{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[12,3,12,7],[13,3,13,8],[17,3,17,7],[18,3,18,8],[22,3,22,7],[23,3,23,8],[27,3,27,7],[28,3,28,8],[32,3,32,7],[33,3,33,8],[37,3,37,7],[38,3,38,8],[42,3,42,7],[43,3,43,8],[47,3,47,7],[48,3,48,8],[52,3,52,7],[53,3,53,8],[57,3,57,7],[58,3,58,8],[62,3,62,7],[63,3,63,8],[67,3,67,7],[68,3,68,8],[72,3,72,7],[73,3,73,8],[77,3,77,7],[78,3,78,8],[82,3,82,7],[83,3,83,8],[87,3,87,8],[91,3,91,7],[92,3,92,8],[96,3,96,7],[97,3,97,8],[101,3,101,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"MONITORIZACION CALIDAD DE AGUA ITSASONDO"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"CONEXION CON RED DE ABASTECIMIENTO"]
[]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":3.52,"d":"3.52 €"},{"v":63.36,"d":"63.36 €"}]
[]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":5.4,"d":"5.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":5.4,"d":"5.40"},{"v":1.92,"d":"1.92 €"},{"v":10.37,"d":"10.37 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":534.78,"d":"534.78 €"}]
[]
[null,"CATA",null,"UN CATA 1,00X1,00X1,40 M (FUERA OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m para localización de servicio fuera de obra, incluído desplazamiento y retirada de equipos, excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":660,"d":"660.00 €"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"}]
[]
[null,"ACOM_A_63_1 1/2\"",null,"UN ACOM. TIPO A SOBRE PEAD 63x50"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 63 con la acometida existente, mediante TE de derivación, válvula de compuerta de asiento elástico DN 1 1/2\", y p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida, según croquis adjunto Acometida Tipo A"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":337.87,"d":"337.87 €"},{"v":675.74,"d":"675.74 €"}]
[]
[null,"VCAE R D. 50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. ROSCADA  Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con uniones rosadas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":141.57,"d":"141.57 €"},{"v":283.14,"d":"283.14 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_IV_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_IV_TIER\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de material seleccionado de excavación exento de piedras, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_IV_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":19.87,"d":"19.87 €"},{"v":278.18,"d":"278.18 €"}]
[]
[null,"PEAD 50",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 50 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 50 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":3.84,"d":"3.84 €"},{"v":53.76,"d":"53.76 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":266.88,"d":"266.88 €"}]
[]
[null,"ARQ_40_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40x40 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":541.88,"d":"541.88 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":864.98,"d":"864.98 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":64.59,"d":"64.59 €"},{"v":904.26,"d":"904.26 €"}]
[]
[null,"PVC TØ250",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":29.39,"d":"29.39 €"},{"v":411.46,"d":"411.46 €"}]
[]
[null,"PEP_1",null,"UN CONEXION INTERIOR CON MONITOR"]
[{"$nulls":3},"Trabajos menores de fontanería para conectar la acometida con el monitor de calidad y canalizar las aguas sobrantes a la nueva arqueta de saneamiento a ejecutar."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"}]
[]
[null,"PEP_2",null,"UN CASETA/ARMARIO ALOJAMIENTO MONITOR"]
[{"$nulls":3},"Ejecucion de arqueta y/o armario para ubicación de monitor de calidad de agua con dimensiones necesarias para alojar los equipos ofertados. Comprende los trabajos de preparación de superficie de apoyo, suministro e instalación de caseta y/o armario (o ejecución en caso de ser ejecutado insitu), puerta de acero inoxidable con cerradura homologado por Gipuzkoako Urak, totalmente acabado y rematado, incluso p.p. de transporte y gestión de residuos."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3000,"d":"3,000.00 €"},{"v":6000,"d":"6,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONEXION CON RED DE ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":13208.79,"d":"13,208.79 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"MONITORIZACION CALIDAD"]
[]
[null,"PEP_3",null,"UN EQUIPO DE MONITORIZACION DE CALIDAD"]
[{"$nulls":3},"Sistema autónomo de registro y monitorización de la calidad del agua en red, mediante Cloro libre, Turbidez , pH, Temperatura Caudal y Presión, según detalles descritos en el PPT de proyecto."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12000,"d":"12,000.00 €"},{"v":24000,"d":"24,000.00 €"}]
[]
[null,"PEP_4",null,"UN PUESTA EN MARCHA Y CONFIGURACION EQUIPOS"]
[{"$nulls":3},"Servicio de puesta en marcha en campo de los equipos, realizada por un técnico especializado, según detalle del PPT de proyecto."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":675,"d":"675.00 €"},{"v":1350,"d":"1,350.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MONITORIZACION CALIDAD",{"$nulls":7},{"v":25350,"d":"25,350.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":38558.79,"d":"38,558.79 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO .................................................................................",{"$nulls":7},{"v":38558.79,"d":"38,558.79 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":18,"n_cols":10,"rows_kept":18,"merged":[[6,2,6,9],[14,5,14,7],[16,4,16,5],[17,5,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","MONITORIZACION CALIDAD DE AGUA ITSASONDO"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"CONEXION CON RED DE ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":13208.788,"d":"13,208.79 €"},{"v":0.34,"d":"34.00%"}]
[null,2,"MONITORIZACION CALIDAD",{"$nulls":5},{"v":25350,"d":"25,350.00 €"},{"v":0.66,"d":"66.00%"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA",null,null,{"v":38558.788,"d":"38,558.79 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":8097.35,"d":"8,097.35 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":46656.133480000004,"d":"46,656.13 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}