{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":580,"n_cols":12,"rows_kept":580,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[17,3,17,7],[18,3,18,8],[21,3,21,7],[22,3,22,8],[25,3,25,7],[26,3,26,8],[29,3,29,7],[30,3,30,8],[33,3,33,7],[34,3,34,8],[37,3,37,7],[38,3,38,8],[41,3,41,7],[42,3,42,8],[45,3,45,7],[46,3,46,8],[49,3,49,7],[50,3,50,8],[53,3,53,7],[54,3,54,8],[57,3,57,7],[58,3,58,8],[61,3,61,7],[62,3,62,8],[65,3,65,7],[66,3,66,8],[69,3,69,7],[70,3,70,8],[73,3,73,8],[76,3,76,7],[77,3,77,8],[80,3,80,8],[83,3,83,7],[84,3,84,8],[87,3,87,7],[88,3,88,8],[91,3,91,7],[92,3,92,8],[95,3,95,7],[96,3,96,8],[99,3,99,7],[100,3,100,8],[103,3,103,7],[104,3,104,8],[107,3,107,7],[108,3,108,8],[111,3,111,7],[112,3,112,8],[115,3,115,7],[116,3,116,8],[119,3,119,7],[120,3,120,8],[123,3,123,7],[124,3,124,8],[127,3,127,7],[128,3,128,8],[131,3,131,7],[132,3,132,8],[135,3,135,7],[136,3,136,8],[139,3,139,7],[140,3,140,8],[143,3,143,7],[144,3,144,8],[147,3,147,7],[148,3,148,8],[151,3,151,7],[152,3,152,8],[155,3,155,7],[156,3,156,8],[159,3,159,7],[160,3,160,8],[163,3,163,8],[166,3,166,7],[167,3,167,8],[170,3,170,7],[171,3,171,8],[174,3,174,7],[175,3,175,8],[178,3,178,7],[179,3,179,8],[182,3,182,8],[186,3,186,7],[187,3,187,8],[190,3,190,7],[191,3,191,8],[194,3,194,7],[195,3,195,8],[198,3,198,8],[201,3,201,7],[202,3,202,8],[205,3,205,7],[206,3,206,8],[209,3,209,8],[212,3,212,7],[213,3,213,8],[216,3,216,7],[217,3,217,8],[220,3,220,7],[221,3,221,8],[224,3,224,7],[225,3,225,8],[228,3,228,7],[229,3,229,8],[232,3,232,7],[233,3,233,8],[236,3,236,7],[237,3,237,8],[240,3,240,8],[243,3,243,7],[244,3,244,8],[247,3,247,7],[248,3,248,8],[251,3,251,7],[252,3,252,8],[255,3,255,7],[256,3,256,8],[259,3,259,7],[260,3,260,8],[263,3,263,7],[264,3,264,8],[267,3,267,7],[268,3,268,8],[271,3,271,7],[272,3,272,8],[275,3,275,7],[276,3,276,8],[279,3,279,7],[280,3,280,8],[283,3,283,7],[284,3,284,8],[287,3,287,7],[288,3,288,8],[291,3,291,7],[292,3,292,8],[295,3,295,7],[296,3,296,8],[299,3,299,7],[300,3,300,8],[303,3,303,7],[304,3,304,8],[307,3,307,7],[308,3,308,8],[311,3,311,7],[312,3,312,8],[315,3,315,7],[316,3,316,8],[319,3,319,7],[320,3,320,8],[323,3,323,7],[324,3,324,8],[327,3,327,7],[328,3,328,8],[331,3,331,7],[332,3,332,8],[335,3,335,7],[336,3,336,8],[339,3,339,7],[340,3,340,8],[343,3,343,7],[344,3,344,8],[347,3,347,7],[348,3,348,8],[351,3,351,7],[352,3,352,8],[355,3,355,7],[356,3,356,8],[359,3,359,7],[360,3,360,8],[363,3,363,7],[364,3,364,8],[367,3,367,8],[369,3,369,8],[372,3,372,7],[373,3,373,8],[376,3,376,7],[377,3,377,8],[380,3,380,7],[381,3,381,8],[384,3,384,7],[385,3,385,8],[388,3,388,7],[389,3,389,8],[392,3,392,8],[395,3,395,7],[396,3,396,8],[399,3,399,7],[400,3,400,8],[403,3,403,7],[404,3,404,8],[407,3,407,8],[410,3,410,7],[411,3,411,8],[414,3,414,8],[417,3,417,7],[418,3,418,8],[421,3,421,7],[422,3,422,8],[425,3,425,7],[426,3,426,8],[429,3,429,7],[430,3,430,8],[433,3,433,7],[434,3,434,8],[437,3,437,8],[439,3,439,8],[444,3,444,7],[445,3,445,8],[448,3,448,8],[451,3,451,7],[452,3,452,8],[455,3,455,7],[456,3,456,8],[459,3,459,7],[460,3,460,8],[463,3,463,7],[464,3,464,8],[467,3,467,7],[468,3,468,8],[471,3,471,7],[472,3,472,8],[475,3,475,7],[476,3,476,8],[479,3,479,7],[480,3,480,8],[483,3,483,7],[484,3,484,8],[487,3,487,7],[488,3,488,8],[491,3,491,7],[492,3,492,8],[495,3,495,7],[496,3,496,8],[499,3,499,7],[500,3,500,8],[503,3,503,7],[504,3,504,8],[507,3,507,7],[508,3,508,8],[511,3,511,8],[514,3,514,7],[515,3,515,8],[518,3,518,7],[519,3,519,8],[522,3,522,8],[525,3,525,7],[526,3,526,8],[529,3,529,7],[530,3,530,8],[533,3,533,8],[536,3,536,7],[537,3,537,8],[540,3,540,7],[541,3,541,8],[544,3,544,8],[546,3,546,8],[550,3,550,7],[551,3,551,8],[554,3,554,7],[555,3,555,8],[558,3,558,8],[562,3,562,7],[563,3,563,8],[566,3,566,8],[570,3,570,7],[571,3,571,8],[574,3,574,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"PR-2025-020. ETAP ATAUN"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"ETAP AIA"]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":300,"d":"300.00"},{"v":3.52,"d":"3.52 €"},{"v":1056,"d":"1,056.00 €"}]
[]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":9},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":1.92,"d":"1.92 €"},{"v":172.8,"d":"172.80 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_RO",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN ROCA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en roca de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":300,"d":"300.00"},{"v":26.01,"d":"26.01 €"},{"v":7803,"d":"7,803.00 €"}]
[]
[null,"TER_TI_EXC",null,"M3 TERRAPLEN TIERRAS DE EXCAVACION"]
[{"$nulls":3},"Terraplén con tierras procedentes de la misma excavación, extendido y compactado al 95% de P.M. en obras de explanación.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":162.5,"d":"162.50"},{"v":9.11,"d":"9.11 €"},{"v":1480.38,"d":"1,480.38 €"}]
[]
[null,"REL_ZJA_GRAV",null,"M3 RELLENO ZANJAS CON GRAVILLA"]
[{"$nulls":3},"Relleno de zanjas o pozos con gravilla, extendida y compactada.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":37.82,"d":"37.82 €"},{"v":567.3,"d":"567.30 €"}]
[]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":3.97,"d":"3.97 €"},{"v":357.3,"d":"357.30 €"}]
[]
[null,"DEM_COLEC",null,"M DEMOL COLECTOR EXISTENTE"]
[{"$nulls":3},"Demolición de colector existente, con acondicionamiento de los extremos que permanecen, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15.38,"d":"15.38 €"},{"v":230.7,"d":"230.70 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":9},4.02,{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":463.18,"d":"463.18 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":9},7.54,{"v":10.94,"d":"10.94 €"},{"v":82.49,"d":"82.49 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":67.44,"d":"67.44 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":9},2.88,{"v":102.9,"d":"102.90 €"},{"v":296.35,"d":"296.35 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":392.3,"d":"392.30 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":9},{"v":63.4,"d":"63.40"},{"v":24.24,"d":"24.24 €"},{"v":1536.82,"d":"1,536.82 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_VII_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_VII_TIER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para dos tuberías de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con material seleccionado procedente de excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_VII_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":29.4,"d":"29.40 €"},{"v":147,"d":"147.00 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en tierras, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de excavación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":43.44,"d":"43.44 €"},{"v":477.84,"d":"477.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":15130.9,"d":"15,130.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[null,"PVC TØ250",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":29.39,"d":"29.39 €"},{"v":470.24,"d":"470.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":470.24,"d":"470.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[null,"PEAD 32",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 32 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 32 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":2.03,"d":"2.03 €"},{"v":40.6,"d":"40.60 €"}]
[]
[null,"PEAD 40",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 40 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 40 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":2.49,"d":"2.49 €"},{"v":49.8,"d":"49.80 €"}]
[]
[null,"NOX150",null,"KG CALDERERIA INOX"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de elementos de calderería en acero inox AISI -\r\n304,incluyendo tubería, bridas, codos, tés, derivaciones, pasamuros,\r\nsoportes, etc., totalmente montado y probado."]
[{"$nulls":9},332.76,{"v":40,"d":"40.00 €"},{"v":13310.4,"d":"13,310.40 €"}]
[]
[null,"NOX22",null,"UN PICAJES EMBRIDADOS DE 1\""]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de picajes embridados de 1\" en acero inoxidable."]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":76.92,"d":"76.92 €"},{"v":923.04,"d":"923.04 €"}]
[]
[null,"FD Ø250",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 250"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 250 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":46.4,"d":"46.40"},{"v":104.4,"d":"104.40 €"},{"v":4844.16,"d":"4,844.16 €"}]
[]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":6.1,"d":"6.10"},{"v":44.6,"d":"44.60 €"},{"v":272.06,"d":"272.06 €"}]
[]
[null,"C_EE_90_Ø250",null,"UN CODO FD EE 90º Ø250"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 90º y de diámetro 250 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":408.05,"d":"408.05 €"},{"v":816.1,"d":"816.10 €"}]
[]
[null,"BE_UNIV_Ø250",null,"UN BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL FD Ø250"]
[{"$nulls":3},"Brida enchufe universal de fundición ductil, DN 250 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":300.33,"d":"300.33 €"},{"v":600.66,"d":"600.66 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø250",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø250"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø250, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":962.44,"d":"962.44 €"},{"v":1924.88,"d":"1,924.88 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":200.28,"d":"200.28 €"},{"v":2803.92,"d":"2,803.92 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø65",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"}]
[]
[null,"VCAE R D. 40",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. ROSCADA  Ø40"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con uniones rosadas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø40, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":124.26,"d":"124.26 €"},{"v":248.52,"d":"248.52 €"}]
[]
[null,"VCAE R D. 32",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. ROSCADA  Ø32"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con uniones rosadas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø32, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":110.52,"d":"110.52 €"},{"v":110.52,"d":"110.52 €"}]
[]
[null,"EH07",null,"UN VÁLVULA DE TRES VÍAS"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de válvula de control de 3 vías bridada del tipo\r\n\"T\" para protección de la instalación en episodios de turbidez. Incluido\r\ntodo lo necesario para su completa instalación."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2307,"d":"2,307.00 €"},{"v":2307,"d":"2,307.00 €"}]
[]
[null,"CONEX_250_400",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 250/400"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN250 y DN400. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":207,"d":"207.00 €"},{"v":414,"d":"414.00 €"}]
[]
[null,"E729",null,"UN MANOMETRO GLICERINA 0-6 BARES"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25.76,"d":"25.76 €"},{"v":25.76,"d":"25.76 €"}]
[]
[null,"E730",null,"UN MANOMETRO GLICERINA 0-16 BARES"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26.12,"d":"26.12 €"},{"v":26.12,"d":"26.12 €"}]
[]
[null,"E732",null,"UN CINTA SEÑALIZACION AGUAS"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalada.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":35.4,"d":"35.40"},{"v":2.13,"d":"2.13 €"},{"v":75.4,"d":"75.40 €"}]
[]
[null,"E733",null,"UN PATES DE POLIPROPILENO RECTOS"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalados.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":18.72,"d":"18.72 €"},{"v":748.8,"d":"748.80 €"}]
[]
[null,"E750",null,"UN VALVULA DE RETENCION DN 100"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de valvula de retención embridada de fundición dúctil con unión mediante bridas y clapeta de acero inox y recubrimiento elastómero,PN 16 y diámetro Ø100, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r"]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":254.15,"d":"254.15 €"},{"v":1524.9,"d":"1,524.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":31205.720000000005,"d":"31,205.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"}]
[]
[null,"ARQTON_1,75X1,25",null,"UN ARQUETÓN REGISTRABLE 1,75 X 1,25 HGON AR"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón armado, de dimensiones interiores 1,75 x 1,25 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 20 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapa de fundición dúctil redonda Ø65, MOD. D-400, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones,\r\nexcavaciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica,completamente terminado."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1338.77,"d":"1,338.77 €"},{"v":2677.54,"d":"2,677.54 €"}]
[]
[null,"TAP_FD_60",null,"UN TAPA FUNDICIÓN 60X60"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de marco y tapa de fundición de 60 x 60 cm, CLASE C-250, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":182.32,"d":"182.32 €"},{"v":1093.92,"d":"1,093.92 €"}]
[]
[null,"PURD",null,"UN TRAMPILLON PURDIE"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PURDIE\" de AVK colocado sobre válvulas de toma o de registro, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø110 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":52.46,"d":"52.46 €"},{"v":262.3,"d":"262.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":4466.25,"d":"4,466.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"INSTALACIONES"]
[{"$nulls":3},"BOMBAS"]
[null,"B1",null,"UN BOMBAS DE LAVADO CR 95-1 A-F-A_E_HQQE"]
[{"$nulls":3},"Bombas de lavado GRUNDFOS CR 95-1 A-F-A_E_HQQE. Incluye\r\nsuministro e instalación."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10886,"d":"10,886.00 €"},{"v":21772,"d":"21,772.00 €"}]
[]
[null,"B2",null,"UN BOMBA IMPULSIÓN CR 5-15 A-A-A-E-HQQE"]
[{"$nulls":3},"Bomba de impusión GRUNDFOS CR 5-15 A-A-A-E-HQQE. Incluye\r\nsuministro e instalación."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3564,"d":"3,564.00 €"},{"v":7128,"d":"7,128.00 €"}]
[]
[null,"G1",null,"UN GRUPO DE PRESIÓN JP 5-48 PT-H"]
[{"$nulls":3},"Grupo de Presión GRUNDFOS JP 5-48 PT-H. Incluye suministro e\r\ninstalación."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":695,"d":"695.00 €"},{"v":695,"d":"695.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BOMBAS",{"$nulls":7},{"v":29595,"d":"29,595.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"FILTROS"]
[null,"F_ARENA_01",null,"UN FILTROS CULLIGAN OFSY 72 T_INOX VALV MAR"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de sistema de filtración CULLIGAN OFSY 72 con\r\ntubería de acero inoxidable y válvulas de mariposa.\r\nLa partida comprende el suministro, montaje y puesta en\r\nfuncionamiento de un sistema de omnifiltración modelo Culligan OFSY\r\n72, compuesto por dos tanques de filtración equipados con sus\r\ncorrespondientes medios filtrantes y elementos internos de distribución.\r\nSe incluye igualmente la instalación de las baterías frontales de válvulas,\r\nasí como el programador electrónico con pantalla táctil.\r\nLos trabajos abarcan la ejecución de la tubería de interconexión en\r\nacero inoxidable, la colocación de válvulas de mariposa, accesorios,\r\nsoportes y todos los elementos necesarios para garantizar una correcta\r\nintegración del sistema en la instalación existente.\r\nLa partida contempla la mano de obra, medios auxiliares, pruebas de\r\nestanqueidad, ajustes de operación y la entrega del equipo\r\ncompletamente instalado y en perfecto estado de funcionamiento."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":124823.56,"d":"124,823.56 €"},{"v":124823.56,"d":"124,823.56 €"}]
[]
[null,"E04",null,"UN INSTALACIÓN FILTROS"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10000,"d":"10,000.00 €"},{"v":10000,"d":"10,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FILTROS",{"$nulls":7},{"v":134823.56,"d":"134,823.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"OTROS EQUIPOS"]
[null,"UV_01",null,"UN SISTEMA ULTRAVIOLETA PETUVA"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de sistema ultravioleta PETUVA de esterilización\r\nde agua.\r\nLa partida comprende el suministro, montaje y puesta en servicio de un\r\nsistema de desinfección por radiación ultravioleta PETUVA."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11800,"d":"11,800.00 €"},{"v":11800,"d":"11,800.00 €"}]
[]
[null,"FT_E_DN100",null,"UN CAUDALÍMETROS DN100"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de caudalímetro de diámetro 100 mm Siemens\r\nMAG 6000 con tarjeta PROFIBUS DP."]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":4500,"d":"4,500.00 €"}]
[]
[null,"FT_E_DN50",null,"UN CAUDALÍMETRO DN50"]
[{"$nulls":3},"Suministro e Instalación de caudalímetro de diámetro 50 mm Siemens\r\nMAG 6000 con tarjeta PROFIBUS DP."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":200,"d":"200.00 €"},{"v":200,"d":"200.00 €"}]
[]
[null,"FT_E_DN40",null,"UN CAUDALÍMETRO DN40"]
[{"$nulls":3},"Suministro e Instalación de caudalímetro de diámetro 40 mm Siemens\r\nMAG 6000 con tarjeta PROFIBUS DP."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":200,"d":"200.00 €"},{"v":200,"d":"200.00 €"}]
[]
[null,"ACL_01",null,"UN ANALIZADOR DE CLORO"]
[{"$nulls":3},"Suministro e Instalación de analizador de cloro con panel completo,\r\nincluida la conexión a la conducción de la salida del depósito"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":216,"d":"216.00 €"},{"v":216,"d":"216.00 €"}]
[]
[null,"M_DS_01",null,"UN DOSIFICADOR DE REACTIVOS AUTOMÁTICO"]
[{"$nulls":3},"Suministro e Instalación de bomba dosificadora de reactivos químicos\r\nautomático, incluidos los tubos de dosificación desde el bidón hasta el\r\npicaje."]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":108,"d":"108.00 €"},{"v":432,"d":"432.00 €"}]
[]
[null,"AT_01",null,"UN TURBIDÍMETROS"]
[{"$nulls":3},"Suministro e Instalación de turbidímetros de la marca HACH modelo\r\n5300 sc con pantalla y todos los elemensot necesarios para su completa\r\ninstalación."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":162,"d":"162.00 €"},{"v":324,"d":"324.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL OTROS EQUIPOS",{"$nulls":7},{"v":17672,"d":"17,672.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES"]
[null,"m01.01       ",null,"UN DESMONTAJE INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO"]
[{"$nulls":3},"\"Desmontaje de la instalación eléctrica del edificio y desconexión del cableado de los cuadros eléctricos y consumidores instalados en el exterior de los cuadros eléctricos del edificio para su entrega y gestión en vertedero autorizado:\n- Cuadros eléctricos.\n- Luminarias y enchufes.\n- Tubos y cables eléctricos.\n- Luminarias de emergencia.\nSe guardarán en sitio limpio y seguro los siguientes elementos:\n- Cualquier otro elemento indicado por la Propiedad.\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":752.6,"d":"752.60 €"},{"v":752.6,"d":"752.60 €"}]
[]
[null,"m01.01B      ",null,"UN CPM P<15 kW"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de caja de protección y medida directa, trifásica de exterior con tejadillo para instalación en superficie,para una potencia máxima de 11 kW (caja preparada hasta 15 kW) equipada con 3 fusibles de 25 A."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":443.81,"d":"443.81 €"},{"v":443.81,"d":"443.81 €"}]
[]
[null,"m01.02       ",null,"M TUBO FLEXIBLE CON ALMA METÁLICA 50 MM"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de tubo flexible con alma metálica de 50 mm de diámetro para instalación en superficie. Incluye racores y prensaestopas de conexión, pp de medios auxiliares necesarios para su correcta instalación. Correctamente conectado."]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":7.99,"d":"7.99 €"},{"v":119.85,"d":"119.85 €"}]
[]
[null,"m01.03       ",null,"M CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA RZ1-K 0,6/1 KV 5x6mm2"]
[{"$nulls":3},"\"Suministro, instalación y conexión de línea de alimentación eléctrica formada por conductor de cobre con aislamiento RZ1-K 0,6/1 kV no propagador de incendio, libre de halógenos y con emisión de humos y opacidad reducida, de 5x6 mm² de sección desde cuadro eléctrico hasta caja de registro en techo o falso techo en instalación sobre bandeja (valorada aparte) o tendido en canalización subterránea, incluso p.p. de piezas especiales, p.p. de medios auxiliares, cajas de registro a instalar en techo o falso techo, racores, bornas, terminales, identificación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión y pequeño material. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación. Medida la unidad terminada y probada.\nSe incluye p.p. de suministro e instalación de prensaestopas en la salida del cuadro eléctrico y en la llegada y conexión al equipo alimentado.\""]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":9.19,"d":"9.19 €"},{"v":183.8,"d":"183.80 €"}]
[]
[null,"m01.04       ",null,"UN CUADRO ELÉCTRICO Y CONTROL GENERAL EDIFICIO"]
[{"$nulls":3},"\"Suministro, instalación y pruebas de nuevo cuadro eléctrico y control edificio ubicado en la sala eléctrica del edificio, en superficie para una tensión de 400 V y 50 Hz de frecuencia, de la marca Schneider Electric o similar, en armario Schneider NSYSF provisto de cerradura, con grado de protección IP-42, con todos los elementos eléctricos para una corriente de cortocircuito mínima según esquema trifilar en planos de potencia y de control, con carril adicional regulable para bornas, barra de tierras y repartidor, conteniendo la aparamenta necesaria para protección y maniobra de los elementos eléctricos de la instalación (según esquema unifilar), conteniendo interruptores generales, fusibles, contactores, telerruptores, relés térmicos, selectores de marcha-paro, contactos auxiliares, guardamotores, pilotos de señalización, minuteros, interruptores horarios, regleta de bornas, protección contra sobretensiones, borna de puesta a tierra y cableado, espacio mínimo de reserva del 30%.\nDispondrá espacio suficiente para albergar nuevo PLC, fuente de alimentación, SAI y borneros de control y de potencia, así como todos los elementos de potencia, control y comunicaciones que se muestran en el esquema unifilar.\nSe incluye el cableado de potencia y de control desde las protecciones y el PLC a los borneros situados en la parte inferior del cuadro eléctrico.\nConstruido según REBT y normas UNE. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación. Medida la unidad terminada y probada.\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30558.37,"d":"30,558.37 €"},{"v":30558.37,"d":"30,558.37 €"}]
[]
[null,"m01.05       ",null,"M BANDEJA AISLANTE 60x200 MM"]
[{"$nulls":3},"\"Suministro e instalación de bandeja blanca UNEX PVC 66 perforada PVC-M1 U23X 60x200 mm blanca, inc. soportes de acero inxoidable horizontales, verticales, unión entre tramos, cubierta, curvas 90º, tapa curva, final y tornillería inoxidable.\nSe incluye suministro e instalación de tapa y separador.\""]
[{"$nulls":9},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":39.6,"d":"39.60 €"},{"v":1386,"d":"1,386.00 €"}]
[]
[null,"m01.06       ",null,"M CANALETA BLANCA 60x60 MM"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de canaleta blanca UNEX 60x60 mm con tornilleria INOX, material auxiliar, inc soportes horizontales, verticales, unión entre tramos, cubierta, curvas 90º, tapa curva final, tornillería INOX."]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":17.34,"d":"17.34 €"},{"v":260.1,"d":"260.10 €"}]
[]
[null,"m01.07       ",null,"M CANALETA BLANCA 60x40 MM"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de canaleta blanca UNEX 60x40 mm con tornilleria INOX, material auxiliar, inc soportes horizontales, verticales, unión entre tramos, cubierta, curvas 90º, tapa curva final, tornillería INOX."]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15.49,"d":"15.49 €"},{"v":232.35,"d":"232.35 €"}]
[]
[null,"m01.09       ",null,"UN CONEXION EQUIPOTENCIAL SALA INSTALACIONES"]
[{"$nulls":3},"Conjunto de conexiones equipotenciales con cable aislado de 1x4mm2 a los elementos metálicos del local (ventanas, tuberías de cobres, herrerías, elementos metálicos en aseos) desde caja de registro más cercana."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":308.13,"d":"308.13 €"},{"v":308.13,"d":"308.13 €"}]
[]
[null,"m01.10       ",null,"UN TAPA DE REGISTRO DE TIERRA"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de tapa de registro para la toma de tierra de polyester ref. TRP-250 de la marca URIARTE o similar en calidad y precio"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":44.11,"d":"44.11 €"},{"v":44.11,"d":"44.11 €"}]
[]
[null,"m01.11       ",null,"UN CAJA DE REGISTRO DE TIERRA"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de caja de seccionamiento a tierra con pletina y puente de comprobación para cables de hasta 50 mm2 se sección, ref. CST-50 de la marca  URIARTE o similar en calidad y precio."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":66.32,"d":"66.32 €"},{"v":66.32,"d":"66.32 €"}]
[]
[null,"m01.12       ",null,"M ELECTRODO DE TIERRA 1x50 MM2"]
[{"$nulls":3},"Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por cable conductor de cobre desnudo recocido de 50 mm² de sección, clase 2 según norma UNE 21.022, para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, y cable conductor de cobre desnudo recocido de 50 mm² de sección, clase 2 según norma UNE 21.022, para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso parte proporcional de placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas. Totalmente montada, conexionada y probada según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.. Medida la longitud ejecutada."]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":13.32,"d":"13.32 €"},{"v":199.8,"d":"199.80 €"}]
[]
[null,"m01.13       ",null,"UN PICA DE PUESTA A TIERRA L=2M"]
[{"$nulls":3},"\"Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 15 mm de diámetro instalada en arqueta de hormigón.\nSe incluye el conexionado de la pica con el electrodo de tierra.\""]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":42.24,"d":"42.24 €"},{"v":84.48,"d":"84.48 €"}]
[]
[null,"m01.14       ",null,"M CABLE TIERRA ES07Z1-K 750V 1x50 mm2"]
[{"$nulls":3},"Suministro, instalación y conexión de línea de alimentación eléctrica formada por conductor de cobre con aislamiento ES07Z1-K 750 V no propagador de incendio, libre de halógenos y con emisión de humos y opacidad reducida, de 1x50 mm² de sección en instalación bajo tubo de PVC empotrado en pared o instalado en superficie, desde barra de bornas de tierra de caja de seccionamiento de tierra hasta la barra de tierra del cuadro eléctrico de baja tensión, incluso p.p. de piezas especiales, p.p. de medios auxiliares, racores, bornas, terminales, identificación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión y pequeño material. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación. Medida la unidad terminada y probada."]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":13.49,"d":"13.49 €"},{"v":202.35,"d":"202.35 €"}]
[]
[null,"m01.15       ",null,"UN AYUDAS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"\"Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalación de ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN completamente terminada, incluyendo:\nApertura y tapado de rozas PREVIO REPLANTEO CON DF procurando no enfrentar cajas en medianeras.\nApertura de agujeros en paramentos tanto en horizontales como verticales.\nColocación de pasamuros  en todo paso de tabiques o forjados mediante elementos desolidarizadores en cumplimiento con el DB HR mediante material tipo FONOBLOCK o equivalente..\nFijación de soportes.\nConstrucción de bancadas y hornacinas.\nColocación y recibido de cajas para elementos empotrados.\nApertura de agujeros en falsos techos de todo tipo y materiales.\nDescarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).\nSellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.\nSoporte de placas solares y fotovoltaicas.\nTapas para registro en montantes y falsos techos de todo tipo y material para instalaciones.\nTapas de arquetas en todo tipo de suelos.\nEn general, todo aquello necesario (material y mano de obra) para el montaje de la instalación i coordinación con obra civil y arquitectura, de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa de obra.\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":242.46,"d":"242.46 €"},{"v":242.46,"d":"242.46 €"}]
[]
[null,"m01.16       ",null,"UN DOCUMENTACIÓN FIN DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"\"Preparación de toda la documentación de obra de la instalación de ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN según pliego de condiciones generales e instrucciones de la D.F., comprendiendo:\n- Planos de detalle y de montaje en soporte informático (AUTOCAD) según indicaciones de la D.F.\n- Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada.\n- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto final actualizados según lo realmente ejecutado.\n- Documentación final de obra: pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, relación de suministradores, etc,\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":763.93,"d":"763.93 €"},{"v":763.93,"d":"763.93 €"}]
[]
[null,"m01.17       ",null,"UN LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN INDUSTRIA"]
[{"$nulls":3},"Legalización de la instalación eléctrica en industria. Realización de memoria técnica de diseño, certificado de instalación eléctrica firmado por instalador eléctrico, declaración responsable y presentado ante industria. Todos los trámites necesario hasta la correcta legalización de la instalación."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":430.03,"d":"430.03 €"},{"v":430.03,"d":"430.03 €"}]
[]
[null,"m01.18       ",null,"M CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA RZ1-K 0,6/1 KV 3x1.5mm2"]
[{"$nulls":3},"\"Suministro, instalación y conexión de línea de alimentación eléctrica formada por conductor de cobre con aislamiento RZ1-K 0,6/1 kV no propagador de incendio, libre de halógenos y con emisión de humos y opacidad reducida, de 3x1.5 mm² de sección, desde cuadro eléctrico hasta caja de registro en techo o falso techo en instalación sobre bandeja (valorada aparte), incluso p.p. de piezas especiales, p.p. de medios auxiliares, cajas de registro a instalar en techo o falso techo, racores, bornas, terminales, identificación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión y pequeño material. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación. Medida la unidad terminada y probada.\nSe incluye p.p. de suministro e instalación de prensaestopas en la salida del cuadro eléctrico y en la llegada y conexión al equipo alimentado.\""]
[{"$nulls":9},{"v":125,"d":"125.00"},{"v":6.14,"d":"6.14 €"},{"v":767.5,"d":"767.50 €"}]
[]
[null,"m01.19       ",null,"M CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA RZ1-K 0,6/1 KV 4x2.5mm2"]
[{"$nulls":3},"\"Suministro, instalación y conexión de línea de alimentación eléctrica formada por conductor de cobre con aislamiento RZ1-K 0,6/1 kV no propagador de incendio, libre de halógenos y con emisión de humos y opacidad reducida, de 4x2.5 mm² de sección desde cuadro eléctrico hasta caja de registro en techo o falso techo en instalación sobre bandeja (valorada aparte), incluso p.p. de piezas especiales, p.p. de medios auxiliares, cajas de registro a instalar en techo o falso techo, racores, bornas, terminales, identificación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión y pequeño material. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación. Medida la unidad terminada y probada.\nSe incluye p.p. de suministro e instalación de prensaestopas en la salida del cuadro eléctrico y en la llegada y conexión al equipo alimentado.\""]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":8.04,"d":"8.04 €"},{"v":482.4,"d":"482.40 €"}]
[]
[null,"m01.20       ",null,"M CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA RZ1-K 0,6/1 KV 3x2.5mm2"]
[{"$nulls":3},"\"Suministro, instalación y conexión de línea de alimentación eléctrica formada por conductor de cobre con aislamiento RZ1-K 0,6/1 kV no propagador de incendio, libre de halógenos y con emisión de humos y opacidad reducida, de 3x2.5 mm² de sección desde cuadro eléctrico hasta caja de registro en techo o falso techo en instalación sobre bandeja (valorada aparte), incluso p.p. de piezas especiales, p.p. de medios auxiliares, cajas de registro a instalar en techo o falso techo, racores, bornas, terminales, identificación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión y pequeño material. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación. Medida la unidad terminada y probada.\nSe incluye p.p. de suministro e instalación de prensaestopas en la salida del cuadro eléctrico y en la llegada y conexión al equipo alimentado.\""]
[{"$nulls":9},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":7.51,"d":"7.51 €"},{"v":600.8,"d":"600.80 €"}]
[]
[null,"m01.21       ",null,"M CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA RC4Z1 3x0,5 mm2"]
[{"$nulls":3},"\"Suministro, instalación y conexión de línea de alimentación eléctrica formada por conductor de cobre con aislamiento RC4Z1 0,6/1 kV no propagador de incendio, libre de halógenos y con emisión de humos y opacidad reducida, de 3x0,5 mm² de sección desde cuadro eléctrico hasta caja de registro en techo o falso techo en instalación sobre bandeja (valorada aparte), incluso p.p. de piezas especiales, p.p. de medios auxiliares, cajas de registro a instalar en techo o falso techo, racores, bornas, terminales, identificación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión y pequeño material. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación. Medida la unidad terminada y probada.\nSe incluye p.p. de suministro e instalación de prensaestopas en la salida del cuadro eléctrico y en la llegada y conexión al equipo alimentado.\""]
[{"$nulls":9},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":6.14,"d":"6.14 €"},{"v":276.3,"d":"276.30 €"}]
[]
[null,"m01.22       ",null,"UN BASE DE ENCHUFE ESTANCO IP55"]
[{"$nulls":3},"Base de enchufe estanca IP55 para instalación en superficie en pared con toma de tierra lateral, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko con marco, totalmente instalado. Incluso pp de piezas especiales, pp de medios auxiliares necesarios, racores, cajas de registro, bornas, terminales, identificación,  sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión y pequeño material. Incluso instalación, pruebas, con todos los medios accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación. Medida la unidad terminada y probada."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":43.87,"d":"43.87 €"},{"v":87.74,"d":"87.74 €"}]
[]
[null,"m01.23       ",null,"UN INTERRUPTOR SENCILLO 10A SUPERFICIE ESTANCO"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de interruptor sencillo de 10A estanco en instalación en superficie en pared, formado por mecanismo interruptor, tecla y parte proporcional de marco de color blanco de la serie Tacto de la marca Niessen o similar en calidad y precio en instalación empotrada. Incluso p.p. de piezas especiales, p.p. de medios auxiliares, racores, bornas, terminales, identificación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión y pequeño material. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación. Medida la unidad terminada y probada."]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":26.91,"d":"26.91 €"},{"v":107.64,"d":"107.64 €"}]
[]
[null,"m01.24       ",null,"UN LUMINARIA ESTANCA IP67 6.240 LUMENES 1x48W"]
[{"$nulls":3},"\"Suministro e instalación de luminaria estanca con tecnología LED, con carcasa y difusor de policarbonato de alta calidad, referencia PPH1500-48W-CCT de la marca Urbiline o similar en calidad y características, para instalar en superficie.\nCon las siguientes características:\n-Flujo luminoso: 6.240 lúmenes\n-Potencia: 48 W\n-Temperatura de color: 4.000 K\n-CRI: 80\n-IP66\nIncluso p.p. de piezas especiales, p.p. de medios auxiliares, racores, bornas, terminales, identificación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión y pequeño material. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación. Medida la unidad terminada y probada.\""]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":102.56,"d":"102.56 €"},{"v":410.24,"d":"410.24 €"}]
[]
[null,"m01.25       ",null,"UN PROYECTOR LED 50 W"]
[{"$nulls":3},"\"Suministro e instalación de proyector LED TGX-CT50W de la marca Urbiline o similar en calidad y características para instalación en pared.\nCon las siguientes características:\n-Flujo luminoso: 6.000 lúmenes\n-Potencia: 50 W\n-Temperatura de color: 4.000 K\n-CRI: 80\n-IP65\nIncluso p.p. de piezas especiales, p.p. de medios auxiliares, racores, bornas, terminales, identificación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión y pequeño material. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación. Medida la unidad terminada y probada.\""]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":163.44,"d":"163.44 €"},{"v":490.32,"d":"490.32 €"}]
[]
[null,"m01.26       ",null,"UN LUMINARIA DE EMERGENCIA 300 LUMENES IP54 SUPERFICIE"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de luminaria de emergencia IP54 para interior no permanente de 300 lúmenes modelo S205 no permanente de la marca Urbiline o similar en características y calidad, para instalar en superficie: 1 hora de autonomía y batería de Ni-Cd. Incluye caja IP54 para instalación en superficie de Daisalux o similar. Incluso p.p. de piezas especiales, p.p. de medios auxiliares, racores, bornas, terminales, identificación, sujeción, enhebrado, pasamuros, conexión y pequeño material. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación. Medida la unidad terminada y probada."]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":68.04,"d":"68.04 €"},{"v":204.12,"d":"204.12 €"}]
[]
[null,"m01.27       ",null,"UN INGENIERÍA ESQUEMAS EPLAN"]
[{"$nulls":3},"Realización de esquemas eléctricos unifilares y trifilares en software EPLAN P8 incluyendo etiquetado de equipos correlativo con el nº de página para fácil seguimiento, etiquetado de cableados por cable (no por bornero)."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1431,"d":"1,431.00 €"},{"v":1431,"d":"1,431.00 €"}]
[]
[null,"m01.28       ",null,"UN PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLC EN REMOTO"]
[{"$nulls":3},"Programación y puesta en marcha de PLC en remoto, es decir con consignado remoto desde SCADA de GUK en Donostia."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1669.5,"d":"1,669.50 €"},{"v":1669.5,"d":"1,669.50 €"}]
[]
[null,"m01.29       ",null,"UN PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLC CONCENTRADOR"]
[{"$nulls":3},"Programación y puesta en marcha del PLC concentrador en ARRIARÁN."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1669.5,"d":"1,669.50 €"},{"v":1669.5,"d":"1,669.50 €"}]
[]
[null,"m01.30       ",null,"UN PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SCADA"]
[{"$nulls":3},"\"Programación y puesta en marcha del SCADA en ARRIARAN, para integrar en él, las pantallas correspondientes a esta Estación Remota, generando Pantallas de:\n- Sinóptico de Remota (HMI)\n- Consignado del funcionamiento remoto (almacenamiento de consignado en PLC para funcionamiento  en caso de fallo de comunicaciones.\n- Históricos de variables.\n- Alarmas\n- Informes diarios, semanales y mensuales de explotación.\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1908,"d":"1,908.00 €"},{"v":1908,"d":"1,908.00 €"}]
[]
[null,"m01.31       ",null,"UN PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SCADA EN PANTALLAS DESARROLL"]
[{"$nulls":3},"Programación y puesta en marcha del SCADA en pantallas desarrolladas para el SCADA de ARRIARAN."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1908,"d":"1,908.00 €"},{"v":1908,"d":"1,908.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES",{"$nulls":7},{"v":48291.55,"d":"48,291.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL INSTALACIONES",{"$nulls":7},{"v":230382.11,"d":"230,382.11 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ESTRUCTURAS"]
[null,"HGON_HA30_LAR",null,"M3 HORMIGON PARA ESTRUCTURA HA-30"]
[{"$nulls":3},"Hormigón HA-30/B/20/llb de consistencia blanda y tamano máximo del árido 20 mm y vertido con cubilote, extendido y vibrado, exceso por sobreexcavación y hormigonado de trasdós en caso de desprendimiento, incluso acabado y medios auxiliares."]
[{"$nulls":9},39.77,{"v":168.61,"d":"168.61 €"},{"v":6705.62,"d":"6,705.62 €"}]
[]
[null,"P_01.06.01_LAR",null,"KG ACERO CORRUGADO B500S PARA ESTRUCTURAS"]
[{"$nulls":3},"\"Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico>= 500 N/mm2, de diámetro inferior a 16 mm para el armado de elementos estructurales, incluso parte proporcional de mermas, solapes, distanciadores, empalmes y demás medios auxiliares. Totalmente colocado.\n\n\""]
[{"$nulls":9},3670.85,{"v":2.64,"d":"2.64 €"},{"v":9691.04,"d":"9,691.04 €"}]
[]
[null,"ENC_VIG_LAR",null,"M2 ENCOFRADO PARA VIGAS"]
[{"$nulls":3},"Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico y soporte con puntales metálicos, para viga de atado o cuneta, de base rectilnea, encofrado a una cara, para una altura de trabajo <=5 m, para dejar el hormigón visto, parte proporcional de encofrados laterales e inferiores incluso medios auxiliares."]
[{"$nulls":9},166.62,{"v":42.21,"d":"42.21 €"},{"v":7033.03,"d":"7,033.03 €"}]
[]
[null,"HGON_LIMP_LAR",null,"M2 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-15"]
[{"$nulls":3},"Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada."]
[{"$nulls":9},48.69,{"v":7.9,"d":"7.90 €"},{"v":384.65,"d":"384.65 €"}]
[]
[null,"DEP_JUNT_LAR",null,"M JUNTA ELÁSTICA IMPERMEABLE PVC"]
[{"$nulls":3},"Junta elástica impermeable (PVC) para estanqueidad, con núcleo tubular, ancho 325 cm, incluyendo uniones mediante soldaduras con aporte de material, colocación en paramentos tanto verticales como horizontales, así como grapas de sujeccióncada 30 cm. y fibra bituminosa para su sellado."]
[{"$nulls":9},{"v":52.8,"d":"52.80"},{"v":34.83,"d":"34.83 €"},{"v":1839.02,"d":"1,839.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ESTRUCTURAS",{"$nulls":7},{"v":25653.36,"d":"25,653.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACIÓN Y URBANIZACIÓN"]
[null,"B_ZA",null,"M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL"]
[{"$nulls":3},"Base de zahorra artificial, incluso suministro en obra del material, extendido, riego y compactación al 100% del P.M.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":43.04,"d":"43.04 €"},{"v":1291.2,"d":"1,291.20 €"}]
[]
[null,"HGON_ARM_LAR",null,"M2 SOLERA HORM 20 cm. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-20 en formación de pista, de 20 cm de espesor,\r\nhormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado\r\ny malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada\r\nsobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del\r\nsoporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de\r\njuntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus\r\ncorrespondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios,\r\ntotalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":9},11.12,{"v":43.08,"d":"43.08 €"},{"v":479.05,"d":"479.05 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_8_M_LAR",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12 MANUAL"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en\r\ncapa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12,\r\nextendido y compactado por medios manuales, incluso barrido y\r\nriego de adherencia."]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":66.19,"d":"66.19 €"},{"v":330.95,"d":"330.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACIÓN Y URBANIZACIÓN",{"$nulls":7},{"v":2101.2,"d":"2,101.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE DEPÓSITOS"]
[null,"NIV_MOR_HID",null,"M2 REGULARIZACION MORTERO HIDROFUGO"]
[{"$nulls":3},"Capa de regularización de mortero hidrófugo, a buena vista, acabado rugoso, aplicando sobre paramento vertical, como preparación de soporte previo a la aplicación de sistema de impermeabilización."]
[{"$nulls":9},42.22,{"v":25,"d":"25.00 €"},{"v":1055.5,"d":"1,055.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE DEPÓSITOS",{"$nulls":7},{"v":1055.5,"d":"1,055.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"OTROS"]
[null,"01.01.08.01  ",null,"M2 ESTRUCTURA DE TRAMEX PRFV"]
[{"$nulls":3},"\"Suministro y la instalación de una estructura de tramex fabricado en PRFV.\nSe incluye el aporte de rejillas tipo tramex, los perfiles estructurales de soporte en PRFV, anclajes, fijaciones y todos los elementos necesarios para su correcta disposición y estabilidad.\nLos trabajos abarcan la preparación de la superficie de apoyo, el ajuste y corte de las piezas a medida, su montaje in situ y la comprobación de su correcta nivelación y fijación.\nAsimismo, la partida contempla la mano de obra, medios auxiliares y materiales necesarios. Estructura completamente instalada\""]
[{"$nulls":9},15.79,{"v":200,"d":"200.00 €"},{"v":3158,"d":"3,158.00 €"}]
[]
[null,"E09          ",null,"UN PUERTA METÁLICA DOBLE"]
[{"$nulls":3},"Puerta metálica cortafuegos pivotante EI2 90 C5 de 2 hoja de dimensiones 2100x2100mm formada por dos chapas de acero galvanizado ensambladas y relleno de material ignifugo; doble capa de lana de roca de alta densidad y placa tipo cartón-yeso, con marco de 1.5 mm de espesor y tres bisagras con sistema de cierre automático, con cerradura de un punto, escudo, manivela y cierrapuertas, en acabado blanco."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[null,24,null,"UN CUBETO DE RETENCIÓN PARA REACTIVOS"]
[{"$nulls":3},"Suministro de cubeto de retención de 100 litros para la contención de los posibles vertidos de los reactivos."]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":230,"d":"230.00 €"},{"v":690,"d":"690.00 €"}]
[]
[null,1.05,null,"M2 PINTADO INTERIOR"]
[{"$nulls":3},"Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola para pintado del interior de la cámara de llaves y la ampliación del edificio"]
[{"$nulls":9},118.24,{"v":5.2,"d":"5.20 €"},{"v":614.85,"d":"614.85 €"}]
[]
[null,"E01          ",null,"UN PASAMUROS"]
[{"$nulls":3},"Pasamuros de las tuberías de la captación, servicio y desagüe"]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":250,"d":"250.00 €"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL OTROS",{"$nulls":7},{"v":8462.85,"d":"8,462.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ETAP AIA",{"$nulls":7},{"v":318928.12999999995,"d":"318,928.13 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"DEPOSITO ERGOIENA"]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTOS DE TIERRAS"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":9},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":24.24,"d":"24.24 €"},{"v":2181.6,"d":"2,181.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRAS",{"$nulls":7},{"v":2181.6,"d":"2,181.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[null,"PEAD 32",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 32 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 32 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":2.03,"d":"2.03 €"},{"v":40.6,"d":"40.60 €"}]
[]
[null,"FD Ø125_LAR",null,"UN TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 150 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección."]
[{"$nulls":9},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":59.81,"d":"59.81 €"},{"v":2990.5,"d":"2,990.50 €"}]
[]
[null,"FD Ø100_LAR",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección."]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":44.6,"d":"44.60 €"},{"v":892,"d":"892.00 €"}]
[]
[null,"T_BBB_250X150_LAR",null,"UN UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 250x150"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 250 mm. con salida de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":471.35,"d":"471.35 €"},{"v":942.7,"d":"942.70 €"}]
[]
[null,"BEØ150 _LAR",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":119.05,"d":"119.05 €"},{"v":238.1,"d":"238.10 €"}]
[]
[null,"C_EE_90_Ø150 _LAR",null,"UN CODO FD EE 90º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 90º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"},{"v":391.4,"d":"391.40 €"}]
[]
[null,"C_EE_90_Ø100 _LAR",null,"UN CODO FD EE 90º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 90º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø100 _LAR",null,"UN CODO FD EE 45º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø250    _LAR",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø250"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø250, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":962.44,"d":"962.44 €"},{"v":1924.88,"d":"1,924.88 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø150    _LAR",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección."]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":341.58,"d":"341.58 €"},{"v":1707.9,"d":"1,707.90 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø80     _LAR",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":168.01,"d":"168.01 €"},{"v":336.02,"d":"336.02 €"}]
[]
[null,"V_MRP_Ø150_16_LAR",null,"UN VALV. MARIPOSA PN 10/16  Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi, con reductor de accionamiento manual,  incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1415.89,"d":"1,415.89 €"},{"v":1415.89,"d":"1,415.89 €"}]
[]
[null,"BEØ250 _LAR",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø250"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 250 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección."]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":259,"d":"259.00 €"},{"v":1036,"d":"1,036.00 €"}]
[]
[null,"BEØ_150_LAR",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección."]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":119.05,"d":"119.05 €"},{"v":357.15,"d":"357.15 €"}]
[]
[null,"NOX150",null,"KG CALDERERIA INOX"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de elementos de calderería en acero inox AISI -\r\n304,incluyendo tubería, bridas, codos, tés, derivaciones, pasamuros,\r\nsoportes, etc., totalmente montado y probado."]
[{"$nulls":9},261.94,{"v":40,"d":"40.00 €"},{"v":10477.6,"d":"10,477.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":23011.760000000002,"d":"23,011.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[null,"ARQ_CAUD",null,"UN ARQUETA CAUDALIMETRO 1,00x0,80_REG_C250"]
[{"$nulls":3},"Arquetón registrable de hormigón armado, de dimensiones interiores 1,00 x 0,80 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 15 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapas triangulares de fundición dúctil articuladas, tipo comunicaciones de  luz 80 x 70 cm. C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1151.39,"d":"1,151.39 €"},{"v":1151.39,"d":"1,151.39 €"}]
[]
[null,"ARQ_80_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":731.11,"d":"731.11 €"},{"v":2193.33,"d":"2,193.33 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":3344.7200000000003,"d":"3,344.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"OBRAS DE FABRICA Y ALBAÑILERÍA"]
[null,"01.02.01.01  ",null,"UN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada a cubrir los trabajos de albañilería necesarios para la correcta adaptación del depósito, incluyendo todas aquellas actuaciones complementarias que resulten imprescindibles para la adecuación del recinto."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4000,"d":"4,000.00 €"},{"v":4000,"d":"4,000.00 €"}]
[]
[null,"E11          ",null,"UN PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE DE 2 HOJAS"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de puerta metálica de aluminio de 2 hojas, con caracteristicas a definir por la dirección facultativa."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL OBRAS DE FABRICA Y ALBAÑILERÍA",{"$nulls":7},{"v":5500,"d":"5,500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"INSTALACIONES"]
[null,"FT_E_DN150      ",null,"UN CAUDALÍMETRO DN150"]
[{"$nulls":3},"Suministro e  Instalación de caudalímetro de diámetro 150 mm Siemens MAG 6000 con tarjeta PROFIBUS DP."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3000,"d":"3,000.00 €"},{"v":3000,"d":"3,000.00 €"}]
[]
[null,"PA_01     ",null,"UN ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada a cubrir todos los trabajos necesarios para la adaptación de la instalación eléctrica del depósito, incluyendo las actuaciones precisas para su adecuación a las nuevas condiciones de uso y a los equipos instalados."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4000,"d":"4,000.00 €"},{"v":4000,"d":"4,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL INSTALACIONES",{"$nulls":7},{"v":7000,"d":"7,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEPOSITO ERGOIENA",{"$nulls":7},{"v":41038.08,"d":"41,038.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETA ROTURA ERGOEINA"]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":9},3.16,{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":364.1,"d":"364.10 €"}]
[]
[null,"ARQTON",null,"UN ARQUETÓN REGISTRABLE 2,50 X 1,50 HORMIG"]
[{"$nulls":3},"Arquetón registrable de hormigón armado, de dimensiones interiores 2,50 x 1,50 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 20 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapa de fundición dúctil redonda Ø65, MOD. D-400, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1745.97,"d":"1,745.97 €"},{"v":1745.97,"d":"1,745.97 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETA ROTURA ERGOEINA",{"$nulls":7},{"v":2110.07,"d":"2,110.07 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD Y SALUD"]
[]
[null,"SYS_01",null,"UN SEGURIDAD Y SALUD"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15000,"d":"15,000.00 €"},{"v":15000,"d":"15,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SEGURIDAD Y SALUD",{"$nulls":7},{"v":15000,"d":"15,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GESTIÓN DE RESIDUOS"]
[]
[null,"GRDO_01",null,"UN GESTIÓN DE RESIDUOS"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10000,"d":"10,000.00 €"},{"v":10000,"d":"10,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS",{"$nulls":7},{"v":10000,"d":"10,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":387076.27999999997,"d":"387,076.28 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":387076.27999999997,"d":"387,076.28 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":23,"n_cols":10,"rows_kept":23,"merged":[[6,2,6,9],[19,2,19,7],[21,4,21,5],[22,5,22,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","PR-2025-020. ETAP ATAUN"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"ETAP AIA",{"$nulls":5},{"v":318928.1335,"d":"318,928.13 €"},{"v":0.82,"d":"82.00%"}]
[null,2,"DEPOSITO ERGOIENA",{"$nulls":5},{"v":41038.08,"d":"41,038.08 €"},{"v":0.11,"d":"11.00%"}]
[null,3,"ARQUETA ROTURA ERGOEINA",{"$nulls":5},{"v":2110.0652,"d":"2,110.07 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,4,"SEGURIDAD Y SALUD",{"$nulls":5},{"v":15000,"d":"15,000.00 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,5,"GESTIÓN DE RESIDUOS",{"$nulls":5},{"v":10000,"d":"10,000.00 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":387076.2787,"d":"387,076.28 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":81286.02,"d":"81,286.02 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":468362.297227,"d":"468,362.30 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}