{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":250,"n_cols":12,"rows_kept":250,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[12,3,12,7],[13,3,13,8],[16,3,16,7],[17,3,17,8],[20,3,20,7],[21,3,21,8],[24,3,24,7],[25,3,25,8],[28,3,28,7],[29,3,29,8],[32,3,32,7],[33,3,33,8],[36,3,36,8],[40,3,40,7],[41,3,41,8],[44,3,44,7],[45,3,45,8],[48,3,48,7],[49,3,49,8],[52,3,52,7],[53,3,53,8],[56,3,56,7],[57,3,57,8],[60,3,60,7],[61,3,61,8],[64,3,64,7],[65,3,65,8],[68,3,68,7],[69,3,69,8],[72,3,72,7],[73,3,73,8],[76,3,76,7],[77,3,77,8],[80,3,80,7],[81,3,81,8],[84,3,84,7],[85,3,85,8],[88,3,88,7],[89,3,89,8],[92,3,92,8],[96,3,96,7],[97,3,97,8],[100,3,100,7],[101,3,101,8],[104,3,104,7],[105,3,105,8],[108,3,108,7],[109,3,109,8],[112,3,112,7],[113,3,113,8],[116,3,116,7],[117,3,117,8],[120,3,120,7],[121,3,121,8],[124,3,124,7],[125,3,125,8],[128,3,128,8],[132,3,132,7],[133,3,133,8],[136,3,136,7],[137,3,137,8],[140,3,140,7],[141,3,141,8],[144,3,144,7],[145,3,145,8],[148,3,148,7],[149,3,149,8],[152,3,152,7],[153,3,153,8],[156,3,156,8],[160,3,160,7],[161,3,161,8],[164,3,164,7],[165,3,165,8],[168,3,168,7],[169,3,169,8],[172,3,172,7],[173,3,173,8],[176,3,176,8],[180,3,180,7],[181,3,181,8],[184,3,184,7],[185,3,185,8],[188,3,188,7],[189,3,189,8],[192,3,192,7],[193,3,193,8],[196,3,196,8],[200,3,200,7],[201,3,201,8],[204,3,204,8],[208,3,208,7],[209,3,209,8],[212,3,212,7],[213,3,213,8],[216,3,216,7],[217,3,217,8],[220,3,220,7],[221,3,221,8],[224,3,224,8],[228,3,228,7],[229,3,229,8],[232,3,232,8],[236,3,236,7],[237,3,237,8],[240,3,240,7],[241,3,241,8],[244,3,244,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"PR-2024-067.  REPARACION ALMACEN ARRIARA"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"01. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS"]
[]
[null,"__ER887910   ",null,"M3 De demolición de diferentes muros y obras de fábrica existentes"]
[{"$nulls":3},"De demolición de diferentes muros y obras de fábrica existentes (medida la cara vista) , construidos con distintos materiales, y de diferentes espesores, p.p. de zapatas, mediante medios mecánicos o manuales, la carga y transporte a vertedero de inertes, (gestor autorizado) con la aportación de la documentación pertinente (DSC) y  el pago del canon de vertido y/o reciclaje  en gestor autorizado, se contempla en el capítulo de Gestión de Residuos,  incluidos todos los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medida la superficie vista"]
[{"$nulls":9},47.25,{"v":98.5,"d":"98.50 €"},{"v":4654.13,"d":"4,654.13 €"}]
[]
[null,"__PS001005   ",null,"M2 Demolición de pavimentos de aceras  (sin transporte y canon de v"]
[{"$nulls":3},"Demolición de todo tipo losas de hormigón, hasta un espesor de 20 cm.,  a mano o máquina, incluso corte previo con disco en los borde y carga en dumper (acopios intermedios) y posterior carga en camión, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución; el transporte a vertedero así como el canon de vertido y/o reciclaje (gestor autorizado) con la aportación de la documentación pertinente (DSC) están incluidos dentro del capítulo de gestión de residuos. "]
[{"$nulls":9},39.38,{"v":19.87,"d":"19.87 €"},{"v":782.48,"d":"782.48 €"}]
[]
[null,"__ER007476   ",null,"M3 Excavac. en zanjas (sin transporte ni canón de vertido)"]
[{"$nulls":3},"De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca, con empleo de medios mecánicos, según planos de proyecto, incluso agotamiento, pequeñas entibaciones  y p.p. de cruces con otras infraestructuras, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle, incluso la carga; el transporte de los diferentes materiales procedentes de la presente partida, a un gestor autorizado, se valora en el capítulo de gestión de residuos así como el canon de los mismos."]
[{"$nulls":9},{"v":37.8,"d":"37.80"},{"v":32.79,"d":"32.79 €"},{"v":1239.46,"d":"1,239.46 €"}]
[]
[null,"__T0002258   ",null,"UN Corte árboles"]
[{"$nulls":3},"De  corte de árboles existentes con medios manuales y mecánicos, carga, transporte y canon de vertido, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Unidad totalmente ejecutada."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":82.15,"d":"82.15 €"},{"v":82.15,"d":"82.15 €"}]
[]
[null,"__T0007876   ",null,"UN Extracción de tocones"]
[{"$nulls":3},"De  extracción  de los correspondientes tocones, con medios mecánicos y manuales, previo corte  perimetral en profundidad de las raíces, carga, transporte (gestor autorizado) con la aportación de la documentación pertinente (DSC) y canon de vertido, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Unidad totalmente ejecutada."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":96.88,"d":"96.88 €"},{"v":96.88,"d":"96.88 €"}]
[]
[null,"__T0002000   ",null,"M2 Despeje y desbroce."]
[{"$nulls":3},"De despeje y desbroce en todo tipo de terreno y vegetación, incluso corte de árboles y   arbustos, extracción de los correspondientes    tocones, demoliciones  de txabolas y cobertizos realizados en los más diversos materiales (  madera, ladrillos, bloques, chapas, etc.), así  como cierres, vallados, cercas, pequeños muretes, soleras, pavimentos varios y diversas  obras de fábrica, carga, transporte y canon de  vertido o incineración."]
[{"$nulls":9},47.25,{"v":1.71,"d":"1.71 €"},{"v":80.8,"d":"80.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 01. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS",{"$nulls":7},{"v":6935.900000000001,"d":"6,935.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"02. CIMENTACIONES"]
[]
[null,"__PIL000001  ",null,"UN Puesta en obra de equipo completo micropilotes"]
[{"$nulls":3},"Puesta en obra de equipo completo para la hinca de micropilotes, consistente en: carga, transporte, descarga en obra, carga y retirada de máquina de perforación, caseta y accesorios, incluso ayuda de personal auxiliar. Medida la unidad puesta en obra y retirada."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3000,"d":"3,000.00 €"},{"v":3000,"d":"3,000.00 €"}]
[]
[null,"__PIL000002  ",null,"M Hinca de micropilotes a rotopercusión"]
[{"$nulls":3},"Hinca de micropilotes a rotopercusión, ejecutada mediante perforación en suelos y roca D 125 mm, suministro y colocación tubo 88.9 mm de diámetro y 9 mm de espesor (acero N80) unidos mediante manguitos exteriores e inyección tipo IU (única global) de la perforación con lechada de cemento (50 kg/ml de cemento) incluso barra GEWI de 25mm, para la ejecución del micropilote, incluso p.p. de entubación recuperable si fuese necesario y todos los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, totalmente terminada la unidad de obra según planos de detalle. La maquina micropilotadora deberá poder trabajar en una altura inferior a los 4m."]
[{"$nulls":9},{"v":144,"d":"144.00"},{"v":160,"d":"160.00 €"},{"v":23040,"d":"23,040.00 €"}]
[]
[null,"__T0007005   ",null,"M3 Relleno con mat. cantera"]
[{"$nulls":3},"De relleno de zanjas y trasdós de muros y obras de  fábrica, con material granular procedente de cantera, tipo S1 ó S2,  incluso extendido en tongadas y compactación, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle."]
[{"$nulls":9},{"v":31.5,"d":"31.50"},{"v":49.02,"d":"49.02 €"},{"v":1544.13,"d":"1,544.13 €"}]
[]
[null,"__OF001000   ",null,"M3 Hormig. de limpieza H-15"]
[{"$nulls":3},"De hormigón de limpieza tipo H-15, incluso suministro, vertido, extendido, nivelación de superficie y encofrado."]
[{"$nulls":9},4.73,{"v":81.42,"d":"81.42 €"},{"v":385.12,"d":"385.12 €"}]
[]
[null,"__OF001045   ",null,"M3 HA-30/B/20/XC2"]
[{"$nulls":3},"De hormigón para armar HA-30/B/20/XC2, incluso vertido, extendido, vibrado, curado, acabado de superficies, picado de excesos de hormigón en juntas horizontales, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución."]
[{"$nulls":9},25.23,{"v":180,"d":"180.00 €"},{"v":4541.4,"d":"4,541.40 €"}]
[]
[null,"__OF003000   ",null,"KG Acero en redondo B-500S"]
[{"$nulls":3},"De   acero  en  redondos  para  armaduras,  tipo B-500S,  incluso  suministro, elaboración, colocación  en  obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigidizadores."]
[{"$nulls":9},1420.27,{"v":2.25,"d":"2.25 €"},{"v":3195.61,"d":"3,195.61 €"}]
[]
[null,"__OF002005   ",null,"M2 Encofrado plano"]
[{"$nulls":3},"De  encofrado plano incluso apeos, arriostramientos, distanciadores, pequeño material, medios auxiliares y desencofrado."]
[{"$nulls":9},48.13,{"v":52,"d":"52.00 €"},{"v":2502.76,"d":"2,502.76 €"}]
[]
[null,"__DE544402   ",null,"UN De mejora de unión entre micropilotes y vigas de coronación"]
[{"$nulls":3},"De mejora de unión entre micropilotes y vigas de coronación mediante mediante chapa y tuerca. Incl. soldaduras y trabajos auxiliares para su correcta colocación."]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":700,"d":"700.00 €"}]
[]
[null,"__MZ000020   ",null,"M Tubo dren de PVC 160 mm."]
[{"$nulls":3},"De tubo dren de PVC de 160 mm. de diámetro, para posterior recubrimiento de material filtrante, según planos de proyecto y colocación."]
[{"$nulls":9},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":8.13,"d":"8.13 €"},{"v":341.46,"d":"341.46 €"}]
[]
[null,"__PA884258   ",null,"M3 Relleno local. mat.filtro"]
[{"$nulls":3},"De relleno con material granular calizo de diámetro máximo 60 mm, limpio de tierras e impurezas, colocado como drenaje en  el trasdós de muros y sobre el tubo de drenaje incluso limpieza y p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen teórico sobre planos."]
[{"$nulls":9},5.15,{"v":29.11,"d":"29.11 €"},{"v":149.92,"d":"149.92 €"}]
[]
[null,"__PB770017   ",null,"M2 De lámina drenante Delta MS"]
[{"$nulls":3},"De lámina drenante tipo Delta MS o similar de   polietileno de alta densidad con relieves de 5  mm. de altura y lámina adherida de fieltro no   tejido de polipropileno colocada en contacto con el material de relleno, incluso puntas de acero, arandelas de PVC, perfil superior longitudinal de remate y solapes mínimos horizontales de 20 cm. y verticales de 50 cm, colocado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":9},{"v":29.4,"d":"29.40"},{"v":11.47,"d":"11.47 €"},{"v":337.22,"d":"337.22 €"}]
[]
[null,"PEP_1",null,"UN Mejora de losa de alamacén"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la reparación, e incluso recalce si procede, de losa de almacén."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5000,"d":"5,000.00 €"},{"v":5000,"d":"5,000.00 €"}]
[]
[null,"__T0009020",null,"M2 De geotextil en drenajes"]
[{"$nulls":3},"De colocación de lámina geotextil no-tejido de poliéster tipo Danofelt PY 200 o similar, en formación de drenajes, incluso suministro, limpieza y preparación de la superficie, colocación, medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución y parte proporcional de solapes, medido según sección de proyecto."]
[{"$nulls":9},{"v":29.4,"d":"29.40"},{"v":2.62,"d":"2.62 €"},{"v":77.03,"d":"77.03 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 02. CIMENTACIONES",{"$nulls":7},{"v":44814.65,"d":"44,814.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"03. OBRAS DE FABRICA"]
[]
[null,"__OF001045   ",null,"M3 HA-30/B/20/XC2"]
[{"$nulls":3},"De hormigón para armar HA-30/B/20/XC2, incluso vertido, extendido, vibrado, curado, acabado de superficies, picado de excesos de hormigón en juntas horizontales, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución."]
[{"$nulls":9},27.74,{"v":180,"d":"180.00 €"},{"v":4993.2,"d":"4,993.20 €"}]
[]
[null,"__OF003000   ",null,"KG Acero en redondo B-500S"]
[{"$nulls":3},"De   acero  en  redondos  para  armaduras,  tipo B-500S,  incluso  suministro, elaboración, colocación  en  obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigidizadores."]
[{"$nulls":9},{"v":1910.7,"d":"1910.70"},{"v":2.25,"d":"2.25 €"},{"v":4299.08,"d":"4,299.08 €"}]
[]
[null,"__OF002005   ",null,"M2 Encofrado plano"]
[{"$nulls":3},"De  encofrado plano incluso apeos, arriostramientos, distanciadores, pequeño material, medios auxiliares y desencofrado."]
[{"$nulls":9},70.97,{"v":52,"d":"52.00 €"},{"v":3690.44,"d":"3,690.44 €"}]
[]
[null,"__OF002006   ",null,"m2 Fachada de una hoja, de 20 cm de espesor, de fábri"]
[{"$nulls":3},"Fachada de una hoja, de 20 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Dintel de fábrica armada de bloques en \"U\" de hormigón, macizado de hormigón de relleno, HA-25/B/12/XC2, preparado en obra; montaje y desmontaje de apeo. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigón y de los frentes de pilares con bloques cortados, colocados con el mismo mortero utilizado en el recibido de la fábrica."]
[{"$nulls":9},137.03,{"v":69,"d":"69.00 €"},{"v":9455.07,"d":"9,455.07 €"}]
[]
[null,"__OF002007   ",null,"m2 Revestimiento decorativo en fachadas, con mortero"]
[{"$nulls":3},"Revestimiento decorativo en fachadas, con mortero soporte, color a elegir, acabado granulado imitación piedra natural, con un rendimiento de 3 kg/m² y árido de mármol, procedente de machaqueo, de granulometría comprendida entre 3 y 4 mm, para la realización de la capa de acabado en revestimientos continuos."]
[{"$nulls":9},137.03,{"v":45,"d":"45.00 €"},{"v":6166.35,"d":"6,166.35 €"}]
[]
[null,"__OF002008   ",null,"m2 Enfoscado de cemento sobre paramento interior"]
[{"$nulls":3},"Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 4 m de altura, acabado superficial liso, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0."]
[{"$nulls":9},137.03,{"v":25,"d":"25.00 €"},{"v":3425.75,"d":"3,425.75 €"}]
[]
[null,"__OF002009   ",null,"m2 Pintura plástica sobre paramento interior de hormigón"]
[{"$nulls":3},"Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de hormigón, horizontal, a más de 3 m de altura."]
[{"$nulls":9},137.03,{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":2055.45,"d":"2,055.45 €"}]
[]
[null,"NUE          ",null,"UN Partida ayudas hormigonado coronación"]
[{"$nulls":3},"\"Partida alzada para las ayudas necesarias que permitan la ejecución de la viga de coronación\n\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 03. OBRAS DE FABRICA",{"$nulls":7},{"v":36585.34,"d":"36,585.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"04. PLUVIALES"]
[]
[null,"__ER007476   ",null,"M3 Excavac. en zanjas (sin transporte ni canón de vertido)"]
[{"$nulls":3},"De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca, con empleo de medios mecánicos, según planos de proyecto, incluso agotamiento, pequeñas entibaciones  y p.p. de cruces con otras infraestructuras, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle, incluso la carga; el transporte de los diferentes materiales procedentes de la presente partida, a un gestor autorizado, se valora en el capítulo de gestión de residuos así como el canon de los mismos."]
[{"$nulls":9},11.34,{"v":32.79,"d":"32.79 €"},{"v":371.84,"d":"371.84 €"}]
[]
[null,"__T0007010   ",null,"M3 Relleno de arena"]
[{"$nulls":3},"De relleno de arena para protección de las tuberías de las diversas infraestructuras, incluso colocación  y compactación, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle."]
[{"$nulls":9},7.56,{"v":25.33,"d":"25.33 €"},{"v":191.49,"d":"191.49 €"}]
[]
[null,"__PL000001   ",null,"M Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales"]
[{"$nulls":3},"Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales."]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":18.03,"d":"18.03 €"},{"v":180.3,"d":"180.30 €"}]
[]
[null,"__OF007041   ",null,"UN Arqueta canaleta 0.30 m."]
[{"$nulls":3},"De arqueta en canaleta de 0,30 x 0,30 x 0,40  m. interior, de hormigón armado HA-25 de 15 cm. de espesor, incluso marco y tapa de fundición de 40 x 40 cm. de 40 Tn., clase C-250 (UNE EN-124 ) con los criterios de Gipuzkoako Urak  y recibido  de tuberías, totalmente rematada."]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":268.76,"d":"268.76 €"},{"v":806.28,"d":"806.28 €"}]
[]
[null,"__S6300000   ",null,"UN Obra de entronque.< D-50"]
[{"$nulls":3},"De obra de entronque de extremo de colector nuevo  de diámetro inferior o igual a 50 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo  de hormigón HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la misma, totalmente terminada la unidad de obra."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":215.94,"d":"215.94 €"},{"v":215.94,"d":"215.94 €"}]
[]
[null,"__S3141000",null,"M Tubería PVC sanea. 150 mm"]
[{"$nulls":3},"De tubería de saneamiento de PVC con junta elástica estanca de neopreno, de diámetro 150  mm. y presión de servicio 6 atmósferas (UNE- EN 1456 ), incluso asiento de hormigón HM-20,  y p.p. de cruces con otras infraestructuras, según planos de proyecto y normas  de Gipuzkoako Urak, sellado de  juntas, colocación y pruebas."]
[{"$nulls":9},{"v":31.5,"d":"31.50"},{"v":25.94,"d":"25.94 €"},{"v":817.11,"d":"817.11 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 04. PLUVIALES",{"$nulls":7},{"v":2582.96,"d":"2,582.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"05. ABASTECIMIENTO"]
[]
[null,"__ER007476   ",null,"M3 Excavac. en zanjas (sin transporte ni canón de vertido)"]
[{"$nulls":3},"De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca, con empleo de medios mecánicos, según planos de proyecto, incluso agotamiento, pequeñas entibaciones  y p.p. de cruces con otras infraestructuras, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle, incluso la carga; el transporte de los diferentes materiales procedentes de la presente partida, a un gestor autorizado, se valora en el capítulo de gestión de residuos así como el canon de los mismos."]
[{"$nulls":9},1.89,{"v":32.79,"d":"32.79 €"},{"v":61.97,"d":"61.97 €"}]
[]
[null,"__T0007010   ",null,"M3 Relleno de arena"]
[{"$nulls":3},"De relleno de arena para protección de las tuberías de las diversas infraestructuras, incluso colocación  y compactación, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle."]
[{"$nulls":9},1.26,{"v":25.33,"d":"25.33 €"},{"v":31.92,"d":"31.92 €"}]
[]
[null,"__D9990010   ",null,"UN Acometida"]
[{"$nulls":3},"De acometida a vivienda/edificio, según criterios del  Consorcio de Aguas, con piezas de latón estampado, formada por llave válvula de paso de H/T 2\" Greiner, codo de   enlace R/M Greiner, enlace R/M de 2\" Greiner, collarín en carga \" Hawle \" de  diámetro  menor  de  250/63  mm.,  piezas de unión,  manguitos, tubería de polietileno PN 16 hasta conexión ( máximo 8 m.) , incluso registro de fundición con tapa, pruebas, totalmente terminada."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":452.49,"d":"452.49 €"},{"v":452.49,"d":"452.49 €"}]
[]
[null,"__D7069479   ",null,"M Tuber. PE/AD 63 mm 16 atm"]
[{"$nulls":3},"De tubería de polietileno de alta densidad, diámetro 63  mm. y  presión de servicio 16 atmósferas, incluso p.p. de juntas, montaje, conexiones a las actuales redes, colocación y pruebas, y p.p. de cruces con otras infraestructuras."]
[{"$nulls":9},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":13.37,"d":"13.37 €"},{"v":280.77,"d":"280.77 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 05. ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":827.15,"d":"827.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"06. REMATES"]
[]
[null,"__PA998364   ",null,"M3 Extendido  tierra vegetal procedente de la obra"]
[{"$nulls":3},"De extendido de tierra natural/vegetal con un espesor medio de 20 cm., a mezclar con el compost, procedente de la obra, incluso carga y transporte desde lugar de acopio en el caso de la existente en obra o desde el exterior (préstamo), así como los medios y elementos auxiliares necesarios para una correcta ejecución, medido el volumen teórico, es decir, superficie por 30 cm. de  espesor medio."]
[{"$nulls":9},4.73,{"v":5,"d":"5.00 €"},{"v":23.65,"d":"23.65 €"}]
[]
[null,"__PA990016   ",null,"M3 Aport. y extend. compost"]
[{"$nulls":3},"De aportación y extendido de compost con un espesor medio de 15 cm., a mezclar con la tierra vegetas, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para una correcta ejecución, medido el volumen teórico, es decir, superficie por 15 cm. de  espesor medio."]
[{"$nulls":9},4.73,{"v":16,"d":"16.00 €"},{"v":75.68,"d":"75.68 €"}]
[]
[null,"__PA665003   ",null,"UN Partida alzada para reposición de camaras de vigil"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada para reposición de camaras de vigilancia, alumbrado, rejillas de ventilación, tabiques interiores y todos aquellos elementos que fueran necesarios para el correcto acabado de las obras."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5000,"d":"5,000.00 €"},{"v":5000,"d":"5,000.00 €"}]
[]
[null,"__PA665002",null,"M2 Implantación de césped"]
[{"$nulls":3},"Implantación de césped, incluyendo despedregado, rotabateado, abonado, rastrillado, siembra con una densidad de 25 gr./m² y mezcla de semillas 5% Poatrivialis, 40% Ray grass inglés, 35% Festuca ovina, 5% Agrostis tennuis, rulado, riegos necesarios y primer corte, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie realmente ejecutada."]
[{"$nulls":9},47.25,{"v":2.12,"d":"2.12 €"},{"v":100.17,"d":"100.17 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 06. REMATES",{"$nulls":7},{"v":5199.5,"d":"5,199.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"07. MEDIOS AUXILIARES"]
[]
[null,"__PS252562",null,"UN Diseño, suministro, instalación y retirada de cimbra"]
[{"$nulls":3},"De suministro e instalación en la totalidad de cimbra de apeo de la cubierta, la estructura de andamio se utilizará como plataforma de trabajo auxiliar para que los operarios puedan llevar a cabo los distintos trabajos de demolición y reconstrucción, con cumplimiento de RD 2177/2004."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16260.49,"d":"16,260.49 €"},{"v":16260.49,"d":"16,260.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 07. MEDIOS AUXILIARES",{"$nulls":7},{"v":16260.49,"d":"16,260.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"08. GESTION DE RESIDUOS"]
[]
[null,"__GR006003   ",null,"M3 Carga, transporte y canon de material excedente de la excavación"]
[{"$nulls":3},"Carga, transporte y  canon del material excedente de la excavación a gestor autorizado de tierras, con aportación de la documentación pertinente  "]
[{"$nulls":9},{"v":52,"d":"52.00"},{"v":18.5,"d":"18.50 €"},{"v":962,"d":"962.00 €"}]
[]
[null,"__GR002595   ",null,"UN  Carga, transporte y reciclaje de residuo de elementos metálicos"]
[{"$nulls":3}," De carga, transporte y reciclaje en gestor de residuos autorizado de elementos metálicos varios así como el canon de residuos de los mismos, con aportación de la documentación pertinente (DSC)"]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":300,"d":"300.00 €"}]
[]
[null,"__GR257447   ",null,"UN  De carga y transporte reciclaje en gestor de residuos autorizad"]
[{"$nulls":3},"De carga y transporte de residuos autorizado del hormigón procedente de la demolición a gestor  autorizado y canon de residuo, con aportación de la documentación pertinente (DSC)"]
[{"$nulls":9},{"v":125,"d":"125.00"},{"v":33,"d":"33.00 €"},{"v":4125,"d":"4,125.00 €"}]
[]
[null,"__GR117856   ",null,"UN De gestión de residuos, según anexo"]
[{"$nulls":3},"De resto de la gestión de residuos, según anexo,  "]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":520,"d":"520.00 €"},{"v":520,"d":"520.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 08. GESTION DE RESIDUOS",{"$nulls":7},{"v":5907,"d":"5,907.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"09. SEGURIDAD Y SALUD"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6716.85,"d":"6,716.85 €"},{"v":6716.85,"d":"6,716.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 09. SEGURIDAD Y SALUD",{"$nulls":7},{"v":6716.85,"d":"6,716.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"10. GG + BI"]
[]
[null,"GG",null,"UN Gastos Generales"]
[{"$nulls":3},"13% de Gastos Generales sobre el Presupuesto de Ejecución Material"]
[{"$nulls":9},125829.67,{"v":0.13,"d":"0.13 €"},{"v":16357.86,"d":"16,357.86 €"}]
[]
[null,"BI",null,"UN Beneficio Industrial"]
[{"$nulls":3},"6% de Beneficio Industrial sobre el Presupuesto de Ejecución Material"]
[{"$nulls":9},125829.67,{"v":0.06,"d":"0.06 €"},{"v":7549.78,"d":"7,549.78 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 10. GG + BI",{"$nulls":7},{"v":23907.64,"d":"23,907.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":149737.48,"d":"149,737.48 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":149737.48,"d":"149,737.48 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":28,"n_cols":10,"rows_kept":28,"merged":[[6,2,6,9],[24,2,24,7],[26,4,26,5],[27,5,27,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","PR-2024-067.  REPARACION ALMACEN ARRIARA"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"01. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS",{"$nulls":5},{"v":6935.8951,"d":"6,935.90 €"},{"v":0.05,"d":"5.00%"}]
[null,2,"02. CIMENTACIONES",{"$nulls":5},{"v":44814.6366,"d":"44,814.64 €"},{"v":0.3,"d":"30.00%"}]
[null,3,"03. OBRAS DE FABRICA",{"$nulls":5},{"v":36585.335,"d":"36,585.34 €"},{"v":0.24,"d":"24.00%"}]
[null,4,"04. PLUVIALES",{"$nulls":5},{"v":2582.9634,"d":"2,582.96 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,5,"05. ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":827.1489,"d":"827.15 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,6,"06. REMATES",{"$nulls":5},{"v":5199.5,"d":"5,199.50 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,7,"07. MEDIOS AUXILIARES",{"$nulls":5},{"v":16260.49,"d":"16,260.49 €"},{"v":0.11,"d":"11.00%"}]
[null,8,"08. GESTION DE RESIDUOS",{"$nulls":5},{"v":5907,"d":"5,907.00 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,9,"09. SEGURIDAD Y SALUD",{"$nulls":5},{"v":6716.85,"d":"6,716.85 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,10,"10. GG + BI",{"$nulls":5},{"v":23907.6373,"d":"23,907.64 €"},{"v":0.16,"d":"16.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":149737.4563,"d":"149,737.46 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":31444.87,"d":"31,444.87 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":181182.322123,"d":"181,182.32 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}