{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":233,"n_cols":12,"rows_kept":233,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[12,3,12,7],[13,3,13,8],[19,3,19,7],[20,3,20,8],[27,3,27,7],[28,3,28,8],[35,3,35,7],[36,3,36,8],[43,3,43,7],[44,3,44,8],[51,3,51,7],[52,3,52,8],[58,3,58,7],[59,3,59,8],[65,3,65,7],[66,3,66,8],[72,3,72,8],[76,3,76,7],[77,3,77,8],[84,3,84,7],[85,3,85,8],[88,3,88,7],[89,3,89,8],[92,3,92,7],[93,3,93,8],[96,3,96,7],[97,3,97,8],[100,3,100,7],[101,3,101,8],[104,3,104,7],[105,3,105,8],[108,3,108,8],[112,3,112,7],[113,3,113,8],[116,3,116,7],[117,3,117,8],[120,3,120,7],[121,3,121,8],[124,3,124,7],[125,3,125,8],[128,3,128,7],[129,3,129,8],[132,3,132,7],[133,3,133,8],[136,3,136,7],[137,3,137,8],[140,3,140,7],[141,3,141,8],[144,3,144,7],[145,3,145,8],[148,3,148,8],[152,3,152,7],[153,3,153,8],[157,3,157,7],[158,3,158,8],[162,3,162,7],[163,3,163,8],[167,3,167,7],[168,3,168,8],[171,3,171,7],[172,3,172,8],[175,3,175,7],[176,3,176,8],[179,3,179,7],[180,3,180,8],[183,3,183,7],[184,3,184,8],[187,3,187,7],[188,3,188,8],[191,3,191,7],[192,3,192,8],[195,3,195,7],[196,3,196,8],[199,3,199,8],[203,3,203,7],[204,3,204,8],[207,3,207,7],[208,3,208,8],[211,3,211,7],[212,3,212,8],[215,3,215,8],[219,3,219,7],[220,3,220,8],[223,3,223,7],[224,3,224,8],[227,3,227,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"PR-2024-016. GOSINE"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"01. DEFECTOS ESTRUCTURALES LOSA"]
[]
[null,"CHOR_TECH_PAR_SUEL",null,"M2 CHORREO TECHOS PAREDES Y SUELOS"]
[{"$nulls":3},"Limpieza de paredes en techos, paredes y suelo de 2 senos, incluso en cámara de llaves y cuarto\r\r de valvulería, mediante chorreo de agua a presión aplicado en toda la superficie 3 veces, eliminando \rrestos de polvo, hormigón, y roña en armaduras, para poder aplicar los productos descritos."]
[{"$nulls":3},"Techo superior",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8.9,"d":"8.90"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":0,"d":"0.00"},40.05]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.3,"d":"4.30"},4.45,{"v":0,"d":"0.00"},19.14]
[{"$nulls":3},"Techo senos",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30.3,"d":"30.30"},{"v":18.1,"d":"18.10"},{"v":0,"d":"0.00"},548.43]
[{"$nulls":9},607.62,{"v":8.63,"d":"8.63 €"},{"v":5243.76,"d":"5,243.76 €"}]
[]
[null,"PIC_TECHOS_DEP",null,"M2 PICADO DE TECHOS DE DEPOSITO"]
[{"$nulls":3},"Picado hormigón deteriorado de techos en depósito, en armaduras oxidadas debido al cloro del agua y al escaso recubrimiento de las armaduras, incluso montaje y desmontaje de andamios."]
[{"$nulls":3},"Se mide un porcentaje de la superficie",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"Techo superior",{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":8.9,"d":"8.90"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":0,"d":"0.00"},12.02]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":4.3,"d":"4.30"},4.45,{"v":0,"d":"0.00"},5.74]
[{"$nulls":3},"Techo senos",{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":30.3,"d":"30.30"},{"v":18.1,"d":"18.10"},{"v":0,"d":"0.00"},109.69]
[{"$nulls":9},127.45,{"v":18.06,"d":"18.06 €"},{"v":2301.75,"d":"2,301.75 €"}]
[]
[null,"PROT_ARM_LIM_TECH",null,"M2 PROTECCION ARMADURAS, LIMPIEZA EN TECHOS"]
[{"$nulls":3},"Limpieza de las armaduras oxidadas en techos con cepillos de alambre, 1 mano de líquido protector\r\r convertidor de las mismas con \" ferróxido\" de Norquimia, aplicado con brocha, llegando a pintar la totalidad de la misma en barras longitudinales."]
[{"$nulls":3},"Se mide un porcentaje de la superficie",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"Techo senos",{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":30.3,"d":"30.30"},{"v":18.1,"d":"18.10"},{"v":0,"d":"0.00"},109.69]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":4.3,"d":"4.30"},4.45,{"v":0,"d":"0.00"},5.74]
[{"$nulls":3},"Techo superior",{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":8.9,"d":"8.90"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":0,"d":"0.00"},12.02]
[{"$nulls":9},127.44,{"v":15.87,"d":"15.87 €"},{"v":2022.47,"d":"2,022.47 €"}]
[]
[null,"REP_HGON_TECHOS_SF",null,"M2 REPARACION HORM. DETERIORADO TECHOS SF"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de mortero de alta resistencia modificado con polímeros y fibras RENDEROC\r\r SF de FOSROC o similar, previa limpieza del soporte, humedecido, incluso aplicación de lechada\r\r NITOBOND HAR de FOSROC para mejorar la adherencia con el hormigón viejo en zonas\r\r anteriormente picadas de armaduras deterioradas, según medidas proximadas."]
[{"$nulls":3},"Se mide un porcentaje de la superficie",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"Techo senos",{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":30.3,"d":"30.30"},{"v":18.1,"d":"18.10"},{"v":0,"d":"0.00"},109.69]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":4.3,"d":"4.30"},4.45,{"v":0,"d":"0.00"},5.74]
[{"$nulls":3},"Techo superior",{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":8.9,"d":"8.90"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":0,"d":"0.00"},12.02]
[{"$nulls":9},127.44,{"v":36.11,"d":"36.11 €"},{"v":4601.86,"d":"4,601.86 €"}]
[]
[null,"PIC_VIG_LONG",null,"M PICADO DE VIGAS LONGITUDINALES"]
[{"$nulls":3},"Picado de vigas longitudinales y transversales, eliminando zonas deterioradas del hormigón, por aumento del volumen de las armaduras, incluso retirada de escombros a vertedero."]
[{"$nulls":3},"Se mide un porcentaje de la superficie",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":16.9,"d":"16.90"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0,"d":"0.00"},30.42]
[{"$nulls":3},"Techo senos",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":12.7,"d":"12.70"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0,"d":"0.00"},30.48]
[{"$nulls":9},{"v":60.9,"d":"60.90"},{"v":23.35,"d":"23.35 €"},{"v":1422.02,"d":"1,422.02 €"}]
[]
[null,"PROT_ARM_LIMP_VIG",null,"M PROTECCION ARMADURAS, LIMPIEZA EN VIGAS"]
[{"$nulls":3},"Limpieza de las armaduras oxidadas en vigas con cepillos de alambre, 1 mano de líquido protector de las mismas con \"ferroxido\", 2 manos de imprimacion anticorrosiva ZINRICH e FOSROC aplicado con brocha, llegando a pintar la totalidad de la misma en estribos y barras longitudinales, colocación de andamios."]
[{"$nulls":3},"Se mide un porcentaje de la superficie",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":16.9,"d":"16.90"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0,"d":"0.00"},30.42]
[{"$nulls":3},"Techo senos",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":12.7,"d":"12.70"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0,"d":"0.00"},30.48]
[{"$nulls":9},{"v":60.9,"d":"60.90"},{"v":18.29,"d":"18.29 €"},{"v":1113.86,"d":"1,113.86 €"}]
[]
[null,"REP_HGON_VIGAS SF",null,"M REPARACION HORM. DETERIORADO VIGAS SF"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de mortero de alta resistencia modificado con polímeros y fibras RENDEROC\r\r SF de FOSROC o similar, previa limpieza del soporte, humedecido, incluso aplicación de lechada\r\r NITOBOND HAR de FOSROC para mejorar la adherencia con el hormigón viejo en vigas\r\r longitudinales y transversales, encofrados laterales para sacar esquinas, medida la longitud ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Se mide un porcentaje de la superficie",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":16.9,"d":"16.90"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0,"d":"0.00"},30.42]
[{"$nulls":3},"Techo senos",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":12.7,"d":"12.70"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0,"d":"0.00"},30.48]
[{"$nulls":9},{"v":60.9,"d":"60.90"},{"v":56.12,"d":"56.12 €"},{"v":3417.71,"d":"3,417.71 €"}]
[]
[null,"N_020106",null,"M Restitución de barras de acero"]
[{"$nulls":3},"Restitución de barras de acero B500S en viguetas prefabricadas, en las cuales la barra ha perdido más del 20% de su sección. La partida incluye el suministro de la barra de igual diámetro al existente y sujeción mediante soldadura. Medido por metro lineal de vigueta. Así mismo, se incluyen todos los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución."]
[{"$nulls":3},"Techo senos",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":12.7,"d":"12.70"},0.15,{"v":0,"d":"0.00"},15.24]
[{"$nulls":3},"Se mide un porcentaje de la superficie",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":16.9,"d":"16.90"},0.15,{"v":0,"d":"0.00"},15.21]
[{"$nulls":9},30.45,{"v":10.5,"d":"10.50 €"},{"v":319.73,"d":"319.73 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 01. DEFECTOS ESTRUCTURALES LOSA",{"$nulls":7},{"v":20443.16,"d":"20,443.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"02. CUBIERTA"]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_TI",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cubierta inferior",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18.9,"d":"18.90"},30.29,{"v":0.5,"d":"0.50"},286.24]
[{"$nulls":3}," ",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":8.9,"d":"8.90"},{"v":0.5,"d":"0.50"},-20.03]
[{"$nulls":3},"Cubierta superior",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":8.9,"d":"8.90"},{"v":0.2,"d":"0.20"},8.01]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},4.75,4.29,{"v":0.2,"d":"0.20"},4.08]
[{"$nulls":9},{"v":278.3,"d":"278.30"},{"v":9.36,"d":"9.36 €"},{"v":2604.89,"d":"2,604.89 €"}]
[]
[null,"N050201     ",null,"UN Demolición de arqueta de ladrillo"]
[{"$nulls":3},"Demolición de arqueta de ladrillo existente, así como retirada de la tapa de acero."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":350,"d":"350.00 €"},{"v":350,"d":"350.00 €"}]
[]
[null,"PA_10        ",null,"M Retirada de tubería de fibrocemento de diámetro 200"]
[{"$nulls":3},"Retirada de tubería de fibrocemento de diámetro 200 mm, manipulación en obra, carga y transporte a gestor de residuos autorizado, según el correspondiente Plan de Desamiantado. La partida incluye el material personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos cumpliendo la normativa para manipulación de amianto."]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":36.1,"d":"36.10 €"},{"v":505.4,"d":"505.40 €"}]
[]
[null,"N050202     ",null,"M Recuperación de volumen de muretes de cubierta"]
[{"$nulls":3},"Partida para la recuperación de volúmenes de los muretes perimetrales de cubierta existentes. La partida contempla la ejecución de anclajes de diámetro 10 mm y 35 cm de longitUN, de los cuales 20 cm estarán empotrados y recibidos con resina, colocados a tresbolillo cada 15 cm, con dos redondos atados en cabeza de diámetro 10 mm, colocación de encofrado con berenjenos a ambos lados y posterior vertido de hormigón HA-25/B/20/XS2 y vibrado previa aplicación de un puente de unión en toda la superficie de contacto, así como el desencofrado del mismo. Se considera esta partida para murete de anchura hasta 40 cm y 25 cm de recrecido. Unidad totalmente ejcutada."]
[{"$nulls":9},{"v":134.1,"d":"134.10"},{"v":10,"d":"10.00 €"},{"v":1341,"d":"1,341.00 €"}]
[]
[null,"N050203     ",null,"UN Perforaciones de 50 mm de diámetro"]
[{"$nulls":3},"Formación de perforaciones para 50mm de diámetro par ventilación entre secciones de cavity."]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":26.5,"d":"26.50 €"},{"v":530,"d":"530.00 €"}]
[]
[null,"N050204     ",null,"M2 Forjado sanitario con hormigón impermeabilizado Cavity C-40"]
[{"$nulls":3},"\"Solera ventilada de hormigón armado y capoa de pendientes, realizada con hormigón hidrófugo mediante SikaCim o similar de elevada compacidad y retracción moderada HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente tipo IIa, designado como HA-25/P/20/XC2, elaborado en central, en capa de compresión y de pendientes de 6 cm. de espesor medio, incluso vertido, colocación y armado con mallazo 20x20x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas, compactado, p.p. de vibrado, regleado, fratasado, curado y encofrado perdido para formación de ventilación con solera elevada mediante cámara, tipo Caviti de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado. Las piezas modulares serán de altura máxima 40 cm. Comprendiendo: Suministro de las piezas y montaje. Totalmente terminado. Incluso transporte a obra del hormigón, corte de piezas para soluciones especiales como el encuentro con soportes y piezas finales de cierre (si fuesen necesarias), parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material. Según NTE-RSS y EHE-08. Criterio de medición: superficie proyectada según documentación gráfica de Proyecto.\n\""]
[{"$nulls":9},592.86,{"v":48,"d":"48.00 €"},{"v":28457.28,"d":"28,457.28 €"}]
[]
[null,"N050205     ",null,"M Reparación de las formas de los aleros mediante el"]
[{"$nulls":3},"Reparación de las formas de los aleros mediante el uso de mortero sin retracción de alta resistencia tipo Geolite o similar, incluso p.p. de encofrado y desencofrado,  y formación de goterón si fuese necesario. Medida la longitUN realmente reparada."]
[{"$nulls":9},67.05,{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":1005.75,"d":"1,005.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 02. CUBIERTA",{"$nulls":7},{"v":34794.32,"d":"34,794.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"03. INTERIOR DEL DEPOSITO"]
[]
[null,"PA_10        ",null,"M Retirada de tubería de fibrocemento de diámetro 200"]
[{"$nulls":3},"Retirada de tubería de fibrocemento de diámetro 200 mm, manipulación en obra, carga y transporte a gestor de residuos autorizado, según el correspondiente Plan de Desamiantado. La partida incluye el material personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos cumpliendo la normativa para manipulación de amianto."]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":36.1,"d":"36.10 €"},{"v":361,"d":"361.00 €"}]
[]
[null,"NPA_30      ",null,"UN Reparación de los depósitos superiores"]
[{"$nulls":3},"Reparación de los depósitos superiores, previa limpieza de los mismos y con recuperación de los volúmenes perdidos mediante el uso de morteros sin retracción tipo Geolite o similar. La unidad contempla todos los alzados así como las bases de los depósitos ubicados en planta primera."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"}]
[]
[null,"PA_15        ",null,"UN Pate de polipropileno reforzado"]
[{"$nulls":3},"Pate de polipropileno reforzado con redondo de 12 mm de diámetro, B-400, incluso colocación según planos, nivelación, aplomado y recibido con resinas epoxi."]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":800,"d":"800.00 €"}]
[]
[null,"N0050310    ",null,"M Barandilla en acero inoxidable AISI 304"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de barandilla de acero inoxidable AISI 304 en tramos rectos e inclinados, formada por tres barras horizontales y pies derechos cada máximo 1 m, así como p.p. de puertas de acceso a los senos con pestillo. Cada pie derecho tendrá una pletina inferior con 4 tornillos de anclaje en acero inoxidable."]
[{"$nulls":9},{"v":6.8,"d":"6.80"},{"v":180,"d":"180.00 €"},{"v":1224,"d":"1,224.00 €"}]
[]
[null,"N0050311    ",null,"UN Adecuación de línea de bombeo de polietileno"]
[{"$nulls":3},"Partida para la adecuación de la instalación de bombeo existente en polietileno que se deberá adecuar con la nueva ubicación de los pates de descenso. La partida incluye los pasamuros necesarios para atravesar el muro que separa los dos senos y conectarlos mediante la nueva conducción, así como el material nuevo a instalar (tuberías, manguitos, codos, llaves, etc). Unidad totalmente terminada y en funcionamiento."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":650,"d":"650.00 €"},{"v":650,"d":"650.00 €"}]
[]
[null,"PA_09        ",null,"UN Rejillas de aireación de 1,10x0,60 m"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de rejilla de aireación galvanizada y pintada epoxi, de dimensiones aproximadas 1,0x0,60 m, con mosquitera en acero inoxidable. Incluso marco de sujeción. retirada de las existentes. y ayUNas de albañilería para recibir el contorno del hueco (mochetas, dintel y alféizar). Completamente terminado. La partida incluye los medios auxiliares necesarios para llegar a la rejilla."]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":345,"d":"345.00 €"},{"v":1725,"d":"1,725.00 €"}]
[]
[null,"N0050312    ",null,"UN Pintado de todo el depósito salvo el interior de los senos"]
[{"$nulls":3},"Pintado de todo el depósito, paredes y techos, salvo el interior de los senos, con doble mano de pintura, colocar a elegir por la Dirección de Obra. La partida incluye los medios auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"}]
[]
[null,"N0050315    ",null,"UN Remates obra civil y albañilería"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar en obra para ayUNas de albañilería, mejoras y pequeños remates de obra civil incluso regularización mediante morteros de superficies demolidas, sellado de huecos en pasamuros, juntas, etc"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":600,"d":"600.00 €"},{"v":600,"d":"600.00 €"}]
[]
[null,"ELEC_CONTRL  ",null,"UN Partida alzada para trabajos electricos"]
[{"$nulls":3},"Pantalla\nSonda presión\nVálvula reguladora a 24V inc montaje, programación.\nMover cuadro bomba abajo alternancia de bombas por PLC. Quitar biestable del cuadro\nFusible electrónico para elementos a 24V\nActualizar esquema eléctrico\nBomba CRF 24V\nCuadro CRF a 24V\nComunicar Qmetros MODBUS"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10000,"d":"10,000.00 €"},{"v":10000,"d":"10,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 03. INTERIOR DEL DEPOSITO",{"$nulls":7},{"v":17360,"d":"17,360.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"04. CALDERERIA Y TRABAJOS VARIOS"]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Pozo bomba de achique",{"v":1,"d":"1.00"},0.22,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.22]
[{"$nulls":9},0.22,{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":25.35,"d":"25.35 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø200",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø200"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø200, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"vaciados",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":594.16,"d":"594.16 €"},{"v":1188.32,"d":"1,188.32 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Abastecimiento",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":341.58,"d":"341.58 €"},{"v":683.16,"d":"683.16 €"}]
[]
[null,"C_DES_200_INO",null,"UN Carrete de desmontaje en acero inoxidable AISI 304 DN200 PN16"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje en acero inoxidable AISI 304 DN200 PN16"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":920,"d":"920.00 €"},{"v":1840,"d":"1,840.00 €"}]
[]
[null,"C_DES_150_INO",null,"UN Carrete de desmontaje en acero inoxidable AISI 304 DN150 PN16"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje en acero inoxidable AISI 304 DN150 PN16"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":640,"d":"640.00 €"},{"v":1280,"d":"1,280.00 €"}]
[]
[null,"N050561     ",null,"UN Perforación para instalación de tubo de inox de diámetro 100 mm"]
[{"$nulls":3},"Perforación en altura mediante máquina para instalación de tubo de inox de diámetro 100 mm y 3 mm de espesor, para un espesor de muro de 80 cm."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":200,"d":"200.00 €"},{"v":400,"d":"400.00 €"}]
[]
[null,"N050562     ",null,"UN Instalación de bomba de achique y recibido de pozo"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de bomba de achique para la cámara de llaves y recibido de pozo (demolición del hormigón incluida en otra partida) con morteros sin retracción. La partida incluye la instalación de la bomba, conexiones eléctrica y conexión del tubo de evacuación de las aguas a la tubería señalada en los planos del proyecto. Unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":750,"d":"750.00 €"},{"v":750,"d":"750.00 €"}]
[]
[null,"N050560     ",null,"M2 Tramex fibra de vidrio"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de tramex de fibra de vidrio colocado sobre pletina con forma de \"L\" perimetral y pies derechos de apoyo en acero inoxidable, previa retirada del tramex existente y de la subestructura auxiliar que lo sujeta. El nuevo tramex a instalar tendrá los huecos para la manipulación de las válvulas compuerta desde su parte superior, y para acceder a la parte inferior, tendrá una trampilla de 1,20x0,80 m. Unidad totalmente instalada."]
[{"$nulls":9},{"v":9.2,"d":"9.20"},{"v":150,"d":"150.00 €"},{"v":1380,"d":"1,380.00 €"}]
[]
[null,"N050563     ",null,"UN Chapa acero inoxidable embocadura salida tubos senos"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de chapa de acero inoxidable AISI 304 de 3 mm de espesor que recogerá las dos salidas del seno y tendrá suficiente dimensión como para atornillar la misma a la pared del seno (dimensiones aproximadas de 60x38 cm; a verificar en \"in situ\"). Así mismo, de la chapa saldrán dos tubos soldados que embocarán en las salidas del seno hasta encontrarse con el tubo de acero inoxidable (medido en otra partida) de diámetro 150 mm. El perímetro de la chapa estará sellado para evitar filtraciones de agua. La partida incluye todos los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Unidad totalmente instalada."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":350,"d":"350.00 €"},{"v":700,"d":"700.00 €"}]
[]
[null,"N050564     ",null,"UN Red de rebose y vaciado en acero inoxidable AISI 304"]
[{"$nulls":3},"\"Unidad de conjunto de calderería INOX 304 L para vaciado del seno derecho, según planos y constituido por suministro y montaje de piezas/tubos de diámetro 150 mm y espesor 3 mm:\n- 2,15 mts de tubo  y piecerío con pasamuros incluido, en AISI 304 L y espesor 3 mm. (tubo recto, codo 90º, codo 13,74º, cono de ampliación de 150-200 mm, \"\"T\"\" 200-200-200)\nUnidad de conjunto de calderería INOX 304 L para vaciado del seno izquierdo, según planos y constituido por suministro y montaje de piezas/tubos de diámetro 150 mm y espesor 3 mm:\n- 2,10 mts de tubo  y piecerío con pasamuros incluido, en AISI 304 L y espesor 3 mm. (tubo recto, codo 90º, pieza en \"\"T\"\" 150-150-100 para conexión rebose, tramo recto, cono de ampliación de 150-200 mm)\nUnidad de conjunto de calderería INOX 304 L para salida del vaciado, según planos y constituido por suministro y montaje de piezas/tubos de diámetro 200 mm y espesor 3 mm:\n- 1,18 mts de tubo  y piecerío con pasamuros incluido, en AISI 304 L y espesor 3 mm. \n- Manguito universal FD 200\nUnidad de conjunto de calderería INOX 304 L para vaciado del seno izquierdo, según planos y constituido por suministro y montaje de piezas/tubos de diámetro 100 mm y espesor 3 mm:\n- 6,90 mts de tubo  y piecerío con pasamuros incluido, en AISI 304 L y espesor 3 mm. (tubos rectos, codos 90º, pieza en \"\"T\"\" 100-100-100, tramo recto, codo 90º, tramo recto en bajante)\n\n\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4000,"d":"4,000.00 €"},{"v":4000,"d":"4,000.00 €"}]
[]
[null,"N050568     ",null,"UN Red de abastecimiento en acero inoxidable AISI 304"]
[{"$nulls":3},"\"Unidad de conjunto de calderería INOX 304 L para red de abastecimiento del seno derecho, según planos y constituido por suministro y montaje de piezas/tubos de diámetro 150 mm y espesor 3 mm:\n- 1,60 mts de tubo  y piecerío con pasamuros incluido, en AISI 304 L y espesor 3 mm. (tubo recto, \"\"T\"\" 150-150-150)\nUnidad de conjunto de calderería INOX 304 L para red de abastecimiento del seno izquierdo, según planos y constituido por suministro y montaje de piezas/tubos de diámetro 150 mm y espesor 3 mm:\n- 4,35 mts de tubo  y piecerío con pasamuros incluido, en AISI 304 L y espesor 3 mm. (tubo recto, codo 90º, tramo recto, codo 8,29º, tramo recto, codo 7,16º, tramo recto, codo 9º. tramo recto)\nUnidad de conjunto de calderería INOX 304 L para salida de abastecimiento, según planos y constituido por suministro y montaje de piezas/tubos de diámetro 200 mm y espesor 3 mm:\n- 0,75 mts de tubo  y piecerío con pasamuros incluido, en AISI 304 L y espesor 3 mm. (cono 150-200, tramo recto)\n- Manguito universal FD 200\n\n\n\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3000,"d":"3,000.00 €"},{"v":3000,"d":"3,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 04. CALDERERIA Y TRABAJOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":15246.83,"d":"15,246.83 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"05. GESTION DE RESIDUOS"]
[]
[null,"LER_170603_17",null,"Tn TN RESIDUO CÓD. LER 17.06.03* Y 17.06.05 MA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.06.03* Y 17.06.05 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.48,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":158.4,"d":"158.40 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RE",null,"Tn TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":30.94,"d":"30.94 €"}]
[]
[null,"LER_170407_ME",null,"Tn TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00 €"},{"v":17,"d":"17.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 05. GESTION DE RESIDUOS",{"$nulls":7},{"v":206.34,"d":"206.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"06. GENERALES"]
[]
[null,"INF_FIN      ",null,"UN INFORME FINAL"]
[{"$nulls":3},"\"Partida para redacción de informe final de obra, incluyendo planos finales, certificados de calidad y otros documentos según índice de informe final.\n\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":450,"d":"450.00 €"},{"v":450,"d":"450.00 €"}]
[]
[null,"PRO_FIBRO    ",null,"UN Retirda y gestión del Fibrocemento"]
[{"$nulls":3},"\"Redacción y aprobación del Plan de Desamiantado. Retirada y gestión del fibrocemento en cámara de llaves, según las indicaciones del correspondiente Plan de Desamiantado\n\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1800,"d":"1,800.00 €"},{"v":1800,"d":"1,800.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 06. GENERALES",{"$nulls":7},{"v":2250,"d":"2,250.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":90300.65,"d":"90,300.65 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":90300.65,"d":"90,300.65 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","PR-2024-016. GOSINE"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"01. DEFECTOS ESTRUCTURALES LOSA",{"$nulls":5},{"v":20443.1478,"d":"20,443.15 €"},{"v":0.23,"d":"23.00%"}]
[null,2,"02. CUBIERTA",{"$nulls":5},{"v":34794.318,"d":"34,794.32 €"},{"v":0.39,"d":"39.00%"}]
[null,3,"03. INTERIOR DEL DEPOSITO",{"$nulls":5},{"v":17360,"d":"17,360.00 €"},{"v":0.19,"d":"19.00%"}]
[null,4,"04. CALDERERIA Y TRABAJOS VARIOS",{"$nulls":5},{"v":15246.8284,"d":"15,246.83 €"},{"v":0.17,"d":"17.00%"}]
[null,5,"05. GESTION DE RESIDUOS",{"$nulls":5},{"v":206.34,"d":"206.34 €"},{"v":0,"d":"0.00%"}]
[null,6,"06. GENERALES",{"$nulls":5},{"v":2250,"d":"2,250.00 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":90300.6342,"d":"90,300.63 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":18963.13,"d":"18,963.13 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":109263.76738199999,"d":"109,263.77 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}