{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":948,"n_cols":12,"rows_kept":948,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[19,3,19,8],[21,3,21,8],[27,3,27,7],[28,3,28,8],[33,3,33,8],[36,3,36,7],[37,3,37,8],[42,3,42,7],[43,3,43,8],[48,3,48,7],[49,3,49,8],[54,3,54,7],[55,3,55,8],[60,3,60,7],[61,3,61,8],[66,3,66,8],[69,3,69,7],[70,3,70,8],[75,3,75,7],[76,3,76,8],[81,3,81,7],[82,3,82,8],[86,3,86,8],[89,3,89,7],[90,3,90,8],[94,3,94,7],[95,3,95,8],[99,3,99,8],[102,3,102,7],[103,3,103,8],[108,3,108,8],[111,3,111,7],[112,3,112,8],[118,3,118,7],[119,3,119,8],[123,3,123,8],[126,3,126,7],[127,3,127,8],[131,3,131,7],[132,3,132,8],[136,3,136,8],[138,3,138,8],[142,3,142,7],[143,3,143,8],[148,3,148,8],[151,3,151,7],[152,3,152,8],[156,3,156,8],[158,3,158,8],[162,3,162,7],[163,3,163,8],[171,3,171,7],[172,3,172,8],[177,3,177,7],[178,3,178,8],[182,3,182,7],[183,3,183,8],[187,3,187,8],[190,3,190,7],[191,3,191,8],[196,3,196,8],[198,3,198,8],[202,3,202,7],[203,3,203,8],[207,3,207,8],[210,3,210,7],[211,3,211,8],[216,3,216,8],[218,3,218,8],[220,3,220,8],[224,3,224,7],[225,3,225,8],[231,3,231,7],[232,3,232,8],[236,3,236,7],[237,3,237,8],[241,3,241,7],[242,3,242,8],[246,3,246,7],[247,3,247,8],[251,3,251,8],[256,3,256,7],[257,3,257,8],[261,3,261,8],[264,3,264,7],[265,3,265,8],[273,3,273,8],[276,3,276,7],[277,3,277,8],[281,3,281,8],[283,3,283,8],[288,3,288,7],[289,3,289,8],[293,3,293,7],[294,3,294,8],[298,3,298,8],[301,3,301,7],[302,3,302,8],[307,3,307,7],[308,3,308,8],[313,3,313,7],[314,3,314,8],[319,3,319,7],[320,3,320,8],[325,3,325,7],[326,3,326,8],[331,3,331,8],[334,3,334,7],[335,3,335,8],[339,3,339,7],[340,3,340,8],[344,3,344,7],[345,3,345,8],[349,3,349,7],[350,3,350,8],[354,3,354,7],[355,3,355,8],[359,3,359,7],[360,3,360,8],[364,3,364,7],[365,3,365,8],[369,3,369,7],[370,3,370,8],[374,3,374,7],[375,3,375,8],[379,3,379,8],[382,3,382,7],[383,3,383,8],[387,3,387,7],[388,3,388,8],[392,3,392,7],[393,3,393,8],[397,3,397,8],[400,3,400,7],[401,3,401,8],[406,3,406,7],[407,3,407,8],[413,3,413,7],[414,3,414,8],[427,3,427,7],[428,3,428,8],[435,3,435,7],[436,3,436,8],[440,3,440,7],[441,3,441,8],[446,3,446,7],[447,3,447,8],[454,3,454,7],[455,3,455,8],[460,3,460,7],[461,3,461,8],[465,3,465,7],[466,3,466,8],[476,3,476,7],[477,3,477,8],[484,3,484,7],[485,3,485,8],[490,3,490,7],[491,3,491,8],[496,3,496,7],[497,3,497,8],[502,3,502,7],[503,3,503,8],[512,3,512,8],[515,3,515,7],[516,3,516,8],[524,3,524,7],[525,3,525,8],[533,3,533,7],[534,3,534,8],[540,3,540,7],[541,3,541,8],[548,3,548,8],[551,3,551,7],[552,3,552,8],[556,3,556,7],[557,3,557,8],[561,3,561,7],[562,3,562,8],[566,3,566,7],[567,3,567,8],[571,3,571,7],[572,3,572,8],[576,3,576,7],[577,3,577,8],[581,3,581,7],[582,3,582,8],[586,3,586,7],[587,3,587,8],[591,3,591,8],[594,3,594,7],[595,3,595,8],[599,3,599,7],[600,3,600,8],[604,3,604,7],[605,3,605,8],[609,3,609,7],[610,3,610,8],[615,3,615,7],[616,3,616,8],[621,3,621,7],[622,3,622,8],[628,3,628,7],[629,3,629,8],[633,3,633,8],[636,3,636,7],[637,3,637,8],[644,3,644,8],[647,3,647,7],[648,3,648,8],[652,3,652,7],[653,3,653,8],[657,3,657,7],[658,3,658,8],[663,3,663,7],[664,3,664,8],[668,3,668,7],[669,3,669,8],[673,3,673,7],[674,3,674,8],[678,3,678,7],[679,3,679,8],[683,3,683,7],[684,3,684,8],[688,3,688,7],[689,3,689,8],[694,3,694,7],[695,3,695,8],[699,3,699,7],[700,3,700,8],[704,3,704,7],[705,3,705,8],[709,3,709,7],[710,3,710,8],[715,3,715,7],[716,3,716,8],[721,3,721,8],[723,3,723,8],[727,3,727,7],[728,3,728,8],[732,3,732,8],[736,3,736,7],[737,3,737,8],[741,3,741,8],[745,3,745,7],[746,3,746,8],[750,3,750,7],[751,3,751,8],[755,3,755,7],[756,3,756,8],[760,3,760,7],[761,3,761,8],[765,3,765,7],[766,3,766,8],[770,3,770,7],[771,3,771,8],[775,3,775,7],[776,3,776,8],[780,3,780,7],[781,3,781,8],[785,3,785,8],[790,3,790,7],[791,3,791,8],[795,3,795,7],[796,3,796,8],[800,3,800,7],[801,3,801,8],[805,3,805,8],[808,3,808,7],[809,3,809,8],[815,3,815,7],[816,3,816,8],[822,3,822,7],[823,3,823,8],[827,3,827,7],[828,3,828,8],[832,3,832,8],[835,3,835,7],[836,3,836,8],[842,3,842,7],[843,3,843,8],[847,3,847,8],[850,3,850,7],[851,3,851,8],[855,3,855,7],[856,3,856,8],[860,3,860,7],[861,3,861,8],[865,3,865,7],[866,3,866,8],[870,3,870,8],[873,3,873,7],[874,3,874,8],[879,3,879,7],[880,3,880,8],[885,3,885,7],[886,3,886,8],[891,3,891,8],[893,3,893,8],[897,3,897,7],[898,3,898,8],[902,3,902,7],[903,3,903,8],[907,3,907,7],[908,3,908,8],[912,3,912,7],[913,3,913,8],[917,3,917,7],[918,3,918,8],[922,3,922,7],[923,3,923,8],[927,3,927,7],[928,3,928,8],[932,3,932,7],[933,3,933,8],[937,3,937,7],[938,3,938,8],[942,3,942,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"CALCIA_MEJORA SISTEMA MURKULUTZ-IZARRE"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ200",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 200 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 200 mm. de diámetro y espesor de 4,9 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"vaciado deposito a regata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":19.8,"d":"19.80"},{"v":26.28,"d":"26.28 €"},{"v":520.34,"d":"520.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":520.34,"d":"520.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":520.34,"d":"520.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø150",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 150 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Distribucion",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":585,"d":"585.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":585,"d":"585.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":585,"d":"585.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":58.5,"d":"58.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":643.5,"d":"643.50"},{"v":71.77,"d":"71.77 €"},{"v":46184,"d":"46,184.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":46184,"d":"46,184.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_BB_90_Ø150",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":201.93,"d":"201.93 €"},{"v":1211.58,"d":"1,211.58 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø150",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":179.95,"d":"179.95 €"},{"v":1079.7,"d":"1,079.70 €"}]
[]
[null,"C_BB_22_Ø150",null,"UN CODO FD BB 22 º 30'  Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 22º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":199.01,"d":"199.01 €"},{"v":995.05,"d":"995.05 €"}]
[]
[null,"C_BB_11_Ø150",null,"UN CODO FD BB 11º15'  Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 11º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":199.01,"d":"199.01 €"},{"v":796.04,"d":"796.04 €"}]
[]
[null,"C_EE_90_Ø60",null,"UN CODO FD EE 90º Ø60"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 90º y de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ventosa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":141.33,"d":"141.33 €"},{"v":282.66,"d":"282.66 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":4365.03,"d":"4,365.03 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_150X150",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x150"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Niudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":228.87,"d":"228.87 €"},{"v":228.87,"d":"228.87 €"}]
[]
[null,"T_BBB_125X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 125x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 125 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":186.27,"d":"186.27 €"},{"v":186.27,"d":"186.27 €"}]
[]
[null,"T_EEB_150X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 EEB 150x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil enchufe - enchufe - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ventosa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":218.59,"d":"218.59 €"},{"v":218.59,"d":"218.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":633.73,"d":"633.73 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_150",null,"UN CONO RED. BB 150"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 150 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":134.37,"d":"134.37 €"},{"v":134.37,"d":"134.37 €"}]
[]
[null,"CON_BB_125",null,"UN CONO RED. BB 125"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 125 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":123.6,"d":"123.60 €"},{"v":123.6,"d":"123.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":257.97,"d":"257.97 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ150",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Tuberia distribucion",{"v":26,"d":"26.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":27,"d":"27.00"},{"v":166.67,"d":"166.67 €"},{"v":4500.09,"d":"4,500.09 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":4500.09,"d":"4,500.09 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CARRETES DE ANCLAJE (PASAMUROS)"]
[null,"PAS_Ø150_800",null,"UN CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) FD Ø150,"]
[{"$nulls":3},"Carrete pasamuros de fundición dúctil, con dos bridas (PN 16 atm) y varios anillos de anclaje, DN 150 mm, y longitud 800 mm, con revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección\r\n"]
[{"$nulls":3},"Distribucion",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"llenado ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"prevsion",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":315.74,"d":"315.74 €"},{"v":1894.44,"d":"1,894.44 €"}]
[]
[null,"PAS_Ø100_800",null,"UN CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) FD Ø100,"]
[{"$nulls":3},"Carrete pasamuros de fundición dúctil, con dos bridas (PN 16 atm) y varios anillos de anclaje, DN 100 mm, y longitud 800 mm, con revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":198.03,"d":"198.03 €"},{"v":1188.18,"d":"1,188.18 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CARRETES DE ANCLAJE (PASAMUROS)",{"$nulls":7},{"v":3082.62,"d":"3,082.62 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CARRETES DE DESMONTAJE"]
[null,"C_DES_150",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 150"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 150 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Distribucion",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":448.2,"d":"448.20 €"},{"v":896.4,"d":"896.40 €"}]
[]
[null,"C_DES_100",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 100"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 100 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Vaciado",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":378.67,"d":"378.67 €"},{"v":757.34,"d":"757.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CARRETES DE DESMONTAJE",{"$nulls":7},{"v":1653.74,"d":"1,653.74 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":60677.18000000001,"d":"60,677.18 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 90",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 90 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 90 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":656,"d":"656.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":65.6,"d":"65.60"}]
[{"$nulls":3},"Vaciado deposito a regata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":656,"d":"656.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":656,"d":"656.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":721.6,"d":"721.60"},{"v":14.1,"d":"14.10 €"},{"v":10174.56,"d":"10,174.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":10174.56,"d":"10,174.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_90",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":23.43,"d":"23.43 €"},{"v":93.72,"d":"93.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":93.72,"d":"93.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":10268.279999999999,"d":"10,268.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Deposito",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"Distribucion",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Llenado",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"prev",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":392.82,"d":"392.82 €"},{"v":3928.2,"d":"3,928.20 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":230.32,"d":"230.32 €"},{"v":230.32,"d":"230.32 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø80",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":193.21,"d":"193.21 €"},{"v":193.21,"d":"193.21 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø80",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Vaciado deposito",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":193.21,"d":"193.21 €"},{"v":386.42,"d":"386.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":4738.15,"d":"4,738.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)"]
[null,"VENT_Ø50",null,"UN VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø50"]
[{"$nulls":3},"Ventosa automática trifuncional de cuerpo compacto, Ø50 y PN 16, cuerpo y tapa de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y mecanismos interiores de acero inoxidable,  incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Distribucion",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"prev",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":546.41,"d":"546.41 €"},{"v":1092.82,"d":"1,092.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)",{"$nulls":7},{"v":1092.82,"d":"1,092.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":5830.969999999999,"d":"5,830.97 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"HD_ACERA",null,"UN HIDRA. ACERA-100 2RAC-70"]
[{"$nulls":3},"Hidrante de acera DN. 100, con dos salidas Barcelona DN.70, instalado sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, \"S\" de reglaje,  p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1281.12,"d":"1,281.12 €"},{"v":1281.12,"d":"1,281.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":1281.12,"d":"1,281.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3}," Conexion PE63 ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":124.2,"d":"124.20 €"},{"v":372.6,"d":"372.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":372.6,"d":"372.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":1653.7199999999998,"d":"1,653.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":78430.15000000001,"d":"78,430.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"Vaciado deposito",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Vaciado deposito a regata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"prev",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":365.12,"d":"365.12 €"},{"v":1460.48,"d":"1,460.48 €"}]
[]
[null,"ARQ_40_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40x40 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión conexión telemando",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":338.68,"d":"338.68 €"},{"v":677.36,"d":"677.36 €"}]
[]
[null,"ARQTON",null,"UN ARQUETÓN REGISTRABLE 2,50 X 1,50 HORMIG"]
[{"$nulls":3},"Arquetón registrable de hormigón armado, de dimensiones interiores 2,50 x 1,50 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 20 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapa de fundición dúctil redonda Ø65, MOD. D-400, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2269.77,"d":"2,269.77 €"},{"v":2269.77,"d":"2,269.77 €"}]
[]
[null,"ARQ_80_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"prev ventosa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":913.89,"d":"913.89 €"},{"v":913.89,"d":"913.89 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"prev",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":93.41,"d":"93.41 €"},{"v":186.82,"d":"186.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":5508.320000000001,"d":"5,508.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"MBC_ROD_8",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cruce conduccion vaciado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":36.82,"d":"36.82 €"},{"v":184.1,"d":"184.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":184.1,"d":"184.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON ARM VIAL",null,"M2 SOLERA HORM 20 cm. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-20 en formación de pista, de 20 cm de espesor, hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Acceso Deposito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision reposicion camino acceso",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":150,"d":"150.00"}]
[{"$nulls":3},"Reposicion cruce camino",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3}," Cruce camino vaciado a regata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":198,"d":"198.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":19.8,"d":"19.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":219.8,"d":"219.80"},{"v":56,"d":"56.00 €"},{"v":12308.8,"d":"12,308.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":12308.8,"d":"12,308.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cruce de caminos",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":24.5,"d":"24.50 €"},{"v":98,"d":"98.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":98,"d":"98.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":12590.9,"d":"12,590.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"DEPOSITO"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIÓN DEPOSITO EXISTENTE"]
[null,"PEP_48",null,"UN DEMOLICIÓN DE DEPÓSITO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de demolición y retirada de depósito de almacenamiento de agua fabricado en PVC, enterrado, de capacidad estimada hasta 20m³, incluyendo la localización, apertura de la excavación para acceso, vaciado del contenido residual si lo hubiera, corte y desmontaje del depósito, carga manual o mecánica sobre camión, transporte a vertedero autorizado, y gestión de residuos conforme a la normativa ambiental vigente.\r\nIncluye medios auxiliares, protección de servicios afectados, señalización y limpieza final de la zona de trabajo.\r\nTodo ello ejecutado según las instrucciones de la dirección facultativa y conforme a las normas de seguridad y salud laboral aplicables."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[null,"PEP_49",null,"M RETIRADA DE CERRAMIENTO"]
[{"$nulls":3},"Desmontaje de cerramiento existente, cerramiento rústico, de valla metálica o tela metálica con postes metálicos, incluso corte de elementos, demolición de cimentaciones, excavación para extracción, retirada, acopio provisional y transporte de materiales resultantes, bien a acopio o depósito municipal, bien a vertedero autorizado, incluso canon vertido."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":29,"d":"29.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":29,"d":"29.00"},{"v":31.47,"d":"31.47 €"},{"v":912.63,"d":"912.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIÓN DEPOSITO EXISTENTE",{"$nulls":7},{"v":3412.63,"d":"3,412.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO TIERRAS DEPOSITO"]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3}," Deposito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":62.7,"d":"62.70"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":62.7,"d":"62.70"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":62.7,"d":"62.70"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},6.27]
[{"$nulls":9},68.97,{"v":2.11,"d":"2.11 €"},{"v":145.53,"d":"145.53 €"}]
[]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":3}," Deposito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":235,"d":"235.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":235,"d":"235.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":235,"d":"235.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":23.5,"d":"23.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":258.5,"d":"258.50"},{"v":3.87,"d":"3.87 €"},{"v":1000.4,"d":"1,000.40 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_TI",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":467,"d":"467.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":46.7,"d":"46.70"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":467,"d":"467.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":467,"d":"467.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":513.7,"d":"513.70"},{"v":10.3,"d":"10.30 €"},{"v":5291.11,"d":"5,291.11 €"}]
[]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," Depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":62.7,"d":"62.70"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":62.7,"d":"62.70"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":69.7,"d":"69.70"},{"v":4.37,"d":"4.37 €"},{"v":304.59,"d":"304.59 €"}]
[]
[null,"TER_TI_EXC",null,"M3 TERRAPLEN TIERRAS DE EXCAVACION"]
[{"$nulls":3},"Terraplén con tierras procedentes de la misma excavación, extendido y compactado al 95% de P.M. en obras de explanación.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":204,"d":"204.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20.4,"d":"20.40"}]
[{"$nulls":3},"Depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":204,"d":"204.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":204,"d":"204.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":224.4,"d":"224.40"},{"v":10.02,"d":"10.02 €"},{"v":2248.49,"d":"2,248.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO TIERRAS DEPOSITO",{"$nulls":7},{"v":8990.119999999999,"d":"8,990.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CLORACIÓN AUTOMATIZADA"]
[null,"PEP_1",null,"UN CUBETO ALMACENAMIENTO DE CLORO (50 LTS)"]
[{"$nulls":3},"Cubeto de almacenamiento de cloro (50 litros)"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":143.15,"d":"143.15 €"},{"v":143.15,"d":"143.15 €"}]
[]
[null,"PEP_2",null,"UN CUBETO DE RETENCION DE LIQUIDOS"]
[{"$nulls":3},"Cubeto de retención de líquidos"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":157.3,"d":"157.30 €"},{"v":157.3,"d":"157.30 €"}]
[]
[null,"PEP_3",null,"UN CONEXIONES Y CABLEADO A CUADRO ELÉCTRICO"]
[{"$nulls":3},"Conexiones y cableado a cuadro electrico"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":300,"d":"300.00 €"},{"v":300,"d":"300.00 €"}]
[]
[null,"PEP_5",null,"UN BOMBA DOSIFICADORA DE REACTIVOS "]
[{"$nulls":3},"Bomba dosificadora de reactivos"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":875,"d":"875.00 €"},{"v":875,"d":"875.00 €"}]
[]
[null,"PEP_6",null,"UN CÉLULA GALVÁNICA DE MEDICIÓN"]
[{"$nulls":3},"Célula galvánica de medición"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":950,"d":"950.00 €"},{"v":1900,"d":"1,900.00 €"}]
[]
[null,"PEP_7",null,"UN ANALIZADOR-CONTROLADOR Mod 650 (CRF)"]
[{"$nulls":3},"Analizador-controlador Mod 650 (CRF)"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1650,"d":"1,650.00 €"},{"v":1650,"d":"1,650.00 €"}]
[]
[null,"PEP_8",null,"UN TARJETA MEDICION CLORO"]
[{"$nulls":3},"Tarjeta medicion de cloro"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":425,"d":"425.00 €"},{"v":850,"d":"850.00 €"}]
[]
[null,"PEP_9",null,"UN PANEL INEGRACIÓN ELEMENTOS DOSIFICACIÓN"]
[{"$nulls":3},"Panel integración elementos dosificacion"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":685,"d":"685.00 €"},{"v":685,"d":"685.00 €"}]
[]
[null,"PEP_10",null,"UN  RED HIDRAÚLICA DESINFECCIÓN"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de tubos y mangueras en PVC/PE, desde bomba de toma de muestra hasta analizadores y de dosificadoras a depósitos, vaciado, etc, incluso racores de inyección, codos, tes, soportes, pequeño material y varios, completamente terminado."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":200,"d":"200.00 €"},{"v":200,"d":"200.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CLORACIÓN AUTOMATIZADA",{"$nulls":7},{"v":6760.45,"d":"6,760.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"COMUNICACIONES Y CONTROL"]
[null,"PEP_11",null,"UN SONDA DE NIVEL"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de sonda de nivel VEGAWELL 52  o similar, incluso fijación y cableado de señal a CCM."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":900,"d":"900.00 €"},{"v":1800,"d":"1,800.00 €"}]
[]
[null,"PEP_12",null,"UN  BOYA NIVEL BAJO"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de boya de nivel de seguridad en depósito, incluso cableado de señal a CCM."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":98,"d":"98.00 €"},{"v":196,"d":"196.00 €"}]
[]
[null,"PEP_62",null,"UN CUADRO DE CONTROL Y TELECOMUNICACIONES"]
[{"$nulls":3},"Partida a justificar para cuadro de control de motor CCM,  incluido suministro, montaje, conexionado, documentación, pruebas de funcionamiento, programacióm, y medioa auxiliares necesarios para dejar el cuadro totalmente operativo y colocado.. Incluye material auxiliar"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4840,"d":"4,840.00 €"},{"v":4840,"d":"4,840.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL COMUNICACIONES Y CONTROL",{"$nulls":7},{"v":6836,"d":"6,836.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ESTRUCTURA DEPOSITO"]
[null,"PEP_21",null,"M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20"]
[{"$nulls":3},"Hormigón de limpieza HM-20, de consistencia plástica, tamaño del árido de 40 mm y 30 cm de espesor, elaborado, transportado y puesto. Medido el volumen ejecutado "]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9.1,"d":"9.10"},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":10.7,"d":"10.70"},9.74]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},9.42,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.94]
[{"$nulls":9},10.68,{"v":102.5,"d":"102.50 €"},{"v":1094.7,"d":"1,094.70 €"}]
[]
[null,"PEP_22",null,"M2 ENCOFRADO LOSA DE CIMENTACIÓN"]
[{"$nulls":3},"Encofrado de mader en zapatas, losa, encepados y vigas riostras de cimentción, considerando 8 puestas, incluso desencofrado y medios auxiliares. Medida la superficie de encofrado útil."]
[{"$nulls":3},"Losa cimentacion",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8.9,"d":"8.90"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":0,"d":"0.00"},7.12]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10.6,"d":"10.60"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":0,"d":"0.00"},8.48]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":15.6,"d":"15.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.56]
[{"$nulls":9},17.16,{"v":20.8,"d":"20.80 €"},{"v":356.93,"d":"356.93 €"}]
[]
[null,"PEP_23",null,"M2 ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 2 CARAS"]
[{"$nulls":3},"Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m2. de superficie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante, limpieza y almacenamiento de material. Incluye apeos arriostramientos, distanciadores, separadores (min 4ud/m2), pasamuros, medios auxiliares, incluyendo sellado de pasamuros con sistema RIVESTOP o similar."]
[{"$nulls":3},"Muros perimetrales",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8.4,"d":"8.40"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":0,"d":"0.00"},73.92]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10.1,"d":"10.10"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":0,"d":"0.00"},88.88]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},3.75,{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":33,"d":"33.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":52.8,"d":"52.80"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":0,"d":"0.00"},28.16]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":7.8,"d":"7.80"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":0,"d":"0.00"},68.64]
[{"$nulls":3},"Muros interiores",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":38.4,"d":"38.40"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},5.25,{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":33.6,"d":"33.60"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10.8,"d":"10.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":0,"d":"0.00"},34.56]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},517.96,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":51.8,"d":"51.80"}]
[{"$nulls":9},503.76,{"v":52.36,"d":"52.36 €"},{"v":26376.87,"d":"26,376.87 €"}]
[]
[null,"PEP_27",null,"KG ACERO ESTRUCTURA METALICA"]
[{"$nulls":3},"Suministro y montaje de acero S-275-JR en perfiles laminados en caliente, incluso parte proporcional de uniones atornilladas y/o soldadas, i/p.p. de cortes, piezas especiales,pernos de anclaje, tornillería de montaje, despuntes, montado y colocado según normas  DB-SE-A y EUROCODIGOS. Clase de ejecución EXC4."]
[{"$nulls":3},"Vigas plataforma",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15.8,"d":"15.80"},27.13,{"v":0,"d":"0.00"},428.65]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.9,"d":"12.90"},{"v":6.6,"d":"6.60"},{"v":0,"d":"0.00"},85.14]
[{"$nulls":3},"Escalera",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12.9,"d":"12.90"},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":90.3,"d":"90.30"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},604.09,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},60.41]
[{"$nulls":9},{"v":664.5,"d":"664.50"},{"v":3.41,"d":"3.41 €"},{"v":2265.95,"d":"2,265.95 €"}]
[]
[null,"PEP_32",null,"M TRATAMIENTO DE FISURAS MENORES DE 5MM"]
[{"$nulls":3},"ML. Tratamiento de fisuras menores de 5 mm, consistente en:\r\n- Apertura de la fisura con radial.\r\n- Imprimación de la fisura en un ancho de 10-20 cm con IR-3321, resina de poliuretano bicomponente.\r\n- Enmasillado de la fisura con masilla elástica de poliuretano monocomponente IRT-1062.\r\n- Capa de Revestimiento Elástico del soporte con IR-3360, resina de poliuretano bicomponente.\r\n(Imprimación y capa de revestimiento incluidos la partida de impermeabilización)"]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":10.32,"d":"10.32 €"},{"v":247.68,"d":"247.68 €"}]
[]
[null,"PEP_38",null,"M3 MORTERO HIDROFUGO BASE DEPOSITO"]
[{"$nulls":3},"Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 (dosificación 1/6), en formación de pendientes, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, con aditivo hidrófugo líquido SikaCim, confeccionado con hormigonera de 250 l."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},3.75,0.08,{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":3.6,"d":"3.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.36]
[{"$nulls":9},3.96,{"v":122,"d":"122.00 €"},{"v":483.12,"d":"483.12 €"}]
[]
[null,"PEP_39",null,"M2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR"]
[{"$nulls":3},"M2. Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, colo a elegir por la DF, sobre paramentos verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido."]
[{"$nulls":3},"Zona de llaves",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7.8,"d":"7.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":0,"d":"0.00"},24.96]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":0,"d":"0.00"},28.16]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7.8,"d":"7.80"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":0,"d":"0.00"},34.32]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},87.44,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},8.74]
[{"$nulls":9},96.18,{"v":4.96,"d":"4.96 €"},{"v":477.05,"d":"477.05 €"}]
[]
[null,"PEP_40",null,"M2 PINTURA ANTIMOHO"]
[{"$nulls":3},"M2. Pintura antimoho a base de latex y aditivos fungicidas en paramentos interiores, en casetas de llaves que incluye lijado y preparación de la superficie existente, plastecido, mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Techo interios deposito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9.5,"d":"9.50"},{"v":7.8,"d":"7.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":74.1,"d":"74.10"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":74.1,"d":"74.10"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},7.41]
[{"$nulls":9},81.51,{"v":8.6,"d":"8.60 €"},{"v":700.99,"d":"700.99 €"}]
[]
[null,"PEP_41",null,"UN PATE POLIPROPILENO Ø12"]
[{"$nulls":3},"Pate de polipropileno reforzado con redondo de 12 mm. de diámetro, B-400 incluso colocación s/planos, nivelación, aplomado y recibido con resina epoxi.\t\t\t\t\t\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":44,"d":"44.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":44,"d":"44.00"},{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":1144,"d":"1,144.00 €"}]
[]
[null,"PEP_63",null,"M3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XD2"]
[{"$nulls":3},"HORMIGON HA-30/B/20/XD2 con cemento sulforesistente fabricado en central transportado en camión cuba, vertido en obra mediante bomba o cualquier otro sistema, incluso vibrado"]
[{"$nulls":3},"Losa de cimentación",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11.9,"d":"11.90"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":8.9,"d":"8.90"},42.36]
[{"$nulls":3},"Losa superior",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11.9,"d":"11.90"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":8.9,"d":"8.90"},31.77]
[{"$nulls":3},"Muros perimetrales",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8.4,"d":"8.40"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":4.4,"d":"4.40"},22.18]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":9.5,"d":"9.50"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":4.4,"d":"4.40"},25.08]
[{"$nulls":3},"Muros interiores",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3.2,"d":"3.20"},5.76]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7.8,"d":"7.80"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3.2,"d":"3.20"},7.49]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},134.64,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},13.46]
[{"$nulls":9},{"v":148.1,"d":"148.10"},{"v":208.84,"d":"208.84 €"},{"v":30929.2,"d":"30,929.20 €"}]
[]
[null,"PEP_84",null,"M2 ENCOFRADO LOSAS HORIZ.PUNTALES"]
[{"$nulls":3},"M2. Encofrado acabado visto en todo tipo de paramentos, que incluye apeos arriostramientos, distanciadores, separadores (mínimo 4 uds/m2), pasamuros, desencofrado y medios auxiliares, incluyendo sellado de pasamuros con sistema RIVESTOP o similar.."]
[{"$nulls":3},"Losa superior",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8.9,"d":"8.90"},{"v":10.6,"d":"10.60"},{"v":0,"d":"0.00"},94.34]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},106.04,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10.6,"d":"10.60"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10.6,"d":"10.60"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0,"d":"0.00"},6.36]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8.9,"d":"8.90"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0,"d":"0.00"},5.34]
[{"$nulls":9},116.64,{"v":49.7,"d":"49.70 €"},{"v":5797.01,"d":"5,797.01 €"}]
[]
[null,"PEP_85",null,"KG ACERO CORRUGADO B500S PARA ESTRUCTURAS"]
[{"$nulls":3},"Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico>= 500 N/mm2, para el armado de elementos estructurales, incluso parte proporcional de mermas, solapes, distanciadores, empalmes y demás medios auxiliares. Totalmente colocado."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},12142.25,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1214.23,"d":"1,214.23"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},12142.25,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12142.25,"d":"12,142.25"}]
[{"$nulls":9},13356.48,{"v":2.2,"d":"2.20 €"},{"v":29384.26,"d":"29,384.26 €"}]
[]
[null,"PEP_90",null,"M2 PINTURA PROTECCIÓN ESTR.METALICA"]
[{"$nulls":3},"Suministro y aplicación de imprimación anticorrosiva tipo minio (óxido), monocomponente, para protección de elementos y estructuras metálicas, aplicada sobre soporte previamente preparado mediante desengrase y cepillado/lijado hasta eliminar óxido no adherido, cascarillas y pinturas sueltas, incluyendo protección de zonas no afectadas, medios auxiliares, masillado puntual si procede, y limpieza final. Aplicación a brocha/rodillo o pistola, en mano(s) necesaria(s) hasta alcanzar el espesor mínimo prescrito por el fabricante, dejando el soporte listo para acabado posterior o como protección temporal. Medición por m² de superficie realmente ejecutada."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":19.8,"d":"19.80 €"},{"v":435.6,"d":"435.60 €"}]
[]
[null,"PEP_96",null,"M3 SUB-BASE GRANULAR"]
[{"$nulls":3},"Sub-base granular, incluso suministro en obra del material, extendido, riego y\r\ncompactación al 97% del P.M.Medición en m3  realmente ejecutados."]
[{"$nulls":3},"Déposito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":10.6,"d":"10.60"},{"v":47.7,"d":"47.70"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":47.7,"d":"47.70"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},4.77]
[{"$nulls":9},52.47,{"v":36,"d":"36.00 €"},{"v":1888.92,"d":"1,888.92 €"}]
[]
[null,"PEP_106",null,"M TRATAMIENTO DE JUNTAS DE CONSTRUCCION"]
[{"$nulls":3}," Tratamiento de juntas de construcción, consistente en:\r\n- Imprimación de la junta en un ancho de 50 cm con IR-3321, resina de poliuretano bicomponente.\r\n- Colocación de banda de P.V.C. de un ancho de 30 cm anclada en los bordes con masilla de poliuretano bicomponente IRT-3310.\r\n- Capa de Revestimiento Elástico del soporte con IR-3360, resina de poliuretano bicomponente.\r\n(Imprimación y capa de revestimiento incluidos en la partida de impermeabilización)"]
[{"$nulls":3},"Juntas verticales",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12.8,"d":"12.80"}]
[{"$nulls":3}," ",null,{"v":97.4,"d":"97.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":8.4,"d":"8.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":33.6,"d":"33.60"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6.6,"d":"6.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":13.2,"d":"13.20"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":17.6,"d":"17.60"}]
[{"$nulls":3},"Juntas horizontales",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10.1,"d":"10.10"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20.2,"d":"20.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":97.4,"d":"97.40"},{"v":25.46,"d":"25.46 €"},{"v":2479.8,"d":"2,479.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ESTRUCTURA DEPOSITO",{"$nulls":7},{"v":104062.08,"d":"104,062.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"IMPERMEABILIZACIÓN"]
[null,"PEP_33",null,"M2 IMPERMEABILIZACIÓN 2 MANOS PINTURA PIBIA"]
[{"$nulls":3},"Impermeabilización a base de dos manos de pintura bituminosa tipo Pibial de dos colores en paramentos exteriores del muros, incluso limpieza del soporte y medios auxiliares si hiciera falta."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10.1,"d":"10.10"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":50.5,"d":"50.50"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":7.9,"d":"7.90"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":39.5,"d":"39.50"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10.7,"d":"10.70"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":0,"d":"0.00"},8.56]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8.1,"d":"8.10"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":0,"d":"0.00"},6.48]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},103.54,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},10.35]
[{"$nulls":9},115.39,{"v":8.44,"d":"8.44 €"},{"v":973.89,"d":"973.89 €"}]
[]
[null,"PEP_34",null,"M2 MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS"]
[{"$nulls":3},"M2. Membrana drenante Danodren H-25 plus de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":7.9,"d":"7.90"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":39.5,"d":"39.50"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10.1,"d":"10.10"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":50.5,"d":"50.50"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10.7,"d":"10.70"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":0,"d":"0.00"},8.56]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8.1,"d":"8.10"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":0,"d":"0.00"},6.48]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},103.54,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},10.35]
[{"$nulls":9},115.39,{"v":7.69,"d":"7.69 €"},{"v":887.35,"d":"887.35 €"}]
[]
[null,"PEP_35",null,"M3 RELLENO TRASDOS MURO GRAVA FILTRANTE"]
[{"$nulls":3},"M3. Relleno de grava filtrante de 40/80 mm. tamaño máximo, vertido a mano en zanjas de drenajes. "]
[{"$nulls":3},1,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":11.7,"d":"11.70"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},29.25]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8.3,"d":"8.30"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},20.75]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},49.25,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},4.93]
[{"$nulls":9},54.93,{"v":47.82,"d":"47.82 €"},{"v":2626.75,"d":"2,626.75 €"}]
[]
[null,"PEP_37",null,"M JUNTA ELÁSTICA WATER STOP"]
[{"$nulls":3},"ML. Junta elástica impermeable WATER STOP con núcleo tubular de 25 cm. de ancho que incluye colocación, ollados y parte proporcional de empalmes soldados."]
[{"$nulls":3},"Junta entre losa y nacimiento del muro",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":66.8,"d":"66.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":66.8,"d":"66.80"}]
[{"$nulls":3}," Junta entre muros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"JUnta entre muros y cubierta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":142.8,"d":"142.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},14.28]
[{"$nulls":9},157.08,{"v":14.59,"d":"14.59 €"},{"v":2291.8,"d":"2,291.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL IMPERMEABILIZACIÓN",{"$nulls":7},{"v":6779.79,"d":"6,779.79 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELECTRICIDAD DEPÓSITO"]
[null,"PEP_13",null,"UN INSTALACION PUNTO DE LUZ"]
[{"$nulls":3},"Suministro, instalación y cableado bajo tubo a cuadro"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":218,"d":"218.00 €"},{"v":872,"d":"872.00 €"}]
[]
[null,"PEP_14",null,"UN INSTALACION DE EMERGENCIA BAJO TUBO"]
[{"$nulls":3},"Suministro, instalación y cableado bajo tubo a cuadro."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":167.81,"d":"167.81 €"},{"v":167.81,"d":"167.81 €"}]
[]
[null,"PEP_15",null,"UN INSTALACION LUMINARIA LED ALUMBRADO"]
[{"$nulls":3},"Suministro, instalación y cableado bajo tubo a cuadro."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":203.61,"d":"203.61 €"},{"v":407.22,"d":"407.22 €"}]
[]
[null,"PEP_16",null,"UN  INSTALACION PROYECTOR LED"]
[{"$nulls":3},"Suministro, instalación y cableado bajo tubo a cuadro."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":178.14,"d":"178.14 €"},{"v":178.14,"d":"178.14 €"}]
[]
[null,"PEP_17",null,"UN PUNTO DE LUZ PARA FUERZA"]
[{"$nulls":3},"Incluso mecanismos y p.p. de cableado hasta cuadro."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":148.6,"d":"148.60 €"},{"v":297.2,"d":"297.20 €"}]
[]
[null,"PEP_18",null,"UN  SISTEMA DETECCION INTRUSOS"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de selector para desactivación de intrusos, incluso cableado y finales de carrera, conectado a telecontrol/datalogger, completamente terminado."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":61,"d":"61.00 €"},{"v":61,"d":"61.00 €"}]
[]
[null,"PEP_19",null,"UN RED DE TIERRAS"]
[{"$nulls":3},"Incluso pica de acero cobrizado de 2 m de longitud, cable de cobre desnudo trenzado de 50 mm2, soldadura aluminotérmica tipo Cadwell, caja de registro y comprobación parte proporcional de accesorios de montaje y fijación de conductores eléctricos, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y medición de la puesta a tierra."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":800,"d":"800.00 €"},{"v":800,"d":"800.00 €"}]
[]
[null,"PEP_68",null,"UN CUADRO ELECTRICO DE PROTECCION Y MANIOBR"]
[{"$nulls":3},"Suministro y montaje de cuadro mural de protección y control para equipo de bombeo, compuesto por envolvente estanca IP65, interruptor magnetotérmico, contactor con relé térmico, borneros, cableado interno, elementos de mando y control, y conexionado con líneas de alimentación y salida a equipos. Incluye fijación mural, conexionado en obra, pruebas y puesta en servicio."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":900,"d":"900.00 €"},{"v":900,"d":"900.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELECTRICIDAD DEPÓSITO",{"$nulls":7},{"v":3683.37,"d":"3,683.37 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CARPINTERIA INTERIOR"]
[null,"PEP_42",null,"UN PUERTA CANCELA METÁLICA"]
[{"$nulls":3},"Puerta cancela metálica de 0.8x2.00 m. en acero, incluso p.p de soportes, cerradura tipo Consorcio, manilla, totalmente instalada y pintada"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":485,"d":"485.00 €"},{"v":485,"d":"485.00 €"}]
[]
[null,"PEP_43",null,"M2 REJILLA DE VENTILACIÓN"]
[{"$nulls":3},"Rejilla de ventilación formada por bastidor angular y lamas metálicas galvanizadas, imprimación y dos manos de esmalte, anclajes y colocación, totalmente terminada"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":211.55,"d":"211.55 €"},{"v":423.1,"d":"423.10 €"}]
[]
[null,"PEP_44",null,"M2 MALLA MOSQUITERA"]
[{"$nulls":3},"Malla mosquitera de acero inoxidable, incluso marco de aluminio, tornillería y colocación."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":64,"d":"64.00 €"},{"v":128,"d":"128.00 €"}]
[]
[null,"PEP_99",null,"M2 TRAMEX DE ACERO GALVANIZADO"]
[{"$nulls":3},"Acero galvanizado con pletina de 30 x 3 mm. y cuadrícula de 30 x 30 mm en caliente en rejillas tipo Tramex, chapas metalicas, incluso formacion de peldaño que incluye suministro, transporte, elaboración, fijaciones y anclajes, montaje y pintado,"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":21.5,"d":"21.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2.15]
[{"$nulls":3},"Plataforma",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21.5,"d":"21.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":21.5,"d":"21.50"}]
[{"$nulls":9},23.65,{"v":89.13,"d":"89.13 €"},{"v":2107.92,"d":"2,107.92 €"}]
[]
[null,"PEP_100",null,"M PASAMANOS DE ACERO GALVANIZADO"]
[{"$nulls":3},"Pasamanos formado por tubo hueco de acero galvanizado pintado, de 43 mm de diámetro, con soportes del mismo material fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[{"$nulls":3},"Escalera",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5.5,"d":"5.50"},{"v":37.5,"d":"37.50 €"},{"v":206.25,"d":"206.25 €"}]
[]
[null,"PEP_101",null,"M BARANDILLA TUBULAR ACERO GALVANIZADO h:1"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de barandilla tubular de altura h max:1.10 m, en acero galvanizado y pintado, tubos verticales segun planos, pies verticales cada 1.5 m, según detalle de planos, chapa de sujeción al suelo de acero galvanizado 150.100 esp:5mm pintado. totalemte colocada. Incluso sujeciones para pasamanos superior y/o bajo."]
[{"$nulls":3},"Plataforma",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Escalera",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":109.04,"d":"109.04 €"},{"v":1744.64,"d":"1,744.64 €"}]
[]
[null,"PEP_102",null,"UN PERFILERIA "]
[{"$nulls":3},"Partida alzada para suministro y montaje de perfilería de acero galvanizado para estructura soporte, marcos, bastidores, celosías, apoyos y arriostramientos, conforme a planos y detalles, incluyendo cortes, taladros, escuadras y uniones, tornillería INOX A4, casquillos aislantes y accesorios necesarios para su perfecta instalación y servicio.superficie lisa o antideslizante cuando proceda. Conductividad térmica y eléctrica baja (material dieléctrico), resistente a corrosión y agentes químicos.Incluye Replanteo, fijaciones a soporte (anclajes mecánicos/químicos), aparejos y medios auxiliares, protección de cantos, sellados, pruebas de solidez/ajuste y gestión de residuos, así como limpieza final."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1800,"d":"1,800.00 €"},{"v":1800,"d":"1,800.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CARPINTERIA INTERIOR",{"$nulls":7},{"v":6894.91,"d":"6,894.91 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CALDERERIA ACERO INOX"]
[null,"PEP_91",null,"KG KG CALDERERIA INOX. EN COLECTORES"]
[{"$nulls":3},"Replanteo y construcción de colectores de calderería en cámara de llaves, en acero inox AISI - 316 L, incluyendo tubería, bridas, codos, tés, reducciones, picajes,  derivaciones, pasamuros, soportes, etc., totalmente montado y probado."]
[{"$nulls":3},"Distribucion",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":246,"d":"246.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":246,"d":"246.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":895,"d":"895.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":89.5,"d":"89.50"}]
[{"$nulls":3},"Llenado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":313,"d":"313.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":313,"d":"313.00"}]
[{"$nulls":3},"Vaciado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":336,"d":"336.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":336,"d":"336.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":984.5,"d":"984.50"},{"v":26.95,"d":"26.95 €"},{"v":26532.28,"d":"26,532.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CALDERERIA ACERO INOX",{"$nulls":7},{"v":26532.28,"d":"26,532.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"PEP_51",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la restitución de muros, losas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1800,"d":"1,800.00 €"},{"v":1800,"d":"1,800.00 €"}]
[]
[null,"PEP_52",null,"UN DEPÓSITO AGUA PROVISIONAL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de instalación de un depósito  de agua potable resistente a radiación UV provisional de capacidad total  2000 litros para uso exterior y su conexión a red existente de bombeo y distribucion incluyendo tuberías, accesorios, juntas y sellados necesarios para garantizar estanqueidad, pruebas de llenado y funcionamiento., incluído transporte, colocación, acondicionaminento de terreno, base de apoyo nivelada , y posterior retirada, totalmente colocado y en funcionamiento "]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2000,"d":"2,000.00 €"},{"v":4000,"d":"4,000.00 €"}]
[]
[null,"PEP_53",null,"M DRENAJE TRASDOS TUBO PVC 125 mm"]
[{"$nulls":3},"Drenaje de trados de obras de fabrica o muros a base de tubo poroso de PVC de 125 mm de diámetro, colocado sobre cimentación y relleno de gravas, incluso p.p. de manguitos de enlace y relleno filtrante con grava gruesa en una cuantía de 0,3 m3/m., forrado con geotextil no tejido Geotesan NT-11, de 150 g/m2, medida la longitud ejecutada."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":39,"d":"39.00"},{"v":28.94,"d":"28.94 €"},{"v":1128.66,"d":"1,128.66 €"}]
[]
[null,"PEP_54",null,"M3 ECXCAVACION EN ZANJA/POZOS/PEQUEÑAS "]
[{"$nulls":3},"Excavación no clasificada de zanjas, pozos y pequeños elementos de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada con medios mecánicos o eventualmente manuales, incluso entibación y agotamiento necesarios, cargas, transporte y descargas del material excavado en lugar de empleo o vertedero y eventual indemnización o canon de vertido."]
[{"$nulls":3},"Dren",{"v":20,"d":"20.00"},1.85,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":37,"d":"37.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":37,"d":"37.00"},{"v":21,"d":"21.00 €"},{"v":777,"d":"777.00 €"}]
[]
[null,"PEP_55",null,"M3 RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL SELECCIONA"]
[{"$nulls":3},"Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) procedente de cantera o producto de la excavación, que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado y compactado."]
[{"$nulls":3},"Dren",{"v":20,"d":"20.00"},1.85,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":37,"d":"37.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":37,"d":"37.00"},{"v":22,"d":"22.00 €"},{"v":814,"d":"814.00 €"}]
[]
[null,"PEP_58",null,"UN CAZOLETA DE VACIADO"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de cazoleta de vaciado con rejilla superior en acero inoxidable, conexión para colador DN80 a DN100 y desagüe de depósitos de agua. Incluye junta de estanqueidad y adaptadores para acople a tubería. Totalmente colocada"]
[{"$nulls":3},"Vaciado",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":90,"d":"90.00 €"},{"v":180,"d":"180.00 €"}]
[]
[null,"PEP_59",null,"UN COLADOR CHAPA PERDORADA "]
[{"$nulls":3},"Colador de chapa perforada, desde DN80 a DN100 mm calidad A-42 B de 2 mm. de espesor, longitud del filtro con brida soldada DIN 2576 PN-10 todo ello galvanizado en caliente s/UNE 37508/88, incluso tornillería inox. A-2, montaje y pruebas."]
[{"$nulls":3},"Vaciado",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":85,"d":"85.00 €"},{"v":170,"d":"170.00 €"}]
[]
[null,"PEP_60",null,"UN PASAMUROS PARA CABLES"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de pasamuro estanco apropiado para cables de telecomunicaciones, o electricosfabricado en poliamida, PVC o metal, con junta de estanqueidad (goma o EPDM) y carácter adecuado para el entorno (interior/exterior, grado protección IP o IK).\r\nIncluye: perforación del soporte (muro/tabique/placa/panel) si es necesario, limpieza, fijación mediante rosca, brida o sellado con mortero o silicona según proceda, comprobación de estanqueidad y sello final con junta.Incluye todos los medios auxiliares, seguridad, transporte, manipulación, y ajustes de instalación hasta aceptación por Dirección de Obra."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":35,"d":"35.00 €"},{"v":140,"d":"140.00 €"}]
[]
[null,"PEP_61",null,"M TUBERÍA TPC 125 MM. EXT."]
[{"$nulls":3},"Tubería de TPC D= 125 mm exterior para canalizaciones eléctricas, alumbrado o telefonía, colocado en zanja incluso pruebas, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"Prevision acometida electrica",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":577,"d":"577.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":577,"d":"577.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":577,"d":"577.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":57.7,"d":"57.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":634.7,"d":"634.70"},{"v":6.74,"d":"6.74 €"},{"v":4277.88,"d":"4,277.88 €"}]
[]
[null,"PEP_65",null,"UN PASAMUROS PARA CONDUCCION DE PE160"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de pasamuros estanco para tubería de polietileno PE Ø160 mm, en muro de hormigón armado de 30 cm de espesor. Incluye junta de estanqueidad, sellado perimetral, medios auxiliares, control de estanqueidad, totalmente colocado"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100.78,"d":"100.78 €"},{"v":100.78,"d":"100.78 €"}]
[]
[null,"PEP_73",null,"UN TALADO Y DESTOCONADO"]
[{"$nulls":3},"Talado y destoconado de árbol de perímetro mayor a 30 cm indicado porla Dirección de Obra, troceado y apilado del mismo, incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje de ramas y el resto de productos resultantes incluso canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":155.53,"d":"155.53 €"},{"v":2332.95,"d":"2,332.95 €"}]
[]
[null,"PEP_80",null,"UN PASAMUROS PARA CONDUCCIONES DE PE90"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de pasamuros estanco para tubería de polietileno PE Ø90 mm, en muro de hormigón armado de 30 cm de espesor. Incluye junta de estanqueidad, sellado perimetral, medios auxiliares, control de estanqueidad, totalmente colocado"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":85,"d":"85.00 €"},{"v":85,"d":"85.00 €"}]
[]
[null,"PEP_94",null,"M2 SOLADO BALDOSA GRES"]
[{"$nulls":3},"Solado con baldosas de gres de 20 x 30 cm., recibidas con adhesivo sobre capa de mortero de cemento M-40 (1:6), incluso mortero de nivelación,  nivelado, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},24.96,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[{"$nulls":3},"Suelo caseta de llaves",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7.8,"d":"7.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":0,"d":"0.00"},24.96]
[{"$nulls":9},27.46,{"v":54.38,"d":"54.38 €"},{"v":1493.27,"d":"1,493.27 €"}]
[]
[null,"PEP_95",null,"M CIERRE DE FINCAS"]
[{"$nulls":3},"Retirada y restitución de cierres perimetrales de fincas afectados por la sobras, incluso aportación de material si fuese necesario."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":55,"d":"55.00"},{"v":25.68,"d":"25.68 €"},{"v":1412.4,"d":"1,412.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":18711.940000000002,"d":"18,711.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEPOSITO",{"$nulls":7},{"v":192663.57,"d":"192,663.57 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS"]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5754.9,"d":"5,754.90 €"},{"v":5754.9,"d":"5,754.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS",{"$nulls":7},{"v":5754.9,"d":"5,754.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD Y SALUD"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9591.5,"d":"9,591.50 €"},{"v":9591.5,"d":"9,591.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SEGURIDAD Y SALUD",{"$nulls":7},{"v":9591.5,"d":"9,591.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDA ELÉCTRICA"]
[]
[null,"PEP_113",null,"UN APOYO HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Suministro, transporte, montaje e instalación de apoyo de hormigón tipo hv 630 de 9 metros de altura, incluyendo excavación, hormigonado y puesta a tierra, así como toda la maquinaria, mano de obra y tareas auxiliares necesarias para su correcta ejecución. Incluye suministro e instalación de herrajes para instalación de las líneas objeto. Totalmente instalado y probado."]
[{"$nulls":3},"Acómetida eléctrica",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":1185.85,"d":"1,185.85 €"},{"v":8300.95,"d":"8,300.95 €"}]
[]
[null,"PEP_114",null,"M CANALIZACIÓN EN TIERRA TPC 2X160MM"]
[{"$nulls":3},"Ejecución de canalización subterránea en calzada y/o acera, formada por 2 tubos de tpc de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.P. Agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón hm-20/p/20/iia,relleno de tierras procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del proctor modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.P. De corte de carril o corte de tubo de túnel requerido para su correcta ejecución. Medida la unidad totalmente terminada y probada."]
[{"$nulls":3},"Acómetida eléctrica",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":185,"d":"185.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":185,"d":"185.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":185,"d":"185.00"},{"v":44.54,"d":"44.54 €"},{"v":8239.9,"d":"8,239.90 €"}]
[]
[null,"PEP_115",null,"UN ARQUETA TIPO IBERDROLA 60X60 CM"]
[{"$nulls":3},"Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de arqueta de hormigón de dimensiones interiores 0,6x0,6 m tipo iberdrola\r\nLos trabajos incluidos en la presente partida serán:\r\n- Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de residuos generados.\r\n- Ejecución de zanja para instalación de tubos.\r\n- Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación a la cota requerida.\r\n- Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta.\r\n- Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón ha-25 hasta la cota del terreno.\r\n- Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona.\r\n- Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos.\r\n- Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su estado inicial. \r\n- Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual.\r\n- Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario.\r\nAsí mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a canalizaciones de terceros."]
[{"$nulls":3},"Acómetida eléctrica",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":351.85,"d":"351.85 €"},{"v":2111.1,"d":"2,111.10 €"}]
[]
[null,"PEP_117",null,"UN CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA MONOFÁSICA "]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de una caja de protección y medida para 1 suministro monofásico formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación en superficie. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual, normalizada por la empresa suministradora."]
[{"$nulls":3},"Acómetida Eléctrica",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":417.16,"d":"417.16 €"},{"v":417.16,"d":"417.16 €"}]
[]
[null,"PEP_118",null,"UN CIMENTACIÓN PARA CPM"]
[{"$nulls":3},"Cimentación para cpm compuesta por dado de hormigón de dimensiones 700mm x 500mm y 400 mm de altura (0.14 M3) con 2 tubos tpc 160 mm embebidos por la zona central para permitir la salida de los cables."]
[{"$nulls":3},"Acómetida eléctrica",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":261.93,"d":"261.93 €"},{"v":261.93,"d":"261.93 €"}]
[]
[null,"PEP_119",null,"UN SALVAPÁJAROS LINEA AÉREA"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de salvapájaros tipo X de neopreno o similar en la línea aérea. Totalmente instalado."]
[{"$nulls":3},"Acómetida eléctrica",{"v":28,"d":"28.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":28,"d":"28.00"},{"v":31.57,"d":"31.57 €"},{"v":883.96,"d":"883.96 €"}]
[]
[null,"PEP_120",null,"UN PREFORMADO LINEA AÉREA"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de preformados para sostenimiento e instalación de línea aérea eléctrica de sección adecuada. Incluye todas las piezas necesarias tales como distanciador, grilletes, guardacabos, tornillo, etc... necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalados."]
[{"$nulls":3},"Acómetoda eléctrica",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":36.58,"d":"36.58 €"},{"v":256.06,"d":"256.06 €"}]
[]
[null,"PEP_121",null,"M CABLE DE ALUMINIO XZ-1 0,6/1 KV 3X95 MM2"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de cable de aluminio xz-1 0,6/1kv 3x240 + 1x150 mm2, conductores de aluminio de 3x240 + n (1x150) mm2, aislamiento xz-1, incluido p./P. De cajas de registro y regletas de conexión,  conectores, completamente instalado, probado y funcionando. "]
[{"$nulls":3},"Acómetida eléctrica",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":585,"d":"585.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":585,"d":"585.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":585,"d":"585.00"},{"v":14.25,"d":"14.25 €"},{"v":8336.25,"d":"8,336.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDA ELÉCTRICA",{"$nulls":7},{"v":28807.309999999998,"d":"28,807.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":43.36,"d":"43.36 €"},{"v":2168,"d":"2,168.00 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cruce  colectorvaciado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":12.37,"d":"12.37 €"},{"v":61.85,"d":"61.85 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Cruce conduccion vaciado",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1.71,"d":"1.71 €"},{"v":17.1,"d":"17.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":2246.95,"d":"2,246.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":3}," Vaciado a regata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":105,"d":"105.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":315,"d":"315.00"}]
[{"$nulls":3},"Diistribucion",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":300,"d":"300.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":615,"d":"615.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":61.5,"d":"61.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":676.5,"d":"676.50"},{"v":3.87,"d":"3.87 €"},{"v":2618.06,"d":"2,618.06 €"}]
[]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"Distribucion",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":580,"d":"580.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":696,"d":"696.00"}]
[{"$nulls":3},"Vaciado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":657,"d":"657.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":788.4,"d":"788.40"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1483.8,"d":"1483.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},148.38]
[{"$nulls":9},1632.78,{"v":2.11,"d":"2.11 €"},{"v":3445.17,"d":"3,445.17 €"}]
[]
[null,"EXC_PREZ_TT",null,"M3 EXCAVACION  EN PREZANJAS / PISTAS"]
[{"$nulls":3},"Excavación a cielo abierto en prezanja o apertura de pista, en cualquier clase de terreno, a cualquier profundidad, incluso agotamientos, extracción y acopio o transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":200,"d":"200.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":400,"d":"400.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":400,"d":"400.00"},{"v":4.38,"d":"4.38 €"},{"v":1752,"d":"1,752.00 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_RO",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN ROCA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en roca de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"prevision",0.25,{"v":764.5,"d":"764.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},191.13]
[{"$nulls":9},191.13,{"v":28.61,"d":"28.61 €"},{"v":5468.23,"d":"5,468.23 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":13283.46,"d":"13,283.46 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Conducción",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":580,"d":"580.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":696,"d":"696.00"}]
[{"$nulls":3}," Vaciado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":657,"d":"657.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":788.4,"d":"788.40"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1484.4,"d":"1484.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},148.44]
[{"$nulls":9},1632.84,{"v":4.37,"d":"4.37 €"},{"v":7135.51,"d":"7,135.51 €"}]
[]
[null,"REL_PREZ_TT",null,"M3 RELLENO PREZANJAS / PISTAS"]
[{"$nulls":3},"Relleno de prezanjas o pistas provisionales, incluso extendido y compactación con tierras procedentes de la misma excavación, en trabajos de restitución de perfiles de terreno originales ."]
[{"$nulls":3},"previ",{"v":200,"d":"200.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":400,"d":"400.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":400,"d":"400.00"},{"v":3.98,"d":"3.98 €"},{"v":1592,"d":"1,592.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":8727.51,"d":"8,727.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":294.13,"d":"294.13 €"},{"v":294.13,"d":"294.13 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":113.19,"d":"113.19 €"},{"v":113.19,"d":"113.19 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":117.7,"d":"117.70 €"},{"v":470.8,"d":"470.80 €"}]
[]
[null,"CATA",null,"UN CATA 1,00X1,00X1,40 M (FUERA OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m para localización de servicio fuera de obra, incluído desplazamiento y retirada de equipos, excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":726,"d":"726.00 €"},{"v":1452,"d":"1,452.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":2330.12,"d":"2,330.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Distribucion",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":582,"d":"582.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":582,"d":"582.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":582,"d":"582.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":58.2,"d":"58.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":640.2,"d":"640.20"},{"v":27.88,"d":"27.88 €"},{"v":17848.78,"d":"17,848.78 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"Distribucion cruce camino",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[{"$nulls":9},{"v":3.3,"d":"3.30"},{"v":43.15,"d":"43.15 €"},{"v":142.4,"d":"142.40 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_ACOM",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de saneamiento en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Vaciado deposito a regata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":158,"d":"158.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":158,"d":"158.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":158,"d":"158.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15.8,"d":"15.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":173.8,"d":"173.80"},{"v":34.5,"d":"34.50 €"},{"v":5996.1,"d":"5,996.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":23987.28,"d":"23,987.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":50575.31999999999,"d":"50,575.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},123.29,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},123.29]
[{"$nulls":9},123.29,{"v":14.31,"d":"14.31 €"},{"v":1764.28,"d":"1,764.28 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},9.09,null,{"v":0,"d":"0.00"},9.09]
[{"$nulls":9},9.09,{"v":24.87,"d":"24.87 €"},{"v":226.07,"d":"226.07 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},2.55,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2.55]
[{"$nulls":9},2.55,{"v":34.03,"d":"34.03 €"},{"v":86.78,"d":"86.78 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},2.73,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2.73]
[{"$nulls":9},2.73,{"v":117.81,"d":"117.81 €"},{"v":321.62,"d":"321.62 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},2.73,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2.73]
[{"$nulls":9},2.73,{"v":117.81,"d":"117.81 €"},{"v":321.62,"d":"321.62 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},15.76,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},15.76]
[{"$nulls":9},15.76,{"v":34.03,"d":"34.03 €"},{"v":536.31,"d":"536.31 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},18.19,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},18.19]
[{"$nulls":9},18.19,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},1818.78,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1818.78,"d":"1,818.78"}]
[{"$nulls":9},1818.78,{"v":6.17,"d":"6.17 €"},{"v":11221.87,"d":"11,221.87 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},2.18,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2.18]
[{"$nulls":9},2.18,{"v":39.27,"d":"39.27 €"},{"v":85.61,"d":"85.61 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":14564.160000000002,"d":"14,564.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":399006.47000000003,"d":"399,006.47 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":399006.47000000003,"d":"399,006.47 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":28,"n_cols":10,"rows_kept":28,"merged":[[6,2,6,9],[24,2,24,7],[26,4,26,5],[27,5,27,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","CALCIA_MEJORA SISTEMA MURKULUTZ-IZARRE"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,17,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":520.344,"d":"520.34 €"},{"v":0,"d":"0.00%"}]
[null,18,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":78430.145,"d":"78,430.15 €"},{"v":0.2,"d":"20.00%"}]
[null,19,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":5508.32,"d":"5,508.32 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,20,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":12590.9,"d":"12,590.90 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,22,"DEPOSITO",{"$nulls":5},{"v":192663.5589,"d":"192,663.56 €"},{"v":0.48,"d":"48.00%"}]
[null,23,"SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS",{"$nulls":5},{"v":5754.9,"d":"5,754.90 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,24,"SEGURIDAD Y SALUD",{"$nulls":5},{"v":9591.5,"d":"9,591.50 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,24,"ACOMETIDA ELÉCTRICA",{"$nulls":5},{"v":28807.31,"d":"28,807.31 €"},{"v":0.07,"d":"7.00%"}]
[null,26,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":50575.3019,"d":"50,575.30 €"},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,27,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":14564.1613,"d":"14,564.16 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":399006.4411,"d":"399,006.44 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":83791.35,"d":"83,791.35 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":482797.793731,"d":"482,797.79 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}