{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":367,"n_cols":12,"rows_kept":367,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[23,3,23,7],[24,3,24,8],[28,3,28,7],[29,3,29,8],[33,3,33,7],[34,3,34,8],[40,3,40,7],[41,3,41,8],[45,3,45,7],[46,3,46,8],[50,3,50,7],[51,3,51,8],[55,3,55,7],[56,3,56,8],[60,3,60,8],[63,3,63,7],[64,3,64,8],[68,3,68,7],[69,3,69,8],[73,3,73,8],[76,3,76,7],[77,3,77,8],[82,3,82,7],[83,3,83,8],[88,3,88,7],[89,3,89,8],[94,3,94,7],[95,3,95,8],[100,3,100,8],[103,3,103,7],[104,3,104,8],[108,3,108,8],[111,3,111,7],[112,3,112,8],[117,3,117,7],[118,3,118,8],[123,3,123,7],[124,3,124,8],[129,3,129,8],[131,3,131,8],[135,3,135,7],[136,3,136,8],[140,3,140,7],[141,3,141,8],[145,3,145,7],[146,3,146,8],[154,3,154,7],[155,3,155,8],[159,3,159,8],[164,3,164,7],[165,3,165,8],[170,3,170,7],[171,3,171,8],[179,3,179,8],[181,3,181,8],[186,3,186,7],[187,3,187,8],[195,3,195,7],[196,3,196,8],[200,3,200,7],[201,3,201,8],[205,3,205,8],[208,3,208,7],[209,3,209,8],[216,3,216,7],[217,3,217,8],[221,3,221,8],[224,3,224,7],[225,3,225,8],[231,3,231,7],[232,3,232,8],[236,3,236,7],[237,3,237,8],[241,3,241,7],[242,3,242,8],[246,3,246,8],[248,3,248,8],[252,3,252,7],[253,3,253,8],[257,3,257,7],[258,3,258,8],[262,3,262,7],[263,3,263,8],[267,3,267,7],[268,3,268,8],[272,3,272,7],[273,3,273,8],[277,3,277,7],[278,3,278,8],[282,3,282,7],[283,3,283,8],[287,3,287,7],[288,3,288,8],[292,3,292,7],[293,3,293,8],[297,3,297,7],[298,3,298,8],[302,3,302,7],[303,3,303,8],[307,3,307,7],[308,3,308,8],[312,3,312,8],[316,3,316,7],[317,3,317,8],[321,3,321,7],[322,3,322,8],[326,3,326,7],[327,3,327,8],[331,3,331,7],[332,3,332,8],[336,3,336,7],[337,3,337,8],[341,3,341,7],[342,3,342,8],[346,3,346,7],[347,3,347,8],[351,3,351,7],[352,3,352,8],[356,3,356,7],[357,3,357,8],[361,3,361,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"OLABERRIAKO SANEAMENDUA"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red de saneamiento (af2-AF1)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[{"$nulls":3},"Conexión PF(losa hormigon)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3},"Red de saneamiento (af4-AF3)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[{"$nulls":3},"Red de saneamiento (af3-AF2)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[{"$nulls":3},"Red de saneamiento (af1-AF1)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":27,"d":"27.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},0.54]
[{"$nulls":9},13.94,{"v":43.36,"d":"43.36 €"},{"v":604.44,"d":"604.44 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":126.74,"d":"126.74 €"},{"v":1267.4,"d":"1,267.40 €"}]
[]
[null,"DEM_OF",null,"M3 DEMOL OBRA FÁBRICA"]
[{"$nulls":3},"Demolición de obras de fábrica de ladrillo, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":41.49,"d":"41.49 €"},{"v":414.9,"d":"414.90 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Red de saneamiento(af1-af2-af3-af4-AF1-AF2-AF3)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":96,"d":"96.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":96,"d":"96.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":112,"d":"112.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":11.2,"d":"11.20"}]
[{"$nulls":3},"Previsión(PF-Ulma)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":123.2,"d":"123.20"},{"v":1.71,"d":"1.71 €"},{"v":210.67,"d":"210.67 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión(PF-Ulma)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":12.37,"d":"12.37 €"},{"v":296.88,"d":"296.88 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión(PF-Ulma)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":6.02,"d":"6.02 €"},{"v":48.16,"d":"48.16 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión(PF-Ulma)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":9,"d":"9.00 €"},{"v":72,"d":"72.00 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión(PF-Ulma)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":12.04,"d":"12.04 €"},{"v":96.32,"d":"96.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":3010.7700000000004,"d":"3,010.77 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Conexión final (P1-PF)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":4,"d":"4.00"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":3.87,"d":"3.87 €"},{"v":232.2,"d":"232.20 €"}]
[]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"Previsión(PF-Ulma)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":64,"d":"64.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":64,"d":"64.00"},{"v":2.11,"d":"2.11 €"},{"v":135.04,"d":"135.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":367.24,"d":"367.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Red de saneamiento(af1-AF3)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":52,"d":"52.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":52,"d":"52.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":52,"d":"52.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5.2,"d":"5.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":57.2,"d":"57.20"},{"v":71.05,"d":"71.05 €"},{"v":4064.06,"d":"4,064.06 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en tierras, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de excavación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Red de saneamiento(P1)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":49.96,"d":"49.96 €"},{"v":219.82,"d":"219.82 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms de HM-20, recubrimiento con arena según detalle de zanja tipo, cinta señalizadora, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"Red de saneamiento(AF3-P1)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":27,"d":"27.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":27,"d":"27.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":29.7,"d":"29.70"},{"v":111.94,"d":"111.94 €"},{"v":3324.62,"d":"3,324.62 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_VIII_>3,",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_VIII_>3,0"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando la lámina de agua está a 3,00 < H < 4,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms y recubrimiento de HM-20 según detalle de zanja tipo, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_VI>3,00, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Red de saneamiento(P1-PF)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":15.4,"d":"15.40"},{"v":345.77,"d":"345.77 €"},{"v":5324.86,"d":"5,324.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":12933.36,"d":"12,933.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"TER_TI_EXC",null,"M3 TERRAPLEN TIERRAS DE EXCAVACION"]
[{"$nulls":3},"Terraplén con tierras procedentes de la misma excavación, extendido y compactado al 95% de P.M. en obras de explanación.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión(PF-Ulma)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":64,"d":"64.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":64,"d":"64.00"},{"v":10.02,"d":"10.02 €"},{"v":641.28,"d":"641.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":641.28,"d":"641.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"Red de saneamiento",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":294.13,"d":"294.13 €"},{"v":882.39,"d":"882.39 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":3},"Red de saneamiento",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":113.19,"d":"113.19 €"},{"v":339.57,"d":"339.57 €"}]
[]
[null,"ENTIB_DOBLE G",null,"M2 ENTIBACION DOBLE GUIA Y PLANCHA"]
[{"$nulls":3},"Entibación doble guía y plancha útil a ambos lados, por metro entibación de zanjas y pozos con planchas deslizantes sobre doble guía tipo RS ó similar, entre 2 y 5,5 m de longitud de las planchas y patín lateral RS, monocodales intermedios de 0,25, 0,50, 0,75 o 1,0 m, protección de guías de 5 m, eslingas, izado, 4 ramales, ganchos y llave de codales, incluído montaje de blindaje, desmontaje y p.p. de apuntalamientos y elementos auxiliares.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Pozo conexión final(PF)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28,"d":"28.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":112,"d":"112.00"}]
[{"$nulls":3},"Cajón 1(PF)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9.6,"d":"9.60"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":38.4,"d":"38.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":150.4,"d":"150.40"},{"v":30.84,"d":"30.84 €"},{"v":4638.34,"d":"4,638.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":5860.3,"d":"5,860.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":22812.95,"d":"22,812.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión saneamiento",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":252.05,"d":"252.05 €"},{"v":1008.2,"d":"1,008.20 €"}]
[]
[null,"ARQ_40_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40x40 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Arqueta af4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":338.68,"d":"338.68 €"},{"v":338.68,"d":"338.68 €"}]
[]
[null,"ARQ_80_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Arqueta vivienda 3(af2)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Arqueta vivienda (af4)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Red general de saneamiento",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Arqueta vivienda (af1)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Arqueta vivienda(af3)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":913.89,"d":"913.89 €"},{"v":7311.12,"d":"7,311.12 €"}]
[]
[null,"PR 1.2 _PF-2",null,"UN P.R. 1200 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,20 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Pozo vivienda 5(P1)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1414.66,"d":"1,414.66 €"},{"v":1414.66,"d":"1,414.66 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":10072.66,"d":"10,072.66 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red de saneamiento(AF1-PF)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":62,"d":"62.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":62,"d":"62.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":62,"d":"62.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6.2,"d":"6.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":68.2,"d":"68.20"},{"v":47.08,"d":"47.08 €"},{"v":3210.86,"d":"3,210.86 €"}]
[]
[null,"PVC TØ200",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 200 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 200 mm. de diámetro y espesor de 4,9 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red de saneamiento vivienda 4(af4)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Red de saneamiento vivienda 3(af2)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Red de saneamiento vivienda 6(af1)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"Red de saneamiento vivienda 5(af3)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":19,"d":"19.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.8,"d":"3.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":22.8,"d":"22.80"},{"v":26.28,"d":"26.28 €"},{"v":599.18,"d":"599.18 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":3810.04,"d":"3,810.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":3810.04,"d":"3,810.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"B_ZA",null,"M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL"]
[{"$nulls":3},"Base de zahorra artificial, incluso suministro en obra del material, extendido, riego y compactación al 100% del P.M.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Pavimento interno saneamiento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":53,"d":"53.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"},12.72]
[{"$nulls":3},"Pavimento interno pluviales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":119,"d":"119.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"},2.86]
[{"$nulls":3},"Conexión final pozo existente",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Acera(Previsión Ulma)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":9},37.18,{"v":49.5,"d":"49.50 €"},{"v":1840.41,"d":"1,840.41 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_8",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión(Ulma)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":36.82,"d":"36.82 €"},{"v":883.68,"d":"883.68 €"}]
[]
[null,"RIEG_AD",null,"M2 RIEGO DE ADHERENCIA"]
[{"$nulls":3},"Riego de adherencia con emulsión asfáltica, incluso barrido de la superficie.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión(Ulma)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":2.33,"d":"2.33 €"},{"v":55.92,"d":"55.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":2780.01,"d":"2,780.01 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON ARM VIAL",null,"M2 SOLERA HORM 20 cm. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-20 en formación de pista, de 20 cm de espesor, hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Red de pluviales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":3},"Red de saneamiento(af1-AF3)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":53,"d":"53.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":63.6,"d":"63.60"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":119,"d":"119.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},14.28]
[{"$nulls":3},"Conexión final pozo existente(losa hormigon-PF)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":9},169.88,{"v":56,"d":"56.00 €"},{"v":9513.28,"d":"9,513.28 €"}]
[]
[null,"HGON SOL 15",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 15 CM EN ZANJA ACERA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 15 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo acera, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"Previsión(PF-Ulma)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":33.59,"d":"33.59 €"},{"v":268.72,"d":"268.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":9782,"d":"9,782.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"REP OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Unidad de reposición varia de obra civil, para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Reposición jardin",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Reposición vivienda 4(af4)",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":110,"d":"110.00 €"},{"v":1760,"d":"1,760.00 €"}]
[]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión(PF-Ulma)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":48.43,"d":"48.43 €"},{"v":387.44,"d":"387.44 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión(PF-Ulma)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":40.23,"d":"40.23 €"},{"v":321.84,"d":"321.84 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión(PF-Ulma)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":24.5,"d":"24.50 €"},{"v":196,"d":"196.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":2665.28,"d":"2,665.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":15227.29,"d":"15,227.29 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"CAD_FIN_OBR",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados,\r\nmateriales y detalles de los nudos.\t"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":150,"d":"150.00 €"},{"v":150,"d":"150.00 €"}]
[]
[null,"CON_TOP",null,"UN CONTROL TOPOGRAFIA"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al replanteo topográfico inicial, y seguimiento y\r\ncontrol a lo largo de los trabajos.\t"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"SSAA",null,"UN AFECCIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar en obra por variaciones, omisiones, imprevistos y/o afectación de los servicios existentes.\t"]
[{"$nulls":3},"SSAA",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":200,"d":"200.00 €"},{"v":1400,"d":"1,400.00 €"}]
[]
[null,"CON_POZ",null,"UN CONEXION POZO"]
[{"$nulls":3},"Conexión de tubería de saneamiento Ø315 mm a pozo de hormigón existente <6 m de profundidad, mediante perforación con corona diamantada, colocación de pasamuros estanco, sellado impermeable, achique puntual de aguas, conexión y reposición de rellenos, incluyendo carga, transporte y vertido de materiales sobrantes a vertedero autorizado, medios auxiliares,totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"Conexión final saneamiento(PF)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":950,"d":"950.00 €"},{"v":950,"d":"950.00 €"}]
[]
[null,"PEP_1",null,"UN ANULACION FOSA SÉPTICA"]
[{"$nulls":3},"Anulación de fosa séptica existente, de cualquier  dimension y profundidad, incluyendo: señalización y protección de la zona de trabajo; localización y comprobación de acometidas; vaciado completo de lodos y líquidos mediante camión autorizado; limpieza interior; desconexión y sellado de tuberías de entrada y salida; demolición parcial de elementos necesarios (tapas, losas o cámaras); relleno interior de la fosa con material granular seleccionado, zahorra artificial o hormigón pobre según proceda, ejecutado por tongadas y debidamente compactado para evitar asientos futuros; sellado superior; carga, transporte y gestión de lodos, aguas residuales y residuos generados en gestor autorizado, incluyendo tasas; medios auxiliares, maquinaria, mano de obra, medidas de seguridad y salud, y reposición y completa terminación de la superficie afectada, dejando la zona en condiciones adecuadas.\t\t\t\t\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"Abulación fosa séptica vivienda 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":600,"d":"600.00 €"},{"v":1200,"d":"1,200.00 €"}]
[]
[null,"PEP_2",null,"M3 ESCOLLERA"]
[{"$nulls":3},"Escollera de piedras de entre 100 kg  y 500 kg de tamaño para la protección de taludes o la formación de muros, colocadas unidad a unidad por medios mecánicos, alineada según taludes indicados en planos, completamente terminada.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Escollera Ulma(Previsión)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":85.58,"d":"85.58 €"},{"v":1283.7,"d":"1,283.70 €"}]
[]
[null,"PEP_3",null,"M3 ESCOLLERA HORMIGONADA EN CIMENTACION"]
[{"$nulls":3},"Escollera de piedras de 1000 kg de tamaño medio para la protección de taludes o la formación de muros, hormigonada, en una proporción 60% escollera -35-37% HM-20/P/40/I , en cimientos de muros de escollera, ejecutada por bataches, sección y dimensiones indicados en planos, incluso preparación de la superficie de apoyo, transporte y colocación, completamente terminada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Escollera Ulma(Previsión)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":153.83,"d":"153.83 €"},{"v":2307.45,"d":"2,307.45 €"}]
[]
[null,"PEP_4",null,"M3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE"]
[{"$nulls":3},"Relleno localizado con material filtrante procedente de cantera, incluso humectación, extendido y rasanteado, terminado."]
[{"$nulls":3},"Escollera Ulma(Previsión)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":53.73,"d":"53.73 €"},{"v":805.95,"d":"805.95 €"}]
[]
[null,"PEP_5",null,"M MECHINAL CON TUBO PVC D=160MM"]
[{"$nulls":3},"Mechinal para drenaje de muros y paramentos verticales, de PVC de D=160 mm. totalmente colocado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Escollera Ulma(Previsión)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":23.09,"d":"23.09 €"},{"v":92.36,"d":"92.36 €"}]
[]
[null,"PEP_6",null,"UN DESMONTE Y REPOSICION DE PIVOTES"]
[{"$nulls":3},"Partida para el desmonte y la instalación de pivotes."]
[{"$nulls":3},"Previsión(PF-Ulma)",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":90,"d":"90.00 €"},{"v":270,"d":"270.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1558.73,"d":"1,558.73 €"},{"v":1558.73,"d":"1,558.73 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":935.24,"d":"935.24 €"},{"v":935.24,"d":"935.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":11453.43,"d":"11,453.43 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",32.78,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},32.78]
[{"$nulls":9},32.78,{"v":14.31,"d":"14.31 €"},{"v":469.08,"d":"469.08 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",0.66,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.66]
[{"$nulls":9},0.66,{"v":24.87,"d":"24.87 €"},{"v":16.41,"d":"16.41 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",0.19,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.19]
[{"$nulls":9},0.19,{"v":34.03,"d":"34.03 €"},{"v":6.47,"d":"6.47 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":117.81,"d":"117.81 €"},{"v":23.56,"d":"23.56 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":117.81,"d":"117.81 €"},{"v":23.56,"d":"23.56 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",3.12,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},3.12]
[{"$nulls":9},3.12,{"v":34.03,"d":"34.03 €"},{"v":106.17,"d":"106.17 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",1.32,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.32]
[{"$nulls":9},1.32,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",132.16,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},132.16]
[{"$nulls":9},132.16,{"v":6.17,"d":"6.17 €"},{"v":815.43,"d":"815.43 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",0.16,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.16]
[{"$nulls":9},0.16,{"v":39.27,"d":"39.27 €"},{"v":6.28,"d":"6.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":1466.9599999999998,"d":"1,466.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":64843.33,"d":"64,843.33 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":64843.33,"d":"64,843.33 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","OLABERRIAKO SANEAMENDUA"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":22812.9464,"d":"22,812.95 €"},{"v":0.35,"d":"35.00%"}]
[null,3,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":10072.66,"d":"10,072.66 €"},{"v":0.16,"d":"16.00%"}]
[null,3,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":3810.04,"d":"3,810.04 €"},{"v":0.06,"d":"6.00%"}]
[null,4,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":15227.29,"d":"15,227.29 €"},{"v":0.23,"d":"23.00%"}]
[null,7,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":11453.43,"d":"11,453.43 €"},{"v":0.18,"d":"18.00%"}]
[null,8,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":1466.9697,"d":"1,466.97 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":64843.33610000001,"d":"64,843.34 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":13617.1,"d":"13,617.10 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":78460.43668099999,"d":"78,460.44 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}