{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":524,"n_cols":12,"rows_kept":524,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[21,3,21,7],[22,3,22,8],[27,3,27,7],[28,3,28,8],[33,3,33,7],[34,3,34,8],[52,3,52,7],[53,3,53,8],[60,3,60,8],[63,3,63,7],[64,3,64,8],[71,3,71,8],[74,3,74,7],[75,3,75,8],[87,3,87,7],[88,3,88,8],[101,3,101,8],[104,3,104,7],[105,3,105,8],[111,3,111,7],[112,3,112,8],[126,3,126,7],[127,3,127,8],[132,3,132,8],[134,3,134,8],[139,3,139,7],[140,3,140,8],[151,3,151,7],[152,3,152,8],[161,3,161,8],[163,3,163,8],[169,3,169,7],[170,3,170,8],[176,3,176,8],[179,3,179,7],[180,3,180,8],[185,3,185,7],[186,3,186,8],[191,3,191,7],[192,3,192,8],[201,3,201,8],[204,3,204,7],[205,3,205,8],[211,3,211,8],[214,3,214,7],[215,3,215,8],[220,3,220,8],[223,3,223,7],[224,3,224,8],[229,3,229,7],[230,3,230,8],[238,3,238,8],[241,3,241,7],[242,3,242,8],[250,3,250,8],[252,3,252,8],[256,3,256,7],[257,3,257,8],[262,3,262,8],[264,3,264,8],[268,3,268,7],[269,3,269,8],[274,3,274,8],[277,3,277,7],[278,3,278,8],[283,3,283,8],[285,3,285,8],[287,3,287,8],[291,3,291,7],[292,3,292,8],[299,3,299,7],[300,3,300,8],[306,3,306,8],[311,3,311,7],[312,3,312,8],[330,3,330,7],[331,3,331,8],[349,3,349,8],[352,3,352,7],[353,3,353,8],[371,3,371,7],[372,3,372,8],[379,3,379,8],[382,3,382,7],[383,3,383,8],[388,3,388,7],[389,3,389,8],[394,3,394,8],[396,3,396,8],[400,3,400,7],[401,3,401,8],[406,3,406,7],[407,3,407,8],[412,3,412,7],[413,3,413,8],[418,3,418,7],[419,3,419,8],[424,3,424,7],[425,3,425,8],[430,3,430,7],[431,3,431,8],[436,3,436,7],[437,3,437,8],[442,3,442,7],[443,3,443,8],[448,3,448,7],[449,3,449,8],[454,3,454,7],[455,3,455,8],[460,3,460,7],[461,3,461,8],[466,3,466,7],[467,3,467,8],[472,3,472,8],[476,3,476,7],[477,3,477,8],[482,3,482,7],[483,3,483,8],[488,3,488,7],[489,3,489,8],[493,3,493,7],[494,3,494,8],[499,3,499,7],[500,3,500,8],[504,3,504,7],[505,3,505,8],[512,3,512,7],[513,3,513,8],[518,3,518,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"SANEAMIENTO HODIARAN"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":30,"d":"30.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":32,"d":"32.00"},{"v":104.74,"d":"104.74 €"},{"v":3351.68,"d":"3,351.68 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,null,{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":5.21,"d":"5.21 €"},{"v":208.4,"d":"208.40 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,null,{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":7.44,"d":"7.44 €"},{"v":297.6,"d":"297.60 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 1 - AF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"     AF 3 - PF 3'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 3' - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 3 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":3},"     AF 4 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 7 - PF 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":57,"d":"57.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":57,"d":"57.00"}]
[{"$nulls":3},"     AF 5 - PF 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 10 - PF 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 11 - PF 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION CONEXION NC 1 - NC 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":298,"d":"298.00"},{"v":10.22,"d":"10.22 €"},{"v":3045.56,"d":"3,045.56 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO"]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso previamente a su demolición, mediante cortadora de asfalto, hasta 12 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":200,"d":"200.00"},null,null,{"v":400,"d":"400.00"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":450,"d":"450.00"},{"v":5.18,"d":"5.18 €"},{"v":2331,"d":"2,331.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":9234.24,"d":"9,234.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":12.8,"d":"12.80"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},1.28]
[{"$nulls":9},14.08,{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":1139.92,"d":"1,139.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":1139.92,"d":"1,139.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA",null,"UN CATA 1,00 X 1,00 X 1,50 M"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,50 m para localización de servicios, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor y reposición de pavimento existente.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     LOCALIZACION SSAA ENTORNO...",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          ...PF 3 y PASO MURO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"          ...RED GENERAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     LOCALIZACION CONDUCCION EXISTENTE...",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          ...AF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"          ...PF 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"          ...NC 1 - PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"          ...NC 2 - PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":660,"d":"660.00 €"},{"v":4620,"d":"4,620.00 €"}]
[]
[null,"CATA_MEDIANA",null,"UN CATA 0,75 X 0,75 X 1,00 M"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,75 x 0,75 x 1,00 m para localización de servicios, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor y reposición de pavimento existente"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     LOCALIZACION SSAA ENTORNO...",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          ...AF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     LOCALIZACION CONDUCCION EXISTENTE...",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"          ...AF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"          ...AF 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"          ...AF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     LOCALIZACION SSAA ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     LOCALIZACION CONDUCCION EXISTENTE",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":390,"d":"390.00 €"},{"v":2730,"d":"2,730.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":7350,"d":"7,350.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,null,{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":34.11,"d":"34.11 €"},{"v":852.75,"d":"852.75 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 1 - AF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,null,{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"     AF 3 - PF 3'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 3' - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 3 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,null,{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":3},"     AF 4 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 7 - PF 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":57,"d":"57.00"},null,null,{"v":57,"d":"57.00"}]
[{"$nulls":3},"     AF 5 - PF 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 10 - PF 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 11 - PF 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,null,{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION CONEXION NC 1 - NC 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":233,"d":"233.00"},{"v":56.17,"d":"56.17 €"},{"v":13087.61,"d":"13,087.61 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en tierras, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de excavación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     AF 3 - PF 3'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":43.01,"d":"43.01 €"},{"v":258.06,"d":"258.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":14198.42,"d":"14,198.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":31922.58,"d":"31,922.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ400",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 400 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 400 mm. de diámetro y espesor de 9,80 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 1 - AF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,null,{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"     AF 2 - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 3 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,null,{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 7 - PF 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":57,"d":"57.00"},null,null,{"v":57,"d":"57.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 10 - PF 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 11 - PF 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,null,{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION CONEXION NC 1 - NC 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":204,"d":"204.00"},{"v":55.68,"d":"55.68 €"},{"v":11358.72,"d":"11,358.72 €"}]
[]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     AF 1 - AF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"     AF 3 - PF 3'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 3' - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"     AF 4 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"     AF 5 - PF 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":44,"d":"44.00"},{"v":37.36,"d":"37.36 €"},{"v":1643.84,"d":"1,643.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":13002.56,"d":"13,002.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":13002.56,"d":"13,002.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,null,{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":32.76,"d":"32.76 €"},{"v":819,"d":"819.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":819,"d":"819.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_45_Ø100",null,"UN CODO FD EE 45º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"},{"v":303.12,"d":"303.12 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø100",null,"UN CODO FD EE 22º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"},{"v":303.12,"d":"303.12 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø100",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":104.21,"d":"104.21 €"},{"v":937.89,"d":"937.89 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1544.13,"d":"1,544.13 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_100X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":135.42,"d":"135.42 €"},{"v":270.84,"d":"270.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":270.84,"d":"270.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_150",null,"UN CONO RED. BB 150"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 150 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":126.4,"d":"126.40 €"},{"v":126.4,"d":"126.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":126.4,"d":"126.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ150",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":102.8,"d":"102.80 €"},{"v":102.8,"d":"102.80 €"}]
[]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":72.85,"d":"72.85 €"},{"v":728.5,"d":"728.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":831.3,"d":"831.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø100 L1000",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø100 LONG. 1000 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 100 mm. y longitud 1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":173.22,"d":"173.22 €"},{"v":692.88,"d":"692.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":692.88,"d":"692.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":4284.55,"d":"4,284.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":224.25,"d":"224.25 €"},{"v":448.5,"d":"448.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":448.5,"d":"448.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":448.5,"d":"448.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"HD_COL_IZA",null,"UN HIDRA.IZARO-100 2RAC-70, STORZ-100"]
[{"$nulls":3},"Hidrante de columna IZARO, con dos salidas Barcelona DN.70 y una tipo \"Storz\" DN 100, instalado sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, \"S\" de reglaje,  p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION RENOVACION ACTUAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1625.9,"d":"1,625.90 €"},{"v":1625.9,"d":"1,625.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":1625.9,"d":"1,625.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":207,"d":"207.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":207,"d":"207.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":1832.9,"d":"1,832.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":6565.950000000001,"d":"6,565.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     ARQUETAS DE REGISTRO",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION VALVULAS",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":3027.43,"d":"3,027.43 €"}]
[]
[null,"PR 1.2 _PF-2",null,"UN P.R. 1200 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,20 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     POZOS DE RESGISTRO",{"v":13,"d":"13.00"},{"$nulls":3},{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION SUSTITUCION N.C.",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":1088.2,"d":"1,088.20 €"},{"v":16323,"d":"16,323.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":19350.43,"d":"19,350.43 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 1 - AF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"     AF 3 - PF 3'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 3' - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 3 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":3},"     AF 4 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 7 - PF 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":57,"d":"57.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":57,"d":"57.00"}]
[{"$nulls":3},"     AF 5 - PF 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 10 - PF 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 11 - PF 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION CONEXION NC 1 - NC 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":298,"d":"298.00"},{"v":0.82,"d":"0.82 €"},{"v":244.36,"d":"244.36 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_8",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 1 - AF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"     AF 3 - PF 3'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 3' - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 3 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":3},"     AF 4 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 7 - PF 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":57,"d":"57.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":57,"d":"57.00"}]
[{"$nulls":3},"     AF 5 - PF 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 10 - PF 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 11 - PF 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION CONEXION NC 1 - NC 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":298,"d":"298.00"},{"v":23.6,"d":"23.60 €"},{"v":7032.8,"d":"7,032.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":7277.16,"d":"7,277.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 1 - AF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"     AF 3 - PF 3'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 3' - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 3 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":3},"     AF 4 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 7 - PF 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":57,"d":"57.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":57,"d":"57.00"}]
[{"$nulls":3},"     AF 5 - PF 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 10 - PF 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"     PF 11 - PF 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION CONEXION NC 1 - NC 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":298,"d":"298.00"},{"v":31.9,"d":"31.90 €"},{"v":9506.2,"d":"9,506.20 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION Refuerzos y anclajes",{"v":40,"d":"40.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION Refuerzos y anclajes",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":113.29,"d":"113.29 €"},{"v":5098.05,"d":"5,098.05 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":14604.25,"d":"14,604.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,null,{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":1238,"d":"1,238.00 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,null,{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":784,"d":"784.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":2022,"d":"2,022.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":23903.41,"d":"23,903.41 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":80,"d":"80.00"},null,null,{"v":80,"d":"80.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":640,"d":"640.00 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},13.04,null,null,13.04]
[{"$nulls":9},13.04,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":104.32,"d":"104.32 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},5.22,null,null,5.22]
[{"$nulls":9},5.22,{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":104.4,"d":"104.40 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.3,"d":"1.30"},null,null,{"v":1.3,"d":"1.30"}]
[{"$nulls":9},{"v":1.3,"d":"1.30"},{"v":45,"d":"45.00 €"},{"v":58.5,"d":"58.50 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},3.91,null,null,3.91]
[{"$nulls":9},3.91,{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":101.66,"d":"101.66 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},33.54,null,null,33.54]
[{"$nulls":9},33.54,{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":503.1,"d":"503.10 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},13.04,null,null,13.04]
[{"$nulls":9},13.04,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},217.35,null,null,217.35]
[{"$nulls":9},217.35,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":1738.8,"d":"1,738.80 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.8,"d":"2.80"},null,null,{"v":2.8,"d":"2.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":12,"d":"12.00 €"},{"v":33.6,"d":"33.60 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.56,null,null,1.56]
[{"$nulls":9},1.56,{"v":14,"d":"14.00 €"},{"v":21.84,"d":"21.84 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.78,null,null,0.78]
[{"$nulls":9},0.78,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":51.48,"d":"51.48 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.43,null,null,0.43]
[{"$nulls":9},0.43,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":141.9,"d":"141.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":3499.6,"d":"3,499.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[null,"MACHON",null,"UN EJECUCION DE MACHÓN VERTICAL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar de ejecución de machón de hormigón para revestimiento de tubería de PVC vertical, anclado a muro de contención, de dimensiones de ancho 0,60 metros, largo 0,60 metros y alto 6,00 metros. Incluido hormigón, encofrado, anclajes a muro, medios auxiliares y parte proporcional de perforación de muro, según detalle en los planos, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     MACHON VERTICAL AF 1 - AF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1080,"d":"1,080.00 €"},{"v":1080,"d":"1,080.00 €"}]
[]
[null,"INSPECCION",null,"UN ISPECCION RED DE SANEAMIENTO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono íntegro para la inspección de colectores y acometidas de saneamiento existentes, determinación de usos, estimación y replanteo de dimensiones, cotas y pendientes, incluido el uso de equipo topográfico, etc."]
[{"$nulls":3},"INSPECCION TRAMO TAJEA BAJO VIVIENDAS",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3000,"d":"3,000.00 €"},{"v":3000,"d":"3,000.00 €"}]
[]
[null,"PLANO_CAD",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     TOTAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"ACC_TAJEA",null,"UN PREPARACION DE ACCESO DE TAJEA"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para preparacion de de accesos a tajea bajo edificios, demolición y excavaciones si fueran necesarias, losa de hormigón y reposición de baldosa o asfalto, según zona, incluso medios auxiliares, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"ACCESO A TAJEA BAJO VIVIENDAS EN PLAZA PIÑASTEGI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[null,"REP_OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":45,"d":"45.00"},{"$nulls":3},{"v":45,"d":"45.00"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":5000,"d":"5,000.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3000,"d":"3,000.00 €"},{"v":3000,"d":"3,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":16140,"d":"16,140.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":114384.53,"d":"114,384.53 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":114384.53,"d":"114,384.53 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","SANEAMIENTO HODIARAN"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":31922.5768,"d":"31,922.58 €"},{"v":0.28,"d":"28.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":13002.56,"d":"13,002.56 €"},{"v":0.11,"d":"11.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":6565.95,"d":"6,565.95 €"},{"v":0.06,"d":"6.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":19350.43,"d":"19,350.43 €"},{"v":0.17,"d":"17.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":23903.41,"d":"23,903.41 €"},{"v":0.21,"d":"21.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":3499.6,"d":"3,499.60 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":16140,"d":"16,140.00 €"},{"v":0.14,"d":"14.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":114384.5268,"d":"114,384.53 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":24020.75,"d":"24,020.75 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":138405.277428,"d":"138,405.28 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}