{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":537,"n_cols":12,"rows_kept":537,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[18,3,18,7],[19,3,19,8],[23,3,23,7],[24,3,24,8],[28,3,28,7],[29,3,29,8],[34,3,34,7],[35,3,35,8],[40,3,40,7],[41,3,41,8],[51,3,51,7],[52,3,52,8],[60,3,60,8],[63,3,63,7],[64,3,64,8],[68,3,68,7],[69,3,69,8],[76,3,76,7],[77,3,77,8],[82,3,82,8],[85,3,85,7],[86,3,86,8],[90,3,90,8],[93,3,93,7],[94,3,94,8],[100,3,100,7],[101,3,101,8],[105,3,105,7],[106,3,106,8],[110,3,110,8],[113,3,113,7],[114,3,114,8],[121,3,121,7],[122,3,122,8],[129,3,129,8],[131,3,131,8],[136,3,136,7],[137,3,137,8],[144,3,144,8],[146,3,146,8],[152,3,152,7],[153,3,153,8],[157,3,157,8],[159,3,159,8],[163,3,163,7],[164,3,164,8],[168,3,168,8],[171,3,171,7],[172,3,172,8],[176,3,176,8],[178,3,178,8],[182,3,182,7],[183,3,183,8],[187,3,187,8],[189,3,189,8],[193,3,193,7],[194,3,194,8],[198,3,198,8],[201,3,201,7],[202,3,202,8],[206,3,206,8],[209,3,209,7],[210,3,210,8],[214,3,214,8],[216,3,216,8],[218,3,218,8],[222,3,222,7],[223,3,223,8],[228,3,228,7],[229,3,229,8],[233,3,233,7],[234,3,234,8],[239,3,239,7],[240,3,240,8],[244,3,244,8],[249,3,249,7],[250,3,250,8],[260,3,260,7],[261,3,261,8],[265,3,265,7],[266,3,266,8],[270,3,270,7],[271,3,271,8],[279,3,279,8],[282,3,282,7],[283,3,283,8],[293,3,293,7],[294,3,294,8],[300,3,300,8],[303,3,303,7],[304,3,304,8],[309,3,309,7],[310,3,310,8],[315,3,315,7],[316,3,316,8],[320,3,320,8],[322,3,322,8],[326,3,326,7],[327,3,327,8],[331,3,331,7],[332,3,332,8],[336,3,336,7],[337,3,337,8],[341,3,341,7],[342,3,342,8],[346,3,346,7],[347,3,347,8],[351,3,351,7],[352,3,352,8],[356,3,356,7],[357,3,357,8],[361,3,361,7],[362,3,362,8],[366,3,366,7],[367,3,367,8],[371,3,371,7],[372,3,372,8],[376,3,376,8],[380,3,380,7],[381,3,381,8],[385,3,385,7],[386,3,386,8],[390,3,390,7],[391,3,391,8],[396,3,396,7],[397,3,397,8],[401,3,401,7],[402,3,402,8],[406,3,406,7],[407,3,407,8],[411,3,411,7],[412,3,412,8],[416,3,416,7],[417,3,417,8],[421,3,421,8],[425,3,425,7],[426,3,426,8],[430,3,430,7],[431,3,431,8],[452,3,452,7],[453,3,453,8],[457,3,457,7],[458,3,458,8],[462,3,462,7],[463,3,463,8],[468,3,468,7],[469,3,469,8],[473,3,473,7],[474,3,474,8],[487,3,487,7],[488,3,488,8],[493,3,493,7],[494,3,494,8],[498,3,498,8],[502,3,502,7],[503,3,503,8],[507,3,507,7],[508,3,508,8],[512,3,512,7],[513,3,513,8],[517,3,517,8],[521,3,521,7],[522,3,522,8],[526,3,526,7],[527,3,527,8],[531,3,531,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"NUEVO BOMBEO SANEAMIENTO HONDARTZA BIDEA"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión Bombeo",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":630.72,"d":"630.72 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión Bombeo",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":691.32,"d":"691.32 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"P6 - P7 (Arrantzale kalea)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":11.2,"d":"11.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":11.2,"d":"11.20"},{"v":10.94,"d":"10.94 €"},{"v":122.53,"d":"122.53 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev. Bombeo+trazado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"Arrantzale k.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":28,"d":"28.00"},{"v":5.47,"d":"5.47 €"},{"v":153.16,"d":"153.16 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev. Bombeo+trazado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"Arrantzale k.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":28,"d":"28.00"},{"v":8.18,"d":"8.18 €"},{"v":229.04,"d":"229.04 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Bombeo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,null,{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"Afección bombeo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"Colector parking",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":11.2,"d":"11.20"}]
[{"$nulls":3},"P6 - P7 (Arrantzale kalea)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":22.4,"d":"22.40"}]
[{"$nulls":3},"Previsión Negro",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión Rojo (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},54.77,null,{"v":1,"d":"1.00"},54.77]
[{"$nulls":3},"Colector bidegorri",{"v":1,"d":"1.00"},54.77,null,{"v":1.4,"d":"1.40"},76.68]
[{"$nulls":9},250.05,{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":2810.56,"d":"2,810.56 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Bombeo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"Impulsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Red Ø 315",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,null,{"v":130,"d":"130.00"}]
[{"$nulls":3},"P6 - P7 (Arrantzale kalea)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":48,"d":"48.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":246,"d":"246.00"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":381.3,"d":"381.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":5018.63,"d":"5,018.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"Bombeo (Jardín)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1.92,"d":"1.92 €"},{"v":19.2,"d":"19.20 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Bombeo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"Red Ø 315",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[{"$nulls":3},"P6 - P7 (Arrantzale kalea)",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":51,"d":"51.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":4128.96,"d":"4,128.96 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_RO",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN ROCA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en roca de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Bombeo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},5.05,null,176.75]
[{"$nulls":3},"Mejora fondo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},null,{"v":12.5,"d":"12.50"}]
[{"$nulls":9},189.25,{"v":26.01,"d":"26.01 €"},{"v":4922.39,"d":"4,922.39 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":9070.55,"d":"9,070.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_ZJA_ZAH",null,"M3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIF."]
[{"$nulls":3},"Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y compactada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Trasdos bombeo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":90,"d":"90.00"},null,null,{"v":90,"d":"90.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":37.24,"d":"37.24 €"},{"v":3351.6,"d":"3,351.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":3351.6,"d":"3,351.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"P0 - P5",{"$nulls":4},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"P6 - P7",{"$nulls":4},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"FD200 (BR junto a bombeo)",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":2406.51,"d":"2,406.51 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_FIRMES",null,"M2 AMPLIACION CATAS - DEM. Y REPOS. FIRMES"]
[{"$nulls":3},"Demolición con medios mecánicos o manuales, en ampliación de catas, del pavimento y base de cualquier tipo, dimensión y profundidad, y posterior ejecución de losa base de hormigón 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido."]
[{"$nulls":3},"Colector Ø 315",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":110.53,"d":"110.53 €"},{"v":884.24,"d":"884.24 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":4},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":147.34,"d":"147.34 €"},{"v":589.36,"d":"589.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":3880.11,"d":"3,880.11 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"P1 - A",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"P4 - P5",{"v":1,"d":"1.00"},6.27,null,null,6.27]
[{"$nulls":3},"P6 - P7 (Arrantzale kalea)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},51.27,{"v":64.59,"d":"64.59 €"},{"v":3311.53,"d":"3,311.53 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_V<0,60",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_V<0,60"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando H<0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de HM-20, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_V<0,60, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"P0-P1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Tramo A - E",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":42.5,"d":"42.50"},null,null,{"v":42.5,"d":"42.50"}]
[{"$nulls":3},"Alivio",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Impulsión PE Ø 160",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":61.5,"d":"61.50"},{"v":49.38,"d":"49.38 €"},{"v":3036.87,"d":"3,036.87 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":6348.4,"d":"6,348.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":27669.29,"d":"27,669.29 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"P0 - P5",{"v":1,"d":"1.00"},72.27,null,null,72.27]
[{"$nulls":3},"Alivio",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Pozo llegada - Bombeo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},95.27,{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":3737.44,"d":"3,737.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":3737.44,"d":"3,737.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":3737.44,"d":"3,737.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"CARRETES DE DESMONTAJE"]
[null,"C_DES_100",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 100"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 100 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Bombeo (impulsión)",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":270.48,"d":"270.48 €"},{"v":540.96,"d":"540.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CARRETES DE DESMONTAJE",{"$nulls":7},{"v":540.96,"d":"540.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":540.96,"d":"540.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 160 BARR",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 160 PN 16 EN \"BARRAS\""]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 160 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, en \"Barras\", incluso p.p de colocación, manguitos de unión, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Impulsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":35.28,"d":"35.28 €"},{"v":141.12,"d":"141.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":141.12,"d":"141.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"COD_ES_160_45",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:160 45º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Impulsión",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":183.18,"d":"183.18 €"},{"v":183.18,"d":"183.18 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":183.18,"d":"183.18 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":324.3,"d":"324.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Impulsión",{"$nulls":4},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":200.28,"d":"200.28 €"},{"v":600.84,"d":"600.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":600.84,"d":"600.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":600.84,"d":"600.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_200",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 200"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 200 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"BR junto a bombeo",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":657.8,"d":"657.80 €"},{"v":657.8,"d":"657.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":657.8,"d":"657.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"BRI 41",null,"UN BOCA DE RIEGO BRI 41"]
[{"$nulls":3},"Boca de riego tipo BRI 41 de Irúa o similar, instalada sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo o HM-20, incluso piezas especiales necesarias, según detalles de planos, totalmente terminada.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"BR junto a bombeo",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"E750",null,"UN VALVULA DE RETENCION DN 100"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de valvula de retención embridada de fundición dúctil con unión mediante bridas y clapeta de acero inox y recubrimiento elastómero,PN 16 y diámetro Ø100, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r"]
[{"$nulls":3},"Impulsión",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":254.15,"d":"254.15 €"},{"v":508.3,"d":"508.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":508.3,"d":"508.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":2486.1,"d":"2,486.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":3952.2,"d":"3,952.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión SSAA",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"P5",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":604.92,"d":"604.92 €"}]
[]
[null,"PR 0.8 PF-1.5",null,"UN P.R. 800 BASE Y ELEMENTOS PREF. HAST 1,5"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 0,8 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 1,5 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ARC- P1 - 2 - 3 - 4 -6 -7",{"$nulls":4},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":650,"d":"650.00 €"},{"v":4550,"d":"4,550.00 €"}]
[]
[null,"RG FD ZIK",null,"UN REGISTRO FUNDICIÓN Ø65 \"UR ZIKINAK\""]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de marco y tapa de fundición dúctil de  Ø65  cm, con inscripción \"UR ZIKINAK\", Clase D-400, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Obra llegada a bombeo",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Pozo bombas",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":193.38,"d":"193.38 €"},{"v":386.76,"d":"386.76 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"BR junto a bombeo",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":5608.400000000001,"d":"5,608.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Colector bidegorri",{"v":1,"d":"1.00"},54.77,null,{"v":1.4,"d":"1.40"},76.68]
[{"$nulls":3},"Bombeo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,null,{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"Afección bombeo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"Colector parking",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":11.2,"d":"11.20"}]
[{"$nulls":3},"P6 - P7 (Arrantzale kalea)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":22.4,"d":"22.40"}]
[{"$nulls":3},"Previsión Negro",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión Rojo (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},54.77,null,{"v":1,"d":"1.00"},54.77]
[{"$nulls":9},250.05,{"v":2.05,"d":"2.05 €"},{"v":512.6,"d":"512.60 €"}]
[]
[null,"LINEA CONT_DISCON 10",null,"M LINEA CONTINUA Y/O DISCONTINUA DE 10 CM"]
[{"$nulls":3},"Línea continua y/o discontinua  (1 m de trazo - 1 m vano) de 10 cm de ancho con pintura blanca o de color reflectante convencional, incluso limpieza previa de la superficie."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,null,{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":3.68,"d":"3.68 €"},{"v":220.8,"d":"220.80 €"}]
[]
[null,"PINTUR_2 COMPONENTES",null,"M2 MARCAS VIALES - PINTURA DOS COMPONENTES"]
[{"$nulls":3},"Pintura de dos componentes, para pasos de cebra, textos, flechas e isletas. Deberá cumplir con las características exigidas en el art. 700 del PG3, y en particular tener un valor SRT mayor o igual a 45, para evitar el deslizamiento; o bien presentar el certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones, otorgado por organismos públicos y privados autorizados."]
[{"$nulls":4},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":25.48,"d":"25.48 €"},{"v":764.4,"d":"764.40 €"}]
[]
[null,"MBC_AC12_SURF_S_5",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE AC12 SURF S 5"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC12 SURF S (antiguo S-12), de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 12 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Bombeo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,null,{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"Afección bombeo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"Colector parking",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":11.2,"d":"11.20"}]
[{"$nulls":3},"P6 - P7 (Arrantzale kalea)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":22.4,"d":"22.40"}]
[{"$nulls":3},"Previsión Negro",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":124.6,"d":"124.60"},{"v":22.4,"d":"22.40 €"},{"v":2791.04,"d":"2,791.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":4288.84,"d":"4,288.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"Bombeo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,null,{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"Afección bombeo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"Colector parking",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":11.2,"d":"11.20"}]
[{"$nulls":3},"P6 - P7 (Arrantzale kalea)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":22.4,"d":"22.40"}]
[{"$nulls":3},"Previsión Negro",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión Rojo (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},54.77,null,{"v":1,"d":"1.00"},54.77]
[{"$nulls":3},"Colector bidegorri",{"v":1,"d":"1.00"},54.77,null,{"v":1.4,"d":"1.40"},76.68]
[{"$nulls":9},250.05,{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":8614.22,"d":"8,614.22 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Limpieza pozo bombeo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":4,"d":"4.00"},0.15,{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"Tubo entrada bombeo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"Previsión refuerzos",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18.8,"d":"18.80"},{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":2236.26,"d":"2,236.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":10850.48,"d":"10,850.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev. Bombeo+trazado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"Arrantzale k.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":28,"d":"28.00"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":866.6,"d":"866.60 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev. Bombeo+trazado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"Arrantzale k.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":28,"d":"28.00"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":548.8,"d":"548.80 €"}]
[]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PA - P6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":11.2,"d":"11.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":11.2,"d":"11.20"},{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":452.03,"d":"452.03 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":1867.43,"d":"1,867.43 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":17006.75,"d":"17,006.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},21.42,null,null,21.42]
[{"$nulls":9},21.42,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":278.67,"d":"278.67 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.7,"d":"0.70"},null,null,{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":15.83,"d":"15.83 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.94,null,null,0.94]
[{"$nulls":9},0.94,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":29.08,"d":"29.08 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.12,null,null,0.12]
[{"$nulls":9},0.12,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":12.85,"d":"12.85 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.21,null,null,0.21]
[{"$nulls":9},0.21,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":22.49,"d":"22.49 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},25.74,null,null,25.74]
[{"$nulls":9},25.74,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":796.4,"d":"796.40 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},4.69,null,null,4.69]
[{"$nulls":9},4.69,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},469.37,null,null,469.37]
[{"$nulls":9},469.37,{"v":5.61,"d":"5.61 €"},{"v":2633.17,"d":"2,633.17 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.7,"d":"0.70"},null,null,{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":24.99,"d":"24.99 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":66,"d":"66.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":3879.4799999999996,"d":"3,879.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4000,"d":"4,000.00 €"},{"v":4000,"d":"4,000.00 €"}]
[]
[null,"BOMB_19",null,"UN DESVIO DE SERVICIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para desvío de servicios, a los precios de la base de proyectos y obras GUSA."]
[{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4500,"d":"4,500.00 €"},{"v":4500,"d":"4,500.00 €"}]
[]
[null,"BOMB_13",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 6 CMS S-12 - ROJO"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente, en color rojo, colcocado en obra, en capa de rodadura de 6 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado."]
[{"$nulls":3},"Colector Ø 315 (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},54.77,null,{"v":1.4,"d":"1.40"},76.68]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},54.77,null,{"v":1,"d":"1.00"},54.77]
[{"$nulls":9},131.45,{"v":66.35,"d":"66.35 €"},{"v":8721.71,"d":"8,721.71 €"}]
[]
[null,"BOMB_21",null,"UN MOBILIARIO URBANO Y REPOSICIONES O.C."]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para demolición y reconstrucción de elementos de obra civil o de fábrica como escaleras y muros, así como desmontaje, acopio y recolocación de barandillas, postes, señales, bolardos y cualquier otro elemento afectado por las obras, a su estado original."]
[{"$nulls":8},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":250,"d":"250.00 €"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[null,"BOMB_17",null,"M PASO ADOSADO A PUENTE"]
[{"$nulls":3},"Cruce de arroyo mediante paso adosado a puente, consistente en colocación de canalización de PVC Ø 315 mm. para saneamiento, fijada a soportes de acero, cada 2 metros, anclados a tablero de hormigón existente, incluso abarcones de fijación y chapa de protección y ocultación en acero galvanizado, medios auxiliares para colocación de soportes e instalación del tubo y parte proporcional de medios de seguridad y pruebas, completamente terminado, según proyecto. Tubería no incluida."]
[{"$nulls":3},"E - P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9.5,"d":"9.50"},null,null,{"v":9.5,"d":"9.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":9.5,"d":"9.50"},{"v":415,"d":"415.00 €"},{"v":3942.5,"d":"3,942.50 €"}]
[]
[null,"BOMB_18",null,"UN RESTAURACION AMBIENTAL"]
[{"$nulls":3},"Reposición de la zona de jardin afectada por las obras, incluso aporte, extendido y rastrillado de semillas y tierra vegetal."]
[{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2550,"d":"2,550.00 €"},{"v":2550,"d":"2,550.00 €"}]
[]
[null,"BOMB_20",null,"UN TOPOGRAFIA DE DETALLE"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono integro para replanteo de cotas y pendientes tras localización de servicios y control e informe de pendientes durante obra."]
[{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":27714.21,"d":"27,714.21 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"OBRA CIVIL BOMBEO"]
[]
[null,"BOMB_06",null,"KG ACERO CORRUGADO B 500 S"]
[{"$nulls":3},"Acero corrugado en armaduras tipo B500 S, cortado, doblado y colocado incluso p.p. de solapes, despuntes y separadores plásticos."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},2984.46,null,null,{"v":2984.46,"d":"2,984.46"}]
[{"$nulls":9},2984.46,{"v":2.31,"d":"2.31 €"},{"v":6894.1,"d":"6,894.10 €"}]
[]
[null,"BOMB_05",null,"M2 ENCOFRADO"]
[{"$nulls":3},"Encofrado y desencofrado de estructuras mediante tablero fenolico, con disposicion de berenjenos en\r\ncantos vivos, incluso medios auxiliares, apuntalamientos, desencofrante y demas trabajos auxilires medida la unidad realmente ejecutada."]
[{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":3.3,"d":"3.30"},null,22.44]
[{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":14.4,"d":"14.40"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,1.44]
[{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":3.1,"d":"3.10"},4.53,null,56.17]
[{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},4.23,null,{"v":42.3,"d":"42.30"}]
[{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":3.1,"d":"3.10"},{"v":0.3,"d":"0.30"},null,3.72]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":2.5,"d":"2.50"},null,6.25]
[{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":0.4,"d":"0.40"},null,{"v":5.6,"d":"5.60"}]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},1.85,{"v":0.3,"d":"0.30"},null,1.11]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.1,"d":"3.10"},{"v":0.3,"d":"0.30"},null,0.93]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},1.85,{"v":0.3,"d":"0.30"},null,1.11]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.1,"d":"3.10"},{"v":0.3,"d":"0.30"},null,0.93]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},1.85,{"v":1.2,"d":"1.20"},null,4.44]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},1.55,{"v":1.2,"d":"1.20"},null,3.72]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},1.55,null,3.88]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},1.55,{"v":1.2,"d":"1.20"},null,3.72]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.1,"d":"3.10"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,3.72]
[{"$nulls":9},178.88,{"v":32.75,"d":"32.75 €"},{"v":5858.32,"d":"5,858.32 €"}]
[]
[null,"BOMB_03",null,"UN AGOTAMIENTO POZO BOMBEO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono integro para control del nivel freático en excavación pozo, incluyendo todos los medios auxiliares necesarios."]
[{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":900,"d":"900.00 €"},{"v":900,"d":"900.00 €"}]
[]
[null,"BOMB_01",null,"M3 ESCOLLERA EN CIMIENTOS DE POZO"]
[{"$nulls":3},"Escollera en cimiento de pozo de bombeo, peso mínimo 300 kgrs. incluso extendido y compactación."]
[{"$nulls":3},"Previsión bombeo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":71,"d":"71.00 €"},{"v":568,"d":"568.00 €"}]
[]
[null,"BOMB_07",null,"UN UN TAPA REGISTRO 1500 X 765"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de tapa de registro de dimensiones 1500 x 765, de fundición dúctil, clase D400, conformada por cuatro hojas abatibles triangulares y articuladas. UNE EN 124. Incluso cierres, nivelación y anclaje a estructura de hormigon."]
[{"$nulls":3},"Pozo",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1144,"d":"1,144.00 €"},{"v":2288,"d":"2,288.00 €"}]
[]
[null,"BOMB_16",null,"UN PANTALLA DEFLECTORA"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de pantalla deflectora en poliester reforzado con fibra de vidrio, incluso soportes de anclaje a muros, refuerzos y tornillería inox. completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"Bombeo",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":600,"d":"600.00 €"},{"v":600,"d":"600.00 €"}]
[]
[null,"BOMB_04",null,"M3 HORMIGON HA-30/B/20/IIIc + Qb"]
[{"$nulls":3},"Hormigón para armar HA-30/B/20 para ambiente marino afectado por mareas, clase química media, con tamaño máximo de árido de 20 mm., elaborado en planta, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado, completamente terminado. Medido el volumen realmente ejecutado."]
[{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"},4.23,{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":0.3,"d":"0.30"},14.21]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.1,"d":"3.10"},{"v":3.1,"d":"3.10"},{"v":0.3,"d":"0.30"},2.88]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":4.9,"d":"4.90"}]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},1.85,{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":0.3,"d":"0.30"},1.35]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3.1,"d":"3.10"},1.85,{"v":0.3,"d":"0.30"},3.44]
[{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":2.5,"d":"2.50"},0.25,3.75]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":0.4,"d":"0.40"},1.16]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":0.7,"d":"0.70"},2.02]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1,"d":"1.00"},39.47,3.95]
[{"$nulls":9},39.66,{"v":241.16,"d":"241.16 €"},{"v":9564.41,"d":"9,564.41 €"}]
[]
[null,"BOMB_09",null,"UN PATE POLIPROPILENO"]
[{"$nulls":3},"Pate de polipropileno reforzado con redondo de 12 mm. de diámetro, B-500S, incluso colocación, \r\nnivelación, aplomado y recibido con resina epoxi."]
[{"$nulls":3},"Pozo bombas",{"$nulls":4},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"Pozo llegada",{"$nulls":4},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":17,"d":"17.00"},{"v":30,"d":"30.00 €"},{"v":510,"d":"510.00 €"}]
[]
[null,"BOMB_02",null,"M2 PANTALLA DE TABLESTACAS"]
[{"$nulls":3},"Suministro, montaje y desmontaje de pantalla de tablestacas metálicas hincadas en el terreno, formadas por perfiles de acero unidos mediante solape, incluso arriostramientos necesarios, operaciones de hincado y deshincado, portes de maquinaria y todos los medios auxiliares necesarios."]
[{"$nulls":3},"Recinto pozo bombeo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":150,"d":"150.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":150,"d":"150.00"},{"v":93.6,"d":"93.60 €"},{"v":14040,"d":"14,040.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL OBRA CIVIL BOMBEO",{"$nulls":7},{"v":41222.83,"d":"41,222.83 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELECTRICIDAD Y CONTROL"]
[]
[null,"BOMB_10",null,"UN ARMARIO HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de envolvente de hormigón tipo ORMA 17 o similar con dos puertas frontales. Modificación y colocación cerradura amaestrada para Gipuzkoako Urak. Incluso excavación, relleno, formación de base de hormigón y parte proporcional de canalizaciones y pasamuros de entrada y salida para líneas de alimentación, control y maniobra, mediante TPCs Ø 110 mm."]
[{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6875,"d":"6,875.00 €"},{"v":6875,"d":"6,875.00 €"}]
[]
[null,"BOMB_14",null,"UN ACOMETIDA ELECTRICA BOMBEO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la acometida y conexión eléctrica del sistema. Incluso derechos\r\nde acometida, proyecto, elementos de protección y medida, armario, demoliciones, zanjas y reposiciones (siendo de aplicación para estas partidas los precios de la base de Gipuzkoako Urak), canalizaciones y cableado, completamente terminado, probado y en servicio."]
[{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13000,"d":"13,000.00 €"},{"v":13000,"d":"13,000.00 €"}]
[]
[null,"BOMB_11",null,"UN CONTROL Y MANIOBRA"]
[{"$nulls":3},"Suministro y montaje de cuadro eléctrico de protección y maniobra de marcha/paro del bombeo constituido por los siguientes componentes fundamentales:\r\n- 1 Armario-Envolvente metálico 1000 x 800 IP55, con Placa-Base soporte del cuadro.\r\n- 2 Magnetotermico + Diferenciales con rearme automático, para c/bmb.\r\n- 1 Magnetotermico + Diferencial con rearme automático, para mando de automatismos\r\n- 2 Arranque con contactores, relé térmico y accesorios para c/bmb.\r\n- 2 cuenta horas para raíl\r\n- 2 interruptor selector automático-0-manual, para marcha/paro de bombas.\r\n- 1 sistema Medidor de nivel hidrostático Ex ia VEGAWELL 52 conectado a Microcom. con 20 m cable\r\n- 1 sistema controlador VEGAMET --> Controlador con salida relés\r\n- 1 sistema automatismos para funcionamiento selectivo manual - parada – automático\r\n- 1 TCR 200 de Microcom con sus complementos.\r\n- Incluso cableado general, cuadro/bombas/sonda Con inversión por selector manual y toma de tierra para cuadro bombeo con la colocación de 3 picas de 1,5 mts. Cable Cu-50 y unión con grapas.\r\n"]
[{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14750,"d":"14,750.00 €"},{"v":14750,"d":"14,750.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELECTRICIDAD Y CONTROL",{"$nulls":7},{"v":34625,"d":"34,625.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"MECANISMOS Y EQUIPOS"]
[]
[null,"BOMB_08",null,"UN BOMBA SUMERGIBLE"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de bomba sumergible para 14 l/s a 4,5 m.c.a. Grundfos o similar, modelo SLV.80.100.15.EX.4.50D.C en versión Ex-antideflagrante. Motor de 1,5 kW 3 x400 V de 4 polos. Toda en fundición EN-GLJ-250, aislamiento clase H. Doble cierre mecánico bi-direccional de cartucho, etc... Con 20 m de cable eléctrico especial sumergible. Rodete supervortex con un paso real /libre de sólidos = 80 mm. Salida DN-100.\r\r\n- Zócalo Ø 100 con guiadera y soporte superior de tubos guía.\r\r\n- Colocación de anodos de zinc a las bombas\r\r\n- Puesta en marcha, regulaciones y pruebas."]
[{"$nulls":8},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":9478.4,"d":"9,478.40 €"},{"v":18956.8,"d":"18,956.80 €"}]
[]
[null,"BOMB_12",null,"KG CALDERERIA INOX"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de colectores de impulsión calderería en INOX 316 en Ø 100 mm hasta conexión a impulsión PEAD en exterior del bombeo. Conformada en taller y obra mediante tubos, codos, bridas, tornillería, todas las piezas especiales necesarias y realización de la salida de las ventosas y el vaciado; con reconducción del agua al pozo de bombas, etc. Incluso suministro e instalación de los siguientes elementos:\r\r\n- Instalación de tubos guía en INOX 316 para el guiado de las bombas a su posición de trabajo.\r\r\n- Instalación de cadenas de elevación en INOX 316\r Ø10 paso 40"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":230,"d":"230.00"},null,null,{"v":230,"d":"230.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":230,"d":"230.00"},{"v":34.98,"d":"34.98 €"},{"v":8045.4,"d":"8,045.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MECANISMOS Y EQUIPOS",{"$nulls":7},{"v":27002.199999999997,"d":"27,002.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":192417.8,"d":"192,417.80 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":192417.8,"d":"192,417.80 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":28,"n_cols":10,"rows_kept":28,"merged":[[6,2,6,9],[24,2,24,7],[26,4,26,5],[27,5,27,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","NUEVO BOMBEO SANEAMIENTO HONDARTZA BIDEA"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":27669.2918,"d":"27,669.29 €"},{"v":0.14,"d":"14.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":3737.4421,"d":"3,737.44 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":3952.2,"d":"3,952.20 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":5608.4,"d":"5,608.40 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":17006.757,"d":"17,006.76 €"},{"v":0.09,"d":"9.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":3879.4791,"d":"3,879.48 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":27714.2075,"d":"27,714.21 €"},{"v":0.14,"d":"14.00%"}]
[null,20,"OBRA CIVIL BOMBEO",{"$nulls":5},{"v":41222.8282,"d":"41,222.83 €"},{"v":0.21,"d":"21.00%"}]
[null,21,"ELECTRICIDAD Y CONTROL",{"$nulls":5},{"v":34625,"d":"34,625.00 €"},{"v":0.18,"d":"18.00%"}]
[null,22,"MECANISMOS Y EQUIPOS",{"$nulls":5},{"v":27002.2,"d":"27,002.20 €"},{"v":0.14,"d":"14.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":192417.80570000003,"d":"192,417.81 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":40407.74,"d":"40,407.74 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":232825.54489699999,"d":"232,825.54 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}