{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":214,"n_cols":12,"rows_kept":214,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[19,3,19,7],[20,3,20,8],[25,3,25,8],[27,3,27,8],[31,3,31,7],[32,3,32,8],[36,3,36,7],[37,3,37,8],[43,3,43,8],[48,3,48,7],[49,3,49,8],[53,3,53,8],[55,3,55,8],[59,3,59,7],[60,3,60,8],[65,3,65,7],[66,3,66,8],[75,3,75,7],[76,3,76,8],[87,3,87,7],[88,3,88,8],[93,3,93,7],[94,3,94,8],[106,3,106,7],[107,3,107,8],[113,3,113,7],[114,3,114,8],[124,3,124,7],[125,3,125,8],[130,3,130,7],[131,3,131,8],[140,3,140,7],[141,3,141,8],[146,3,146,7],[147,3,147,8],[156,3,156,7],[157,3,157,8],[162,3,162,7],[163,3,163,8],[167,3,167,8],[171,3,171,7],[172,3,172,8],[176,3,176,7],[177,3,177,8],[181,3,181,7],[182,3,182,8],[188,3,188,7],[189,3,189,8],[194,3,194,8],[198,3,198,7],[199,3,199,8],[203,3,203,7],[204,3,204,8],[208,3,208,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"INV_RENOVACION SANEAMIENTO EUSKO GUDARI"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"0005 CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"RENOVACION ARQUETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":534.78,"d":"534.78 €"}]
[]
[null,"CATA",null,"UN CATA 1,00X1,00X1,40 M (FUERA OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m para localización de servicio fuera de obra, incluído desplazamiento y retirada de equipos, excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"RENOVACION ARQUETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   F-R1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":660,"d":"660.00 €"},{"v":660,"d":"660.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":1194.78,"d":"1,194.78 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":1194.78,"d":"1,194.78 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION ACONDICIONAMIENTO",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":1209.84,"d":"1,209.84 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"RENOVACION",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   F-R1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":1297.47,"d":"1,297.47 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":2507.31,"d":"2,507.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"REP OC",null,"0005 REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Unidad de reposición varia de obra civil, para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":50,"d":"50.00"},{"$nulls":3},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":5000,"d":"5,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":5000,"d":"5,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":5000,"d":"5,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"REHABILITACION COLECTORES"]
[]
[null,"FRES_COLEC_200-315",null,"M FRESADO INTERIOR DE COLECTOR 200-315"]
[{"$nulls":3},"Fresado previo de colectores desde DN 200 hasta DN 315, extraccion de incrustaciones y raíces mediante equipo de fresado eléctrico."]
[{"$nulls":3},"F1.6 - F1.7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.1' - F1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":33.52,"d":"33.52 €"},{"v":1206.72,"d":"1,206.72 €"}]
[]
[null,"FRES_COLEC_400-630",null,"M FRESADO INTERIOR DE COLECTOR 400-630"]
[{"$nulls":3},"Fresado previo de colectores desde DN 400 hasta DN 630, extraccion de incrustaciones y raíces mediante equipo de fresado eléctrico."]
[{"$nulls":3},"F1.1 - F1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39,"d":"39.00"},null,null,{"v":39,"d":"39.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.2 - F1.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.3 - F1.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.4 - F1.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.5 - F1.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.3 - F1.3'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":148,"d":"148.00"},{"v":52.79,"d":"52.79 €"},{"v":7812.92,"d":"7,812.92 €"}]
[]
[null,"IMPERM_MORT_<4",null,"UN IMPERM REGISTRO MORTERO <4m"]
[{"$nulls":3},"Impermeabilizacion interior de pozos de registro hasta 4m de profundidad mediante mortero flexible bicomponente, resistente a cloruros y sulfatos, con resistencia minima a presión hidrostatica de 10 bar, en dos capas, espesor minimo de 2mm, incluso limpieza previa, aplicacion de mortero, recibido juntas y remates. Incluido mano de obra, trabajos previos, medios auxiliares y cualquier material adicional para certificar su total impermeabilizacion."]
[{"$nulls":3},"F1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.1'",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.3'",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":201.42,"d":"201.42 €"},{"v":2215.62,"d":"2,215.62 €"}]
[]
[null,"IMPERM_MORT_4<8",null,"UN IMPERM REGISTRO MORTERO 4m<8m"]
[{"$nulls":3},"Impermeabilizacion interior de pozos de registro desde 4m hasta 8m de profundidad mediante mortero flexible bicomponente, resistente a cloruros y sulfatos, con resistencia minima a presión hidrostatica de 10 bar, en dos capas, espesor minimo de 2mm, incluso limpieza previa, aplicacion de mortero, recibido juntas y remates. Incluido mano de obra, trabajos previos, medios auxiliares y cualquier material adicional para certificar su total impermeabilizacion."]
[{"$nulls":3},"F1.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":331.88,"d":"331.88 €"},{"v":663.76,"d":"663.76 €"}]
[]
[null,"INYEC_AQUAREAC",null,"UN INYECCION RESINA AQUAREACTIVA"]
[{"$nulls":3},"Inyeccion de resina expansiva aquareactiva de poliuretano para impermeabilizacion de pozos de registro, resistente a agua marina, hasta 25kg de resina por registro. Incluido implatacion y retirada de obra, trabajos previos, mano de obra, medios auxiliares y cualquier material adicional para certificar su total impermeabilizacion."]
[{"$nulls":3},"F1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.1'",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.3'",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":3117.94,"d":"3,117.94 €"},{"v":40533.22,"d":"40,533.22 €"}]
[]
[null,"JUNT_MEC_315",null,"UN JUNTA MECANICA REMATE MANGA DN315"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalacion de junta mecanica DN 315mm tipo Quick Lock en encuentro entre extremo de manga o tubo y pozo de registro o arqueta. Incluido material, mano de obra, medios auxiliares y cualquier material adicional para su correcta instalación."]
[{"$nulls":3},"F1.1' - F1.1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.6 - F1.7",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":295.68,"d":"295.68 €"},{"v":1774.08,"d":"1,774.08 €"}]
[]
[null,"JUNT_MEC_400",null,"UN JUNTA MECANICA REMATE MANGA DN400"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalacion de junta mecanica DN 400mm tipo Quick Lock en encuentro entre extremo de manga o tubo y pozo de registro o arqueta. Incluido material, mano de obra, medios auxiliares y cualquier material adicional para su correcta instalación."]
[{"$nulls":3},"F1.1 - F1.2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.2 - F1.3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.3 - F1.4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.4 - F1.5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.5 - F1.6",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.3 - F1.3'",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":341.52,"d":"341.52 €"},{"v":4781.28,"d":"4,781.28 €"}]
[]
[null,"LIMP_COLEC_200-315",null,"M LIMPIEZA DE COLECTOR 200-315"]
[{"$nulls":3},"Limpieza colectores desde DN 200 hasta DN 315, mediante utilización de equipo mixto aspiración-impulsión constituido por bomba de agua a alta presión y cabezal rotativo. "]
[{"$nulls":3},"F1.6 - F1.7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.1' - F1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":15.93,"d":"15.93 €"},{"v":573.48,"d":"573.48 €"}]
[]
[null,"LIMP_COLEC_400-630",null,"M LIMPIEZA DE COLECTOR 400-630"]
[{"$nulls":3},"Limpieza colectores desde DN 400 hasta DN 630, mediante utilización de equipo mixto aspiración-impulsión constituido por bomba de agua a alta presión y cabezal rotativo. "]
[{"$nulls":3},"F1.1 - F1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39,"d":"39.00"},null,null,{"v":39,"d":"39.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.2 - F1.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.3 - F1.3'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.4 - F1.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.5 - F1.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.3 - F1.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":148,"d":"148.00"},{"v":25.08,"d":"25.08 €"},{"v":3711.84,"d":"3,711.84 €"}]
[]
[null,"REHAB_MANGA315",null,"M REHABILITACION CON MANGA CONTINUA DN315"]
[{"$nulls":3},"Rehabilitación de colector mediante manga continua autoportante con curado UV, DN 315 mm y espesor minimo de 3 mm, incluido parte proporcional de acceso  e implantacion de maquinaria, realización de bypass e inspección final mediante equipo CCTV y posterior emisión de informe."]
[{"$nulls":3},"F1.6 - F1.7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.1' - F1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":283.5,"d":"283.50 €"},{"v":10206,"d":"10,206.00 €"}]
[]
[null,"REHAB_MANGA400",null,"M REHABILITACION CON MANGA CONTINUA DN400"]
[{"$nulls":3},"Rehabilitación de colector mediante manga continua autoportante con curado UV, DN 400 mm y espesor minimo de 3 mm, incluido parte proporcional de acceso  e implantacion de maquinaria, realización de bypass e inspección final mediante equipo CCTV y posterior emisión de informe."]
[{"$nulls":3},"F1.1 - F1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39,"d":"39.00"},null,null,{"v":39,"d":"39.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.2 - F1.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.3 - F1.3'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.4 - F1.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.5 - F1.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"F1.3 - F1.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":148,"d":"148.00"},{"v":334.6,"d":"334.60 €"},{"v":49520.8,"d":"49,520.80 €"}]
[]
[null,"JUNT_MEC_CAL",null,"UN ADAPTADOR SELLADO POZO "]
[{"$nulls":3},"Replanteo, construcción e instalacion pieza especial de calderería en acero inox AISI 316, hasta DN 400 mm. según planos, en entronque de tubo a pozo AROSTEGI, para sellado de entrada de agua de mar por el exterior del tubo existente.Incluidas perforaciones en muro, junta neopreno, resto de material, mano de obra, medios auxiliares y cualquier material adicional para su correcta instalación."]
[{"$nulls":3},"Arostegi",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":915,"d":"915.00 €"},{"v":915,"d":"915.00 €"}]
[]
[null,"POZO_F 1.6",null,"UN SUPLEMENTO MEJORA POZO F1.6"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono integro para ayuda por especial dificultad en conformación de mangas, encuentros y sellado del pozo F1.6, incluyendo medios de seguridad de descenso, elevación y rescate, ayudas de obra civil y albañileria y todos los medios auxiliares necesarios."]
[{"$nulls":3},"Pozo F 1.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1250,"d":"1,250.00 €"},{"v":1250,"d":"1,250.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL REHABILITACION COLECTORES",{"$nulls":7},{"v":125164.72,"d":"125,164.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"MEJORAS POZO AROSTEGI"]
[]
[null,"REG_AROS1",null,"UN MODIFICACION REGISTRO EXIST. AROSTEGI"]
[{"$nulls":3},"Modificación de tapa de registro existente mediante retirada de tapa y marco, demoliciones y corte de losa mediante sierra mural, perforaciones de final de carrera y anclajes de retirada, para adaptación nuevo registro. Picado de sobreancho de 10 cm. para formación de base de apoyo del marco de la nueva tapa de registro. Perforación e instalación de anclajes de acero a estructura existente y atado a los mismos al marco. Incluso suministro, replanteo e instalación de tapa de registro1100 x 1100 (Luz 1000 x 1000) ACO GUSS D400 o similar, encofrado y hormigonado con hormigón de alta resistencia, completamente terminado."]
[{"$nulls":3}," Arostegi existente",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2986,"d":"2,986.00 €"},{"v":2986,"d":"2,986.00 €"}]
[]
[null,"REG_AROS2",null,"UN NUEVO REGISTRO POZO AROSTEGI"]
[{"$nulls":3},"Formación de nuevo acceso a pozo Arostegi mediante perforación de diámetro 800 en espesor 50 cm. con corona diamantada incluso anclajes para retirada.\nPicado de sobreancho de 10 cm. para formación de base de apoyo del marco de la tapa de registro. Perforación e instalación de anclajes de acero a estructura existente y atado a los mismos al marco. Incluso suministro, replanteo e instalación de tapa de registro PAMREX 800 (Luz Ø800) D400 o similar, encofrado y hormigonado con hormigón de alta resistencia, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"Arostegi nuevo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2624,"d":"2,624.00 €"},{"v":2624,"d":"2,624.00 €"}]
[]
[null,"PLAT_PRFV",null,"UN PLATAFORMA DE TRABAJO EN PRFV"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de plataforma construida con perfilería de Poliester reforzado con fibra de vidrio, perfiles, angulares, rejillas, anclajes y soportes, incluso barandilla compuesta por pasamanos de 60x50. pié de tubo cuadrado 50x50x5, barra intermedia y rodapié de 120x14x4 , manufacturada en taller e instalada en obra. Incluso, replanteo, limpieza y preparación los apoyos sobre la obra civil existente, colocación y anclaje, realizadas todas las actuaciones citadas por equipo de Trabajos Verticales, medios auxiliares y de seguridad necesarios, completamente terminada."]
[{"$nulls":3},"Norte (cota -8,00)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Norte (cota -4,00) Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Sur (cota -4,00) Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":4812,"d":"4,812.00 €"},{"v":14436,"d":"14,436.00 €"}]
[]
[null,"ESC_VERT",null,"M ESCALERA VERTICAL PRFV"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de escalera vertical en PRFV con Crinolina mediante:\r\nMontantes de Escalera de 70x24x3-4,5, peldaño triangular. P.P. de crinolina con cercos de Ptl 100x3 y barras Ptl 50x6. Ensamblado con tornillería de INOX AISI 304 incluso Tes de Fijación Escalera a muro Long 150x300"]
[{"$nulls":3},"Acceso norte",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Acceso Sur ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":235,"d":"235.00 €"},{"v":2820,"d":"2,820.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MEJORAS POZO AROSTEGI",{"$nulls":7},{"v":22866,"d":"22,866.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD Y SALUD / SEÑALIZACION"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3750,"d":"3,750.00 €"},{"v":3750,"d":"3,750.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4125,"d":"4,125.00 €"},{"v":4125,"d":"4,125.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SEGURIDAD Y SALUD / SEÑALIZACION",{"$nulls":7},{"v":7875,"d":"7,875.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":164607.81,"d":"164,607.81 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":164607.81,"d":"164,607.81 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","INV_RENOVACION SANEAMIENTO EUSKO GUDARI"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":1194.78,"d":"1,194.78 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":2507.31,"d":"2,507.31 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":5000,"d":"5,000.00 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,19,"REHABILITACION COLECTORES",{"$nulls":5},{"v":125164.72,"d":"125,164.72 €"},{"v":0.76,"d":"76.00%"}]
[null,21,"MEJORAS POZO AROSTEGI",{"$nulls":5},{"v":22866,"d":"22,866.00 €"},{"v":0.14,"d":"14.00%"}]
[null,22,"SEGURIDAD Y SALUD / SEÑALIZACION",{"$nulls":5},{"v":7875,"d":"7,875.00 €"},{"v":0.05,"d":"5.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":164607.81,"d":"164,607.81 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":34567.64,"d":"34,567.64 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":199175.4501,"d":"199,175.45 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}