{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":776,"n_cols":12,"rows_kept":776,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[12,3,12,11],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[17,3,17,7],[18,3,18,8],[21,3,21,7],[22,3,22,8],[25,3,25,7],[26,3,26,8],[29,3,29,7],[30,3,30,8],[33,3,33,7],[34,3,34,8],[37,6,37,10],[38,3,38,11],[39,3,39,7],[40,3,40,8],[43,3,43,7],[44,3,44,8],[47,3,47,7],[48,3,48,8],[51,3,51,7],[52,3,52,8],[55,3,55,7],[56,3,56,8],[59,3,59,7],[60,3,60,8],[63,3,63,7],[64,3,64,8],[67,6,67,10],[68,3,68,11],[69,3,69,7],[70,3,70,8],[73,3,73,7],[74,3,74,8],[77,3,77,7],[78,3,78,8],[81,6,81,10],[82,3,82,11],[83,3,83,7],[84,3,84,8],[87,3,87,7],[88,3,88,8],[91,3,91,7],[92,3,92,8],[95,3,95,7],[96,3,96,8],[99,3,99,7],[100,3,100,8],[103,3,103,7],[104,3,104,8],[107,3,107,7],[108,3,108,8],[111,6,111,10],[112,3,112,11],[113,3,113,7],[114,3,114,8],[117,3,117,7],[118,3,118,8],[121,3,121,7],[122,3,122,8],[125,3,125,7],[126,3,126,8],[129,3,129,7],[130,3,130,8],[133,3,133,7],[134,3,134,8],[137,6,137,10],[138,3,138,11],[139,3,139,7],[140,3,140,8],[143,3,143,7],[144,3,144,8],[147,3,147,7],[148,3,148,8],[151,3,151,7],[152,3,152,8],[155,3,155,7],[156,3,156,8],[159,3,159,7],[160,3,160,8],[163,6,163,10],[164,3,164,11],[165,3,165,7],[166,3,166,8],[169,3,169,7],[170,3,170,8],[173,3,173,7],[174,3,174,8],[177,3,177,7],[178,3,178,8],[181,3,181,7],[182,3,182,8],[185,3,185,7],[186,3,186,8],[189,3,189,7],[190,3,190,8],[193,3,193,7],[194,3,194,8],[197,3,197,7],[198,3,198,8],[201,3,201,7],[202,3,202,8],[205,3,205,7],[206,3,206,8],[209,3,209,7],[210,3,210,8],[213,3,213,7],[214,3,214,8],[217,3,217,7],[218,3,218,8],[221,3,221,7],[222,3,222,8],[225,3,225,7],[226,3,226,8],[229,3,229,7],[230,3,230,8],[233,3,233,7],[234,3,234,8],[237,3,237,7],[238,3,238,8],[241,3,241,7],[242,3,242,8],[245,6,245,10],[246,3,246,7],[247,3,247,8],[250,3,250,11],[251,3,251,7],[252,3,252,8],[255,3,255,7],[256,3,256,8],[259,3,259,7],[260,3,260,8],[263,3,263,7],[264,3,264,8],[267,3,267,7],[268,3,268,8],[271,3,271,7],[272,3,272,8],[275,6,275,10],[276,3,276,11],[277,3,277,7],[278,3,278,8],[281,3,281,7],[282,3,282,8],[285,3,285,7],[286,3,286,8],[289,3,289,7],[290,3,290,8],[293,3,293,7],[294,3,294,8],[297,3,297,7],[298,3,298,8],[301,3,301,7],[302,3,302,8],[305,6,305,10],[306,3,306,11],[307,3,307,7],[308,3,308,8],[311,3,311,7],[312,3,312,8],[315,3,315,7],[316,3,316,8],[319,6,319,10],[320,3,320,11],[321,3,321,7],[322,3,322,8],[325,3,325,7],[326,3,326,8],[329,3,329,7],[330,3,330,8],[333,3,333,7],[334,3,334,8],[337,3,337,7],[338,3,338,8],[341,3,341,7],[342,3,342,8],[345,3,345,7],[346,3,346,8],[349,3,349,7],[350,3,350,8],[353,6,353,10],[354,3,354,11],[355,3,355,7],[356,3,356,8],[359,3,359,7],[360,3,360,8],[363,3,363,7],[364,3,364,8],[367,3,367,7],[368,3,368,8],[371,3,371,7],[372,3,372,8],[375,3,375,7],[376,3,376,8],[379,6,379,10],[380,3,380,11],[381,3,381,7],[382,3,382,8],[385,3,385,7],[386,3,386,8],[389,3,389,7],[390,3,390,8],[393,3,393,7],[394,3,394,8],[397,3,397,7],[398,3,398,8],[401,3,401,7],[402,3,402,8],[405,6,405,10],[406,3,406,11],[407,3,407,7],[408,3,408,8],[411,3,411,7],[412,3,412,8],[415,3,415,7],[416,3,416,8],[419,3,419,7],[420,3,420,8],[423,3,423,7],[424,3,424,8],[427,3,427,7],[428,3,428,8],[431,3,431,7],[432,3,432,8],[435,3,435,7],[436,3,436,8],[439,3,439,7],[440,3,440,8],[443,3,443,7],[444,3,444,8],[447,3,447,7],[448,3,448,8],[451,3,451,7],[452,3,452,8],[455,3,455,7],[456,3,456,8],[459,3,459,7],[460,3,460,8],[463,3,463,7],[464,3,464,8],[467,3,467,7],[468,3,468,8],[471,3,471,7],[472,3,472,8],[475,3,475,7],[476,3,476,8],[479,3,479,7],[480,3,480,8],[483,3,483,7],[484,3,484,8],[487,6,487,10],[488,3,488,7],[489,3,489,8],[492,3,492,11],[493,3,493,7],[494,3,494,8],[497,3,497,7],[498,3,498,8],[501,3,501,7],[502,3,502,8],[505,3,505,7],[506,3,506,8],[509,3,509,7],[510,3,510,8],[513,3,513,7],[514,3,514,8],[517,3,517,7],[518,3,518,8],[521,3,521,7],[522,3,522,8],[525,3,525,7],[526,3,526,8],[529,3,529,7],[530,3,530,8],[533,3,533,7],[534,3,534,8],[537,3,537,7],[538,3,538,8],[541,3,541,7],[542,3,542,8],[545,6,545,10],[546,3,546,11],[547,3,547,7],[548,3,548,8],[551,3,551,7],[552,3,552,8],[555,3,555,7],[556,3,556,8],[559,3,559,7],[560,3,560,8],[563,3,563,7],[564,3,564,8],[567,3,567,7],[568,3,568,8],[571,6,571,10],[572,3,572,11],[573,3,573,7],[574,3,574,8],[577,3,577,7],[578,3,578,8],[581,3,581,7],[582,3,582,8],[585,3,585,7],[586,3,586,8],[589,3,589,7],[590,3,590,8],[593,3,593,7],[594,3,594,8],[597,3,597,7],[598,3,598,8],[601,3,601,7],[602,3,602,8],[605,3,605,7],[606,3,606,8],[609,3,609,7],[610,3,610,8],[613,3,613,7],[614,3,614,8],[617,6,617,10],[618,3,618,11],[619,3,619,7],[620,3,620,8],[623,3,623,7],[624,3,624,8],[627,3,627,7],[628,3,628,8],[631,3,631,7],[632,3,632,8],[635,3,635,7],[636,3,636,8],[639,3,639,7],[640,3,640,8],[643,3,643,7],[644,3,644,8],[647,6,647,10],[648,3,648,11],[649,3,649,7],[650,3,650,8],[653,3,653,7],[654,3,654,8],[657,3,657,7],[658,3,658,8],[661,3,661,7],[662,3,662,8],[665,3,665,7],[666,3,666,8],[669,3,669,7],[670,3,670,8],[673,6,673,10],[674,3,674,11],[675,3,675,7],[676,3,676,8],[679,3,679,7],[680,3,680,8],[683,6,683,10],[684,3,684,11],[685,3,685,7],[686,3,686,8],[689,3,689,7],[690,3,690,8],[693,3,693,7],[694,3,694,8],[697,3,697,7],[698,3,698,8],[701,3,701,7],[702,3,702,8],[705,3,705,7],[706,3,706,8],[709,3,709,7],[710,3,710,8],[713,3,713,7],[714,3,714,8],[717,3,717,7],[718,3,718,8],[721,3,721,7],[722,3,722,8],[725,3,725,7],[726,3,726,8],[729,3,729,7],[730,3,730,8],[733,3,733,7],[734,3,734,8],[737,3,737,7],[738,3,738,8],[741,3,741,7],[742,3,742,8],[745,3,745,7],[746,3,746,8],[749,3,749,7],[750,3,750,8],[753,3,753,7],[754,3,754,8],[757,3,757,7],[758,3,758,8],[761,3,761,7],[762,3,762,8],[765,6,765,10],[766,3,766,7],[767,3,767,8],[770,3,770,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"KLINIKA ASUNCION SANEAMIENTO"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[{"$nulls":3},"1.1.1 - GUK - R.GEN - SANEA.FECAL."]
[null,"1.1.1_ENT008",null,"M2 ENTIBACIÓN METÁLICA"]
[{"$nulls":3},"Entibación cuajada de blindaje metálico y arriostramientos telescópicos, a emplear por indicación de la Dirección Facultativa, previa aprobación del sistema a emplear, incluyendo presentación, instalación, apeos, desentibación, protección de la cama del tubo, así como mermas de rendimientos en la realización de excavaciones y rellenos, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares, medida la superficie realmente contenida, considerando la altura como la altura media de los pozos que delimitan el tramo, medida esta desde la rasante de la lámina de agua hasta 20 cm por encima de la cota del terreno."]
[{"$nulls":9},798.18,{"v":18.28,"d":"18.28 €"},{"v":14590.73,"d":"14,590.73 €"}]
[]
[null,"1.1.1_PR 1.2 _PF-2",null,"UN P.R. 1200 BASE Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior 1,20 m. con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor o igual a 2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro y clase D-400 según UNE-EN 124, con anagrama de Gipuzkoako Ur Kontsortzioa, totalmente terminado, incluso excavación, hormigón de relleno, taladros mediante corona, juntas elastoméricas de estanqueidad entre elementos, pates, sobreexcavaciones y posteriores rellenos, completamente terminado."]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1137.68,"d":"1,137.68 €"},{"v":13652.16,"d":"13,652.16 €"}]
[]
[null,"1.1.1_REP007",null,"M REPOSICIÓN DE CUNETA"]
[{"$nulls":3},"Reposición de cuneta y bordillo de hormigón HM-20, según estado actual, incluyendo suministro de materiales, ejecución de encofrado, colocación de hormigón, vibrado y pulido, incluso adaptación y reposición de terreno del talud contra el bordillo."]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":30.88,"d":"30.88 €"},{"v":463.2,"d":"463.20 €"}]
[]
[null,"1.1.1_PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones, colocada y probada."]
[{"$nulls":9},511.59,{"v":38.69,"d":"38.69 €"},{"v":19793.42,"d":"19,793.42 €"}]
[]
[null,"1.1.1_CON001T",null,"M ZANJA TIPO Z-03 0,6 M<H<=1,5 M EN TIERRAS"]
[{"$nulls":3},"Zanja tipo Z-03 de saneamiento en tierras, según dimensiones de planos, y altura mayor que 0,60 metros e igual o inferior a 1,50 metros, medida desde la cota de rasante de tubería (la altura de cada tramo se corresponde con la altura media de los pozos que delimitan el tramo), incluso corte de pavimento, excavación no clasificada en todo tipo de terreno, incluso roca dura, mediante medios mecánicos o manuales, incluyendo parte proporcional de desbroce, tala y demoliciones de todo tipo, cama y arriñonamiento con arena compactada al 95% del P.M., relleno y compactación con material seleccionado procedente de la excavación (exento de piedras) y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado."]
[{"$nulls":9},141.77,{"v":57.25,"d":"57.25 €"},{"v":8116.33,"d":"8,116.33 €"}]
[]
[null,"1.1.1_CON002T",null,"M ZANJA TIPO Z-05 1,5 M<H<=2,5 M EN TIERRAS"]
[{"$nulls":3},"Zanja tipo Z-05 de saneamiento en tierras, según dimensiones de planos, y altura mayor que 1,50 metros e igual o inferior a 2,50 metros, medida desde la cota de rasante de tubería (la altura de cada tramo se corresponde con la altura media de los pozos que delimitan el tramo), incluso corte de pavimento, excavación no clasificada en todo tipo de terreno, incluso roca dura, mediante medios mecánicos o manuales, incluyendo parte proporcional de desbroce, tala y demoliciones de todo tipo, cama y arriñonamiento con arena compactada al 95% del P.M., relleno y compactación con material seleccionado procedente de la excavación (exento de piedras) y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado."]
[{"$nulls":9},114.03,{"v":69.02,"d":"69.02 €"},{"v":7870.35,"d":"7,870.35 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 1.1.1 - GUK - R.GEN - SANEA.FECAL.",{"$nulls":4},{"v":64486.1906,"d":"64,486.19 €"}]
[{"$nulls":3},"1.1.2 - GUK - R.GEN - PAVIMENTACIÓN"]
[null,"1.1.2_531.001",null,"M2 EMULSIÓN C60B3 ADH RIEGO ADHERENCIA"]
[{"$nulls":3},"Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie."]
[{"$nulls":9},391.37,{"v":0.55,"d":"0.55 €"},{"v":215.25,"d":"215.25 €"}]
[]
[null,"1.1.2_530.001",null,"M2 EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGO IMPRIMACIÓN"]
[{"$nulls":3},"Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de imprimación de capas granulares (dotación 2 kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie, y eventual extendido de árido de cobertura para paso de tráfico."]
[{"$nulls":9},391.37,{"v":1.23,"d":"1.23 €"},{"v":481.39,"d":"481.39 €"}]
[]
[null,"1.1.2_550.001",null,"M2 LOSA HORMIGÓN E=20 CM BAJO CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Losa de hormigón magro vibrado, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo 15x15x6, incluso: adquisición, transporte, consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia característica HM-20 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia plástica,(HM-20/P/40/Ia), acabado con textura superficial ranurada, para zanjas de saneamiento, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":9},391.37,{"v":30.25,"d":"30.25 €"},{"v":11838.94,"d":"11,838.94 €"}]
[]
[null,"1.1.2_542.151",null,"TN M.B.C. TIPO AC 16 SURF 60/70 D CALIZA (D-12)"]
[{"$nulls":3},"Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 60/70 D OFITA (D-12) en capa de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún."]
[{"$nulls":9},45.98,{"v":97.08,"d":"97.08 €"},{"v":4463.74,"d":"4,463.74 €"}]
[]
[null,"1.1.2_542.111",null,"TN M.B.C. TIPO AC 22 BASE 60/70 S CALIZA (S-20)"]
[{"$nulls":3},"Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 60/70 S CALIZA (S-20) en capa BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún."]
[{"$nulls":9},{"v":86.3,"d":"86.30"},{"v":94.7,"d":"94.70 €"},{"v":8172.61,"d":"8,172.61 €"}]
[]
[null,"1.1.2_700.001",null,"M MARCA VIAL 10 CM"]
[{"$nulls":3},"Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante termoplástica en caliente, y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada, incluso premarcaje a cinta corrida."]
[{"$nulls":9},232.54,{"v":1.93,"d":"1.93 €"},{"v":448.8,"d":"448.80 €"}]
[]
[null,"1.1.2_700.020",null,"M2 MARCAS VIALES EN SIMBOLOS"]
[{"$nulls":3},"Marcas viales en símbolos, superfície realmente pintada, en pasos de cebra, isletas, signos, flechas, rótulos y letras, con pintura reflectante plástica en frío (dos componentes) y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada o realizada manualmente, incluso barrido, preparación de la superficie y premarcaje. Medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":31.57,"d":"31.57 €"},{"v":189.42,"d":"189.42 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 1.1.2 - GUK - R.GEN - PAVIMENTACIÓN",{"$nulls":4},{"v":25810.1517,"d":"25,810.15 €"}]
[{"$nulls":3},"1.1.3 - GUK - R.GEN - SSAA -  OTROS"]
[null,"1.1.3_CATA_MEDIANA",null,"UN CATA 0,75 X 0,75 X 1,00 M"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,75 x 0,75 x 1,00 m para localización de servicios, incluída la excavación por medios manuales o mecánicos, con el rendimiento requerido para evitar afecciones al citado servicio y en presencia de personal de la compañía propietaria si fuese necesario, incluso toma de datos, relleno con tierras procedentes de la propia excavación, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor y reposición de pavimento existente."]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":169.65,"d":"169.65 €"},{"v":848.25,"d":"848.25 €"}]
[]
[null,"1.1.3_D02PF003",null,"UN CRUCE DE SERVICIO AFECTADO"]
[{"$nulls":3},"Ud. Cruce de servicio afectado  en ejecución de sección tipo de zanja y colocación de tubería, en ángulo superior 15ª,  con reposición de servicios afectados, que incluye merma de rendimientos, desvíos provisionales, reposiciones de servicios y medios auxiliares para su mantenimiento en fase de ejecución."]
[{"$nulls":9},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":285.86,"d":"285.86 €"},{"v":6860.64,"d":"6,860.64 €"}]
[]
[null,"1.1.3_DESV_TRAFICO",null,"UN DESVÍOS DE TRÁFICO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para señalización de desvíos de tráfico en zona afectada por apertura de zanja para colocación de tubería, según Normativa de Señalización de obras, incluso desplazamiento de la misma a lo largo del proceso de obra, incluyendo senalización vertical, semaforización, modificación y reposición de señalización horizontal, paneles direccionales, operarios señalizadores temporales, barrera tipo New Yersey de proteccción e iluminación en caso necesario, incluyendo la señalziación y protección de los cruces de calzada, por fases donde sea necesario y trabajos nocturnos. Los trabajos refentes a la señalización horizontal incluyen, fresado de pintura existente, marcado de pintura provional, fresado de pintura provisional y pintado definitivo de la señalización horiontal, totalemente ejecutado."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1190,"d":"1,190.00 €"},{"v":1190,"d":"1,190.00 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 1.1.3 - GUK - R.GEN - SSAA -  OTROS",{"$nulls":4},{"v":8898.89,"d":"8,898.89 €"}]
[{"$nulls":3},"1.2.1 - GUK - DERIV. - SANEA.FECAL."]
[null,"1.2.1_ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil D-400, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminada."]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":323.87,"d":"323.87 €"},{"v":3238.7,"d":"3,238.70 €"}]
[]
[null,"1.2.1_ENT008",null,"M2 ENTIBACIÓN METÁLICA"]
[{"$nulls":3},"Entibación cuajada de blindaje metálico y arriostramientos telescópicos, a emplear por indicación de la Dirección Facultativa, previa aprobación del sistema a emplear, incluyendo presentación, instalación, apeos, desentibación, protección de la cama del tubo, así como mermas de rendimientos en la realización de excavaciones y rellenos, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares, medida la superficie realmente contenida, considerando la altura como la altura media de los pozos que delimitan el tramo, medida esta desde la rasante de la lámina de agua hasta 20 cm por encima de la cota del terreno."]
[{"$nulls":9},636.13,{"v":18.28,"d":"18.28 €"},{"v":11628.46,"d":"11,628.46 €"}]
[]
[null,"1.2.1_PR 1.2 _PF 2",null,"UN P.R. 1200 BASE Y ELEMENTOS PREF. MAYOR"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,20 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad mayor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1527.56,"d":"1,527.56 €"},{"v":3055.12,"d":"3,055.12 €"}]
[]
[null,"1.2.1_SUM SIF 50X33",null,"UN SUMIDERO PREFABRICADO SIFÓNICO 50X33"]
[{"$nulls":3},"Formación de sumidero sifónico de 500 x 250 mm., con rejilla de hierro fundido, prefabricado tipo DRENA D3200 DR150 o equivalente D400, material de recibido y colocación. Todo incluido, incluso p.p. de nivelación, tuberías y conexión con pozo de registro existente, refuerzos de hormión necesarios, construido según normativa NTE/ISS-37, totalmente terminado."]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":336.83,"d":"336.83 €"},{"v":2020.98,"d":"2,020.98 €"}]
[]
[null,"1.2.1_PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones, colocada y probada."]
[{"$nulls":9},141.87,{"v":38.69,"d":"38.69 €"},{"v":5488.95,"d":"5,488.95 €"}]
[]
[null,"1.2.1_CON002C",null,"M ZANJA TIPO Z-06 1,5 M<H<=2,5 M EN CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Zanja tipo Z-06 de saneamiento en calzada, según dimensiones de planos, y altura mayor que 1,50 metros e igual o inferior a 2,50 metros, medida desde la cota de rasante de tubería (la altura de cada tramo se corresponde con la altura media de los pozos que delimitan el tramo), incluso corte de pavimento, excavación no clasificada en todo tipo de terreno, incluso roca dura, mediante medios mecánicos o manuales, incluyendo parte proporcional de desbroce, tala y demoliciones de todo tipo, cama y arriñonamiento con arena compactada al 95% del P.M., relleno y compactación con material seleccionado procedente de la excavación (exento de piedras) y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado."]
[{"$nulls":9},104.84,{"v":65.37,"d":"65.37 €"},{"v":6853.39,"d":"6,853.39 €"}]
[]
[null,"1.2.1_CON003T",null,"M ZANJA TIPO Z-07 2,5 M<H<=3,5 M EN TIERRAS"]
[{"$nulls":3},"Zanja tipo Z-07 de saneamiento en tierras, según dimensiones de planos, y altura mayor que 2,50 metros e igual o inferior a 3,50 metros, medida desde la cota de rasante de tubería (la altura de cada tramo se corresponde con la altura media de los pozos que delimitan el tramo), incluso corte de pavimento, excavación no clasificada en todo tipo de terreno, incluso roca dura, mediante medios mecánicos o manuales, incluyendo parte proporcional de desbroce, tala y demoliciones de todo tipo, cama y arriñonamiento con hormigón HM-20, relleno y compactación con material seleccionado procedente de la excavación (exento de piedras) al 100% P.M. y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado."]
[{"$nulls":9},15.99,{"v":100.4,"d":"100.40 €"},{"v":1605.4,"d":"1,605.40 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 1.2.1 - GUK - DERIV. - SANEA.FECAL.",{"$nulls":4},{"v":33890.9935,"d":"33,890.99 €"}]
[{"$nulls":3},"1.2.2 - GUK - DERIV. - PAVIMENTACIÓN"]
[null,"1.2.2_531.001",null,"M2 EMULSIÓN C60B3 ADH RIEGO ADHERENCIA"]
[{"$nulls":3},"Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie."]
[{"$nulls":9},20.98,{"v":0.55,"d":"0.55 €"},{"v":11.54,"d":"11.54 €"}]
[]
[null,"1.2.2_530.001",null,"M2 EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGO IMPRIMACIÓN"]
[{"$nulls":3},"Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de imprimación de capas granulares (dotación 2 kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie, y eventual extendido de árido de cobertura para paso de tráfico."]
[{"$nulls":9},20.98,{"v":1.23,"d":"1.23 €"},{"v":25.81,"d":"25.81 €"}]
[]
[null,"1.2.2_550.001",null,"M2 LOSA HORMIGÓN E=20 CM BAJO CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Losa de hormigón magro vibrado, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo 15x15x6, incluso: adquisición, transporte, consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia característica HM-20 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia plástica,(HM-20/P/40/Ia), acabado con textura superficial ranurada, para zanjas de saneamiento, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":9},20.98,{"v":30.25,"d":"30.25 €"},{"v":634.65,"d":"634.65 €"}]
[]
[null,"1.2.2_542.151",null,"TN M.B.C. TIPO AC 16 SURF 60/70 D CALIZA (D-12)"]
[{"$nulls":3},"Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 60/70 D OFITA (D-12) en capa de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún."]
[{"$nulls":9},2.47,{"v":97.08,"d":"97.08 €"},{"v":239.79,"d":"239.79 €"}]
[]
[null,"1.2.2_542.111",null,"TN M.B.C. TIPO AC 22 BASE 60/70 S CALIZA (S-20)"]
[{"$nulls":3},"Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 60/70 S CALIZA (S-20) en capa BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún."]
[{"$nulls":9},4.62,{"v":94.7,"d":"94.70 €"},{"v":437.51,"d":"437.51 €"}]
[]
[null,"1.2.2_700.001",null,"M MARCA VIAL 10 CM"]
[{"$nulls":3},"Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante termoplástica en caliente, y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada, incluso premarcaje a cinta corrida."]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":1.93,"d":"1.93 €"},{"v":28.95,"d":"28.95 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 1.2.2 - GUK - DERIV. - PAVIMENTACIÓN",{"$nulls":4},{"v":1378.241,"d":"1,378.24 €"}]
[{"$nulls":3},"1.2.3 - GUK - DERIV. - SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS"]
[null,"1.2.3_600.035",null,"KG ACERO CORRUGADO B 500 S"]
[{"$nulls":3},"Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de hormigón armado, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado."]
[{"$nulls":9},{"v":532,"d":"532.00"},{"v":1.68,"d":"1.68 €"},{"v":893.76,"d":"893.76 €"}]
[]
[null,"1.2.3_CATA_MEDIANA",null,"UN CATA 0,75 X 0,75 X 1,00 M"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,75 x 0,75 x 1,00 m para localización de servicios, incluída la excavación por medios manuales o mecánicos, con el rendimiento requerido para evitar afecciones al citado servicio y en presencia de personal de la compañía propietaria si fuese necesario, incluso toma de datos, relleno con tierras procedentes de la propia excavación, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor y reposición de pavimento existente."]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":169.65,"d":"169.65 €"},{"v":508.95,"d":"508.95 €"}]
[]
[null,"1.2.3_D02PF003",null,"UN CRUCE DE SERVICIO AFECTADO"]
[{"$nulls":3},"Ud. Cruce de servicio afectado  en ejecución de sección tipo de zanja y colocación de tubería, en ángulo superior 15ª,  con reposición de servicios afectados, que incluye merma de rendimientos, desvíos provisionales, reposiciones de servicios y medios auxiliares para su mantenimiento en fase de ejecución."]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":285.86,"d":"285.86 €"},{"v":1715.16,"d":"1,715.16 €"}]
[]
[null,"1.2.3_680.019",null,"M2 ENCOFRADO MADERA PARAMENTOS VISTOS"]
[{"$nulls":3},"Encofrado y desencofrado de todo tipo de paramentos para dejar hormigón visto, con madera cepillada y canteada, incluso pp. de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, berenjenos y medios auxiliares."]
[{"$nulls":9},{"v":9.1,"d":"9.10"},{"v":36.95,"d":"36.95 €"},{"v":336.25,"d":"336.25 €"}]
[]
[null,"1.2.3_600.032",null,"M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150"]
[{"$nulls":3},"Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y de obras de fábrica puesto en obra."]
[{"$nulls":9},0.83,{"v":90.31,"d":"90.31 €"},{"v":74.96,"d":"74.96 €"}]
[]
[null,"1.2.3_600.030",null,"M3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa+Qb MUROS V. B. CEN."]
[{"$nulls":3},"Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa + Qb, elaborado en central, colocado en arquetas, pozos, vigas y muros, zapatas o alzados, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado."]
[{"$nulls":9},{"v":7.6,"d":"7.60"},{"v":127.58,"d":"127.58 €"},{"v":969.61,"d":"969.61 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 1.2.3 - GUK - DERIV. - SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS",{"$nulls":4},{"v":4498.6803,"d":"4,498.68 €"}]
[{"$nulls":3},"1.3.0 - GUK - GESTIÓN DE RESIDUOS"]
[null,"1.3.0_965.001",null,"UN CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS"]
[{"$nulls":3},"PA. Partida alzada a justificar para la clasificación, recogida selectiva y gestión de residuos, según RD 105/2008, incluso parte proporcional de punto limpio y costes de gestión y tramitación."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":714,"d":"714.00 €"},{"v":714,"d":"714.00 €"}]
[]
[null,"1.3.0_17.06.04",null,"TN RETIRADA DE AISLAMIENTO"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03, con código LER 17 06 04, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":77.35,"d":"77.35 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"1.3.0_17.09.04A",null,"TN RETIRADA DE ESCOMBRO LIMPIO CON YESO (RECRECIDO, GUARNECIDO)"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03, siendo escombro limpio con yeso (recrecido, guarnecido), con código LER 17 09 04, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":77.35,"d":"77.35 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"1.3.0_17.03.02",null,"TN RETIRADA DE FRESADO, AGLOMERADO O ASFALTO"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01, con código LER 17 03 02, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":198.7,"d":"198.70"},{"v":32.13,"d":"32.13 €"},{"v":6384.23,"d":"6,384.23 €"}]
[]
[null,"1.3.0_17.01.01C",null,"TN RETIRADA DE HORMIGÓN CON VARILLA"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de hormigón con restos de armaduras, con código LER 17 01 01, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},3.15,{"v":14.28,"d":"14.28 €"},{"v":44.98,"d":"44.98 €"}]
[]
[null,"1.3.0_17.01.01B",null,"TN RETIRADA DE HORMIGÓN GRANDES BLOQUES"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de hormigón de grandes bloques en tamaño superior a 50 cm el lado más largo, con código LER 17 01 01, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":14.28,"d":"14.28 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"1.3.0_17.01.01A",null,"TN RETIRADA DE HORMIGÓN LIMPIO"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de hormigón limpio en tamaño no superior a 50 cm el lado más largo, con código LER 17 01 01, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},172.58,{"v":11.9,"d":"11.90 €"},{"v":2053.7,"d":"2,053.70 €"}]
[]
[null,"1.3.0_17.02.01A",null,"TN RETIRADA DE MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de madera limpia, con código LER 17 02 01, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"1.3.0_17.06.05",null,"TN RETIRADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (FIBROCEMENTO)"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de materiales de construcción potencialmente peligrosos que contienen amianto, con código LER 17 06 05, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":80,"d":"80.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"1.3.0_17.04.07",null,"TN RETIRADA DE METALES MEZCLADOS"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de metales mezclados, con código LER 17 04 07, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"1.3.0_17.01.07",null,"TN RETIRADA DE MEZCLA DE HORMIGÓN Y MATERIAL CERÁMICO (ESCOMBRO LIMPIO)"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06, con código LER 17 01 07, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":21.42,"d":"21.42 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"1.3.0_20.01.01",null,"TN RETIRADA DE PAPEL O CARTÓN LIMPIO"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de papel y cartón limpio, con código LER 19 12 01, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"1.3.0_17.02.03",null,"TN RETIRADA DE PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de plástico, con código LER 17 02 03, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":77.35,"d":"77.35 €"},{"v":77.35,"d":"77.35 €"}]
[]
[null,"1.3.0_17.02.01B",null,"TN RETIRADA DE PODA"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de poda, con código LER 17 02 01, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},0.32,{"v":34.51,"d":"34.51 €"},{"v":11.04,"d":"11.04 €"}]
[]
[null,"1.3.0_17.09.04C",null,"TN RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLADOS CON MATERIAL RECICLABLE"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03, siendo mezcla con material reciclable (escombro de hormigón y/o cerámico con papel, cartón o madera), con código LER 17 09 04, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":101.15,"d":"101.15 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"1.3.0_17.09.04B",null,"TN RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLADOS SIN MATERIAL RECICLABLE"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03, siendo mezcla sin material reciclable (escombro de hormigón y/o cerámico con plástico, aislamiento, asfalto, tierra, vidrio o cartón-yeso), con código LER 17 09 04, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":77.35,"d":"77.35 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"1.3.0_17.05.04B",null,"TN RETIRADA DE TIERRA Y PIEDRAS (ZANJAS) CON HORMIGÓN, CERÁMICO, ETC."]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de tierra y piedras de zanjas mezcladas con hormigón, materiales cerámicos, etc. distintas de las especificadas en el código 17 05 03, con código LER 17 05 04, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":26.18,"d":"26.18 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"1.3.0_17.05.04A",null,"M3 RETIRADA DE TIERRA Y PIEDRAS NATURALES"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega de tierra y piedras naturales distintas de las especificadas en el código 17 05 03, con código LER 17 05 04, en relleno autorizado de sobrantes."]
[{"$nulls":9},360.44,{"v":4.76,"d":"4.76 €"},{"v":1715.69,"d":"1,715.69 €"}]
[]
[null,"1.3.0_17.02.02",null,"TN RETIRADA DE VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de vidrio, con código LER 17 02 02, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":77.35,"d":"77.35 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"1.3.0_17.08.02",null,"TN RETIRADA DE YESO, PLADUR O ESCAYOLA"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01, con código LER 17 08 02, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":77.35,"d":"77.35 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 1.3.0 - GUK - GESTIÓN DE RESIDUOS",{"$nulls":4},{"v":11001.0026,"d":"11,001.00 €"}]
[null,"1.4.0_1.4.1",null,"UN SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Seguridad y salud"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2232.67,"d":"2,232.67 €"},{"v":2232.67,"d":"2,232.67 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"2.1.1 - TOL.UD. - R.GEN. - SANEA.PLUV."]
[null,"2.1.1_ENT008",null,"M2 ENTIBACIÓN METÁLICA"]
[{"$nulls":3},"Entibación cuajada de blindaje metálico y arriostramientos telescópicos, a emplear por indicación de la Dirección Facultativa, previa aprobación del sistema a emplear, incluyendo presentación, instalación, apeos, desentibación, protección de la cama del tubo, así como mermas de rendimientos en la realización de excavaciones y rellenos, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares, medida la superficie realmente contenida, considerando la altura como la altura media de los pozos que delimitan el tramo, medida esta desde la rasante de la lámina de agua hasta 20 cm por encima de la cota del terreno."]
[{"$nulls":9},798.18,{"v":18.28,"d":"18.28 €"},{"v":14590.73,"d":"14,590.73 €"}]
[]
[null,"2.1.1_PR 1.2 _PF-2",null,"UN P.R. 1200 BASE Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior 1,20 m. con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor o igual a 2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro y clase D-400 según UNE-EN 124, con anagrama de Gipuzkoako Ur Kontsortzioa, totalmente terminado, incluso excavación, hormigón de relleno, taladros mediante corona, juntas elastoméricas de estanqueidad entre elementos, pates, sobreexcavaciones y posteriores rellenos, completamente terminado."]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1137.68,"d":"1,137.68 €"},{"v":13652.16,"d":"13,652.16 €"}]
[]
[null,"2.1.1_REP007",null,"M REPOSICIÓN DE CUNETA"]
[{"$nulls":3},"Reposición de cuneta y bordillo de hormigón HM-20, según estado actual, incluyendo suministro de materiales, ejecución de encofrado, colocación de hormigón, vibrado y pulido, incluso adaptación y reposición de terreno del talud contra el bordillo."]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":30.88,"d":"30.88 €"},{"v":463.2,"d":"463.20 €"}]
[]
[null,"2.1.1_PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones, colocada y probada."]
[{"$nulls":9},511.59,{"v":38.69,"d":"38.69 €"},{"v":19793.42,"d":"19,793.42 €"}]
[]
[null,"2.1.1_CON001T",null,"M ZANJA TIPO Z-03 0,6 M<H<=1,5 M EN TIERRAS"]
[{"$nulls":3},"Zanja tipo Z-03 de saneamiento en tierras, según dimensiones de planos, y altura mayor que 0,60 metros e igual o inferior a 1,50 metros, medida desde la cota de rasante de tubería (la altura de cada tramo se corresponde con la altura media de los pozos que delimitan el tramo), incluso corte de pavimento, excavación no clasificada en todo tipo de terreno, incluso roca dura, mediante medios mecánicos o manuales, incluyendo parte proporcional de desbroce, tala y demoliciones de todo tipo, cama y arriñonamiento con arena compactada al 95% del P.M., relleno y compactación con material seleccionado procedente de la excavación (exento de piedras) y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado."]
[{"$nulls":9},141.77,{"v":57.25,"d":"57.25 €"},{"v":8116.33,"d":"8,116.33 €"}]
[]
[null,"2.1.1_CON002T",null,"M ZANJA TIPO Z-05 1,5 M<H<=2,5 M EN TIERRAS"]
[{"$nulls":3},"Zanja tipo Z-05 de saneamiento en tierras, según dimensiones de planos, y altura mayor que 1,50 metros e igual o inferior a 2,50 metros, medida desde la cota de rasante de tubería (la altura de cada tramo se corresponde con la altura media de los pozos que delimitan el tramo), incluso corte de pavimento, excavación no clasificada en todo tipo de terreno, incluso roca dura, mediante medios mecánicos o manuales, incluyendo parte proporcional de desbroce, tala y demoliciones de todo tipo, cama y arriñonamiento con arena compactada al 95% del P.M., relleno y compactación con material seleccionado procedente de la excavación (exento de piedras) y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado."]
[{"$nulls":9},114.03,{"v":69.02,"d":"69.02 €"},{"v":7870.35,"d":"7,870.35 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 2.1.1 - TOL.UD. - R.GEN. - SANEA.PLUV.",{"$nulls":4},{"v":64486.1906,"d":"64,486.19 €"}]
[{"$nulls":3},"2.1.2 - TOL.UD. - R.GEN. - PAVIM."]
[null,"2.1.2_531.001",null,"M2 EMULSIÓN C60B3 ADH RIEGO ADHERENCIA"]
[{"$nulls":3},"Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie."]
[{"$nulls":9},391.37,{"v":0.55,"d":"0.55 €"},{"v":215.25,"d":"215.25 €"}]
[]
[null,"2.1.2_530.001",null,"M2 EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGO IMPRIMACIÓN"]
[{"$nulls":3},"Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de imprimación de capas granulares (dotación 2 kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie, y eventual extendido de árido de cobertura para paso de tráfico."]
[{"$nulls":9},391.37,{"v":1.23,"d":"1.23 €"},{"v":481.39,"d":"481.39 €"}]
[]
[null,"2.1.2_550.001",null,"M2 LOSA HORMIGÓN E=20 CM BAJO CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Losa de hormigón magro vibrado, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo 15x15x6, incluso: adquisición, transporte, consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia característica HM-20 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia plástica,(HM-20/P/40/Ia), acabado con textura superficial ranurada, para zanjas de saneamiento, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":9},391.37,{"v":30.25,"d":"30.25 €"},{"v":11838.94,"d":"11,838.94 €"}]
[]
[null,"2.1.2_542.151",null,"TN M.B.C. TIPO AC 16 SURF 60/70 D CALIZA (D-12)"]
[{"$nulls":3},"Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 60/70 D OFITA (D-12) en capa de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún."]
[{"$nulls":9},45.98,{"v":97.08,"d":"97.08 €"},{"v":4463.74,"d":"4,463.74 €"}]
[]
[null,"2.1.2_542.111",null,"TN M.B.C. TIPO AC 22 BASE 60/70 S CALIZA (S-20)"]
[{"$nulls":3},"Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 60/70 S CALIZA (S-20) en capa BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún."]
[{"$nulls":9},{"v":86.3,"d":"86.30"},{"v":94.7,"d":"94.70 €"},{"v":8172.61,"d":"8,172.61 €"}]
[]
[null,"2.1.2_700.001",null,"M MARCA VIAL 10 CM"]
[{"$nulls":3},"Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante termoplástica en caliente, y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada, incluso premarcaje a cinta corrida."]
[{"$nulls":9},232.54,{"v":1.93,"d":"1.93 €"},{"v":448.8,"d":"448.80 €"}]
[]
[null,"2.1.2_700.020",null,"M2 MARCAS VIALES EN SIMBOLOS"]
[{"$nulls":3},"Marcas viales en símbolos, superfície realmente pintada, en pasos de cebra, isletas, signos, flechas, rótulos y letras, con pintura reflectante plástica en frío (dos componentes) y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada o realizada manualmente, incluso barrido, preparación de la superficie y premarcaje. Medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":31.57,"d":"31.57 €"},{"v":189.42,"d":"189.42 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 2.1.2 - TOL.UD. - R.GEN. - PAVIM.",{"$nulls":4},{"v":25810.1517,"d":"25,810.15 €"}]
[{"$nulls":3},"2.1.3 - TOL.UD. - R.GEN. - SSAA -  OTROS"]
[null,"2.1.3_CATA_MEDIANA",null,"UN CATA 0,75 X 0,75 X 1,00 M"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,75 x 0,75 x 1,00 m para localización de servicios, incluída la excavación por medios manuales o mecánicos, con el rendimiento requerido para evitar afecciones al citado servicio y en presencia de personal de la compañía propietaria si fuese necesario, incluso toma de datos, relleno con tierras procedentes de la propia excavación, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor y reposición de pavimento existente."]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":169.65,"d":"169.65 €"},{"v":848.25,"d":"848.25 €"}]
[]
[null,"2.1.3_D02PF003",null,"UN CRUCE DE SERVICIO AFECTADO"]
[{"$nulls":3},"Ud. Cruce de servicio afectado  en ejecución de sección tipo de zanja y colocación de tubería, en ángulo superior 15ª,  con reposición de servicios afectados, que incluye merma de rendimientos, desvíos provisionales, reposiciones de servicios y medios auxiliares para su mantenimiento en fase de ejecución."]
[{"$nulls":9},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":285.86,"d":"285.86 €"},{"v":6860.64,"d":"6,860.64 €"}]
[]
[null,"2.1.3_DESV_TRAFICO",null,"UN DESVÍOS DE TRÁFICO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para señalización de desvíos de tráfico en zona afectada por apertura de zanja para colocación de tubería, según Normativa de Señalización de obras, incluso desplazamiento de la misma a lo largo del proceso de obra, incluyendo senalización vertical, semaforización, modificación y reposición de señalización horizontal, paneles direccionales, operarios señalizadores temporales, barrera tipo New Yersey de proteccción e iluminación en caso necesario, incluyendo la señalziación y protección de los cruces de calzada, por fases donde sea necesario y trabajos nocturnos. Los trabajos refentes a la señalización horizontal incluyen, fresado de pintura existente, marcado de pintura provional, fresado de pintura provisional y pintado definitivo de la señalización horiontal, totalemente ejecutado."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1190,"d":"1,190.00 €"},{"v":1190,"d":"1,190.00 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 2.1.3 - TOL.UD. - R.GEN. - SSAA -  OTROS",{"$nulls":4},{"v":8898.89,"d":"8,898.89 €"}]
[{"$nulls":3},"2.2.1 - TOL.UD. - DERIV. - SANEA.PLUV."]
[null,"2.2.1_ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil D-400, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminada."]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":323.87,"d":"323.87 €"},{"v":3238.7,"d":"3,238.70 €"}]
[]
[null,"2.2.1_ENT008",null,"M2 ENTIBACIÓN METÁLICA"]
[{"$nulls":3},"Entibación cuajada de blindaje metálico y arriostramientos telescópicos, a emplear por indicación de la Dirección Facultativa, previa aprobación del sistema a emplear, incluyendo presentación, instalación, apeos, desentibación, protección de la cama del tubo, así como mermas de rendimientos en la realización de excavaciones y rellenos, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares, medida la superficie realmente contenida, considerando la altura como la altura media de los pozos que delimitan el tramo, medida esta desde la rasante de la lámina de agua hasta 20 cm por encima de la cota del terreno."]
[{"$nulls":9},636.13,{"v":18.28,"d":"18.28 €"},{"v":11628.46,"d":"11,628.46 €"}]
[]
[null,"2.2.1_PR 1.2 _PF-2",null,"UN P.R. 1200 BASE Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior 1,20 m. con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor o igual a 2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro y clase D-400 según UNE-EN 124, con anagrama de Gipuzkoako Ur Kontsortzioa, totalmente terminado, incluso excavación, hormigón de relleno, taladros mediante corona, juntas elastoméricas de estanqueidad entre elementos, pates, sobreexcavaciones y posteriores rellenos, completamente terminado."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1137.68,"d":"1,137.68 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"2.2.1_PR 1.2 _PF 2",null,"UN P.R. 1200 BASE Y ELEMENTOS PREF. MAYOR"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,20 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad mayor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1527.56,"d":"1,527.56 €"},{"v":3055.12,"d":"3,055.12 €"}]
[]
[null,"2.2.1_SUM SIF 50X33",null,"UN SUMIDERO PREFABRICADO SIFÓNICO 50X33"]
[{"$nulls":3},"Formación de sumidero sifónico de 500 x 250 mm., con rejilla de hierro fundido, prefabricado tipo DRENA D3200 DR150 o equivalente D400, material de recibido y colocación. Todo incluido, incluso p.p. de nivelación, tuberías y conexión con pozo de registro existente, refuerzos de hormión necesarios, construido según normativa NTE/ISS-37, totalmente terminado."]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":336.83,"d":"336.83 €"},{"v":2020.98,"d":"2,020.98 €"}]
[]
[null,"2.2.1_PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones, colocada y probada."]
[{"$nulls":9},141.87,{"v":38.69,"d":"38.69 €"},{"v":5488.95,"d":"5,488.95 €"}]
[]
[null,"2.2.1_CON002C",null,"M ZANJA TIPO Z-06 1,5 M<H<=2,5 M EN CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Zanja tipo Z-06 de saneamiento en calzada, según dimensiones de planos, y altura mayor que 1,50 metros e igual o inferior a 2,50 metros, medida desde la cota de rasante de tubería (la altura de cada tramo se corresponde con la altura media de los pozos que delimitan el tramo), incluso corte de pavimento, excavación no clasificada en todo tipo de terreno, incluso roca dura, mediante medios mecánicos o manuales, incluyendo parte proporcional de desbroce, tala y demoliciones de todo tipo, cama y arriñonamiento con arena compactada al 95% del P.M., relleno y compactación con material seleccionado procedente de la excavación (exento de piedras) y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado."]
[{"$nulls":9},104.84,{"v":65.37,"d":"65.37 €"},{"v":6853.39,"d":"6,853.39 €"}]
[]
[null,"2.2.1_CON003T",null,"M ZANJA TIPO Z-07 2,5 M<H<=3,5 M EN TIERRAS"]
[{"$nulls":3},"Zanja tipo Z-07 de saneamiento en tierras, según dimensiones de planos, y altura mayor que 2,50 metros e igual o inferior a 3,50 metros, medida desde la cota de rasante de tubería (la altura de cada tramo se corresponde con la altura media de los pozos que delimitan el tramo), incluso corte de pavimento, excavación no clasificada en todo tipo de terreno, incluso roca dura, mediante medios mecánicos o manuales, incluyendo parte proporcional de desbroce, tala y demoliciones de todo tipo, cama y arriñonamiento con hormigón HM-20, relleno y compactación con material seleccionado procedente de la excavación (exento de piedras) al 100% P.M. y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado."]
[{"$nulls":9},15.99,{"v":100.4,"d":"100.40 €"},{"v":1605.4,"d":"1,605.40 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 2.2.1 - TOL.UD. - DERIV. - SANEA.PLUV.",{"$nulls":4},{"v":33890.9935,"d":"33,890.99 €"}]
[{"$nulls":3},"2.2.2 - TOL.UD. - DERIV. - PAVIM."]
[null,"2.2.2_531.001",null,"M2 EMULSIÓN C60B3 ADH RIEGO ADHERENCIA"]
[{"$nulls":3},"Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie."]
[{"$nulls":9},20.98,{"v":0.55,"d":"0.55 €"},{"v":11.54,"d":"11.54 €"}]
[]
[null,"2.2.2_530.001",null,"M2 EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGO IMPRIMACIÓN"]
[{"$nulls":3},"Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de imprimación de capas granulares (dotación 2 kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie, y eventual extendido de árido de cobertura para paso de tráfico."]
[{"$nulls":9},20.98,{"v":1.23,"d":"1.23 €"},{"v":25.81,"d":"25.81 €"}]
[]
[null,"2.2.2_550.001",null,"M2 LOSA HORMIGÓN E=20 CM BAJO CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Losa de hormigón magro vibrado, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo 15x15x6, incluso: adquisición, transporte, consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia característica HM-20 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia plástica,(HM-20/P/40/Ia), acabado con textura superficial ranurada, para zanjas de saneamiento, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":9},20.98,{"v":30.25,"d":"30.25 €"},{"v":634.65,"d":"634.65 €"}]
[]
[null,"2.2.2_542.151",null,"TN M.B.C. TIPO AC 16 SURF 60/70 D CALIZA (D-12)"]
[{"$nulls":3},"Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 60/70 D OFITA (D-12) en capa de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún."]
[{"$nulls":9},2.47,{"v":97.08,"d":"97.08 €"},{"v":239.79,"d":"239.79 €"}]
[]
[null,"2.2.2_542.111",null,"TN M.B.C. TIPO AC 22 BASE 60/70 S CALIZA (S-20)"]
[{"$nulls":3},"Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 60/70 S CALIZA (S-20) en capa BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún."]
[{"$nulls":9},4.62,{"v":94.7,"d":"94.70 €"},{"v":437.51,"d":"437.51 €"}]
[]
[null,"2.2.2_700.001",null,"M MARCA VIAL 10 CM"]
[{"$nulls":3},"Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante termoplástica en caliente, y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada, incluso premarcaje a cinta corrida."]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":1.93,"d":"1.93 €"},{"v":28.95,"d":"28.95 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 2.2.2 - TOL.UD. - DERIV. - PAVIM.",{"$nulls":4},{"v":1378.241,"d":"1,378.24 €"}]
[{"$nulls":3},"2.2.3 - TOL.UD. - DERIV. - SSAA - OTROS"]
[null,"2.2.3_600.035",null,"KG ACERO CORRUGADO B 500 S"]
[{"$nulls":3},"Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de hormigón armado, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado."]
[{"$nulls":9},{"v":532,"d":"532.00"},{"v":1.68,"d":"1.68 €"},{"v":893.76,"d":"893.76 €"}]
[]
[null,"2.2.3_CATA_MEDIANA",null,"UN CATA 0,75 X 0,75 X 1,00 M"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,75 x 0,75 x 1,00 m para localización de servicios, incluída la excavación por medios manuales o mecánicos, con el rendimiento requerido para evitar afecciones al citado servicio y en presencia de personal de la compañía propietaria si fuese necesario, incluso toma de datos, relleno con tierras procedentes de la propia excavación, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor y reposición de pavimento existente."]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":169.65,"d":"169.65 €"},{"v":508.95,"d":"508.95 €"}]
[]
[null,"2.2.3_D02PF003",null,"UN CRUCE DE SERVICIO AFECTADO"]
[{"$nulls":3},"Ud. Cruce de servicio afectado  en ejecución de sección tipo de zanja y colocación de tubería, en ángulo superior 15ª,  con reposición de servicios afectados, que incluye merma de rendimientos, desvíos provisionales, reposiciones de servicios y medios auxiliares para su mantenimiento en fase de ejecución."]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":285.86,"d":"285.86 €"},{"v":1715.16,"d":"1,715.16 €"}]
[]
[null,"2.2.3_680.019",null,"M2 ENCOFRADO MADERA PARAMENTOS VISTOS"]
[{"$nulls":3},"Encofrado y desencofrado de todo tipo de paramentos para dejar hormigón visto, con madera cepillada y canteada, incluso pp. de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, berenjenos y medios auxiliares."]
[{"$nulls":9},{"v":9.1,"d":"9.10"},{"v":36.95,"d":"36.95 €"},{"v":336.25,"d":"336.25 €"}]
[]
[null,"2.2.3_600.032",null,"M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150"]
[{"$nulls":3},"Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y de obras de fábrica puesto en obra."]
[{"$nulls":9},0.83,{"v":90.31,"d":"90.31 €"},{"v":74.96,"d":"74.96 €"}]
[]
[null,"2.2.3_600.030",null,"M3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa+Qb MUROS V. B. CEN."]
[{"$nulls":3},"Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa + Qb, elaborado en central, colocado en arquetas, pozos, vigas y muros, zapatas o alzados, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado."]
[{"$nulls":9},{"v":7.6,"d":"7.60"},{"v":127.58,"d":"127.58 €"},{"v":969.61,"d":"969.61 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 2.2.3 - TOL.UD. - DERIV. - SSAA - OTROS",{"$nulls":4},{"v":4498.6803,"d":"4,498.68 €"}]
[{"$nulls":3},"2.3.0 - TOL.UD. - GESTIÓN DE RESIDUOS"]
[null,"2.3.0_965.001",null,"UN CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS"]
[{"$nulls":3},"PA. Partida alzada a justificar para la clasificación, recogida selectiva y gestión de residuos, según RD 105/2008, incluso parte proporcional de punto limpio y costes de gestión y tramitación."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":714,"d":"714.00 €"},{"v":714,"d":"714.00 €"}]
[]
[null,"2.3.0_17.06.04",null,"TN RETIRADA DE AISLAMIENTO"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03, con código LER 17 06 04, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":77.35,"d":"77.35 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"2.3.0_17.09.04A",null,"TN RETIRADA DE ESCOMBRO LIMPIO CON YESO (RECRECIDO, GUARNECIDO)"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03, siendo escombro limpio con yeso (recrecido, guarnecido), con código LER 17 09 04, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":77.35,"d":"77.35 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"2.3.0_17.03.02",null,"TN RETIRADA DE FRESADO, AGLOMERADO O ASFALTO"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01, con código LER 17 03 02, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":198.7,"d":"198.70"},{"v":32.13,"d":"32.13 €"},{"v":6384.23,"d":"6,384.23 €"}]
[]
[null,"2.3.0_17.01.01C",null,"TN RETIRADA DE HORMIGÓN CON VARILLA"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de hormigón con restos de armaduras, con código LER 17 01 01, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},3.15,{"v":14.28,"d":"14.28 €"},{"v":44.98,"d":"44.98 €"}]
[]
[null,"2.3.0_17.01.01B",null,"TN RETIRADA DE HORMIGÓN GRANDES BLOQUES"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de hormigón de grandes bloques en tamaño superior a 50 cm el lado más largo, con código LER 17 01 01, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":14.28,"d":"14.28 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"2.3.0_17.01.01A",null,"TN RETIRADA DE HORMIGÓN LIMPIO"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de hormigón limpio en tamaño no superior a 50 cm el lado más largo, con código LER 17 01 01, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},172.58,{"v":11.9,"d":"11.90 €"},{"v":2053.7,"d":"2,053.70 €"}]
[]
[null,"2.3.0_17.02.01A",null,"TN RETIRADA DE MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de madera limpia, con código LER 17 02 01, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"2.3.0_17.06.05",null,"TN RETIRADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (FIBROCEMENTO)"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de materiales de construcción potencialmente peligrosos que contienen amianto, con código LER 17 06 05, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":80,"d":"80.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"2.3.0_17.04.07",null,"TN RETIRADA DE METALES MEZCLADOS"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de metales mezclados, con código LER 17 04 07, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"2.3.0_17.01.07",null,"TN RETIRADA DE MEZCLA DE HORMIGÓN Y MATERIAL CERÁMICO (ESCOMBRO LIMPIO)"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06, con código LER 17 01 07, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":21.42,"d":"21.42 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"2.3.0_20.01.01",null,"TN RETIRADA DE PAPEL O CARTÓN LIMPIO"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de papel y cartón limpio, con código LER 19 12 01, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"2.3.0_17.02.03",null,"TN RETIRADA DE PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de plástico, con código LER 17 02 03, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":77.35,"d":"77.35 €"},{"v":77.35,"d":"77.35 €"}]
[]
[null,"2.3.0_17.02.01B",null,"TN RETIRADA DE PODA"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de poda, con código LER 17 02 01, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},0.32,{"v":34.51,"d":"34.51 €"},{"v":11.04,"d":"11.04 €"}]
[]
[null,"2.3.0_17.09.04C",null,"TN RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLADOS CON MATERIAL RECICLABLE"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03, siendo mezcla con material reciclable (escombro de hormigón y/o cerámico con papel, cartón o madera), con código LER 17 09 04, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":101.15,"d":"101.15 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"2.3.0_17.09.04B",null,"TN RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLADOS SIN MATERIAL RECICLABLE"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03, siendo mezcla sin material reciclable (escombro de hormigón y/o cerámico con plástico, aislamiento, asfalto, tierra, vidrio o cartón-yeso), con código LER 17 09 04, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":77.35,"d":"77.35 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"2.3.0_17.05.04B",null,"TN RETIRADA DE TIERRA Y PIEDRAS (ZANJAS) CON HORMIGÓN, CERÁMICO, ETC."]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de tierra y piedras de zanjas mezcladas con hormigón, materiales cerámicos, etc. distintas de las especificadas en el código 17 05 03, con código LER 17 05 04, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":26.18,"d":"26.18 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"2.3.0_17.05.04A",null,"M3 RETIRADA DE TIERRA Y PIEDRAS NATURALES"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega de tierra y piedras naturales distintas de las especificadas en el código 17 05 03, con código LER 17 05 04, en relleno autorizado de sobrantes."]
[{"$nulls":9},360.44,{"v":4.76,"d":"4.76 €"},{"v":1715.69,"d":"1,715.69 €"}]
[]
[null,"2.3.0_17.02.02",null,"TN RETIRADA DE VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de vidrio, con código LER 17 02 02, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":77.35,"d":"77.35 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"2.3.0_17.08.02",null,"TN RETIRADA DE YESO, PLADUR O ESCAYOLA"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01, con código LER 17 08 02, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":77.35,"d":"77.35 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 2.3.0 - TOL.UD. - GESTIÓN DE RESIDUOS",{"$nulls":4},{"v":11001.0026,"d":"11,001.00 €"}]
[null,"2.4.0_2.4.1",null,"UN SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Seguridad y salud"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2232.67,"d":"2,232.67 €"},{"v":2232.67,"d":"2,232.67 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"3.1.1 - ASUN.KLI. - R.GEN. - SANEA.PLUV. - FECAL."]
[null,"3.1.1_ENT008",null,"M2 ENTIBACIÓN METÁLICA"]
[{"$nulls":3},"Entibación cuajada de blindaje metálico y arriostramientos telescópicos, a emplear por indicación de la Dirección Facultativa, previa aprobación del sistema a emplear, incluyendo presentación, instalación, apeos, desentibación, protección de la cama del tubo, así como mermas de rendimientos en la realización de excavaciones y rellenos, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares, medida la superficie realmente contenida, considerando la altura como la altura media de los pozos que delimitan el tramo, medida esta desde la rasante de la lámina de agua hasta 20 cm por encima de la cota del terreno."]
[{"$nulls":9},{"v":804.8,"d":"804.80"},{"v":18.28,"d":"18.28 €"},{"v":14711.74,"d":"14,711.74 €"}]
[]
[null,"3.1.1_PR 1.2 _PF-2",null,"UN P.R. 1200 BASE Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior 1,20 m. con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor o igual a 2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro y clase D-400 según UNE-EN 124, con anagrama de Gipuzkoako Ur Kontsortzioa, totalmente terminado, incluso excavación, hormigón de relleno, taladros mediante corona, juntas elastoméricas de estanqueidad entre elementos, pates, sobreexcavaciones y posteriores rellenos, completamente terminado."]
[{"$nulls":9},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":1137.68,"d":"1,137.68 €"},{"v":14789.84,"d":"14,789.84 €"}]
[]
[null,"3.1.1_PR 1.2 _PF 2",null,"UN P.R. 1200 BASE Y ELEMENTOS PREF. MAYOR"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,20 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad mayor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado."]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1527.56,"d":"1,527.56 €"},{"v":4582.68,"d":"4,582.68 €"}]
[]
[null,"3.1.1_PERF_HORIZ",null,"M PERFORACIÓN HORIZONTAL 400 MM"]
[{"$nulls":3},"Perforación horizontal en cualquier clase de terreno, incluso roca, en hinca de tubería 400 mm de diámetro interior, Clase V, escudo abierto o cerrado, incluyendo excavación, extracción, transporte a vertedero, descenso, disp. empuje de tubería, agotamiento, sellado juntos, p.p. de pozo de ataque y demás operaciones necesarias."]
[{"$nulls":9},5.62,{"v":607.13,"d":"607.13 €"},{"v":3412.07,"d":"3,412.07 €"}]
[]
[null,"3.1.1_PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones, colocada y probada."]
[{"$nulls":9},924.54,{"v":38.69,"d":"38.69 €"},{"v":35770.45,"d":"35,770.45 €"}]
[]
[null,"3.1.1_CON000T",null,"M ZANJA TIPO Z-01 H<=0,6 M EN TIERRAS"]
[{"$nulls":3},"Zanja tipo Z-01 de saneamiento en tierras, según dimensiones de planos, y altura igual o inferior a 0,60 metros, medida desde la cota de rasante de tubería (la altura de cada tramo se corresponde con la altura media de los pozos que delimitan el tramo), incluso corte de pavimento, excavación no clasificada en todo tipo de terreno, incluso roca dura, mediante medios mecánicos o manuales, incluyendo parte proporcional de desbroce, tala y demoliciones de todo tipo, cama y arriñonamiento con hormigón HM-20, relleno y compactación hasta el 95% del P.M. con material seleccionado procedente de la excavación (exento de piedras) y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado."]
[{"$nulls":9},12.14,{"v":92.49,"d":"92.49 €"},{"v":1122.83,"d":"1,122.83 €"}]
[]
[null,"3.1.1_CON001T",null,"M ZANJA TIPO Z-03 0,6 M<H<=1,5 M EN TIERRAS"]
[{"$nulls":3},"Zanja tipo Z-03 de saneamiento en tierras, según dimensiones de planos, y altura mayor que 0,60 metros e igual o inferior a 1,50 metros, medida desde la cota de rasante de tubería (la altura de cada tramo se corresponde con la altura media de los pozos que delimitan el tramo), incluso corte de pavimento, excavación no clasificada en todo tipo de terreno, incluso roca dura, mediante medios mecánicos o manuales, incluyendo parte proporcional de desbroce, tala y demoliciones de todo tipo, cama y arriñonamiento con arena compactada al 95% del P.M., relleno y compactación con material seleccionado procedente de la excavación (exento de piedras) y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado."]
[{"$nulls":9},88.31,{"v":57.25,"d":"57.25 €"},{"v":5055.75,"d":"5,055.75 €"}]
[]
[null,"3.1.1_CON001C",null,"M ZANJA TIPO Z-04 0,6 M<H<=1,5 M EN CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Zanja tipo Z-04 de saneamiento en calzada, según dimensiones de planos, y altura mayor que 0,60 metros e igual o inferior a 1,50 metros, medida desde la cota de rasante de tubería (la altura de cada tramo se corresponde con la altura media de los pozos que delimitan el tramo), incluso corte de pavimento, excavación no clasificada en todo tipo de terreno, incluso roca dura, mediante medios mecánicos o manuales, incluyendo parte proporcional de desbroce, tala y demoliciones de todo tipo, cama y arriñonamiento con arena compactada al 95% del P.M., relleno y compactación con material seleccionado procedente de la excavación (exento de piedras) y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado."]
[{"$nulls":9},206.63,{"v":53.26,"d":"53.26 €"},{"v":11005.11,"d":"11,005.11 €"}]
[]
[null,"3.1.1_CON002T",null,"M ZANJA TIPO Z-05 1,5 M<H<=2,5 M EN TIERRAS"]
[{"$nulls":3},"Zanja tipo Z-05 de saneamiento en tierras, según dimensiones de planos, y altura mayor que 1,50 metros e igual o inferior a 2,50 metros, medida desde la cota de rasante de tubería (la altura de cada tramo se corresponde con la altura media de los pozos que delimitan el tramo), incluso corte de pavimento, excavación no clasificada en todo tipo de terreno, incluso roca dura, mediante medios mecánicos o manuales, incluyendo parte proporcional de desbroce, tala y demoliciones de todo tipo, cama y arriñonamiento con arena compactada al 95% del P.M., relleno y compactación con material seleccionado procedente de la excavación (exento de piedras) y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado."]
[{"$nulls":9},67.45,{"v":69.02,"d":"69.02 €"},{"v":4655.4,"d":"4,655.40 €"}]
[]
[null,"3.1.1_CON002C",null,"M ZANJA TIPO Z-06 1,5 M<H<=2,5 M EN CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Zanja tipo Z-06 de saneamiento en calzada, según dimensiones de planos, y altura mayor que 1,50 metros e igual o inferior a 2,50 metros, medida desde la cota de rasante de tubería (la altura de cada tramo se corresponde con la altura media de los pozos que delimitan el tramo), incluso corte de pavimento, excavación no clasificada en todo tipo de terreno, incluso roca dura, mediante medios mecánicos o manuales, incluyendo parte proporcional de desbroce, tala y demoliciones de todo tipo, cama y arriñonamiento con arena compactada al 95% del P.M., relleno y compactación con material seleccionado procedente de la excavación (exento de piedras) y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado."]
[{"$nulls":9},58.94,{"v":65.37,"d":"65.37 €"},{"v":3852.91,"d":"3,852.91 €"}]
[]
[null,"3.1.1_CON003T",null,"M ZANJA TIPO Z-07 2,5 M<H<=3,5 M EN TIERRAS"]
[{"$nulls":3},"Zanja tipo Z-07 de saneamiento en tierras, según dimensiones de planos, y altura mayor que 2,50 metros e igual o inferior a 3,50 metros, medida desde la cota de rasante de tubería (la altura de cada tramo se corresponde con la altura media de los pozos que delimitan el tramo), incluso corte de pavimento, excavación no clasificada en todo tipo de terreno, incluso roca dura, mediante medios mecánicos o manuales, incluyendo parte proporcional de desbroce, tala y demoliciones de todo tipo, cama y arriñonamiento con hormigón HM-20, relleno y compactación con material seleccionado procedente de la excavación (exento de piedras) al 100% P.M. y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado."]
[{"$nulls":9},6.56,{"v":100.4,"d":"100.40 €"},{"v":658.62,"d":"658.62 €"}]
[]
[null,"3.1.1_CON003C",null,"M ZANJA TIPO Z-08 2,5 M<H<=3,5 M EN CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Zanja tipo Z-08 de saneamiento en calzada, según dimensiones de planos, y altura mayor que 2,50 metros e igual o inferior a 3,50 metros, medida desde la cota de rasante de tubería (la altura de cada tramo se corresponde con la altura media de los pozos que delimitan el tramo), incluso corte de pavimento, excavación no clasificada en todo tipo de terreno, incluso roca dura, mediante medios mecánicos o manuales, incluyendo parte proporcional de desbroce, tala y demoliciones de todo tipo, cama y arriñonamiento con hormigón HM-20, relleno y compactación con material seleccionado procedente de la excavación (exento de piedras) al 100% P.M. y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado."]
[{"$nulls":9},14.77,{"v":84.97,"d":"84.97 €"},{"v":1255.01,"d":"1,255.01 €"}]
[]
[null,"3.1.1_CON004T",null,"M ZANJA TIPO Z-09 H>3,5 M EN TIERRAS"]
[{"$nulls":3},"Zanja tipo Z-09 de saneamiento en tierras, según dimensiones de planos, y altura mayor que 3,50 metros, medida desde la cota de rasante de tubería (la altura de cada tramo se corresponde con la altura media de los pozos que delimitan el tramo), incluso corte de pavimento, excavación no clasificada en todo tipo de terreno, incluso roca dura, mediante medios mecánicos o manuales, incluyendo parte proporcional de desbroce, tala y demoliciones de todo tipo, cama y arriñonamiento con hormigón HM-20, relleno y compactación con material seleccionado procedente de la excavación (exento de piedras) al 100% P.M. y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado."]
[{"$nulls":9},2.14,{"v":108.65,"d":"108.65 €"},{"v":232.51,"d":"232.51 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 3.1.1 - ASUN.KLI. - R.GEN. - SANEA.PLUV. - FECAL.",{"$nulls":4},{"v":101104.9258,"d":"101,104.93 €"}]
[{"$nulls":3},"3.1.2 - ASUN.KLI. - R.GEN. - PAVIM."]
[null,"3.1.2_531.001",null,"M2 EMULSIÓN C60B3 ADH RIEGO ADHERENCIA"]
[{"$nulls":3},"Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie."]
[{"$nulls":9},432.12,{"v":0.55,"d":"0.55 €"},{"v":237.67,"d":"237.67 €"}]
[]
[null,"3.1.2_530.001",null,"M2 EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGO IMPRIMACIÓN"]
[{"$nulls":3},"Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de imprimación de capas granulares (dotación 2 kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie, y eventual extendido de árido de cobertura para paso de tráfico."]
[{"$nulls":9},432.12,{"v":1.23,"d":"1.23 €"},{"v":531.51,"d":"531.51 €"}]
[]
[null,"3.1.2_550.001",null,"M2 LOSA HORMIGÓN E=20 CM BAJO CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Losa de hormigón magro vibrado, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo 15x15x6, incluso: adquisición, transporte, consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia característica HM-20 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia plástica,(HM-20/P/40/Ia), acabado con textura superficial ranurada, para zanjas de saneamiento, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":9},432.12,{"v":30.25,"d":"30.25 €"},{"v":13071.63,"d":"13,071.63 €"}]
[]
[null,"3.1.2_542.151",null,"TN M.B.C. TIPO AC 16 SURF 60/70 D CALIZA (D-12)"]
[{"$nulls":3},"Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 60/70 D OFITA (D-12) en capa de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún."]
[{"$nulls":9},50.77,{"v":97.08,"d":"97.08 €"},{"v":4928.75,"d":"4,928.75 €"}]
[]
[null,"3.1.2_542.111",null,"TN M.B.C. TIPO AC 22 BASE 60/70 S CALIZA (S-20)"]
[{"$nulls":3},"Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 60/70 S CALIZA (S-20) en capa BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún."]
[{"$nulls":9},95.28,{"v":94.7,"d":"94.70 €"},{"v":9023.02,"d":"9,023.02 €"}]
[]
[null,"3.1.2_700.001",null,"M MARCA VIAL 10 CM"]
[{"$nulls":3},"Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante termoplástica en caliente, y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada, incluso premarcaje a cinta corrida."]
[{"$nulls":9},282.43,{"v":1.93,"d":"1.93 €"},{"v":545.09,"d":"545.09 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 3.1.2 - ASUN.KLI. - R.GEN. - PAVIM.",{"$nulls":4},{"v":28337.6611,"d":"28,337.66 €"}]
[{"$nulls":3},"3.1.3 - ASUN.KLI. - R.GEN. - SSAA - OTROS"]
[null,"3.1.3_600.035",null,"KG ACERO CORRUGADO B 500 S"]
[{"$nulls":3},"Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de hormigón armado, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado."]
[{"$nulls":9},1440.72,{"v":1.68,"d":"1.68 €"},{"v":2420.41,"d":"2,420.41 €"}]
[]
[null,"3.1.3_ARRIOS_POSTE",null,"UN ARRIOSTRAMIENTO DE POSTE DE TELECOMUNICACIONES"]
[{"$nulls":3},"PA a justificar para el arriostramiento de poste de telefonía mientras se ejecuta la zanja correspondiente junto al poste."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1190,"d":"1,190.00 €"},{"v":1190,"d":"1,190.00 €"}]
[]
[null,"3.1.3_704.000",null,"M BARRERA DE SEGURIDAD BIONDA N2-W2-0,6A"]
[{"$nulls":3},"Barrera de seguridad bionda doble, incluso abatimientos, p.p. poste de al menos 2,00 m de longitud, captafaros, separadores, tornillería y colocación, con las siguientes características: nivel de contención: N2; anchura de trabajo: W2; deflexión dinámica: 0,60m; índice de severidad: A"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":84.84,"d":"84.84 €"},{"v":169.68,"d":"169.68 €"}]
[]
[null,"3.1.3_D02PF003",null,"UN CRUCE DE SERVICIO AFECTADO"]
[{"$nulls":3},"Ud. Cruce de servicio afectado  en ejecución de sección tipo de zanja y colocación de tubería, en ángulo superior 15ª,  con reposición de servicios afectados, que incluye merma de rendimientos, desvíos provisionales, reposiciones de servicios y medios auxiliares para su mantenimiento en fase de ejecución."]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":285.86,"d":"285.86 €"},{"v":3430.32,"d":"3,430.32 €"}]
[]
[null,"3.1.3_311.007",null,"M3 DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA/BLOQUES HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Demolición de muros de mampostería o de bloques de hormigón de espesor variable, por medios manuales o mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares."]
[{"$nulls":9},{"v":7.5,"d":"7.50"},{"v":53.07,"d":"53.07 €"},{"v":398.03,"d":"398.03 €"}]
[]
[null,"3.1.3_680.019",null,"M2 ENCOFRADO MADERA PARAMENTOS VISTOS"]
[{"$nulls":3},"Encofrado y desencofrado de todo tipo de paramentos para dejar hormigón visto, con madera cepillada y canteada, incluso pp. de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, berenjenos y medios auxiliares."]
[{"$nulls":9},63.59,{"v":36.95,"d":"36.95 €"},{"v":2349.65,"d":"2,349.65 €"}]
[]
[null,"3.1.3_E07BHG060",null,"M2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm"]
[{"$nulls":3},"M2.Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2."]
[{"$nulls":9},{"v":7.5,"d":"7.50"},{"v":70.41,"d":"70.41 €"},{"v":528.08,"d":"528.08 €"}]
[]
[null,"3.1.3_600.032",null,"M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150"]
[{"$nulls":3},"Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y de obras de fábrica puesto en obra."]
[{"$nulls":9},{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":90.31,"d":"90.31 €"},{"v":144.5,"d":"144.50 €"}]
[]
[null,"3.1.3_600.030",null,"M3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa+Qb MUROS V. B. CEN."]
[{"$nulls":3},"Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa + Qb, elaborado en central, colocado en arquetas, pozos, vigas y muros, zapatas o alzados, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado."]
[{"$nulls":9},16.01,{"v":127.58,"d":"127.58 €"},{"v":2042.56,"d":"2,042.56 €"}]
[]
[null,"3.1.3_610.020",null,"M3 HORMIGON HM-20"]
[{"$nulls":3},"Hormigón HM-20/P/40, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado."]
[{"$nulls":9},23.76,{"v":114.87,"d":"114.87 €"},{"v":2729.31,"d":"2,729.31 €"}]
[]
[null,"3.1.3_311.508",null,"M RETIRADA DE BARRERA BIONDA EXISTENTE"]
[{"$nulls":3},"Retirada de barrera metálica bionda, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, demolición y excavación de postes de apoyo, carga y transporte de materiales resultantes, bien a acopio o depósito municipal, bien a vertedero autorizado."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":20.25,"d":"20.25 €"},{"v":40.5,"d":"40.50 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 3.1.3 - ASUN.KLI. - R.GEN. - SSAA - OTROS",{"$nulls":4},{"v":15443.0231,"d":"15,443.02 €"}]
[{"$nulls":3},"3.2.1 - ASUN.KLI. - DERIV. - SANEA.PLUVIAL."]
[null,"3.2.1_ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil D-400, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminada."]
[{"$nulls":9},{"v":17,"d":"17.00"},{"v":323.87,"d":"323.87 €"},{"v":5505.79,"d":"5,505.79 €"}]
[]
[null,"3.2.1_ENT008",null,"M2 ENTIBACIÓN METÁLICA"]
[{"$nulls":3},"Entibación cuajada de blindaje metálico y arriostramientos telescópicos, a emplear por indicación de la Dirección Facultativa, previa aprobación del sistema a emplear, incluyendo presentación, instalación, apeos, desentibación, protección de la cama del tubo, así como mermas de rendimientos en la realización de excavaciones y rellenos, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares, medida la superficie realmente contenida, considerando la altura como la altura media de los pozos que delimitan el tramo, medida esta desde la rasante de la lámina de agua hasta 20 cm por encima de la cota del terreno."]
[{"$nulls":9},{"v":128.3,"d":"128.30"},{"v":18.28,"d":"18.28 €"},{"v":2345.32,"d":"2,345.32 €"}]
[]
[null,"3.2.1_SUM SIF 50X33",null,"UN SUMIDERO PREFABRICADO SIFÓNICO 50X33"]
[{"$nulls":3},"Formación de sumidero sifónico de 500 x 250 mm., con rejilla de hierro fundido, prefabricado tipo DRENA D3200 DR150 o equivalente D400, material de recibido y colocación. Todo incluido, incluso p.p. de nivelación, tuberías y conexión con pozo de registro existente, refuerzos de hormión necesarios, construido según normativa NTE/ISS-37, totalmente terminado."]
[{"$nulls":9},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":336.83,"d":"336.83 €"},{"v":4378.79,"d":"4,378.79 €"}]
[]
[null,"3.2.1_PVC TØ250",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones, colocada y probada."]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":36.57,"d":"36.57 €"},{"v":109.71,"d":"109.71 €"}]
[]
[null,"3.2.1_PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones, colocada y probada."]
[{"$nulls":9},259.58,{"v":38.69,"d":"38.69 €"},{"v":10043.15,"d":"10,043.15 €"}]
[]
[null,"3.2.1_CON001C",null,"M ZANJA TIPO Z-04 0,6 M<H<=1,5 M EN CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Zanja tipo Z-04 de saneamiento en calzada, según dimensiones de planos, y altura mayor que 0,60 metros e igual o inferior a 1,50 metros, medida desde la cota de rasante de tubería (la altura de cada tramo se corresponde con la altura media de los pozos que delimitan el tramo), incluso corte de pavimento, excavación no clasificada en todo tipo de terreno, incluso roca dura, mediante medios mecánicos o manuales, incluyendo parte proporcional de desbroce, tala y demoliciones de todo tipo, cama y arriñonamiento con arena compactada al 95% del P.M., relleno y compactación con material seleccionado procedente de la excavación (exento de piedras) y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado."]
[{"$nulls":9},233.92,{"v":53.26,"d":"53.26 €"},{"v":12458.58,"d":"12,458.58 €"}]
[]
[null,"3.2.1_CON002C",null,"M ZANJA TIPO Z-06 1,5 M<H<=2,5 M EN CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Zanja tipo Z-06 de saneamiento en calzada, según dimensiones de planos, y altura mayor que 1,50 metros e igual o inferior a 2,50 metros, medida desde la cota de rasante de tubería (la altura de cada tramo se corresponde con la altura media de los pozos que delimitan el tramo), incluso corte de pavimento, excavación no clasificada en todo tipo de terreno, incluso roca dura, mediante medios mecánicos o manuales, incluyendo parte proporcional de desbroce, tala y demoliciones de todo tipo, cama y arriñonamiento con arena compactada al 95% del P.M., relleno y compactación con material seleccionado procedente de la excavación (exento de piedras) y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado."]
[{"$nulls":9},25.66,{"v":65.37,"d":"65.37 €"},{"v":1677.39,"d":"1,677.39 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 3.2.1 - ASUN.KLI. - DERIV. - SANEA.PLUVIAL.",{"$nulls":4},{"v":36518.7376,"d":"36,518.74 €"}]
[{"$nulls":3},"3.2.2 - ASUN.KLI. - DERIV. - PAVIM."]
[null,"3.2.2_531.001",null,"M2 EMULSIÓN C60B3 ADH RIEGO ADHERENCIA"]
[{"$nulls":3},"Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie."]
[{"$nulls":9},401.75,{"v":0.55,"d":"0.55 €"},{"v":220.96,"d":"220.96 €"}]
[]
[null,"3.2.2_530.001",null,"M2 EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGO IMPRIMACIÓN"]
[{"$nulls":3},"Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de imprimación de capas granulares (dotación 2 kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie, y eventual extendido de árido de cobertura para paso de tráfico."]
[{"$nulls":9},401.75,{"v":1.23,"d":"1.23 €"},{"v":494.15,"d":"494.15 €"}]
[]
[null,"3.2.2_550.001",null,"M2 LOSA HORMIGÓN E=20 CM BAJO CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Losa de hormigón magro vibrado, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo 15x15x6, incluso: adquisición, transporte, consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia característica HM-20 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia plástica,(HM-20/P/40/Ia), acabado con textura superficial ranurada, para zanjas de saneamiento, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":9},401.75,{"v":30.25,"d":"30.25 €"},{"v":12152.94,"d":"12,152.94 €"}]
[]
[null,"3.2.2_542.151",null,"TN M.B.C. TIPO AC 16 SURF 60/70 D CALIZA (D-12)"]
[{"$nulls":3},"Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 60/70 D OFITA (D-12) en capa de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún."]
[{"$nulls":9},47.21,{"v":97.08,"d":"97.08 €"},{"v":4583.15,"d":"4,583.15 €"}]
[]
[null,"3.2.2_542.111",null,"TN M.B.C. TIPO AC 22 BASE 60/70 S CALIZA (S-20)"]
[{"$nulls":3},"Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 60/70 S CALIZA (S-20) en capa BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún."]
[{"$nulls":9},88.59,{"v":94.7,"d":"94.70 €"},{"v":8389.47,"d":"8,389.47 €"}]
[]
[null,"3.2.2_700.001",null,"M MARCA VIAL 10 CM"]
[{"$nulls":3},"Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante termoplástica en caliente, y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada, incluso premarcaje a cinta corrida."]
[{"$nulls":9},262.58,{"v":1.93,"d":"1.93 €"},{"v":506.78,"d":"506.78 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 3.2.2 - ASUN.KLI. - DERIV. - PAVIM.",{"$nulls":4},{"v":26347.4517,"d":"26,347.45 €"}]
[{"$nulls":3},"3.2.3 - ASUN.KLI. - DERIV. - SSAA - OTROS"]
[null,"3.2.3_CATA_MEDIANA",null,"UN CATA 0,75 X 0,75 X 1,00 M"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,75 x 0,75 x 1,00 m para localización de servicios, incluída la excavación por medios manuales o mecánicos, con el rendimiento requerido para evitar afecciones al citado servicio y en presencia de personal de la compañía propietaria si fuese necesario, incluso toma de datos, relleno con tierras procedentes de la propia excavación, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor y reposición de pavimento existente."]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":169.65,"d":"169.65 €"},{"v":1017.9,"d":"1,017.90 €"}]
[]
[null,"3.2.3_D02PF003",null,"UN CRUCE DE SERVICIO AFECTADO"]
[{"$nulls":3},"Ud. Cruce de servicio afectado  en ejecución de sección tipo de zanja y colocación de tubería, en ángulo superior 15ª,  con reposición de servicios afectados, que incluye merma de rendimientos, desvíos provisionales, reposiciones de servicios y medios auxiliares para su mantenimiento en fase de ejecución."]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":285.86,"d":"285.86 €"},{"v":1715.16,"d":"1,715.16 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 3.2.3 - ASUN.KLI. - DERIV. - SSAA - OTROS",{"$nulls":4},{"v":2733.06,"d":"2,733.06 €"}]
[{"$nulls":3},"3.3.0 - ASUN.KLI. - GESTIÓN DE RESIDUOS"]
[null,"3.3.0_965.001",null,"UN CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS"]
[{"$nulls":3},"PA. Partida alzada a justificar para la clasificación, recogida selectiva y gestión de residuos, según RD 105/2008, incluso parte proporcional de punto limpio y costes de gestión y tramitación."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":714,"d":"714.00 €"},{"v":714,"d":"714.00 €"}]
[]
[null,"3.3.0_17.06.04",null,"TN RETIRADA DE AISLAMIENTO"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03, con código LER 17 06 04, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":77.35,"d":"77.35 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"3.3.0_17.09.04A",null,"TN RETIRADA DE ESCOMBRO LIMPIO CON YESO (RECRECIDO, GUARNECIDO)"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03, siendo escombro limpio con yeso (recrecido, guarnecido), con código LER 17 09 04, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":77.35,"d":"77.35 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"3.3.0_17.03.02",null,"TN RETIRADA DE FRESADO, AGLOMERADO O ASFALTO"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01, con código LER 17 03 02, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},244.66,{"v":32.13,"d":"32.13 €"},{"v":7860.93,"d":"7,860.93 €"}]
[]
[null,"3.3.0_17.01.01C",null,"TN RETIRADA DE HORMIGÓN CON VARILLA"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de hormigón con restos de armaduras, con código LER 17 01 01, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},9.47,{"v":14.28,"d":"14.28 €"},{"v":135.23,"d":"135.23 €"}]
[]
[null,"3.3.0_17.01.01B",null,"TN RETIRADA DE HORMIGÓN GRANDES BLOQUES"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de hormigón de grandes bloques en tamaño superior a 50 cm el lado más largo, con código LER 17 01 01, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":14.28,"d":"14.28 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"3.3.0_17.01.01A",null,"TN RETIRADA DE HORMIGÓN LIMPIO"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de hormigón limpio en tamaño no superior a 50 cm el lado más largo, con código LER 17 01 01, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},207.42,{"v":11.9,"d":"11.90 €"},{"v":2468.3,"d":"2,468.30 €"}]
[]
[null,"3.3.0_17.02.01A",null,"TN RETIRADA DE MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de madera limpia, con código LER 17 02 01, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"3.3.0_17.06.05",null,"TN RETIRADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (FIBROCEMENTO)"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de materiales de construcción potencialmente peligrosos que contienen amianto, con código LER 17 06 05, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":80,"d":"80.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"3.3.0_17.04.07",null,"TN RETIRADA DE METALES MEZCLADOS"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de metales mezclados, con código LER 17 04 07, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"3.3.0_17.01.07",null,"TN RETIRADA DE MEZCLA DE HORMIGÓN Y MATERIAL CERÁMICO (ESCOMBRO LIMPIO)"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06, con código LER 17 01 07, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":21.42,"d":"21.42 €"},{"v":771.12,"d":"771.12 €"}]
[]
[null,"3.3.0_20.01.01",null,"TN RETIRADA DE PAPEL O CARTÓN LIMPIO"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de papel y cartón limpio, con código LER 19 12 01, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"3.3.0_17.02.03",null,"TN RETIRADA DE PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de plástico, con código LER 17 02 03, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":77.35,"d":"77.35 €"},{"v":77.35,"d":"77.35 €"}]
[]
[null,"3.3.0_17.02.01B",null,"TN RETIRADA DE PODA"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de poda, con código LER 17 02 01, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},3.95,{"v":34.51,"d":"34.51 €"},{"v":136.31,"d":"136.31 €"}]
[]
[null,"3.3.0_17.09.04C",null,"TN RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLADOS CON MATERIAL RECICLABLE"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03, siendo mezcla con material reciclable (escombro de hormigón y/o cerámico con papel, cartón o madera), con código LER 17 09 04, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":101.15,"d":"101.15 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"3.3.0_17.09.04B",null,"TN RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLADOS SIN MATERIAL RECICLABLE"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03, siendo mezcla sin material reciclable (escombro de hormigón y/o cerámico con plástico, aislamiento, asfalto, tierra, vidrio o cartón-yeso), con código LER 17 09 04, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":77.35,"d":"77.35 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"3.3.0_17.05.04B",null,"TN RETIRADA DE TIERRA Y PIEDRAS (ZANJAS) CON HORMIGÓN, CERÁMICO, ETC."]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de tierra y piedras de zanjas mezcladas con hormigón, materiales cerámicos, etc. distintas de las especificadas en el código 17 05 03, con código LER 17 05 04, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":26.18,"d":"26.18 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"3.3.0_17.05.04A",null,"M3 RETIRADA DE TIERRA Y PIEDRAS NATURALES"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega de tierra y piedras naturales distintas de las especificadas en el código 17 05 03, con código LER 17 05 04, en relleno autorizado de sobrantes."]
[{"$nulls":9},489.66,{"v":4.76,"d":"4.76 €"},{"v":2330.78,"d":"2,330.78 €"}]
[]
[null,"3.3.0_17.02.02",null,"TN RETIRADA DE VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de vidrio, con código LER 17 02 02, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":77.35,"d":"77.35 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"3.3.0_17.08.02",null,"TN RETIRADA DE YESO, PLADUR O ESCAYOLA"]
[{"$nulls":3},"Retirada, transporte y entrega a planta de valorización de materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01, con código LER 17 08 02, en gestor autorizado y canon de vertido."]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":77.35,"d":"77.35 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 3.3.0 - ASUN.KLI. - GESTIÓN DE RESIDUOS",{"$nulls":4},{"v":14494.0215,"d":"14,494.02 €"}]
[null,"3.4.0_3.4.1",null,"UN SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Seguridad y salud"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3069.82,"d":"3,069.82 €"},{"v":3069.82,"d":"3,069.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":532442.3700000002,"d":"532,442.37 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":532442.3700000002,"d":"532,442.37 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":532442.3700000002,"d":"532,442.37 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":19,"n_cols":10,"rows_kept":19,"merged":[[6,2,6,9],[15,2,15,7],[17,4,17,5],[18,5,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","KLINIKA ASUNCION SANEAMIENTO"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":532442.3402,"d":"532,442.34 €"},{"v":1,"d":"100.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":532442.3402,"d":"532,442.34 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":111812.89,"d":"111,812.89 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":644255.2316419999,"d":"644,255.23 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}