{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":593,"n_cols":12,"rows_kept":593,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[19,3,19,7],[20,3,20,8],[26,3,26,7],[27,3,27,8],[31,3,31,7],[32,3,32,8],[50,3,50,7],[51,3,51,8],[59,3,59,7],[60,3,60,8],[68,3,68,7],[69,3,69,8],[79,3,79,7],[80,3,80,8],[85,3,85,7],[86,3,86,8],[105,3,105,8],[108,3,108,7],[109,3,109,8],[114,3,114,8],[117,3,117,7],[118,3,118,8],[125,3,125,7],[126,3,126,8],[133,3,133,7],[134,3,134,8],[141,3,141,7],[142,3,142,8],[152,3,152,8],[155,3,155,7],[156,3,156,8],[168,3,168,7],[169,3,169,8],[175,3,175,7],[176,3,176,8],[186,3,186,7],[187,3,187,8],[196,3,196,8],[198,3,198,8],[203,3,203,7],[204,3,204,8],[219,3,219,7],[220,3,220,8],[232,3,232,8],[234,3,234,8],[240,3,240,7],[241,3,241,8],[245,3,245,8],[247,3,247,8],[251,3,251,7],[252,3,252,8],[256,3,256,8],[259,3,259,7],[260,3,260,8],[264,3,264,7],[265,3,265,8],[269,3,269,8],[271,3,271,8],[275,3,275,7],[276,3,276,8],[280,3,280,8],[282,3,282,8],[284,3,284,8],[288,3,288,7],[289,3,289,8],[296,3,296,7],[297,3,297,8],[307,3,307,7],[308,3,308,8],[319,3,319,7],[320,3,320,8],[327,3,327,7],[328,3,328,8],[333,3,333,7],[334,3,334,8],[338,3,338,7],[339,3,339,8],[343,3,343,8],[348,3,348,7],[349,3,349,8],[359,3,359,7],[360,3,360,8],[370,3,370,8],[373,3,373,7],[374,3,374,8],[384,3,384,7],[385,3,385,8],[403,3,403,7],[404,3,404,8],[410,3,410,7],[411,3,411,8],[418,3,418,8],[421,3,421,7],[422,3,422,8],[440,3,440,7],[441,3,441,8],[449,3,449,7],[450,3,450,8],[458,3,458,8],[460,3,460,8],[464,3,464,7],[465,3,465,8],[469,3,469,7],[470,3,470,8],[474,3,474,7],[475,3,475,8],[479,3,479,7],[480,3,480,8],[484,3,484,7],[485,3,485,8],[489,3,489,7],[490,3,490,8],[494,3,494,7],[495,3,495,8],[499,3,499,7],[500,3,500,8],[504,3,504,7],[505,3,505,8],[509,3,509,7],[510,3,510,8],[514,3,514,7],[515,3,515,8],[519,3,519,7],[520,3,520,8],[524,3,524,8],[528,3,528,7],[529,3,529,8],[534,3,534,7],[535,3,535,8],[539,3,539,7],[540,3,540,8],[548,3,548,7],[549,3,549,8],[553,3,553,7],[554,3,554,8],[562,3,562,7],[563,3,563,8],[567,3,567,7],[568,3,568,8],[572,3,572,7],[573,3,573,8],[577,3,577,7],[578,3,578,8],[582,3,582,7],[583,3,583,8],[587,3,587,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"CONEX. SANE. IGERONDO A IZASKUNGO ALDAP"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión fecales",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión pluviales",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":473.04,"d":"473.04 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Pavim. hormigón S1-S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1.4,"d":"1.40"},3.36]
[{"$nulls":3},"previsión fecales",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión pluviales",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},15.36,{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":1769.78,"d":"1,769.78 €"}]
[]
[null,"DEM_OF",null,"M3 DEMOL OBRA FÁBRICA"]
[{"$nulls":3},"Demolición de obras de fábrica de ladrillo, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":37.72,"d":"37.72 €"},{"v":301.76,"d":"301.76 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S3-S4 -S.exist",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":22.4,"d":"22.40"}]
[{"$nulls":3}," AF3.1 - AF3.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":16.8,"d":"16.80"}]
[{"$nulls":3}," AF3.2 - AF3.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":11.2,"d":"11.20"}]
[{"$nulls":3}," AF3.3 - S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":15.4,"d":"15.40"}]
[{"$nulls":3}," pozos S3 y S4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":73.8,"d":"73.80"},null,null,7.38]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," AP1 - pozo exist. ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3}," bajante - AP2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," P1-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3}," P2 - P3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3}," P2 - AP2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3}," pozos P1, P2, P3",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},6.75]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},60.95,null,null,{"v":6.1,"d":"6.10"}]
[{"$nulls":9},148.23,{"v":10.94,"d":"10.94 €"},{"v":1621.64,"d":"1,621.64 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S4 - S.exist",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," conex. sumidero",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":5.47,"d":"5.47 €"},{"v":114.87,"d":"114.87 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3}," S4 - S.exist",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," conex. sumidero",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":8.18,"d":"8.18 €"},{"v":171.78,"d":"171.78 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S4-S.exist",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3}," previsión pozo S.exist",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":13.6,"d":"13.60"},null,null,1.36]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," recogida sumidero",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9.6,"d":"9.60"},null,null,0.96]
[{"$nulls":9},25.52,{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":286.84,"d":"286.84 €"}]
[]
[null,"DEM_COLEC",null,"M DEMOL COLECTOR EXISTENTE"]
[{"$nulls":3},"Demolición de colector existente, con acondicionamiento de los extremos que permanecen, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FECALES previsión ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES previsión ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":15.38,"d":"15.38 €"},{"v":615.2,"d":"615.20 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Previsión segundo corte",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S1-S2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3}," S2-S3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3}," S3-S4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,null,{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3}," S4-S.Exist",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3}," AF3.1-AF3.2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":3}," AF3.2 - AF3.3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3}," AF3.3 - S3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3}," Acometidas",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3}," PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," AP1 - pozo exist. ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3}," bajante - AP2.1",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3}," P1-P2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3}," P2 - P3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3}," P2 - AP2.1",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3}," recogida sumidero",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":264,"d":"264.00"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":409.2,"d":"409.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":5764.11,"d":"5,764.11 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FECALES previsión ",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES previsión",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":1457.28,"d":"1,457.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":1457.28,"d":"1,457.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión localización servicios",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":2406.51,"d":"2,406.51 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión localización servicios",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":147.34,"d":"147.34 €"},{"v":1326.06,"d":"1,326.06 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":963,"d":"963.00 €"}]
[]
[null,"ENTIB_CAJON",null,"M2 ENTIBACION CAJON ESTANDAR"]
[{"$nulls":3},"Entibación totalmente cuajada en pozos y zanjas, mediante cajones tipo Robust Box, incluso parte proporcional de cabeceros, arriostramientos, codales y desentibado. Medida la superficie en contacto con el terreno."]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S1-S.Exist",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":62,"d":"62.00"},null,null,{"v":124,"d":"124.00"}]
[{"$nulls":3}," Pozos S1, S2, S3 y S4",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":2.4,"d":"2.40"},null,23.04]
[{"$nulls":3}," AF3.3 - S3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,null,{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},179.04,null,null,{"v":17.9,"d":"17.90"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión P1-P2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1.8,"d":"1.80"},null,{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":9},232.94,{"v":13.74,"d":"13.74 €"},{"v":3200.6,"d":"3,200.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":7896.17,"d":"7,896.17 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_SAN_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," AF3.1-AF3.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3}," AF3.2-AF3.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,null,{"v":2.2,"d":"2.20"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," P1-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3}," P2 - P3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3}," P2 - AP2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,null,{"v":2.6,"d":"2.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":52.8,"d":"52.80"},{"v":53.33,"d":"53.33 €"},{"v":2815.82,"d":"2,815.82 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," recogida sumidero",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":8.8,"d":"8.80"},{"v":64.59,"d":"64.59 €"},{"v":568.39,"d":"568.39 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms de HM-20, recubrimiento con arena según detalle de zanja tipo, cinta señalizadora, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S1-S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," S2-S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3}," S3-S4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,null,{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3}," S4-S.Exist",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3}," AF3.3 -S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":44,"d":"44.00"},null,null,{"v":4.4,"d":"4.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":48.4,"d":"48.40"},{"v":101.77,"d":"101.77 €"},{"v":4925.67,"d":"4,925.67 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_ACOM",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de saneamiento en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," acometidas",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," bajante - AP2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," AP1 - pozo exist. ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":34,"d":"34.00"},{"v":31.36,"d":"31.36 €"},{"v":1066.24,"d":"1,066.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":9376.12,"d":"9,376.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":24493.68,"d":"24,493.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S1-S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," S2-S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3}," S3-S4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,null,{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3}," S4-S.Exist",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3}," AF3.1-AF3.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3}," AF3.2-AF3.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3}," AF3.3 -S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":66,"d":"66.00"},null,null,{"v":6.6,"d":"6.60"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," P1-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":83.6,"d":"83.60"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":3279.63,"d":"3,279.63 €"}]
[]
[null,"PVC TØ250",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3}," acometidas",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," bajante - AP2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," AP1 - pozo exist. ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3}," recogida sumidero",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3}," P3 - P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3}," AP2 - P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":44,"d":"44.00"},null,null,{"v":4.4,"d":"4.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":60.4,"d":"60.40"},{"v":29.39,"d":"29.39 €"},{"v":1775.16,"d":"1,775.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":5054.79,"d":"5,054.79 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":5054.79,"d":"5,054.79 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión SSAA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":137.52,"d":"137.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":137.52,"d":"137.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":137.52,"d":"137.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión SSAA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":121.2,"d":"121.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":121.2,"d":"121.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión SSAA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":10.55,"d":"10.55 €"},{"v":63.3,"d":"63.30 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión SSAA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":6.07,"d":"6.07 €"},{"v":36.42,"d":"36.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":99.72,"d":"99.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":220.92000000000002,"d":"220.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión SSAA",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":417.24,"d":"417.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":417.24,"d":"417.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":417.24,"d":"417.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":775.6800000000001,"d":"775.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," pozos existentes",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":1209.84,"d":"1,209.84 €"}]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," acometidas",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," AP2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," AP1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":2920.9,"d":"2,920.90 €"}]
[]
[null,"ARQ_80_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," AF3.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," AF3.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," AF3.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":731.11,"d":"731.11 €"},{"v":5848.88,"d":"5,848.88 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":2589.03,"d":"2,589.03 €"}]
[]
[null,"PR 1.2 _PF 2",null,"UN P.R. 1200 BASE  Y ELEMENTOS PREF. MAYOR"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,20 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad mayor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," S4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1281.76,"d":"1,281.76 €"},{"v":1281.76,"d":"1,281.76 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión SSAA",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":200.16,"d":"200.16 €"}]
[]
[null,"SUM_IMB",null,"UN SUMIDERO PARA IMBORNAL"]
[{"$nulls":3},"Formación de sumidero para imbornal, mediante marco y rejilla de fundición dúctil C-250, según Norma EN 124 en vigor, de dimensiones aproximadas de 500 x 260 mm, para recogida lineal de cuneta, abatible, antirrobo y superficie metálica antideslizante, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo de un pie y solera de hormigón, que incluye nivelación, recibido de tuberías y refuerzo mediante hormigonado del perímetro de la arqueta, totalmente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES previsión afección",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":241.5,"d":"241.50 €"},{"v":966,"d":"966.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":15016.57,"d":"15,016.57 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S4-S.exist",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3}," previsión pozo S.exist",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":13.6,"d":"13.60"},null,null,1.36]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," recogida sumidero",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9.6,"d":"9.60"},null,null,0.96]
[{"$nulls":9},25.52,{"v":2.05,"d":"2.05 €"},{"v":52.32,"d":"52.32 €"}]
[]
[null,"MBC_SURF_D",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE AC11 SURF D 5"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC11 SURF D, de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 11 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S4-S.exist",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3}," previsión pozo S.exist",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":13.6,"d":"13.60"},null,null,1.36]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," recogida sumidero",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9.6,"d":"9.60"},null,null,0.96]
[{"$nulls":9},25.52,{"v":21.57,"d":"21.57 €"},{"v":550.47,"d":"550.47 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":602.7900000000001,"d":"602.79 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S4-S.exist",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3}," previsión pozo S.exist",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":13.6,"d":"13.60"},null,null,1.36]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," recogida sumidero",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9.6,"d":"9.60"},null,null,0.96]
[{"$nulls":9},25.52,{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":879.16,"d":"879.16 €"}]
[]
[null,"HGON ARM ACE",null,"M2 SOLERA HORM. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-25 en formación de aceras, de 15 cm de espesor, incluso unión a la solera existente mediante barra corrugada DN 8 de 80 cm de longitud, recibida en solera existente mediante resina cada 50 cm., hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":73.8,"d":"73.80"},null,null,7.38]
[{"$nulls":3}," pozos S3 y S4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3}," AF3.3 - S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":15.4,"d":"15.40"}]
[{"$nulls":3}," AF3.2 - AF3.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":11.2,"d":"11.20"}]
[{"$nulls":3}," AF3.1 - AF3.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":16.8,"d":"16.80"}]
[{"$nulls":3}," S3-S4 -S.exist",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":22.4,"d":"22.40"}]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," pozos P1, P2, P3",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},6.75]
[{"$nulls":3}," P2 - AP2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3}," P2 - P3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3}," P1-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3}," bajante - AP2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," AP1 - pozo exist. ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},60.95,null,null,{"v":6.1,"d":"6.10"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},148.23,{"v":35.16,"d":"35.16 €"},{"v":5211.77,"d":"5,211.77 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES previsión",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":1308.45,"d":"1,308.45 €"}]
[]
[null,"HGON PROV Z",null,"M2 ACABADO PROVISIONAL HORMIGON ZANJA"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20, de 8 cm de espesor, para acabado provisional del pavimento en calzada o acera, incluso suministro y colocación de lámina plástica de separación entre base y acabado, para facilitar posterior demolición y reposición definitiva."]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión cruce calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión cruce calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":25.6,"d":"25.60"},{"v":12.42,"d":"12.42 €"},{"v":317.95,"d":"317.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":7717.33,"d":"7,717.33 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":73.8,"d":"73.80"},null,null,7.38]
[{"$nulls":3}," pozos S3 y S4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3}," AF3.3 - S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":15.4,"d":"15.40"}]
[{"$nulls":3}," AF3.2 - AF3.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":11.2,"d":"11.20"}]
[{"$nulls":3}," AF3.1 - AF3.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":16.8,"d":"16.80"}]
[{"$nulls":3}," S3-S4 -S.exist",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":22.4,"d":"22.40"}]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," pozos P1, P2, P3",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},6.75]
[{"$nulls":3}," P2 - AP2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3}," P2 - P3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3}," P1-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3}," bajante - AP2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," AP1 - pozo exist. ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},60.95,null,null,{"v":6.1,"d":"6.10"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},148.23,{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":5982.56,"d":"5,982.56 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3}," S4 - S.exist",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," conex. sumidero",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":649.95,"d":"649.95 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3}," S4 - S.exist",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," conex. sumidero",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":411.6,"d":"411.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":7044.110000000001,"d":"7,044.11 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":15364.230000000001,"d":"15,364.23 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":86.1,"d":"86.10"},null,null,{"v":86.1,"d":"86.10"}]
[{"$nulls":9},{"v":86.1,"d":"86.10"},{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":1120.16,"d":"1,120.16 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},10.13,null,null,10.13]
[{"$nulls":9},10.13,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":229.04,"d":"229.04 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},null,null,{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":12.38,"d":"12.38 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},null,null,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":53.55,"d":"53.55 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.9,"d":"0.90"},null,null,{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":96.39,"d":"96.39 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},3.25,null,null,3.25]
[{"$nulls":9},3.25,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":100.56,"d":"100.56 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},1.37,null,null,1.37]
[{"$nulls":9},1.37,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},199.92,null,null,199.92]
[{"$nulls":9},199.92,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":4520.19,"d":"4,520.19 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},6.66,null,null,6.66]
[{"$nulls":9},6.66,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":206.06,"d":"206.06 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},null,null,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":10.71,"d":"10.71 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},null,null,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":19.8,"d":"19.80 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.08,null,null,0.08]
[{"$nulls":9},0.08,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":26.4,"d":"26.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":6395.24,"d":"6,395.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"ANUL_ARQ",null,"UN ANULAR ARQUETAS FUERA DE SERVICIO"]
[{"$nulls":3},"Anular de arquetas y pozos que hayan quedado fuera de servicio por instalación de nuevas redes, incluyendo relleno con material de cantera u hormigón del hueco de la arqueta o pozo, demolición y excavaciones si fueran necesarias, retirada de la tapa de registro existente, losa de hormigón y reposición de baldosa o asfalto, según zona, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"Previsión fecales",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión pluviales",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":140,"d":"140.00 €"},{"v":700,"d":"700.00 €"}]
[]
[null,"BAR_GALV",null,"M BARANDILLA HIERRO GALVANIZADO"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de barandilla urbana modular de hierro galvanizado similar al existente. Incluso elementos de anclaje, medios mecánicos y auxilares necesarios para su correcta ejecución. Unidad totalmente terminada. "]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":135,"d":"135.00 €"},{"v":1350,"d":"1,350.00 €"}]
[]
[null,"CONX_ARQ",null,"UN CONEX. ARQ. EXISTENTE"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva red a arqueta existente mediante perforadora con corona diamantada de 300-400mm de diámetro, hasta 35cm de espesor. Así como el sellado de la junta y la adecuación del pozo. Incluye los medios mecánicos y auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Unidad totalmente terminada."]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"conex. S.Exist",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," P1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":375,"d":"375.00 €"},{"v":750,"d":"750.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1800,"d":"1,800.00 €"},{"v":1800,"d":"1,800.00 €"}]
[]
[null,"REP_MU",null,"UN DESM. Y RECOLO. MOBILIARIO URBANO"]
[{"$nulls":3},"Partida desmontaje, acopio y recolocación de barandillas, postes, señales, basuras, bolardos y cualquier otro elemento afectado por las obras, a su estado original."]
[{"$nulls":3},"basuras",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"carteles / señalización",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"pilona",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"farola",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":75,"d":"75.00 €"},{"v":825,"d":"825.00 €"}]
[]
[null,"ALQ_SEM",null,"UN DIA ALQUILER SEMAFOROS"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y mantenimiento de pareja de semáforos con batería para vehículos, de tres focos de 200mm. de diámetro, con iluminación con lámparas de bajo consumo, para regulación del tráfico durante las obras. "]
[{"$nulls":3}," previsión cruce calzada ",{"v":14,"d":"14.00"},{"$nulls":3},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":40,"d":"40.00 €"},{"v":560,"d":"560.00 €"}]
[]
[null,"PLANOS_FO",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"REP_OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original."]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":150,"d":"150.00 €"},{"v":1200,"d":"1,200.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1080,"d":"1,080.00 €"},{"v":1080,"d":"1,080.00 €"}]
[]
[null,"TPC110",null,"M TUBERÍA TPC 110mm"]
[{"$nulls":3},"Metro lineal de tubería corrugada de polietileno de alta densidad de 110mm de diámetro para instalaciones subterráneas. "]
[{"$nulls":3},"previsión SSAA",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,null,{"v":200,"d":"200.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":200,"d":"200.00"},{"v":3.5,"d":"3.50 €"},{"v":700,"d":"700.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":9025,"d":"9,025.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":76125.19,"d":"76,125.19 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":76125.19,"d":"76,125.19 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","CONEX. SANE. IGERONDO A IZASKUNGO ALDAP"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":24493.6798,"d":"24,493.68 €"},{"v":0.32,"d":"32.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":5054.784,"d":"5,054.78 €"},{"v":0.07,"d":"7.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":775.68,"d":"775.68 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":15016.57,"d":"15,016.57 €"},{"v":0.2,"d":"20.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":15364.228,"d":"15,364.23 €"},{"v":0.2,"d":"20.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":6395.2329,"d":"6,395.23 €"},{"v":0.08,"d":"8.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":9025,"d":"9,025.00 €"},{"v":0.12,"d":"12.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":76125.1747,"d":"76,125.17 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":15986.29,"d":"15,986.29 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":92111.461387,"d":"92,111.46 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}