{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":441,"n_cols":12,"rows_kept":441,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[20,3,20,7],[21,3,21,8],[27,3,27,7],[28,3,28,8],[35,3,35,7],[36,3,36,8],[47,3,47,7],[48,3,48,8],[52,3,52,7],[53,3,53,8],[57,3,57,7],[58,3,58,8],[72,3,72,7],[73,3,73,8],[77,3,77,7],[78,3,78,8],[85,3,85,7],[86,3,86,8],[94,3,94,8],[97,3,97,7],[98,3,98,8],[104,3,104,8],[107,3,107,7],[108,3,108,8],[113,3,113,7],[114,3,114,8],[119,3,119,7],[120,3,120,8],[125,3,125,7],[126,3,126,8],[134,3,134,8],[137,3,137,7],[138,3,138,8],[148,3,148,7],[149,3,149,8],[159,3,159,7],[160,3,160,8],[167,3,167,7],[168,3,168,8],[176,3,176,8],[178,3,178,8],[183,3,183,7],[184,3,184,8],[192,3,192,7],[193,3,193,8],[206,3,206,7],[207,3,207,8],[215,3,215,8],[217,3,217,8],[221,3,221,7],[222,3,222,8],[230,3,230,7],[231,3,231,8],[237,3,237,7],[238,3,238,8],[249,3,249,7],[250,3,250,8],[257,3,257,8],[262,3,262,7],[263,3,263,8],[280,3,280,7],[281,3,281,8],[298,3,298,8],[301,3,301,7],[302,3,302,8],[315,3,315,7],[316,3,316,8],[323,3,323,8],[326,3,326,7],[327,3,327,8],[331,3,331,7],[332,3,332,8],[339,3,339,7],[340,3,340,8],[344,3,344,8],[346,3,346,8],[350,3,350,7],[351,3,351,8],[355,3,355,7],[356,3,356,8],[360,3,360,7],[361,3,361,8],[365,3,365,7],[366,3,366,8],[370,3,370,7],[371,3,371,8],[375,3,375,7],[376,3,376,8],[380,3,380,7],[381,3,381,8],[385,3,385,7],[386,3,386,8],[390,3,390,7],[391,3,391,8],[395,3,395,7],[396,3,396,8],[400,3,400,7],[401,3,401,8],[405,3,405,7],[406,3,406,8],[410,3,410,8],[414,3,414,7],[415,3,415,8],[420,3,420,7],[421,3,421,8],[425,3,425,7],[426,3,426,8],[430,3,430,7],[431,3,431,8],[435,3,435,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"SUST RED SAN. ZELAI ONDO 2-4 , 6-8"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión pluviales",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión fecales",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión pavimentación",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":591.3,"d":"591.30 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión pluviales",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión fecales",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión pavimentación",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":1728.3,"d":"1,728.30 €"}]
[]
[null,"DEM_OF",null,"M3 DEMOL OBRA FÁBRICA"]
[{"$nulls":3},"Demolición de obras de fábrica de ladrillo, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión pluviales",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión fecales",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión pavimentación",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":37.72,"d":"37.72 €"},{"v":339.48,"d":"339.48 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acera nº2-4",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," red fecales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3}," red pluviales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":42,"d":"42.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":3}," resto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":55,"d":"55.00"},null,null,{"v":55,"d":"55.00"}]
[{"$nulls":3},"Acera nº6-8",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," red pluviales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33,"d":"33.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33,"d":"33.00"}]
[{"$nulls":3}," resto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":162,"d":"162.00"},null,null,{"v":16.2,"d":"16.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":178.2,"d":"178.20"},{"v":10.94,"d":"10.94 €"},{"v":1949.51,"d":"1,949.51 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"arquetas conexión aguas abajo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5.47,"d":"5.47 €"},{"v":27.35,"d":"27.35 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"$nulls":4},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":8.18,"d":"8.18 €"},{"v":122.7,"d":"122.70 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"RED FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S1-S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3}," S2-S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":44.8,"d":"44.80"}]
[{"$nulls":3}," S3-S4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":5.6,"d":"5.60"}]
[{"$nulls":3}," Pozos S2, S3, S4",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"RED PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," P1.4 - P1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3}," P2.2-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3}," Pozos P1, P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":78.4,"d":"78.40"},null,null,7.84]
[{"$nulls":3}," ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},86.24,{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":969.34,"d":"969.34 €"}]
[]
[null,"FRE_PAV_ASF",null,"M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO"]
[{"$nulls":3},"Fresado de pavimento asfáltico bituminoso, mediante fresadora, en un espesor mínimo de 5 centímetros, y posterior barrido y limpieza de la zona fresada, incluso precortes, medios auxiliares necesarios, carga y transporte del material fresado a vertedero autorizado y cánon de vertido, preparada la superficie para recibir la nueva capa de rodadura."]
[{"$nulls":3},"Previsión ",{"$nulls":4},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":7.18,"d":"7.18 €"},{"v":430.8,"d":"430.80 €"}]
[]
[null,"DEM_COLEC",null,"M DEMOL COLECTOR EXISTENTE"]
[{"$nulls":3},"Demolición de colector existente, con acondicionamiento de los extremos que permanecen, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"RED DE FECALES",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,null,{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":3},"RED DE PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," P1.1-P1.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"},null,null,{"v":37,"d":"37.00"}]
[{"$nulls":3}," P2.1-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33,"d":"33.00"},null,null,{"v":33,"d":"33.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":105,"d":"105.00"},{"v":15.38,"d":"15.38 €"},{"v":1614.9,"d":"1,614.90 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Previsión 2º corte",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," red de fecales",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,null,{"v":120,"d":"120.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":81,"d":"81.00"},null,null,{"v":8.1,"d":"8.10"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":120,"d":"120.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3}," red de pluviales",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":81,"d":"81.00"},null,null,{"v":162,"d":"162.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":302.1,"d":"302.10"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":468.26,"d":"468.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":8241.94,"d":"8,241.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," fecales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," pluviales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":809.6,"d":"809.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":809.6,"d":"809.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"Red fecales",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Red pluviales",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":1336.95,"d":"1,336.95 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"Red fecales",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Red pluviales",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":147.34,"d":"147.34 €"},{"v":1473.4,"d":"1,473.40 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Fecales",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," Pluviales - bajantes",{"$nulls":4},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":749,"d":"749.00 €"}]
[]
[null,"ENTIB LIG ALUM",null,"M ENTIB LIG ALUM H<2,40 M"]
[{"$nulls":3},"Entibación ligera de aluminio para contención de tierras en zanjas y pozos de registro de hasta 2,40 mts. de profundidad, configurada mediante guías de esquina y planchas de 0,60 mts. acodaladas con puntales telescópicos. Incluso suministro, montaje y desmontaje en obra, manipulación y coste de inmovilización durante el tiempo de duración de trabajos, así como los sistemas de protección de borde indicados por el fabricante, medida segun longitud de zanja ejecutada."]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S2-S4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,null,{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," P1",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3}," P2",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":102,"d":"102.00"},{"v":21.82,"d":"21.82 €"},{"v":2225.64,"d":"2,225.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":5784.99,"d":"5,784.99 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_SAN_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S1-S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," P1.1 - P1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":42,"d":"42.00"},null,null,{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":3}," P2.1 - P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33,"d":"33.00"},null,null,{"v":33,"d":"33.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":75,"d":"75.00"},null,null,{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":110,"d":"110.00"},{"v":53.33,"d":"53.33 €"},{"v":5866.3,"d":"5,866.30 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," P1.4 - P1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," P2.2 - P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S1-S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":64.59,"d":"64.59 €"},{"v":710.49,"d":"710.49 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms de HM-20, recubrimiento con arena según detalle de zanja tipo, cinta señalizadora, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S2-S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,null,{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":3}," S3-S4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,null,{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":39.6,"d":"39.60"},{"v":101.77,"d":"101.77 €"},{"v":4030.09,"d":"4,030.09 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_ACOM",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de saneamiento en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10.5,"d":"10.50"},null,null,1.05]
[{"$nulls":3}," previsión conex. acom. existente",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3}," conex. bajantes",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":10.5,"d":"10.50"}]
[{"$nulls":9},13.05,{"v":31.36,"d":"31.36 €"},{"v":409.25,"d":"409.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":11016.130000000001,"d":"11,016.13 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":25852.660000000003,"d":"25,852.66 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S2-S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,null,{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":3}," S3-S4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,null,{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3}," ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":39.6,"d":"39.60"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":1553.51,"d":"1,553.51 €"}]
[]
[null,"PVC TØ250",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3}," S1-S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," conex. acom. ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":26.5,"d":"26.50"},null,null,2.65]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," P1.2-P1.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3}," P1.3-P1.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,null,{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3}," P1.4-P1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3}," P2.2-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":43,"d":"43.00"},null,null,{"v":4.3,"d":"4.30"}]
[{"$nulls":9},76.45,{"v":29.39,"d":"29.39 €"},{"v":2246.87,"d":"2,246.87 €"}]
[]
[null,"PVC TØ200",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 200 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 200 mm. de diámetro y espesor de 4,9 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," conex. acometidas bajantes",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":10.5,"d":"10.50"}]
[{"$nulls":3}," P1.1-P1.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,null,{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3}," P2.1-P2.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,null,{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":62.5,"d":"62.50"},null,null,6.25]
[{"$nulls":9},68.75,{"v":21.9,"d":"21.90 €"},{"v":1505.63,"d":"1,505.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":5306.01,"d":"5,306.01 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":5306.01,"d":"5,306.01 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Anular pozo existente",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":604.92,"d":"604.92 €"}]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," P1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," P2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":584.18,"d":"584.18 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," P1.2",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," P1.3",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," P1.4",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," P2.2",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":2594.94,"d":"2,594.94 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," P2",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S2,S3,S4",{"$nulls":4},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":3452.04,"d":"3,452.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":7236.08,"d":"7,236.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"RED FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S1-S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3}," S2-S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":44.8,"d":"44.80"}]
[{"$nulls":3}," S3-S4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":5.6,"d":"5.60"}]
[{"$nulls":3}," Pozos S2, S3, S4",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"RED PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," P1.4 - P1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3}," P2.2-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3}," Pozos P1, P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":78.4,"d":"78.40"},null,null,7.84]
[{"$nulls":3},"AREA FRESADA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,null,{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":3},"Acera 6 - 8",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," red pluviales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33,"d":"33.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33,"d":"33.00"}]
[{"$nulls":3}," resto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},189.24,{"v":2.05,"d":"2.05 €"},{"v":387.94,"d":"387.94 €"}]
[]
[null,"MBC_SURF_D",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE AC11 SURF D 5"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC11 SURF D, de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 11 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"RED FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S1-S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3}," S2-S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":44.8,"d":"44.80"}]
[{"$nulls":3}," S3-S4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":5.6,"d":"5.60"}]
[{"$nulls":3}," Pozos S2, S3, S4",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"RED PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," P1.4 - P1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3}," P2.2-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3}," Pozos P1, P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":78.4,"d":"78.40"},null,null,7.84]
[{"$nulls":3},"AREA FRESADA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,null,{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":3},"Acera 6 - 8",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," red pluviales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33,"d":"33.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33,"d":"33.00"}]
[{"$nulls":3}," resto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},189.24,{"v":21.57,"d":"21.57 €"},{"v":4081.91,"d":"4,081.91 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":4469.849999999999,"d":"4,469.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"RED FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S1-S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3}," S2-S3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":44.8,"d":"44.80"}]
[{"$nulls":3}," S3-S4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":5.6,"d":"5.60"}]
[{"$nulls":3}," Pozos S2, S3, S4",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"RED PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," P1.4 - P1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3}," P2.2-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3}," Pozos P1, P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":78.4,"d":"78.40"},null,null,7.84]
[{"$nulls":9},86.24,{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":2970.97,"d":"2,970.97 €"}]
[]
[null,"HGON ARM ACE",null,"M2 SOLERA HORM. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-25 en formación de aceras, de 15 cm de espesor, incluso unión a la solera existente mediante barra corrugada DN 8 de 80 cm de longitud, recibida en solera existente mediante resina cada 50 cm., hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3}," red fecales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3}," red pluviales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":42,"d":"42.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":3},"Acera nº2-4",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," resto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":55,"d":"55.00"},null,null,{"v":55,"d":"55.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":119,"d":"119.00"},{"v":35.16,"d":"35.16 €"},{"v":4184.04,"d":"4,184.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":7155.01,"d":"7,155.01 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"ZAR_BOR_GRA",null,"M BORDILLO GRANITO 0,25 x 0,15"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de granito recto a curvo, arista biselada de 0,25 v 0,15 de 1 metro de longitud, con cortes aserrados y caras flameadas, incluso asiento de hormigón HM-20 y capa de zahorra artificial tipo ZA20, incluso rebajes, rejunteado con M.C.P. 1:1, cortes, suministro, transporte y colocación, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"arquetas conexión aguas abajo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":47.6,"d":"47.60 €"},{"v":238,"d":"238.00 €"}]
[]
[null,"ZAR_PAV_BALD",null,"M2 PAVIMENTO BALDOSA HIDRAULICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de acera compuesto por baldosa hidráulica sin pulir, similar al existente, recibido con mortero de cemento, incluso p.p. de loseta especial antideslizante, pavimento táctil de tetones s/normas Sercu para supresión de barreras arquitectónicas, p.p. de juntas de dilatación de PVC cada 5 m., diseño según planos, pavimentación de las tapas rellenables de las arquetas, todo ello según dimensiones en planos, incluido suministro, transporte y colocación."]
[{"$nulls":3},"Acera nº2-4",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," red fecales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3}," red pluviales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":42,"d":"42.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":3}," resto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":55,"d":"55.00"},null,null,{"v":55,"d":"55.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":119,"d":"119.00"},{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":4802.84,"d":"4,802.84 €"}]
[]
[null,"ZAR_CUNETA_30CM",null,"M CUNETA HORMIGON IN SITU 30 CM"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hirmigón \"in situ\" de 30 cm de ancho, de hormigón HA-25, junto bordillos de acera, con asiento de zahorra artificial tipo ZA20 y mallazo 20/20/5, de las dimensiones indicadas en planos, incluso p.p. de excavación, encofrado y desencofrado, pendientes, suministro de materiales y ejecución del acabado superficial."]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"$nulls":4},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":29.75,"d":"29.75 €"},{"v":446.25,"d":"446.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":5487.09,"d":"5,487.09 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":17111.95,"d":"17,111.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},51.25,null,null,51.25]
[{"$nulls":9},51.25,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":666.76,"d":"666.76 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},11.25,null,null,11.25]
[{"$nulls":9},11.25,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":254.36,"d":"254.36 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.41,null,null,0.41]
[{"$nulls":9},0.41,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":12.69,"d":"12.69 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.51,null,null,0.51]
[{"$nulls":9},0.51,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":54.62,"d":"54.62 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.91,null,null,0.91]
[{"$nulls":9},0.91,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":97.46,"d":"97.46 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9.1,"d":"9.10"},null,null,{"v":9.1,"d":"9.10"}]
[{"$nulls":9},{"v":9.1,"d":"9.10"},{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":281.55,"d":"281.55 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},2.03,null,null,2.03]
[{"$nulls":9},2.03,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},203.25,null,null,203.25]
[{"$nulls":9},203.25,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":4595.48,"d":"4,595.48 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},6.78,null,null,6.78]
[{"$nulls":9},6.78,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":209.77,"d":"209.77 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},null,null,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":10.71,"d":"10.71 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},null,null,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":19.8,"d":"19.80 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.08,null,null,0.08]
[{"$nulls":9},0.08,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":26.4,"d":"26.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":6229.6,"d":"6,229.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"CONX_ARQ",null,"UN CONEX. ARQ. EXISTENTE"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva red a arqueta existente mediante perforadora con corona diamantada de 300-400mm de diámetro, hasta 35cm de espesor. Así como el sellado de la junta y la adecuación del pozo. Incluye los medios mecánicos y auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Unidad totalmente terminada."]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S4",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":375,"d":"375.00 €"},{"v":375,"d":"375.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1875,"d":"1,875.00 €"},{"v":1875,"d":"1,875.00 €"}]
[]
[null,"FO_CAD",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1125,"d":"1,125.00 €"},{"v":1125,"d":"1,125.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":3435,"d":"3,435.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":65171.30000000001,"d":"65,171.30 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":65171.30000000001,"d":"65,171.30 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","SUST RED SAN. ZELAI ONDO 2-4 , 6-8"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":25852.6506,"d":"25,852.65 €"},{"v":0.4,"d":"40.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":5305.9985,"d":"5,306.00 €"},{"v":0.08,"d":"8.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":7236.08,"d":"7,236.08 €"},{"v":0.11,"d":"11.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":17111.9468,"d":"17,111.95 €"},{"v":0.26,"d":"26.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":6229.6121,"d":"6,229.61 €"},{"v":0.1,"d":"10.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":3435,"d":"3,435.00 €"},{"v":0.05,"d":"5.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":65171.288,"d":"65,171.29 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":13685.97,"d":"13,685.97 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":78857.25848,"d":"78,857.26 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}