{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":1195,"n_cols":12,"rows_kept":1195,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[36,3,36,7],[37,3,37,8],[52,3,52,7],[53,3,53,8],[75,3,75,7],[76,3,76,8],[96,3,96,7],[97,3,97,8],[112,3,112,7],[113,3,113,8],[128,3,128,7],[129,3,129,8],[157,3,157,7],[158,3,158,8],[163,3,163,7],[164,3,164,8],[186,3,186,8],[189,3,189,7],[190,3,190,8],[195,3,195,7],[196,3,196,8],[202,3,202,7],[203,3,203,8],[216,3,216,8],[219,3,219,7],[220,3,220,8],[226,3,226,8],[229,3,229,7],[230,3,230,8],[243,3,243,7],[244,3,244,8],[249,3,249,7],[250,3,250,8],[257,3,257,8],[260,3,260,7],[261,3,261,8],[268,3,268,7],[269,3,269,8],[277,3,277,7],[278,3,278,8],[284,3,284,7],[285,3,285,8],[292,3,292,7],[293,3,293,8],[303,3,303,7],[304,3,304,8],[313,3,313,8],[315,3,315,8],[320,3,320,7],[321,3,321,8],[331,3,331,7],[332,3,332,8],[337,3,337,8],[339,3,339,8],[345,3,345,7],[346,3,346,8],[353,3,353,8],[356,3,356,7],[357,3,357,8],[362,3,362,7],[363,3,363,8],[370,3,370,7],[371,3,371,8],[378,3,378,7],[379,3,379,8],[386,3,386,7],[387,3,387,8],[393,3,393,8],[396,3,396,7],[397,3,397,8],[402,3,402,8],[405,3,405,7],[406,3,406,8],[413,3,413,8],[416,3,416,7],[417,3,417,8],[426,3,426,7],[427,3,427,8],[432,3,432,8],[435,3,435,7],[436,3,436,8],[441,3,441,8],[444,3,444,7],[445,3,445,8],[450,3,450,8],[453,3,453,7],[454,3,454,8],[459,3,459,7],[460,3,460,8],[465,3,465,8],[467,3,467,8],[471,3,471,7],[472,3,472,8],[477,3,477,7],[478,3,478,8],[483,3,483,7],[484,3,484,8],[492,3,492,8],[495,3,495,7],[496,3,496,8],[501,3,501,7],[502,3,502,8],[507,3,507,7],[508,3,508,8],[513,3,513,7],[514,3,514,8],[519,3,519,8],[521,3,521,8],[525,3,525,7],[526,3,526,8],[532,3,532,7],[533,3,533,8],[538,3,538,8],[540,3,540,8],[544,3,544,7],[545,3,545,8],[550,3,550,7],[551,3,551,8],[556,3,556,7],[557,3,557,8],[564,3,564,8],[567,3,567,7],[568,3,568,8],[573,3,573,8],[576,3,576,7],[577,3,577,8],[582,3,582,8],[584,3,584,8],[586,3,586,8],[590,3,590,7],[591,3,591,8],[602,3,602,7],[603,3,603,8],[614,3,614,7],[615,3,615,8],[624,3,624,7],[625,3,625,8],[635,3,635,7],[636,3,636,8],[643,3,643,7],[644,3,644,8],[650,3,650,8],[655,3,655,7],[656,3,656,8],[672,3,672,7],[673,3,673,8],[678,3,678,7],[679,3,679,8],[694,3,694,7],[695,3,695,8],[700,3,700,7],[701,3,701,8],[717,3,717,8],[720,3,720,7],[721,3,721,8],[736,3,736,7],[737,3,737,8],[742,3,742,7],[743,3,743,8],[771,3,771,7],[772,3,772,8],[787,3,787,8],[790,3,790,7],[791,3,791,8],[819,3,819,7],[820,3,820,8],[833,3,833,7],[834,3,834,8],[849,3,849,7],[850,3,850,8],[865,3,865,8],[867,3,867,8],[871,3,871,7],[872,3,872,8],[887,3,887,7],[888,3,888,8],[903,3,903,7],[904,3,904,8],[919,3,919,7],[920,3,920,8],[935,3,935,7],[936,3,936,8],[951,3,951,7],[952,3,952,8],[967,3,967,7],[968,3,968,8],[983,3,983,7],[984,3,984,8],[997,3,997,7],[998,3,998,8],[1013,3,1013,7],[1014,3,1014,8],[1029,3,1029,7],[1030,3,1030,8],[1045,3,1045,7],[1046,3,1046,8],[1061,3,1061,7],[1062,3,1062,8],[1069,3,1069,8],[1073,3,1073,7],[1074,3,1074,8],[1084,3,1084,7],[1085,3,1085,8],[1090,3,1090,7],[1091,3,1091,8],[1098,3,1098,7],[1099,3,1099,8],[1104,3,1104,7],[1105,3,1105,8],[1109,3,1109,7],[1110,3,1110,8],[1120,3,1120,7],[1121,3,1121,8],[1129,3,1129,7],[1130,3,1130,8],[1135,3,1135,7],[1136,3,1136,8],[1140,3,1140,7],[1141,3,1141,8],[1150,3,1150,7],[1151,3,1151,8],[1156,3,1156,7],[1157,3,1157,8],[1163,3,1163,7],[1164,3,1164,8],[1169,3,1169,7],[1170,3,1170,8],[1175,3,1175,7],[1176,3,1176,8],[1183,3,1183,7],[1184,3,1184,8],[1189,3,1189,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"FLOREAGA Y ATXABALETA - HORNIDURA_ SAN"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"      Desglose en demoliciones",{"v":1,"d":"1.00"},157.56,0.15,null,23.63]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PAVIMENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Total zona Baldosa Hidraulica",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Total zona Adoquín",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      Desglose en demoliciones",{"v":1,"d":"1.00"},85.23,0.15,null,12.78]
[{"$nulls":3},"   A deducir ABASTECIMIENTO",{"v":-1,"d":"-1.00"},30.15,0.15,null,-4.52]
[{"$nulls":3},"   A deducir SANEA. FECAL",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":53.9,"d":"53.90"},0.15,null,-8.09]
[{"$nulls":3},"   A deducir SANEA. PLUVIAL",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":19.8,"d":"19.80"},0.15,null,-2.97]
[{"$nulls":3},"   A deducir ALUMBRADO",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":50.4,"d":"50.40"},0.15,null,-7.56]
[{"$nulls":9},64.27,{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":2533.52,"d":"2,533.52 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PAVIMENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":2419.62,"d":"2,419.62 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_AD",null,"M2 DEMOL PAVIM ADOQUIN"]
[{"$nulls":3},"Arranque de adoquín, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,0.45,{"v":13.5,"d":"13.50"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   F-1-1 - F-1-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00"},null,0.55,{"v":18.7,"d":"18.70"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   P-1-1 - P-1-4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,0.55,{"v":19.8,"d":"19.80"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AAlum-3 - AAlum-3'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,0.45,3.15]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PAVIMENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"},null,{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":72.5,"d":"72.50"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.8,"d":"1.80"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1.7,"d":"1.70"},1.53]
[{"$nulls":3},"   A deducir ABASTECIMIENTO",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":13.5,"d":"13.50"},null,null,{"v":-13.5,"d":"-13.50"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir SANEA. FECAL",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":18.7,"d":"18.70"},null,null,{"v":-18.7,"d":"-18.70"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir SANEA. PLUVIAL",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":19.8,"d":"19.80"},null,null,{"v":-19.8,"d":"-19.80"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir ALUMBRADO",{"v":-1,"d":"-1.00"},3.15,null,null,-3.15]
[{"$nulls":9},85.23,{"v":13.28,"d":"13.28 €"},{"v":1131.85,"d":"1,131.85 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - Ac 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"},null,0.45,16.65]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   F-1-2 - F-1-3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,0.55,22.55]
[{"$nulls":3},"   F-2-1 - F-1-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,0.55,12.65]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Alum-Cnx - AAlum-3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,0.45,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"   AAlum-3 - AAlum-6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,0.45,29.25]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PAVIMENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35.7,"d":"35.70"},null,2.15,76.76]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},22.55,null,{"v":1.2,"d":"1.20"},27.06]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.6,"d":"3.60"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},5.04]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},7.05,null,{"v":1.2,"d":"1.20"},8.46]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},30.95,null,{"v":1.3,"d":"1.30"},40.24]
[{"$nulls":3},"   A deducir ABASTECIMIENTO",{"v":-1,"d":"-1.00"},16.65,null,null,-16.65]
[{"$nulls":3},"   A deducir SANEA. FECAL",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":35.2,"d":"35.20"},null,null,{"v":-35.2,"d":"-35.20"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir ALUMBRADO",{"v":-1,"d":"-1.00"},47.25,null,null,-47.25]
[{"$nulls":9},157.56,{"v":10.94,"d":"10.94 €"},{"v":1723.71,"d":"1,723.71 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   F-1-1 - F-1-2",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   P-1-1 - P-1-4",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AAlum-3 - AAlum-3'",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PAVIMENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Bordillo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":101,"d":"101.00"},null,null,{"v":101,"d":"101.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":106.4,"d":"106.40"},{"v":5.47,"d":"5.47 €"},{"v":582.01,"d":"582.01 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   F-1-1 - F-1-2",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   P-1-1 - P-1-4",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AAlum-3 - AAlum-3'",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PAVIMENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Cuneta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":101,"d":"101.00"},null,null,{"v":101,"d":"101.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":106.4,"d":"106.40"},{"v":8.18,"d":"8.18 €"},{"v":870.35,"d":"870.35 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":15.6,"d":"15.60"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,0.45,{"v":10.8,"d":"10.80"}]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,0.45,{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[{"$nulls":3},"   F-2-1 - F-1-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   F-1-1 - F-1-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,0.55,{"v":3.3,"d":"3.30"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   P-1-1 - P-1-4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,0.55,{"v":3.3,"d":"3.30"}]
[{"$nulls":3},"   P-1-4 - P-1-Cnx",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,0.55,22.55]
[{"$nulls":3},"   P-2-1 - P-1-4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,0.55,35.75]
[{"$nulls":3},"   P-2-3' - P-2-3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AAlum-3 - AAlum-3'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,0.45,{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PAVIMENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35.7,"d":"35.70"},null,1.15,41.06]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.3,"d":"5.30"},null,{"v":0.7,"d":"0.70"},3.71]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18.2,"d":"18.20"},null,0.75,13.65]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.2,"d":"6.20"},null,{"v":1.3,"d":"1.30"},8.06]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14.7,"d":"14.70"},null,1.15,16.91]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23.2,"d":"23.20"},null,1.05,24.36]
[{"$nulls":3},"   A deducir ABASTECIMIENTO",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":10.8,"d":"10.80"},null,null,{"v":-10.8,"d":"-10.80"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir SANEA. PLUVIAL",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":58.3,"d":"58.30"},null,null,{"v":-58.3,"d":"-58.30"}]
[{"$nulls":9},155.95,{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":1752.88,"d":"1,752.88 €"}]
[]
[null,"FRE_PAV_ASF",null,"M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO"]
[{"$nulls":3},"Fresado de pavimento asfáltico bituminoso, mediante fresadora, en un espesor mínimo de 5 centímetros, y posterior barrido y limpieza de la zona fresada, incluso precortes, medios auxiliares necesarios, carga y transporte del material fresado a vertedero autorizado y cánon de vertido, preparada la superficie para recibir la nueva capa de rodadura."]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Sobreancho cruce calzada",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":52,"d":"52.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":52,"d":"52.00"},{"v":7.18,"d":"7.18 €"},{"v":373.36,"d":"373.36 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,null,{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 5 (25%)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},0.25,null,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   F-1-1 - F-1-2 (25%)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},0.25,null,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"   F-2-1 - F-2-2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   P-2-3' - F-2-3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"   P-1-3 - F-1-4 (25%)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},0.25,null,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AAlum-3 - AAlum-3' (25%)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},0.25,null,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PAVIMENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35.7,"d":"35.70"},null,null,{"v":35.7,"d":"35.70"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.3,"d":"5.30"},null,null,{"v":5.3,"d":"5.30"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18.2,"d":"18.20"},null,null,{"v":18.2,"d":"18.20"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.2,"d":"6.20"},null,null,{"v":6.2,"d":"6.20"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14.7,"d":"14.70"},null,null,{"v":14.7,"d":"14.70"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23.2,"d":"23.20"},null,null,{"v":23.2,"d":"23.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":169.3,"d":"169.30"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":262.42,"d":"262.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":11649.72,"d":"11,649.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":5,"d":"5.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":3.52,"d":"3.52 €"},{"v":352,"d":"352.00 €"}]
[]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":51,"d":"51.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":51,"d":"51.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":17.6,"d":"17.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":68.6,"d":"68.60"},{"v":1.92,"d":"1.92 €"},{"v":131.71,"d":"131.71 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":2914.56,"d":"2,914.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":3398.27,"d":"3,398.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":51,"d":"51.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":51,"d":"51.00"}]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":17.6,"d":"17.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":68.6,"d":"68.60"},{"v":3.97,"d":"3.97 €"},{"v":272.34,"d":"272.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":272.34,"d":"272.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Localizacion conducccion y SSAA",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Localizacion conducccion y SSAA",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Localizacion conducccion y SSAA",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Localizacion conducccion y SSAA",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Localizacion conducccion y SSAA",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":6417.36,"d":"6,417.36 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Localizacion conducccion y SSAA",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":102.9,"d":"102.90 €"},{"v":411.6,"d":"411.60 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Localizacion acometidas",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Localizacion acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":321,"d":"321.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":7149.96,"d":"7,149.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - Ac 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"},null,null,{"v":37,"d":"37.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":91,"d":"91.00"},{"v":32.41,"d":"32.41 €"},{"v":2949.31,"d":"2,949.31 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"   ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,null,{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":863.06,"d":"863.06 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":51,"d":"51.00"},null,null,{"v":51,"d":"51.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,null,{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":73,"d":"73.00"},{"v":24.24,"d":"24.24 €"},{"v":1769.52,"d":"1,769.52 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac 2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac 2.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":19,"d":"19.00"},{"v":19.53,"d":"19.53 €"},{"v":371.07,"d":"371.07 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   F-1-1 - F-1-3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":75,"d":"75.00"},null,null,{"v":75,"d":"75.00"}]
[{"$nulls":3},"   F-2-1 - F-1-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,null,{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   P-1-1 - P-1-4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,null,{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3},"   P-1-4 - P-1-Cnx",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,null,{"v":41,"d":"41.00"}]
[{"$nulls":3},"   P-2-1 - P-1-4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,null,{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":240,"d":"240.00"},{"v":53.33,"d":"53.33 €"},{"v":12799.2,"d":"12,799.20 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   F-1-1 - F-1-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   F-2-1 - F-2-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   P-1-3 - P-1-4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   P-2-3' - P-2-3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":29,"d":"29.00"},{"v":64.59,"d":"64.59 €"},{"v":1873.11,"d":"1,873.11 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":20625.27,"d":"20,625.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":43095.56,"d":"43,095.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   F-1-1 - F-1-3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":81,"d":"81.00"},null,null,{"v":81,"d":"81.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   P-1-1 - P-1-4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":42,"d":"42.00"},null,null,{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":3},"   P-1-4 - P-1-Cnx",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,null,{"v":41,"d":"41.00"}]
[{"$nulls":3},"   P-2-1 - P-1-4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,null,{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":3},"   P-2-3' - P-2-3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":239,"d":"239.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":9375.97,"d":"9,375.97 €"}]
[]
[null,"PVC TØ250",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   F-2-1 - F-1-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":29.39,"d":"29.39 €"},{"v":881.7,"d":"881.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":10257.67,"d":"10,257.67 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":10257.67,"d":"10,257.67 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø150",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 150 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":89,"d":"89.00"},null,null,{"v":89,"d":"89.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,null,{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":149,"d":"149.00"},{"v":59.81,"d":"59.81 €"},{"v":8911.69,"d":"8,911.69 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":8911.69,"d":"8,911.69 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_90_Ø150",null,"UN CODO FD EE 90º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 90º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø150",null,"UN CODO FD EE 45º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"},{"v":1174.2,"d":"1,174.20 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø150",null,"UN CODO FD EE 22º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"},{"v":2348.4,"d":"2,348.40 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø150",null,"UN CODO FD EE 11º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"},{"v":2739.8,"d":"2,739.80 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø150",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":133.29,"d":"133.29 €"},{"v":399.87,"d":"399.87 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":6857.97,"d":"6,857.97 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_150X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":172.31,"d":"172.31 €"},{"v":172.31,"d":"172.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":172.31,"d":"172.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_150",null,"UN CONO RED. BB 150"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 150 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":95.98,"d":"95.98 €"},{"v":191.96,"d":"191.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":191.96,"d":"191.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ150",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":119.05,"d":"119.05 €"},{"v":595.25,"d":"595.25 €"}]
[]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":81.64,"d":"81.64 €"},{"v":81.64,"d":"81.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":676.89,"d":"676.89 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø150 L1000",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø150 LONG. 1000 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 150 mm. y longitud 1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":300.59,"d":"300.59 €"},{"v":300.59,"d":"300.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":300.59,"d":"300.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)"]
[null,"EE Ø150",null,"UN EMPALME ENCHUFE ENCHUFE Ø150 MM."]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil enchufe - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":165.63,"d":"165.63 €"},{"v":165.63,"d":"165.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)",{"$nulls":7},{"v":165.63,"d":"165.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø150",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø150"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":53.67,"d":"53.67 €"},{"v":53.67,"d":"53.67 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":76.59,"d":"76.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":17353.63,"d":"17,353.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 90",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 90 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 90 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   BY-PASS - General",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":80,"d":"80.00"},null,null,{"v":80,"d":"80.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":12.26,"d":"12.26 €"},{"v":980.8,"d":"980.80 €"}]
[]
[null,"PEAD 75",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 75 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 75 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - Ac 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"},null,null,{"v":37,"d":"37.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":37,"d":"37.00"},{"v":8.45,"d":"8.45 €"},{"v":312.65,"d":"312.65 €"}]
[]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac 2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac 2.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"   BY-PASS - Ramal acometida",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,null,{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":418.14,"d":"418.14 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":1711.5899999999997,"d":"1,711.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_160",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:160"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":44.97,"d":"44.97 €"},{"v":44.97,"d":"44.97 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_75",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19.05,"d":"19.05 €"},{"v":19.05,"d":"19.05 €"}]
[]
[null,"VALONA_160",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 160"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17.53,"d":"17.53 €"},{"v":17.53,"d":"17.53 €"}]
[]
[null,"VALONA_75",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.98,"d":"5.98 €"},{"v":5.98,"d":"5.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":87.53,"d":"87.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":1799.1199999999997,"d":"1,799.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":341.58,"d":"341.58 €"},{"v":683.16,"d":"683.16 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø65",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":822.24,"d":"822.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":822.24,"d":"822.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_75_2\"",null,"UN ACOM. TIPO A SOBRE PEAD 75x63"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 75 con la acometida existente, mediante TE de derivación, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\", y p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida, según croquis adjunto Acometida Tipo A"]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":394.68,"d":"394.68 €"},{"v":394.68,"d":"394.68 €"}]
[]
[null,"ACOM_B_75_2\"",null,"UN ACOM. TIPO B SOBRE TUBO PEAD 75x63"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 75 con las acometidas existentes, mediante TEs de derivación, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para las conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B."]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":581.05,"d":"581.05 €"},{"v":581.05,"d":"581.05 €"}]
[]
[null,"ACOM_BYPASS_TIPO II",null,"UN ACOM. SOBRE BYPASS TUB. PEAD 90_32"]
[{"$nulls":3},"Conexión de tubería provisional de abasteciminto de PEAD PN16 de diámetro variable entre 90 y 32 mm., con la acometida existente, mediante TE o collarín de derivación, válvula de bola de diámetro similar al de la acometida existente, totalmente rematado y protegido, incluso p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida."]
[{"$nulls":3},"   BY-PASS - General",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   BY-PASS - Ramal acometida",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   BY-PASS - Acometias",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":360,"d":"360.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":1335.73,"d":"1,335.73 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"BRI 41",null,"UN BOCA DE RIEGO BRI 41"]
[{"$nulls":3},"Boca de riego tipo BRI 41 de Irúa o similar, instalada sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo o HM-20, incluso piezas especiales necesarias, según detalles de planos, totalmente terminada.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision reposicion",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Conexion red general",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":207,"d":"207.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":207,"d":"207.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":2862.73,"d":"2,862.73 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":22837.72,"d":"22,837.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   F-2-1 - F-2-3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AAlum-1 - AAlum-6",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   AAlum-3'",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":3505.08,"d":"3,505.08 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"   P-2-2 - P-2-4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   F-1-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   P-1-2 - P-1-3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   P-1-5 - P-1-6",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":4324.9,"d":"4,324.90 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   F-1-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   P-1-1 - P-1-4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   P-2-1 - P-2-2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":5178.06,"d":"5,178.06 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":400.32,"d":"400.32 €"}]
[]
[null,"SUM_IMB",null,"UN SUMIDERO PARA IMBORNAL"]
[{"$nulls":3},"Formación de sumidero para imbornal, mediante marco y rejilla de fundición dúctil C-250, según Norma EN 124 en vigor, de dimensiones aproximadas de 500 x 260 mm, para recogida lineal de cuneta, abatible, antirrobo y superficie metálica antideslizante, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo de un pie y solera de hormigón, que incluye nivelación, recibido de tuberías y refuerzo mediante hormigonado del perímetro de la arqueta, totalmente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Sumideros",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prev. sust. sum. P-2-3'",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision adicionales",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":241.5,"d":"241.50 €"},{"v":1449,"d":"1,449.00 €"}]
[]
[null,"CANAL H-POL H=143 RA",null,"M CANALETA HGON POLIMERO H143 REJ. RANURAD"]
[{"$nulls":3},"Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 143 mm. de altura ALFA-DRAIN o equivalente, para cargas ligeras y medias: zonas peatonales, salidas de garaje, jardines, centros comerciales y campos de juego; sin pendiente incorporada, rejilla de fundición dúctil, incluso solera de  hormigón HM-20 N/mm2 y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Previo acceso nº5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision frente nº1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":84.42,"d":"84.42 €"},{"v":1013.04,"d":"1,013.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":15870.400000000001,"d":"15,870.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":5.2,"d":"5.20"},{"v":67.6,"d":"67.60"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,0.45,{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   F-1-1 - F-1-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,0.55,{"v":3.3,"d":"3.30"}]
[{"$nulls":3},"   F-2-1 - F-1-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   P-1-1 - P-1-4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,0.55,{"v":3.3,"d":"3.30"}]
[{"$nulls":3},"   P-2-3' - P-2-3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AAlum-3 - AAlum-3'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,0.45,{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":100.2,"d":"100.20"},{"v":2.05,"d":"2.05 €"},{"v":205.41,"d":"205.41 €"}]
[]
[null,"MNC_INT_4",null,"M2 MBC CAPA INTERMEDIA DE 4 CMS G-20"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa intermedia, Tipo G-20, extendido y compactado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":5.2,"d":"5.20"},{"v":67.6,"d":"67.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":67.6,"d":"67.60"},{"v":14.42,"d":"14.42 €"},{"v":974.79,"d":"974.79 €"}]
[]
[null,"LINEA CONT_DISCON 10",null,"M LINEA CONTINUA Y/O DISCONTINUA DE 10 CM"]
[{"$nulls":3},"Línea continua y/o discontinua  (1 m de trazo - 1 m vano) de 10 cm de ancho con pintura blanca o de color reflectante convencional, incluso limpieza previa de la superficie."]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   F-1-1 - F-1-2",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   P-1-1 - P-1-4",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AAlum-3 - AAlum-3'",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PAVIMENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Bordillo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":103,"d":"103.00"},null,null,{"v":103,"d":"103.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":108.4,"d":"108.40"},{"v":3.68,"d":"3.68 €"},{"v":398.91,"d":"398.91 €"}]
[]
[null,"PINTUR_2 COMPONENTES",null,"M2 MARCAS VIALES - PINTURA DOS COMPONENTES"]
[{"$nulls":3},"Pintura de dos componentes, para pasos de cebra, textos, flechas e isletas. Deberá cumplir con las características exigidas en el art. 700 del PG3, y en particular tener un valor SRT mayor o igual a 45, para evitar el deslizamiento; o bien presentar el certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones, otorgado por organismos públicos y privados autorizados."]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PAVIMENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Paso de cebra",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":25.48,"d":"25.48 €"},{"v":203.84,"d":"203.84 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_6",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE D-8 6CMS"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de 6 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente tipo D-8 ofita, para capa de rodadura, previo riego (no incluido en el precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado. "]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":5.2,"d":"5.20"},{"v":67.6,"d":"67.60"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,0.45,{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   F-1-1 - F-1-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,0.55,{"v":3.3,"d":"3.30"}]
[{"$nulls":3},"   F-2-1 - F-1-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   P-1-1 - P-1-4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,0.55,{"v":3.3,"d":"3.30"}]
[{"$nulls":3},"   P-2-3' - P-2-3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AAlum-3 - AAlum-3'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,0.45,{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":100.2,"d":"100.20"},{"v":24.18,"d":"24.18 €"},{"v":2422.84,"d":"2,422.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":4205.79,"d":"4,205.79 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,0.45,{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   F-1-1 - F-1-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,0.55,{"v":3.3,"d":"3.30"}]
[{"$nulls":3},"   F-2-1 - F-1-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   P-1-1 - P-1-4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,0.55,{"v":3.3,"d":"3.30"}]
[{"$nulls":3},"   P-2-3' - P-2-3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AAlum-3 - AAlum-3'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,0.45,{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":32.6,"d":"32.60"},{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":1123.07,"d":"1,123.07 €"}]
[]
[null,"HGON SOL 35",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 35 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 35 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":15.6,"d":"15.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":15.6,"d":"15.60"},{"v":60.29,"d":"60.29 €"},{"v":940.52,"d":"940.52 €"}]
[]
[null,"HGON ARM ACE",null,"M2 SOLERA HORM. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-25 en formación de aceras, de 15 cm de espesor, incluso unión a la solera existente mediante barra corrugada DN 8 de 80 cm de longitud, recibida en solera existente mediante resina cada 50 cm., hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,0.45,{"v":10.8,"d":"10.80"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,0.45,{"v":13.5,"d":"13.50"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - Ac 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"},null,0.45,16.65]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   F-1-1 - F-1-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00"},null,0.55,{"v":18.7,"d":"18.70"}]
[{"$nulls":3},"   F-1-2 - F-1-3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,0.55,22.55]
[{"$nulls":3},"   F-2-1 - F-1-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,0.55,12.65]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   P-1-1 - P-1-4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,0.55,{"v":19.8,"d":"19.80"}]
[{"$nulls":3},"   P-1-4 - P-1-Cnx",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,0.55,22.55]
[{"$nulls":3},"   P-2-1 - P-1-4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,0.55,35.75]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Alum-Cnx - AAlum-3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,0.45,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"   AAlum-3 - AAlum-6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,0.45,29.25]
[{"$nulls":3},"   AAlum-3 - AAlum-3'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,0.45,3.15]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PAVIMENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Total zona Baldosa Hidraulica",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      Desglose en demoliciones",{"v":1,"d":"1.00"},246.64,null,null,246.64]
[{"$nulls":3},"   Total zona Adoquín",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      Desglose en demoliciones",{"v":1,"d":"1.00"},85.23,null,null,85.23]
[{"$nulls":3},"   A deducir ABASTECIMIENTO",{"v":-1,"d":"-1.00"},40.95,null,null,-40.95]
[{"$nulls":3},"   A deducir SANEA. FECAL",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":53.9,"d":"53.90"},null,null,{"v":-53.9,"d":"-53.90"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir SANEA. PLUVIAL",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":78.1,"d":"78.10"},null,null,{"v":-78.1,"d":"-78.10"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir ALUMBRADO",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":50.4,"d":"50.40"},null,null,{"v":-50.4,"d":"-50.40"}]
[{"$nulls":9},331.87,{"v":35.16,"d":"35.16 €"},{"v":11668.55,"d":"11,668.55 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Marco HGON trampillon NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[{"$nulls":3},"   Anclajes en pendientes",{"v":14,"d":"14.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.5,"d":"0.50"},6.72]
[{"$nulls":3},"   PREVISION Refuerzos y anclajes",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},2.05]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION Refuerzos y anclajes",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},3.07]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION Refuerzos y anclajes",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},3.07]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION Refuerzos y anclajes",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},3.07]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION Refuerzos y anclajes",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},3.07]
[{"$nulls":9},21.25,{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":2527.69,"d":"2,527.69 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":16259.83,"d":"16,259.83 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"   P-1-1 - P-1-4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,0.55,{"v":19.8,"d":"19.80"}]
[{"$nulls":3},"   P-1-4 - P-1-Cnx",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,0.55,22.55]
[{"$nulls":3},"   P-2-1 - P-1-4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,0.55,35.75]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Alum-Cnx - AAlum-3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,0.45,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"   AAlum-3 - AAlum-6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,0.45,29.25]
[{"$nulls":3},"   AAlum-3 - AAlum-3'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,0.45,3.15]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PAVIMENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Total zona Baldosa Hidraulica",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      Desglose en demoliciones",{"v":1,"d":"1.00"},246.64,null,null,246.64]
[{"$nulls":3},"   Total zona Adoquín",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      Desglose en demoliciones",{"v":1,"d":"1.00"},85.23,null,null,85.23]
[{"$nulls":3},"   A deducir ABASTECIMIENTO",{"v":-1,"d":"-1.00"},40.95,null,null,-40.95]
[{"$nulls":3},"   A deducir SANEA. FECAL",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":53.9,"d":"53.90"},null,null,{"v":-53.9,"d":"-53.90"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir SANEA. PLUVIAL",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":78.1,"d":"78.10"},null,null,{"v":-78.1,"d":"-78.10"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir ALUMBRADO",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":50.4,"d":"50.40"},null,null,{"v":-50.4,"d":"-50.40"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,0.45,{"v":10.8,"d":"10.80"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,0.45,{"v":13.5,"d":"13.50"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - Ac 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"},null,0.45,16.65]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   F-1-1 - F-1-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00"},null,0.55,{"v":18.7,"d":"18.70"}]
[{"$nulls":3},"   F-1-2 - F-1-3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,0.55,22.55]
[{"$nulls":3},"   F-2-1 - F-1-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,0.55,12.65]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},331.87,{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":13394.27,"d":"13,394.27 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   F-1-1 - F-1-2",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   P-1-1 - P-1-4",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AAlum-3 - AAlum-3'",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":5.4,"d":"5.40"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":167.13,"d":"167.13 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   F-1-1 - F-1-2",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   P-1-1 - P-1-4",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AAlum-3 - AAlum-3'",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PAVIMENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Bordillo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":103,"d":"103.00"},null,null,{"v":103,"d":"103.00"}]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":108.4,"d":"108.40"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":2124.64,"d":"2,124.64 €"}]
[]
[null,"REP OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Unidad de reposición varia de obra civil, para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original.\r\n"]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":24,"d":"24.00"},{"$nulls":3},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":16,"d":"16.00"},{"$nulls":3},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":16,"d":"16.00"},{"$nulls":3},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":16,"d":"16.00"},{"$nulls":3},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":12,"d":"12.00"},{"$nulls":3},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PAVIMENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":16,"d":"16.00"},{"$nulls":3},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":10000,"d":"10,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":25686.04,"d":"25,686.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":46151.66,"d":"46,151.66 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9.5,"d":"9.50"},null,null,{"v":9.5,"d":"9.50"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},24.02,null,null,24.02]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},27.83,null,null,27.83]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},38.74,null,null,38.74]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},25.56,null,null,25.56]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PAVIMENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},25.56,null,null,25.56]
[{"$nulls":9},151.21,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":1967.24,"d":"1,967.24 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.69,null,null,0.69]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.42,null,null,1.42]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},2.14,null,null,2.14]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.8,"d":"1.80"},null,null,{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},4.02,null,null,4.02]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PAVIMENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},4.97,null,null,4.97]
[{"$nulls":9},15.04,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":340.05,"d":"340.05 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.09,null,null,0.09]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.09,null,null,0.09]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.16,null,null,0.16]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.22,null,null,0.22]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.13,null,null,0.13]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PAVIMENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},null,null,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[{"$nulls":9},0.79,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":24.44,"d":"24.44 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.12,null,null,0.12]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.13,null,null,0.13]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.22,null,null,0.22]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.32,null,null,0.32]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.18,null,null,0.18]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PAVIMENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.05,null,null,0.05]
[{"$nulls":9},1.02,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":109.24,"d":"109.24 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.13,null,null,0.13]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.14,null,null,0.14]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.22,null,null,0.22]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.33,null,null,0.33]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.19,null,null,0.19]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PAVIMENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.12,null,null,0.12]
[{"$nulls":9},1.13,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":121.02,"d":"121.02 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},9.26,null,null,9.26]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.76,null,null,1.76]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.34,null,null,1.34]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},9.31,null,null,9.31]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},null,null,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PAVIMENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},5.02,null,null,5.02]
[{"$nulls":9},27.49,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":850.54,"d":"850.54 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.61,null,null,0.61]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.65,null,null,0.65]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.12,null,null,1.12]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.59,null,null,1.59]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.92,null,null,0.92]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PAVIMENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.26,null,null,0.26]
[{"$nulls":9},5.15,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65.1,"d":"65.10"},null,null,{"v":65.1,"d":"65.10"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},69.75,null,null,69.75]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},119.36,null,null,119.36]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},169.22,null,null,169.22]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":98.2,"d":"98.20"},null,null,{"v":98.2,"d":"98.20"}]
[{"$nulls":9},521.63,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":11794.05,"d":"11,794.05 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},3.66,null,null,3.66]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},3.92,null,null,3.92]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},6.71,null,null,6.71]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},9.52,null,null,9.52]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},5.52,null,null,5.52]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PAVIMENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},6.19,null,null,6.19]
[{"$nulls":9},35.52,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":1098.99,"d":"1,098.99 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.09,null,null,0.09]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},null,null,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.17,null,null,0.17]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.24,null,null,0.24]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.14,null,null,0.14]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PAVIMENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.04,null,null,0.04]
[{"$nulls":9},0.78,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":27.85,"d":"27.85 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.05,null,null,0.05]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.06,null,null,0.06]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},null,null,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.14,null,null,0.14]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.08,null,null,0.08]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PAVIMENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.02,null,null,0.02]
[{"$nulls":9},0.45,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":29.7,"d":"29.70 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.02,null,null,0.02]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.02,null,null,0.02]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.04,null,null,0.04]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - SANEA PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.06,null,null,0.06]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.03,null,null,0.03]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PAVIMENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.01,null,null,0.01]
[{"$nulls":9},0.18,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":59.4,"d":"59.40 €"}]
[]
[null,"LER_170603_170605",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.06.03* Y 17.06.05 MA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.06.03* Y 17.06.05 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.06,null,null,0.06]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.88,null,null,0.88]
[{"$nulls":9},0.94,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":310.2,"d":"310.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":16732.72,"d":"16,732.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"BARAND_ACERO",null,"M BARANDILLA DE ACERO"]
[{"$nulls":3},"Barandilla de acero galvanizado pintado e inoxidable, incluyendo placas y pies de anclaje, adaptación a pendientes, p.p. de transporte, mano de obra, medios auxiliares y piecerio necesario para su colocación y anclaje, mano de imprimación y dos manos de acabado en oxiron en color a elegir por la D.O. en pies y pulido de pasamanos y barrotes horizontales de acero inox. Totalmente colocada y rematada."]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PAVIMENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Barandilla",{"v":1,"d":"1.00"},23.25,null,null,23.25]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.9,"d":"6.90"},null,null,{"v":6.9,"d":"6.90"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26.1,"d":"26.10"},null,null,{"v":26.1,"d":"26.10"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.6,"d":"4.60"},null,null,{"v":4.6,"d":"4.60"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21.2,"d":"21.20"},null,null,{"v":21.2,"d":"21.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acceso vivienda - Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.4,"d":"3.40"},null,null,{"v":3.4,"d":"3.40"}]
[{"$nulls":9},85.45,{"v":324.98,"d":"324.98 €"},{"v":27769.54,"d":"27,769.54 €"}]
[]
[null,"BORD_PIS_22x25",null,"UN BORD. PISABLE PREF. HGON. 22x25"]
[{"$nulls":3},"Bordillo rebajado de hormigón prefabricado, de 22x25cm, con doble capa extrefuerte de cuarzo, según plano de detalle, incluso suministro, base de hormigón, preparación y/o excavación de la base, colocación, mortero de agarre, recibido de juntas y remates."]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PAVIMENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Bordillo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":103,"d":"103.00"},null,null,{"v":103,"d":"103.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":103,"d":"103.00"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":3187.85,"d":"3,187.85 €"}]
[]
[null,"TPC_110",null,"M CANALIZACION TPC 110mm"]
[{"$nulls":3},"Tubería TPC PE doble pared Ø 110 s/UNE 50086-2-4N, de pared interna lisa y externa corrugada, colores rojo y verde, incluso refuerzo de hormigón de asiento en un espesor de 0,10 m, incluido suministro, transporte y colocación del tubo, sirga de acero para guiado de cables."]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Alum-Cnx - AAlum-3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,null,{"v":80,"d":"80.00"}]
[{"$nulls":3},"   AAlum-3 - AAlum-6",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,null,{"v":130,"d":"130.00"}]
[{"$nulls":3},"   AAlum-3 - AAlum-3'",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,null,{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":236,"d":"236.00"},{"v":10.08,"d":"10.08 €"},{"v":2378.88,"d":"2,378.88 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD y SALUD",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Total",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4550,"d":"4,550.00 €"},{"v":4550,"d":"4,550.00 €"}]
[]
[null,"PLAN_DESAM",null,"UN ELABORACION PLAN DE DESAMIANTADO"]
[{"$nulls":3},"Elaboración y presentación de Plan de Desamiantado ante la entidad competente."]
[{"$nulls":3},"PLAN DE DESAMIANTADO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"PELDAÑO_HGON",null,"M FORMACION DE PELDAÑOS DE HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Formación de peldaños de hormigón HA-25/B/20/II, realizado in situ incluso colocación de armadura de acero corrugado, formación de peldaño de hormigón, biseles, enfoscado de mortero, enriquecido de cemento, ruleteado y curado. Totalmente terminado. "]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PAVIMENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acceso vivienda - Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},1.35,null,null,{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,{"v":2.6,"d":"2.60"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},1.05,null,null,1.05]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"},null,null,{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},1.45,null,null,1.45]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":30.26,"d":"30.26 €"},{"v":363.12,"d":"363.12 €"}]
[]
[null,"JORN_RET_FC",null,"UN JORNADA DE RETIRADA DE FC"]
[{"$nulls":3},"Jornada de retirada de elementos de fibrocemento, incluido desplazamiento de equipos, según las indicaciones del correspondiente Plan de Desamiantado, incluido parte proporcional de gestión."]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - Ac 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":650,"d":"650.00 €"},{"v":2600,"d":"2,600.00 €"}]
[]
[null,"JUNT_ACE_150",null,"UN JUNTA ACERROJADA DN150"]
[{"$nulls":3},"Junta de union acerrojada de diametro 150mm para intalacion en el extremo union de conduccion con esfuerzos de tracción. Incluido suministro, instalacion, pruebas y medios auxiliares necesarios. Medido por unidad realmente colocada."]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Refuerzo junta en pendiente",{"v":14,"d":"14.00"},{"$nulls":3},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":92.11,"d":"92.11 €"},{"v":1289.54,"d":"1,289.54 €"}]
[]
[null,"CAD_FO",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":3},"Plano CAD Fin de Obra",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"RET_BARAN",null,"M RETIRADA DE BIONDA O BARANDILLA"]
[{"$nulls":3},"Desmontaje y retirada de bionda simple o barandilla y elementos complementarios, incluso cimentación, anclajes, tornillería, por medios mecánicos y manuales, transporte a lugar indicado por la propiedad o retirada a vertedero, incluido canon de vertido."]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PAVIMENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Barandillas existentes",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17.8,"d":"17.80"},null,null,{"v":17.8,"d":"17.80"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25.5,"d":"25.50"},null,null,{"v":25.5,"d":"25.50"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.6,"d":"4.60"},null,null,{"v":4.6,"d":"4.60"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21.2,"d":"21.20"},null,null,{"v":21.2,"d":"21.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":76.1,"d":"76.10"},{"v":8.03,"d":"8.03 €"},{"v":611.08,"d":"611.08 €"}]
[]
[null,"RET_RECOL_LUMIN",null,"UN RETIRADA Y RECOLOCACION LUMINARIA EXIST."]
[{"$nulls":3},"Retirada y recolocación de luminaria existente que incluye desconexión, desmontaje, guardia y custodia hasta su reposición, y recolocacion del mismo. Incluso desmontaje y reposicion de p.p. de tubos, arqueta, picas, cableado, pernos, base de cimentación, traslado de todo tipo  de materiales y medios auxiliares necesarios. Totalmente instalada y probada."]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PAVIMENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Luminarias existentes",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":726.85,"d":"726.85 €"},{"v":1453.7,"d":"1,453.70 €"}]
[]
[null,"RET_FC_100",null,"M RETIRADA Y TRANSPORTE TUBERIA FC DN 100"]
[{"$nulls":3},"Retirada y transporte de tubería de fibrocemento Ø 100 mm., según el correspondiente Plan de Desamiantado."]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,null,{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - Ac 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"},null,null,{"v":37,"d":"37.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":97,"d":"97.00"},{"v":16.92,"d":"16.92 €"},{"v":1641.24,"d":"1,641.24 €"}]
[]
[null,"RET_FC_150",null,"M RETIRADA Y TRANSPORTE TUBERIA FC DN 150"]
[{"$nulls":3},"Retirada y transporte de tubería de fibrocemento Ø 150 mm., según el correspondiente Plan de Desamiantado."]
[{"$nulls":3},"KATUIN - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":17.69,"d":"17.69 €"},{"v":70.76,"d":"70.76 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"SEÑALIZACION y DESVIOS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Total",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2730,"d":"2,730.00 €"},{"v":2730,"d":"2,730.00 €"}]
[]
[null,"ZJA_ALUM_ACE",null,"M ZANJA ALUMBRADO ACERA"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para canalización electrica de 2 tubos y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, incluso parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de hormigón HM-20, cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera según planos, sin incluir cables, incluso maquinaria, mano de obra y medios auxiliares. Incluye carga y transporte a lugar de empleo o vertedero de tuberías existentes y de sobrantes, Totalmente terminada la unidad."]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Alum-Cnx - AAlum-3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,null,{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"   AAlum-3 - AAlum-6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,null,{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":3},"   AAlum-3 - AAlum-3'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":112,"d":"112.00"},{"v":32.35,"d":"32.35 €"},{"v":3623.2,"d":"3,623.20 €"}]
[]
[null,"ZJA_ALUM_CAL",null,"M ZANJA ALUMBRADO CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para canalización electrica de 2 tubos y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, incluso parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de hormigón HM-20, cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera según planos, sin incluir cables, incluso maquinaria, mano de obra y medios auxiliares. Incluye carga y transporte a lugar de empleo o vertedero de tuberías existentes y de sobrantes, Totalmente terminada la unidad.  "]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AAlum-3 - AAlum-3'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":44.7,"d":"44.70 €"},{"v":268.2,"d":"268.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":53097.10999999999,"d":"53,097.11 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":208042.84,"d":"208,042.84 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":208042.84,"d":"208,042.84 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","FLOREAGA Y ATXABALETA - HORNIDURA_ SAN"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":43095.5612,"d":"43,095.56 €"},{"v":0.21,"d":"21.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":10257.67,"d":"10,257.67 €"},{"v":0.05,"d":"5.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":22837.72,"d":"22,837.72 €"},{"v":0.11,"d":"11.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":15870.4,"d":"15,870.40 €"},{"v":0.08,"d":"8.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":46151.6639,"d":"46,151.66 €"},{"v":0.22,"d":"22.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":16732.7338,"d":"16,732.73 €"},{"v":0.08,"d":"8.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":53097.114,"d":"53,097.11 €"},{"v":0.26,"d":"26.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":208042.8629,"d":"208,042.86 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":43689,"d":"43,689.00 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":251731.86410900002,"d":"251,731.86 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}