{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":1098,"n_cols":12,"rows_kept":1098,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[39,3,39,7],[40,3,40,8],[57,3,57,7],[58,3,58,8],[66,3,66,7],[67,3,67,8],[106,3,106,7],[107,3,107,8],[125,3,125,7],[126,3,126,8],[142,3,142,7],[143,3,143,8],[165,3,165,8],[168,3,168,7],[169,3,169,8],[174,3,174,7],[175,3,175,8],[192,3,192,8],[195,3,195,7],[196,3,196,8],[201,3,201,8],[204,3,204,7],[205,3,205,8],[222,3,222,7],[223,3,223,8],[236,3,236,8],[239,3,239,7],[240,3,240,8],[246,3,246,7],[247,3,247,8],[257,3,257,7],[258,3,258,8],[265,3,265,7],[266,3,266,8],[282,3,282,7],[283,3,283,8],[294,3,294,7],[295,3,295,8],[300,3,300,7],[301,3,301,8],[312,3,312,8],[314,3,314,8],[319,3,319,7],[320,3,320,8],[336,3,336,7],[337,3,337,8],[352,3,352,8],[354,3,354,8],[360,3,360,7],[361,3,361,8],[366,3,366,8],[369,3,369,7],[370,3,370,8],[375,3,375,7],[376,3,376,8],[381,3,381,7],[382,3,382,8],[387,3,387,7],[388,3,388,8],[393,3,393,7],[394,3,394,8],[399,3,399,8],[402,3,402,7],[403,3,403,8],[408,3,408,8],[411,3,411,7],[412,3,412,8],[417,3,417,7],[418,3,418,8],[424,3,424,8],[426,3,426,8],[430,3,430,7],[431,3,431,8],[440,3,440,8],[442,3,442,8],[446,3,446,7],[447,3,447,8],[452,3,452,7],[453,3,453,8],[459,3,459,8],[461,3,461,8],[465,3,465,7],[466,3,466,8],[471,3,471,7],[472,3,472,8],[478,3,478,8],[481,3,481,7],[482,3,482,8],[487,3,487,8],[489,3,489,8],[491,3,491,8],[495,3,495,7],[496,3,496,8],[505,3,505,7],[506,3,506,8],[512,3,512,7],[513,3,513,8],[524,3,524,7],[525,3,525,8],[533,3,533,7],[534,3,534,8],[541,3,541,7],[542,3,542,8],[549,3,549,7],[550,3,550,8],[555,3,555,8],[560,3,560,7],[561,3,561,8],[583,3,583,7],[584,3,584,8],[606,3,606,8],[609,3,609,7],[610,3,610,8],[647,3,647,7],[648,3,648,8],[669,3,669,7],[670,3,670,8],[687,3,687,8],[690,3,690,7],[691,3,691,8],[730,3,730,7],[731,3,731,8],[739,3,739,7],[740,3,740,8],[758,3,758,7],[759,3,759,8],[775,3,775,7],[776,3,776,8],[795,3,795,8],[797,3,797,8],[801,3,801,7],[802,3,802,8],[821,3,821,7],[822,3,822,8],[841,3,841,7],[842,3,842,8],[859,3,859,7],[860,3,860,8],[877,3,877,7],[878,3,878,8],[895,3,895,7],[896,3,896,8],[913,3,913,7],[914,3,914,8],[931,3,931,7],[932,3,932,8],[949,3,949,7],[950,3,950,8],[969,3,969,7],[970,3,970,8],[987,3,987,7],[988,3,988,8],[1005,3,1005,7],[1006,3,1006,8],[1023,3,1023,8],[1027,3,1027,7],[1028,3,1028,8],[1033,3,1033,7],[1034,3,1034,8],[1040,3,1040,7],[1041,3,1041,8],[1046,3,1046,7],[1047,3,1047,8],[1052,3,1052,7],[1053,3,1053,8],[1057,3,1057,7],[1058,3,1058,8],[1063,3,1063,7],[1064,3,1064,8],[1068,3,1068,7],[1069,3,1069,8],[1074,3,1074,7],[1075,3,1075,8],[1080,3,1080,7],[1081,3,1081,8],[1086,3,1086,7],[1087,3,1087,8],[1092,3,1092,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOV. ABAST Y SAN AIZKIBEL KALEA 13-21"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":18,"d":"18.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - IBERDROLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ACERA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Renovacion acera",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},0.15,{"v":2.3,"d":"2.30"},6.56]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},0.15,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":10.8,"d":"10.80"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},0.15,{"v":2.8,"d":"2.80"},13.44]
[{"$nulls":3},"   A deducir ABAST.",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":27.4,"d":"27.40"},0.15,null,-4.11]
[{"$nulls":3},"   A deducir FECALES",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":52.5,"d":"52.50"},0.15,null,-7.88]
[{"$nulls":3},"   A deducir PLUVIALES",{"v":-1,"d":"-1.00"},57.75,0.15,null,-8.66]
[{"$nulls":3},"   A deducir ALUMBRADO",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":57.4,"d":"57.40"},0.15,null,-8.61]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},79.54,{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":3135.47,"d":"3,135.47 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - IBERDROLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":27,"d":"27.00"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":3110.94,"d":"3,110.94 €"}]
[]
[null,"DEM_ADOQ_REUT",null,"M2 DEMOL PAVIM ADOQUIN PARA REUTILIZACION "]
[{"$nulls":3},"Arranque de adoquín, incluso carga y transporte a acopio provisional hasta su reutilización en obra, así como su puesta de nuevo en obra y la preparación para su instalación, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r"]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 5 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"   PF 6 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":22.8,"d":"22.80"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 9 - PP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":38.4,"d":"38.40"},{"v":15.7,"d":"15.70 €"},{"v":602.88,"d":"602.88 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":5.6,"d":"5.60"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.1 - Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.2 - Ac.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":7.6,"d":"7.60"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":5.6,"d":"5.60"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.3 - Ac.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.6-7",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.8-9",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,0.75,{"v":10.5,"d":"10.50"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2 - PU 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":44,"d":"44.00"},null,0.75,{"v":33,"d":"33.00"}]
[{"$nulls":3},"   PU 1 - PU 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,0.75,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 1 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,0.75,11.25]
[{"$nulls":3},"   AP 2 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,0.75,{"v":13.5,"d":"13.50"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1 - PP 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":52,"d":"52.00"},null,0.75,{"v":39,"d":"39.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AAlum. 1 - Conex",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":82,"d":"82.00"},null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":57.4,"d":"57.40"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ACERA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Renovacion acera",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,{"v":2.3,"d":"2.30"},{"v":43.7,"d":"43.70"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":72,"d":"72.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":89.6,"d":"89.60"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir ABASTECIMIENTO",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":27.4,"d":"27.40"},null,null,{"v":-27.4,"d":"-27.40"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir FECALES",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":52.5,"d":"52.50"},null,null,{"v":-52.5,"d":"-52.50"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir PLUVIALES",{"v":-1,"d":"-1.00"},57.75,null,null,-57.75]
[{"$nulls":3},"   A deducir ALUMBRADO",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":57.4,"d":"57.40"},null,null,{"v":-57.4,"d":"-57.40"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 4 - AF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":26.4,"d":"26.40"}]
[{"$nulls":3},"   AF 5 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 5 - AP 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 9 - PP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":367.5,"d":"367.50"},{"v":10.94,"d":"10.94 €"},{"v":4020.45,"d":"4,020.45 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.1 - Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.2 - Ac.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,null,{"v":19,"d":"19.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.3 - Ac.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,null,{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.5 - Ac.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.6 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":51,"d":"51.00"},null,null,{"v":51,"d":"51.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.6-7",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.8-9",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - IBERDROLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AIber 1 - AIber 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28,"d":"28.00"},null,null,{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 6 - PF 8",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision - Rejilla",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":153.3,"d":"153.30"},{"v":5.47,"d":"5.47 €"},{"v":838.55,"d":"838.55 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.1 - Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.2 - Ac.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,null,{"v":19,"d":"19.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.3 - Ac.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,null,{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.5 - Ac.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.6 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":51,"d":"51.00"},null,null,{"v":51,"d":"51.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.6-7",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.8-9",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - IBERDROLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AIber 1 - AIber 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28,"d":"28.00"},null,null,{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 6 - PF 8",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":148.8,"d":"148.80"},{"v":8.18,"d":"8.18 €"},{"v":1217.18,"d":"1,217.18 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.1 - Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.2 - Ac.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":9.5,"d":"9.50"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.3 - Ac.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":10.5,"d":"10.50"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.5 - Ac.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.6 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":51,"d":"51.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":51,"d":"51.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":19.2,"d":"19.20"}]
[{"$nulls":3},"   PU 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision - Cruce calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - IBERDROLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AIber 1 - AIber 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":133,"d":"133.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":133,"d":"133.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 6 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":38.4,"d":"38.40"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Rejilla",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":296,"d":"296.00"},{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":3327.04,"d":"3,327.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":16252.509999999998,"d":"16,252.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 6 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":8.1,"d":"8.10"}]
[{"$nulls":9},{"v":8.1,"d":"8.10"},{"v":1.92,"d":"1.92 €"},{"v":15.55,"d":"15.55 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - IBERDROLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":3643.2,"d":"3,643.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":3658.75,"d":"3,658.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 6 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":8.1,"d":"8.10"}]
[{"$nulls":9},{"v":8.1,"d":"8.10"},{"v":3.97,"d":"3.97 €"},{"v":32.16,"d":"32.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":32.16,"d":"32.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Localizacion conduccion y SSAA",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Localizacion conduccion y SSAA",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Localizacion conduccion y SSAA",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Localizacion conduccion y SSAA",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - IBERDROLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Localizacion conduccion y SSAA",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Localizacion conduccion y SSAA",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Localizacion conduccion y SSAA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":6684.75,"d":"6,684.75 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Localizacion acometidas",{"v":9,"d":"9.00"},{"$nulls":3},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Localizacion acometidas",{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":3},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Localizacion acometidas",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Localizacion acometidas",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Localizacion acometidas",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":29,"d":"29.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":3103,"d":"3,103.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":9787.75,"d":"9,787.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.2 - Ac.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,null,{"v":19,"d":"19.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":26,"d":"26.00"},{"v":32.41,"d":"32.41 €"},{"v":842.66,"d":"842.66 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.1 - Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.2 - Ac.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.3 - Ac.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,null,{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.5 - Ac.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.6 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":51,"d":"51.00"},null,null,{"v":51,"d":"51.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":98,"d":"98.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":3844.54,"d":"3,844.54 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.1-5",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.6-7",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.8-9",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":48,"d":"48.00"},{"v":19.53,"d":"19.53 €"},{"v":937.44,"d":"937.44 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2 - PU 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":44,"d":"44.00"},null,null,{"v":44,"d":"44.00"}]
[{"$nulls":3},"   PU 1 - PU 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 1 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 2 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1 - PP 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":52,"d":"52.00"},null,null,{"v":52,"d":"52.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 4 - AF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,null,{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 5 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 5 - AP 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,null,{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":223,"d":"223.00"},{"v":53.33,"d":"53.33 €"},{"v":11892.59,"d":"11,892.59 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"   PU 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 5 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 6 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,null,{"v":41,"d":"41.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 9 - PP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":73,"d":"73.00"},{"v":64.59,"d":"64.59 €"},{"v":4715.07,"d":"4,715.07 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en tierras, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de excavación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 6 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":43.44,"d":"43.44 €"},{"v":390.96,"d":"390.96 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_ACOM",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de saneamiento en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":31.36,"d":"31.36 €"},{"v":2101.12,"d":"2,101.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":24724.379999999997,"d":"24,724.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":54455.549999999996,"d":"54,455.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2 - PU 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":44,"d":"44.00"},null,null,{"v":44,"d":"44.00"}]
[{"$nulls":3},"   PU 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   PU 1 - PU 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 2 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1 - PP 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":52,"d":"52.00"},null,null,{"v":52,"d":"52.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 5 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,null,{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 6 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,null,{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 8 - PP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":236,"d":"236.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":9258.28,"d":"9,258.28 €"}]
[]
[null,"PVC TØ250",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 1 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 4 - AF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,null,{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 5 - AP 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28,"d":"28.00"},null,null,{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":3},"   Conexion rejilla-arqueta",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":128,"d":"128.00"},{"v":29.39,"d":"29.39 €"},{"v":3761.92,"d":"3,761.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":13020.2,"d":"13,020.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":13020.2,"d":"13,020.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":124,"d":"124.00"},null,null,{"v":124,"d":"124.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":124,"d":"124.00"},{"v":44.6,"d":"44.60 €"},{"v":5530.4,"d":"5,530.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":5530.4,"d":"5,530.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_90_Ø100",null,"UN CODO FD EE 90º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 90º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":261.02,"d":"261.02 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø100",null,"UN CODO FD EE 45º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":522.04,"d":"522.04 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø100",null,"UN CODO FD EE 22º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":1044.08,"d":"1,044.08 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø100",null,"UN CODO FD EE 11º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":1044.08,"d":"1,044.08 €"}]
[]
[null,"C_BB_22_Ø100",null,"UN CODO FD BB 22 º 30'  Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 22º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":93.49,"d":"93.49 €"},{"v":93.49,"d":"93.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":2964.7099999999996,"d":"2,964.71 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_200X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 200x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 200 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":234.16,"d":"234.16 €"},{"v":234.16,"d":"234.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":234.16,"d":"234.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ200",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø200"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 200 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":160.34,"d":"160.34 €"},{"v":320.68,"d":"320.68 €"}]
[]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":81.64,"d":"81.64 €"},{"v":244.92,"d":"244.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":565.6,"d":"565.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":9294.869999999999,"d":"9,294.87 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.1-5",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.6-7",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.8-9",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"   By-pass general",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":124,"d":"124.00"},null,null,{"v":124,"d":"124.00"}]
[{"$nulls":3},"   By-pass acometidas",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":45,"d":"45.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":217,"d":"217.00"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":1315.02,"d":"1,315.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":1315.02,"d":"1,315.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":1315.02,"d":"1,315.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø200",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø200"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø200, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":594.16,"d":"594.16 €"},{"v":594.16,"d":"594.16 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":200.28,"d":"200.28 €"},{"v":400.56,"d":"400.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":994.72,"d":"994.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":994.72,"d":"994.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_100",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 100"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom.1 - Acom. 9",{"v":9,"d":"9.00"},{"$nulls":3},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":610.24,"d":"610.24 €"},{"v":5492.16,"d":"5,492.16 €"}]
[]
[null,"ACOM_BYPASS_TIPO II",null,"UN ACOM. SOBRE BYPASS TUB. PEAD 90_32"]
[{"$nulls":3},"Conexión de tubería provisional de abasteciminto de PEAD PN16 de diámetro variable entre 90 y 32 mm., con la acometida existente, mediante TE o collarín de derivación, válvula de bola de diámetro similar al de la acometida existente, totalmente rematado y protegido, incluso p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida."]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Conexion general",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom.1 - Acom. 9",{"v":9,"d":"9.00"},{"$nulls":3},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":600,"d":"600.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":6092.16,"d":"6,092.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"BRI 41",null,"UN BOCA DE RIEGO BRI 41"]
[{"$nulls":3},"Boca de riego tipo BRI 41 de Irúa o similar, instalada sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo o HM-20, incluso piezas especiales necesarias, según detalles de planos, totalmente terminada.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":7412.16,"d":"7,412.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":19016.769999999997,"d":"19,016.77 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 5 - PP 6 - PP 7",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":1411.48,"d":"1,411.48 €"}]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AAlum. 1 - AAlum. 2 - AAlum. 3",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":1460.45,"d":"1,460.45 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1 - AF 2 - AF 3",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 1 - AP 2 - AP 3 - AP 4",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 4 - AF 5 - AF 6",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 5 - AP 6 - AP 7 - AP 8 - AP 9 - AP 10",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":6919.84,"d":"6,919.84 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 3 - PF 4 - PF 5",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   PU 1 - PU 2 - PU 3",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1 - PP 2 - PP 3 - PP 4",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":8630.1,"d":"8,630.10 €"}]
[]
[null,"PR 1.2 _PF-2",null,"UN P.R. 1200 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,20 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1 - PF 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 6 - PF 7 - PF 8",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1088.2,"d":"1,088.20 €"},{"v":5441,"d":"5,441.00 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"v":9,"d":"9.00"},{"$nulls":3},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":800.64,"d":"800.64 €"}]
[]
[null,"SUM_IMB",null,"UN SUMIDERO PARA IMBORNAL"]
[{"$nulls":3},"Formación de sumidero para imbornal, mediante marco y rejilla de fundición dúctil C-250, según Norma EN 124 en vigor, de dimensiones aproximadas de 500 x 260 mm, para recogida lineal de cuneta, abatible, antirrobo y superficie metálica antideslizante, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo de un pie y solera de hormigón, que incluye nivelación, recibido de tuberías y refuerzo mediante hormigonado del perímetro de la arqueta, totalmente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":241.5,"d":"241.50 €"},{"v":483,"d":"483.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":25146.510000000002,"d":"25,146.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_AD",null,"M2 RIEGO DE ADHERENCIA"]
[{"$nulls":3},"Riego de adherencia con emulsión asfáltica, incluso barrido de la superficie.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.1 - Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.2 - Ac.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":9.5,"d":"9.50"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.3 - Ac.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":10.5,"d":"10.50"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.5 - Ac.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.6 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":51,"d":"51.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":51,"d":"51.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":19.2,"d":"19.20"}]
[{"$nulls":3},"   PU 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision - Cruce calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - IBERDROLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AIber 1 - AIber 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":133,"d":"133.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":133,"d":"133.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 6 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":38.4,"d":"38.40"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Rejilla",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":296,"d":"296.00"},{"v":2.02,"d":"2.02 €"},{"v":597.92,"d":"597.92 €"}]
[]
[null,"MBC_AC12_SURF_S_5",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE AC12 SURF S 5"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC12 SURF S (antiguo S-12), de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 12 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.1 - Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.2 - Ac.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":9.5,"d":"9.50"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.3 - Ac.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":10.5,"d":"10.50"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.5 - Ac.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.6 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":51,"d":"51.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":51,"d":"51.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":19.2,"d":"19.20"}]
[{"$nulls":3},"   PU 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision - Cruce calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - IBERDROLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AIber 1 - AIber 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":133,"d":"133.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":133,"d":"133.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 6 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":38.4,"d":"38.40"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Rejilla",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":296,"d":"296.00"},{"v":22.4,"d":"22.40 €"},{"v":6630.4,"d":"6,630.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":7228.32,"d":"7,228.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON ARM ACE",null,"M2 SOLERA HORM. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-25 en formación de aceras, de 15 cm de espesor, incluso unión a la solera existente mediante barra corrugada DN 8 de 80 cm de longitud, recibida en solera existente mediante resina cada 50 cm., hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":5.6,"d":"5.60"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.1 - Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.2 - Ac.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":7.6,"d":"7.60"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":5.6,"d":"5.60"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.3 - Ac.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.6-7",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.8-9",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,0.75,{"v":10.5,"d":"10.50"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2 - PU 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":44,"d":"44.00"},null,0.75,{"v":33,"d":"33.00"}]
[{"$nulls":3},"   PU 1 - PU 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,0.75,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 1 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,0.75,11.25]
[{"$nulls":3},"   AP 2 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,0.75,{"v":13.5,"d":"13.50"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1 - PP 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":52,"d":"52.00"},null,0.75,{"v":39,"d":"39.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AAlum. 1 - Conex",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":82,"d":"82.00"},null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":57.4,"d":"57.40"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ACERA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Renovacion acera",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,{"v":2.3,"d":"2.30"},{"v":43.7,"d":"43.70"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":72,"d":"72.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":89.6,"d":"89.60"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir ABAST.",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":27.4,"d":"27.40"},null,null,{"v":-27.4,"d":"-27.40"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir FECALES",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":52.5,"d":"52.50"},null,null,{"v":-52.5,"d":"-52.50"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir PLUVIALES",{"v":-1,"d":"-1.00"},57.75,null,null,-57.75]
[{"$nulls":3},"   A deducir ALUMBRADO",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":57.4,"d":"57.40"},null,null,{"v":-57.4,"d":"-57.40"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 4 - AF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":26.4,"d":"26.40"}]
[{"$nulls":3},"   AF 5 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 5 - AP 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":351.1,"d":"351.10"},{"v":35.16,"d":"35.16 €"},{"v":12344.68,"d":"12,344.68 €"}]
[]
[null,"HGON ARM VIAL",null,"M2 SOLERA HORM 20 cm. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-20 en formación de pista, de 20 cm de espesor, hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.1 - Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.2 - Ac.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":9.5,"d":"9.50"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.3 - Ac.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":10.5,"d":"10.50"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.5 - Ac.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.6 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":51,"d":"51.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":51,"d":"51.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":19.2,"d":"19.20"}]
[{"$nulls":3},"   PU 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision - Cruce calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 9 - PP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 5 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"   PF 6 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":51,"d":"51.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":61.2,"d":"61.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":198.4,"d":"198.40"},{"v":43.08,"d":"43.08 €"},{"v":8547.07,"d":"8,547.07 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision refuerzos y anclajes",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision refuerzos y anclajes",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision refuerzos y anclajes",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision refuerzos y anclajes",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - IBERDROLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision refuerzos y anclajes",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision refuerzos y anclajes",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision refuerzos y anclajes",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":5947.5,"d":"5,947.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":26839.25,"d":"26,839.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":5.6,"d":"5.60"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.1 - Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.2 - Ac.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":7.6,"d":"7.60"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":5.6,"d":"5.60"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.3 - Ac.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.6-7",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.8-9",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,0.75,{"v":10.5,"d":"10.50"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2 - PU 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":44,"d":"44.00"},null,0.75,{"v":33,"d":"33.00"}]
[{"$nulls":3},"   PU 1 - PU 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,0.75,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 1 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,0.75,11.25]
[{"$nulls":3},"   AP 2 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,0.75,{"v":13.5,"d":"13.50"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1 - PP 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":52,"d":"52.00"},null,0.75,{"v":39,"d":"39.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AAlum. 1 - Conex",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":82,"d":"82.00"},null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":57.4,"d":"57.40"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ACERA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Renovacion acera",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,{"v":2.3,"d":"2.30"},{"v":43.7,"d":"43.70"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":72,"d":"72.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":89.6,"d":"89.60"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir ABASTECIMIENTO",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":27.4,"d":"27.40"},null,null,{"v":-27.4,"d":"-27.40"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir FECALES",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":52.5,"d":"52.50"},null,null,{"v":-52.5,"d":"-52.50"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir PLUVIALES",{"v":-1,"d":"-1.00"},57.75,null,null,-57.75]
[{"$nulls":3},"   A deducir ALUMBRADO",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":57.4,"d":"57.40"},null,null,{"v":-57.4,"d":"-57.40"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 4 - AF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":26.4,"d":"26.40"}]
[{"$nulls":3},"   AF 5 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 5 - AP 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 9 - PP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":367.5,"d":"367.50"},{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":14832.3,"d":"14,832.30 €"}]
[]
[null,"ADOQUIN_EXIS",null,"M2 ADOQUIN EXISTENTE"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de solado de adoquín existente, previamente demolido y debidamente acopiado, colocado sobre la base de 15 cm. de hormigón armado, incluso ejecución de bordes de confinamiento 6 cm. por debajo del plano inferior de los adoquines ya colocados, capa de nivelación de 5 cm. en árido con granulometría entre 2 y 6 mm., procedente de machaqueo, limpio, poco fino y libre de elementos contaminantes, extendido uniformemente y reglado 2 veces con rieles directamente sobre la base y una 3ª como enrasadora del árido, sin ser pisado, y colocación de adoquines de atrás hacia adelante, con idéntica disposición a la original, sin pisar el lecho de asiento y empleando cordeles de referencia y separando adoquines y bordes de confinamiento 2 mm., con reajustes antes del sellado con arena, posterior extendido con arena fina lavada y secas, sin exceso de finos, sobre el pavimento introduciendo en las juntas mediante barrido y posterior compactado mediante vibrado del pavimento en sentido ascendente y tansversal respecto a la pendiente el mismo día de la colocación y limpieza final mediante barrido sin agua. Siguiendo las indicaciones marcadas por la Dirección Facultativa.Medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 5 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"   PF 6 - PF 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":22.8,"d":"22.80"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 9 - PP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":38.4,"d":"38.40"},{"v":71.07,"d":"71.07 €"},{"v":2729.09,"d":"2,729.09 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.1 - Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.2 - Ac.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,null,{"v":19,"d":"19.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.3 - Ac.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,null,{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.5 - Ac.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.6 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":51,"d":"51.00"},null,null,{"v":51,"d":"51.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.6-7",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.8-9",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - IBERDROLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AIber 1 - AIber 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28,"d":"28.00"},null,null,{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 6 - PF 8",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision - Rejilla",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":153.3,"d":"153.30"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":4744.64,"d":"4,744.64 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.1 - Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.2 - Ac.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,null,{"v":19,"d":"19.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.3 - Ac.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,null,{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.5 - Ac.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.6 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":51,"d":"51.00"},null,null,{"v":51,"d":"51.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.6-7",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.8-9",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - IBERDROLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AIber 1 - AIber 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28,"d":"28.00"},null,null,{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 6 - PF 8",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":148.8,"d":"148.80"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":2916.48,"d":"2,916.48 €"}]
[]
[null,"REP OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Unidad de reposición varia de obra civil, para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original.\r\n"]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":15,"d":"15.00"},{"$nulls":3},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":15,"d":"15.00"},{"$nulls":3},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":12,"d":"12.00"},{"$nulls":3},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":15,"d":"15.00"},{"$nulls":3},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - IBERDROLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ACERA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":15,"d":"15.00"},{"$nulls":3},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":12,"d":"12.00"},{"$nulls":3},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":10000,"d":"10,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":35222.509999999995,"d":"35,222.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":69290.07999999999,"d":"69,290.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":48.4,"d":"48.40"},null,null,{"v":48.4,"d":"48.40"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":46.5,"d":"46.50"},null,null,{"v":46.5,"d":"46.50"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},44.38,null,null,44.38]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28.5,"d":"28.50"},null,null,{"v":28.5,"d":"28.50"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - IBERDROLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,null,{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ACERA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.73,null,null,0.73]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},31.03,null,null,31.03]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},31.83,null,null,31.83]
[{"$nulls":9},257.37,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":3348.38,"d":"3,348.38 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},4.16,null,null,4.16]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},4.16,null,null,4.16]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},4.78,null,null,4.78]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},3.94,null,null,3.94]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - IBERDROLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.21,null,null,1.21]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ACERA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.54,null,null,0.54]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},3.22,null,null,3.22]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},5.58,null,null,5.58]
[{"$nulls":9},27.59,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":623.81,"d":"623.81 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.31,null,null,0.31]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.28,null,null,0.28]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.24,null,null,0.24]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.15,null,null,0.15]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - IBERDROLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.16,null,null,0.16]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.26,null,null,0.26]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.19,null,null,0.19]
[{"$nulls":9},1.59,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":49.19,"d":"49.19 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.23,null,null,0.23]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.21,null,null,0.21]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.18,null,null,0.18]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.11,null,null,0.11]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - IBERDROLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},null,null,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.19,null,null,0.19]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.14,null,null,0.14]
[{"$nulls":9},1.26,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":134.95,"d":"134.95 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.37,null,null,0.37]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.34,null,null,0.34]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.29,null,null,0.29]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.18,null,null,0.18]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - IBERDROLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.36,null,null,0.36]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.31,null,null,0.31]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.22,null,null,0.22]
[{"$nulls":9},2.07,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":221.7,"d":"221.70 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},10.89,null,null,10.89]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},3.07,null,null,3.07]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,{"v":2.6,"d":"2.60"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.64,null,null,1.64]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - IBERDROLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16.9,"d":"16.90"},null,null,{"v":16.9,"d":"16.90"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},4.99,null,null,4.99]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},2.02,null,null,2.02]
[{"$nulls":9},42.11,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":1302.88,"d":"1,302.88 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.54,null,null,1.54]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.42,null,null,1.42]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.76,null,null,0.76]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - IBERDROLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},null,null,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.29,null,null,1.29]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.93,null,null,0.93]
[{"$nulls":9},7.94,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},153.84,null,null,153.84]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},141.53,null,null,141.53]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":120,"d":"120.00"},null,null,{"v":120,"d":"120.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":75.6,"d":"75.60"},null,null,{"v":75.6,"d":"75.60"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - IBERDROLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},80.44,null,null,80.44]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},128.88,null,null,128.88]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},93.17,null,null,93.17]
[{"$nulls":9},793.46,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":17940.13,"d":"17,940.13 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},10.26,null,null,10.26]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},9.44,null,null,9.44]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},5.04,null,null,5.04]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - IBERDROLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},2.68,null,null,2.68]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ACERA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.87,null,null,0.87]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},8.59,null,null,8.59]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},6.21,null,null,6.21]
[{"$nulls":9},51.09,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":1580.72,"d":"1,580.72 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.18,null,null,0.18]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.17,null,null,0.17]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.14,null,null,0.14]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.09,null,null,0.09]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - IBERDROLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.12,null,null,0.12]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.15,null,null,0.15]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.11,null,null,0.11]
[{"$nulls":9},0.96,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":34.27,"d":"34.27 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.14,null,null,0.14]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.13,null,null,0.13]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.11,null,null,0.11]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.07,null,null,0.07]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - IBERDROLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.12,null,null,0.12]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.12,null,null,0.12]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.08,null,null,0.08]
[{"$nulls":9},0.77,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":50.82,"d":"50.82 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.05,null,null,0.05]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.05,null,null,0.05]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.04,null,null,0.04]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.03,null,null,0.03]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - IBERDROLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.03,null,null,0.03]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.04,null,null,0.04]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.03,null,null,0.03]
[{"$nulls":9},0.27,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":89.1,"d":"89.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":25375.95,"d":"25,375.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"ARQ_IBER_100",null,"UN ARQUETA IBERDROLA M2"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro modular normalizada de Iberdrola con interior de 1,00x1,00m\r\npara marco tipo M3 y tapa de fundicion tipo T3, con marco y tapa de 0,60m de diametro. Incluye encofrado, excavación, prefparacion de base, instalacion de elementos, relleno del exceso de excavación con zahorra artificial tipo ZA20, terminación, marco, tapa y medios auxiliares. Totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - IBERDROLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AIber 1 - AIber 2 - AIber 3",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":604.84,"d":"604.84 €"},{"v":1814.52,"d":"1,814.52 €"}]
[]
[null,"TPC_110",null,"M CANALIZACION TPC 110mm"]
[{"$nulls":3},"Tubería TPC PE doble pared Ø 110 s/UNE 50086-2-4N, de pared interna lisa y externa corrugada, colores rojo y verde, incluso refuerzo de hormigón de asiento en un espesor de 0,10 m, incluido suministro, transporte y colocación del tubo, sirga de acero para guiado de cables."]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AAlum. 1 - Conex",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":82,"d":"82.00"},null,null,{"v":164,"d":"164.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision - Cruce calzada",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":194,"d":"194.00"},{"v":10.08,"d":"10.08 €"},{"v":1955.52,"d":"1,955.52 €"}]
[]
[null,"TPC_160",null,"M CANALIZACION TPC 160mm"]
[{"$nulls":3},"Tubería TPC PE doble pared Ø 160 s/UNE 50086-2-4N, de pared interna lisa y externa corrugada, colores rojo y verde, incluso refuerzo de hormigón de asiento en un espesor de 0,10 m, incluido suministro, transporte y colocación del tubo, sirga de acero para guiado de cables."]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - IBERDROLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AIber 1 - AIber 3",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":133,"d":"133.00"},null,null,{"v":532,"d":"532.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":532,"d":"532.00"},{"v":15.48,"d":"15.48 €"},{"v":8235.36,"d":"8,235.36 €"}]
[]
[null,"TRITUBO_3x40",null,"M CANALIZACION TRITUBO 3x40mm"]
[{"$nulls":3},"Canalización subterránea de tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE),\r\nde 3x40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, formado por tres tubos iguales, unidos entre sí por medio de una membrana y dispuestos paralelamente en un mismo plano, ejecutada en zanja, sin incluir la excavación ni el posterior relleno de la zanja. Incluso hilo guía. Totalmente montada."]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - IBERDROLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AIber 1 - AIber 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":133,"d":"133.00"},null,null,{"v":133,"d":"133.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":133,"d":"133.00"},{"v":13.3,"d":"13.30 €"},{"v":1768.9,"d":"1,768.90 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD y SALUD",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5750,"d":"5,750.00 €"},{"v":5750,"d":"5,750.00 €"}]
[]
[null,"REG_TRAG_GCA850",null,"UN REJILLA TRAGADERO GCA-850 "]
[{"$nulls":3},"Rejilla articulada y tragadero de fundicion ductil de clase C-250 según UNE-EN 124:1994, con dimensiones de rejilla de 835x320 mm. Incluye demolicion de pavimentos o elementos existentes, excavación por medios manuales, ejecucion de arqueta de hormigón de dimensiones interiores 90 x 55cm, colocacion de rejilla y remates. Incluso piezas especiales y sifón en línea registrable. Totalmente terminada la unidad.  "]
[{"$nulls":3},"FLOREAGA - PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Rejilla pluviales",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1277.31,"d":"1,277.31 €"},{"v":3831.93,"d":"3,831.93 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"SEÑALIZACION y DESVIOS",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3450,"d":"3,450.00 €"},{"v":3450,"d":"3,450.00 €"}]
[]
[null,"HGON ARM 25",null,"M2 SOLERA HORM 25 cm. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-20 en formación de pista, de 25 cm de espesor, hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - IBERDROLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AIber 1 - AIber 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":133,"d":"133.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":133,"d":"133.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":133,"d":"133.00"},{"v":52.38,"d":"52.38 €"},{"v":6966.54,"d":"6,966.54 €"}]
[]
[null,"ZJA_ALUM_ACE",null,"M ZANJA ALUMBRADO ACERA"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para canalización electrica de 2 tubos y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, incluso parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de hormigón HM-20, cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera según planos, sin incluir cables, incluso maquinaria, mano de obra y medios auxiliares. Incluye carga y transporte a lugar de empleo o vertedero de tuberías existentes y de sobrantes, Totalmente terminada la unidad.  "]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AAlum. 1 - Conex",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":82,"d":"82.00"},null,null,{"v":82,"d":"82.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":82,"d":"82.00"},{"v":32.35,"d":"32.35 €"},{"v":2652.7,"d":"2,652.70 €"}]
[]
[null,"ZJA_ALUM_CALZ",null,"M ZANJA ALUMBRADO CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para canalización electrica de 2 tubos y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, incluso parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de hormigón HM-20, cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera según planos, sin incluir cables, incluso maquinaria, mano de obra y medios auxiliares. Incluye carga y transporte a lugar de empleo o vertedero de tuberías existentes y de sobrantes, Totalmente terminada la unidad.  "]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - ALUMBRADO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision - Cruce calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":44.7,"d":"44.70 €"},{"v":670.5,"d":"670.50 €"}]
[]
[null,"ZJA_ELEC_CALZ",null,"M ZANJA ELECTRICA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para canalización electrica de 5 tubos y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, incluso parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de hormigón HM-20 según planos, cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera según norma de la compañía suministradora, sin incluir cables, incluso maquinaria, mano de obra y medios auxiliares. Incluye carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, Totalmente terminada la unidad."]
[{"$nulls":3},"AIZKIBEL - IBERDROLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AIber 1 - AIber 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":133,"d":"133.00"},null,null,{"v":133,"d":"133.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":133,"d":"133.00"},{"v":48.72,"d":"48.72 €"},{"v":6479.76,"d":"6,479.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":43575.73,"d":"43,575.73 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":249880.79,"d":"249,880.79 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":249880.79,"d":"249,880.79 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOV. ABAST Y SAN AIZKIBEL KALEA 13-21"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":54455.5508,"d":"54,455.55 €"},{"v":0.22,"d":"22.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":13020.2,"d":"13,020.20 €"},{"v":0.05,"d":"5.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":19016.77,"d":"19,016.77 €"},{"v":0.08,"d":"8.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":25146.51,"d":"25,146.51 €"},{"v":0.1,"d":"10.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":69290.071,"d":"69,290.07 €"},{"v":0.28,"d":"28.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":25375.9618,"d":"25,375.96 €"},{"v":0.1,"d":"10.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":43575.73,"d":"43,575.73 €"},{"v":0.17,"d":"17.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":249880.7936,"d":"249,880.79 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":52474.97,"d":"52,474.97 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":302355.760256,"d":"302,355.76 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}