{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":850,"n_cols":12,"rows_kept":850,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[20,3,20,7],[21,3,21,8],[25,3,25,7],[26,3,26,8],[30,3,30,7],[31,3,31,8],[43,3,43,7],[44,3,44,8],[53,3,53,7],[54,3,54,8],[63,3,63,7],[64,3,64,8],[79,3,79,8],[82,3,82,7],[83,3,83,8],[87,3,87,7],[88,3,88,8],[95,3,95,7],[96,3,96,8],[102,3,102,8],[105,3,105,7],[106,3,106,8],[113,3,113,7],[114,3,114,8],[118,3,118,8],[121,3,121,7],[122,3,122,8],[129,3,129,7],[130,3,130,8],[136,3,136,7],[137,3,137,8],[141,3,141,7],[142,3,142,8],[148,3,148,8],[151,3,151,7],[152,3,152,8],[158,3,158,7],[159,3,159,8],[164,3,164,7],[165,3,165,8],[171,3,171,7],[172,3,172,8],[181,3,181,7],[182,3,182,8],[189,3,189,7],[190,3,190,8],[200,3,200,7],[201,3,201,8],[205,3,205,8],[207,3,207,8],[212,3,212,7],[213,3,213,8],[223,3,223,7],[224,3,224,8],[238,3,238,8],[240,3,240,8],[246,3,246,7],[247,3,247,8],[255,3,255,8],[258,3,258,7],[259,3,259,8],[263,3,263,7],[264,3,264,8],[268,3,268,7],[269,3,269,8],[273,3,273,7],[274,3,274,8],[278,3,278,7],[279,3,279,8],[283,3,283,7],[284,3,284,8],[289,3,289,8],[292,3,292,7],[293,3,293,8],[297,3,297,7],[298,3,298,8],[304,3,304,7],[305,3,305,8],[310,3,310,8],[313,3,313,7],[314,3,314,8],[323,3,323,8],[326,3,326,7],[327,3,327,8],[331,3,331,8],[334,3,334,7],[335,3,335,8],[339,3,339,8],[341,3,341,8],[345,3,345,7],[346,3,346,8],[350,3,350,7],[351,3,351,8],[357,3,357,8],[360,3,360,7],[361,3,361,8],[365,3,365,7],[366,3,366,8],[370,3,370,8],[372,3,372,8],[375,3,375,7],[376,3,376,8],[380,3,380,8],[384,3,384,7],[385,3,385,8],[393,3,393,7],[394,3,394,8],[398,3,398,7],[399,3,399,8],[403,3,403,8],[405,3,405,8],[409,3,409,7],[410,3,410,8],[414,3,414,8],[417,3,417,7],[418,3,418,8],[422,3,422,7],[423,3,423,8],[427,3,427,7],[428,3,428,8],[432,3,432,8],[435,3,435,7],[436,3,436,8],[440,3,440,7],[441,3,441,8],[445,3,445,8],[448,3,448,7],[449,3,449,8],[453,3,453,8],[455,3,455,8],[457,3,457,8],[461,3,461,7],[462,3,462,8],[467,3,467,7],[468,3,468,8],[474,3,474,7],[475,3,475,8],[480,3,480,7],[481,3,481,8],[485,3,485,7],[486,3,486,8],[491,3,491,7],[492,3,492,8],[496,3,496,7],[497,3,497,8],[501,3,501,7],[502,3,502,8],[506,3,506,7],[507,3,507,8],[513,3,513,7],[514,3,514,8],[518,3,518,7],[519,3,519,8],[532,3,532,7],[533,3,533,8],[537,3,537,8],[542,3,542,7],[543,3,543,8],[558,3,558,7],[559,3,559,8],[574,3,574,7],[575,3,575,8],[582,3,582,7],[583,3,583,8],[587,3,587,7],[588,3,588,8],[593,3,593,8],[596,3,596,7],[597,3,597,8],[601,3,601,7],[602,3,602,8],[617,3,617,7],[618,3,618,8],[630,3,630,7],[631,3,631,8],[635,3,635,7],[636,3,636,8],[650,3,650,8],[653,3,653,7],[654,3,654,8],[666,3,666,7],[667,3,667,8],[676,3,676,7],[677,3,677,8],[686,3,686,8],[688,3,688,8],[692,3,692,7],[693,3,693,8],[697,3,697,7],[698,3,698,8],[702,3,702,7],[703,3,703,8],[707,3,707,7],[708,3,708,8],[712,3,712,7],[713,3,713,8],[717,3,717,7],[718,3,718,8],[722,3,722,7],[723,3,723,8],[727,3,727,7],[728,3,728,8],[732,3,732,7],[733,3,733,8],[737,3,737,7],[738,3,738,8],[742,3,742,7],[743,3,743,8],[747,3,747,7],[748,3,748,8],[752,3,752,8],[756,3,756,7],[757,3,757,8],[761,3,761,7],[762,3,762,8],[766,3,766,7],[767,3,767,8],[771,3,771,7],[772,3,772,8],[776,3,776,7],[777,3,777,8],[781,3,781,7],[782,3,782,8],[786,3,786,7],[787,3,787,8],[791,3,791,7],[792,3,792,8],[796,3,796,7],[797,3,797,8],[803,3,803,7],[804,3,804,8],[808,3,808,7],[809,3,809,8],[813,3,813,7],[814,3,814,8],[818,3,818,7],[819,3,819,8],[823,3,823,7],[824,3,824,8],[829,3,829,7],[830,3,830,8],[834,3,834,7],[835,3,835,8],[839,3,839,7],[840,3,840,8],[844,3,844,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOV. ABAST. Y SAN. ARANA GOIKOA.FASE I"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1,"d":"1.00"},0.75,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"Hormigón provisional zanjas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":525,"d":"525.00"},0.08,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},468.17,0.15,null,70.23]
[{"$nulls":9},121.23,{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":4778.89,"d":"4,778.89 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":2,"d":"2.00"},0.75,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22.5,"d":"22.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":22.5,"d":"22.50"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":2592.45,"d":"2,592.45 €"}]
[]
[null,"DEM_OF",null,"M3 DEMOL OBRA FÁBRICA"]
[{"$nulls":3},"Demolición de obras de fábrica de ladrillo, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Registros exist. separacion usos",{"v":35,"d":"35.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":6.3,"d":"6.30"}]
[{"$nulls":9},{"v":6.3,"d":"6.30"},{"v":37.72,"d":"37.72 €"},{"v":237.64,"d":"237.64 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - v1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":11.2,"d":"11.20"}]
[{"$nulls":3},"FEC af1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"FEC af13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"FEC Resto",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUV ap11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},122.37,null,null,122.37]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},104.94,null,null,104.94]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":131.1,"d":"131.10"},null,null,{"v":131.1,"d":"131.10"}]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},109.76,null,null,109.76]
[{"$nulls":9},522.37,{"v":10.94,"d":"10.94 €"},{"v":5714.73,"d":"5,714.73 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Paso acera calzada",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"FEC F13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},76.39,null,null,76.39]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},65.37,null,null,65.37]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},62.65,null,null,62.65]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},52.96,null,null,52.96]
[{"$nulls":9},279.37,{"v":5.47,"d":"5.47 €"},{"v":1528.15,"d":"1,528.15 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Paso acera calzada",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"FEC F13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},74.87,null,null,74.87]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},65.36,null,null,65.36]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},63.85,null,null,63.85]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},52.96,null,null,52.96]
[{"$nulls":9},279.04,{"v":8.18,"d":"8.18 €"},{"v":2282.55,"d":"2,282.55 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F1-F6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":88,"d":"88.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":123.2,"d":"123.20"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - v1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"F6-F13 (v1 - Nudo 6)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":95,"d":"95.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":152,"d":"152.00"}]
[{"$nulls":3},"F18-F8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":91,"d":"91.00"}]
[{"$nulls":3},"F21-F11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":58,"d":"58.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":81.2,"d":"81.20"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 - Ac4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":15.6,"d":"15.60"}]
[{"$nulls":3},"PLUV AP1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"A deducir zona F9",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":-16,"d":"-16.00"}]
[{"$nulls":3},"A deducir zona F12",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":-19.2,"d":"-19.20"}]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},12.08,null,null,12.08]
[{"$nulls":3},"Previsión paño hasta cuneta F18-F14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":55,"d":"55.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":66,"d":"66.00"}]
[{"$nulls":9},591.08,{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":6643.74,"d":"6,643.74 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":23778.15,"d":"23,778.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"Previsión F12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},0.15,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":1.92,"d":"1.92 €"},{"v":17.28,"d":"17.28 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FEC F9-F8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"SSAA",{"v":16,"d":"16.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"FEC af1 acom.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":33.5,"d":"33.50"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":2712.16,"d":"2,712.16 €"}]
[]
[null,"EXC_ZJAT_-1.5_AG",null,"M3 EXC. ZANJA HASTA 1,5 m EN TIERRAS"]
[{"$nulls":3},"Excavación en zanjas o pozos hasta 1,50 m de profundidad con medios mecánicos en todo tipo de terreno, medido sobre perfil, incluso parte proporcional de agotamientos y drenaje, carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Sobreexc. F15-F8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43.2,"d":"43.20"}]
[{"$nulls":3},"Sobreexc. F21-F10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38.4,"d":"38.40"}]
[{"$nulls":3},"Sobreexc. F7-F6 (Cota acom. Etxealai)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":93.6,"d":"93.60"},{"v":22.47,"d":"22.47 €"},{"v":2103.19,"d":"2,103.19 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":4832.63,"d":"4,832.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_ZJA_ZAH",null,"M3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIF."]
[{"$nulls":3},"Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y compactada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Sobreexc. F15-F8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43.2,"d":"43.20"}]
[{"$nulls":3},"Sobreexc. F21-F10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38.4,"d":"38.40"}]
[{"$nulls":3},"Sobreexc. F7-F6 (Cota acom. Etxealai)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":93.6,"d":"93.60"},{"v":37.24,"d":"37.24 €"},{"v":3485.66,"d":"3,485.66 €"}]
[]
[null,"REL_TIER_VEG",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL DE PRÉSTAMO"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de préstamos, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},0.15,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":36.99,"d":"36.99 €"},{"v":332.91,"d":"332.91 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":3818.5699999999997,"d":"3,818.57 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"FEC",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"ABAST",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUV",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":5882.58,"d":"5,882.58 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"FEC",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"ABAST",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUV",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":147.34,"d":"147.34 €"},{"v":2652.12,"d":"2,652.12 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometidas abast.",{"v":12,"d":"12.00"},{"$nulls":3},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":1284,"d":"1,284.00 €"}]
[]
[null,"ENTIB_CAJON",null,"M2 ENTIBACION CAJON ESTANDAR"]
[{"$nulls":3},"Entibación totalmente cuajada en pozos y zanjas, mediante cajones tipo Robust Box, incluso parte proporcional de cabeceros, arriostramientos, codales y desentibado. Medida la superficie en contacto con el terreno."]
[{"$nulls":3},"Previsión F15-F8",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"},null,{"v":172.8,"d":"172.80"}]
[{"$nulls":3},"Previsión F21-F10",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":32,"d":"32.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"},null,{"v":153.6,"d":"153.60"}]
[{"$nulls":3},"Sobreexc. F7-F6 (Cota acom. Etxealai)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"},null,{"v":48,"d":"48.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":374.4,"d":"374.40"},{"v":13.74,"d":"13.74 €"},{"v":5144.26,"d":"5,144.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":14962.960000000001,"d":"14,962.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - v1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 - Ac7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":66,"d":"66.00"},null,null,{"v":66,"d":"66.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5 - Ac12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":72,"d":"72.00"},null,null,{"v":72,"d":"72.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":152,"d":"152.00"},{"v":32.41,"d":"32.41 €"},{"v":4926.32,"d":"4,926.32 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - v1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 - Ac4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,null,{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":19,"d":"19.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":745.37,"d":"745.37 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Ac1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac2-3-6-7-9-10-11-12",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac4-5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":76,"d":"76.00"},{"v":19.53,"d":"19.53 €"},{"v":1484.28,"d":"1,484.28 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"F1-F6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":88,"d":"88.00"},null,null,{"v":88,"d":"88.00"}]
[{"$nulls":3},"F18-F8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,null,{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUV s4-P1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28,"d":"28.00"},null,null,{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUV s9-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,null,{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3},"F21-F11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":58,"d":"58.00"},null,null,{"v":58,"d":"58.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,null,{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":315,"d":"315.00"},{"v":64.59,"d":"64.59 €"},{"v":20345.85,"d":"20,345.85 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_V<0,60",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_V<0,60"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando H<0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de HM-20, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_V<0,60, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"PLUV s2-P1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUV s6-s4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33,"d":"33.00"},null,null,{"v":33,"d":"33.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUV s7-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUV s10-s9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":49.38,"d":"49.38 €"},{"v":3802.26,"d":"3,802.26 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_ACOM",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de saneamiento en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"FEC af1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,null,{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"FEC af13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"FEC Resto",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":45,"d":"45.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUV AP1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUV ap11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUV Resto",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":138,"d":"138.00"},{"v":31.36,"d":"31.36 €"},{"v":4327.68,"d":"4,327.68 €"}]
[]
[null,"ZJA_MIX_TIPO_I",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_TIPO_I"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para doble canalización de abastecimiento y saneamiento, profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_MIX_TIPO_I, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"F6-F13 (v1 - Nudo 6)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":95,"d":"95.00"},null,null,{"v":95,"d":"95.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":95,"d":"95.00"},{"v":58.72,"d":"58.72 €"},{"v":5578.4,"d":"5,578.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":41210.16,"d":"41,210.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":88602.47,"d":"88,602.47 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F1-F6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":88,"d":"88.00"},null,null,{"v":88,"d":"88.00"}]
[{"$nulls":3},"F6-F13 (v1 - Nudo 6)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":95,"d":"95.00"},null,null,{"v":95,"d":"95.00"}]
[{"$nulls":3},"F18-F8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,null,{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUV s4-P1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28,"d":"28.00"},null,null,{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUV s9-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,null,{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3},"F21-F11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":58,"d":"58.00"},null,null,{"v":58,"d":"58.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,null,{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":410,"d":"410.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":16084.3,"d":"16,084.30 €"}]
[]
[null,"PVC TØ250",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PLUV s2-P1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUV s6-s4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33,"d":"33.00"},null,null,{"v":33,"d":"33.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUV s7-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUV s10-s9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"FEC af1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,null,{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"FEC af13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"FEC Resto",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":45,"d":"45.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUV AP1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUV ap11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUV Resto",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":215,"d":"215.00"},{"v":29.39,"d":"29.39 €"},{"v":6318.85,"d":"6,318.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":22403.15,"d":"22,403.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":22403.15,"d":"22,403.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - v1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"F6-F13 (v1 - Nudo 6)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":95,"d":"95.00"},null,null,{"v":95,"d":"95.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 - Ac7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":66,"d":"66.00"},null,null,{"v":66,"d":"66.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5 - Ac12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":72,"d":"72.00"},null,null,{"v":72,"d":"72.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 - Ac4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,null,{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":266,"d":"266.00"},{"v":34.39,"d":"34.39 €"},{"v":9147.74,"d":"9,147.74 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":9147.74,"d":"9,147.74 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_90_Ø100",null,"UN CODO FD EE 90º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 90º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø100",null,"UN CODO FD EE 45º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":522.04,"d":"522.04 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø100",null,"UN CODO FD EE 22º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":783.06,"d":"783.06 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø100",null,"UN CODO FD EE 11º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":522.04,"d":"522.04 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø100",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":90.36,"d":"90.36 €"},{"v":180.72,"d":"180.72 €"}]
[]
[null,"C_BB_22_Ø100",null,"UN CODO FD BB 22 º 30'  Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 22º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":93.49,"d":"93.49 €"},{"v":186.98,"d":"186.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":2325.35,"d":"2,325.35 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_EEB_100X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 EEB 100x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil enchufe - enchufe - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 125 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión Hidrante",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":111.9,"d":"111.90 €"},{"v":111.9,"d":"111.90 €"}]
[]
[null,"T_BBB_100X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":107.62,"d":"107.62 €"},{"v":322.86,"d":"322.86 €"}]
[]
[null,"T_BBB_100X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión BR",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":111.09,"d":"111.09 €"},{"v":333.27,"d":"333.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":768.03,"d":"768.03 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":81.64,"d":"81.64 €"},{"v":1306.24,"d":"1,306.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":1306.24,"d":"1,306.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":22.92,"d":"22.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES"]
[null,"BE_UNIV_Ø100",null,"UN BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL FD Ø100"]
[{"$nulls":3},"Brida enchufe universal de fundición ductil, DN 100 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":130.02,"d":"130.02 €"},{"v":130.02,"d":"130.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES",{"$nulls":7},{"v":130.02,"d":"130.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":13700.300000000001,"d":"13,700.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 90",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 90 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 90 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión by-pass",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,null,{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":12.26,"d":"12.26 €"},{"v":1226,"d":"1,226.00 €"}]
[]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ac1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac2-3-6-7-9-10-11-12",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac4-5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":76,"d":"76.00"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":460.56,"d":"460.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":1686.56,"d":"1,686.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MRE_ES_90.63",null,"UN MANGUITO REDUC. ELECTROSOLDABLE 90/63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23.21,"d":"23.21 €"},{"v":23.21,"d":"23.21 €"}]
[]
[null,"VALONA_75",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.98,"d":"5.98 €"},{"v":5.98,"d":"5.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":29.19,"d":"29.19 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":1715.75,"d":"1,715.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"LATÓN"]
[null,"E R-M L T 63",null,"UN ENLACE ROSCA MACHO LATÓN PARA TUBO PE D"]
[{"$nulls":3},"Enlace rosca macho en latón para tubo de polietileno de 63 mm de diámetro, incluso juntas y colocación.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional acom L>4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":64.53,"d":"64.53 €"},{"v":258.12,"d":"258.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL LATÓN",{"$nulls":7},{"v":258.12,"d":"258.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":200.28,"d":"200.28 €"},{"v":1602.24,"d":"1,602.24 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø65",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional acom L>4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":278.16,"d":"278.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":2019.48,"d":"2,019.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":2019.48,"d":"2,019.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"MANGUITOS TIPO \"ROCKWELL\""]
[null,"RCK 108-128",null,"UN MANGU. ROCKWELL DN:108-128 L.254"]
[{"$nulls":3},"Manguito de reparación universal tipo \"Rockwell\", para tubos de acero, fundición, PVC, polietileno y fibrocemento de diámetros exteriores y longitud arriba  indicados, incluso colocación.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":268.26,"d":"268.26 €"},{"v":536.52,"d":"536.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MANGUITOS TIPO \"ROCKWELL\"",{"$nulls":7},{"v":536.52,"d":"536.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_100",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 100"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ac1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12",{"v":11,"d":"11.00"},{"$nulls":3},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":610.24,"d":"610.24 €"},{"v":6712.64,"d":"6,712.64 €"}]
[]
[null,"ACOM_B_100",null,"UN ACOMETIDA TIPO B SOBRE TUB. FD 100"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación,  carrete en FD, TE en FD 60x60, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ac4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":774.18,"d":"774.18 €"},{"v":774.18,"d":"774.18 €"}]
[]
[null,"ACOM_BYPASS_TIPO I",null,"UN ACOM. SOBRE BYPASS TUB. PEAD 160_110"]
[{"$nulls":3},"Conexión de tubería provisional de abasteciminto de PEAD PN16 de diámetro variable entre 160 y 110 mm., con la acometida existente, mediante TE o collarín de derivación, válvula de bola de diámetro similar al de la acometida existente, totalmente rematado y protegido, incluso p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida."]
[{"$nulls":3},"Previsión by-pass",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":90,"d":"90.00 €"},{"v":900,"d":"900.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":8386.82,"d":"8,386.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"BRI 41",null,"UN BOCA DE RIEGO BRI 41"]
[{"$nulls":3},"Boca de riego tipo BRI 41 de Irúa o similar, instalada sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo o HM-20, incluso piezas especiales necesarias, según detalles de planos, totalmente terminada.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"},{"v":2640,"d":"2,640.00 €"}]
[]
[null,"HD_ACERA",null,"UN HIDRA. ACERA-100 2RAC-70"]
[{"$nulls":3},"Hidrante de acera DN. 100, con dos salidas Barcelona DN.70, instalado sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, \"S\" de reglaje,  p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":948.98,"d":"948.98 €"},{"v":948.98,"d":"948.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":3588.98,"d":"3,588.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":414,"d":"414.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":414,"d":"414.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":12926.32,"d":"12,926.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":30619.97,"d":"30,619.97 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SSAA",{"v":20,"d":"20.00"},{"$nulls":3},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":4436.08,"d":"4,436.08 €"}]
[]
[null,"ARQ_40_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40x40 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FEC ACOM.",{"v":15,"d":"15.00"},{"$nulls":3},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUV ACOM",{"v":11,"d":"11.00"},{"$nulls":3},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":8128.2,"d":"8,128.20 €"}]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"PLUV AP1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"FEC Previsión",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":1460.45,"d":"1,460.45 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PLUV_AP2/AP3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":864.98,"d":"864.98 €"}]
[]
[null,"TAP_FD_40",null,"UN TAPA FUNDICIÓN 40X40"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de marco y tapa de fundición de 40 x 40 cm, CLASE C-250, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Renov. aceras",{"v":20,"d":"20.00"},{"$nulls":3},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":72.57,"d":"72.57 €"},{"v":1523.97,"d":"1,523.97 €"}]
[]
[null,"TAP_FD_50",null,"UN TAPA FUNDICIÓN 50X50"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de marco y tapa de fundición de 50 x 50 cm, CLASE C-250, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Renov. aceras",{"v":15,"d":"15.00"},{"$nulls":3},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":178.1,"d":"178.10 €"},{"v":2671.5,"d":"2,671.50 €"}]
[]
[null,"TAP_FD_60",null,"UN TAPA FUNDICIÓN 60X60"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de marco y tapa de fundición de 60 x 60 cm, CLASE C-250, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Renov. aceras",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":182.32,"d":"182.32 €"},{"v":1823.2,"d":"1,823.20 €"}]
[]
[null,"TAP_FD_80",null,"UN TAPA FUNDICIÓN 80X80"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de marco y tapa de fundición de 80 x 80 cm, CLASE C-250, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Renov. aceras",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":266.35,"d":"266.35 €"},{"v":2663.5,"d":"2,663.50 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FEC",{"v":21,"d":"21.00"},{"$nulls":3},{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUV",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":23,"d":"23.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":19849.23,"d":"19,849.23 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF 2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. MAYOR"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad mayor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1240.89,"d":"1,240.89 €"},{"v":4963.56,"d":"4,963.56 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acom tipo A",{"v":11,"d":"11.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom tipo B",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión BR",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión Hidrante",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvula adicional acom L>4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":27,"d":"27.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":1801.44,"d":"1,801.44 €"}]
[]
[null,"SUM_IMB",null,"UN SUMIDERO PARA IMBORNAL"]
[{"$nulls":3},"Formación de sumidero para imbornal, mediante marco y rejilla de fundición dúctil C-250, según Norma EN 124 en vigor, de dimensiones aproximadas de 500 x 260 mm, para recogida lineal de cuneta, abatible, antirrobo y superficie metálica antideslizante, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo de un pie y solera de hormigón, que incluye nivelación, recibido de tuberías y refuerzo mediante hormigonado del perímetro de la arqueta, totalmente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PLUV",{"v":20,"d":"20.00"},{"$nulls":3},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":241.5,"d":"241.50 €"},{"v":4830,"d":"4,830.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":55016.11,"d":"55,016.11 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"F1-F6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":88,"d":"88.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":123.2,"d":"123.20"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - v1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"F6-F13 (v1 - Nudo 6)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":95,"d":"95.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":152,"d":"152.00"}]
[{"$nulls":3},"F18-F8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":91,"d":"91.00"}]
[{"$nulls":3},"F21-F11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":58,"d":"58.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":81.2,"d":"81.20"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 - Ac4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":15.6,"d":"15.60"}]
[{"$nulls":3},"PLUV AP1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión paño hasta cuneta F18-F14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":55,"d":"55.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":66,"d":"66.00"}]
[{"$nulls":3},"A deducir zona F9",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":-16,"d":"-16.00"}]
[{"$nulls":3},"A deducir zona F12",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":-19.2,"d":"-19.20"}]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},12.08,null,null,12.08]
[{"$nulls":9},591.08,{"v":2.05,"d":"2.05 €"},{"v":1211.71,"d":"1,211.71 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_8",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F1-F6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":88,"d":"88.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":123.2,"d":"123.20"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - v1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"F6-F13 (v1 - Nudo 6)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":95,"d":"95.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":152,"d":"152.00"}]
[{"$nulls":3},"F18-F8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":91,"d":"91.00"}]
[{"$nulls":3},"F21-F11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":58,"d":"58.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":81.2,"d":"81.20"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 - Ac4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":15.6,"d":"15.60"}]
[{"$nulls":3},"PLUV AP1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión paño hasta cuneta F18-F14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":55,"d":"55.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":66,"d":"66.00"}]
[{"$nulls":3},"A deducir zona F9",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":-16,"d":"-16.00"}]
[{"$nulls":3},"A deducir zona F12",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":-19.2,"d":"-19.20"}]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},12.08,null,null,12.08]
[{"$nulls":9},591.08,{"v":30.68,"d":"30.68 €"},{"v":18134.33,"d":"18,134.33 €"}]
[]
[null,"LINEA CONT_DISCON 10",null,"M LINEA CONTINUA Y/O DISCONTINUA DE 10 CM"]
[{"$nulls":3},"Línea continua y/o discontinua  (1 m de trazo - 1 m vano) de 10 cm de ancho con pintura blanca o de color reflectante convencional, incluso limpieza previa de la superficie."]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":27,"d":"27.00"},{"v":5.2,"d":"5.20"},null,null,{"v":140.4,"d":"140.40"}]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":13,"d":"13.00"},{"v":2.7,"d":"2.70"},null,null,{"v":35.1,"d":"35.10"}]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":24,"d":"24.00"},{"v":4.6,"d":"4.60"},null,null,{"v":110.4,"d":"110.40"}]
[{"$nulls":3},"FEC Prev",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":345.9,"d":"345.90"},{"v":3.68,"d":"3.68 €"},{"v":1272.91,"d":"1,272.91 €"}]
[]
[null,"MARCA VIAL",null,"M2 MARCA VIAL - PINTURA REFLECTANTE"]
[{"$nulls":3},"Marca vial tales como flechas, señales letreros sobre pavimento con pintura reflectante, incluso limpieza previa de la superficie."]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":20.87,"d":"20.87 €"},{"v":104.35,"d":"104.35 €"}]
[]
[null,"PINTUR_2 COMPONENTES",null,"M2 MARCAS VIALES - PINTURA DOS COMPONENTES"]
[{"$nulls":3},"Pintura de dos componentes, para pasos de cebra, textos, flechas e isletas. Deberá cumplir con las características exigidas en el art. 700 del PG3, y en particular tener un valor SRT mayor o igual a 45, para evitar el deslizamiento; o bien presentar el certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones, otorgado por organismos públicos y privados autorizados."]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":29,"d":"29.00"},{"v":25.48,"d":"25.48 €"},{"v":738.92,"d":"738.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":21462.219999999998,"d":"21,462.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 15",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 15 CM EN ZANJA ACERA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 15 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo acera, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},65.31,null,null,65.31]
[{"$nulls":9},65.31,{"v":25.84,"d":"25.84 €"},{"v":1687.61,"d":"1,687.61 €"}]
[]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"F1-F6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":88,"d":"88.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":123.2,"d":"123.20"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - v1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"F6-F13 (v1 - Nudo 6)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":95,"d":"95.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":152,"d":"152.00"}]
[{"$nulls":3},"F18-F8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":91,"d":"91.00"}]
[{"$nulls":3},"F21-F11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":58,"d":"58.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":81.2,"d":"81.20"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 - Ac4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":15.6,"d":"15.60"}]
[{"$nulls":3},"PLUV AP1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión paño hasta cuneta F18-F14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":55,"d":"55.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":66,"d":"66.00"}]
[{"$nulls":3},"A deducir zona F9",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":-16,"d":"-16.00"}]
[{"$nulls":3},"A deducir zona F12",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":-19.2,"d":"-19.20"}]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},12.08,null,null,12.08]
[{"$nulls":9},591.08,{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":20362.71,"d":"20,362.71 €"}]
[]
[null,"HGON ARM ACE",null,"M2 SOLERA HORM. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-25 en formación de aceras, de 15 cm de espesor, incluso unión a la solera existente mediante barra corrugada DN 8 de 80 cm de longitud, recibida en solera existente mediante resina cada 50 cm., hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - v1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":11.2,"d":"11.20"}]
[{"$nulls":3},"FEC af1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"FEC af13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"FEC Resto",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUV ap11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},122.37,null,null,122.37]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},104.94,null,null,104.94]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":131.1,"d":"131.10"},null,null,{"v":131.1,"d":"131.10"}]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},109.76,null,null,109.76]
[{"$nulls":9},522.37,{"v":35.16,"d":"35.16 €"},{"v":18366.53,"d":"18,366.53 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Refuerzos",{"v":14,"d":"14.00"},1.75,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24.5,"d":"24.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":24.5,"d":"24.50"},{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":2914.28,"d":"2,914.28 €"}]
[]
[null,"HGON PROV Z",null,"M2 ACABADO PROVISIONAL HORMIGON ZANJA"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20, de 8 cm de espesor, para acabado provisional del pavimento en calzada o acera, incluso suministro y colocación de lámina plástica de separación entre base y acabado, para facilitar posterior demolición y reposición definitiva."]
[{"$nulls":3},"F1-F6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":88,"d":"88.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":123.2,"d":"123.20"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - v1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"F6-F13 (v1 - Nudo 6)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":95,"d":"95.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":152,"d":"152.00"}]
[{"$nulls":3},"F18-F8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":91,"d":"91.00"}]
[{"$nulls":3},"F21-F11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":58,"d":"58.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":81.2,"d":"81.20"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 - Ac4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":15.6,"d":"15.60"}]
[{"$nulls":3},"PLUV AP1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"A deducir zona F9",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":-16,"d":"-16.00"}]
[{"$nulls":3},"A deducir zona F12",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":-19.2,"d":"-19.20"}]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},12.08,null,null,12.08]
[{"$nulls":9},525.08,{"v":12.42,"d":"12.42 €"},{"v":6521.49,"d":"6,521.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":49852.619999999995,"d":"49,852.62 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - v1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":11.2,"d":"11.20"}]
[{"$nulls":3},"FEC af1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"FEC af13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"FEC Resto",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUV ap11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},122.37,null,null,122.37]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},104.94,null,null,104.94]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":131.1,"d":"131.10"},null,null,{"v":131.1,"d":"131.10"}]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},109.76,null,null,109.76]
[{"$nulls":9},522.37,{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":21082.85,"d":"21,082.85 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Paso acera calzada",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"FEC F13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},74.95,null,null,74.95]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},65.04,null,null,65.04]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},63.85,null,null,63.85]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":53,"d":"53.00"},null,null,{"v":53,"d":"53.00"}]
[{"$nulls":9},278.84,{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":8630.1,"d":"8,630.10 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"Paso acera calzada",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"FEC F13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},74.95,null,null,74.95]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},65.04,null,null,65.04]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},63.85,null,null,63.85]
[{"$nulls":3},"URB",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":53,"d":"53.00"},null,null,{"v":53,"d":"53.00"}]
[{"$nulls":9},278.84,{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":5465.26,"d":"5,465.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":35178.21,"d":"35,178.21 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":106493.04999999999,"d":"106,493.05 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},185.18,null,null,185.18]
[{"$nulls":9},185.18,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":2409.19,"d":"2,409.19 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":45.6,"d":"45.60"},null,null,{"v":45.6,"d":"45.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":45.6,"d":"45.60"},{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":1031.02,"d":"1,031.02 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.23,null,null,0.23]
[{"$nulls":9},0.23,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":7.12,"d":"7.12 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.11,null,null,0.11]
[{"$nulls":9},0.11,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":11.78,"d":"11.78 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.75,null,null,0.75]
[{"$nulls":9},0.75,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":80.33,"d":"80.33 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":125.6,"d":"125.60"},null,null,{"v":125.6,"d":"125.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":125.6,"d":"125.60"},{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":3886.06,"d":"3,886.06 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},4.42,null,null,4.42]
[{"$nulls":9},4.42,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},783.19,null,null,783.19]
[{"$nulls":9},783.19,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":17707.93,"d":"17,707.93 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},12.11,null,null,12.11]
[{"$nulls":9},12.11,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":374.68,"d":"374.68 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.66,null,null,0.66]
[{"$nulls":9},0.66,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":23.56,"d":"23.56 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},1.33,null,null,1.33]
[{"$nulls":9},1.33,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":87.78,"d":"87.78 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.74,null,null,0.74]
[{"$nulls":9},0.74,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":244.2,"d":"244.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":25863.65,"d":"25,863.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"PA14",null,"UN ARQUETA DE HORMIGÓN 50X50 PARA REGISTRO"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de arqueta prefabricada de hormigón de conexión de dimensiones exteriores 50x50x45 cm sin fondo, con recrecido de hormigón necesario de HM-20 en solera y alzados, incluso replanteo, excavación, agotamiento, cerco y tapa de fundición dúctil C-250 superfície antideslizante relleno del exceso de escavación con todo uno. l/pp de pica a tierra, medios auxiliares y de seguridad con retirada, transporte y gestión de residuos generados."]
[{"$nulls":3},"URB ALUMBRADO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"}]
[]
[null,"PA13",null,"UN ARQUETA HORMIGÓN 40X40 A PIE DE FAROLA"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de arqueta prefabricada de hormigón de conexión a pie de farola de dimensiones interiores 40x40x33 cm sin fondo, con recrecido de hormigón necesario de HM-20 en solera y alzados, incluso replanteo, excavación, agotamiento, cerco y tapa de fundición dúctil C-250 superfície antideslizante relleno del exceso de escavación con todo uno. l/pp de pica a tierra, medios auxiliares y de seguridad con retirada, transporte y gestión de residuos generados."]
[{"$nulls":3},"URB ALUMBRADO",{"v":9,"d":"9.00"},{"$nulls":3},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":2438.46,"d":"2,438.46 €"}]
[]
[null,"PA12",null,"M CANALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 2X110 MM"]
[{"$nulls":3},"Canalización para alumbrado público con 2 tubos de polietileno de alta densidad (TPC) de doble pared (corrugado exterior y liso interior) de diámetro 110 mm, incluso pp de colocación de embocaduras, tapones en cada conducto en los encuentros con las arquetas, incluso p.p. de soporte y separadores rígidos para tubos de PVC y/o corrugados, refuerzo de hormigón en una altura de 20 mc, accesorios, pp de medios auxiliares y de seguridad. Incluso cinta de señalización colocada a 10 cm como mínimo del nivel de suelo terminado y a 25 por encima de los tubos de TPC. Los conductos llevarán guia para la instalación posterior."]
[{"$nulls":3},"URB  ALUMBRADO",{"v":1,"d":"1.00"},77.79,null,null,77.79]
[{"$nulls":9},77.79,{"v":24,"d":"24.00 €"},{"v":1866.96,"d":"1,866.96 €"}]
[]
[null,"PA15",null,"UN CIMENTACIÓN DE FAROLAS 80X80X80 CM"]
[{"$nulls":3},"Construcción de base o zapata de farola de hormigón en masa HM-20/P/Iia, CON UNA DIMENSIÓN DE 80X80X80 cm, incluoso encofrados y desencofrados laterales, suministro y ejecución de plantilla para anclaje de columna. L pp de medios auxiliares y de seguridad con retirada, transporte y gestión de residuos generados."]
[{"$nulls":3},"URB AÑUMBRADO",{"v":9,"d":"9.00"},{"$nulls":3},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":118,"d":"118.00 €"},{"v":1062,"d":"1,062.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8750,"d":"8,750.00 €"},{"v":8750,"d":"8,750.00 €"}]
[]
[null,"PA11",null,"UN DESMONTAJE DE CONJUNTO DE FAROLA"]
[{"$nulls":3},"Desmontaje y transporte para su acopio de conjunto de farola compuesto de columna, luminaria, cableado, regleta de conexión y pequeño material, realizado con pequeño camión pluma y medios manuales I/p.p. de medios auxiliares, de seguridad y gestión de residuos generados."]
[{"$nulls":3},"URB ALUMBRADO",{"v":9,"d":"9.00"},{"$nulls":3},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":176.08,"d":"176.08 €"},{"v":1584.72,"d":"1,584.72 €"}]
[]
[null,"PA2",null,"UN DIA ALQUILER CONTENEDOR DE RESIDUOS"]
[{"$nulls":3},"Coste de alquiler de contenedores ajenos, por día de uso, incluyendo entrega, alquiler y recogida en obra."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":126,"d":"126.00"},null,null,{"v":126,"d":"126.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":126,"d":"126.00"},{"v":22,"d":"22.00 €"},{"v":2772,"d":"2,772.00 €"}]
[]
[null,"PA3",null,"UN ELABORACION PLAN DE DESAMIANTADO"]
[{"$nulls":3},"Elaboración y presentación de Plan de Desamiantado ante la entidad competente."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"PA8",null,"UN IDENTIFICACION Y REPLANTEO REDES"]
[{"$nulls":3},"Hora en obra de equipo para el estudio de los colectores y acometidas de saneamiento existentes, determinación de usos, estimación y replanteo de cotas y pendientes, incluido el uso de equipo topográfico, tintes trazadores, equipo de limpieza e inspección CCTV, incluso salida, etc."]
[{"$nulls":3},"Identificacion redes y topografía",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Limpieza colectores",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Inspección previa CCTV",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":32,"d":"32.00"},{"v":90,"d":"90.00 €"},{"v":2880,"d":"2,880.00 €"}]
[]
[null,"PA16",null,"UN INSTALACIÓN DE FAROLA"]
[{"$nulls":3},"instalación de farola de recuperación y acopio, con transporte e intalación por medio de pequeño camión pluma, fijación con tuercas o pernios, nivelación y aplomado, conexiones a la red y puesta a tierra. l/pp de medios auxiliares y de seguridad, con retirada, transporte y gestión de los resiguos generados."]
[{"$nulls":3},"URB ALUMBRADO",{"v":9,"d":"9.00"},{"$nulls":3},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":140,"d":"140.00 €"},{"v":1260,"d":"1,260.00 €"}]
[]
[null,"PA4",null,"UN JORNADA DE RETIRADA DE FC"]
[{"$nulls":3},"Jornada de retirada de elementos de fibrocemento, incluido desplazamiento de equipos, según las indicaciones del correspondiente Plan de Desamiantado, incluido parte proporcional de gestión."]
[{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":750,"d":"750.00 €"},{"v":3000,"d":"3,000.00 €"}]
[]
[null,"PA6",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"PA7",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la restitución de muros, barandilla, postes, bolardos alcorques, etc"]
[{"$nulls":4},{"v":30,"d":"30.00"},{"$nulls":3},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":3000,"d":"3,000.00 €"}]
[]
[null,"PA5",null,"M RETIRADA Y TRANSPORTE TUBERIA FC DN 100"]
[{"$nulls":3},"Retirada y transporte de tubería de fibrocemento Ø 100 mm., según el correspondiente Plan de Desamiantado."]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":94,"d":"94.00"},null,null,{"v":94,"d":"94.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":114,"d":"114.00"},{"v":16.92,"d":"16.92 €"},{"v":1928.88,"d":"1,928.88 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5400,"d":"5,400.00 €"},{"v":5400,"d":"5,400.00 €"}]
[]
[null,"PA9",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ALUMB_TIP_I_ACER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para canalización de ALUMBRADO y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes.\r"]
[{"$nulls":3},"URB ALUMBRADO",{"v":1,"d":"1.00"},65.31,null,null,65.31]
[{"$nulls":9},65.31,{"v":32.41,"d":"32.41 €"},{"v":2116.7,"d":"2,116.70 €"}]
[]
[null,"PA10",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ALUMB_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para canalización de ALUMBRADO y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido."]
[{"$nulls":3},"URB ALUMBRADO",{"v":1,"d":"1.00"},12.08,null,null,12.08]
[{"$nulls":9},12.08,{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":473.9,"d":"473.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":39385.71,"d":"39,385.71 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":368384.11000000004,"d":"368,384.11 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":368384.11000000004,"d":"368,384.11 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOV. ABAST. Y SAN. ARANA GOIKOA.FASE I"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":88602.4627,"d":"88,602.46 €"},{"v":0.24,"d":"24.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":22403.15,"d":"22,403.15 €"},{"v":0.06,"d":"6.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":30619.97,"d":"30,619.97 €"},{"v":0.08,"d":"8.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":55016.11,"d":"55,016.11 €"},{"v":0.15,"d":"15.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":106493.0598,"d":"106,493.06 €"},{"v":0.29,"d":"29.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":25863.6453,"d":"25,863.65 €"},{"v":0.07,"d":"7.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":39385.7055,"d":"39,385.71 €"},{"v":0.11,"d":"11.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":368384.10329999996,"d":"368,384.10 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":77360.66,"d":"77,360.66 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":445744.764993,"d":"445,744.76 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}