{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":1219,"n_cols":12,"rows_kept":1219,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[24,3,24,7],[25,3,25,8],[35,3,35,7],[36,3,36,8],[45,3,45,7],[46,3,46,8],[74,3,74,7],[75,3,75,8],[93,3,93,7],[94,3,94,8],[111,3,111,7],[112,3,112,8],[139,3,139,8],[142,3,142,7],[143,3,143,8],[153,3,153,8],[156,3,156,7],[157,3,157,8],[168,3,168,7],[169,3,169,8],[174,3,174,7],[175,3,175,8],[180,3,180,7],[181,3,181,8],[189,3,189,7],[190,3,190,8],[208,3,208,8],[211,3,211,7],[212,3,212,8],[221,3,221,7],[222,3,222,8],[232,3,232,7],[233,3,233,8],[245,3,245,7],[246,3,246,8],[252,3,252,7],[253,3,253,8],[261,3,261,7],[262,3,262,8],[273,3,273,8],[275,3,275,8],[280,3,280,7],[281,3,281,8],[297,3,297,7],[298,3,298,8],[308,3,308,8],[310,3,310,8],[316,3,316,7],[317,3,317,8],[327,3,327,7],[328,3,328,8],[333,3,333,8],[336,3,336,7],[337,3,337,8],[342,3,342,7],[343,3,343,8],[349,3,349,7],[350,3,350,8],[355,3,355,7],[356,3,356,8],[361,3,361,7],[362,3,362,8],[367,3,367,7],[368,3,368,8],[374,3,374,7],[375,3,375,8],[382,3,382,7],[383,3,383,8],[388,3,388,7],[389,3,389,8],[394,3,394,7],[395,3,395,8],[400,3,400,8],[403,3,403,7],[404,3,404,8],[409,3,409,7],[410,3,410,8],[418,3,418,7],[419,3,419,8],[424,3,424,7],[425,3,425,8],[430,3,430,8],[433,3,433,7],[434,3,434,8],[439,3,439,7],[440,3,440,8],[446,3,446,8],[449,3,449,7],[450,3,450,8],[460,3,460,7],[461,3,461,8],[466,3,466,8],[469,3,469,7],[470,3,470,8],[475,3,475,7],[476,3,476,8],[481,3,481,7],[482,3,482,8],[487,3,487,7],[488,3,488,8],[493,3,493,7],[494,3,494,8],[499,3,499,8],[502,3,502,7],[503,3,503,8],[509,3,509,7],[510,3,510,8],[515,3,515,7],[516,3,516,8],[521,3,521,8],[524,3,524,7],[525,3,525,8],[530,3,530,8],[533,3,533,7],[534,3,534,8],[539,3,539,8],[542,3,542,7],[543,3,543,8],[548,3,548,8],[550,3,550,8],[554,3,554,7],[555,3,555,8],[567,3,567,8],[570,3,570,7],[571,3,571,8],[577,3,577,7],[578,3,578,8],[583,3,583,7],[584,3,584,8],[589,3,589,7],[590,3,590,8],[596,3,596,7],[597,3,597,8],[602,3,602,7],[603,3,603,8],[608,3,608,8],[610,3,610,8],[614,3,614,7],[615,3,615,8],[625,3,625,7],[626,3,626,8],[631,3,631,7],[632,3,632,8],[637,3,637,7],[638,3,638,8],[643,3,643,8],[645,3,645,8],[649,3,649,7],[650,3,650,8],[660,3,660,7],[661,3,661,8],[666,3,666,8],[669,3,669,7],[670,3,670,8],[675,3,675,7],[676,3,676,8],[681,3,681,8],[684,3,684,7],[685,3,685,8],[690,3,690,7],[691,3,691,8],[696,3,696,8],[698,3,698,8],[700,3,700,8],[704,3,704,7],[705,3,705,8],[710,3,710,7],[711,3,711,8],[719,3,719,7],[720,3,720,8],[725,3,725,7],[726,3,726,8],[734,3,734,7],[735,3,735,8],[741,3,741,7],[742,3,742,8],[752,3,752,8],[757,3,757,7],[758,3,758,8],[785,3,785,7],[786,3,786,8],[813,3,813,8],[816,3,816,7],[817,3,817,8],[845,3,845,7],[846,3,846,8],[875,3,875,7],[876,3,876,8],[889,3,889,8],[892,3,892,7],[893,3,893,8],[921,3,921,7],[922,3,922,8],[931,3,931,7],[932,3,932,8],[950,3,950,7],[951,3,951,8],[968,3,968,8],[970,3,970,8],[974,3,974,7],[975,3,975,8],[985,3,985,7],[986,3,986,8],[996,3,996,7],[997,3,997,8],[1007,3,1007,7],[1008,3,1008,8],[1018,3,1018,7],[1019,3,1019,8],[1029,3,1029,7],[1030,3,1030,8],[1040,3,1040,7],[1041,3,1041,8],[1051,3,1051,7],[1052,3,1052,8],[1062,3,1062,7],[1063,3,1063,8],[1073,3,1073,7],[1074,3,1074,8],[1084,3,1084,7],[1085,3,1085,8],[1095,3,1095,7],[1096,3,1096,8],[1106,3,1106,7],[1107,3,1107,8],[1112,3,1112,8],[1116,3,1116,7],[1117,3,1117,8],[1122,3,1122,7],[1123,3,1123,8],[1128,3,1128,7],[1129,3,1129,8],[1133,3,1133,7],[1134,3,1134,8],[1139,3,1139,7],[1140,3,1140,8],[1145,3,1145,7],[1146,3,1146,8],[1150,3,1150,7],[1151,3,1151,8],[1155,3,1155,7],[1156,3,1156,8],[1166,3,1166,7],[1167,3,1167,8],[1172,3,1172,7],[1173,3,1173,8],[1182,3,1182,7],[1183,3,1183,8],[1188,3,1188,7],[1189,3,1189,8],[1193,3,1193,7],[1194,3,1194,8],[1200,3,1200,7],[1201,3,1201,8],[1213,3,1213,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOV. FC EN BARRIO ALTZIN-BERRIA"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":36,"d":"36.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":30,"d":"30.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":72,"d":"72.00"},{"v":35.83,"d":"35.83 €"},{"v":2579.76,"d":"2,579.76 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":104.74,"d":"104.74 €"},{"v":2513.76,"d":"2,513.76 €"}]
[]
[null,"DEM_ADOQ_REUT",null,"M2 DEMOL PAVIM ADOQUIN PARA REUTILIZACION "]
[{"$nulls":3},"Arranque de adoquín, incluso carga y transporte a acopio provisional hasta su reutilización en obra, así como su puesta de nuevo en obra y la preparación para su instalación, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 08 - PU 09",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"      PU 10 - PU 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20.2,"d":"20.20"},{"v":14.95,"d":"14.95 €"},{"v":301.99,"d":"301.99 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 06 - PU 07",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"      PU 07 - PU 08",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":17.6,"d":"17.60"}]
[{"$nulls":3},"      PU 09 - PU 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":19.2,"d":"19.20"}]
[{"$nulls":3},"      PU 10 - PU 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":27.2,"d":"27.20"}]
[{"$nulls":3},"      PU 07 - PU 07 '",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":11.2,"d":"11.20"}]
[{"$nulls":3},"      PU 11 ' - PU 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":16.8,"d":"16.80"}]
[{"$nulls":3},"      AF 01 - PU 08",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":52,"d":"52.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":72.8,"d":"72.80"}]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PP 01 - PP 02",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38,"d":"38.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38,"d":"38.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - Ac 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5- NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 5.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 5.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":326.4,"d":"326.40"},{"v":10.42,"d":"10.42 €"},{"v":3401.09,"d":"3,401.09 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 05 - PU 06",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"      PU 06 - PU 07",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 07 - PU 08",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 09 - PU 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 10 - PU 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,null,{"v":19,"d":"19.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 11 - PU 12",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PP 01 - PP 02",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,null,{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5 - NUDO 6",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":85.5,"d":"85.50"},{"v":5.21,"d":"5.21 €"},{"v":445.46,"d":"445.46 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 05 - PU 06",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"      PU 06 - PU 07",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 07 - PU 08",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":48,"d":"48.00"},null,null,{"v":48,"d":"48.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 09 - PU 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28,"d":"28.00"},null,null,{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 10 - PU 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 11 - PU 12",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PP 01 - PP 02",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,null,{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5- NUDO 6",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":145.5,"d":"145.50"},{"v":7.44,"d":"7.44 €"},{"v":1082.52,"d":"1,082.52 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 01 - PU 02",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"      PU 02 - PU 03",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":15.6,"d":"15.60"}]
[{"$nulls":3},"      PU 03 - PU 04",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43,"d":"43.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43,"d":"43.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 04 - PU 05",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":84,"d":"84.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 05 - PU 06",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3},"      PU 06 - PU 07",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":3},"      PU 07 - PU 08",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33,"d":"33.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":39.6,"d":"39.60"}]
[{"$nulls":3},"      PU 09 - PU 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":16.8,"d":"16.80"}]
[{"$nulls":3},"      PU 11 - PU 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PP 01 - PP 02",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"      PP 02' - PP 02",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":31,"d":"31.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":31,"d":"31.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":354.6,"d":"354.60"},{"v":10.22,"d":"10.22 €"},{"v":3624.01,"d":"3,624.01 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":13948.59,"d":"13,948.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":18,"d":"18.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":2914.56,"d":"2,914.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":2914.56,"d":"2,914.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":19,"d":"19.00"},{"v":254.66,"d":"254.66 €"},{"v":4838.54,"d":"4,838.54 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_FIRMES",null,"M2 AMPLIACION CATAS - DEM. Y REPOS. FIRMES"]
[{"$nulls":3},"Demolición con medios mecánicos o manuales, en ampliación de catas, del pavimento y base de cualquier tipo, dimensión y profundidad, y posterior ejecución de losa base de hormigón 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - AMPLIACION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":110.53,"d":"110.53 €"},{"v":663.18,"d":"663.18 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - AMNPLIACION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":8.4,"d":"8.40"},{"v":147.34,"d":"147.34 €"},{"v":1237.66,"d":"1,237.66 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":12,"d":"12.00"},{"$nulls":3},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":2140,"d":"2,140.00 €"}]
[]
[null,"ENTIB_CAJON",null,"M2 ENTIBACION CAJON ESTANDAR"]
[{"$nulls":3},"Entibación totalmente cuajada en pozos y zanjas, mediante cajones tipo Robust Box, incluso parte proporcional de cabeceros, arriostramientos, codales y desentibado. Medida la superficie en contacto con el terreno."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 01 - PU 02",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":1.8,"d":"1.80"},null,{"v":25.2,"d":"25.20"}]
[{"$nulls":3},"      PU 02 - PU 03",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":13,"d":"13.00"},1.65,null,{"v":42.9,"d":"42.90"}]
[{"$nulls":3},"      PU 04 - PU 05",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":70,"d":"70.00"},2.25,null,{"v":315,"d":"315.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 05 - PU 06",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"},2.55,null,{"v":40.8,"d":"40.80"}]
[{"$nulls":3},"      PU 06 - PU 07",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,{"v":46.8,"d":"46.80"}]
[{"$nulls":3},"      PU 07 - PU 08",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":44,"d":"44.00"},2.75,null,{"v":242,"d":"242.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 08 - PU 09",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":2.8,"d":"2.80"},null,{"v":33.6,"d":"33.60"}]
[{"$nulls":3},"      PU 09 - PU 10",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":26,"d":"26.00"},2.85,null,{"v":148.2,"d":"148.20"}]
[{"$nulls":3},"      PU 10 - PU 11",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":22,"d":"22.00"},3.05,null,{"v":134.2,"d":"134.20"}]
[{"$nulls":3},"      PU 11 - PU 12",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"},3.25,null,{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PP 01 - PP 02",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"      PP 02' - PP 02",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":1.9,"d":"1.90"},null,{"v":26.6,"d":"26.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":1144.3,"d":"1144.30"},{"v":13.74,"d":"13.74 €"},{"v":15722.68,"d":"15,722.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":24602.06,"d":"24,602.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38,"d":"38.00"},null,null,{"v":38,"d":"38.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - Ac 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,null,{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,null,{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":135,"d":"135.00"},{"v":30.29,"d":"30.29 €"},{"v":4089.15,"d":"4,089.15 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":31,"d":"31.00"},null,null,{"v":31,"d":"31.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,null,{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":108,"d":"108.00"},{"v":34.11,"d":"34.11 €"},{"v":3683.88,"d":"3,683.88 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,null,{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 5.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 5.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":46,"d":"46.00"},{"v":17.76,"d":"17.76 €"},{"v":816.96,"d":"816.96 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      AF 01 - PU 08",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":52,"d":"52.00"},null,null,{"v":52,"d":"52.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":52,"d":"52.00"},{"v":49.84,"d":"49.84 €"},{"v":2591.68,"d":"2,591.68 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 01 - PU 02",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 02 - PU 03",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,null,{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 03 - PU 04",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43,"d":"43.00"},null,null,{"v":43,"d":"43.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":63,"d":"63.00"},{"v":56.17,"d":"56.17 €"},{"v":3538.71,"d":"3,538.71 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms de HM-20, recubrimiento con arena según detalle de zanja tipo, cinta señalizadora, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 04 - PU 05",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,null,{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 07 - PU 07 '",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 11 ' - PU 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PP 01 - PP 02",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"      PP 02' - PP 02",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":103,"d":"103.00"},{"v":88.49,"d":"88.49 €"},{"v":9114.47,"d":"9,114.47 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":23834.85,"d":"23,834.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":65300.060000000005,"d":"65,300.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ400",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 400 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 400 mm. de diámetro y espesor de 9,80 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 01 - PU 02",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 02 - PU 03",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,null,{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 03 - PU 04",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43,"d":"43.00"},null,null,{"v":43,"d":"43.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 04 - PU 05",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,null,{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 05 - PU 06",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 06 - PU 07",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 07 - PU 08",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":44,"d":"44.00"},null,null,{"v":44,"d":"44.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 08 - PU 09",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 09 - PU 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,null,{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 10 - PU 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,null,{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 11 - PU 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":258,"d":"258.00"},{"v":55.68,"d":"55.68 €"},{"v":14365.44,"d":"14,365.44 €"}]
[]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 07 - PU 07 '",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 11 ' - PU 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"      AF 01 - PU 08",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":52,"d":"52.00"},null,null,{"v":52,"d":"52.00"}]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PP 02' - PP 02",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":79,"d":"79.00"},{"v":37.36,"d":"37.36 €"},{"v":2951.44,"d":"2,951.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":17316.88,"d":"17,316.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":17316.88,"d":"17,316.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø150",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 150 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,null,{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":59,"d":"59.00"},null,null,{"v":59,"d":"59.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,null,{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":193,"d":"193.00"},{"v":42.57,"d":"42.57 €"},{"v":8216.01,"d":"8,216.01 €"}]
[]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5 - Ac 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,null,{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":32.76,"d":"32.76 €"},{"v":1638,"d":"1,638.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":9854.01,"d":"9,854.01 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_BB_45_Ø250",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø250"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 250 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":384.94,"d":"384.94 €"},{"v":769.88,"d":"769.88 €"}]
[]
[null,"C_EE_90_Ø150",null,"UN CODO FD EE 90º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 90º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":185.82,"d":"185.82 €"},{"v":371.64,"d":"371.64 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø150",null,"UN CODO FD EE 45º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":185.82,"d":"185.82 €"},{"v":1114.92,"d":"1,114.92 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø150",null,"UN CODO FD EE 22º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":12,"d":"12.00"},{"$nulls":3},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":149.7,"d":"149.70 €"},{"v":1796.4,"d":"1,796.40 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø150",null,"UN CODO FD EE 11º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":18,"d":"18.00"},{"$nulls":3},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":148.15,"d":"148.15 €"},{"v":2666.7,"d":"2,666.70 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø150",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":147.72,"d":"147.72 €"},{"v":295.44,"d":"295.44 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø150",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":145.53,"d":"145.53 €"},{"v":1018.71,"d":"1,018.71 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø100",null,"UN CODO FD EE 45º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"},{"v":303.12,"d":"303.12 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø100",null,"UN CODO FD EE 22º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"},{"v":303.12,"d":"303.12 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø100",null,"UN CODO FD EE 11º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"},{"v":606.24,"d":"606.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":9246.17,"d":"9,246.17 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_250X150",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 250x150"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 250 mm. con salida de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":536.66,"d":"536.66 €"},{"v":1073.32,"d":"1,073.32 €"}]
[]
[null,"T_BBB_150X150",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x150"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":191.58,"d":"191.58 €"},{"v":957.9,"d":"957.90 €"}]
[]
[null,"T_BBB_150X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":191.58,"d":"191.58 €"},{"v":191.58,"d":"191.58 €"}]
[]
[null,"T_BBB_150X80",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x80"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":191.58,"d":"191.58 €"},{"v":191.58,"d":"191.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":2414.3799999999997,"d":"2,414.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_250",null,"UN CONO RED. BB 250"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 250 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":223.2,"d":"223.20 €"},{"v":223.2,"d":"223.20 €"}]
[]
[null,"CON_BB_150",null,"UN CONO RED. BB 150"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 150 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":126.4,"d":"126.40 €"},{"v":252.8,"d":"252.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":476,"d":"476.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ150",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":102.8,"d":"102.80 €"},{"v":1542,"d":"1,542.00 €"}]
[]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":72.85,"d":"72.85 €"},{"v":72.85,"d":"72.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":1614.85,"d":"1,614.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø250 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø250 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 250 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":371.68,"d":"371.68 €"},{"v":371.68,"d":"371.68 €"}]
[]
[null,"BB Ø150 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø150 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 150 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":128.2,"d":"128.20 €"},{"v":256.4,"d":"256.40 €"}]
[]
[null,"BB Ø125 L1000",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø125 LONG. 1000 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 125 mm. y longitud 1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":233.89,"d":"233.89 €"},{"v":233.89,"d":"233.89 €"}]
[]
[null,"BB Ø125 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø125 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 125 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":113.11,"d":"113.11 €"},{"v":113.11,"d":"113.11 €"}]
[]
[null,"BB Ø60 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø60 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 60 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION DESPLAZAMIENTO VALVULA ACOMETIDA A ACERA",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":77.71,"d":"77.71 €"},{"v":388.55,"d":"388.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":1363.6299999999999,"d":"1,363.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø150",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø150"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":53.67,"d":"53.67 €"},{"v":107.34,"d":"107.34 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø100",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø100"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35.91,"d":"35.91 €"},{"v":35.91,"d":"35.91 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø80",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø80"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30.91,"d":"30.91 €"},{"v":30.91,"d":"30.91 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":174.16,"d":"174.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TAPONES"]
[null,"TAP_H_Ø150",null,"UN TAPON HEMBRA Ø150"]
[{"$nulls":3},"Tapón hembra de fundición dúctil de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":121.13,"d":"121.13 €"},{"v":121.13,"d":"121.13 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TAPONES",{"$nulls":7},{"v":121.13,"d":"121.13 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES"]
[null,"BE_UNIV_Ø250",null,"UN BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL FD Ø250"]
[{"$nulls":3},"Brida enchufe universal de fundición ductil, DN 250 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":300.33,"d":"300.33 €"},{"v":300.33,"d":"300.33 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES",{"$nulls":7},{"v":300.33,"d":"300.33 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CARRETES DE DESMONTAJE"]
[null,"C_DES_125",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 125"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 125 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":288.73,"d":"288.73 €"},{"v":288.73,"d":"288.73 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CARRETES DE DESMONTAJE",{"$nulls":7},{"v":288.73,"d":"288.73 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":25853.390000000003,"d":"25,853.39 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,null,{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 5.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 5.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":46,"d":"46.00"},{"v":5.41,"d":"5.41 €"},{"v":248.86,"d":"248.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":248.86,"d":"248.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_160",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:160"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":36.44,"d":"36.44 €"},{"v":72.88,"d":"72.88 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_110",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21.63,"d":"21.63 €"},{"v":21.63,"d":"21.63 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_90",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17.84,"d":"17.84 €"},{"v":17.84,"d":"17.84 €"}]
[]
[null,"VALONA_160",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 160"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12.28,"d":"12.28 €"},{"v":24.56,"d":"24.56 €"}]
[]
[null,"VALONA_110",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.93,"d":"6.93 €"},{"v":6.93,"d":"6.93 €"}]
[]
[null,"VALONA_90",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.54,"d":"5.54 €"},{"v":5.54,"d":"5.54 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":149.38,"d":"149.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":398.24,"d":"398.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":363.38,"d":"363.38 €"},{"v":4723.94,"d":"4,723.94 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø125",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø125"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø125, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":360.38,"d":"360.38 €"},{"v":720.76,"d":"720.76 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":224.25,"d":"224.25 €"},{"v":224.25,"d":"224.25 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø80",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":197.7,"d":"197.70 €"},{"v":197.7,"d":"197.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":5866.65,"d":"5,866.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":5866.65,"d":"5,866.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_150",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 150"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 150 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":635.54,"d":"635.54 €"},{"v":3813.24,"d":"3,813.24 €"}]
[]
[null,"ACOM_B_80",null,"UN ACOMETIDA TIPO B SOBRE TUB. FD 80"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 80 con las acometidas existentes, mediante TE de derivación, carrete en FD, TE en FD 60x60, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para las conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":642.62,"d":"642.62 €"},{"v":642.62,"d":"642.62 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":4455.86,"d":"4,455.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"BRI 41",null,"UN BOCA DE RIEGO BRI 41"]
[{"$nulls":3},"Boca de riego tipo BRI 41 de Irúa o similar, instalada sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo o HM-20, incluso piezas especiales necesarias, según detalles de planos, totalmente terminada.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"},{"v":2640,"d":"2,640.00 €"}]
[]
[null,"HD_COL_IZA",null,"UN HIDRA.IZARO-100 2RAC-70, STORZ-100"]
[{"$nulls":3},"Hidrante de columna IZARO, con dos salidas Barcelona DN.70 y una tipo \"Storz\" DN 100, instalado sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, \"S\" de reglaje,  p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1625.9,"d":"1,625.90 €"},{"v":1625.9,"d":"1,625.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":4265.9,"d":"4,265.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":828,"d":"828.00 €"}]
[]
[null,"CONEX_250_400",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 250/400"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN250 y DN400. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":207,"d":"207.00 €"},{"v":207,"d":"207.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":1035,"d":"1,035.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":9756.759999999998,"d":"9,756.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":41875.04000000001,"d":"41,875.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ARQ_40_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40x40 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":541.88,"d":"541.88 €"}]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 7 '",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 13 '",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":1752.54,"d":"1,752.54 €"}]
[]
[null,"ARQ_CAUD",null,"UN ARQUETA CAUDALIMETRO 1,00x0,80_REG_RECT"]
[{"$nulls":3},"Arquetón registrable de hormigón armado, de dimensiones interiores 1,00 x 0,80 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 15 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapas triangulares de fundición dúctil articuladas, tipo comunicaciones de  luz 80 x 70 cm.C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1151.39,"d":"1,151.39 €"},{"v":1151.39,"d":"1,151.39 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 01 - PU 04",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PP 01 - PP 02 - PP 02'",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":6041.07,"d":"6,041.07 €"}]
[]
[null,"PR 1.2 _PF 2",null,"UN P.R. 1200 BASE  Y ELEMENTOS PREF. MAYOR"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,20 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad mayor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 05 - PU 12",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1281.76,"d":"1,281.76 €"},{"v":10254.08,"d":"10,254.08 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7",{"v":9,"d":"9.00"},{"$nulls":3},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":1601.28,"d":"1,601.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":21342.239999999998,"d":"21,342.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 01 - PU 02",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"      PU 02 - PU 03",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":15.6,"d":"15.60"}]
[{"$nulls":3},"      PU 03 - PU 04",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43,"d":"43.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43,"d":"43.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 04 - PU 05",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":84,"d":"84.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 05 - PU 06",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3},"      PU 06 - PU 07",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":3},"      PU 07 - PU 08",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33,"d":"33.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":39.6,"d":"39.60"}]
[{"$nulls":3},"      PU 09 - PU 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":16.8,"d":"16.80"}]
[{"$nulls":3},"      PU 11 - PU 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PP 01 - PP 02",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"      PP 02' - PP 02",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":31,"d":"31.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":31,"d":"31.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":354.6,"d":"354.60"},{"v":0.82,"d":"0.82 €"},{"v":290.77,"d":"290.77 €"}]
[]
[null,"MBC_SURF_D",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE AC11 SURF D 5"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC11 SURF D, de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 11 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 01 - PU 02",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"      PU 02 - PU 03",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":15.6,"d":"15.60"}]
[{"$nulls":3},"      PU 03 - PU 04",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43,"d":"43.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43,"d":"43.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 04 - PU 05",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":84,"d":"84.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 05 - PU 06",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3},"      PU 06 - PU 07",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":3},"      PU 07 - PU 08",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33,"d":"33.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":39.6,"d":"39.60"}]
[{"$nulls":3},"      PU 09 - PU 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":16.8,"d":"16.80"}]
[{"$nulls":3},"      PU 11 - PU 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PP 01 - PP 02",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"      PP 02' - PP 02",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":31,"d":"31.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":31,"d":"31.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":354.6,"d":"354.60"},{"v":16.59,"d":"16.59 €"},{"v":5882.81,"d":"5,882.81 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":6173.58,"d":"6,173.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 15",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 15 CM EN ZANJA ACERA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 15 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo acera, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 06 - PU 07",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"      PU 07 - PU 08",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":13.2,"d":"13.20"}]
[{"$nulls":3},"      PU 09 - PU 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":14.4,"d":"14.40"}]
[{"$nulls":3},"      PU 10 - PU 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":20.4,"d":"20.40"}]
[{"$nulls":3},"      PU 07 - PU 07 '",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 11 ' - PU 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"      AF 01 - PU 08",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":52,"d":"52.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":52,"d":"52.00"}]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PP 01 - PP 02",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38,"d":"38.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38,"d":"38.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - Ac 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 5.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 5.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":280.8,"d":"280.80"},{"v":23.93,"d":"23.93 €"},{"v":6719.54,"d":"6,719.54 €"}]
[]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 01 - PU 02",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"      PU 02 - PU 03",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":15.6,"d":"15.60"}]
[{"$nulls":3},"      PU 03 - PU 04",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43,"d":"43.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43,"d":"43.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 04 - PU 05",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":84,"d":"84.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 05 - PU 06",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3},"      PU 06 - PU 07",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":3},"      PU 07 - PU 08",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33,"d":"33.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":39.6,"d":"39.60"}]
[{"$nulls":3},"      PU 08 - PU 09",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"      PU 09 - PU 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":16.8,"d":"16.80"}]
[{"$nulls":3},"      PU 10 - PU 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 11 - PU 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PP 01 - PP 02",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"      PP 02' - PP 02",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":31,"d":"31.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":31,"d":"31.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":374.8,"d":"374.80"},{"v":31.9,"d":"31.90 €"},{"v":11956.12,"d":"11,956.12 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PROTECCION CRUCE CONDUCCIONES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 05 - PU 06  y  PP 03' - PP 03",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"   FECLAES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION CUBRICION TOTAL PU 03 - PU 04",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43,"d":"43.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},15.48]
[{"$nulls":3},"      REFUERZOS Y ANCLAJES",{"v":18,"d":"18.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      REFUERZOS Y ANCLAJES",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   REFUERZOS Y ANCLAJES",{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},27.58,{"v":113.29,"d":"113.29 €"},{"v":3124.54,"d":"3,124.54 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":21800.2,"d":"21,800.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 06 - PU 07",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"      PU 07 - PU 08",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":17.6,"d":"17.60"}]
[{"$nulls":3},"      PU 09 - PU 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":19.2,"d":"19.20"}]
[{"$nulls":3},"      PU 10 - PU 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":27.2,"d":"27.20"}]
[{"$nulls":3},"      PU 07 - PU 07 '",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":11.2,"d":"11.20"}]
[{"$nulls":3},"      PU 11 ' - PU 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":16.8,"d":"16.80"}]
[{"$nulls":3},"      AF 01 - PU 08",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":52,"d":"52.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":72.8,"d":"72.80"}]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PP 01 - PP 02",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38,"d":"38.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38,"d":"38.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - Ac 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 5.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 5.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":326.4,"d":"326.40"},{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":13173.5,"d":"13,173.50 €"}]
[]
[null,"ADOQUIN_EXIS",null,"M2 ADOQUIN EXISTENTE"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de solado de adoquín existente, previamente demolido y debidamente acopiado, colocado sobre la base de 15 cm. de hormigón armado, incluso ejecución de bordes de confinamiento 6 cm. por debajo del plano inferior de los adoquines ya colocados, capa de nivelación de 5 cm. en árido con granulometría entre 2 y 6 mm., procedente de machaqueo, limpio, poco fino y libre de elementos contaminantes, extendido uniformemente y reglado 2 veces con rieles directamente sobre la base y una 3ª como enrasadora del árido, sin ser pisado, y colocación de adoquines de atrás hacia adelante, con idéntica disposición a la original, sin pisar el lecho de asiento y empleando cordeles de referencia y separando adoquines y bordes de confinamiento 2 mm., con reajustes antes del sellado con arena, posterior extendido con arena fina lavada y secas, sin exceso de finos, sobre el pavimento introduciendo en las juntas mediante barrido y posterior compactado mediante vibrado del pavimento en sentido ascendente y tansversal respecto a la pendiente el mismo día de la colocación y limpieza final mediante barrido sin agua. Siguiendo las indicaciones marcadas por la Dirección Facultativa.Medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 08 - PU 09",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"      PU 10 - PU 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20.2,"d":"20.20"},{"v":71.07,"d":"71.07 €"},{"v":1435.61,"d":"1,435.61 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 05 - PU 06",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"      PU 06 - PU 07",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 07 - PU 08",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 09 - PU 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 10 - PU 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,null,{"v":19,"d":"19.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 11 - PU 12",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PP 01 - PP 02",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,null,{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5- NUDO 6",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":85.5,"d":"85.50"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":2646.23,"d":"2,646.23 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 05 - PU 06",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"      PU 06 - PU 07",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 07 - PU 08",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":48,"d":"48.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":72,"d":"72.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 09 - PU 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28,"d":"28.00"},null,null,{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 10 - PU 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 11 - PU 12",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PP 01 - PP 02",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,null,{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5- NUDO 6",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":169.5,"d":"169.50"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":3322.2,"d":"3,322.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":20577.54,"d":"20,577.54 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":48551.32,"d":"48,551.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":139.5,"d":"139.50"},null,null,{"v":139.5,"d":"139.50"}]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},160.98,null,null,160.98]
[{"$nulls":9},320.48,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":2563.84,"d":"2,563.84 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.6,"d":"12.60"},null,null,{"v":12.6,"d":"12.60"}]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.18,null,null,0.18]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11.7,"d":"11.70"},null,null,{"v":11.7,"d":"11.70"}]
[{"$nulls":9},24.48,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":195.84,"d":"195.84 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},7.21,null,null,7.21]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.34,null,null,0.34]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},3.48,null,null,3.48]
[{"$nulls":9},11.03,{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":220.6,"d":"220.60 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.8,"d":"1.80"},null,null,{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.09,null,null,0.09]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.87,null,null,0.87]
[{"$nulls":9},2.76,{"v":45,"d":"45.00 €"},{"v":124.2,"d":"124.20 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},4.33,null,null,4.33]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.21,null,null,0.21]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},2.09,null,null,2.09]
[{"$nulls":9},6.63,{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":172.38,"d":"172.38 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},30.39,null,null,30.39]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.72,null,null,1.72]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},13.73,null,null,13.73]
[{"$nulls":9},45.84,{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":687.6,"d":"687.60 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},14.42,null,null,14.42]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.69,null,null,0.69]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},6.96,null,null,6.96]
[{"$nulls":9},22.07,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},480.75,null,null,480.75]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},22.88,null,null,22.88]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},232.13,null,null,232.13]
[{"$nulls":9},735.76,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":5886.08,"d":"5,886.08 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},16.02,null,null,16.02]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.64,null,null,1.64]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},10.44,null,null,10.44]
[{"$nulls":9},{"v":28.1,"d":"28.10"},{"v":12,"d":"12.00 €"},{"v":337.2,"d":"337.20 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},2.16,null,null,2.16]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},null,null,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.04,null,null,1.04]
[{"$nulls":9},{"v":3.3,"d":"3.30"},{"v":14,"d":"14.00 €"},{"v":46.2,"d":"46.20 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.08,null,null,1.08]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.05,null,null,0.05]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.52,null,null,0.52]
[{"$nulls":9},1.65,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":108.9,"d":"108.90 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.24,null,null,0.24]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.01,null,null,0.01]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.12,null,null,0.12]
[{"$nulls":9},0.37,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":122.1,"d":"122.10 €"}]
[]
[null,"LER_170603_170605",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.06.03* Y 17.06.05 MA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.06.03* Y 17.06.05 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},2.52,null,null,2.52]
[{"$nulls":9},2.52,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":831.6,"d":"831.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":11296.540000000003,"d":"11,296.54 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"CAUD",null,"UN COLOCACION CAUDALIMETRO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono íntegro por instalación de caudalímetro suministrado por Gipuzkoako Urak."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":50,"d":"50.00 €"}]
[]
[null,"SANEA_ITURR",null,"UN CONEXION SANEAMIENTO ITURRALDE ETXEA"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para modificación de conexión de saneamiento de Iturralde Etxea, incluido localización de conducción, demoliciones, apertura de zanja, instalación de conducción PVC de diámetro hasta 315mm, relleno de zanja y reposición de pavimento, incluso registros y parte proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado. "]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION (A CONFIRMAR EN OBRA)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4259.08,"d":"4,259.08 €"},{"v":4259.08,"d":"4,259.08 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD y SALUD",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6500,"d":"6,500.00 €"},{"v":6500,"d":"6,500.00 €"}]
[]
[null,"BYPASS_N5-Ac5",null,"UN DESV. PROVIS. ABAST. N5-Ac5"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la ejecución de by-pass provisional para mantenimiento del servicio, a lo largo de toda la traza o por tramos, incluso conducciones, valvulería, pequeño material de conexión a acometida existente, fijaciones y protecciones, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5 - Ac 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2250,"d":"2,250.00 €"},{"v":2250,"d":"2,250.00 €"}]
[]
[null,"BYPASS",null,"UN DESVIOS PROVISIONALES DE ABASTECIMIENTO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la ejecución de by-pass provisional para mantenimiento del servicio, a lo largo de toda la traza o por tramos, incluso conducciones, valvulería, pequeño material de conexión a acometida existente, fijaciones y protecciones, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5000,"d":"5,000.00 €"},{"v":5000,"d":"5,000.00 €"}]
[]
[null,"IDENT_SANEA",null,"UN IDENTIFICACION DE REDES DE SANEAMIENTO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para el estudio de los colectores y acometidas de saneamiento existentes, determinación de usos, estimación y replanteo de cotas y pendientes, incluido el uso de equipo topográfico, tintes trazadores, etc., incluso empleo de equipos de videoinspección para localizacion de vertidos sin registro en conducciones existentes."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[null,"CAD_F.O.",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":3},"CAD PLANOS FIN DE OBRA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"REPOS_OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":45,"d":"45.00"},{"$nulls":3},{"v":45,"d":"45.00"}]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":30,"d":"30.00"},{"$nulls":3},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":8000,"d":"8,000.00 €"}]
[]
[null,"RET_FC_CONEX",null,"UN RETIRADA Y TRANSPORTE DEL FC EN CONEXION"]
[{"$nulls":3},"Retirada y transporte del fibrocemento en conexiones con la red existente, según las indicaciones del correspondiente Plan de Desamiantado"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":750,"d":"750.00 €"},{"v":3000,"d":"3,000.00 €"}]
[]
[null,"RET_FC_100",null,"M RETIRADA Y TRANSPORTE TUBERIA FC DN 100"]
[{"$nulls":3},"Retirada de la zanja, manipulación, gestión en obra, acopio y transporte a gestor autorizado de tubería de fibrocemento Ø 100 mm., según el correspondiente Plan de Desamiantado. Incluidas todas las operaciones necesarias para posibilitar la retirada de la conducción, tales como excavación a mano o a máquina, catas de localización, rellenos de zanja y resto de trabajos necesarios. Medida la longitud ejecutada."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":59,"d":"59.00"},null,null,{"v":59,"d":"59.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,null,{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5 - Ac 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":54,"d":"54.00"},null,null,{"v":54,"d":"54.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":198,"d":"198.00"},{"v":18.53,"d":"18.53 €"},{"v":3668.94,"d":"3,668.94 €"}]
[]
[null,"RET_FC_250",null,"M RETIRADA Y TRANSPORTE TUBERIA FC DN 250"]
[{"$nulls":3},"Retirada de la zanja, manipulación, gestión en obra, acopio y transporte a gestor autorizado de tubería de fibrocemento Ø 250 mm., según el correspondiente Plan de Desamiantado. Incluidas todas las operaciones necesarias para posibilitar la retirada de la conducción, tales como excavación a mano o a máquina, catas de localización, rellenos de zanja y resto de trabajos necesarios. Medida la longitud ejecutada."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":22.51,"d":"22.51 €"},{"v":337.65,"d":"337.65 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"SEÑALIZACION y DESVIOS",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7800,"d":"7,800.00 €"},{"v":7800,"d":"7,800.00 €"}]
[]
[null,"TUB_HGON_800",null,"M TUBERÍA HA Ø 800 MM C-180"]
[{"$nulls":3},"Colector de hormigón armado, de 800 mm. de diámetro y espesor de 95 mm - Clase C-180 (UNE-EN 1916) , incluso p.p. medios auxiliares, juntas, piezas especiales, conexiones,.... colocada y probada.\r Medida longitud realmente ejecutada."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PP 01 - PP 02",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":181.96,"d":"181.96 €"},{"v":1091.76,"d":"1,091.76 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_>2,00",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_>2,00"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 2,00 < H < 4,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms de HM-20, recubrimiento con gravillin o HM-20 según detalle de zanja tipo, cinta señalizadora, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_>2,00, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   FECALES / UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 05 - PU 06",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 06 - PU 07",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 07 - PU 08",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":44,"d":"44.00"},null,null,{"v":44,"d":"44.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 08 - PU 09",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 09 - PU 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,null,{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 10 - PU 11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,null,{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"      PU 11 - PU 12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":125,"d":"125.00"},{"v":191.72,"d":"191.72 €"},{"v":23965,"d":"23,965.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":68482.43000000001,"d":"68,482.43 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":274164.51,"d":"274,164.51 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":274164.51,"d":"274,164.51 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOV. FC EN BARRIO ALTZIN-BERRIA"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":65300.053,"d":"65,300.05 €"},{"v":0.24,"d":"24.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":17316.88,"d":"17,316.88 €"},{"v":0.06,"d":"6.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":41875.04,"d":"41,875.04 €"},{"v":0.15,"d":"15.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":21342.24,"d":"21,342.24 €"},{"v":0.08,"d":"8.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":48551.3312,"d":"48,551.33 €"},{"v":0.18,"d":"18.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":11296.54,"d":"11,296.54 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":68482.43,"d":"68,482.43 €"},{"v":0.25,"d":"25.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":274164.5142,"d":"274,164.51 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":57574.55,"d":"57,574.55 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":331739.06218199997,"d":"331,739.06 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}