{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":1196,"n_cols":12,"rows_kept":1196,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[23,3,23,7],[24,3,24,8],[35,3,35,7],[36,3,36,8],[70,3,70,7],[71,3,71,8],[90,3,90,7],[91,3,91,8],[110,3,110,7],[111,3,111,8],[129,3,129,7],[130,3,130,8],[139,3,139,8],[142,3,142,7],[143,3,143,8],[152,3,152,8],[155,3,155,7],[156,3,156,8],[171,3,171,7],[172,3,172,8],[184,3,184,7],[185,3,185,8],[194,3,194,7],[195,3,195,8],[202,3,202,8],[205,3,205,7],[206,3,206,8],[213,3,213,7],[214,3,214,8],[220,3,220,7],[221,3,221,8],[233,3,233,7],[234,3,234,8],[252,3,252,7],[253,3,253,8],[261,3,261,7],[262,3,262,8],[269,3,269,7],[270,3,270,8],[275,3,275,7],[276,3,276,8],[285,3,285,8],[287,3,287,8],[292,3,292,7],[293,3,293,8],[299,3,299,7],[300,3,300,8],[307,3,307,7],[308,3,308,8],[320,3,320,7],[321,3,321,8],[339,3,339,8],[341,3,341,8],[347,3,347,7],[348,3,348,8],[353,3,353,7],[354,3,354,8],[360,3,360,8],[363,3,363,7],[364,3,364,8],[369,3,369,7],[370,3,370,8],[375,3,375,7],[376,3,376,8],[381,3,381,7],[382,3,382,8],[387,3,387,7],[388,3,388,8],[393,3,393,7],[394,3,394,8],[399,3,399,7],[400,3,400,8],[405,3,405,7],[406,3,406,8],[411,3,411,8],[414,3,414,7],[415,3,415,8],[420,3,420,7],[421,3,421,8],[426,3,426,8],[429,3,429,7],[430,3,430,8],[437,3,437,7],[438,3,438,8],[445,3,445,8],[448,3,448,7],[449,3,449,8],[454,3,454,7],[455,3,455,8],[460,3,460,8],[463,3,463,7],[464,3,464,8],[469,3,469,7],[470,3,470,8],[475,3,475,8],[478,3,478,7],[479,3,479,8],[484,3,484,8],[486,3,486,8],[490,3,490,7],[491,3,491,8],[496,3,496,7],[497,3,497,8],[503,3,503,8],[506,3,506,7],[507,3,507,8],[512,3,512,7],[513,3,513,8],[518,3,518,7],[519,3,519,8],[524,3,524,7],[525,3,525,8],[530,3,530,8],[532,3,532,8],[536,3,536,7],[537,3,537,8],[542,3,542,7],[543,3,543,8],[548,3,548,7],[549,3,549,8],[554,3,554,8],[556,3,556,8],[560,3,560,7],[561,3,561,8],[568,3,568,7],[569,3,569,8],[575,3,575,7],[576,3,576,8],[582,3,582,8],[585,3,585,7],[586,3,586,8],[591,3,591,8],[594,3,594,7],[595,3,595,8],[600,3,600,7],[601,3,601,8],[606,3,606,8],[608,3,608,8],[610,3,610,8],[614,3,614,7],[615,3,615,8],[620,3,620,7],[621,3,621,8],[637,3,637,7],[638,3,638,8],[648,3,648,7],[649,3,649,8],[656,3,656,7],[657,3,657,8],[663,3,663,7],[664,3,664,8],[671,3,671,7],[672,3,672,8],[681,3,681,7],[682,3,682,8],[688,3,688,8],[693,3,693,7],[694,3,694,8],[718,3,718,7],[719,3,719,8],[739,3,739,7],[740,3,740,8],[746,3,746,7],[747,3,747,8],[771,3,771,8],[774,3,774,7],[775,3,775,8],[793,3,793,7],[794,3,794,8],[825,3,825,7],[826,3,826,8],[835,3,835,7],[836,3,836,8],[854,3,854,8],[857,3,857,7],[858,3,858,8],[892,3,892,7],[893,3,893,8],[912,3,912,7],[913,3,913,8],[932,3,932,7],[933,3,933,8],[946,3,946,8],[948,3,948,8],[952,3,952,7],[953,3,953,8],[968,3,968,7],[969,3,969,8],[984,3,984,7],[985,3,985,8],[1000,3,1000,7],[1001,3,1001,8],[1016,3,1016,7],[1017,3,1017,8],[1032,3,1032,7],[1033,3,1033,8],[1048,3,1048,7],[1049,3,1049,8],[1064,3,1064,7],[1065,3,1065,8],[1076,3,1076,7],[1077,3,1077,8],[1092,3,1092,7],[1093,3,1093,8],[1108,3,1108,7],[1109,3,1109,8],[1124,3,1124,7],[1125,3,1125,8],[1140,3,1140,7],[1141,3,1141,8],[1146,3,1146,8],[1150,3,1150,7],[1151,3,1151,8],[1155,3,1155,7],[1156,3,1156,8],[1161,3,1161,7],[1162,3,1162,8],[1166,3,1166,7],[1167,3,1167,8],[1172,3,1172,7],[1173,3,1173,8],[1178,3,1178,7],[1179,3,1179,8],[1183,3,1183,7],[1184,3,1184,8],[1190,3,1190,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOV. ABAST Y SANEAMIENTO KALE BERRIA"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":18,"d":"18.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":18,"d":"18.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":18,"d":"18.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":54,"d":"54.00"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":2128.68,"d":"2,128.68 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION ACERA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 20% acera",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":176.6,"d":"176.60"},null,{"v":0.2,"d":"0.20"},35.32]
[{"$nulls":9},53.32,{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":6143.53,"d":"6,143.53 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":145,"d":"145.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":145,"d":"145.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1'' - PF 1'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1' - PU 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1-1 - PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1-2' - PF 1-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2-1 - PF 2-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":11.4,"d":"11.40"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2-2' - PF 2-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":5.4,"d":"5.40"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2-2 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 3-2 - PF 3-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 3-1 - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1'' - PP 1'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1' - PU 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1-1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-1 - PP 2-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":6.6,"d":"6.60"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-2 - PP 2-3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33,"d":"33.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":19.8,"d":"19.80"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-3 - PP 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-3'' - PP 2-3'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":10.2,"d":"10.20"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-3' - PP 2-3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   Recogida sumideros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   Recogida sumideros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   Recogida sumideros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":4.6,"d":"4.60"}]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION ACERA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Nº 27-29",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":57.6,"d":"57.60"}]
[{"$nulls":3},"   Nº 21-23-25",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":208,"d":"208.00"}]
[{"$nulls":3},"   Nº 15-17-19",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,{"v":2.7,"d":"2.70"},{"v":162,"d":"162.00"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir abast y sanea",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":251,"d":"251.00"},null,null,{"v":-251,"d":"-251.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":434.6,"d":"434.60"},{"v":10.94,"d":"10.94 €"},{"v":4754.52,"d":"4,754.52 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1-2 - PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2-2 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"   PF 3-1 - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1-1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-3 - P 2",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"   Recogida sumideros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,null,{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION ACERA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Nº 27-29",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"   Nº 21-23-25",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,null,{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":3},"   Nº 15-17-19",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,null,{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir abast y sanea",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":30.8,"d":"30.80"},null,null,{"v":-30.8,"d":"-30.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":151,"d":"151.00"},{"v":5.47,"d":"5.47 €"},{"v":825.97,"d":"825.97 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1-2 - PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2-2 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"   PF 3-1 - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1-1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-3 - P 2",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"   Recogida sumideros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,null,{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION ACERA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Nº 27-29",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"   Nº 21-23-25",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,null,{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":3},"   Nº 15-17-19",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,null,{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir abast y sanea",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":30.8,"d":"30.80"},null,null,{"v":-30.8,"d":"-30.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":151,"d":"151.00"},{"v":8.18,"d":"8.18 €"},{"v":1235.18,"d":"1,235.18 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":13.2,"d":"13.20"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL + PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1 - PF 4 (PP 1 - PP 3)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":130,"d":"130.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":260,"d":"260.00"}]
[{"$nulls":3},"   Arranque Fase II en PF 1 (PP 1)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 4 - PF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1-1 - PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2-2 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"   PF 3-1 - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1-1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-3 - PP 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"   Recogida sumideros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":4.6,"d":"4.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":335.6,"d":"335.60"},{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":3772.14,"d":"3,772.14 €"}]
[]
[null,"FRE_PAV_ASF",null,"M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO"]
[{"$nulls":3},"Fresado de pavimento asfáltico bituminoso, mediante fresadora, en un espesor mínimo de 5 centímetros, y posterior barrido y limpieza de la zona fresada, incluso precortes, medios auxiliares necesarios, carga y transporte del material fresado a vertedero autorizado y cánon de vertido, preparada la superficie para recibir la nueva capa de rodadura."]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION CALZADA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Nº 27-29",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":3.8,"d":"3.80"},{"v":45.6,"d":"45.60"}]
[{"$nulls":3},"   Nº 21-23-25",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,{"v":3.9,"d":"3.90"},{"v":253.5,"d":"253.50"}]
[{"$nulls":3},"   Nº 15-17-19",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,{"v":4,"d":"4.00"},{"v":280,"d":"280.00"}]
[{"$nulls":3},"   Inicio y final tramos",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":4,"d":"4.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir abast y sanea",{"v":-1,"d":"-1.00"},322.68,null,null,-322.68]
[{"$nulls":9},296.42,{"v":7.18,"d":"7.18 €"},{"v":2128.3,"d":"2,128.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":20988.32,"d":"20,988.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":27,"d":"27.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":2185.92,"d":"2,185.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":2185.92,"d":"2,185.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1 - PF 5",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1 - PP 3",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":4813.02,"d":"4,813.02 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas 1-5",{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":3},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas / bajantes",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":27,"d":"27.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":2889,"d":"2,889.00 €"}]
[]
[null,"ENTIB_CAJON",null,"M2 ENTIBACION CAJON ESTANDAR"]
[{"$nulls":3},"Entibación totalmente cuajada en pozos y zanjas, mediante cajones tipo Robust Box, incluso parte proporcional de cabeceros, arriostramientos, codales y desentibado. Medida la superficie en contacto con el terreno."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL + PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1 - PF 2 (PP 1 - PP 2)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":64,"d":"64.00"},{"v":3.4,"d":"3.40"},null,{"v":435.2,"d":"435.20"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2 - PF 4 (PP 2 - PP 3)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":3.7,"d":"3.70"},null,{"v":518,"d":"518.00"}]
[{"$nulls":3},"   Arranque Fase II en PF 1 (PP 1)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":3.2,"d":"3.20"},null,{"v":70.4,"d":"70.40"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 4 - PF 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1041.6,"d":"1041.60"},{"v":13.74,"d":"13.74 €"},{"v":14311.58,"d":"14,311.58 €"}]
[]
[null,"ENTIB LIG ALUM",null,"M ENTIB LIG ALUM H<2,40 M"]
[{"$nulls":3},"Entibación ligera de aluminio para contención de tierras en zanjas y pozos de registro de hasta 2,40 mts. de profundidad, configurada mediante guías de esquina y planchas de 0,60 mts. acodaladas con puntales telescópicos. Incluso suministro, montaje y desmontaje en obra, manipulación y coste de inmovilización durante el tiempo de duración de trabajos, así como los sistemas de protección de borde indicados por el fabricante, medida segun longitud de zanja ejecutada."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1' - PU 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2-2 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 3-1 - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":21.82,"d":"21.82 €"},{"v":261.84,"d":"261.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":22275.44,"d":"22,275.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":145,"d":"145.00"},null,null,{"v":145,"d":"145.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":155,"d":"155.00"},{"v":32.41,"d":"32.41 €"},{"v":5023.55,"d":"5,023.55 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":627.68,"d":"627.68 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.3.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac.3.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac. 4.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac. 4.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac. 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac. 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":32,"d":"32.00"},{"v":19.53,"d":"19.53 €"},{"v":624.96,"d":"624.96 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1'' - PF 1'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1-1 - PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1-2' - PF 1-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2-1 - PF 2-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,null,{"v":19,"d":"19.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2-2' - PF 2-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 3-2 - PF 3-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1'' - PP 1'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1-1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-1 - PP 2-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-2 - PP 2-3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33,"d":"33.00"},null,null,{"v":33,"d":"33.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-3 - PP 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-3'' - PP 2-3'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,null,{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-3' - PP 2-3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":135,"d":"135.00"},{"v":53.33,"d":"53.33 €"},{"v":7199.55,"d":"7,199.55 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1-1 - PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1-1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-3 - PP 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":64.59,"d":"64.59 €"},{"v":581.31,"d":"581.31 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_ACOM",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de saneamiento en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Recogida sumideros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Recogida sumideros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   Recogida sumideros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,null,{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":31.36,"d":"31.36 €"},{"v":940.8,"d":"940.80 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_VII_>2,0",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_VII_>2,00"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando la lámina de agua está a 2,00 < H < 3,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms y recubrimiento de HM-20 según detalle de zanja tipo, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_VI>2,00, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 4 - PF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":210.61,"d":"210.61 €"},{"v":1263.66,"d":"1,263.66 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_VI_>1,50",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_VI_>1,50"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando la lámina de agua está a 1,50 < H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms y recubrimiento de HM-20 según detalle de zanja tipo, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_VI>1,50, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1' - PU 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2-2 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 3-1 - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1' - PU 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":127.64,"d":"127.64 €"},{"v":1786.96,"d":"1,786.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":18048.47,"d":"18,048.47 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":63498.149999999994,"d":"63,498.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ630",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 630 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 630 mm. de diámetro y espesor de 15,4 mm - SN4 (UNE-EN 1401) , incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1 - PP 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":134,"d":"134.00"},null,null,{"v":134,"d":"134.00"}]
[{"$nulls":3},"   Arranque Fase II en PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":145,"d":"145.00"},{"v":189.65,"d":"189.65 €"},{"v":27499.25,"d":"27,499.25 €"}]
[]
[null,"PVC TØ400",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 400 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 400 mm. de diámetro y espesor de 9,80 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1 - PF 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":130,"d":"130.00"},null,null,{"v":130,"d":"130.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 4 - PF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   Arranque Fase II en PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":151,"d":"151.00"},{"v":61.45,"d":"61.45 €"},{"v":9278.95,"d":"9,278.95 €"}]
[]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1' - PU 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2-2 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 3-1 - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1' - PU 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-2 - PP 2-3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33,"d":"33.00"},null,null,{"v":33,"d":"33.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-3 - PP 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-3' - PP 2-3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":2393.03,"d":"2,393.03 €"}]
[]
[null,"PVC TØ250",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1'' - PF 1'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1-1 - PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1-2' - PF 1-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2-1 - PF 2-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,null,{"v":19,"d":"19.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2-2' - PF 2-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 3-2 - PF 3-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1'' - PP 1'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1-1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-1 - PP 2-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-3'' - PP 2-3'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,null,{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"   Recogida sumideros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Recogida sumideros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   Recogida sumideros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,null,{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":127,"d":"127.00"},{"v":29.39,"d":"29.39 €"},{"v":3732.53,"d":"3,732.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":42903.759999999995,"d":"42,903.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":42903.759999999995,"d":"42,903.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø250",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 250"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 250 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":145,"d":"145.00"},null,null,{"v":145,"d":"145.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":145,"d":"145.00"},{"v":81.08,"d":"81.08 €"},{"v":11756.6,"d":"11,756.60 €"}]
[]
[null,"FD Ø150",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 150 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":23,"d":"23.00"},{"v":46.62,"d":"46.62 €"},{"v":1072.26,"d":"1,072.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":12828.86,"d":"12,828.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_45_Ø250",null,"UN CODO FD EE 45º Ø250"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 250 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":408.05,"d":"408.05 €"},{"v":816.1,"d":"816.10 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø250",null,"UN CODO FD EE 22º Ø250"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 250 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":408.05,"d":"408.05 €"},{"v":2448.3,"d":"2,448.30 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø250",null,"UN CODO FD EE 11º Ø250"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 250 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":379.91,"d":"379.91 €"},{"v":2279.46,"d":"2,279.46 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø150",null,"UN CODO FD EE 45º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"},{"v":391.4,"d":"391.40 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø150",null,"UN CODO FD EE 22º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"},{"v":782.8,"d":"782.80 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø150",null,"UN CODO FD EE 11º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"},{"v":782.8,"d":"782.80 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø150",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":149.58,"d":"149.58 €"},{"v":299.16,"d":"299.16 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø150",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":133.29,"d":"133.29 €"},{"v":266.58,"d":"266.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":8066.6,"d":"8,066.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_250X80",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 250x80"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 250 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 (Salida 50)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":441.63,"d":"441.63 €"},{"v":441.63,"d":"441.63 €"}]
[]
[null,"T_BBB_150X150",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x150"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":163.48,"d":"163.48 €"},{"v":163.48,"d":"163.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":605.11,"d":"605.11 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ250",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø250"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 250 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":259,"d":"259.00 €"},{"v":1036,"d":"1,036.00 €"}]
[]
[null,"BEØ150",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":119.05,"d":"119.05 €"},{"v":714.3,"d":"714.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":1750.3,"d":"1,750.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø150 L1000",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø150 LONG. 1000 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 150 mm. y longitud 1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":300.59,"d":"300.59 €"},{"v":300.59,"d":"300.59 €"}]
[]
[null,"BB Ø150 L200",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø150 LONG. 200 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 150 mm. y longitud 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":113.47,"d":"113.47 €"},{"v":113.47,"d":"113.47 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":414.05999999999995,"d":"414.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø150",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø150"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":53.67,"d":"53.67 €"},{"v":53.67,"d":"53.67 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3'",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":76.59,"d":"76.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES"]
[null,"BE_UNIV_Ø250",null,"UN BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL FD Ø250"]
[{"$nulls":3},"Brida enchufe universal de fundición ductil, DN 250 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":300.33,"d":"300.33 €"},{"v":300.33,"d":"300.33 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES",{"$nulls":7},{"v":300.33,"d":"300.33 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":24041.850000000002,"d":"24,041.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 75",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 75 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 75 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   By-pass ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":161,"d":"161.00"},null,null,{"v":161,"d":"161.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":161,"d":"161.00"},{"v":8.45,"d":"8.45 €"},{"v":1360.45,"d":"1,360.45 €"}]
[]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas 1-6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,null,{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":212.1,"d":"212.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":1572.55,"d":"1,572.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_160",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:160"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":44.97,"d":"44.97 €"},{"v":44.97,"d":"44.97 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10.55,"d":"10.55 €"},{"v":10.55,"d":"10.55 €"}]
[]
[null,"VALONA_160",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 160"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17.53,"d":"17.53 €"},{"v":17.53,"d":"17.53 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.07,"d":"6.07 €"},{"v":6.07,"d":"6.07 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":79.12,"d":"79.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":1651.67,"d":"1,651.67 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø250",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø250"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø250, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":962.44,"d":"962.44 €"},{"v":962.44,"d":"962.44 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":341.58,"d":"341.58 €"},{"v":1024.74,"d":"1,024.74 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":2126.26,"d":"2,126.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":2126.26,"d":"2,126.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_250",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 250"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 250 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac. 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac. 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":795.93,"d":"795.93 €"},{"v":2387.79,"d":"2,387.79 €"}]
[]
[null,"ACOM_B_250",null,"UN ACOMETIDA TIPO B SOBRE TUB. FD 250"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 250 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación,  carrete en FD, TE en FD 250x65, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 2 \" y piezas necesarias para la conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac. 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":973.15,"d":"973.15 €"},{"v":1946.3,"d":"1,946.30 €"}]
[]
[null,"ACOM_BYPASS_TIPO II",null,"UN ACOM. SOBRE BYPASS TUB. PEAD 90_32"]
[{"$nulls":3},"Conexión de tubería provisional de abasteciminto de PEAD PN16 de diámetro variable entre 90 y 32 mm., con la acometida existente, mediante TE o collarín de derivación, válvula de bola de diámetro similar al de la acometida existente, totalmente rematado y protegido, incluso p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   By-pass ",{"v":9,"d":"9.00"},{"$nulls":3},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":660,"d":"660.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":4994.09,"d":"4,994.09 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"REC HID",null,"UN RECOLOCACION DE HIDRANTE"]
[{"$nulls":3},"Unidad de recolocacion de hidrante existente, incluido desmontaje de ubicacion actual y montaje en ubicacion futura. Incluso piecerio necesario para su instalacion, asi como p.p de obra civil y medios auxiliares.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":243.89,"d":"243.89 €"},{"v":243.89,"d":"243.89 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":243.89,"d":"243.89 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":310.5,"d":"310.50 €"}]
[]
[null,"CONEX_250_400",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 250/400"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN250 y DN400. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":207,"d":"207.00 €"},{"v":414,"d":"414.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":724.5,"d":"724.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":5962.4800000000005,"d":"5,962.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":33782.26000000001,"d":"33,782.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PU 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"}]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1'",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1''",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1-2'",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1'",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1''",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-3'",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-3''",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":2920.9,"d":"2,920.90 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2-2'",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 3-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":2162.45,"d":"2,162.45 €"}]
[]
[null,"ARQ_80_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1-4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1-4'",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1-4''",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":731.11,"d":"731.11 €"},{"v":2193.33,"d":"2,193.33 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 3-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":1726.02,"d":"1,726.02 €"}]
[]
[null,"PR 1.2 _PF 2",null,"UN P.R. 1200 BASE  Y ELEMENTOS PREF. MAYOR"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,20 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad mayor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1 - PF 5",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1 - PP 3",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1281.76,"d":"1,281.76 €"},{"v":10254.08,"d":"10,254.08 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":3},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":934.08,"d":"934.08 €"}]
[]
[null,"SUM_IMB",null,"UN SUMIDERO PARA IMBORNAL"]
[{"$nulls":3},"Formación de sumidero para imbornal, mediante marco y rejilla de fundición dúctil C-250, según Norma EN 124 en vigor, de dimensiones aproximadas de 500 x 260 mm, para recogida lineal de cuneta, abatible, antirrobo y superficie metálica antideslizante, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo de un pie y solera de hormigón, que incluye nivelación, recibido de tuberías y refuerzo mediante hormigonado del perímetro de la arqueta, totalmente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Sumideros",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":241.5,"d":"241.50 €"},{"v":1449,"d":"1,449.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":21841.5,"d":"21,841.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":13.2,"d":"13.20"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL + PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1 - PF 4 (PP 1 - PP 3)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":130,"d":"130.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":260,"d":"260.00"}]
[{"$nulls":3},"   Arranque Fase II en PF 1 (PP 1)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 4 - PF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1-1 - PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2-2 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"   PF 3-1 - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1-1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-3 - PP 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"   Recogida sumideros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":4.6,"d":"4.60"}]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION CALZADA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Nº 27-29",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":3.8,"d":"3.80"},{"v":45.6,"d":"45.60"}]
[{"$nulls":3},"   Nº 21-23-25",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,{"v":3.9,"d":"3.90"},{"v":253.5,"d":"253.50"}]
[{"$nulls":3},"   Nº 15-17-19",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,{"v":4,"d":"4.00"},{"v":280,"d":"280.00"}]
[{"$nulls":3},"   Inicio y final tramos",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":4,"d":"4.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir abast y sanea",{"v":-1,"d":"-1.00"},322.68,null,null,-322.68]
[{"$nulls":9},632.02,{"v":2.05,"d":"2.05 €"},{"v":1295.64,"d":"1,295.64 €"}]
[]
[null,"LINEA CONT_DISCON 10",null,"M LINEA CONTINUA Y/O DISCONTINUA DE 10 CM"]
[{"$nulls":3},"Línea continua y/o discontinua  (1 m de trazo - 1 m vano) de 10 cm de ancho con pintura blanca o de color reflectante convencional, incluso limpieza previa de la superficie."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1-2 - PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2-2 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"   PF 3-1 - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1-1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-3 - P 2",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"   Recogida sumideros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,null,{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION CALZADA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Nº 27-29",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"   Nº 21-23-25",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,null,{"v":130,"d":"130.00"}]
[{"$nulls":3},"   Nº 15-17-19",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,null,{"v":130,"d":"130.00"}]
[{"$nulls":3},"   Inicio y final tramos",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir abast y sanea",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":27.6,"d":"27.60"},null,null,{"v":-27.6,"d":"-27.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":300.4,"d":"300.40"},{"v":3.68,"d":"3.68 €"},{"v":1105.47,"d":"1,105.47 €"}]
[]
[null,"PINTUR_2 COMPONENTES",null,"M2 MARCAS VIALES - PINTURA DOS COMPONENTES"]
[{"$nulls":3},"Pintura de dos componentes, para pasos de cebra, textos, flechas e isletas. Deberá cumplir con las características exigidas en el art. 700 del PG3, y en particular tener un valor SRT mayor o igual a 45, para evitar el deslizamiento; o bien presentar el certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones, otorgado por organismos públicos y privados autorizados."]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION CALZADA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Pasos de cebra (2 zonas)",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3},"   Lineas detencion",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":25.48,"d":"25.48 €"},{"v":1019.2,"d":"1,019.20 €"}]
[]
[null,"MBC_AC12_SURF_S_5",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE AC12 SURF S 5"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC12 SURF S (antiguo S-12), de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 12 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":13.2,"d":"13.20"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL + PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1 - PF 4 (PP 1 - PP 3)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":130,"d":"130.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":260,"d":"260.00"}]
[{"$nulls":3},"   Arranque Fase II en PF 1 (PP 1)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 4 - PF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1-1 - PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2-2 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"   PF 3-1 - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1-1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-3 - PP 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"   Recogida sumideros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":4.6,"d":"4.60"}]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION CALZADA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Nº 27-29",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":3.8,"d":"3.80"},{"v":45.6,"d":"45.60"}]
[{"$nulls":3},"   Nº 21-23-25",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,{"v":3.9,"d":"3.90"},{"v":253.5,"d":"253.50"}]
[{"$nulls":3},"   Nº 15-17-19",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,{"v":4,"d":"4.00"},{"v":280,"d":"280.00"}]
[{"$nulls":3},"   Inicio y final tramos",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":4,"d":"4.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir abast y sanea",{"v":-1,"d":"-1.00"},322.68,null,null,-322.68]
[{"$nulls":9},632.02,{"v":22.4,"d":"22.40 €"},{"v":14157.25,"d":"14,157.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":17577.56,"d":"17,577.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 35",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 35 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 35 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":13.2,"d":"13.20"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL + PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1 - PF 4 (PP 1 - PP 3)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":130,"d":"130.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":260,"d":"260.00"}]
[{"$nulls":3},"   Arranque Fase II en PF 1 (PP 1)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 4 - PF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1-1 - PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2-2 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"   PF 3-1 - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1-1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-3 - PP 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"   Recogida sumideros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":4.6,"d":"4.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":335.6,"d":"335.60"},{"v":60.29,"d":"60.29 €"},{"v":20233.32,"d":"20,233.32 €"}]
[]
[null,"HGON ARM ACE",null,"M2 SOLERA HORM. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-25 en formación de aceras, de 15 cm de espesor, incluso unión a la solera existente mediante barra corrugada DN 8 de 80 cm de longitud, recibida en solera existente mediante resina cada 50 cm., hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":145,"d":"145.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":145,"d":"145.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1'' - PF 1'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1' - PU 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1-1 - PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1-2' - PF 1-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2-1 - PF 2-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":11.4,"d":"11.40"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2-2' - PF 2-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":5.4,"d":"5.40"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2-2 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 3-2 - PF 3-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 3-1 - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1'' - PP 1'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1' - PU 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1-1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-1 - PP 2-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":6.6,"d":"6.60"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-2 - PP 2-3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33,"d":"33.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":19.8,"d":"19.80"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-3 - PP 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-3'' - PP 2-3'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":10.2,"d":"10.20"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-3' - PP 2-3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   Recogida sumideros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   Recogida sumideros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   Recogida sumideros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":4.6,"d":"4.60"}]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION ACERA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 20% acera",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":176.6,"d":"176.60"},null,{"v":0.2,"d":"0.20"},35.32]
[{"$nulls":9},293.32,{"v":35.16,"d":"35.16 €"},{"v":10313.13,"d":"10,313.13 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision refuerzos y anclajes",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision refuerzos ",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision refuerzos ",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":27,"d":"27.00"},{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":3211.65,"d":"3,211.65 €"}]
[]
[null,"HGON PROV Z",null,"M2 ACABADO PROVISIONAL HORMIGON ZANJA"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20, de 8 cm de espesor, para acabado provisional del pavimento en calzada o acera, incluso suministro y colocación de lámina plástica de separación entre base y acabado, para facilitar posterior demolición y reposición definitiva."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":13.2,"d":"13.20"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL + PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1 - PF 4 (PP 1 - PP 3)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":130,"d":"130.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":260,"d":"260.00"}]
[{"$nulls":3},"   Arranque Fase II en PF 1 (PP 1)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 4 - PF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1-1 - PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2-2 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"   PF 3-1 - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1-1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-3 - PP 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"   Recogida sumideros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":4.6,"d":"4.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":335.6,"d":"335.60"},{"v":12.42,"d":"12.42 €"},{"v":4168.15,"d":"4,168.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":37926.25,"d":"37,926.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":145,"d":"145.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":145,"d":"145.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1'' - PF 1'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1' - PU 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1-1 - PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1-2' - PF 1-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2-1 - PF 2-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":11.4,"d":"11.40"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2-2' - PF 2-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":5.4,"d":"5.40"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2-2 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 3-2 - PF 3-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 3-1 - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1'' - PP 1'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1' - PU 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1-1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-1 - PP 2-2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":6.6,"d":"6.60"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-2 - PP 2-3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33,"d":"33.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":19.8,"d":"19.80"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-3 - PP 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-3'' - PP 2-3'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":10.2,"d":"10.20"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-3' - PP 2-3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   Recogida sumideros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   Recogida sumideros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   Recogida sumideros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":4.6,"d":"4.60"}]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION ACERA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Nº 27-29",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":57.6,"d":"57.60"}]
[{"$nulls":3},"   Nº 21-23-25",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":208,"d":"208.00"}]
[{"$nulls":3},"   Nº 15-17-19",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,{"v":2.7,"d":"2.70"},{"v":162,"d":"162.00"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir abast y sanea",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":251,"d":"251.00"},null,null,{"v":-251,"d":"-251.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":434.6,"d":"434.60"},{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":17540.46,"d":"17,540.46 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1-2 - PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2-2 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"   PF 3-1 - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1-1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-3 - P 2",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"   Recogida sumideros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,null,{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION ACERA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Nº 27-29",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"   Nº 21-23-25",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,null,{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":3},"   Nº 15-17-19",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,null,{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir abast y sanea",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":30.8,"d":"30.80"},null,null,{"v":-30.8,"d":"-30.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":151,"d":"151.00"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":4673.45,"d":"4,673.45 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1-2 - PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2-2 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"   PF 3-1 - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PP 1-1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   PP 2-3 - P 2",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"   Recogida sumideros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},null,null,{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION ACERA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Nº 27-29",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"   Nº 21-23-25",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,null,{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":3},"   Nº 15-17-19",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,null,{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":3},"   A deducir abast y sanea",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":30.8,"d":"30.80"},null,null,{"v":-30.8,"d":"-30.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":151,"d":"151.00"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":2959.6,"d":"2,959.60 €"}]
[]
[null,"REP OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Unidad de reposición varia de obra civil, para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":21,"d":"21.00"},{"$nulls":3},{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":28,"d":"28.00"},{"$nulls":3},{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":28,"d":"28.00"},{"$nulls":3},{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION ACERA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":15,"d":"15.00"},{"$nulls":3},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION CALZADA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":102,"d":"102.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":10200,"d":"10,200.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":35373.509999999995,"d":"35,373.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":90877.31999999999,"d":"90,877.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},44.08,null,null,44.08]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},27.75,null,null,27.75]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34.2,"d":"34.20"},null,null,{"v":34.2,"d":"34.20"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL+ PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},31.08,null,null,31.08]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION ACERA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.81,null,null,0.81]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION CALZADA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.15,null,null,0.15]
[{"$nulls":9},138.07,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":1796.29,"d":"1,796.29 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},11.63,null,null,11.63]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},3.26,null,null,3.26]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},4.47,null,null,4.47]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL+ PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION ACERA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},13.25,null,null,13.25]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION CALZADA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.18,null,null,0.18]
[{"$nulls":9},36.79,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":831.82,"d":"831.82 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.28,null,null,0.28]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.33,null,null,0.33]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.38,null,null,0.38]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL+ PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.07,null,null,1.07]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION ACERA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.16,null,null,0.16]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION CALZADA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.05,null,null,0.05]
[{"$nulls":9},2.27,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":70.23,"d":"70.23 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.35,null,null,0.35]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.31,null,null,0.31]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.31,null,null,0.31]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL+ PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},null,null,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION ACERA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.02,null,null,0.02]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION CALZADA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.02,null,null,0.02]
[{"$nulls":9},1.81,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":193.85,"d":"193.85 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.64,null,null,0.64]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.56,null,null,0.56]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.64,null,null,0.64]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL+ PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"},null,null,{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION ACERA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.09,null,null,0.09]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION CALZADA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.08,null,null,0.08]
[{"$nulls":9},4.41,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":472.31,"d":"472.31 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},2.37,null,null,2.37]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},2.26,null,null,2.26]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.22,null,null,1.22]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL+ PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},30.16,null,null,30.16]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION ACERA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.04,null,null,0.04]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION CALZADA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},15.41,null,null,15.41]
[{"$nulls":9},51.46,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":1592.17,"d":"1,592.17 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.42,null,null,1.42]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.24,null,null,1.24]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.41,null,null,1.41]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL+ PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},7.99,null,null,7.99]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION ACERA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.03,null,null,0.03]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION CALZADA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.03,null,null,0.03]
[{"$nulls":9},12.12,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},141.84,null,null,141.84]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},124.13,null,null,124.13]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},141.15,null,null,141.15]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL+ PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},799.31,null,null,799.31]
[{"$nulls":9},1206.43,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":27277.38,"d":"27,277.38 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},4.73,null,null,4.73]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},4.14,null,null,4.14]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},4.71,null,null,4.71]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL+ PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},15.99,null,null,15.99]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION ACERA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},8.27,null,null,8.27]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION CALZADA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.72,null,null,0.72]
[{"$nulls":9},38.56,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":1193.05,"d":"1,193.05 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.21,null,null,0.21]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.19,null,null,0.19]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.21,null,null,0.21]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL+ PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.72,null,null,0.72]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION ACERA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.02,null,null,0.02]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION CALZADA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.02,null,null,0.02]
[{"$nulls":9},1.37,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":48.91,"d":"48.91 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.21,null,null,0.21]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.19,null,null,0.19]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.21,null,null,0.21]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL+ PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.48,null,null,0.48]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION ACERA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.03,null,null,0.03]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION CALZADA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.03,null,null,0.03]
[{"$nulls":9},1.15,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":75.9,"d":"75.90 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.06,null,null,0.06]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.05,null,null,0.05]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.06,null,null,0.06]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL+ PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.13,null,null,0.13]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION ACERA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.01,null,null,0.01]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION CALZADA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.01,null,null,0.01]
[{"$nulls":9},0.32,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":105.6,"d":"105.60 €"}]
[]
[null,"LER_170603_170605",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.06.03* Y 17.06.05 MA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.06.03* Y 17.06.05 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},4.78,null,null,4.78]
[{"$nulls":9},4.78,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":1577.4,"d":"1,577.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":35234.91000000001,"d":"35,234.91 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD y SALUD",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7631.25,"d":"7,631.25 €"},{"v":7631.25,"d":"7,631.25 €"}]
[]
[null,"PLAN_DESAM",null,"UN ELABORACION PLAN DE DESAMIANTADO"]
[{"$nulls":3},"Elaboración y presentación de Plan de Desamiantado ante la entidad competente."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"INST_ALUMB",null,"UN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO"]
[{"$nulls":3},"Iinstalación de alumbrado público, especificado por el desglose incorporado en \"Anejo 4: Instalación Eléctrica para Alumbrado Público\". Incluye las siguientes partidas:\r\r\n- CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN ACERA TPC 2x63mm: Ejecución de canalización subterránea, formada por 2 TPC 63mm, liso interior y corrugado exterior, colocado según planos, incluso excavación, p.p. agotamiento y entibación, hormigonado, relleno de tierras procedentes de excavación, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. \r\r\n- ARQUETA: Arqueta para alumbrado público de polipropileno reforzado, de medidas interiores 50x50x50cm con tapa y marco de hierro fundido, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor.\r\r\n- LINEA ALUMBRADO: Suministro e instalación de línea de alumbrado público con conductor multipolar con aislamiento PVC (RVK 0.6/1KV) de 4x6mm2 de sección. Incluye conexionado interior en columnas de luminarias y a línea existente en las columnas de extremos. \r\r\n- LUMINARIAS: Sustitución de cabezales actuales de VASAP por nuevos de LED, manteniendo columnas según Estudio Luminotécnico. \r\r\n- CONDUCTOR DESNUDO 35mm2: Tendido de línea de tierra de la instalación mediante conductor desnudo de cobre de 35mm2 de sección por fuera de canalización.\r\r\n- PICAS DE TIERRA: Instalación de pica de tierra de acero cobrizado de 2m de longitud.\r\r\n- CONEXIONES EQUIPOTENCIALES: Conexión equipotencial con elementos del mobiliario urbano con suministro eléctrico realizada con conductor desnudo de cobre de 35mm2 de sección."]
[{"$nulls":3},"INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO (Anejo 4)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11368.06,"d":"11,368.06 €"},{"v":11368.06,"d":"11,368.06 €"}]
[]
[null,"JORN_RET_FC",null,"UN JORNADA DE RETIRADA DE FC"]
[{"$nulls":3},"Jornada de retirada de elementos de fibrocemento, incluido desplazamiento de equipos, según las indicaciones del correspondiente Plan de Desamiantado, incluido parte proporcional de gestión."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":650,"d":"650.00 €"},{"v":2600,"d":"2,600.00 €"}]
[]
[null,"RET_FC_250",null,"M RETIRADA Y TRANSPORTE TUBERIA FC DN 250"]
[{"$nulls":3},"Retirada y transporte de tubería de fibrocemento Ø 250 mm., según el correspondiente Plan de Desamiantado."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":145,"d":"145.00"},null,null,{"v":145,"d":"145.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":145,"d":"145.00"},{"v":19.23,"d":"19.23 €"},{"v":2788.35,"d":"2,788.35 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"SEÑALIZACION y DESVIOS",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6868.13,"d":"6,868.13 €"},{"v":6868.13,"d":"6,868.13 €"}]
[]
[null,"ZJA_>3_2_TUBO",null,"M ZJA SANEA H>3,00 PARA 2 TUBOS"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando la lámina de agua está a 3,00 < H < 4,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para dos tuberías a distinto nivel de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms y recubrimiento de HM-20 para cada tubería según detalle de zanja tipo, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_>3,00_2TUBOS, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL+ PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1 - PF 4 (PP 1 - PP 3)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":130,"d":"130.00"},null,null,{"v":130,"d":"130.00"}]
[{"$nulls":3},"   Arranque Fase II en PF 1 (PP 1)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":145,"d":"145.00"},{"v":320.3,"d":"320.30 €"},{"v":46443.5,"d":"46,443.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":78199.29,"d":"78,199.29 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":366337.19,"d":"366,337.19 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":366337.19,"d":"366,337.19 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOV. ABAST Y SANEAMIENTO KALE BERRIA"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":63498.158,"d":"63,498.16 €"},{"v":0.17,"d":"17.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":42903.76,"d":"42,903.76 €"},{"v":0.12,"d":"12.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":33782.26,"d":"33,782.26 €"},{"v":0.09,"d":"9.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":21841.5,"d":"21,841.50 €"},{"v":0.06,"d":"6.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":90877.3242,"d":"90,877.32 €"},{"v":0.25,"d":"25.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":35234.9185,"d":"35,234.92 €"},{"v":0.1,"d":"10.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":78199.29,"d":"78,199.29 €"},{"v":0.21,"d":"21.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":366337.2107,"d":"366,337.21 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":76930.81,"d":"76,930.81 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":443268.02494699997,"d":"443,268.02 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}