{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":813,"n_cols":12,"rows_kept":813,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[12,3,12,7],[13,3,13,8],[19,3,19,7],[20,3,20,8],[30,3,30,7],[31,3,31,8],[36,3,36,7],[37,3,37,8],[41,3,41,7],[42,3,42,8],[57,3,57,7],[58,3,58,8],[63,3,63,7],[64,3,64,8],[75,3,75,7],[76,3,76,8],[83,3,83,7],[84,3,84,8],[88,3,88,7],[89,3,89,8],[93,3,93,7],[94,3,94,8],[98,3,98,7],[99,3,99,8],[106,3,106,8],[110,3,110,7],[111,3,111,8],[115,3,115,7],[116,3,116,8],[124,3,124,7],[125,3,125,8],[134,3,134,7],[135,3,135,8],[142,3,142,7],[143,3,143,8],[154,3,154,7],[155,3,155,8],[160,3,160,7],[161,3,161,8],[173,3,173,7],[174,3,174,8],[181,3,181,7],[182,3,182,8],[187,3,187,7],[188,3,188,8],[193,3,193,7],[194,3,194,8],[199,3,199,7],[200,3,200,8],[208,3,208,7],[209,3,209,8],[214,3,214,7],[215,3,215,8],[219,3,219,7],[220,3,220,8],[224,3,224,7],[225,3,225,8],[230,3,230,7],[231,3,231,8],[236,3,236,7],[237,3,237,8],[242,3,242,7],[243,3,243,8],[248,3,248,7],[249,3,249,8],[253,3,253,7],[254,3,254,8],[258,3,258,7],[259,3,259,8],[263,3,263,7],[264,3,264,8],[269,3,269,8],[273,3,273,7],[274,3,274,8],[279,3,279,7],[280,3,280,8],[285,3,285,7],[286,3,286,8],[290,3,290,7],[291,3,291,8],[296,3,296,7],[297,3,297,8],[302,3,302,7],[303,3,303,8],[309,3,309,7],[310,3,310,8],[315,3,315,7],[316,3,316,8],[321,3,321,7],[322,3,322,8],[326,3,326,7],[327,3,327,8],[331,3,331,7],[332,3,332,8],[338,3,338,7],[339,3,339,8],[343,3,343,7],[344,3,344,8],[348,3,348,7],[349,3,349,8],[355,3,355,7],[356,3,356,8],[360,3,360,7],[361,3,361,8],[367,3,367,7],[368,3,368,8],[372,3,372,7],[373,3,373,8],[377,3,377,7],[378,3,378,8],[382,3,382,7],[383,3,383,8],[387,3,387,7],[388,3,388,8],[394,3,394,7],[395,3,395,8],[400,3,400,7],[401,3,401,8],[405,3,405,7],[406,3,406,8],[410,3,410,7],[411,3,411,8],[415,3,415,7],[416,3,416,8],[420,3,420,7],[421,3,421,8],[425,3,425,7],[426,3,426,8],[430,3,430,7],[431,3,431,8],[435,3,435,7],[436,3,436,8],[447,3,447,7],[448,3,448,8],[453,3,453,7],[454,3,454,8],[458,3,458,7],[459,3,459,8],[463,3,463,7],[464,3,464,8],[468,3,468,7],[469,3,469,8],[474,3,474,8],[479,3,479,7],[480,3,480,8],[485,3,485,7],[486,3,486,8],[492,3,492,7],[493,3,493,8],[500,3,500,7],[501,3,501,8],[509,3,509,7],[510,3,510,8],[515,3,515,7],[516,3,516,8],[521,3,521,8],[524,3,524,7],[525,3,525,8],[533,3,533,7],[534,3,534,8],[547,3,547,7],[548,3,548,8],[555,3,555,7],[556,3,556,8],[562,3,562,8],[565,3,565,7],[566,3,566,8],[579,3,579,7],[580,3,580,8],[586,3,586,7],[587,3,587,8],[596,3,596,7],[597,3,597,8],[604,3,604,7],[605,3,605,8],[609,3,609,7],[610,3,610,8],[614,3,614,7],[615,3,615,8],[620,3,620,8],[622,3,622,8],[626,3,626,7],[627,3,627,8],[631,3,631,7],[632,3,632,8],[635,3,635,7],[636,3,636,8],[639,3,639,8],[643,3,643,7],[644,3,644,8],[648,3,648,7],[649,3,649,8],[653,3,653,7],[654,3,654,8],[658,3,658,7],[659,3,659,8],[663,3,663,7],[664,3,664,8],[668,3,668,7],[669,3,669,8],[673,3,673,7],[674,3,674,8],[678,3,678,7],[679,3,679,8],[683,3,683,7],[684,3,684,8],[688,3,688,8],[692,3,692,7],[693,3,693,8],[697,3,697,8],[701,3,701,7],[702,3,702,8],[706,3,706,7],[707,3,707,8],[717,3,717,7],[718,3,718,8],[725,3,725,7],[726,3,726,8],[738,3,738,7],[739,3,739,8],[745,3,745,7],[746,3,746,8],[758,3,758,7],[759,3,759,8],[765,3,765,7],[766,3,766,8],[772,3,772,7],[773,3,773,8],[778,3,778,7],[779,3,779,8],[783,3,783,7],[784,3,784,8],[791,3,791,7],[792,3,792,8],[799,3,799,7],[800,3,800,8],[807,3,807,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOV. INFRAESTRUCTURAS ARRATEBIDE 19-25"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Demolición zanjas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":825.6,"d":"825.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":825.6,"d":"825.60"}]
[{"$nulls":3},"Encuentros y remates",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":350,"d":"350.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":175,"d":"175.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1000.6,"d":"1000.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},100.06]
[{"$nulls":9},1100.66,{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":12371.42,"d":"12,371.42 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"  Cruces",{"v":42,"d":"42.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":3},"   Cruces",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"Cruces",{"v":53,"d":"53.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":53,"d":"53.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},199.06,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},19.91]
[{"$nulls":9},118.91,{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":9626.95,"d":"9,626.95 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":591.3,"d":"591.30 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":576.1,"d":"576.10 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"   Zona final P-16",{"v":1,"d":"1.00"},25.36,null,null,25.36]
[{"$nulls":3}," Sumidero P-14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14.6,"d":"14.60"},null,null,{"v":14.6,"d":"14.60"}]
[{"$nulls":3},"  AF-1",{"v":1,"d":"1.00"},47.53,null,null,47.53]
[{"$nulls":3},"P-6 A P-8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15.7,"d":"15.70"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15.7,"d":"15.70"}]
[{"$nulls":3},"Pozo existente a P-04",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":52.4,"d":"52.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":52.4,"d":"52.40"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," Acera previo escaleras",{"v":1,"d":"1.00"},21.75,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},21.75]
[{"$nulls":3}," Acera abajo escaleras",{"v":1,"d":"1.00"},9.64,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},9.64]
[{"$nulls":3}," Demolición escaleras ac.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":3},"Demolición escaleras ac.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"Demolicón acera ac.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":315,"d":"315.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":31.5,"d":"31.50"}]
[{"$nulls":9},315.48,{"v":10.94,"d":"10.94 €"},{"v":3451.35,"d":"3,451.35 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cruces acometidas",{"v":11,"d":"11.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.1,"d":"1.10"}]
[{"$nulls":9},{"v":12.1,"d":"12.10"},{"v":5.47,"d":"5.47 €"},{"v":66.19,"d":"66.19 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"Colectores de exist. a F-15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25.3,"d":"25.30"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":25.3,"d":"25.30"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14.8,"d":"14.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":14.8,"d":"14.80"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25.1,"d":"25.10"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":25.1,"d":"25.10"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":190.5,"d":"190.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":190.5,"d":"190.50"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.4,"d":"12.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12.4,"d":"12.40"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":98,"d":"98.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":98,"d":"98.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":386,"d":"386.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":38.6,"d":"38.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":404.7,"d":"404.70"},{"v":8.18,"d":"8.18 €"},{"v":3310.45,"d":"3,310.45 €"}]
[]
[null,"FRE_PAV_ASF",null,"M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO"]
[{"$nulls":3},"Fresado de pavimento asfáltico bituminoso, mediante fresadora, en un espesor mínimo de 5 centímetros, y posterior barrido y limpieza de la zona fresada, incluso precortes, medios auxiliares necesarios, carga y transporte del material fresado a vertedero autorizado y cánon de vertido, preparada la superficie para recibir la nueva capa de rodadura."]
[{"$nulls":3},"Conexiones",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":45,"d":"45.00"}]
[{"$nulls":3},"Fresado calzada completa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1147,"d":"1147.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1147,"d":"1,147.00"}]
[{"$nulls":3},"Demolición zanjas",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":825.6,"d":"825.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-825.6,"d":"-825.60"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":387,"d":"387.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":38.7,"d":"38.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":405.1,"d":"405.10"},{"v":7.18,"d":"7.18 €"},{"v":2908.62,"d":"2,908.62 €"}]
[]
[null,"PEP_2",null,"UN DESMONTAJE Y RETIRADA DE PIVOTES"]
[{"$nulls":3},"Desmontaje y retirada al lugar que indique la dirección de las obras de pivote/bolardo, con desmontaje y embalado si es necesario de los elementos que la componen y posterior traslado a almacén municipal. Incluso carga y transporte a vertedero de materiales de desecho."]
[{"$nulls":3},"pivotes",{"v":45,"d":"45.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":45,"d":"45.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":23.71,"d":"23.71 €"},{"v":1066.95,"d":"1,066.95 €"}]
[]
[null,"PEP_3",null,"M DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA"]
[{"$nulls":3},"Desmontaje y retirada al lugar que indique la dirección de las obras de barandilla existente, con desmontaje y embalado si es necesario de los elementos que la componen y posterior traslado a almacén municipal. Incluso su posterior colocación y ejecución de cimetación. Incluso carga y transporte a vertedero de materiales de desecho."]
[{"$nulls":3},"PASO PEATONES N",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":86.3,"d":"86.30 €"},{"v":258.9,"d":"258.90 €"}]
[]
[null,"PEP_4",null,"UN DESMONTAJE Y RETIRADA DE SEÑAL DE TRAFIC"]
[{"$nulls":3},"Desmontaje y retirada al lugar que indique la dirección de las obras de señal, con desmontaje y embalado si es necesario de los elementos que la componen y posterior traslado a almacén municipal. Incluso demolición de la cimentación, carga y transporte a vertedero de materiales de desecho."]
[{"$nulls":3}," PREVISIÓN",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":96.5,"d":"96.50 €"},{"v":193,"d":"193.00 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Red fecal y pluvial",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":400,"d":"400.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":800,"d":"800.00"}]
[{"$nulls":3},"Conexión fecal  F-11",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"Conexion abast escalera",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33,"d":"33.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":33,"d":"33.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":865,"d":"865.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":86.5,"d":"86.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":949.5,"d":"949.50"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":1471.73,"d":"1,471.73 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":35892.96,"d":"35,892.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL"]
[]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"PREVISIÓN",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":1336.95,"d":"1,336.95 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"CONEXIONES SUMIDEROS",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"ACOM A P16",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"CONEXIÓN SUMIDERO P14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10.5,"d":"10.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10.5,"d":"10.50"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISIÓN",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":62,"d":"62.00"},{"v":53.33,"d":"53.33 €"},{"v":3306.46,"d":"3,306.46 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"P11 A P12",{"v":1,"d":"1.00"},25.51,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},25.51]
[{"$nulls":3},"P12 A P13",{"v":1,"d":"1.00"},23.37,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},23.37]
[{"$nulls":3},"P13 A P14",{"v":1,"d":"1.00"},16.11,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},16.11]
[{"$nulls":3},"P14 A P15",{"v":1,"d":"1.00"},39.84,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},39.84]
[{"$nulls":3},"P15 A P16",{"v":1,"d":"1.00"},40.73,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},40.73]
[{"$nulls":3},"PREVISIÓN",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":153,"d":"153.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15.3,"d":"15.30"}]
[{"$nulls":9},160.86,{"v":64.59,"d":"64.59 €"},{"v":10389.95,"d":"10,389.95 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms de HM-20, recubrimiento con arena según detalle de zanja tipo, cinta señalizadora, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"P05 A P06",{"v":1,"d":"1.00"},12.95,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},12.95]
[{"$nulls":3},"P06 A P07",{"v":1,"d":"1.00"},18.28,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},18.28]
[{"$nulls":3},"P07 A P08",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"}]
[{"$nulls":3},"PREVISIÓN",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":52,"d":"52.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5.2,"d":"5.20"}]
[{"$nulls":9},48.93,{"v":101.77,"d":"101.77 €"},{"v":4979.61,"d":"4,979.61 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_VII_>2,0",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_VII_>2,00"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando la lámina de agua está a 2,00 < H < 3,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms y recubrimiento de HM-20 según detalle de zanja tipo, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_VI>2,00, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"P01 A P02",{"v":1,"d":"1.00"},15.35,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},15.35]
[{"$nulls":3},"P02 A P03",{"v":1,"d":"1.00"},13.23,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},13.23]
[{"$nulls":3},"P03 A P04",{"v":1,"d":"1.00"},18.36,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},18.36]
[{"$nulls":3},"P04 A P05",{"v":1,"d":"1.00"},13.46,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},13.46]
[{"$nulls":3},"P08 A P09",{"v":1,"d":"1.00"},52.69,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},52.69]
[{"$nulls":3},"P09 A P10",{"v":1,"d":"1.00"},13.47,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},13.47]
[{"$nulls":3},"P10 A P11",{"v":1,"d":"1.00"},43.18,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},43.18]
[{"$nulls":3},"PREVISIÓN",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":178,"d":"178.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":17.8,"d":"17.80"}]
[{"$nulls":9},187.54,{"v":210.61,"d":"210.61 €"},{"v":39497.8,"d":"39,497.80 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_VIII_>3,",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_VIII_>3,0"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando la lámina de agua está a 3,00 < H < 4,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms y recubrimiento de HM-20 según detalle de zanja tipo, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_VI>3,00, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"EXIS A P01",{"v":1,"d":"1.00"},15.71,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},15.71]
[{"$nulls":3},"PREVISIÓN",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":9},17.31,{"v":288.14,"d":"288.14 €"},{"v":4987.7,"d":"4,987.70 €"}]
[]
[null,"ENTIB LIG ALUM",null,"M ENTIB LIG ALUM H<2,40 M"]
[{"$nulls":3},"Entibación ligera de aluminio para contención de tierras en zanjas y pozos de registro de hasta 2,40 mts. de profundidad, configurada mediante guías de esquina y planchas de 0,60 mts. acodaladas con puntales telescópicos. Incluso suministro, montaje y desmontaje en obra, manipulación y coste de inmovilización durante el tiempo de duración de trabajos, así como los sistemas de protección de borde indicados por el fabricante, medida segun longitud de zanja ejecutada."]
[{"$nulls":3},"P05 A P06",{"v":1,"d":"1.00"},12.95,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},12.95]
[{"$nulls":3},"P06 A P07",{"v":1,"d":"1.00"},18.28,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},18.28]
[{"$nulls":3},"P07 A P08",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"}]
[{"$nulls":3},"P03 A P04",{"v":1,"d":"1.00"},18.36,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},18.36]
[{"$nulls":3},"P04 A P05",{"v":1,"d":"1.00"},13.46,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},13.46]
[{"$nulls":3},"P08 A P09",{"v":1,"d":"1.00"},52.69,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},52.69]
[{"$nulls":3},"P09 A P10",{"v":1,"d":"1.00"},13.47,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},13.47]
[{"$nulls":3},"P10 A P11",{"v":1,"d":"1.00"},43.18,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},43.18]
[{"$nulls":3},"PREVISIÓN",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":195,"d":"195.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":19.5,"d":"19.50"}]
[{"$nulls":9},204.39,{"v":21.82,"d":"21.82 €"},{"v":4459.79,"d":"4,459.79 €"}]
[]
[null,"ENTIB_DOBLE G",null,"M2 ENTIBACION DOBLE GUIA Y PLANCHA"]
[{"$nulls":3},"Entibación doble guía y plancha útil a ambos lados, por metro entibación de zanjas y pozos con planchas deslizantes sobre doble guía tipo RS ó similar, entre 2 y 5,5 m de longitud de las planchas y patín lateral RS, monocodales intermedios de 0,25, 0,50, 0,75 o 1,0 m, protección de guías de 5 m, eslingas, izado, 4 ramales, ganchos y llave de codales, incluído montaje de blindaje, desmontaje y p.p. de apuntalamientos y elementos auxiliares.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"EXIS A P01",{"v":1,"d":"1.00"},15.71,{"v":3.1,"d":"3.10"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":48.7,"d":"48.70"}]
[{"$nulls":3},"P01 A P02",{"v":1,"d":"1.00"},15.35,{"v":3.1,"d":"3.10"},{"v":0,"d":"0.00"},47.59]
[{"$nulls":3},"P02 A P03",{"v":1,"d":"1.00"},13.23,{"v":2.7,"d":"2.70"},{"v":0,"d":"0.00"},35.72]
[{"$nulls":3},"PREVISIÓN",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":140,"d":"140.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":9},146.01,{"v":28.04,"d":"28.04 €"},{"v":4094.12,"d":"4,094.12 €"}]
[]
[null,"PVC TØ500",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 500 mm. de diámetro y espesor de 12,3 mm - SN4 (UNE-EN 1401) , incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"P06 A P09",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":83.5,"d":"83.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":83.5,"d":"83.50"}]
[{"$nulls":3},"PREVISIÓN",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":83.5,"d":"83.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},8.35]
[{"$nulls":9},91.85,{"v":106.01,"d":"106.01 €"},{"v":9737.02,"d":"9,737.02 €"}]
[]
[null,"PVC TØ400",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 400 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 400 mm. de diámetro y espesor de 9,80 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"P09 A P13",{"v":1,"d":"1.00"},105.53,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},105.53]
[{"$nulls":3},"PREVISIÓN",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":106,"d":"106.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10.6,"d":"10.60"}]
[{"$nulls":9},116.13,{"v":61.45,"d":"61.45 €"},{"v":7136.19,"d":"7,136.19 €"}]
[]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"P13 A P16",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":96.7,"d":"96.70"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":96.7,"d":"96.70"}]
[{"$nulls":3},"PREVISIÓN",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":105,"d":"105.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10.5,"d":"10.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":107.2,"d":"107.20"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":4205.46,"d":"4,205.46 €"}]
[]
[null,"PVC TØ250",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CONEXIONES SUMIDEROS",{"v":16,"d":"16.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"ACOM A P16",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"CONEXIÓN SUMIDERO P14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10.5,"d":"10.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10.5,"d":"10.50"}]
[{"$nulls":3},"PREVISIÓN",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":77.2,"d":"77.20"},{"v":29.39,"d":"29.39 €"},{"v":2268.91,"d":"2,268.91 €"}]
[]
[null,"PEP_1",null,"M TUBO HORMIGÓN D800 CLASE IV"]
[{"$nulls":3},"Ml. Tubería de hormigón armado, clase IV ASTM de diámetro interior 800 mm, con unión elástica y enchufe, incluyendo pp. de junta elástica y parte proporcional de limpieza, pruebas de estanqueidad con aire o agua y supervisión con cámara de televisión, incluido informe."]
[{"$nulls":3},"EXIST A P06",{"v":1,"d":"1.00"},89.05,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},89.05]
[{"$nulls":3},"PREVISIÓN",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":89,"d":"89.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8.9,"d":"8.90"}]
[{"$nulls":9},97.95,{"v":245.83,"d":"245.83 €"},{"v":24079.05,"d":"24,079.05 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION ACOMETIDAS",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":2162.45,"d":"2,162.45 €"}]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CONEXIÓN P01",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"EXIST A P06",{"v":1,"d":"1.00"},89.05,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0,"d":"0.00"},26.72]
[{"$nulls":3},"PREVISIÓN",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[{"$nulls":9},30.22,{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":3594.67,"d":"3,594.67 €"}]
[]
[null,"SUM_IMB",null,"UN SUMIDERO PARA IMBORNAL"]
[{"$nulls":3},"Formación de sumidero para imbornal, mediante marco y rejilla de fundición dúctil C-250, según Norma EN 124 en vigor, de dimensiones aproximadas de 500 x 260 mm, para recogida lineal de cuneta, abatible, antirrobo y superficie metálica antideslizante, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo de un pie y solera de hormigón, que incluye nivelación, recibido de tuberías y refuerzo mediante hormigonado del perímetro de la arqueta, totalmente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Reposición sumideros existentes",{"v":16,"d":"16.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISIÓN",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":241.5,"d":"241.50 €"},{"v":4347,"d":"4,347.00 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"P10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"P14 A P16",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":3452.04,"d":"3,452.04 €"}]
[]
[null,"PR 1.2 _PF-2",null,"UN P.R. 1200 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,20 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"P07",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"P08",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1088.2,"d":"1,088.20 €"},{"v":2176.4,"d":"2,176.40 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF 2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. MAYOR"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad mayor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"P11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1240.89,"d":"1,240.89 €"},{"v":1240.89,"d":"1,240.89 €"}]
[]
[null,"PR 1.2 _PF 2",null,"UN P.R. 1200 BASE  Y ELEMENTOS PREF. MAYOR"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,20 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad mayor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"P-09 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1281.76,"d":"1,281.76 €"},{"v":1281.76,"d":"1,281.76 €"}]
[]
[null,"PR 0.8 PF-1.5",null,"UN P.R. 800 BASE Y ELEMENTOS PREF. HAST 1,5"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 0,8 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 1,5 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"P12 A P13",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":650,"d":"650.00 €"},{"v":1300,"d":"1,300.00 €"}]
[]
[null,"PEP_15",null,"UN P.R. 1500 BASE  Y ELEMENTOS PREF. MAYOR"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,50 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad mayor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"P01 A P06",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISIÓN",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1410.5,"d":"1,410.50 €"},{"v":11284,"d":"11,284.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":7},{"v":151519.86000000002,"d":"151,519.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"TRAMO CALZADA Nº20 A Nº16",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISIÓN",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":3020.71,"d":"3,020.71 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"ACERA FD 100",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":13.2,"d":"13.20"},{"v":32.41,"d":"32.41 €"},{"v":427.81,"d":"427.81 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISIÓN",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":321,"d":"321.00 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"TRASERA ENTRE Nº19 Y 21",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":19,"d":"19.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":19,"d":"19.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.9,"d":"1.90"}]
[{"$nulls":9},{"v":20.9,"d":"20.90"},{"v":24.24,"d":"24.24 €"},{"v":506.62,"d":"506.62 €"}]
[]
[null,"PEAD 75",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 75 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 75 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"TRASDOS ENTRE Nº19 Y 21",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":19,"d":"19.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":19,"d":"19.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.9,"d":"1.90"}]
[{"$nulls":9},{"v":20.9,"d":"20.90"},{"v":8.45,"d":"8.45 €"},{"v":176.61,"d":"176.61 €"}]
[]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDA Nº16",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":51,"d":"51.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5.1,"d":"5.10"}]
[{"$nulls":9},{"v":56.1,"d":"56.10"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":339.97,"d":"339.97 €"}]
[]
[null,"FD Ø150",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 150 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"TRAMO ESCALERAS",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":27.5,"d":"27.50"},{"v":59.81,"d":"59.81 €"},{"v":1644.78,"d":"1,644.78 €"}]
[]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":82,"d":"82.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":82,"d":"82.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":82,"d":"82.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8.2,"d":"8.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":90.2,"d":"90.20"},{"v":44.6,"d":"44.60 €"},{"v":4022.92,"d":"4,022.92 €"}]
[]
[null,"TAP_H_Ø100",null,"UN TAPON HEMBRA Ø100"]
[{"$nulls":3},"Tapón hembra de fundición dúctil de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"FINAL RED Nº20",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":80.6,"d":"80.60 €"},{"v":80.6,"d":"80.60 €"}]
[]
[null,"T_BBB_150X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":163.57,"d":"163.57 €"},{"v":163.57,"d":"163.57 €"}]
[]
[null,"BEØ150",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":119.05,"d":"119.05 €"},{"v":476.2,"d":"476.20 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":341.58,"d":"341.58 €"},{"v":341.58,"d":"341.58 €"}]
[]
[null,"BRI 41",null,"UN BOCA DE RIEGO BRI 41"]
[{"$nulls":3},"Boca de riego tipo BRI 41 de Irúa o similar, instalada sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo o HM-20, incluso piezas especiales necesarias, según detalles de planos, totalmente terminada.\t\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"}]
[]
[null,"ACOM_A_100",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 100"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":610.24,"d":"610.24 €"},{"v":1830.72,"d":"1,830.72 €"}]
[]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"Conexiones a la red general",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":207,"d":"207.00 €"}]
[]
[null,"PEP_13",null,"M ZANJA EN ESPACIOS REDUCIDOS (ESCALERAS)"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de abastecimiento en escaleras con maquinaria compacta y especializada para trabajos de excavación en espacios reducidos en area confinada o de acceso limitado. Incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes."]
[{"$nulls":3},"TRAMO ESCALERAS D150 MAS ACOM",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"TRAMO ESCALERAS Ac-4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":44,"d":"44.00"},{"v":80.5,"d":"80.50 €"},{"v":3542,"d":"3,542.00 €"}]
[]
[null,"ARQTON_1,75X1,25",null,"UN ARQUETÓN REGISTRABLE 1,75 X 1,25 HGON AR"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón armado, de dimensiones interiores 1,75 x 1,25 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 20 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapa de fundición dúctil redonda Ø65, MOD. D-400, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones,\r\nexcavaciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica,completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"Reconstrucción arqueta en nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1338.77,"d":"1,338.77 €"},{"v":1338.77,"d":"1,338.77 €"}]
[]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":81.64,"d":"81.64 €"},{"v":81.64,"d":"81.64 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø150",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":149.58,"d":"149.58 €"},{"v":149.58,"d":"149.58 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":200.28,"d":"200.28 €"},{"v":200.28,"d":"200.28 €"}]
[]
[null,"ACOM_A_150",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 150"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 150 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ac.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":635.54,"d":"635.54 €"},{"v":1271.08,"d":"1,271.08 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":341.58,"d":"341.58 €"},{"v":683.16,"d":"683.16 €"}]
[]
[null,"CON_BB_200",null,"UN CONO RED. BB 200"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 200 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":155.06,"d":"155.06 €"},{"v":155.06,"d":"155.06 €"}]
[]
[null,"CON_BB_150",null,"UN CONO RED. BB 150"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 150 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":95.98,"d":"95.98 €"},{"v":95.98,"d":"95.98 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø80",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":168.01,"d":"168.01 €"},{"v":168.01,"d":"168.01 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø80",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":77.59,"d":"77.59 €"},{"v":77.59,"d":"77.59 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_75",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19.05,"d":"19.05 €"},{"v":19.05,"d":"19.05 €"}]
[]
[null,"VALONA_75",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.98,"d":"5.98 €"},{"v":5.98,"d":"5.98 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø80",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø80"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30.91,"d":"30.91 €"},{"v":30.91,"d":"30.91 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvulas acometidas adicionales Ac.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":667.2,"d":"667.20 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø65",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"valvula adicinal Ac.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":278.16,"d":"278.16 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"valvula adicional Ac.4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10.55,"d":"10.55 €"},{"v":21.1,"d":"21.10 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"valvula adicional Ac.4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6.07,"d":"6.07 €"},{"v":12.14,"d":"12.14 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"valvula adicional Ac.4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":45.84,"d":"45.84 €"}]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":584.18,"d":"584.18 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":24307.8,"d":"24,307.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_AD",null,"M2 RIEGO DE ADHERENCIA"]
[{"$nulls":3},"Riego de adherencia con emulsión asfáltica, incluso barrido de la superficie.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CAPA RODADURA- CALZADA COMPLETA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1147,"d":"1147.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1147,"d":"1,147.00"}]
[{"$nulls":3},"Encuentros y remates",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":350,"d":"350.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":175,"d":"175.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1322,"d":"1322.00"},{"v":2.02,"d":"2.02 €"},{"v":2670.44,"d":"2,670.44 €"}]
[]
[null,"MBC_SURF_D",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE AC11 SURF D 5"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC11 SURF D, de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 11 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Calzada de nº5 a nº20",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":760,"d":"760.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":760,"d":"760.00"}]
[{"$nulls":3},"Calzada asfalto impreso nº5 a nº19",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":387,"d":"387.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":387,"d":"387.00"}]
[{"$nulls":3},"Encuentros y remates",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":350,"d":"350.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":175,"d":"175.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1322,"d":"1322.00"},{"v":21.57,"d":"21.57 €"},{"v":28515.54,"d":"28,515.54 €"}]
[]
[null,"MARCA VIAL",null,"M2 MARCA VIAL - PINTURA REFLECTANTE"]
[{"$nulls":3},"Marca vial tales como flechas, señales letreros sobre pavimento con pintura reflectante, incluso limpieza previa de la superficie."]
[{"$nulls":3},"Reposición lineas amarillas",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"Borde derecho",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":185,"d":"185.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":18.5,"d":"18.50"}]
[{"$nulls":3}," Borde izquierdo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":198,"d":"198.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":19.8,"d":"19.80"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":43.3,"d":"43.30"},{"v":20.87,"d":"20.87 €"},{"v":903.67,"d":"903.67 €"}]
[]
[null,"PINTUR_2 COMPONENTES",null,"M2 MARCAS VIALES - PINTURA DOS COMPONENTES"]
[{"$nulls":3},"Pintura de dos componentes, para pasos de cebra, textos, flechas e isletas. Deberá cumplir con las características exigidas en el art. 700 del PG3, y en particular tener un valor SRT mayor o igual a 45, para evitar el deslizamiento; o bien presentar el certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones, otorgado por organismos públicos y privados autorizados."]
[{"$nulls":3},"Reposición pasos de peatones",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7.3,"d":"7.30"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7.3,"d":"7.30"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":55,"d":"55.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5.5,"d":"5.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":53.8,"d":"53.80"},{"v":25.48,"d":"25.48 €"},{"v":1370.82,"d":"1,370.82 €"}]
[]
[null,"PEP_5",null,"M2 SUPLEMENTO POR ASFALTO IMPRESO"]
[{"$nulls":3},"Suplemento por ejecución de asfalto impreso incluso acabado correspondendiente"]
[{"$nulls":3},"Calzada asfalto impreso nº5 a nº19",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":387,"d":"387.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":387,"d":"387.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":387,"d":"387.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":38.7,"d":"38.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":425.7,"d":"425.70"},{"v":16.9,"d":"16.90 €"},{"v":7194.33,"d":"7,194.33 €"}]
[]
[null,"PEP_6",null,"UN PASO PEATONAL ELEVADO"]
[{"$nulls":3},"Paso peatonal elevado según ORDEN de 22 de octubre de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, de aprobación de la instrucción técnica para la instalación de reductores de velocidad en las travesías de la Red de Carreteras del País Vasco, ejecutado con 10 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 ofítico incluso betún y filler, totalmente extendida y compactada, incluso rampas de acceso y salida. Pintura no incluída."]
[{"$nulls":3},"Pasos peatonales elevados",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1015,"d":"1,015.00 €"},{"v":2030,"d":"2,030.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":42684.8,"d":"42,684.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"Zanja ABASTECIMIENTO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":82,"d":"82.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":41,"d":"41.00"}]
[{"$nulls":3},"Zanja FECAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":374,"d":"374.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":374,"d":"374.00"}]
[{"$nulls":3},"Zanja PLUVIAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":286,"d":"286.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":286,"d":"286.00"}]
[{"$nulls":3},"Zanja PLUVIAL D800",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":89,"d":"89.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":124.6,"d":"124.60"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":840,"d":"840.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":84,"d":"84.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":909.6,"d":"909.60"},{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":31335.72,"d":"31,335.72 €"}]
[]
[null,"HGON ARM ACE",null,"M2 SOLERA HORM. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-25 en formación de aceras, de 15 cm de espesor, incluso unión a la solera existente mediante barra corrugada DN 8 de 80 cm de longitud, recibida en solera existente mediante resina cada 50 cm., hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"Pozo existente a P-04",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":52.4,"d":"52.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":52.4,"d":"52.40"}]
[{"$nulls":3},"P-6 A P-8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15.7,"d":"15.70"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15.7,"d":"15.70"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," Sumidero P-14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14.6,"d":"14.60"},null,null,{"v":14.6,"d":"14.60"}]
[{"$nulls":3}," Acera previo escaleras",{"v":1,"d":"1.00"},21.75,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},21.75]
[{"$nulls":3}," Acera abajo escaleras",{"v":1,"d":"1.00"},9.64,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},9.64]
[{"$nulls":3},"  AF-1",{"v":1,"d":"1.00"},47.53,null,null,47.53]
[{"$nulls":3},"   Zona final P-16",{"v":1,"d":"1.00"},25.36,null,null,25.36]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":195,"d":"195.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":19.5,"d":"19.50"}]
[{"$nulls":9},206.48,{"v":35.16,"d":"35.16 €"},{"v":7259.84,"d":"7,259.84 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},2.59]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":18,"d":"18.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},3.89]
[{"$nulls":3},"Hormigón para protección bordillos paso de vehiculos",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00"},0.15,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[{"$nulls":9},40.98,{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":4874.57,"d":"4,874.57 €"}]
[]
[null,"PEP_12",null,"M2 LOSA DE ESCALERA"]
[{"$nulls":3},"Losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldeneado de hormigón, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B500S, con una cuantía aproximada de 15 kg/m2; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado."]
[{"$nulls":3},"TRAMO ESCALERAS Ac-4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"TRAMO ESCALERAS D150 MAS ACOM",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":85,"d":"85.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8.5,"d":"8.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":88.5,"d":"88.50"},{"v":156.65,"d":"156.65 €"},{"v":13863.53,"d":"13,863.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":57333.659999999996,"d":"57,333.66 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HGON",null,"M2 BALDOSA HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa de hormigón tipo \"Granicem\" de PAVITUSA o similar, de 40x20x4,5cm, abujardada, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"   Zona final P-16",{"v":1,"d":"1.00"},25.36,null,null,25.36]
[{"$nulls":3}," Acera abajo escaleras",{"v":1,"d":"1.00"},9.64,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},9.64]
[{"$nulls":3}," Acera previo escaleras",{"v":1,"d":"1.00"},21.75,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},21.75]
[{"$nulls":3},"  AF-1",{"v":1,"d":"1.00"},47.53,null,null,47.53]
[{"$nulls":3},"Escaleras",{"v":1,"d":"1.00"},42.48,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},42.48]
[{"$nulls":3}," Sumidero P-14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14.6,"d":"14.60"},null,null,{"v":14.6,"d":"14.60"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"P-6 A P-8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15.7,"d":"15.70"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15.7,"d":"15.70"}]
[{"$nulls":3},"Pozo existente a P-04",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":52.4,"d":"52.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":52.4,"d":"52.40"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":235,"d":"235.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":23.5,"d":"23.50"}]
[{"$nulls":9},252.96,{"v":48.42,"d":"48.42 €"},{"v":12248.32,"d":"12,248.32 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cruces acometidas",{"v":11,"d":"11.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.1,"d":"1.10"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12.1,"d":"12.10"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":374.5,"d":"374.50 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"Colectores de exist. a F-15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25.3,"d":"25.30"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":25.3,"d":"25.30"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":98,"d":"98.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":98,"d":"98.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.4,"d":"12.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12.4,"d":"12.40"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":190.5,"d":"190.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":190.5,"d":"190.50"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25.1,"d":"25.10"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":25.1,"d":"25.10"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":351.4,"d":"351.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},35.14]
[{"$nulls":9},386.44,{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":7574.22,"d":"7,574.22 €"}]
[]
[null,"REP OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Unidad de reposición varia de obra civil, para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"$nulls":4},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"$nulls":4},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[null,"SEÑ_REF_90",null,"UN SEÑAL REFLEXIVA D=90"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de señal reflexiva vertical de tráfico,con retro rreflactancia nivel , en acero galvanizado, triangular, circular u octogonal, de 90 cm. de diámetro, fijada a poste de 3 mts. de altura, incluso replanteo,picado de solera, fijación y recibido con hormigón, accesorios, tornillería y elementos de anclaje, totalmente colocado."]
[{"$nulls":3}," PREVISIÓN",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":343.16,"d":"343.16 €"},{"v":686.32,"d":"686.32 €"}]
[]
[null,"PEP_7",null,"UN RECOLOCACIÓN DE PIVOTES"]
[{"$nulls":3},"Recolocar pivote existente retirado y almacenado anterioremte inlcuso sujeciones, homrigon, anclajes, etc, totalmente colocado y asegurado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"pivotes",{"v":45,"d":"45.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":45,"d":"45.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":29.42,"d":"29.42 €"},{"v":1323.9,"d":"1,323.90 €"}]
[]
[null,"PEP_8",null,"M CUNETA TIPO BADEN 60 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta tipo baden de 0,60 metros de anchura interior, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según planos de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada."]
[{"$nulls":3},"Cuneta baden de 60cm",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":44,"d":"44.00"},{"v":46.32,"d":"46.32 €"},{"v":2038.08,"d":"2,038.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":26745.340000000004,"d":"26,745.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":126763.79999999999,"d":"126,763.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"CAD_FIN_OBRA",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":3},"PLANO FIN DE OBRA CAD",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"PEP_9",null,"UN SEÑALIZCION Y DESVÍO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada a la señalización y desvío de tráfico peatonal y de vehiculos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y policía municipal."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6900,"d":"6,900.00 €"},{"v":6900,"d":"6,900.00 €"}]
[]
[null,"PEP_11",null,"UN CONTROL TOPOGRAFICO"]
[{"$nulls":3},"Replanteo topografico inicial, con detalle de los puntos indicados en el perfil longitudinal y segimiento y control a los largo de los trabajos"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":7460,"d":"7,460.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Segun Anejo GR",133.87,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},133.87]
[{"$nulls":9},133.87,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":1741.65,"d":"1,741.65 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Segun Anejo GR",23.66,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},23.66]
[{"$nulls":9},23.66,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":534.95,"d":"534.95 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Segun Anejo GR",1.14,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.14]
[{"$nulls":9},1.14,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":35.27,"d":"35.27 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Segun Anejo GR",1.22,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.22]
[{"$nulls":9},1.22,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":130.66,"d":"130.66 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Segun Anejo GR",1.22,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.22]
[{"$nulls":9},1.22,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":130.66,"d":"130.66 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Segun Anejo GR",143.09,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},143.09]
[{"$nulls":9},143.09,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":4427.2,"d":"4,427.20 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Segun Anejo GR",8.16,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},8.16]
[{"$nulls":9},8.16,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Segun Anejo GR",815.67,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},815.67]
[{"$nulls":9},815.67,{"v":5.61,"d":"5.61 €"},{"v":4575.91,"d":"4,575.91 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Segun Anejo GR",0.98,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.98]
[{"$nulls":9},0.98,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":34.99,"d":"34.99 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":11611.289999999999,"d":"11,611.29 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD Y SALUD"]
[]
[null,"PEP_16",null,"UN SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Según anejo de Seguridad y salud"]
[{"$nulls":3},"Arratebide",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13968.88,"d":"13,968.88 €"},{"v":13968.88,"d":"13,968.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SEGURIDAD Y SALUD",{"$nulls":7},{"v":13968.88,"d":"13,968.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL"]
[]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"Varios",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":1336.95,"d":"1,336.95 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms de HM-20, recubrimiento con arena según detalle de zanja tipo, cinta señalizadora, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"F02 A F03",{"v":1,"d":"1.00"},18.18,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},18.18]
[{"$nulls":3},"F06 A F07",{"v":1,"d":"1.00"},12.46,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},12.46]
[{"$nulls":3},"F07 A F08",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27.3,"d":"27.30"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":27.3,"d":"27.30"}]
[{"$nulls":3},"F08 A F09",{"v":1,"d":"1.00"},15.32,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},15.32]
[{"$nulls":3},"F09 A F10",{"v":1,"d":"1.00"},27.02,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},27.02]
[{"$nulls":3},"PREVISIÓN",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},110.28,{"v":101.77,"d":"101.77 €"},{"v":11223.2,"d":"11,223.20 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_VII_>2,0",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_VII_>2,00"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando la lámina de agua está a 2,00 < H < 3,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms y recubrimiento de HM-20 según detalle de zanja tipo, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_VI>2,00, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Existente - F01",{"v":1,"d":"1.00"},14.92,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},14.92]
[{"$nulls":3},"F01 A F02",{"v":1,"d":"1.00"},29.26,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},29.26]
[{"$nulls":3},"F05 A F06",{"v":1,"d":"1.00"},51.72,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},51.72]
[{"$nulls":3},"PREVISIÓN",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":96,"d":"96.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":105.5,"d":"105.50"},{"v":210.61,"d":"210.61 €"},{"v":22219.36,"d":"22,219.36 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"F03 A F04",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26.6,"d":"26.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":26.6,"d":"26.60"}]
[{"$nulls":3},"F04 A F05",{"v":1,"d":"1.00"},30.86,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},30.86]
[{"$nulls":3},"F10 A F11",{"v":1,"d":"1.00"},28.18,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},28.18]
[{"$nulls":3},"F11 A F12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"}]
[{"$nulls":3},"F12 A F13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28.9,"d":"28.90"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":28.9,"d":"28.90"}]
[{"$nulls":3},"F13 A F14",{"v":1,"d":"1.00"},27.18,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},27.18]
[{"$nulls":3},"F14 A F15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23.2,"d":"23.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":23.2,"d":"23.20"}]
[{"$nulls":3},"AF-1 A F11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17.5,"d":"17.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":17.5,"d":"17.50"}]
[{"$nulls":3},"PREVISIÓN",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":195,"d":"195.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":19.5,"d":"19.50"}]
[{"$nulls":9},214.42,{"v":64.59,"d":"64.59 €"},{"v":13849.39,"d":"13,849.39 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_ACOM",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de saneamiento en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"varios",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. garajes AF-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.7,"d":"12.70"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12.7,"d":"12.70"}]
[{"$nulls":3},"PREVISIÓN",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30.7,"d":"30.70"},{"v":31.36,"d":"31.36 €"},{"v":962.75,"d":"962.75 €"}]
[]
[null,"ENTIB LIG ALUM",null,"M ENTIB LIG ALUM H<2,40 M"]
[{"$nulls":3},"Entibación ligera de aluminio para contención de tierras en zanjas y pozos de registro de hasta 2,40 mts. de profundidad, configurada mediante guías de esquina y planchas de 0,60 mts. acodaladas con puntales telescópicos. Incluso suministro, montaje y desmontaje en obra, manipulación y coste de inmovilización durante el tiempo de duración de trabajos, así como los sistemas de protección de borde indicados por el fabricante, medida segun longitud de zanja ejecutada."]
[{"$nulls":3},"F02 A F03",{"v":1,"d":"1.00"},18.18,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},18.18]
[{"$nulls":3},"F07 A F08",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27.3,"d":"27.30"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":27.3,"d":"27.30"}]
[{"$nulls":3},"F08 A F09",{"v":1,"d":"1.00"},15.32,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},15.32]
[{"$nulls":3},"F06 A F07",{"v":1,"d":"1.00"},12.46,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},12.46]
[{"$nulls":3},"F09 A F10",{"v":1,"d":"1.00"},27.02,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},27.02]
[{"$nulls":3},"Existente - F01",{"v":1,"d":"1.00"},14.92,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},14.92]
[{"$nulls":3},"F01 A F02",{"v":1,"d":"1.00"},29.26,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},29.26]
[{"$nulls":3},"F05 A F06",{"v":1,"d":"1.00"},51.72,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},51.72]
[{"$nulls":3},"PREVISIÓN",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":197,"d":"197.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":19.7,"d":"19.70"}]
[{"$nulls":9},215.88,{"v":21.82,"d":"21.82 €"},{"v":4710.5,"d":"4,710.50 €"}]
[]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Exist A F15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":373.8,"d":"373.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":373.8,"d":"373.80"}]
[{"$nulls":3},"AF-1 A F11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17.5,"d":"17.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":17.5,"d":"17.50"}]
[{"$nulls":3},"PREVISIÓN",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":395,"d":"395.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":39.5,"d":"39.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":430.8,"d":"430.80"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":16900.28,"d":"16,900.28 €"}]
[]
[null,"PVC TØ250",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acom. garajes AF-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.7,"d":"12.70"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12.7,"d":"12.70"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISIÓN",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":38,"d":"38.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.8,"d":"3.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":41.5,"d":"41.50"},{"v":29.39,"d":"29.39 €"},{"v":1219.69,"d":"1,219.69 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"VARIOS",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"AF-1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":2594.94,"d":"2,594.94 €"}]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"CONEXIÓN F01",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F02",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F07",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F08",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":3452.04,"d":"3,452.04 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF 2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. MAYOR"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad mayor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F01",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F06",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F09",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"varios",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1240.89,"d":"1,240.89 €"},{"v":6204.45,"d":"6,204.45 €"}]
[]
[null,"PR 0.8 PF-1.5",null,"UN P.R. 800 BASE Y ELEMENTOS PREF. HAST 1,5"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 0,8 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 1,5 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F03",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F04",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F05",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F11 A ",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":650,"d":"650.00 €"},{"v":5200,"d":"5,200.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":7},{"v":90075.18999999999,"d":"90,075.19 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":461599.77999999997,"d":"461,599.78 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":461599.77999999997,"d":"461,599.78 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":26,"n_cols":10,"rows_kept":26,"merged":[[6,2,6,9],[22,2,22,7],[24,4,24,5],[25,5,25,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOV. INFRAESTRUCTURAS ARRATEBIDE 19-25"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,2,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":35892.9492,"d":"35,892.95 €"},{"v":0.08,"d":"8.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO PLUVIAL",{"$nulls":5},{"v":151519.845,"d":"151,519.85 €"},{"v":0.33,"d":"33.00%"}]
[null,2,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":24307.784,"d":"24,307.78 €"},{"v":0.05,"d":"5.00%"}]
[null,9,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":126763.8,"d":"126,763.80 €"},{"v":0.27,"d":"27.00%"}]
[null,41,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":7460,"d":"7,460.00 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,46,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":11611.2962,"d":"11,611.30 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,48,"SEGURIDAD Y SALUD",{"$nulls":5},{"v":13968.88,"d":"13,968.88 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,53,"SANEAMIENTO FECAL",{"$nulls":5},{"v":90075.181,"d":"90,075.18 €"},{"v":0.2,"d":"20.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":461599.73539999995,"d":"461,599.74 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":96935.94,"d":"96,935.94 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":558535.6798340001,"d":"558,535.68 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}