{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":994,"n_cols":12,"rows_kept":994,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[20,3,20,7],[21,3,21,8],[27,3,27,7],[28,3,28,8],[50,3,50,7],[51,3,51,8],[63,3,63,7],[64,3,64,8],[68,3,68,7],[69,3,69,8],[91,3,91,7],[92,3,92,8],[103,3,103,7],[104,3,104,8],[111,3,111,8],[114,3,114,7],[115,3,115,8],[121,3,121,7],[122,3,122,8],[129,3,129,8],[132,3,132,7],[133,3,133,8],[139,3,139,8],[142,3,142,7],[143,3,143,8],[159,3,159,7],[160,3,160,8],[169,3,169,7],[170,3,170,8],[179,3,179,7],[180,3,180,8],[195,3,195,7],[196,3,196,8],[209,3,209,8],[212,3,212,7],[213,3,213,8],[224,3,224,7],[225,3,225,8],[233,3,233,7],[234,3,234,8],[244,3,244,7],[245,3,245,8],[254,3,254,7],[255,3,255,8],[265,3,265,7],[266,3,266,8],[275,3,275,7],[276,3,276,8],[294,3,294,8],[296,3,296,8],[301,3,301,7],[302,3,302,8],[315,3,315,7],[316,3,316,8],[322,3,322,7],[323,3,323,8],[337,3,337,7],[338,3,338,8],[347,3,347,7],[348,3,348,8],[364,3,364,8],[366,3,366,8],[372,3,372,7],[373,3,373,8],[380,3,380,7],[381,3,381,8],[387,3,387,8],[390,3,390,7],[391,3,391,8],[395,3,395,7],[396,3,396,8],[400,3,400,7],[401,3,401,8],[405,3,405,7],[406,3,406,8],[410,3,410,7],[411,3,411,8],[415,3,415,7],[416,3,416,8],[421,3,421,7],[422,3,422,8],[426,3,426,8],[429,3,429,7],[430,3,430,8],[435,3,435,7],[436,3,436,8],[442,3,442,8],[445,3,445,7],[446,3,446,8],[450,3,450,8],[453,3,453,7],[454,3,454,8],[458,3,458,8],[461,3,461,7],[462,3,462,8],[469,3,469,7],[470,3,470,8],[476,3,476,8],[479,3,479,7],[480,3,480,8],[486,3,486,7],[487,3,487,8],[493,3,493,8],[495,3,495,8],[499,3,499,7],[500,3,500,8],[505,3,505,7],[506,3,506,8],[512,3,512,8],[515,3,515,7],[516,3,516,8],[520,3,520,7],[521,3,521,8],[525,3,525,7],[526,3,526,8],[530,3,530,7],[531,3,531,8],[535,3,535,7],[536,3,536,8],[542,3,542,7],[543,3,543,8],[547,3,547,7],[548,3,548,8],[552,3,552,7],[553,3,553,8],[559,3,559,8],[561,3,561,8],[565,3,565,7],[566,3,566,8],[573,3,573,7],[574,3,574,8],[579,3,579,7],[580,3,580,8],[584,3,584,8],[586,3,586,8],[590,3,590,7],[591,3,591,8],[597,3,597,7],[598,3,598,8],[602,3,602,7],[603,3,603,8],[607,3,607,7],[608,3,608,8],[612,3,612,8],[615,3,615,7],[616,3,616,8],[620,3,620,7],[621,3,621,8],[625,3,625,8],[628,3,628,7],[629,3,629,8],[639,3,639,8],[641,3,641,8],[643,3,643,8],[647,3,647,7],[648,3,648,8],[658,3,658,7],[659,3,659,8],[667,3,667,7],[668,3,668,8],[676,3,676,7],[677,3,677,8],[686,3,686,7],[687,3,687,8],[698,3,698,7],[699,3,699,8],[707,3,707,8],[712,3,712,7],[713,3,713,8],[730,3,730,7],[731,3,731,8],[748,3,748,8],[751,3,751,7],[752,3,752,8],[775,3,775,7],[776,3,776,8],[789,3,789,7],[790,3,790,8],[800,3,800,8],[803,3,803,7],[804,3,804,8],[815,3,815,7],[816,3,816,8],[828,3,828,7],[829,3,829,8],[833,3,833,7],[834,3,834,8],[841,3,841,8],[843,3,843,8],[847,3,847,7],[848,3,848,8],[854,3,854,7],[855,3,855,8],[861,3,861,7],[862,3,862,8],[868,3,868,7],[869,3,869,8],[875,3,875,7],[876,3,876,8],[882,3,882,7],[883,3,883,8],[889,3,889,7],[890,3,890,8],[896,3,896,7],[897,3,897,8],[903,3,903,7],[904,3,904,8],[910,3,910,7],[911,3,911,8],[917,3,917,7],[918,3,918,8],[924,3,924,7],[925,3,925,8],[931,3,931,7],[932,3,932,8],[936,3,936,8],[940,3,940,7],[941,3,941,8],[945,3,945,7],[946,3,946,8],[950,3,950,7],[951,3,951,8],[955,3,955,7],[956,3,956,8],[960,3,960,7],[961,3,961,8],[965,3,965,7],[966,3,966,8],[972,3,972,7],[973,3,973,8],[978,3,978,7],[979,3,979,8],[983,3,983,7],[984,3,984,8],[988,3,988,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"EUSKAL HERRIA 1-17 Y 14-32"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO previsión",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO previsión ",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES previsión",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":43,"d":"43.00"},{"v":35.83,"d":"35.83 €"},{"v":1540.69,"d":"1,540.69 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Abastecimiento previsión",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Saneamiento unitario previsión",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Pluviales previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":104.74,"d":"104.74 €"},{"v":1256.88,"d":"1,256.88 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," frente portales 1-7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":14.3,"d":"14.30"}]
[{"$nulls":3}," frente portal nº2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3}," frente portal nº17",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":4.4,"d":"4.40"}]
[{"$nulls":3}," frente portal nº14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":24.2,"d":"24.20"}]
[{"$nulls":3}," portal nº12 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[{"$nulls":3}," frente portal nº16",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":55,"d":"55.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":116.6,"d":"116.60"},null,null,11.66]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S6 - S7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11.8,"d":"11.80"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11.8,"d":"11.80"}]
[{"$nulls":3}," Argindegi kalea nuevo pozo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," EH trasera - conexión pozo existen.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":3.3,"d":"3.30"}]
[{"$nulls":3},"  previsión acometidas trasera EH",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":4.4,"d":"4.40"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20.5,"d":"20.50"},null,null,2.05]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión acom. Pluviales",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":3}," P7-P8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":3}," P8-P9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8.5,"d":"8.50"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},9.35]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},45.55,null,null,4.56]
[{"$nulls":9},200.92,{"v":10.42,"d":"10.42 €"},{"v":2093.59,"d":"2,093.59 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"conexión abs portal nº2 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," portal nº7-17 previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,null,{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":3}," portal nº12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," EH tasera - previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3}," Argindegi kalea nuevo pozo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":71.5,"d":"71.50"},{"v":5.21,"d":"5.21 €"},{"v":372.52,"d":"372.52 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":7.44,"d":"7.44 €"},{"v":74.4,"d":"74.40 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"  previsión portales nº1-7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"  portales nº 7-17",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":118,"d":"118.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":129.8,"d":"129.80"}]
[{"$nulls":3},"  cruce calzada nº12-14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":16.5,"d":"16.50"}]
[{"$nulls":3},"  nº12 - conex. Ø100",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":6.6,"d":"6.60"}]
[{"$nulls":3},"  previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":174.9,"d":"174.90"},null,null,17.49]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"  S1 - S6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":124,"d":"124.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":124,"d":"124.00"}]
[{"$nulls":3},"  S7 - S8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"   EH trasera",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":54,"d":"54.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":54,"d":"54.00"}]
[{"$nulls":3},"   Argindegi kalea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":205,"d":"205.00"},null,null,{"v":20.5,"d":"20.50"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   P1 - P6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":126,"d":"126.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":126,"d":"126.00"}]
[{"$nulls":3},"   P7 - P8 (cruce calzada)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[{"$nulls":3},"   conexión sumideros",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"   Argindegi kalea pluviales sumidero",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"  Argindegi kalea nuevo pozo pluviales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"  previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},153.71,null,null,15.37]
[{"$nulls":9},586.96,{"v":10.22,"d":"10.22 €"},{"v":5998.73,"d":"5,998.73 €"}]
[]
[null,"DEM_COLEC",null,"M DEMOL COLECTOR EXISTENTE"]
[{"$nulls":3},"Demolición de colector existente, con acondicionamiento de los extremos que permanecen, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABS EXISTENTE",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":120,"d":"120.00"},null,null,{"v":120,"d":"120.00"}]
[{"$nulls":3}," portal nº12 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3}," portal nº14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,null,{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":149,"d":"149.00"},null,null,{"v":14.9,"d":"14.90"}]
[{"$nulls":3},"RED UNITARIA EXISTENTE",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":156,"d":"156.00"},null,null,{"v":156,"d":"156.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":156,"d":"156.00"},null,null,{"v":15.6,"d":"15.60"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"  zona 2 obras ayto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":46,"d":"46.00"},null,null,{"v":46,"d":"46.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":381.5,"d":"381.50"},{"v":15.38,"d":"15.38 €"},{"v":5867.47,"d":"5,867.47 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"PREVISIONES segundo corte",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," Abastecimiento",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,null,{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":3}," Saneamiento Unitario / fecales",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,null,{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":3}," Pluviales",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,null,{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":300,"d":"300.00"},{"v":5.18,"d":"5.18 €"},{"v":1554,"d":"1,554.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":18758.28,"d":"18,758.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"  P7 - P8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"  previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.6,"d":"3.60"},null,null,0.36]
[{"$nulls":9},3.96,{"v":3.84,"d":"3.84 €"},{"v":15.21,"d":"15.21 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISIONES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," Abastecimiento",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3}," Saneamiento Unitario / fecales",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3}," Pluviales",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":2428.8,"d":"2,428.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":2444.01,"d":"2,444.01 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"  P7 - P8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"  previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.6,"d":"3.60"},null,null,0.36]
[{"$nulls":9},3.96,{"v":3.78,"d":"3.78 €"},{"v":14.97,"d":"14.97 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":14.97,"d":"14.97 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," descubrir cruce existente GI-2130",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3}," descubrir red exist. conex. nº17",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," descubrir red exist. conex. nº12",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," descubrir red exist. conex. nº16",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," descubrir conex. Ø100 nº12",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," descubrir red existente P1 y P9",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3}," descubrir red existente P11 y P15",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":254.66,"d":"254.66 €"},{"v":5093.2,"d":"5,093.20 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_FIRMES",null,"M2 AMPLIACION CATAS - DEM. Y REPOS. FIRMES"]
[{"$nulls":3},"Demolición con medios mecánicos o manuales, en ampliación de catas, del pavimento y base de cualquier tipo, dimensión y profundidad, y posterior ejecución de losa base de hormigón 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":110.53,"d":"110.53 €"},{"v":1326.36,"d":"1,326.36 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":147.34,"d":"147.34 €"},{"v":1768.08,"d":"1,768.08 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMEINTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," acometidas nº1-15",{"v":9,"d":"9.00"},{"$nulls":3},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3}," acometidas nº12, 14, 16-1 y 16-2",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," acometidas exist. trasera EH",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3}," acometidas EH nº1-17",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," acometida Argindegi nº3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," acometidas nº1-17",{"v":13,"d":"13.00"},{"$nulls":3},{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":4494,"d":"4,494.00 €"}]
[]
[null,"ENTIB_CAJON",null,"M2 ENTIBACION CAJON ESTANDAR"]
[{"$nulls":3},"Entibación totalmente cuajada en pozos y zanjas, mediante cajones tipo Robust Box, incluso parte proporcional de cabeceros, arriostramientos, codales y desentibado. Medida la superficie en contacto con el terreno."]
[{"$nulls":3},"ZANJA MIXTA UNITARIA / PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," tramo 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":28,"d":"28.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"},null,{"v":89.6,"d":"89.60"}]
[{"$nulls":3}," tramo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":240,"d":"240.00"}]
[{"$nulls":3}," tramo 3 ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":1.7,"d":"1.70"},null,{"v":122.4,"d":"122.40"}]
[{"$nulls":3}," tramo 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":19,"d":"19.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"},null,{"v":60.8,"d":"60.80"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":512.8,"d":"512.80"},null,null,51.28]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"  P7 - P8 ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"},null,{"v":19.2,"d":"19.20"}]
[{"$nulls":3},"  P8 - P9",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"},null,{"v":25.6,"d":"25.60"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":44.8,"d":"44.80"},null,null,4.48]
[{"$nulls":9},613.36,{"v":13.74,"d":"13.74 €"},{"v":8427.57,"d":"8,427.57 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":21109.21,"d":"21,109.21 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," frente portal nº17",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3}," frente portal nº14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,null,{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3}," frente portal nº2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3}," frente portal nº12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," zona 1 obras ayto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"  zona 2 obras ayto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":52,"d":"52.00"},null,null,{"v":52,"d":"52.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":107,"d":"107.00"},null,null,{"v":10.7,"d":"10.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":117.7,"d":"117.70"},{"v":30.29,"d":"30.29 €"},{"v":3565.13,"d":"3,565.13 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," frente portales nº7-17",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":118,"d":"118.00"},null,null,{"v":118,"d":"118.00"}]
[{"$nulls":3}," nº12-14 cruce calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3}," nº12 - conex. Ø100",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":139,"d":"139.00"},null,null,{"v":13.9,"d":"13.90"}]
[{"$nulls":9},{"v":152.9,"d":"152.90"},{"v":34.11,"d":"34.11 €"},{"v":5215.42,"d":"5,215.42 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," acometidas nº7-15",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3}," acometidas nº14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3}," frente portal nº12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"  zona 1 obras ayto (nº1,3,5)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"  zona 2 obras ayto(n 16-1 y 16-2)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":33,"d":"33.00"},{"v":17.76,"d":"17.76 €"},{"v":586.08,"d":"586.08 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S6 - S8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33,"d":"33.00"},null,null,{"v":33,"d":"33.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":33,"d":"33.00"},null,null,{"v":3.3,"d":"3.30"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"  P7 - P10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,{"v":1.1,"d":"1.10"}]
[{"$nulls":9},{"v":48.4,"d":"48.40"},{"v":49.84,"d":"49.84 €"},{"v":2412.26,"d":"2,412.26 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECALES / UNITARIA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"  S5 - S6  h<1.50m",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":53,"d":"53.00"},null,null,{"v":53,"d":"53.00"}]
[{"$nulls":3},"  EH trasera",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":54,"d":"54.00"},null,null,{"v":54,"d":"54.00"}]
[{"$nulls":3},"  previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":107,"d":"107.00"},null,null,{"v":10.7,"d":"10.70"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"  P1 - P2 h<1.50m",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28,"d":"28.00"},null,null,{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":3},"  previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":28,"d":"28.00"},null,null,{"v":2.8,"d":"2.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":148.5,"d":"148.50"},{"v":56.17,"d":"56.17 €"},{"v":8341.25,"d":"8,341.25 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms de HM-20, recubrimiento con arena según detalle de zanja tipo, cinta señalizadora, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"  S1 - S5 h>1.50m",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":71,"d":"71.00"},null,null,{"v":71,"d":"71.00"}]
[{"$nulls":3},"  previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":71,"d":"71.00"},null,null,{"v":7.1,"d":"7.10"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   P2 - P9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":128,"d":"128.00"},null,null,{"v":128,"d":"128.00"}]
[{"$nulls":3},"  previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":128,"d":"128.00"},null,null,{"v":12.8,"d":"12.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":218.9,"d":"218.90"},{"v":88.49,"d":"88.49 €"},{"v":19370.46,"d":"19,370.46 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_V<0,60",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_V<0,60"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando H<0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de HM-20, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_V<0,60, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," acom. a S6, S7",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión acom. fecales",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3}," EH trasera acom.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3}," EH conex. desde pozos existentes",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3}," Argindegi conex. fecales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":79,"d":"79.00"},null,null,{"v":7.9,"d":"7.90"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión acom. Pluviales nº5-17",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":80,"d":"80.00"}]
[{"$nulls":3}," acometidas a P10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3}," acom. a P7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," acom. a P6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," conexión sumideros (prev.)",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3}," P11 - P15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":46,"d":"46.00"},null,null,{"v":46,"d":"46.00"}]
[{"$nulls":3}," Argindegi conex. sumideros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":264.9,"d":"264.90"},{"v":42.94,"d":"42.94 €"},{"v":11374.81,"d":"11,374.81 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":50865.409999999996,"d":"50,865.41 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":93191.88,"d":"93,191.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ500",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 500 mm. de diámetro y espesor de 12,3 mm - SN4 (UNE-EN 1401) , incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," P1-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28,"d":"28.00"},null,null,{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":3}," P2-P3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28,"d":"28.00"},null,null,{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":3}," P3-P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,null,{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":3}," P4-P5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28,"d":"28.00"},null,null,{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":3}," P5-P6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3}," P6-P7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3}," P7-P8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3}," P8-P10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":165,"d":"165.00"},null,null,{"v":16.5,"d":"16.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":181.5,"d":"181.50"},{"v":84.73,"d":"84.73 €"},{"v":15378.5,"d":"15,378.50 €"}]
[]
[null,"PVC TØ400",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 400 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 400 mm. de diámetro y espesor de 9,80 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FECALES / UNITARIA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S3.1 - S8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":121,"d":"121.00"},null,null,{"v":121,"d":"121.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":121,"d":"121.00"},null,null,{"v":12.1,"d":"12.10"}]
[{"$nulls":9},{"v":133.1,"d":"133.10"},{"v":55.68,"d":"55.68 €"},{"v":7411.01,"d":"7,411.01 €"}]
[]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FECALES / UNITARIA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S1-S2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,null,{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3}," S2-S3 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3}," S3-S3.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,null,{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"  EH trasera",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":44,"d":"44.00"},null,null,{"v":44,"d":"44.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":93,"d":"93.00"},null,null,{"v":9.3,"d":"9.30"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," P11-P15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":46,"d":"46.00"},null,null,{"v":46,"d":"46.00"}]
[{"$nulls":3}," P10-P7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3}," A2.1.1 - P2.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":62,"d":"62.00"},null,null,{"v":6.2,"d":"6.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":170.5,"d":"170.50"},{"v":37.36,"d":"37.36 €"},{"v":6369.88,"d":"6,369.88 €"}]
[]
[null,"PVC TØ250",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FECALES / UNITARIA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," Argindegi kalea acom. nº3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"  Argindegi conex. sumidero",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":9.9,"d":"9.90"},{"v":29.39,"d":"29.39 €"},{"v":290.96,"d":"290.96 €"}]
[]
[null,"PVC TØ200",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 200 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 200 mm. de diámetro y espesor de 4,9 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FECALES / UNITARIA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," acom. S6 y S7",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3}," acom. nº5-17 previsión ",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3}," EH trasera conex. desde pozo unitaria",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3}," EH trasera conex. desde pozos existentes",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":74,"d":"74.00"},null,null,{"v":7.4,"d":"7.40"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión acom. Pluviales nº5-17",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":80,"d":"80.00"}]
[{"$nulls":3}," acometidas a P10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3}," acom. a P7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," acom. a P8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," conexión sumideros (prev.)",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":128,"d":"128.00"},null,null,{"v":12.8,"d":"12.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":222.2,"d":"222.20"},{"v":21.9,"d":"21.90 €"},{"v":4866.18,"d":"4,866.18 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":34316.53,"d":"34,316.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":34316.53,"d":"34,316.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø150",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 150 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"tramo portales nº1-17",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":146,"d":"146.00"},null,null,{"v":146,"d":"146.00"}]
[{"$nulls":3},"nº12-14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"nº14 - fin ámbito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":67,"d":"67.00"},null,null,{"v":67,"d":"67.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":233,"d":"233.00"},null,null,{"v":23.3,"d":"23.30"}]
[{"$nulls":9},{"v":256.3,"d":"256.30"},{"v":42.57,"d":"42.57 €"},{"v":10910.69,"d":"10,910.69 €"}]
[]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"tramo unicón cruce calzada y existente nº2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 3 - conexión ramal Ø100",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,null,{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":17.6,"d":"17.60"},{"v":32.76,"d":"32.76 €"},{"v":576.58,"d":"576.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":11487.27,"d":"11,487.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_45_Ø150",null,"UN CODO FD EE 45º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":185.82,"d":"185.82 €"},{"v":1114.92,"d":"1,114.92 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø150",null,"UN CODO FD EE 22º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":149.7,"d":"149.70 €"},{"v":1197.6,"d":"1,197.60 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø150",null,"UN CODO FD EE 11º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":148.15,"d":"148.15 €"},{"v":1185.2,"d":"1,185.20 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø100",null,"UN CODO FD EE 22º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"},{"v":303.12,"d":"303.12 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø100",null,"UN CODO FD EE 11º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"},{"v":303.12,"d":"303.12 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø100",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"conexión frente portal nº2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"conexión ramal Ø100 nudo 3",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":104.21,"d":"104.21 €"},{"v":625.26,"d":"625.26 €"}]
[]
[null,"C_BB_22_Ø100",null,"UN CODO FD BB 22 º 30'  Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 22º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":101.86,"d":"101.86 €"},{"v":203.72,"d":"203.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":4932.9400000000005,"d":"4,932.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_150X150",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x150"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":191.58,"d":"191.58 €"},{"v":191.58,"d":"191.58 €"}]
[]
[null,"T_BBB_150X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":191.58,"d":"191.58 €"},{"v":766.32,"d":"766.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":957.9000000000001,"d":"957.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_150",null,"UN CONO RED. BB 150"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 150 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":126.4,"d":"126.40 €"},{"v":126.4,"d":"126.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":126.4,"d":"126.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS"]
[null,"BCØ100",null,"UN BRIDA CIEGA Ø100"]
[{"$nulls":3},"Brida ciega de funfición dúctil de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"final tubería acom. nº1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36.31,"d":"36.31 €"},{"v":36.31,"d":"36.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS",{"$nulls":7},{"v":36.31,"d":"36.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ150",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 4",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":102.8,"d":"102.80 €"},{"v":925.2,"d":"925.20 €"}]
[]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"conex. Ø100 nº12",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":72.85,"d":"72.85 €"},{"v":364.25,"d":"364.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":1289.45,"d":"1,289.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)"]
[null,"EE Ø150",null,"UN EMPALME ENCHUFE ENCHUFE Ø150 MM."]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil enchufe - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"unión tub. exist. frente nº17",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"unión tub. exist. frente nº16/18",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":131.24,"d":"131.24 €"},{"v":524.96,"d":"524.96 €"}]
[]
[null,"EE Ø100",null,"UN EMPALME ENCHUFE ENCHUFE Ø100 MM."]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil enchufe - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"prolongación tubería frente portal nº2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ramal Ø100 frente portal nº12",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":88.86,"d":"88.86 €"},{"v":355.44,"d":"355.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)",{"$nulls":7},{"v":880.4000000000001,"d":"880.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":19710.670000000006,"d":"19,710.67 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 90",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 90 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 90 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión by-pass",null,{"v":200,"d":"200.00"},null,null,{"v":200,"d":"200.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":200,"d":"200.00"},{"v":11.04,"d":"11.04 €"},{"v":2208,"d":"2,208.00 €"}]
[]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión by-pass",null,{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión acometidas",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":5.41,"d":"5.41 €"},{"v":243.45,"d":"243.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":2451.45,"d":"2,451.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"COD_ES_90_45",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:90 45º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," previsión by-pass",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":49.05,"d":"49.05 €"},{"v":196.2,"d":"196.20 €"}]
[]
[null,"COD_ES_90_90",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:90 90º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," previsión by-pass",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":50.28,"d":"50.28 €"},{"v":201.12,"d":"201.12 €"}]
[]
[null,"COD_ES_63_90",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:63 90º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," previsión by-pass",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":27.11,"d":"27.11 €"},{"v":162.66,"d":"162.66 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_90",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," previsión by-pass",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":17.84,"d":"17.84 €"},{"v":142.72,"d":"142.72 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión vávulas L>4m",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión by-pass",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":11.77,"d":"11.77 €"},{"v":188.32,"d":"188.32 €"}]
[]
[null,"MRE_ES_63.50",null,"UN MANGUITO REDUC. ELECTROSOLDABLE 63/50"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," previsión by-pass",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":19.42,"d":"19.42 €"},{"v":116.52,"d":"116.52 €"}]
[]
[null,"VALONA_90",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," previsión by-pass",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":5.54,"d":"5.54 €"},{"v":44.32,"d":"44.32 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión vávulas L>4m",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión by-pass",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":3.4,"d":"3.40 €"},{"v":54.4,"d":"54.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":1106.26,"d":"1,106.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":3557.71,"d":"3,557.71 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 3",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":363.38,"d":"363.38 €"},{"v":2543.66,"d":"2,543.66 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":224.25,"d":"224.25 €"},{"v":448.5,"d":"448.50 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"vávula adiccional acom. portales 1,2,3, 12",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":146.09,"d":"146.09 €"},{"v":584.36,"d":"584.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":3576.52,"d":"3,576.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":3576.52,"d":"3,576.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_150",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 150"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 150 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"acom. portales 1-17",{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":3},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"acom. portal 14",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"acom. portales 16 y 16-1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":635.54,"d":"635.54 €"},{"v":6355.4,"d":"6,355.40 €"}]
[]
[null,"ACOM_A_100",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 100"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"acom. portal nº12",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":610.24,"d":"610.24 €"},{"v":610.24,"d":"610.24 €"}]
[]
[null,"ACOM_B_150",null,"UN ACOMETIDA TIPO B SOBRE TUB. FD 150"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 150 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación,  carrete en FD, TE en FD 60x60, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B.\r"]
[{"$nulls":3},"acom. Portal 1,2,3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":863.65,"d":"863.65 €"},{"v":863.65,"d":"863.65 €"}]
[]
[null,"ACOM_BYPASS_TIPO II",null,"UN ACOM. SOBRE BYPASS TUB. PEAD 90_32"]
[{"$nulls":3},"Conexión de tubería provisional de abasteciminto de PEAD PN16 de diámetro variable entre 90 y 32 mm., con la acometida existente, mediante TE o collarín de derivación, válvula de bola de diámetro similar al de la acometida existente, totalmente rematado y protegido, incluso p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida."]
[{"$nulls":3},"previsión by-pass",{"v":12,"d":"12.00"},{"$nulls":3},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":720,"d":"720.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":8549.289999999999,"d":"8,549.29 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"BRI 41",null,"UN BOCA DE RIEGO BRI 41"]
[{"$nulls":3},"Boca de riego tipo BRI 41 de Irúa o similar, instalada sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo o HM-20, incluso piezas especiales necesarias, según detalles de planos, totalmente terminada.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"},{"v":2640,"d":"2,640.00 €"}]
[]
[null,"HD_ACERA",null,"UN HIDRA. ACERA-100 2RAC-70"]
[{"$nulls":3},"Hidrante de acera DN. 100, con dos salidas Barcelona DN.70, instalado sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, \"S\" de reglaje,  p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":948.98,"d":"948.98 €"},{"v":948.98,"d":"948.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":3588.98,"d":"3,588.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"conex. cruce calzada nº2 y 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"conex. ramal Ø100 nº2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"conex. ramal Ø100 nº12",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"conex. frente portal nº16/18",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"conex. red Ø150 frente nº17",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"conexión cruce nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión by-pass",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":1242,"d":"1,242.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":1242,"d":"1,242.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":13380.269999999999,"d":"13,380.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":40225.170000000006,"d":"40,225.17 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," EH Trasera previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3}," Argindegi kalea conex. fecales",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3}," Fecales EH 117",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":2419.68,"d":"2,419.68 €"}]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," Argindegi kalea nº3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión acometidas EH",{"v":9,"d":"9.00"},{"$nulls":3},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión acometidas",{"v":12,"d":"12.00"},{"$nulls":3},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":6425.98,"d":"6,425.98 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3}," EH trasera",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," P11 - P15",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":4757.39,"d":"4,757.39 €"}]
[]
[null,"ARQ_80_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," Argindegi kalea",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," P10",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," A2.1.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":731.11,"d":"731.11 €"},{"v":3655.55,"d":"3,655.55 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO / UNITARIO / FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S2-S5",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," S6-S7",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," P2 - P5",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," P6-P9",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":19,"d":"19.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":16397.19,"d":"16,397.19 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 3",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 4",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"valvula adiccional acom. L>4m (Nº1,2,3 y 12)",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":867.36,"d":"867.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":34523.149999999994,"d":"34,523.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," cruce calzada nº12-14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":16.5,"d":"16.50"}]
[{"$nulls":3}," nº12 - conex. Ø100",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":6.6,"d":"6.60"}]
[{"$nulls":3}," EH 7-17",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":118,"d":"118.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":59,"d":"59.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":82.1,"d":"82.10"},null,null,8.21]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," EH 7-17",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":118,"d":"118.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":118,"d":"118.00"}]
[{"$nulls":3},"   EH trasera",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":54,"d":"54.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":54,"d":"54.00"}]
[{"$nulls":3},"   Argindegi kalea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"  previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":59,"d":"59.00"},null,null,{"v":5.9,"d":"5.90"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," Argindegi kalea pluviales sumidero",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3}," Argindegi kalea nuevo pozo pluviales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[{"$nulls":9},278.71,{"v":0.82,"d":"0.82 €"},{"v":228.54,"d":"228.54 €"}]
[]
[null,"MBC_SURF_D",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE AC11 SURF D 5"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC11 SURF D, de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 11 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," cruce calzada nº12-14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":16.5,"d":"16.50"}]
[{"$nulls":3}," nº12 - conex. Ø100",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":6.6,"d":"6.60"}]
[{"$nulls":3}," EH 7-17",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":118,"d":"118.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":59,"d":"59.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":82.1,"d":"82.10"},null,null,8.21]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," EH 7-17",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":118,"d":"118.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":118,"d":"118.00"}]
[{"$nulls":3},"   EH trasera",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":54,"d":"54.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":54,"d":"54.00"}]
[{"$nulls":3},"   Argindegi kalea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"  previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":59,"d":"59.00"},null,null,{"v":5.9,"d":"5.90"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," Argindegi kalea pluviales sumidero",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3}," Argindegi kalea nuevo pozo pluviales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[{"$nulls":9},278.71,{"v":16.59,"d":"16.59 €"},{"v":4623.8,"d":"4,623.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":4852.34,"d":"4,852.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," portales nº 7-17",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":118,"d":"118.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":129.8,"d":"129.80"}]
[{"$nulls":3}," cruce calzada nº12-14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":16.5,"d":"16.50"}]
[{"$nulls":3}," nº12 - conex. Ø100",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":6.6,"d":"6.60"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":152.9,"d":"152.90"},null,null,15.29]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"  Argindegi kalea fecales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":5.5,"d":"5.50"}]
[{"$nulls":3},"  EH trasera",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":54,"d":"54.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":54,"d":"54.00"}]
[{"$nulls":3},"     S1 - S5 h> 1,50m",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":71,"d":"71.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":78.1,"d":"78.10"}]
[{"$nulls":3},"     S5 - S6 h<1,50m",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":53,"d":"53.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":58.3,"d":"58.30"}]
[{"$nulls":3},"  previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":195.9,"d":"195.90"},null,null,19.59]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," conexión sumideros",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"}]
[{"$nulls":3}," Argindegi kalea pluviales sumidero",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3}," Argindegi kalea nuevo pozo pluviales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," P7 - P8 (cruce calzada)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3}," P7 - P10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3}," P1 - P2 h<1,50m",null,{"v":28,"d":"28.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":30.8,"d":"30.80"}]
[{"$nulls":3},"  P2 - P6 h>1.50m",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":98,"d":"98.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":107.8,"d":"107.80"}]
[{"$nulls":3},"   previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":188.8,"d":"188.80"},null,null,18.88]
[{"$nulls":9},591.36,{"v":31.9,"d":"31.90 €"},{"v":18864.38,"d":"18,864.38 €"}]
[]
[null,"HGON ARM ACE",null,"M2 SOLERA HORM. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-25 en formación de aceras, de 15 cm de espesor, incluso unión a la solera existente mediante barra corrugada DN 8 de 80 cm de longitud, recibida en solera existente mediante resina cada 50 cm., hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," frente portal nº2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3}," frente portal nº14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":24.2,"d":"24.20"}]
[{"$nulls":3}," portal nº12 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[{"$nulls":3},"  previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":42.9,"d":"42.90"},null,null,4.29]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," S6 - S8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00"}]
[{"$nulls":3},"   EH trasera - conexión pozo existen.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   previsión acometidas trasera EH",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"  previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,null,{"v":4.1,"d":"4.10"}]
[{"$nulls":9},92.29,{"v":32.56,"d":"32.56 €"},{"v":3004.96,"d":"3,004.96 €"}]
[]
[null,"HGON PROV Z",null,"M2 ACABADO PROVISIONAL HORMIGON ZANJA"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20, de 8 cm de espesor, para acabado provisional del pavimento en calzada o acera, incluso suministro y colocación de lámina plástica de separación entre base y acabado, para facilitar posterior demolición y reposición definitiva."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO previsión ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":156,"d":"156.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":156,"d":"156.00"}]
[{"$nulls":3}," cruce de calzada nº12-14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   EH 1 - 17",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":156,"d":"156.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":171.6,"d":"171.60"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   EH 1 - 17",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":156,"d":"156.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":171.6,"d":"171.60"}]
[{"$nulls":3},"    Cruce calzada P7 - P8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":529.6,"d":"529.60"},{"v":11.83,"d":"11.83 €"},{"v":6265.17,"d":"6,265.17 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":28134.510000000002,"d":"28,134.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," frente portal nº14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":24.2,"d":"24.20"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":24.2,"d":"24.20"},null,null,2.42]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," Argindegi kalea nuevo pozo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":1.1,"d":"1.10"}]
[{"$nulls":3}," EH trasera - conexión pozo existen.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":3.3,"d":"3.30"}]
[{"$nulls":3},"  previsión acometidas trasera EH",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":4.4,"d":"4.40"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8.8,"d":"8.80"},null,null,0.88]
[{"$nulls":9},{"v":36.3,"d":"36.30"},{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":1465.07,"d":"1,465.07 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"conexión abs portal nº2 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," portal nº7-17 previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,null,{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":3},"portal nº12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," EH tasera - previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3}," Argindegi kalea nuevo pozo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":71.5,"d":"71.50"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":2212.93,"d":"2,212.93 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión ABS / UNITARIO / FECALES",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":392,"d":"392.00 €"}]
[]
[null,"BAL_PIZ",null,"M2 BALDOSA PETREA TIPO PIZARRA 30x30"]
[{"$nulls":3},"Solado de baldosa petrea tipo pizarra, de 30x30 similar al existente, de 4 cm de espesor, clase 3 (resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 45), color blanco con cenefa negra, para uso público en exteriores en zona de aceras, colocada con mortero de cemento, incluso cortes y rejunteado."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"  frente portal nº2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"  portal nº12 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[{"$nulls":3},"  previsión 10%",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":18.7,"d":"18.70"},null,null,1.87]
[{"$nulls":9},20.57,{"v":43,"d":"43.00 €"},{"v":884.51,"d":"884.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":4954.51,"d":"4,954.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":37941.36000000001,"d":"37,941.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"v":1,"d":"1.00"},134.58,null,null,134.58]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES",{"v":1,"d":"1.00"},138.13,null,null,138.13]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"v":1,"d":"1.00"},138.44,null,null,138.44]
[{"$nulls":9},411.15,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":5349.06,"d":"5,349.06 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"v":1,"d":"1.00"},9.62,null,null,9.62]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES",{"v":1,"d":"1.00"},7.73,null,null,7.73]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"v":1,"d":"1.00"},8.68,null,null,8.68]
[{"$nulls":9},26.03,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":588.54,"d":"588.54 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"v":1,"d":"1.00"},0.57,null,null,0.57]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES",{"v":1,"d":"1.00"},1.03,null,null,1.03]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"v":1,"d":"1.00"},1.16,null,null,1.16]
[{"$nulls":9},2.76,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":85.39,"d":"85.39 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"v":1,"d":"1.00"},0.72,null,null,0.72]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES",{"v":1,"d":"1.00"},1.29,null,null,1.29]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"v":1,"d":"1.00"},1.45,null,null,1.45]
[{"$nulls":9},3.46,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":370.57,"d":"370.57 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"v":1,"d":"1.00"},1.29,null,null,1.29]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES",{"v":1,"d":"1.00"},2.32,null,null,2.32]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,{"v":2.6,"d":"2.60"}]
[{"$nulls":9},6.21,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":665.09,"d":"665.09 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"v":1,"d":"1.00"},25.01,null,null,25.01]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES",{"v":1,"d":"1.00"},31.09,null,null,31.09]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"v":1,"d":"1.00"},25.51,null,null,25.51]
[{"$nulls":9},81.61,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":2525.01,"d":"2,525.01 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"v":1,"d":"1.00"},2.86,null,null,2.86]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES",{"v":1,"d":"1.00"},5.16,null,null,5.16]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"v":1,"d":"1.00"},5.78,null,null,5.78]
[{"$nulls":9},{"v":13.8,"d":"13.80"},{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"v":1,"d":"1.00"},286.43,null,null,286.43]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES",{"v":1,"d":"1.00"},515.61,null,null,515.61]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"v":1,"d":"1.00"},578.48,null,null,578.48]
[{"$nulls":9},1380.52,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":31213.56,"d":"31,213.56 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"v":1,"d":"1.00"},9.55,null,null,9.55]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES",{"v":1,"d":"1.00"},17.19,null,null,17.19]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"v":1,"d":"1.00"},19.28,null,null,19.28]
[{"$nulls":9},46.02,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":1423.86,"d":"1,423.86 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"v":1,"d":"1.00"},0.43,null,null,0.43]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES",{"v":1,"d":"1.00"},0.77,null,null,0.77]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"v":1,"d":"1.00"},0.87,null,null,0.87]
[{"$nulls":9},2.07,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":73.9,"d":"73.90 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"v":1,"d":"1.00"},0.43,null,null,0.43]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES",{"v":1,"d":"1.00"},0.77,null,null,0.77]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"v":1,"d":"1.00"},0.87,null,null,0.87]
[{"$nulls":9},2.07,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":136.62,"d":"136.62 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"v":1,"d":"1.00"},0.12,null,null,0.12]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO UNITARIO / FECALES",{"v":1,"d":"1.00"},0.21,null,null,0.21]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"v":1,"d":"1.00"},0.24,null,null,0.24]
[{"$nulls":9},0.57,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":188.1,"d":"188.10 €"}]
[]
[null,"LER_170603_170605",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.06.03* Y 17.06.05 MA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.06.03* Y 17.06.05 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIEMNTO",{"v":1,"d":"1.00"},0.65,null,null,0.65]
[{"$nulls":9},0.65,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":214.5,"d":"214.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":42834.200000000004,"d":"42,834.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9400,"d":"9,400.00 €"},{"v":9400,"d":"9,400.00 €"}]
[]
[null,"PLAN_DES",null,"UN ELABORACIÓN PLAN DE DESAMIEANTADO\t\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Elaboración y presentación de Plan de Desamiantado ante la entidad competente\t\t\t\t\t\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"JOR_RETFC",null,"UN JORNADA DE RETIRADA DE FC\t\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Jornada de retirada de elementos de fibrocemento, incluido desplazamiento de equipos, según las indicaciones del correspondiente Plan de Desamiantado, incluido parte proporcional de gestión.\t\t\t\t\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":650,"d":"650.00 €"},{"v":1950,"d":"1,950.00 €"}]
[]
[null,"OBR_ATYO",null,"UN OBRAS REURBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO"]
[{"$nulls":3},"Partida asociada a las unidades destinadas a los trabajos de reurbanización de la zona A y B detalladas en el apartado Desglose Presupuesto Ayuntamiento Trabajos de Reurbanización del presente documento."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":88815.53,"d":"88,815.53 €"},{"v":88815.53,"d":"88,815.53 €"}]
[]
[null,"CAD_FO",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Atuocad de lo ejecutado en obra indicando trazos, diámetros materiales y detalles de los nudos"]
[{"$nulls":8},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"REPOS_MU",null,"UN RETIRADA Y REPOSICIÓN MOBILIARIO URBANO"]
[{"$nulls":3},"Retirada y recolocación de los distintos elementos de urbanización existentes y que se ven afectados por la ejecución de los trabajos proyectados, así como, basuras, contenedores, pilonas, jardineras, bancos, barandillas, etc. Unidad totalmente terminada."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"UNITARIO / FECALES",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":35,"d":"35.00 €"},{"v":350,"d":"350.00 €"}]
[]
[null,"REPOS_SEÑ",null,"UN RETIRADA Y REPOSICIÓN SEÑALIZACIÓN EX"]
[{"$nulls":3},"Retirada y recolocación de las señalización existente afectado por la obra. Unidad totalmente terminada."]
[{"$nulls":3},"UNITARIO / FECALES",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":35,"d":"35.00 €"},{"v":210,"d":"210.00 €"}]
[]
[null,"RET_FC_150",null,"M RETIRADA Y TRANSPORTE TUBERIA FC DN 15"]
[{"$nulls":3},"Retirada de la zanja, manipulación, gestión en obra, acopio y transporte a gestor autorizado de tubería de fibrocemento Ø150 mm., según el correspondiente Plan de Desamiantado. Incluidas todas las operaciones necesaras para posiblitar la retirada de la conducción, tales como excavación a mano o a máquina, catas de localización, rellenos de zanja y resto de trabajos necesarios. Medida la longitud ejecutada. \t\t\t\t\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 - portal nº16",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":45,"d":"45.00"},null,null,{"v":45,"d":"45.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":17.69,"d":"17.69 €"},{"v":796.05,"d":"796.05 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5640,"d":"5,640.00 €"},{"v":5640,"d":"5,640.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":107721.58,"d":"107,721.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":390753.87000000005,"d":"390,753.87 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":390753.87000000005,"d":"390,753.87 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","EUSKAL HERRIA 1-17 Y 14-32"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":93191.8542,"d":"93,191.85 €"},{"v":0.24,"d":"24.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":34316.524,"d":"34,316.52 €"},{"v":0.09,"d":"9.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":40225.167,"d":"40,225.17 €"},{"v":0.1,"d":"10.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":34523.15,"d":"34,523.15 €"},{"v":0.09,"d":"9.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":37941.3585,"d":"37,941.36 €"},{"v":0.1,"d":"10.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":42834.1996,"d":"42,834.20 €"},{"v":0.11,"d":"11.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":107721.58,"d":"107,721.58 €"},{"v":0.28,"d":"28.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":390753.8333,"d":"390,753.83 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":82058.3,"d":"82,058.30 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":472812.138293,"d":"472,812.14 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}