{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":446,"n_cols":12,"rows_kept":446,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[17,3,17,7],[18,3,18,8],[21,3,21,7],[22,3,22,8],[25,3,25,7],[26,3,26,8],[29,3,29,7],[30,3,30,8],[33,3,33,7],[34,3,34,8],[37,3,37,8],[40,3,40,7],[41,3,41,8],[44,3,44,7],[45,3,45,8],[48,3,48,7],[49,3,49,8],[52,3,52,7],[53,3,53,8],[56,3,56,7],[57,3,57,8],[60,3,60,7],[61,3,61,8],[64,3,64,7],[65,3,65,8],[68,3,68,7],[69,3,69,8],[72,3,72,7],[73,3,73,8],[76,3,76,7],[77,3,77,8],[80,3,80,7],[81,3,81,8],[84,3,84,7],[85,3,85,8],[88,3,88,7],[89,3,89,8],[92,3,92,7],[93,3,93,8],[96,3,96,7],[97,3,97,8],[100,3,100,7],[101,3,101,8],[104,3,104,7],[105,3,105,8],[108,3,108,7],[109,3,109,8],[112,3,112,7],[113,3,113,8],[116,3,116,7],[117,3,117,8],[120,3,120,7],[121,3,121,8],[124,3,124,7],[125,3,125,8],[128,3,128,8],[131,3,131,7],[132,3,132,8],[135,3,135,7],[136,3,136,8],[139,3,139,7],[140,3,140,8],[143,3,143,7],[144,3,144,8],[147,3,147,7],[148,3,148,8],[151,3,151,7],[152,3,152,8],[155,3,155,7],[156,3,156,8],[159,3,159,7],[160,3,160,8],[163,3,163,7],[164,3,164,8],[167,3,167,7],[168,3,168,8],[171,3,171,7],[172,3,172,8],[175,3,175,7],[176,3,176,8],[179,3,179,7],[180,3,180,8],[183,3,183,7],[184,3,184,8],[187,3,187,7],[188,3,188,8],[191,3,191,7],[192,3,192,8],[195,3,195,7],[196,3,196,8],[199,3,199,7],[200,3,200,8],[203,3,203,8],[206,3,206,7],[207,3,207,8],[210,3,210,7],[211,3,211,8],[214,3,214,8],[217,3,217,7],[218,3,218,8],[221,3,221,8],[224,3,224,7],[225,3,225,8],[228,3,228,8],[230,3,230,8],[235,3,235,7],[236,3,236,8],[239,3,239,7],[240,3,240,8],[243,3,243,7],[244,3,244,8],[247,3,247,7],[248,3,248,8],[251,3,251,7],[252,3,252,8],[255,3,255,7],[256,3,256,8],[259,3,259,8],[262,3,262,7],[263,3,263,8],[266,3,266,7],[267,3,267,8],[270,3,270,7],[271,3,271,8],[274,3,274,7],[275,3,275,8],[278,3,278,7],[279,3,279,8],[282,3,282,7],[283,3,283,8],[286,3,286,7],[287,3,287,8],[290,3,290,7],[291,3,291,8],[294,3,294,7],[295,3,295,8],[298,3,298,7],[299,3,299,8],[302,3,302,7],[303,3,303,8],[306,3,306,7],[307,3,307,8],[310,3,310,7],[311,3,311,8],[314,3,314,7],[315,3,315,8],[318,3,318,7],[319,3,319,8],[322,3,322,7],[323,3,323,8],[326,3,326,7],[327,3,327,8],[330,3,330,7],[331,3,331,8],[334,3,334,7],[335,3,335,8],[338,3,338,7],[339,3,339,8],[342,3,342,8],[345,3,345,7],[346,3,346,8],[349,3,349,7],[350,3,350,8],[353,3,353,7],[354,3,354,8],[357,3,357,7],[358,3,358,8],[361,3,361,7],[362,3,362,8],[365,3,365,7],[366,3,366,8],[369,3,369,7],[370,3,370,8],[373,3,373,7],[374,3,374,8],[377,3,377,7],[378,3,378,8],[381,3,381,7],[382,3,382,8],[385,3,385,7],[386,3,386,8],[389,3,389,7],[390,3,390,8],[393,3,393,7],[394,3,394,8],[397,3,397,7],[398,3,398,8],[401,3,401,7],[402,3,402,8],[405,3,405,7],[406,3,406,8],[409,3,409,7],[410,3,410,8],[413,3,413,8],[416,3,416,7],[417,3,417,8],[420,3,420,7],[421,3,421,8],[424,3,424,8],[427,3,427,7],[428,3,428,8],[431,3,431,8],[434,3,434,7],[435,3,435,8],[438,3,438,8],[440,3,440,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"SANEAMIENTO RENOV LINEA PINASTEGI-PUERTO"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"ACTUACIÓN PLUVIALES ZONA PUERTO"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS PLUV."]
[null,"__CM01",null,"M2 De recuperación y reposición de paviment"]
[{"$nulls":3},"De arranque de adoquín, incluso carga y transporte a acopio provisional hasta su reutilización en obra,  así como su puesta de nuevo en obra y la preparación para su instalación, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":9},80.99,{"v":77.35,"d":"77.35 €"},{"v":6264.58,"d":"6,264.58 €"}]
[]
[null,"__PS001006",null,"M2 Demolición de solera provisional incluid"]
[{"$nulls":3},"Demolición de solera provisional incluido mallazo y plástico de un espesor de 15 cm. (sin transporte y canon de vertido)\r\nDemolición de solera provisional incluido mallazo y plástico de un espesor de 15 cm.,  a mano o máquina, incluso corte previo con disco en los bordes, y carga en dumper a lugar de acopio; la carga, el transporte a vertedero así como el canon de vertido y/o reciclaje (gestor autorizado) con la aportación de la documentación pertinente (DSC) están incluidos dentro del capítulo de gestión de residuos.\r\n"]
[{"$nulls":9},141.99,{"v":10.66,"d":"10.66 €"},{"v":1513.61,"d":"1,513.61 €"}]
[]
[null,"__A9009098",null,"UN Desmontaje de pilona"]
[{"$nulls":3},"Desmontaje de pilona\r\nDe desmontaje de pilona, incluso carga y  transporte a lugar de acopio (almacén municipal) o retirada a vertedero, incluso canon. Incluida la unidad totalmente ejecutada. Así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":76.4,"d":"76.40 €"},{"v":76.4,"d":"76.40 €"}]
[]
[null,"__DE001800",null,"M2 Demolición de pavimentos de  viales (sin"]
[{"$nulls":3},"Demolición de pavimentos de  viales (sin transporte y canon de vertido)\r\nDemolición de todo tipo de pavimentos en viales hasta un espesor de 25 cm.,  a mano o máquina, incluso corte previo con disco en los bordes y carga en camión, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución; el transporte a vertedero así como el canon de vertido y/o reciclaje (gestor autorizado) con la aportación de la documentación pertinente  están incluidos dentro del capítulo de gestión de residuos.\r\n"]
[{"$nulls":9},160.97,{"v":11.04,"d":"11.04 €"},{"v":1777.11,"d":"1,777.11 €"}]
[]
[null,"__T0221015",null,"M2 De fresado de pavimento hasta 5 cm. (sin"]
[{"$nulls":3},"De fresado de pavimento hasta 5 cm. (sin transporte y canon)\r\nDe fresado de pavimentos, hasta 5 cm. de espesor; la carga y transporte a vertedero (gestor autorizado) con la aportación de la documentación pertinente (DSC) y el pago del canon de vertido y/o reciclaje  en gestor autorizado, se contempla en el capítulo de Gestión de Residuos.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":115.5,"d":"115.50"},{"v":9.23,"d":"9.23 €"},{"v":1066.07,"d":"1,066.07 €"}]
[]
[null,"_PS001005",null,"M2 Demolición de pavimentos de aceras  (sin"]
[{"$nulls":3},"Demolición de pavimentos de aceras  (sin transporte y canon de vertido)\r\nDemolición de todo tipo de pavimentos en aceras, bordillos, badenes, etc., hasta un espesor de 20 cm.,  a mano o máquina, incluso corte previo con disco en los bordes, y carga en dumper a lugar de acopio; la carga, el transporte a vertedero así como el canon de vertido y/o reciclaje (gestor autorizado) con la aportación de la documentación pertinente (DSC) están incluidos dentro del capítulo de gestión de residuos. Así como p.p. de desmontaje de pequeño mobiliario urbano (papeleras, pivotes, jardineras, etc y traslado al almacén municipal)\r\n"]
[{"$nulls":9},83.51,{"v":10.51,"d":"10.51 €"},{"v":877.69,"d":"877.69 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS PLUV.",{"$nulls":7},{"v":11575.46,"d":"11,575.46 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"COLECTOR DE PLUVIALES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., urbana"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":2139.12,"d":"2,139.12 €"}]
[]
[null,"DEM_COLEC",null,"M Demolición de  tuberías de saneamiento "]
[{"$nulls":3},"Demolición de  tuberías de saneamiento de pluviales/fecales  (sin transporte ni canon de vertido)\r\nDemolición de colector existente, con acondicionamiento de los extremos que permanecen, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":15.39,"d":"15.39 €"},{"v":1385.1,"d":"1,385.10 €"}]
[]
[null,"EXC_ZJAT_-1.5",null,"M3 Excavac. en zanjas hasta 1,5m en tierras"]
[{"$nulls":3},"Excavac. en zanjas hasta 1,5m en tierras\r\nExcavación en zanjas o pozos hasta 1,50 m de profundidad con medios mecánicos en todo tipo de tierras, medido sobre perfil, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":9},106.18,{"v":15.73,"d":"15.73 €"},{"v":1670.21,"d":"1,670.21 €"}]
[]
[null,"EXC_ZJAT_1.5",null,"M3 Excavac. en zanja mayor a 1,5m en tierra"]
[{"$nulls":3},"Excavac. en zanja mayor a 1,5m en tierras\r\n\"Excavación en zanjas o pozos a partir de 1,50 m de profundidad con medios mecánicos en todo tipo de tierras, medido sobre perfil, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\n.\"\r\n"]
[{"$nulls":9},426.84,{"v":21.78,"d":"21.78 €"},{"v":9296.58,"d":"9,296.58 €"}]
[]
[null,"ENTIB_DOBLE_G",null,"M2 Entibación doble guía y plancha"]
[{"$nulls":3},"Entibación doble guía y plancha.\r\nDe entibación especial deslizante de doble guía en zanjas hasta 4,00 m. de altura, con cajones de blindaje metálico y doble arriostramiento telescópico (delantero y trasero), a emplear por indicación de la Dirección de Obra previa aprobación del modelo a utilizar, tanto para una tubería como para dos (zanja compartida) incluso instalación, apeos, desentibación, incrementos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria,  así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medida la superficie de cada cara instalada, desde la plataforma superior de la excavación hasta la cota inferior de la misma.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},245.14,{"v":46.65,"d":"46.65 €"},{"v":11435.78,"d":"11,435.78 €"}]
[]
[null,"HGON_AC_CAL",null,"M3 Hormig.HM-20"]
[{"$nulls":3},"Hormig.HM-20\r\nBase de hormigón HM-20 para soleras y refuerzos de tuberías en calzadas y aceras, vibrado y curado, incluso parte proporcional de corte de juntas de diltación.\r\n"]
[{"$nulls":9},13.44,{"v":131.02,"d":"131.02 €"},{"v":1760.91,"d":"1,760.91 €"}]
[]
[null,"REL_ZJA_ARE",null,"M3 Relleno de arena"]
[{"$nulls":3},"Relleno de arena\r\nDe relleno de arena para protección de las tuberías de las diversas infraestructuras, incluso colocación  y compactación, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.\r\n"]
[{"$nulls":9},131.61,{"v":30.52,"d":"30.52 €"},{"v":4016.74,"d":"4,016.74 €"}]
[]
[null,"__DE003991",null,"M3 De relleno de zanja, cantera y/o RCD"]
[{"$nulls":3},"De relleno de zanja, cantera y/o RCD, tipo \"suelo adecuado\"\r\nDe relleno de zanja  (cota inferior de los diferentes paquetes de firme) de material seleccionado cualquiera que sea su procedencia tipo \"suelo adecuado\", cantera, reciclaje (RCD) o préstamo, perfilado, humectación o desecación  y compactación en tongadas no superiores a 35 cm., medido sobre perfiles de Proyecto, cumpliendo lo especificado en el artículo 330 del PG-3.\r\n"]
[{"$nulls":9},212.71,{"v":23.86,"d":"23.86 €"},{"v":5075.26,"d":"5,075.26 €"}]
[]
[null,"__S1804001",null,"M Tubería H/armado 100/IV"]
[{"$nulls":3},"Tubería H/armado 100/IV\nDe tubería de saneamiento de hormigón armado, con cemento SR, enchufe campana, con junta de goma de enchufe rápido, de 100 cm. de  diámetro, clase  IV, según Normas EN1916 y UNE EN 127916 o ASTM  C- 76 M, incluso asiento (solera de 20 cm. de espesor) y enriñonamiento con hormigón HM-20, según planos de proyecto, siguiendo los criterios de GUSA, juntas de  goma, colocación, maquinaria, medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución y pruebas. Medida la longitud realmente ejecutada.\n"]
[{"$nulls":9},53.83,{"v":498.06,"d":"498.06 €"},{"v":26810.57,"d":"26,810.57 €"}]
[]
[null,"PVC_TØ315",null,"M Tubería PVC sanea. 315 mm"]
[{"$nulls":3},"Tubería PVC sanea. 315 mm\r\nColector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":50.4,"d":"50.40"},{"v":77.25,"d":"77.25 €"},{"v":3893.4,"d":"3,893.40 €"}]
[]
[null,"__S3141099",null,"M Tubería PVC sanea. 250 mm"]
[{"$nulls":3},"Tubería PVC sanea. 250 mm\r\nColector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":33.6,"d":"33.60"},{"v":49.71,"d":"49.71 €"},{"v":1670.26,"d":"1,670.26 €"}]
[]
[null,"__OF007021",null,"M Pozo regist. 1,50x1,50 m."]
[{"$nulls":3},"Pozo regist. 1,50x1,50 m.\r\nDe  pozo  de registro 1,50 x 1,50 m. de hormigón HM-25,  según  las dimensiones y características especificadas   en  los  planos,  incluso  parte proporcional  de  solera,  pates plastificados y conexión  de acometidas, encofrados, suministro, vertido    y  vibrado  de  hormigón,  armaduras, pinturas  asfáltica  de  paramentos  exteriores, totalmente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":9},18.96,{"v":1482.74,"d":"1,482.74 €"},{"v":28112.75,"d":"28,112.75 €"}]
[]
[null,"PR_1_PF-2",null,"M Pozo regist. 1,00x1,00 m."]
[{"$nulls":3},"Pozo regist. 1,00x1,00 m.\r\nDe pozo de registro  1,00 x 1,00 m. de hormigón armado  HA-25/B/XC2, según las dimensiones y características especificadas en los planos, incluso  parte  proporcional de solera y losa superior, pates plastificados y conexión de acometidas, dobles encofrados, suministro, vertido y vibrado de hormigón, armaduras, según criterios de Servicios de Txingudi, totalmente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":3452.04,"d":"3,452.04 €"}]
[]
[null,"TAP_FD_60",null,"UN Tapa 60 cm. para 60 Tn.D-600 reforzada"]
[{"$nulls":3},"Tapa 60 cm. para 60 Tn.D-600 reforzada\r\nDe tapa de fundición dúctil, modelo Servicios de Txingudi,  con carga de rotura de 60 Tn., para calzada de 60 cm. de paso útil, normalizada (UNE EN-124 ) clase D-600 Reforzada mecanizada, incluso bastidor cuadrado, anclajes, zuncho armado perimetral, elementos de cierre, inscripción y medios auxiliares, totalmente rematada la unidad de obra.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":182.32,"d":"182.32 €"},{"v":1458.56,"d":"1,458.56 €"}]
[]
[null,"ARQ_40_HGON",null,"UN Arqueta de 40x40 Hormigón"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de 40x40 Hormigón\r\nArqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":1896.58,"d":"1,896.58 €"}]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN Arqueta de 50x50 Hormigón"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":292.1,"d":"292.10 €"},{"v":1168.4,"d":"1,168.40 €"}]
[]
[null,"SUM_SIF_50X33",null,"UN Sumidero prefabricado sifónico 50x33"]
[{"$nulls":3},"Sumidero prefabricado sifónico 50x33\r\nFormación de sumidero sifónico de 500 x 250 mm., con rejilla de hierro fundido, prefabricado tipo DRENA D3200 DR150 o equivalente, material de recibido y colocación. Todo incluido, incluso p.p. de nivelación, tuberías y conexión con pozo de registro existente, refuerzos de hormión necesarios, construido según normativa NTE/ISS-37, totalmente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":273.7,"d":"273.70 €"},{"v":1368.5,"d":"1,368.50 €"}]
[]
[null,"CANAL_H-POL_",null,"M Canaleta hormigón polímero H143 Reg.Ranu"]
[{"$nulls":3},"Canaleta hormigón polímero H143 Reg.Ranurada\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":11.5,"d":"11.50"},{"v":84.42,"d":"84.42 €"},{"v":970.83,"d":"970.83 €"}]
[]
[null,"__S9365418",null,"UN Obra de entronque > D-50"]
[{"$nulls":3},"Obra de entronque > D-50\r\nDe  obra  de  entronque de extremo del colector a galería existente, incluyendo excavación y perforaciones/demoliciones, refuerzo  de hormigón HM-20 en toda su envolvente,  reposición de zonas afectadas, incluidos los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, totalmente terminada la unidad de obra.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":518.57,"d":"518.57 €"},{"v":518.57,"d":"518.57 €"}]
[]
[null,"__T0009110",null,"UN Cruce de infraestructura"]
[{"$nulls":3},"Cruce de infraestructura\r\nCruce con infraestructura existente,  pasando la nueva canalización por debajo de la misma, incluso demolición y/o excavación a mano, así como la adecuación de la infraestructura afectada (demolición de prisma, desplazamiento de canalización, reposiciones, adecuación de cotas de la misma, etc), incluso apeos y gestión con la compañía suministradora. Así mismo, se incluyen todos los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":297.5,"d":"297.50 €"},{"v":3570,"d":"3,570.00 €"}]
[]
[null,"__AYBYP",null,"UN Ayudas para bypass"]
[{"$nulls":3},"Ayudas para bypass\r\nDe ayudas para realizar los bypass necesarios a lo largo de la totalidad del colector durante la ejecución de las obras. Incluidos todos los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1011.5,"d":"1,011.50 €"},{"v":1011.5,"d":"1,011.50 €"}]
[]
[null,"__ES888747",null,"UN Partida alzada a justificar en obra posi"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar en obra posibles afecciones\r\nDe partida alzada a justificar en obra, en diferentes afecciones a las distintas  redes afectadas por la obra, así como en una posible gestión directa, por modificaciones de cableados, se presupuesta  una instalación provisional, una retirada de la misma y la instalación definitiva, según precios convenidos por la compañía suministradora con la Dirección de Obra y la Propiedad.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2975,"d":"2,975.00 €"},{"v":2975,"d":"2,975.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL COLECTOR DE PLUVIALES",{"$nulls":7},{"v":115656.65999999999,"d":"115,656.66 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACIÓN PLUVIALES"]
[null,"HGON_ARM_PROV",null,"M2 Solera horm + mallazo 150/150/6 en situa"]
[{"$nulls":3},"Solera horm + mallazo 150/150/6 en situaciones provisionales\r\nDe solera de hormigón armado  HA-25 con mallazo, para  situaciones provisionales hasta ejecutar el aglomerado, previa colocación de plástico de 15 cm de espesor y  su posterior demolición (medida en otra partida), vertido, colocación, vibrado, curado, incluso p.p. de encofrados laterales,  el transporte a vertedero así como el canon de vertido y/o reciclaje (gestor autorizado) con la aportación de la documentación pertinente  están incluidos dentro del capítulo de gestión de residuos, así como todos los medios elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución.\r\n"]
[{"$nulls":9},141.99,{"v":35.16,"d":"35.16 €"},{"v":4992.37,"d":"4,992.37 €"}]
[]
[null,"HGON_ARM_ACE",null,"M2 Solera horm + mallazo 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera horm + mallazo 150/150/6\r\nSolera de hormigón HA-25 en formación de aceras, de 15 cm de espesor, incluso unión a la solera existente mediante barra corrugada DN 8 de 80 cm de longitud, recibida en solera existente mediante resina cada 50 cm., hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":9},96.63,{"v":35.16,"d":"35.16 €"},{"v":3397.51,"d":"3,397.51 €"}]
[]
[null,"SUB_GR",null,"M3 Subbase granular tipo S1"]
[{"$nulls":3},"Subbase granular tipo S1\r\nDe subbase granular  tipo S1  a ejecutar con material de cantera, con los espesores fijados en los  planos, incluso extendido, humectación, compactación y nivelación de superficie, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medido sobre el perfil teórico de proyecto.\r\n"]
[{"$nulls":9},25.47,{"v":44.74,"d":"44.74 €"},{"v":1139.53,"d":"1,139.53 €"}]
[]
[null,"B_ZA",null,"M3 Base de zahorra artif. Z1"]
[{"$nulls":3},"Base de zahorra artif. Z1\r\nDe base de zahorra artificial  tipo  Z-1,  a ejecutar con material de cantera, incluso extendido, humectación, compactación y nivelación de superficie, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medido sobre el perfil teórico de proyecto..\r\n"]
[{"$nulls":9},38.06,{"v":40.31,"d":"40.31 €"},{"v":1534.2,"d":"1,534.20 €"}]
[]
[null,"HGON_AC_CAL",null,"M3 Hormig.HM-20"]
[{"$nulls":3},"Hormig.HM-20\r\nBase de hormigón HM-20 para soleras y refuerzos de tuberías en calzadas y aceras, vibrado y curado, incluso parte proporcional de corte de juntas de diltación.\r\n"]
[{"$nulls":9},5.77,{"v":131.02,"d":"131.02 €"},{"v":755.99,"d":"755.99 €"}]
[]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 De riego de imprimación."]
[{"$nulls":3},"De riego de imprimación.\r\nDe riego de imprimación de 1 Kg. de emulsión al 60% de betún, incluso barrido y limpieza previa de superficie existente, medida la superficie realmente regada, ejecutado según las diversas fases de obra.\r\n"]
[{"$nulls":9},125.58,{"v":1.06,"d":"1.06 €"},{"v":133.11,"d":"133.11 €"}]
[]
[null,"MBC_BASE_G",null,"M2 Mezcla bituminosa AC22 Base G10 cm"]
[{"$nulls":3},"Mezcla bituminosa AC22 Base G10 cm\r\nPavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC22 BASE G, de 10 cm de espesor, en capa base, de árido calizo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":9},164.01,{"v":45.34,"d":"45.34 €"},{"v":7436.21,"d":"7,436.21 €"}]
[]
[null,"RIEG_AD",null,"M2 Riego de adherencia"]
[{"$nulls":3},"Riego de adherencia\r\nDe riego de adherencia de 0,65  Kg. de  emulsión asfáltica al  60% de betún, que incluye fabricación,  suministro,  limpieza de superficie y extendido, medida la superficie realmente regada, ejecutado según las diversas fases de obra.\r\n"]
[{"$nulls":9},279.51,{"v":1.17,"d":"1.17 €"},{"v":327.03,"d":"327.03 €"}]
[]
[null,"ORD_MBC",null,"M2 Mezcla bituminosa AC11 Surf D 5 cm"]
[{"$nulls":3},"Mezcla bituminosa AC11 Surf D 5 cm\r\nPavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC11 SURF D, de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 11 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":9},279.51,{"v":14.24,"d":"14.24 €"},{"v":3980.22,"d":"3,980.22 €"}]
[]
[null,"BAL_HID",null,"M2 Baldosa hidraúlica"]
[{"$nulls":3},"Baldosa hidraúlica\r\nPavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":40.35,"d":"40.35 €"},{"v":201.75,"d":"201.75 €"}]
[]
[null,"__CH367770",null,"M2 Pavimento granítico 58x38 y 58x19 cm, es"]
[{"$nulls":3},"Pavimento granítico 58x38 y 58x19 cm, espesor 5 cm\r\nDe  pavimento de losa de granito, con acabado abujardado y rectificado (color a definir por la Dirección Facultativa), formato 58x38 y 58x19, en bandas intercaladas con cenefas según indicaciones de Dirección Facultativa, con un espesor de 5 cm. hidrofugada en su totalidad y no es inferior a 1,5 cm, acabado superficial con bujarda mecánica, con las formas, pendientes y dibujos indicados por la Dirección de obra,  clase 3 (UNE 127197-1:2013),  incluso asiento de mortero de cemento 1:5 elaborado in situ con arena  silícea lavada, cortes si fuera necesario, juntas, acabado y limpieza superficial, medida la superficie realmente ejecutada. Se incluye la p.p. de formación de pasos de peatones con baldosa hidráulica de botones y direccional, según indicaciones de los planos de proyecto\r\n"]
[{"$nulls":9},13.13,{"v":108.6,"d":"108.60 €"},{"v":1425.92,"d":"1,425.92 €"}]
[]
[null,"__CH297502",null,"M Bordillo piedra granito 25 x 15 cm. flam"]
[{"$nulls":3},"Bordillo piedra granito 25 x 15 cm. flameado\r\nDe suministro y colocación de  bordillo de piedra de granito flameado para calzada de 25 x 15 cm., abujardado por dos caras, con  canto matado de 2 x 2 cm. y cantos redondeados en ángulos rectos, p.p. de formación de pasos de peatones y vados, según planos de proyecto, incluso cimientos de hormigón HM-20 de 35 x 23,5  cm., excavación,  encofrados, vibrado, nivelado, p.p. de cortes, recibido de  juntas con mortero y limpieza.\r\n"]
[{"$nulls":9},23.63,{"v":67.22,"d":"67.22 €"},{"v":1588.41,"d":"1,588.41 €"}]
[]
[null,"__OF007050",null,"UN Recrecido tapas existentes.< 30 cm."]
[{"$nulls":3},"Recrecido tapas existentes.< 30 cm.\r\nDe recrecido de tapas de registros y arquetas existentes, menores de 30 x 30 cm de diversos tamaños, incluso desmontaje y montaje de las mismas, así como  los materiales y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":81.06,"d":"81.06 €"},{"v":324.24,"d":"324.24 €"}]
[]
[null,"ZAR_CUNETA_30CM",null,"M Contracinta hormig. 30 cm"]
[{"$nulls":3},"Contracinta hormig. 30 cm\r\nCuneta de hormigón \"in situ\" de 30 cm de ancho, de hormigón HA-25, junto bordillos de acera, con asiento de zahorra artificial tipo ZA20 y mallazo 20/20/5, de las dimensiones indicadas en planos, incluso p.p. de excavación, encofrado y desencofrado, pendientes, suministro de materiales y ejecución del acabado superficial.\r\n"]
[{"$nulls":9},23.63,{"v":28.69,"d":"28.69 €"},{"v":677.94,"d":"677.94 €"}]
[]
[null,"__B0005001",null,"M Marca vial refl. 15 cm. amarilla reflect"]
[{"$nulls":3},"Marca vial refl. 15 cm. amarilla reflectante\r\nDe marcaje y pintado de banda de 10 cm. con pintura convencional blanca reflectante.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":44.1,"d":"44.10"},{"v":3.14,"d":"3.14 €"},{"v":138.47,"d":"138.47 €"}]
[]
[null,"__B0001011",null,"UN Inscripc. sobre pavimento"]
[{"$nulls":3},"Inscripc. sobre pavimento\r\nDe  ejecución de señalización horizontal en rótulos, símbolos y palabras, con pintura termoplástica reflectante, incluso premarcaje, limpieza y barrido previo, señalización y protecciones.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":75.99,"d":"75.99 €"},{"v":38,"d":"38.00 €"}]
[]
[null,"__B0005010",null,"M2 Marca vial en pav. difer."]
[{"$nulls":3},"Marca vial en pav. difer.\r\nDe pintado de marca vial en cebreados, simbolos y textos con pintura blanca dos componentes, incluso premarcado.\r\n"]
[{"$nulls":9},5.91,{"v":11.57,"d":"11.57 €"},{"v":68.38,"d":"68.38 €"}]
[]
[null,"PILONA_FLEX",null,"UN Pilona flexible alta resistencia"]
[{"$nulls":3},"Ud suministro y colocación de Pilona flexible de alta resistencia empotrada fija de la Adosa referencia PRESISTHN o similar en calidad y precio, totalmente instalada.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":97.75,"d":"97.75 €"},{"v":97.75,"d":"97.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACIÓN PLUVIALES",{"$nulls":7},{"v":28257.030000000006,"d":"28,257.03 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GESTIÓN DE RESIDUOS PLUVIALES"]
[null,"GR_1",null,"UN Gestión de residuos"]
[{"$nulls":3},"Gestión de residuos\r\nDe gestión de residuos según anexo y presupuesto completo \r\nP.P. Pluviales según % PPTO x P.P. pluviales calle Puerto\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},0.31,{"v":44676.67,"d":"44,676.67 €"},{"v":13849.77,"d":"13,849.77 €"}]
[]
[null,"Ajuste  GRCD",null,"UN Ajuste mediciones anejo Residuos"]
[{"$nulls":3},"Ajuste mediciones anejo Residuos"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":-144.54,"d":"-144.54 €"},{"v":-144.54,"d":"-144.54 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS PLUVIALES",{"$nulls":7},{"v":13705.23,"d":"13,705.23 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONTROL DE CALIDAD PLUVIALES"]
[null,"__CC4",null,"UN Control de Calidad"]
[{"$nulls":3},"Control de calidad según presupuesto del anejo.\r\nP.P. Pluviales según % PPTO + P.P. pluviales calle Puerto\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},0.31,{"v":7844.53,"d":"7,844.53 €"},{"v":2431.8,"d":"2,431.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONTROL DE CALIDAD PLUVIALES",{"$nulls":7},{"v":2431.8,"d":"2,431.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD Y SALUD PLUVIALES"]
[null,"__SS4",null,"UN Seguridad y Salud"]
[{"$nulls":3},"Seguridad y Salud según presupuesto del anejo.\r\nP.P. Pluviales según % PPTO x P.P. Pluviales calle Puerto\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},0.31,{"v":19716.63,"d":"19,716.63 €"},{"v":6112.16,"d":"6,112.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SEGURIDAD Y SALUD PLUVIALES",{"$nulls":7},{"v":6112.16,"d":"6,112.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACTUACIÓN PLUVIALES ZONA PUERTO",{"$nulls":7},{"v":177738.34,"d":"177,738.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACTUACIÓN FECALES ZONA PUERTO"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS FEC."]
[null,"__CM01",null,"M2 De recuperación y reposición de paviment"]
[{"$nulls":3},"De arranque de adoquín, incluso carga y transporte a acopio provisional hasta su reutilización en obra,  así como su puesta de nuevo en obra y la preparación para su instalación, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":9},79.76,{"v":77.35,"d":"77.35 €"},{"v":6169.44,"d":"6,169.44 €"}]
[]
[null,"__PS001006",null,"M2 Demolición de solera provisional incluid"]
[{"$nulls":3},"Demolición de solera provisional incluido mallazo y plástico de un espesor de 15 cm. (sin transporte y canon de vertido)\r\nDemolición de solera provisional incluido mallazo y plástico de un espesor de 15 cm.,  a mano o máquina, incluso corte previo con disco en los bordes, y carga en dumper a lugar de acopio; la carga, el transporte a vertedero así como el canon de vertido y/o reciclaje (gestor autorizado) con la aportación de la documentación pertinente (DSC) están incluidos dentro del capítulo de gestión de residuos.\r\n"]
[{"$nulls":9},142.23,{"v":10.66,"d":"10.66 €"},{"v":1516.17,"d":"1,516.17 €"}]
[]
[null,"__A9009098",null,"UN Desmontaje de pilona"]
[{"$nulls":3},"Desmontaje de pilona\r\nDe desmontaje de pilona, incluso carga y  transporte a lugar de acopio (almacén municipal) o retirada a vertedero, incluso canon. Incluida la unidad totalmente ejecutada. Así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":76.4,"d":"76.40 €"},{"v":76.4,"d":"76.40 €"}]
[]
[null,"__DE001800",null,"M2 Demolición de pavimentos de  viales (sin"]
[{"$nulls":3},"Demolición de pavimentos de  viales (sin transporte y canon de vertido)\r\nDemolición de todo tipo de pavimentos en viales hasta un espesor de 25 cm.,  a mano o máquina, incluso corte previo con disco en los bordes y carga en camión, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución; el transporte a vertedero así como el canon de vertido y/o reciclaje (gestor autorizado) con la aportación de la documentación pertinente  están incluidos dentro del capítulo de gestión de residuos.\r\n"]
[{"$nulls":9},117.65,{"v":11.04,"d":"11.04 €"},{"v":1298.86,"d":"1,298.86 €"}]
[]
[null,"__T0221015",null,"M2 De fresado de pavimento hasta 5 cm. (sin"]
[{"$nulls":3},"De fresado de pavimento hasta 5 cm. (sin transporte y canon)\r\nDe fresado de pavimentos, hasta 5 cm. de espesor; la carga y transporte a vertedero (gestor autorizado) con la aportación de la documentación pertinente (DSC) y el pago del canon de vertido y/o reciclaje  en gestor autorizado, se contempla en el capítulo de Gestión de Residuos.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":115.5,"d":"115.50"},{"v":9.23,"d":"9.23 €"},{"v":1066.07,"d":"1,066.07 €"}]
[]
[null,"_PS001005",null,"M2 Demolición de pavimentos de aceras  (sin"]
[{"$nulls":3},"Demolición de pavimentos de aceras  (sin transporte y canon de vertido)\r\nDemolición de todo tipo de pavimentos en aceras, bordillos, badenes, etc., hasta un espesor de 20 cm.,  a mano o máquina, incluso corte previo con disco en los bordes, y carga en dumper a lugar de acopio; la carga, el transporte a vertedero así como el canon de vertido y/o reciclaje (gestor autorizado) con la aportación de la documentación pertinente (DSC) están incluidos dentro del capítulo de gestión de residuos. Así como p.p. de desmontaje de pequeño mobiliario urbano (papeleras, pivotes, jardineras, etc y traslado al almacén municipal)\r\n"]
[{"$nulls":9},79.76,{"v":10.51,"d":"10.51 €"},{"v":838.28,"d":"838.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS FEC.",{"$nulls":7},{"v":10965.22,"d":"10,965.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"COLECTOR DE FECALES"]
[null,"CATA_OBRA_URB ",null,"UN Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., urbana"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":1604.34,"d":"1,604.34 €"}]
[]
[null,"DEM_COLEC ",null,"M Demolición de  tuberías de saneamiento "]
[{"$nulls":3},"Demolición de  tuberías de saneamiento de pluviales/fecales  (sin transporte ni canon de vertido)\r\nDemolición de colector existente, con acondicionamiento de los extremos que permanecen, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":15.39,"d":"15.39 €"},{"v":1077.3,"d":"1,077.30 €"}]
[]
[null,"EXC_ZJAT_-1.5 ",null,"M3 Excavac. en zanjas hasta 1,5m en tierras"]
[{"$nulls":3},"Excavac. en zanjas hasta 1,5m en tierras\r\nExcavación en zanjas o pozos hasta 1,50 m de profundidad con medios mecánicos en todo tipo de tierras, medido sobre perfil, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":64.9,"d":"64.90"},{"v":15.73,"d":"15.73 €"},{"v":1020.88,"d":"1,020.88 €"}]
[]
[null,"EXC_ZJAT_1.5 ",null,"M3 Excavac. en zanja mayor a 1,5m en tierra"]
[{"$nulls":3},"Excavac. en zanja mayor a 1,5m en tierras\r\n\"Excavación en zanjas o pozos a partir de 1,50 m de profundidad con medios mecánicos en todo tipo de tierras, medido sobre perfil, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\n.\"\r\n"]
[{"$nulls":9},354.97,{"v":21.78,"d":"21.78 €"},{"v":7731.25,"d":"7,731.25 €"}]
[]
[null,"ENTIB_DOBLE_G",null,"M2 Entibación doble guía y plancha"]
[{"$nulls":3},"Entibación doble guía y plancha.\r\nDe entibación especial deslizante de doble guía en zanjas hasta 4,00 m. de altura, con cajones de blindaje metálico y doble arriostramiento telescópico (delantero y trasero), a emplear por indicación de la Dirección de Obra previa aprobación del modelo a utilizar, tanto para una tubería como para dos (zanja compartida) incluso instalación, apeos, desentibación, incrementos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria,  así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medida la superficie de cada cara instalada, desde la plataforma superior de la excavación hasta la cota inferior de la misma.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},399.92,{"v":46.65,"d":"46.65 €"},{"v":18656.27,"d":"18,656.27 €"}]
[]
[null,"HGON_AC_CAL",null,"M3 Hormig.HM-20"]
[{"$nulls":3},"Hormig.HM-20\r\nBase de hormigón HM-20 para soleras y refuerzos de tuberías en calzadas y aceras, vibrado y curado, incluso parte proporcional de corte de juntas de diltación.\r\n"]
[{"$nulls":9},25.66,{"v":131.02,"d":"131.02 €"},{"v":3361.97,"d":"3,361.97 €"}]
[]
[null,"REL_ZJA_ARE ",null,"M3 Relleno de arena"]
[{"$nulls":3},"Relleno de arena\r\nDe relleno de arena para protección de las tuberías de las diversas infraestructuras, incluso colocación  y compactación, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":101.3,"d":"101.30"},{"v":30.52,"d":"30.52 €"},{"v":3091.68,"d":"3,091.68 €"}]
[]
[null,"__DE003991",null,"M3 De relleno de zanja, cantera y/o RCD"]
[{"$nulls":3},"De relleno de zanja, cantera y/o RCD, tipo \"suelo adecuado\"\r\nDe relleno de zanja  (cota inferior de los diferentes paquetes de firme) de material seleccionado cualquiera que sea su procedencia tipo \"suelo adecuado\", cantera, reciclaje (RCD) o préstamo, perfilado, humectación o desecación  y compactación en tongadas no superiores a 35 cm., medido sobre perfiles de Proyecto, cumpliendo lo especificado en el artículo 330 del PG-3.\r\n"]
[{"$nulls":9},156.28,{"v":23.86,"d":"23.86 €"},{"v":3728.84,"d":"3,728.84 €"}]
[]
[null,"__S1804003",null,"M Tubería H/armado 800/IV"]
[{"$nulls":3},"Tubería H/armado 800/IV\nTubería hormig 80 cm/ IV,   de saneamiento de hormigón armado, con cemento SR, enchufe campana, con junta de goma de enchufe rápido, de 100 cm. de  diámetro, clase  IV, según Normas EN1916 y UNE EN 127916 o ASTM  C- 76 M, incluso asiento (solera de 20 cm. de espesor) y enriñonamiento con hormigón HM-20, según planos de proyecto, siguiendo los criterios de GUSA, juntas de  goma, colocación, maquinaria, medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución y pruebas. Medida la longitud realmente ejecutada.\n\n\n"]
[{"$nulls":9},55.76,{"v":422.94,"d":"422.94 €"},{"v":23583.13,"d":"23,583.13 €"}]
[]
[null,"PVC_TØ500",null,"M Tubería PVC sanea. 500 mm"]
[{"$nulls":3},"Tubería PVC sanea. 500 mm\r\nColector de PVC rígido, color TEJA, de 500 mm. de diámetro y espesor de 12,3 mm - SN4 (UNE-EN 1401) , incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":4.2,"d":"4.20"},{"v":137.37,"d":"137.37 €"},{"v":576.95,"d":"576.95 €"}]
[]
[null,"PVC_TØ400",null,"M Tubería PVC sanea. 400 mm"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 400 mm. de diámetro y espesor de 9,80 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":6.3,"d":"6.30"},{"v":98.75,"d":"98.75 €"},{"v":622.13,"d":"622.13 €"}]
[]
[null,"PVC_TØ315",null,"M Tubería PVC sanea. 315 mm"]
[{"$nulls":3},"Tubería PVC sanea. 315 mm\r\nColector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":39.9,"d":"39.90"},{"v":77.25,"d":"77.25 €"},{"v":3082.28,"d":"3,082.28 €"}]
[]
[null,"__OF007021",null,"M Pozo regist. 1,50x1,50 m."]
[{"$nulls":3},"Pozo regist. 1,50x1,50 m.\r\nDe  pozo  de registro 1,50 x 1,50 m. de hormigón HM-25,  según  las dimensiones y características especificadas   en  los  planos,  incluso  parte proporcional  de  solera,  pates plastificados y conexión  de acometidas, encofrados, suministro, vertido    y  vibrado  de  hormigón,  armaduras, pinturas  asfáltica  de  paramentos  exteriores, totalmente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":9},16.23,{"v":1482.74,"d":"1,482.74 €"},{"v":24064.87,"d":"24,064.87 €"}]
[]
[null,"PR_1_PF-2",null,"M Pozo regist. 1,00x1,00 m."]
[{"$nulls":3},"Pozo regist. 1,00x1,00 m.\r\nDe pozo de registro  1,00 x 1,00 m. de hormigón armado  HA-25/B/XC2, según las dimensiones y características especificadas en los planos, incluso  parte  proporcional de solera y losa superior, pates plastificados y conexión de acometidas, dobles encofrados, suministro, vertido y vibrado de hormigón, armaduras, según criterios de Servicios de Txingudi, totalmente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":2589.03,"d":"2,589.03 €"}]
[]
[null,"TAP_FD_60 ",null,"UN Tapa 60 cm. para 60 Tn.D-600 reforzada"]
[{"$nulls":3},"Tapa 60 cm. para 60 Tn.D-600 reforzada\r\nDe tapa de fundición dúctil, modelo Servicios de Txingudi,  con carga de rotura de 60 Tn., para calzada de 60 cm. de paso útil, normalizada (UNE EN-124 ) clase D-600 Reforzada mecanizada, incluso bastidor cuadrado, anclajes, zuncho armado perimetral, elementos de cierre, inscripción y medios auxiliares, totalmente rematada la unidad de obra.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":182.32,"d":"182.32 €"},{"v":911.6,"d":"911.60 €"}]
[]
[null,"ARQ_50_HGON ",null,"UN Arqueta de 50x50 Hormigón"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":292.1,"d":"292.10 €"},{"v":2336.8,"d":"2,336.80 €"}]
[]
[null,"__S9365418",null,"UN Obra de entronque > D-50"]
[{"$nulls":3},"Obra de entronque > D-50\r\nDe  obra  de  entronque de extremo del colector a galería existente, incluyendo excavación y perforaciones/demoliciones, refuerzo  de hormigón HM-20 en toda su envolvente,  reposición de zonas afectadas, incluidos los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, totalmente terminada la unidad de obra.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":518.57,"d":"518.57 €"},{"v":518.57,"d":"518.57 €"}]
[]
[null,"__T0009110",null,"UN Cruce de infraestructura"]
[{"$nulls":3},"Cruce de infraestructura\r\nCruce con infraestructura existente,  pasando la nueva canalización por debajo de la misma, incluso demolición y/o excavación a mano, así como la adecuación de la infraestructura afectada (demolición de prisma, desplazamiento de canalización, reposiciones, adecuación de cotas de la misma, etc), incluso apeos y gestión con la compañía suministradora. Así mismo, se incluyen todos los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":297.5,"d":"297.50 €"},{"v":3570,"d":"3,570.00 €"}]
[]
[null,"__AYBYP",null,"UN Ayudas para bypass"]
[{"$nulls":3},"Ayudas para bypass\r\nDe ayudas para realizar los bypass necesarios a lo largo de la totalidad del colector durante la ejecución de las obras. Incluidos todos los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1011.5,"d":"1,011.50 €"},{"v":1011.5,"d":"1,011.50 €"}]
[]
[null,"__ES888747",null,"UN Partida alzada a justificar en obra posi"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar en obra posibles afecciones\r\nDe partida alzada a justificar en obra, en diferentes afecciones a las distintas  redes afectadas por la obra, así como en una posible gestión directa, por modificaciones de cableados, se presupuesta  una instalación provisional, una retirada de la misma y la instalación definitiva, según precios convenidos por la compañía suministradora con la Dirección de Obra y la Propiedad.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2975,"d":"2,975.00 €"},{"v":2975,"d":"2,975.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL COLECTOR DE FECALES",{"$nulls":7},{"v":106114.39000000001,"d":"106,114.39 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACIÓN FECALES"]
[null,"HGON_ARM_PROV",null,"M2 Solera horm + mallazo 150/150/6 en situa"]
[{"$nulls":3},"Solera horm + mallazo 150/150/6 en situaciones provisionales\r\nDe solera de hormigón armado  HA-25 con mallazo, para  situaciones provisionales hasta ejecutar el aglomerado, previa colocación de plástico de 15 cm de espesor y  su posterior demolición (medida en otra partida), vertido, colocación, vibrado, curado, incluso p.p. de encofrados laterales,  el transporte a vertedero así como el canon de vertido y/o reciclaje (gestor autorizado) con la aportación de la documentación pertinente  están incluidos dentro del capítulo de gestión de residuos, así como todos los medios elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución.\r\n"]
[{"$nulls":9},135.46,{"v":35.16,"d":"35.16 €"},{"v":4762.77,"d":"4,762.77 €"}]
[]
[null,"HGON_ARM_ACE",null,"M2 Solera horm + mallazo 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera horm + mallazo 150/150/6\r\nSolera de hormigón HA-25 en formación de aceras, de 15 cm de espesor, incluso unión a la solera existente mediante barra corrugada DN 8 de 80 cm de longitud, recibida en solera existente mediante resina cada 50 cm., hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":9},108.01,{"v":35.16,"d":"35.16 €"},{"v":3797.63,"d":"3,797.63 €"}]
[]
[null,"SUB_GR ",null,"M3 Subbase granular tipo S1"]
[{"$nulls":3},"Subbase granular tipo S1\r\nDe subbase granular  tipo S1  a ejecutar con material de cantera, con los espesores fijados en los  planos, incluso extendido, humectación, compactación y nivelación de superficie, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medido sobre el perfil teórico de proyecto.\r\n"]
[{"$nulls":9},22.91,{"v":44.74,"d":"44.74 €"},{"v":1024.99,"d":"1,024.99 €"}]
[]
[null,"B_ZA ",null,"M3 Base de zahorra artif. Z1"]
[{"$nulls":3},"Base de zahorra artif. Z1\r\nDe base de zahorra artificial  tipo  Z-1,  a ejecutar con material de cantera, incluso extendido, humectación, compactación y nivelación de superficie, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medido sobre el perfil teórico de proyecto..\r\n"]
[{"$nulls":9},38.51,{"v":40.31,"d":"40.31 €"},{"v":1552.34,"d":"1,552.34 €"}]
[]
[null,"HGON_AC_CAL",null,"M3 Hormig.HM-20"]
[{"$nulls":3},"Hormig.HM-20\r\nBase de hormigón HM-20 para soleras y refuerzos de tuberías en calzadas y aceras, vibrado y curado, incluso parte proporcional de corte de juntas de diltación.\r\n"]
[{"$nulls":9},2.27,{"v":131.02,"d":"131.02 €"},{"v":297.42,"d":"297.42 €"}]
[]
[null,"RIEG_IMP ",null,"M2 De riego de imprimación."]
[{"$nulls":3},"De riego de imprimación.\r\nDe riego de imprimación de 1 Kg. de emulsión al 60% de betún, incluso barrido y limpieza previa de superficie existente, medida la superficie realmente regada, ejecutado según las diversas fases de obra.\r\n"]
[{"$nulls":9},115.66,{"v":1.06,"d":"1.06 €"},{"v":122.6,"d":"122.60 €"}]
[]
[null,"MBC_BASE_G ",null,"M2 Mezcla bituminosa AC22 Base G10 cm"]
[{"$nulls":3},"Mezcla bituminosa AC22 Base G10 cm\r\nPavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC22 BASE G, de 10 cm de espesor, en capa base, de árido calizo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":9},130.78,{"v":45.34,"d":"45.34 €"},{"v":5929.57,"d":"5,929.57 €"}]
[]
[null,"RIEG_AD ",null,"M2 Riego de adherencia"]
[{"$nulls":3},"Riego de adherencia\r\nDe riego de adherencia de 0,65  Kg. de  emulsión asfáltica al  60% de betún, que incluye fabricación,  suministro,  limpieza de superficie y extendido, medida la superficie realmente regada, ejecutado según las diversas fases de obra.\r\n"]
[{"$nulls":9},246.28,{"v":1.17,"d":"1.17 €"},{"v":288.15,"d":"288.15 €"}]
[]
[null,"ORD_MBC ",null,"M2 Mezcla bituminosa AC11 Surf D 5 cm"]
[{"$nulls":3},"Mezcla bituminosa AC11 Surf D 5 cm\r\nPavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC11 SURF D, de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 11 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":9},246.28,{"v":14.24,"d":"14.24 €"},{"v":3507.03,"d":"3,507.03 €"}]
[]
[null,"__CH367770",null,"M2 Pavimento granítico 58x38 y 58x19 cm, es"]
[{"$nulls":3},"Pavimento granítico 58x38 y 58x19 cm, espesor 5 cm\r\nDe  pavimento de losa de granito, con acabado abujardado y rectificado (color a definir por la Dirección Facultativa), formato 58x38 y 58x19, en bandas intercaladas con cenefas según indicaciones de Dirección Facultativa, con un espesor de 5 cm. hidrofugada en su totalidad y no es inferior a 1,5 cm, acabado superficial con bujarda mecánica, con las formas, pendientes y dibujos indicados por la Dirección de obra,  clase 3 (UNE 127197-1:2013),  incluso asiento de mortero de cemento 1:5 elaborado in situ con arena  silícea lavada, cortes si fuera necesario, juntas, acabado y limpieza superficial, medida la superficie realmente ejecutada. Se incluye la p.p. de formación de pasos de peatones con baldosa hidráulica de botones y direccional, según indicaciones de los planos de proyecto\r\n"]
[{"$nulls":9},13.13,{"v":108.6,"d":"108.60 €"},{"v":1425.92,"d":"1,425.92 €"}]
[]
[null,"__CH297502",null,"M Bordillo piedra granito 25 x 15 cm. flam"]
[{"$nulls":3},"Bordillo piedra granito 25 x 15 cm. flameado\r\nDe suministro y colocación de  bordillo de piedra de granito flameado para calzada de 25 x 15 cm., abujardado por dos caras, con  canto matado de 2 x 2 cm. y cantos redondeados en ángulos rectos, p.p. de formación de pasos de peatones y vados, según planos de proyecto, incluso cimientos de hormigón HM-20 de 35 x 23,5  cm., excavación,  encofrados, vibrado, nivelado, p.p. de cortes, recibido de  juntas con mortero y limpieza.\r\n"]
[{"$nulls":9},23.63,{"v":67.22,"d":"67.22 €"},{"v":1588.41,"d":"1,588.41 €"}]
[]
[null,"__OF007050",null,"UN Recrecido tapas existentes.< 30 cm."]
[{"$nulls":3},"Recrecido tapas existentes.< 30 cm.\r\nDe recrecido de tapas de registros y arquetas existentes, menores de 30 x 30 cm de diversos tamaños, incluso desmontaje y montaje de las mismas, así como  los materiales y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":81.06,"d":"81.06 €"},{"v":324.24,"d":"324.24 €"}]
[]
[null,"ZAR_CUNETA_30CM ",null,"M Contracinta hormig. 30 cm"]
[{"$nulls":3},"Contracinta hormig. 30 cm\r\nCuneta de hormigón \"in situ\" de 30 cm de ancho, de hormigón HA-25, junto bordillos de acera, con asiento de zahorra artificial tipo ZA20 y mallazo 20/20/5, de las dimensiones indicadas en planos, incluso p.p. de excavación, encofrado y desencofrado, pendientes, suministro de materiales y ejecución del acabado superficial.\r\n"]
[{"$nulls":9},23.63,{"v":28.69,"d":"28.69 €"},{"v":677.94,"d":"677.94 €"}]
[]
[null,"__B0005001",null,"M Marca vial refl. 15 cm. amarilla reflect"]
[{"$nulls":3},"Marca vial refl. 15 cm. amarilla reflectante\r\nDe marcaje y pintado de banda de 10 cm. con pintura convencional blanca reflectante.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":44.1,"d":"44.10"},{"v":3.14,"d":"3.14 €"},{"v":138.47,"d":"138.47 €"}]
[]
[null,"__B0001011",null,"UN Inscripc. sobre pavimento"]
[{"$nulls":3},"Inscripc. sobre pavimento\r\nDe  ejecución de señalización horizontal en rótulos, símbolos y palabras, con pintura termoplástica reflectante, incluso premarcaje, limpieza y barrido previo, señalización y protecciones.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":75.99,"d":"75.99 €"},{"v":38,"d":"38.00 €"}]
[]
[null,"__B0005010",null,"M2 Marca vial en pav. difer."]
[{"$nulls":3},"Marca vial en pav. difer.\r\nDe pintado de marca vial en cebreados, simbolos y textos con pintura blanca dos componentes, incluso premarcado.\r\n"]
[{"$nulls":9},5.91,{"v":11.57,"d":"11.57 €"},{"v":68.38,"d":"68.38 €"}]
[]
[null,"PILONA_FLEX ",null,"UN Pilona flexible alta resistencia"]
[{"$nulls":3},"Ud suministro y colocación de Pilona flexible de alta resistencia empotrada fija de la Adosa referencia PRESISTHN o similar en calidad y precio, totalmente instalada.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":97.75,"d":"97.75 €"},{"v":97.75,"d":"97.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACIÓN FECALES",{"$nulls":7},{"v":25641.61,"d":"25,641.61 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GESTIÓN DE RESIDUOS FECALES"]
[null,"GR_1",null,"UN Gestión de residuos"]
[{"$nulls":3},"Gestión de residuos\r\nDe gestión de residuos según anexo y presupuesto completo \r\nP.P. Pluviales según % PPTO x P.P. pluviales calle Puerto\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},0.29,{"v":44676.67,"d":"44,676.67 €"},{"v":12956.23,"d":"12,956.23 €"}]
[]
[null,"Ajuste GRCD fec.",null,"UN Ajuste mediciones fecales anejo Residuos"]
[{"$nulls":3},"Ajuste mediciones fecales anejo Residuos"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14.54,"d":"14.54 €"},{"v":14.54,"d":"14.54 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS FECALES",{"$nulls":7},{"v":12970.77,"d":"12,970.77 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONTROL DE CALIDAD FECALES"]
[null,"__CC5",null,"UN Control de Calidad"]
[{"$nulls":3},"Control de calidad según presupuesto del anejo.\r\nParte proporcional FECALES según % PPTO\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},0.29,{"v":7844.53,"d":"7,844.53 €"},{"v":2274.91,"d":"2,274.91 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONTROL DE CALIDAD FECALES",{"$nulls":7},{"v":2274.91,"d":"2,274.91 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD Y SALUD FECALES"]
[null,"__SS5",null,"UN Seguridad y Salud"]
[{"$nulls":3},"Seguridad y Salud según presupuesto del anejo.\r\nParte proporcional FECALES según % PPTO\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},0.29,{"v":19716.63,"d":"19,716.63 €"},{"v":5717.82,"d":"5,717.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SEGURIDAD Y SALUD FECALES",{"$nulls":7},{"v":5717.82,"d":"5,717.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACTUACIÓN FECALES ZONA PUERTO",{"$nulls":7},{"v":163684.72000000003,"d":"163,684.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":341423.06000000006,"d":"341,423.06 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":341423.06000000006,"d":"341,423.06 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"merged":[[6,2,6,9],[16,2,16,7],[18,4,18,5],[19,5,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","SANEAMIENTO RENOV LINEA PINASTEGI-PUERTO"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"ACTUACIÓN PLUVIALES ZONA PUERTO",{"$nulls":5},{"v":177738.3188,"d":"177,738.32 €"},{"v":0.52,"d":"52.00%"}]
[null,2,"ACTUACIÓN FECALES ZONA PUERTO",{"$nulls":5},{"v":163684.698,"d":"163,684.70 €"},{"v":0.48,"d":"48.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":341423.0168,"d":"341,423.02 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":71698.83,"d":"71,698.83 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":413121.850328,"d":"413,121.85 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}