{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":826,"n_cols":12,"rows_kept":826,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[21,3,21,7],[22,3,22,8],[29,3,29,7],[30,3,30,8],[57,3,57,7],[58,3,58,8],[71,3,71,7],[72,3,72,8],[81,3,81,7],[82,3,82,8],[95,3,95,7],[96,3,96,8],[107,3,107,7],[108,3,108,8],[117,3,117,8],[120,3,120,7],[121,3,121,8],[126,3,126,7],[127,3,127,8],[134,3,134,8],[137,3,137,7],[138,3,138,8],[145,3,145,7],[146,3,146,8],[153,3,153,7],[154,3,154,8],[161,3,161,8],[164,3,164,7],[165,3,165,8],[173,3,173,7],[174,3,174,8],[180,3,180,7],[181,3,181,8],[188,3,188,7],[189,3,189,8],[201,3,201,7],[202,3,202,8],[209,3,209,7],[210,3,210,8],[218,3,218,8],[220,3,220,8],[225,3,225,7],[226,3,226,8],[234,3,234,7],[235,3,235,8],[248,3,248,7],[249,3,249,8],[257,3,257,8],[259,3,259,8],[265,3,265,7],[266,3,266,8],[274,3,274,8],[277,3,277,7],[278,3,278,8],[283,3,283,7],[284,3,284,8],[289,3,289,7],[290,3,290,8],[295,3,295,7],[296,3,296,8],[301,3,301,7],[302,3,302,8],[307,3,307,8],[310,3,310,7],[311,3,311,8],[316,3,316,7],[317,3,317,8],[324,3,324,8],[327,3,327,7],[328,3,328,8],[333,3,333,8],[336,3,336,7],[337,3,337,8],[342,3,342,8],[345,3,345,7],[346,3,346,8],[355,3,355,8],[358,3,358,7],[359,3,359,8],[364,3,364,7],[365,3,365,8],[370,3,370,8],[373,3,373,7],[374,3,374,8],[379,3,379,8],[381,3,381,8],[385,3,385,7],[386,3,386,8],[391,3,391,7],[392,3,392,8],[400,3,400,7],[401,3,401,8],[406,3,406,8],[409,3,409,7],[410,3,410,8],[415,3,415,7],[416,3,416,8],[421,3,421,8],[423,3,423,8],[427,3,427,7],[428,3,428,8],[437,3,437,8],[440,3,440,7],[441,3,441,8],[446,3,446,8],[448,3,448,8],[452,3,452,7],[453,3,453,8],[463,3,463,7],[464,3,464,8],[470,3,470,8],[472,3,472,8],[474,3,474,8],[478,3,478,7],[479,3,479,8],[485,3,485,7],[486,3,486,8],[498,3,498,7],[499,3,499,8],[506,3,506,7],[507,3,507,8],[521,3,521,7],[522,3,522,8],[536,3,536,8],[541,3,541,7],[542,3,542,8],[558,3,558,7],[559,3,559,8],[568,3,568,8],[571,3,571,7],[572,3,572,8],[601,3,601,7],[602,3,602,8],[607,3,607,7],[608,3,608,8],[616,3,616,7],[617,3,617,8],[624,3,624,8],[627,3,627,7],[628,3,628,8],[655,3,655,7],[656,3,656,8],[669,3,669,7],[670,3,670,8],[679,3,679,7],[680,3,680,8],[685,3,685,8],[687,3,687,8],[691,3,691,7],[692,3,692,8],[697,3,697,7],[698,3,698,8],[703,3,703,7],[704,3,704,8],[709,3,709,7],[710,3,710,8],[715,3,715,7],[716,3,716,8],[721,3,721,7],[722,3,722,8],[727,3,727,7],[728,3,728,8],[733,3,733,7],[734,3,734,8],[739,3,739,7],[740,3,740,8],[745,3,745,7],[746,3,746,8],[751,3,751,7],[752,3,752,8],[757,3,757,7],[758,3,758,8],[763,3,763,7],[764,3,764,8],[769,3,769,8],[773,3,773,7],[774,3,774,8],[778,3,778,7],[779,3,779,8],[784,3,784,7],[785,3,785,8],[793,3,793,7],[794,3,794,8],[806,3,806,7],[807,3,807,8],[815,3,815,7],[816,3,816,8],[820,3,820,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOV. ABAST. Y SANEAM. TXINDOKI KALEA"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":30,"d":"30.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":1655.64,"d":"1,655.64 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":1613.08,"d":"1,613.08 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":84,"d":"84.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":32.5,"d":"32.50"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":75,"d":"75.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":90,"d":"90.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":44.4,"d":"44.40"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":78,"d":"78.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":93.6,"d":"93.60"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 1 y 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 3 y 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 5 y 6",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 2 - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 4 - PF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 6 - PU 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"   AF 3 - PF 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 4 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 5 - AF 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 6 - AF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":21.6,"d":"21.60"}]
[{"$nulls":3},"   AF 7 - PU 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   PU 2 - PU 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   PU 3 - PU 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":411.9,"d":"411.90"},{"v":10.94,"d":"10.94 €"},{"v":4506.19,"d":"4,506.19 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2 (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":84,"d":"84.00"},null,null,{"v":84,"d":"84.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3 (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,null,{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3 (Cruce carretera)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5 (Acceso Orkli)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 5 - PF 6 (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   PF 5 - PF 6 (Cruce carretera)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   PU 4 - PU 5 (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   PU 4 - PU 5 (Cruce carretera)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":162.6,"d":"162.60"},{"v":5.47,"d":"5.47 €"},{"v":889.42,"d":"889.42 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3 (Cruce carretera)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5 (Acceso Orkli)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 5 - PF 6 (Cruce carretera)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   PU 4 - PU 5 (Cruce carretera)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":11.2,"d":"11.20"},{"v":8.18,"d":"8.18 €"},{"v":91.62,"d":"91.62 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2 (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":84,"d":"84.00"},null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":58.8,"d":"58.80"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3 (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":45.5,"d":"45.50"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3 (Cruce carretera)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5 (Acceso Orkli)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":49.2,"d":"49.20"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 5 - PF 6 (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   PF 5 - PF 6 (Cruce carretera)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":14.4,"d":"14.40"}]
[{"$nulls":3},"   PU 3 - PU 4 (Bidegorri)",null,{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   PU 3 - PU 4 (Cruce carretera)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":14.4,"d":"14.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":200.1,"d":"200.10"},{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":2249.12,"d":"2,249.12 €"}]
[]
[null,"FRE_PAV_ASF",null,"M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO"]
[{"$nulls":3},"Fresado de pavimento asfáltico bituminoso, mediante fresadora, en un espesor mínimo de 5 centímetros, y posterior barrido y limpieza de la zona fresada, incluso precortes, medios auxiliares necesarios, carga y transporte del material fresado a vertedero autorizado y cánon de vertido, preparada la superficie para recibir la nueva capa de rodadura."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3 (Cruce carretera)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 5 - PF 6",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"   PU 3 - PU 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"AFECCION BIDEGORRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2 (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":84,"d":"84.00"},null,1.35,{"v":113.4,"d":"113.40"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3 (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,1.35,87.75]
[{"$nulls":9},275.15,{"v":7.18,"d":"7.18 €"},{"v":1975.58,"d":"1,975.58 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3 (Cruce carretera)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,null,{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5 (Acceso Orkli)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,null,{"v":82,"d":"82.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 5 - PF 6 (Cruce carretera)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"   PU 3 - PU 4 (Cruce carretera)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":156,"d":"156.00"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":241.8,"d":"241.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":13222.449999999999,"d":"13,222.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_ZJAR_-1.5",null,"M3 EXC. ZANJA HASTA 1,5 m EN ROCA"]
[{"$nulls":3},"Excavación en zanjas o pozos hasta 1,50 m de profundidad con medios mecánicos en roca, medido sobre perfil, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3 (Cruce carretera)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":0.8,"d":"0.80"},4.16]
[{"$nulls":9},4.16,{"v":36.41,"d":"36.41 €"},{"v":151.47,"d":"151.47 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":1700.16,"d":"1,700.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":1851.63,"d":"1,851.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":3743.46,"d":"3,743.46 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":1070,"d":"1,070.00 €"}]
[]
[null,"ENTIB_CAJON",null,"M2 ENTIBACION CAJON ESTANDAR"]
[{"$nulls":3},"Entibación totalmente cuajada en pozos y zanjas, mediante cajones tipo Robust Box, incluso parte proporcional de cabeceros, arriostramientos, codales y desentibado. Medida la superficie en contacto con el terreno."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 5 - PF 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":2.2,"d":"2.20"},null,{"v":30.8,"d":"30.80"}]
[{"$nulls":3},"   PF 6 - PU 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2.2,"d":"2.20"},null,{"v":6.6,"d":"6.60"}]
[{"$nulls":3},"   PU 3 - PU 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},{"v":2.2,"d":"2.20"},null,{"v":41.8,"d":"41.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":79.2,"d":"79.20"},{"v":13.74,"d":"13.74 €"},{"v":1088.21,"d":"1,088.21 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":5901.67,"d":"5,901.67 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":84,"d":"84.00"},null,null,{"v":84,"d":"84.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":140,"d":"140.00"},null,null,{"v":140,"d":"140.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"},null,null,{"v":37,"d":"37.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":78,"d":"78.00"},null,null,{"v":78,"d":"78.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":339,"d":"339.00"},{"v":32.41,"d":"32.41 €"},{"v":10986.99,"d":"10,986.99 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3 (Cruce carretera)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,null,{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5 (Acceso Orkli)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,null,{"v":41,"d":"41.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":54,"d":"54.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":2118.42,"d":"2,118.42 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 1 y 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 3 y 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 5 y 6",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":32,"d":"32.00"},{"v":19.53,"d":"19.53 €"},{"v":624.96,"d":"624.96 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 4 - PF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 5 - AF 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 6 - AF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"},null,null,{"v":27,"d":"27.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 7 - PU 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   PU 2 - PU 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":53.33,"d":"53.33 €"},{"v":3626.44,"d":"3,626.44 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms de HM-20, recubrimiento con arena según detalle de zanja tipo, cinta señalizadora, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 5 - PF 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 6 - PU 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   PU 3 - PU 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,null,{"v":19,"d":"19.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":101.77,"d":"101.77 €"},{"v":3663.72,"d":"3,663.72 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_ACOM",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de saneamiento en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 2 - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 3 - PF 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 4 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":31.36,"d":"31.36 €"},{"v":658.56,"d":"658.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":21679.09,"d":"21,679.09 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":42654.84,"d":"42,654.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ400",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 400 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 400 mm. de diámetro y espesor de 9,80 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 4 - PF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 5 - PF 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 6 - PU 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":28,"d":"28.00"},{"v":61.45,"d":"61.45 €"},{"v":1720.6,"d":"1,720.60 €"}]
[]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 3 - PF 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 4 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 6 - AF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"},null,null,{"v":27,"d":"27.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 7 - PU 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   PU 2 - PU 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   PU 3 - PU 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,null,{"v":19,"d":"19.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":3020.71,"d":"3,020.71 €"}]
[]
[null,"PVC TØ250",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 2 - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 5 - AF 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"AFECCION SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":68,"d":"68.00"},null,null,{"v":68,"d":"68.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":88,"d":"88.00"},{"v":29.39,"d":"29.39 €"},{"v":2586.32,"d":"2,586.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":7327.629999999999,"d":"7,327.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":7327.629999999999,"d":"7,327.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":84,"d":"84.00"},null,null,{"v":84,"d":"84.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":153,"d":"153.00"},null,null,{"v":153,"d":"153.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"},null,null,{"v":37,"d":"37.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":119,"d":"119.00"},null,null,{"v":119,"d":"119.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":393,"d":"393.00"},{"v":34.39,"d":"34.39 €"},{"v":13515.27,"d":"13,515.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":13515.27,"d":"13,515.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_90_Ø100",null,"UN CODO FD EE 90º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 90º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":522.04,"d":"522.04 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø100",null,"UN CODO FD EE 45º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":522.04,"d":"522.04 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø100",null,"UN CODO FD EE 22º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":1044.08,"d":"1,044.08 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø100",null,"UN CODO FD EE 11º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":12,"d":"12.00"},{"$nulls":3},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":1566.12,"d":"1,566.12 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø100",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":93.49,"d":"93.49 €"},{"v":93.49,"d":"93.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":3747.7699999999995,"d":"3,747.77 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_150X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":163.57,"d":"163.57 €"},{"v":163.57,"d":"163.57 €"}]
[]
[null,"T_BBB_100X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":107.62,"d":"107.62 €"},{"v":538.1,"d":"538.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":701.6700000000001,"d":"701.67 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_100",null,"UN CONO RED. BB 100"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 100 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":68.65,"d":"68.65 €"},{"v":68.65,"d":"68.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":68.65,"d":"68.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS"]
[null,"BRØ100",null,"UN BRIDA ROSCADA Ø100"]
[{"$nulls":3},"Brida roscada de funfición dúctil de diámetro 100 mm. con salida roscada de diámetro según proyecto., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38.64,"d":"38.64 €"},{"v":38.64,"d":"38.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS",{"$nulls":7},{"v":38.64,"d":"38.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":81.64,"d":"81.64 €"},{"v":1142.96,"d":"1,142.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":1142.96,"d":"1,142.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø100 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø100 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 100 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":114.85,"d":"114.85 €"},{"v":114.85,"d":"114.85 €"}]
[]
[null,"BB Ø100 L200",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø100 LONG. 200 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 100 mm. y longitud 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":78.92,"d":"78.92 €"},{"v":78.92,"d":"78.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":193.76999999999998,"d":"193.77 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":22.92,"d":"22.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":19431.649999999998,"d":"19,431.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 90",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 90 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 90 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 1 y 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":12.26,"d":"12.26 €"},{"v":245.2,"d":"245.20 €"}]
[]
[null,"PEAD 75",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 75 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 75 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 5 y 6",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   BY-PASS: NUDO 1 - Ac 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":234,"d":"234.00"},null,null,{"v":234,"d":"234.00"}]
[{"$nulls":3},"   BY-PASS: NUDO 3 - Ac 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":158,"d":"158.00"},null,null,{"v":158,"d":"158.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":400,"d":"400.00"},{"v":8.45,"d":"8.45 €"},{"v":3380,"d":"3,380.00 €"}]
[]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 3 y 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":24.24,"d":"24.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":3649.4399999999996,"d":"3,649.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10.55,"d":"10.55 €"},{"v":10.55,"d":"10.55 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.07,"d":"6.07 €"},{"v":6.07,"d":"6.07 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":16.62,"d":"16.62 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":3666.0599999999995,"d":"3,666.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":200.28,"d":"200.28 €"},{"v":2403.36,"d":"2,403.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":2403.36,"d":"2,403.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)"]
[null,"VENT_Ø50",null,"UN VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø50"]
[{"$nulls":3},"Ventosa automática trifuncional de cuerpo compacto, Ø50 y PN 16, cuerpo y tapa de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y mecanismos interiores de acero inoxidable,  incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":475.13,"d":"475.13 €"},{"v":475.13,"d":"475.13 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)",{"$nulls":7},{"v":475.13,"d":"475.13 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":2878.4900000000002,"d":"2,878.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_100",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 100"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":610.24,"d":"610.24 €"},{"v":3661.44,"d":"3,661.44 €"}]
[]
[null,"ACOM_BYPASS_TIPO II",null,"UN ACOM. SOBRE BYPASS TUB. PEAD 90_32"]
[{"$nulls":3},"Conexión de tubería provisional de abasteciminto de PEAD PN16 de diámetro variable entre 90 y 32 mm., con la acometida existente, mediante TE o collarín de derivación, válvula de bola de diámetro similar al de la acometida existente, totalmente rematado y protegido, incluso p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - Ac 5",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - Ac 7",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":420,"d":"420.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":4081.44,"d":"4,081.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":4081.44,"d":"4,081.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":30057.64,"d":"30,057.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PU 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PU 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":403.28,"d":"403.28 €"}]
[]
[null,"ARQ_40_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40x40 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":1625.64,"d":"1,625.64 €"}]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":876.27,"d":"876.27 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PU 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PU 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PU 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":8630.1,"d":"8,630.10 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":17,"d":"17.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":1134.24,"d":"1,134.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":12669.53,"d":"12,669.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_AD",null,"M2 RIEGO DE ADHERENCIA"]
[{"$nulls":3},"Riego de adherencia con emulsión asfáltica, incluso barrido de la superficie.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2 (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":84,"d":"84.00"},null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":58.8,"d":"58.80"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3 (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":45.5,"d":"45.50"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3 (Cruce carretera)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":39,"d":"39.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5 (Acceso Orkli)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":49.2,"d":"49.20"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 5 - PF 6 (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   PF 5 - PF 6 (Cruce carretera)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":38.4,"d":"38.40"}]
[{"$nulls":3},"   PU 3 - PU 4 (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   PU 3 - PU 4 (Cruce carretera)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":38.4,"d":"38.40"}]
[{"$nulls":3},"AFECCION BIDEGORRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2 (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":84,"d":"84.00"},null,1.35,{"v":113.4,"d":"113.40"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3 (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,1.35,87.75]
[{"$nulls":9},475.25,{"v":2.02,"d":"2.02 €"},{"v":960.01,"d":"960.01 €"}]
[]
[null,"MBC_AC12_SURF_S_5",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE AC12 SURF S 5"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC12 SURF S (antiguo S-12), de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 12 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3 (Cruce carretera)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":39,"d":"39.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5 (Acceso Orkli)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":49.2,"d":"49.20"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 5 - PF 6 (Cruce carretera)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":38.4,"d":"38.40"}]
[{"$nulls":3},"   PU 3 - PU 4 (Cruce carretera)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":38.4,"d":"38.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":165,"d":"165.00"},{"v":22.4,"d":"22.40 €"},{"v":3696,"d":"3,696.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":4656.01,"d":"4,656.01 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 15",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 15 CM EN ZANJA ACERA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 15 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo acera, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":84,"d":"84.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":100.8,"d":"100.80"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":78,"d":"78.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":75,"d":"75.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":90,"d":"90.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":44.4,"d":"44.40"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":78,"d":"78.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":93.6,"d":"93.60"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 1 y 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 3 y 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 5 y 6",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 2 - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 4 - PF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 5 - PF 6  (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 6 - PU 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"   AF 3 - PF 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 4 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 5 - AF 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 6 - AF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":21.6,"d":"21.60"}]
[{"$nulls":3},"   AF 7 - PU 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   PU 3 - PU 4 (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   PU 2 - PU 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   PU 4 - PU 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":520.6,"d":"520.60"},{"v":25.84,"d":"25.84 €"},{"v":13452.3,"d":"13,452.30 €"}]
[]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5 (Acceso Orkli)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":49.2,"d":"49.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":49.2,"d":"49.20"},{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":1694.94,"d":"1,694.94 €"}]
[]
[null,"HGON SOL 35",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 35 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 35 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3 (Cruce carretera)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 5 - PF 6 (Cruce carretera)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":14.4,"d":"14.40"}]
[{"$nulls":3},"   PU 3 - PU 4 (Cruce carretera)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":14.4,"d":"14.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":41.8,"d":"41.80"},{"v":60.29,"d":"60.29 €"},{"v":2520.12,"d":"2,520.12 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION - REFUERZOS Y ANCLAJES",{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},15.36]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION - REFUERZOS Y ANCLAJES",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},6.14]
[{"$nulls":9},{"v":21.5,"d":"21.50"},{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":2557.43,"d":"2,557.43 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":20224.79,"d":"20,224.79 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":84,"d":"84.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":32.5,"d":"32.50"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":75,"d":"75.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":90,"d":"90.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":44.4,"d":"44.40"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":78,"d":"78.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":93.6,"d":"93.60"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 1 y 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 3 y 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   Acometida 5 y 6",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 1 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 1 - PF 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 2 - PF 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 4 - PF 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 6 - PU 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"   AF 3 - PF 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 4 - PF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 5 - AF 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF 6 - AF 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":21.6,"d":"21.60"}]
[{"$nulls":3},"   AF 7 - PU 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   PU 2 - PU 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   PU 3 - PU 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP 1 - PP 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":411.9,"d":"411.90"},{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":16624.28,"d":"16,624.28 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2 (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":84,"d":"84.00"},null,null,{"v":84,"d":"84.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3 (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,null,{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3 (Cruce carretera)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5 (Acceso Orkli)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 5 - PF 6 (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   PF 5 - PF 6 (Cruce carretera)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   PU 4 - PU 5 (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   PU 4 - PU 5 (Cruce carretera)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":162.6,"d":"162.60"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":5032.47,"d":"5,032.47 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3 (Cruce carretera)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5 (Acceso Orkli)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 5 - PF 6 (Cruce carretera)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   PU 4 - PU 5 (Cruce carretera)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":11.2,"d":"11.20"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":219.52,"d":"219.52 €"}]
[]
[null,"REP OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Unidad de reposición varia de obra civil, para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO + SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":60,"d":"60.00"},{"$nulls":3},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":6000,"d":"6,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":27876.27,"d":"27,876.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":52757.07000000001,"d":"52,757.07 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO + SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":157.8,"d":"157.80"},null,null,{"v":157.8,"d":"157.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":157.8,"d":"157.80"},{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":2052.98,"d":"2,052.98 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO + SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},29.45,null,null,29.45]
[{"$nulls":9},29.45,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":665.86,"d":"665.86 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO + SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.99,null,null,0.99]
[{"$nulls":9},0.99,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":30.63,"d":"30.63 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO + SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.74,null,null,0.74]
[{"$nulls":9},0.74,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":79.25,"d":"79.25 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO + SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.19,null,null,1.19]
[{"$nulls":9},1.19,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":127.45,"d":"127.45 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO + SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},61.78,null,null,61.78]
[{"$nulls":9},61.78,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":1911.47,"d":"1,911.47 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO + SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},4.95,null,null,4.95]
[{"$nulls":9},4.95,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO + SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},494.64,null,null,494.64]
[{"$nulls":9},494.64,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":11183.81,"d":"11,183.81 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO + SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},26.38,null,null,26.38]
[{"$nulls":9},26.38,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":816.2,"d":"816.20 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO + SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.59,null,null,0.59]
[{"$nulls":9},0.59,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":21.06,"d":"21.06 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO + SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.45,null,null,0.45]
[{"$nulls":9},0.45,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":29.7,"d":"29.70 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO + SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.16,null,null,0.16]
[{"$nulls":9},0.16,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":52.8,"d":"52.80 €"}]
[]
[null,"LER_170603_170605",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.06.03* Y 17.06.05 MA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.06.03* Y 17.06.05 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO + SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},3.08,null,null,3.08]
[{"$nulls":9},3.08,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":1016.4,"d":"1,016.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":17987.610000000004,"d":"17,987.61 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD y SALUD",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4500,"d":"4,500.00 €"},{"v":4500,"d":"4,500.00 €"}]
[]
[null,"PLAN_DESAM",null,"UN ELABORACION PLAN DE DESAMIANTADO"]
[{"$nulls":3},"Elaboración y presentación de Plan de Desamiantado ante la entidad competente."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"JORN_RET_FC",null,"UN JORNADA DE RETIRADA DE FC"]
[{"$nulls":3},"Jornada de retirada de elementos de fibrocemento, incluido desplazamiento de equipos, según las indicaciones del correspondiente Plan de Desamiantado, incluido parte proporcional de gestión."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":650,"d":"650.00 €"},{"v":5200,"d":"5,200.00 €"}]
[]
[null,"MBC_SURFD_ROJO_5",null,"M2 M2 MBC AC11 SURF 50/70 D OFITA ROJO 5 CM"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC11 SURF 50/70 D ofitico ROJO, de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 11 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2 (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":84,"d":"84.00"},null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":58.8,"d":"58.80"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3 (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":45.5,"d":"45.50"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO - FECAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF 5 - PF 6 (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   PU 3 - PU 4 (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"AFECCION BIDEGORRI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2 (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":84,"d":"84.00"},null,1.35,{"v":113.4,"d":"113.40"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3 (Bidegorri)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,1.35,87.75]
[{"$nulls":9},310.25,{"v":33.9,"d":"33.90 €"},{"v":10517.48,"d":"10,517.48 €"}]
[]
[null,"RET_FC_100",null,"M RETIRADA Y TRANSPORTE TUBERIA FC DN 100"]
[{"$nulls":3},"Retirada y transporte de tubería de fibrocemento Ø 100 mm., según el correspondiente Plan de Desamiantado."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":84,"d":"84.00"},null,null,{"v":84,"d":"84.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":140,"d":"140.00"},null,null,{"v":140,"d":"140.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"},null,null,{"v":37,"d":"37.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":78,"d":"78.00"},null,null,{"v":78,"d":"78.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":339,"d":"339.00"},{"v":16.92,"d":"16.92 €"},{"v":5735.88,"d":"5,735.88 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"SEÑALIZACION y DESVIOS",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2700,"d":"2,700.00 €"},{"v":2700,"d":"2,700.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":29153.36,"d":"29,153.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":192607.68,"d":"192,607.68 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":192607.68,"d":"192,607.68 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOV. ABAST. Y SANEAM. TXINDOKI KALEA"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":42654.8286,"d":"42,654.83 €"},{"v":0.22,"d":"22.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":7327.63,"d":"7,327.63 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":30057.64,"d":"30,057.64 €"},{"v":0.16,"d":"16.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":12669.53,"d":"12,669.53 €"},{"v":0.07,"d":"7.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":52757.07,"d":"52,757.07 €"},{"v":0.27,"d":"27.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":17987.6199,"d":"17,987.62 €"},{"v":0.09,"d":"9.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":29153.355,"d":"29,153.36 €"},{"v":0.15,"d":"15.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":192607.6735,"d":"192,607.67 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":40447.61,"d":"40,447.61 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":233055.284935,"d":"233,055.28 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}