{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":795,"n_cols":12,"rows_kept":795,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[23,3,23,7],[24,3,24,8],[33,3,33,7],[34,3,34,8],[59,3,59,7],[60,3,60,8],[66,3,66,7],[67,3,67,8],[72,3,72,7],[73,3,73,8],[80,3,80,8],[83,3,83,7],[84,3,84,8],[93,3,93,8],[96,3,96,7],[97,3,97,8],[110,3,110,7],[111,3,111,8],[120,3,120,8],[123,3,123,7],[124,3,124,8],[133,3,133,7],[134,3,134,8],[141,3,141,7],[142,3,142,8],[148,3,148,7],[149,3,149,8],[162,3,162,7],[163,3,163,8],[187,3,187,8],[189,3,189,8],[194,3,194,7],[195,3,195,8],[201,3,201,7],[202,3,202,8],[223,3,223,7],[224,3,224,8],[236,3,236,8],[238,3,238,8],[244,3,244,7],[245,3,245,8],[252,3,252,7],[253,3,253,8],[260,3,260,8],[263,3,263,7],[264,3,264,8],[269,3,269,7],[270,3,270,8],[276,3,276,7],[277,3,277,8],[282,3,282,7],[283,3,283,8],[288,3,288,7],[289,3,289,8],[294,3,294,7],[295,3,295,8],[300,3,300,7],[301,3,301,8],[306,3,306,7],[307,3,307,8],[313,3,313,7],[314,3,314,8],[320,3,320,7],[321,3,321,8],[326,3,326,7],[327,3,327,8],[332,3,332,7],[333,3,333,8],[339,3,339,8],[342,3,342,7],[343,3,343,8],[350,3,350,7],[351,3,351,8],[359,3,359,8],[362,3,362,7],[363,3,363,8],[368,3,368,8],[371,3,371,7],[372,3,372,8],[378,3,378,8],[381,3,381,7],[382,3,382,8],[389,3,389,7],[390,3,390,8],[400,3,400,8],[403,3,403,7],[404,3,404,8],[410,3,410,7],[411,3,411,8],[417,3,417,7],[418,3,418,8],[423,3,423,8],[426,3,426,7],[427,3,427,8],[432,3,432,7],[433,3,433,8],[438,3,438,8],[440,3,440,8],[444,3,444,7],[445,3,445,8],[451,3,451,7],[452,3,452,8],[457,3,457,8],[459,3,459,8],[463,3,463,7],[464,3,464,8],[471,3,471,7],[472,3,472,8],[481,3,481,8],[483,3,483,8],[487,3,487,7],[488,3,488,8],[493,3,493,7],[494,3,494,8],[499,3,499,7],[500,3,500,8],[505,3,505,8],[507,3,507,8],[509,3,509,8],[513,3,513,7],[514,3,514,8],[519,3,519,7],[520,3,520,8],[527,3,527,7],[528,3,528,8],[533,3,533,7],[534,3,534,8],[544,3,544,7],[545,3,545,8],[550,3,550,8],[555,3,555,7],[556,3,556,8],[563,3,563,7],[564,3,564,8],[571,3,571,7],[572,3,572,8],[578,3,578,8],[581,3,581,7],[582,3,582,8],[607,3,607,7],[608,3,608,8],[615,3,615,7],[616,3,616,8],[625,3,625,7],[626,3,626,8],[634,3,634,8],[637,3,637,7],[638,3,638,8],[663,3,663,7],[664,3,664,8],[670,3,670,7],[671,3,671,8],[676,3,676,7],[677,3,677,8],[686,3,686,8],[688,3,688,8],[692,3,692,7],[693,3,693,8],[697,3,697,7],[698,3,698,8],[702,3,702,7],[703,3,703,8],[707,3,707,7],[708,3,708,8],[712,3,712,7],[713,3,713,8],[717,3,717,7],[718,3,718,8],[722,3,722,7],[723,3,723,8],[727,3,727,7],[728,3,728,8],[732,3,732,7],[733,3,733,8],[737,3,737,7],[738,3,738,8],[742,3,742,7],[743,3,743,8],[747,3,747,7],[748,3,748,8],[752,3,752,7],[753,3,753,8],[757,3,757,8],[761,3,761,7],[762,3,762,8],[766,3,766,7],[767,3,767,8],[772,3,772,7],[773,3,773,8],[778,3,778,7],[779,3,779,8],[784,3,784,7],[785,3,785,8],[789,3,789,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"ZELAI ONDO PLAZA SANEAMENDU+UR HORNIDURA"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL - ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":35.83,"d":"35.83 €"},{"v":859.92,"d":"859.92 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL - ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":104.74,"d":"104.74 €"},{"v":837.92,"d":"837.92 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":51.8,"d":"51.80"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},62.16]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19.6,"d":"19.60"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},23.52]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9.8,"d":"9.80"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9.8,"d":"9.80"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":71.1,"d":"71.10"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":71.1,"d":"71.10"}]
[{"$nulls":3},"   Acom 1-4",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":12.8,"d":"12.80"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF1 - AF4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15.3,"d":"15.30"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15.3,"d":"15.30"}]
[{"$nulls":3},"   AF4 - PF1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41.8,"d":"41.80"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41.8,"d":"41.80"}]
[{"$nulls":3},"   AcF1 - AF5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.4,"d":"4.40"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.4,"d":"4.40"}]
[{"$nulls":3},"   AF10 - PF1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30.2,"d":"30.20"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},24.16]
[{"$nulls":3},"   Prevision 15%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13.2,"d":"13.20"},null,null,{"v":13.2,"d":"13.20"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL - ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Sum.1 - AP1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20.3,"d":"20.30"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20.3,"d":"20.30"}]
[{"$nulls":3},"   Sum.5 - AP1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.6,"d":"5.60"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.6,"d":"5.60"}]
[{"$nulls":3},"   Ac. Sum.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   Ac. Sum.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.6,"d":"3.60"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},2.88]
[{"$nulls":3},"   Ac. Sum.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.9,"d":"2.90"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},2.32]
[{"$nulls":3},"   Ac. AP1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.8,"d":"2.80"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},2.24]
[{"$nulls":3},"   Prevision 15%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.4,"d":"5.40"},null,null,{"v":5.4,"d":"5.40"}]
[{"$nulls":9},339.78,{"v":10.42,"d":"10.42 €"},{"v":3540.51,"d":"3,540.51 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":5.21,"d":"5.21 €"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":7.44,"d":"7.44 €"},{"v":14.88,"d":"14.88 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7.1,"d":"7.10"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7.1,"d":"7.10"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"},null,null,{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":17.1,"d":"17.10"},{"v":10.22,"d":"10.22 €"},{"v":174.76,"d":"174.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":5450.910000000001,"d":"5,450.91 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL - ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":971.52,"d":"971.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":971.52,"d":"971.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL - ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":254.66,"d":"254.66 €"},{"v":3565.24,"d":"3,565.24 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":14,"d":"14.00"},{"$nulls":3},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL - ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":23,"d":"23.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":2461,"d":"2,461.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":6026.24,"d":"6,026.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":51.8,"d":"51.80"},null,null,{"v":51.8,"d":"51.80"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19.6,"d":"19.60"},null,null,{"v":19.6,"d":"19.60"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9.8,"d":"9.80"},null,null,{"v":9.8,"d":"9.80"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":71.1,"d":"71.10"},null,null,{"v":71.1,"d":"71.10"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15.4,"d":"15.40"},null,null,{"v":15.4,"d":"15.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":167.7,"d":"167.70"},{"v":30.29,"d":"30.29 €"},{"v":5079.63,"d":"5,079.63 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7.1,"d":"7.10"},null,null,{"v":7.1,"d":"7.10"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":15.6,"d":"15.60"},{"v":34.11,"d":"34.11 €"},{"v":532.12,"d":"532.12 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom 1-4",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"},null,null,{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":17.6,"d":"17.60"},{"v":17.76,"d":"17.76 €"},{"v":312.58,"d":"312.58 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF1 - AF4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15.3,"d":"15.30"},null,null,{"v":15.3,"d":"15.30"}]
[{"$nulls":3},"   AF4 - PF1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41.8,"d":"41.80"},null,null,{"v":41.8,"d":"41.80"}]
[{"$nulls":3},"   AcF1 - AF5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.4,"d":"4.40"},null,null,{"v":4.4,"d":"4.40"}]
[{"$nulls":3},"   AF10 - PF1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"},null,null,{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.4,"d":"6.40"},null,null,{"v":6.4,"d":"6.40"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL - ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Sum.1 - AP1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20.3,"d":"20.30"},null,null,{"v":20.3,"d":"20.30"}]
[{"$nulls":3},"   Sum.5 - AP1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.6,"d":"5.60"},null,null,{"v":5.6,"d":"5.60"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,{"v":2.6,"d":"2.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":98.8,"d":"98.80"},{"v":49.84,"d":"49.84 €"},{"v":4924.19,"d":"4,924.19 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_ACOM",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de saneamiento en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"},null,null,{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"   AF2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"},null,null,{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"   AF3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.9,"d":"1.90"},null,null,{"v":1.9,"d":"1.90"}]
[{"$nulls":3},"   AF3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.7,"d":"1.70"},null,null,{"v":1.7,"d":"1.70"}]
[{"$nulls":3},"   AF4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.2,"d":"3.20"},null,null,{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"   AF4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.8,"d":"2.80"},null,null,{"v":2.8,"d":"2.80"}]
[{"$nulls":3},"   AF6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.1,"d":"2.10"},null,null,{"v":2.1,"d":"2.10"}]
[{"$nulls":3},"   AF7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.9,"d":"1.90"},null,null,{"v":1.9,"d":"1.90"}]
[{"$nulls":3},"   AF9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.4,"d":"3.40"},null,null,{"v":3.4,"d":"3.40"}]
[{"$nulls":3},"   AF9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.6,"d":"4.60"},null,null,{"v":4.6,"d":"4.60"}]
[{"$nulls":3},"   AF10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   AF10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.2,"d":"2.20"},null,null,{"v":2.2,"d":"2.20"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 20%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.4,"d":"6.40"},null,null,{"v":6.4,"d":"6.40"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL - ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac. Sum.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac. Sum.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.6,"d":"3.60"},null,null,{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"   Ac. Sum.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.9,"d":"2.90"},null,null,{"v":2.9,"d":"2.90"}]
[{"$nulls":3},"   Ac. AP1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.8,"d":"2.80"},null,null,{"v":2.8,"d":"2.80"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 20%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,{"v":2.6,"d":"2.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":51.5,"d":"51.50"},{"v":28.51,"d":"28.51 €"},{"v":1468.27,"d":"1,468.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":12316.79,"d":"12,316.79 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":24765.46,"d":"24,765.46 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF4 - PF1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41.8,"d":"41.80"},null,null,{"v":41.8,"d":"41.80"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.2,"d":"4.20"},null,null,{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":46,"d":"46.00"},{"v":37.36,"d":"37.36 €"},{"v":1718.56,"d":"1,718.56 €"}]
[]
[null,"PVC TØ250",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF1 - AF4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15.3,"d":"15.30"},null,null,{"v":15.3,"d":"15.30"}]
[{"$nulls":3},"   AcF1 - AF5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.4,"d":"4.40"},null,null,{"v":4.4,"d":"4.40"}]
[{"$nulls":3},"   AF10 - PF1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"},null,null,{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   AF1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"},null,null,{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"   AF2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"},null,null,{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"   AF3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.9,"d":"1.90"},null,null,{"v":1.9,"d":"1.90"}]
[{"$nulls":3},"   AF3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.7,"d":"1.70"},null,null,{"v":1.7,"d":"1.70"}]
[{"$nulls":3},"   AF4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.2,"d":"3.20"},null,null,{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"   AF4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.8,"d":"2.80"},null,null,{"v":2.8,"d":"2.80"}]
[{"$nulls":3},"   AF6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.1,"d":"2.10"},null,null,{"v":2.1,"d":"2.10"}]
[{"$nulls":3},"   AF7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.9,"d":"1.90"},null,null,{"v":1.9,"d":"1.90"}]
[{"$nulls":3},"   AF9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.4,"d":"3.40"},null,null,{"v":3.4,"d":"3.40"}]
[{"$nulls":3},"   AF9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.6,"d":"4.60"},null,null,{"v":4.6,"d":"4.60"}]
[{"$nulls":3},"   AF10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"   AF10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.2,"d":"2.20"},null,null,{"v":2.2,"d":"2.20"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 15%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.9,"d":"12.90"},null,null,{"v":12.9,"d":"12.90"}]
[{"$nulls":9},{"v":65.2,"d":"65.20"},{"v":29.39,"d":"29.39 €"},{"v":1916.23,"d":"1,916.23 €"}]
[]
[null,"PVC TØ200",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 200 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 200 mm. de diámetro y espesor de 4,9 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL - ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Sum.1 - AP1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20.3,"d":"20.30"},null,null,{"v":20.3,"d":"20.30"}]
[{"$nulls":3},"   Sum.5 - AP1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.6,"d":"5.60"},null,null,{"v":5.6,"d":"5.60"}]
[{"$nulls":3},"   Ac. Sum.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Ac. Sum.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.6,"d":"3.60"},null,null,{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"   Ac. Sum.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.9,"d":"2.90"},null,null,{"v":2.9,"d":"2.90"}]
[{"$nulls":3},"   Ac. AP1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.8,"d":"2.80"},null,null,{"v":2.8,"d":"2.80"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,{"v":2.6,"d":"2.60"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision acometidas 20%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,{"v":2.6,"d":"2.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":43.4,"d":"43.40"},{"v":21.9,"d":"21.90 €"},{"v":950.46,"d":"950.46 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":4585.25,"d":"4,585.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":4585.25,"d":"4,585.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø300",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 300"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 300 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":51.8,"d":"51.80"},null,null,{"v":51.8,"d":"51.80"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26.6,"d":"26.60"},null,null,{"v":26.6,"d":"26.60"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7.9,"d":"7.90"},null,null,{"v":7.9,"d":"7.90"}]
[{"$nulls":9},{"v":86.3,"d":"86.30"},{"v":86.58,"d":"86.58 €"},{"v":7471.85,"d":"7,471.85 €"}]
[]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16.9,"d":"16.90"},null,null,{"v":16.9,"d":"16.90"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":71.1,"d":"71.10"},null,null,{"v":71.1,"d":"71.10"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9.2,"d":"9.20"},null,null,{"v":9.2,"d":"9.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":97.2,"d":"97.20"},{"v":32.76,"d":"32.76 €"},{"v":3184.27,"d":"3,184.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":10656.12,"d":"10,656.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_90_Ø300",null,"UN CODO FD EE 90º Ø 300"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 90º y de diámetro 300 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":542.79,"d":"542.79 €"},{"v":542.79,"d":"542.79 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø300",null,"UN CODO FD EE 22º Ø 300"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 300 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 3",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":537.99,"d":"537.99 €"},{"v":4303.92,"d":"4,303.92 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø300",null,"UN CODO FD EE 11º Ø 300"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 300 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":537.99,"d":"537.99 €"},{"v":2151.96,"d":"2,151.96 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø300",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø300"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 300 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":534.65,"d":"534.65 €"},{"v":534.65,"d":"534.65 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø300",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø300"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 300 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":518.99,"d":"518.99 €"},{"v":518.99,"d":"518.99 €"}]
[]
[null,"C_BB_22_Ø300",null,"UN CODO FD BB 22 º 30'  Ø300"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 22º y de diámetro 300 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":479.38,"d":"479.38 €"},{"v":479.38,"d":"479.38 €"}]
[]
[null,"C_EE_90_Ø100",null,"UN CODO FD EE 90º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 90º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":151.53,"d":"151.53 €"},{"v":151.53,"d":"151.53 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø100",null,"UN CODO FD EE 45º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"},{"v":757.8,"d":"757.80 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø100",null,"UN CODO FD EE 22º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"},{"v":757.8,"d":"757.80 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø100",null,"UN CODO FD EE 11º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"},{"v":606.24,"d":"606.24 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø100",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":105.49,"d":"105.49 €"},{"v":105.49,"d":"105.49 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø100",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":104.21,"d":"104.21 €"},{"v":312.63,"d":"312.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":11223.179999999997,"d":"11,223.18 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_300X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 300x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 300 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":636.02,"d":"636.02 €"},{"v":1908.06,"d":"1,908.06 €"}]
[]
[null,"T_BBB_100X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 6 - Hacia hdirante",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":135.42,"d":"135.42 €"},{"v":541.68,"d":"541.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":2449.74,"d":"2,449.74 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_100",null,"UN CONO RED. BB 100"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 100 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":96.66,"d":"96.66 €"},{"v":193.32,"d":"193.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":193.32,"d":"193.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS"]
[null,"BCØ100",null,"UN BRIDA CIEGA Ø100"]
[{"$nulls":3},"Brida ciega de funfición dúctil de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":36.31,"d":"36.31 €"},{"v":72.62,"d":"72.62 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS",{"$nulls":7},{"v":72.62,"d":"72.62 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ300",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø300"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 300 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":290.22,"d":"290.22 €"},{"v":1741.32,"d":"1,741.32 €"}]
[]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 6",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":72.85,"d":"72.85 €"},{"v":655.65,"d":"655.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":2396.97,"d":"2,396.97 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø300 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø300 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 300 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":463.27,"d":"463.27 €"},{"v":926.54,"d":"926.54 €"}]
[]
[null,"BB Ø100 L1000",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø100 LONG. 1000 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 100 mm. y longitud 1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":173.22,"d":"173.22 €"},{"v":346.44,"d":"346.44 €"}]
[]
[null,"BB Ø100 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø100 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 100 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":96.44,"d":"96.44 €"},{"v":96.44,"d":"96.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":1369.42,"d":"1,369.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES"]
[null,"BE_UNIV_Ø300",null,"UN BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL FD Ø300"]
[{"$nulls":3},"Brida enchufe universal de fundición ductil, DN 300 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":462.08,"d":"462.08 €"},{"v":462.08,"d":"462.08 €"}]
[]
[null,"BE_UNIV_Ø60",null,"UN BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL FD Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida enchufe universal de fundición ductil, DN 60 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":117.05,"d":"117.05 €"},{"v":234.1,"d":"234.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES",{"$nulls":7},{"v":696.18,"d":"696.18 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":29057.549999999996,"d":"29,057.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom 1-4",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"},null,null,{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":17.6,"d":"17.60"},{"v":5.41,"d":"5.41 €"},{"v":95.22,"d":"95.22 €"}]
[]
[null,"PEAD 50",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 50 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 50 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   By-pass acom 1-4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,null,{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":3.41,"d":"3.41 €"},{"v":204.6,"d":"204.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":299.82,"d":"299.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":299.82,"d":"299.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø300",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø300"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø300, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1212.25,"d":"1,212.25 €"},{"v":3636.75,"d":"3,636.75 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 6",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":224.25,"d":"224.25 €"},{"v":2466.75,"d":"2,466.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":6103.5,"d":"6,103.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":6103.5,"d":"6,103.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_300",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 300"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 300 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 65 y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":818.96,"d":"818.96 €"},{"v":818.96,"d":"818.96 €"}]
[]
[null,"ACOM_A_100",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 100"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom 1-3",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":610.24,"d":"610.24 €"},{"v":1830.72,"d":"1,830.72 €"}]
[]
[null,"ACOM_BYPASS_TIPO II",null,"UN ACOM. SOBRE BYPASS TUB. PEAD 90_32"]
[{"$nulls":3},"Conexión de tubería provisional de abasteciminto de PEAD PN16 de diámetro variable, entre 90 y 32 similar al de la acometida existente, totalmente rematado y protegido, incluso p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   By-pass acom 1-4",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":240,"d":"240.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":2889.6800000000003,"d":"2,889.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":2889.6800000000003,"d":"2,889.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":38350.549999999996,"d":"38,350.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ARQ_40_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40x40 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AcF1 - AcF3",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":812.82,"d":"812.82 €"}]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF1 - AF10",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL - ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AP1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":3212.99,"d":"3,212.99 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PF1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 6",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom 1-4",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":1200.96,"d":"1,200.96 €"}]
[]
[null,"SUM_IMB",null,"UN SUMIDERO PARA IMBORNAL"]
[{"$nulls":3},"Formación de sumidero para imbornal, mediante marco y rejilla de fundición dúctil C-250, según Norma EN 124 en vigor, de dimensiones aproximadas de 500 x 260 mm, para recogida lineal de cuneta, abatible, antirrobo y superficie metálica antideslizante, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo de un pie y solera de hormigón, que incluye nivelación, recibido de tuberías y refuerzo mediante hormigonado del perímetro de la arqueta, totalmente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL - ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Sum.1 - Sum.6",{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":3},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":241.5,"d":"241.50 €"},{"v":1690.5,"d":"1,690.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":7780.28,"d":"7,780.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_AD",null,"M2 RIEGO DE ADHERENCIA"]
[{"$nulls":3},"Riego de adherencia con emulsión asfáltica, incluso barrido de la superficie.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7.1,"d":"7.10"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7.1,"d":"7.10"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"},null,null,{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":17.1,"d":"17.10"},{"v":0.81,"d":"0.81 €"},{"v":13.85,"d":"13.85 €"}]
[]
[null,"MBC_SURF_D",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE AC11 SURF D 5"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC11 SURF D, de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 11 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7.1,"d":"7.10"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7.1,"d":"7.10"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"},null,null,{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":17.1,"d":"17.10"},{"v":16.59,"d":"16.59 €"},{"v":283.69,"d":"283.69 €"}]
[]
[null,"PINTUR_2 COMPONENTES",null,"M2 MARCAS VIALES - PINTURA DOS COMPONENTES"]
[{"$nulls":3},"Pintura de dos componentes, para pasos de cebra, textos, flechas e isletas. Deberá cumplir con las características exigidas en el art. 700 del PG3, y en particular tener un valor SRT mayor o igual a 45, para evitar el deslizamiento; o bien presentar el certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones, otorgado por organismos públicos y privados autorizados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 4",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8.8,"d":"8.80"},{"v":25.48,"d":"25.48 €"},{"v":224.22,"d":"224.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":521.76,"d":"521.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 15",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 15 CM EN ZANJA ACERA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 15 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo acera, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":51.8,"d":"51.80"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},62.16]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19.6,"d":"19.60"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},23.52]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9.8,"d":"9.80"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9.8,"d":"9.80"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":71.1,"d":"71.10"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":71.1,"d":"71.10"}]
[{"$nulls":3},"   Acom 1-4",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":12.8,"d":"12.80"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18.1,"d":"18.10"},null,null,{"v":18.1,"d":"18.10"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF1 - AF4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15.3,"d":"15.30"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15.3,"d":"15.30"}]
[{"$nulls":3},"   AF4 - PF1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41.8,"d":"41.80"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41.8,"d":"41.80"}]
[{"$nulls":3},"   AcF1 - AF5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.4,"d":"4.40"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.4,"d":"4.40"}]
[{"$nulls":3},"   AF10 - PF1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30.2,"d":"30.20"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},24.16]
[{"$nulls":3},"   Prevision 15%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13.2,"d":"13.20"},null,null,{"v":13.2,"d":"13.20"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL - ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Sum.1 - AP1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20.3,"d":"20.30"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20.3,"d":"20.30"}]
[{"$nulls":3},"   Sum.5 - AP1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.6,"d":"5.60"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.6,"d":"5.60"}]
[{"$nulls":3},"   Ac. Sum.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   Ac. Sum.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.6,"d":"3.60"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},2.88]
[{"$nulls":3},"   Ac. Sum.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.9,"d":"2.90"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},2.32]
[{"$nulls":3},"   Ac. AP1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.8,"d":"2.80"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},2.24]
[{"$nulls":3},"   Prevision 15%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.4,"d":"5.40"},null,null,{"v":5.4,"d":"5.40"}]
[{"$nulls":9},339.88,{"v":23.93,"d":"23.93 €"},{"v":8133.33,"d":"8,133.33 €"}]
[]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7.1,"d":"7.10"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7.1,"d":"7.10"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"},null,null,{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":17.1,"d":"17.10"},{"v":31.9,"d":"31.90 €"},{"v":545.49,"d":"545.49 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL - ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":113.29,"d":"113.29 €"},{"v":1359.48,"d":"1,359.48 €"}]
[]
[null,"HGON PROV Z",null,"M2 ACABADO PROVISIONAL HORMIGON ZANJA"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20, de 8 cm de espesor, para acabado provisional del pavimento en calzada o acera, incluso suministro y colocación de lámina plástica de separación entre base y acabado, para facilitar posterior demolición y reposición definitiva."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14.6,"d":"14.60"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},17.52]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17.5,"d":"17.50"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.6,"d":"2.60"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.2,"d":"5.20"},null,null,{"v":5.2,"d":"5.20"}]
[{"$nulls":9},46.32,{"v":11.83,"d":"11.83 €"},{"v":547.97,"d":"547.97 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":10586.269999999999,"d":"10,586.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HGON",null,"M2 BALDOSA HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa de hormigón tipo \"Granicem\" de PAVITUSA o similar, de 40x20x4,5cm, abujardada, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37.1,"d":"37.10"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},44.52]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.1,"d":"2.10"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},2.52]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9.8,"d":"9.80"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9.8,"d":"9.80"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":68.5,"d":"68.50"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":68.5,"d":"68.50"}]
[{"$nulls":3},"   Acom 1-4",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":12.8,"d":"12.80"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,null,{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   AF1 - AF4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15.3,"d":"15.30"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15.3,"d":"15.30"}]
[{"$nulls":3},"   AF4 - PF1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41.8,"d":"41.80"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41.8,"d":"41.80"}]
[{"$nulls":3},"   AcF1 - AF5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.4,"d":"4.40"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.4,"d":"4.40"}]
[{"$nulls":3},"   AF10 - PF1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30.2,"d":"30.20"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},24.16]
[{"$nulls":3},"   Prevision 15%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13.2,"d":"13.20"},null,null,{"v":13.2,"d":"13.20"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL - ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Sum.1 - AP1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20.3,"d":"20.30"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20.3,"d":"20.30"}]
[{"$nulls":3},"   Sum.5 - AP1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.6,"d":"5.60"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.6,"d":"5.60"}]
[{"$nulls":3},"   Ac. Sum.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   Ac. Sum.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.6,"d":"3.60"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},2.88]
[{"$nulls":3},"   Ac. Sum.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.9,"d":"2.90"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},2.32]
[{"$nulls":3},"   Ac. AP1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.8,"d":"2.80"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},2.24]
[{"$nulls":3},"   Prevision 15%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.4,"d":"5.40"},null,null,{"v":5.4,"d":"5.40"}]
[{"$nulls":9},293.54,{"v":48.42,"d":"48.42 €"},{"v":14213.21,"d":"14,213.21 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3 - NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":136.18,"d":"136.18 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":39.2,"d":"39.20 €"}]
[]
[null,"REP OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Unidad de reposición varia de obra civil, para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":25,"d":"25.00"},{"$nulls":3},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO FECAL - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO PLUVIAL - ZARAUZKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":4500,"d":"4,500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":18888.59,"d":"18,888.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":29996.62,"d":"29,996.62 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},149.23,null,null,149.23]
[{"$nulls":9},149.23,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":1193.84,"d":"1,193.84 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},25.48,null,null,25.48]
[{"$nulls":9},25.48,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":203.84,"d":"203.84 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.64,null,null,0.64]
[{"$nulls":9},0.64,{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":12.8,"d":"12.80 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.81,null,null,0.81]
[{"$nulls":9},0.81,{"v":45,"d":"45.00 €"},{"v":36.45,"d":"36.45 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.45,null,null,1.45]
[{"$nulls":9},1.45,{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":37.7,"d":"37.70 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},2.79,null,null,2.79]
[{"$nulls":9},2.79,{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":41.85,"d":"41.85 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},3.22,null,null,3.22]
[{"$nulls":9},3.22,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},322.13,null,null,322.13]
[{"$nulls":9},322.13,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":2577.04,"d":"2,577.04 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},10.74,null,null,10.74]
[{"$nulls":9},10.74,{"v":12,"d":"12.00 €"},{"v":128.88,"d":"128.88 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.48,null,null,0.48]
[{"$nulls":9},0.48,{"v":14,"d":"14.00 €"},{"v":6.72,"d":"6.72 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.48,null,null,0.48]
[{"$nulls":9},0.48,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":31.68,"d":"31.68 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.13,null,null,0.13]
[{"$nulls":9},0.13,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":42.9,"d":"42.90 €"}]
[]
[null,"LER_170603_170605",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.06.03* Y 17.06.05 MA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.06.03* Y 17.06.05 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.19,null,null,0.19]
[{"$nulls":9},0.19,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":62.7,"d":"62.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":4376.4,"d":"4,376.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD y SALUD",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2625,"d":"2,625.00 €"},{"v":2625,"d":"2,625.00 €"}]
[]
[null,"PLAN_DESAM",null,"UN ELABORACIÓN PLAN DE DESAMIANTADO"]
[{"$nulls":3},"Elaboración y presentación de Plan de Desamiantado ante la entidad competente."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision conexiones",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"JORN_RET_FC",null,"UN JORNADA DE RETIRADA DE FC"]
[{"$nulls":3},"Jornada de retirada de elementos de fibrocemento, incluido desplazamiento de equipos, según las indicaciones del correspondiente Plan de Desamiantado, incluido parte proporcional de gestión."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision conexiones",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":650,"d":"650.00 €"},{"v":650,"d":"650.00 €"}]
[]
[null,"RET_FC_300",null,"M RETIRADA Y TRANSPORTE TUBERIA FC DN 300"]
[{"$nulls":3},"Retirada y transporte de tubería de fibrocemento Ø 300 mm., según el correspondiente Plan de Desamiantado."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO - GUK",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision conexiones",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":19.99,"d":"19.99 €"},{"v":79.96,"d":"79.96 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"SEÑALIZACION y DESVIOS",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1575,"d":"1,575.00 €"},{"v":1575,"d":"1,575.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":5429.96,"d":"5,429.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":115284.51999999999,"d":"115,284.52 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":115284.51999999999,"d":"115,284.52 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","ZELAI ONDO PLAZA SANEAMENDU+UR HORNIDURA"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":24765.4556,"d":"24,765.46 €"},{"v":0.21,"d":"21.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":4585.248,"d":"4,585.25 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":38350.552,"d":"38,350.55 €"},{"v":0.33,"d":"33.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":7780.28,"d":"7,780.28 €"},{"v":0.07,"d":"7.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":29996.6148,"d":"29,996.61 €"},{"v":0.26,"d":"26.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":4376.4,"d":"4,376.40 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":5429.96,"d":"5,429.96 €"},{"v":0.05,"d":"5.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":115284.5104,"d":"115,284.51 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":24209.75,"d":"24,209.75 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":139494.257584,"d":"139,494.26 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}