{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":742,"n_cols":12,"rows_kept":742,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[21,3,21,7],[22,3,22,8],[36,3,36,7],[37,3,37,8],[43,3,43,7],[44,3,44,8],[51,3,51,7],[52,3,52,8],[61,3,61,7],[62,3,62,8],[66,3,66,7],[67,3,67,8],[72,3,72,8],[75,3,75,7],[76,3,76,8],[82,3,82,8],[85,3,85,7],[86,3,86,8],[112,3,112,7],[113,3,113,8],[127,3,127,7],[128,3,128,8],[132,3,132,7],[133,3,133,8],[137,3,137,7],[138,3,138,8],[142,3,142,8],[145,3,145,7],[146,3,146,8],[152,3,152,7],[153,3,153,8],[162,3,162,7],[163,3,163,8],[174,3,174,7],[175,3,175,8],[184,3,184,7],[185,3,185,8],[194,3,194,7],[195,3,195,8],[223,3,223,7],[224,3,224,8],[229,3,229,8],[232,3,232,7],[233,3,233,8],[238,3,238,8],[240,3,240,8],[246,3,246,7],[247,3,247,8],[252,3,252,8],[255,3,255,7],[256,3,256,8],[260,3,260,8],[263,3,263,7],[264,3,264,8],[270,3,270,7],[271,3,271,8],[280,3,280,7],[281,3,281,8],[285,3,285,8],[288,3,288,7],[289,3,289,8],[293,3,293,8],[296,3,296,7],[297,3,297,8],[309,3,309,8],[311,3,311,8],[315,3,315,7],[316,3,316,8],[321,3,321,7],[322,3,322,8],[330,3,330,8],[332,3,332,8],[336,3,336,7],[337,3,337,8],[341,3,341,7],[342,3,342,8],[350,3,350,7],[351,3,351,8],[361,3,361,8],[363,3,363,8],[367,3,367,7],[368,3,368,8],[373,3,373,8],[376,3,376,7],[377,3,377,8],[381,3,381,8],[384,3,384,7],[385,3,385,8],[389,3,389,7],[390,3,390,8],[395,3,395,8],[397,3,397,8],[400,3,400,7],[401,3,401,8],[405,3,405,7],[406,3,406,8],[418,3,418,8],[420,3,420,8],[425,3,425,7],[426,3,426,8],[431,3,431,7],[432,3,432,8],[449,3,449,8],[452,3,452,7],[453,3,453,8],[461,3,461,7],[462,3,462,8],[469,3,469,7],[470,3,470,8],[489,3,489,7],[490,3,490,8],[498,3,498,7],[499,3,499,8],[505,3,505,7],[506,3,506,8],[518,3,518,7],[519,3,519,8],[523,3,523,8],[525,3,525,8],[530,3,530,7],[531,3,531,8],[536,3,536,7],[537,3,537,8],[547,3,547,7],[548,3,548,8],[561,3,561,7],[562,3,562,8],[567,3,567,7],[568,3,568,8],[573,3,573,8],[576,3,576,7],[577,3,577,8],[582,3,582,7],[583,3,583,8],[587,3,587,7],[588,3,588,8],[594,3,594,7],[595,3,595,8],[602,3,602,8],[605,3,605,7],[606,3,606,8],[612,3,612,7],[613,3,613,8],[618,3,618,7],[619,3,619,8],[624,3,624,7],[625,3,625,8],[630,3,630,7],[631,3,631,8],[636,3,636,7],[637,3,637,8],[642,3,642,8],[644,3,644,8],[648,3,648,7],[649,3,649,8],[653,3,653,7],[654,3,654,8],[658,3,658,7],[659,3,659,8],[663,3,663,7],[664,3,664,8],[668,3,668,7],[669,3,669,8],[673,3,673,8],[677,3,677,7],[678,3,678,8],[683,3,683,7],[684,3,684,8],[688,3,688,7],[689,3,689,8],[693,3,693,7],[694,3,694,8],[698,3,698,7],[699,3,699,8],[703,3,703,7],[704,3,704,8],[709,3,709,7],[710,3,710,8],[714,3,714,7],[715,3,715,8],[721,3,721,7],[722,3,722,8],[726,3,726,7],[727,3,727,8],[731,3,731,7],[732,3,732,8],[736,3,736,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOV. SAN. Y ABAST. MITXELENA 12-30"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_OF",null,"M3 DEMOL OBRA FÁBRICA"]
[{"$nulls":3},"Demolición de obras de fábrica de ladrillo, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Rampa Nº11",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Murete banco Nº45",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.1,"d":"1.10"}]
[{"$nulls":9},{"v":12.1,"d":"12.10"},{"v":37.72,"d":"37.72 €"},{"v":456.41,"d":"456.41 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"fecales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16.5,"d":"16.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":16.5,"d":"16.50"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.7,"d":"2.70"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[{"$nulls":3},"pluviales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3}," abastecimiento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":121.7,"d":"121.70"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},12.17]
[{"$nulls":9},133.87,{"v":10.94,"d":"10.94 €"},{"v":1464.54,"d":"1,464.54 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":90,"d":"90.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":99,"d":"99.00"},{"v":5.47,"d":"5.47 €"},{"v":541.53,"d":"541.53 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cuneta-badém. Crces saneamiento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"cuneta-badém. Abastecimiento ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":34,"d":"34.00"}]
[{"$nulls":3},"cuneta. Cruces de abastecimineto",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":48,"d":"48.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":52.8,"d":"52.80"},{"v":8.18,"d":"8.18 €"},{"v":431.9,"d":"431.90 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Colector diámetro 630",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":516,"d":"516.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":516,"d":"516.00"}]
[{"$nulls":3},"cruces",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":71,"d":"71.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":71,"d":"71.00"}]
[{"$nulls":3},"Aceras pabellones",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"Tubería abastecimiento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":446,"d":"446.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":446,"d":"446.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1126,"d":"1126.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":112.6,"d":"112.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":1238.6,"d":"1238.60"},{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":13921.86,"d":"13,921.86 €"}]
[]
[null,"DEM_COLEC",null,"M DEMOL COLECTOR EXISTENTE"]
[{"$nulls":3},"Demolición de colector existente, con acondicionamiento de los extremos que permanecen, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":200,"d":"200.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":200,"d":"200.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":200,"d":"200.00"},{"v":15.38,"d":"15.38 €"},{"v":3076,"d":"3,076.00 €"}]
[]
[null,"FRE_PAV_ASF",null,"M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO"]
[{"$nulls":3},"Fresado de pavimento asfáltico bituminoso, mediante fresadora, en un espesor mínimo de 5 centímetros, y posterior barrido y limpieza de la zona fresada, incluso precortes, medios auxiliares necesarios, carga y transporte del material fresado a vertedero autorizado y cánon de vertido, preparada la superficie para recibir la nueva capa de rodadura."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1792,"d":"1792.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1792,"d":"1,792.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1792,"d":"1792.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":179.2,"d":"179.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":1971.2,"d":"1971.20"},{"v":7.18,"d":"7.18 €"},{"v":14153.22,"d":"14,153.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":34045.46,"d":"34,045.46 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"Jardín pluviales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9.3,"d":"9.30"}]
[{"$nulls":3},"Jardin acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5.1,"d":"5.10"}]
[{"$nulls":3}," prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.44]
[{"$nulls":9},15.84,{"v":1.92,"d":"1.92 €"},{"v":30.41,"d":"30.41 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":30.41,"d":"30.41 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"ENTIB LIG ALUM",null,"M ENTIB LIG ALUM H<2,40 M"]
[{"$nulls":3},"Entibación ligera de aluminio para contención de tierras en zanjas y pozos de registro de hasta 2,40 mts. de profundidad, configurada mediante guías de esquina y planchas de 0,60 mts. acodaladas con puntales telescópicos. Incluso suministro, montaje y desmontaje en obra, manipulación y coste de inmovilización durante el tiempo de duración de trabajos, así como los sistemas de protección de borde indicados por el fabricante, medida segun longitud de zanja ejecutada."]
[{"$nulls":3},"F01-F02",{"v":1,"d":"1.00"},13.41,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},13.41]
[{"$nulls":3},"F02-F03",{"v":1,"d":"1.00"},12.87,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},12.87]
[{"$nulls":3},"F03-F04",{"v":1,"d":"1.00"},41.74,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},41.74]
[{"$nulls":3},"F04-F05",{"v":1,"d":"1.00"},40.27,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},40.27]
[{"$nulls":3},"F05-F06",{"v":1,"d":"1.00"},20.58,{"v":0,"d":"0.00"},null,20.58]
[{"$nulls":3},"F06-F07",{"v":1,"d":"1.00"},30.86,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},30.86]
[{"$nulls":3},"F07-F08",{"v":1,"d":"1.00"},33.41,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},33.41]
[{"$nulls":3},"F08-F09",{"v":1,"d":"1.00"},17.52,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},17.52]
[{"$nulls":3},"F09-F10",{"v":1,"d":"1.00"},36.32,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},36.32]
[{"$nulls":3},"F10-F11",{"v":1,"d":"1.00"},32.54,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},32.54]
[{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"F22-F04",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"F24-F07",{"v":1,"d":"1.00"},20.26,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},20.26]
[{"$nulls":3},"F26-F08",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15.5,"d":"15.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15.5,"d":"15.50"}]
[{"$nulls":3},"F28-F09",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10.5,"d":"10.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10.5,"d":"10.50"}]
[{"$nulls":3},"F29-F10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.1,"d":"12.10"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12.1,"d":"12.10"}]
[{"$nulls":3},"F32-F13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14.5,"d":"14.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":14.5,"d":"14.50"}]
[{"$nulls":3},"F34-F17",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"F35-F17",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.5,"d":"5.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5.5,"d":"5.50"}]
[{"$nulls":3},"P04-P03",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"P01-P02",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":27,"d":"27.00"}]
[{"$nulls":3},"P05-P03",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},430.88,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},43.09]
[{"$nulls":9},473.97,{"v":21.82,"d":"21.82 €"},{"v":10342.03,"d":"10,342.03 €"}]
[]
[null,"ENTIB_DOBLE G",null,"M2 ENTIBACION DOBLE GUIA Y PLANCHA"]
[{"$nulls":3},"Entibación doble guía y plancha útil a ambos lados, por metro entibación de zanjas y pozos con planchas deslizantes sobre doble guía tipo RS ó similar, entre 2 y 5,5 m de longitud de las planchas y patín lateral RS, monocodales intermedios de 0,25, 0,50, 0,75 o 1,0 m, protección de guías de 5 m, eslingas, izado, 4 ramales, ganchos y llave de codales, incluído montaje de blindaje, desmontaje y p.p. de apuntalamientos y elementos auxiliares.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"F12-F13",{"v":1,"d":"1.00"},23.84,2.49,{"v":0,"d":"0.00"},59.36]
[{"$nulls":3},"F13-F14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39.9,"d":"39.90"},2.53,{"v":0,"d":"0.00"},100.95]
[{"$nulls":3},"F14-F15",{"v":1,"d":"1.00"},22.95,{"v":2.6,"d":"2.60"},{"v":0,"d":"0.00"},59.67]
[{"$nulls":3},"F15-F16",{"v":1,"d":"1.00"},33.52,2.66,{"v":0,"d":"0.00"},89.16]
[{"$nulls":3},"F16-F17",{"v":1,"d":"1.00"},23.43,2.71,null,{"v":63.5,"d":"63.50"}]
[{"$nulls":3},"F17-F18",{"v":1,"d":"1.00"},40.06,2.77,{"v":0,"d":"0.00"},110.97]
[{"$nulls":3},"F18-F19",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},2.86,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":28.6,"d":"28.60"}]
[{"$nulls":3},"F19-F20",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":31.9,"d":"31.90"},3.08,{"v":0,"d":"0.00"},98.25]
[{"$nulls":3},"F30-F11",{"v":1,"d":"1.00"},9.34,{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":0,"d":"0.00"},22.42]
[{"$nulls":3},"F33-F15",{"v":1,"d":"1.00"},10.07,2.66,{"v":0,"d":"0.00"},26.79]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},659.67,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},65.97]
[{"$nulls":9},725.64,{"v":28.04,"d":"28.04 €"},{"v":20346.95,"d":"20,346.95 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":321,"d":"321.00 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":802.17,"d":"802.17 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":102.9,"d":"102.90 €"},{"v":102.9,"d":"102.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":31915.050000000003,"d":"31,915.05 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"FD100",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":446,"d":"446.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":446,"d":"446.00"}]
[{"$nulls":3},"PE63",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":510,"d":"510.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":51,"d":"51.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":567,"d":"567.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":22243.41,"d":"22,243.41 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en tierras, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de excavación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"P01-P02",{"v":1,"d":"1.00"},26.32,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},26.32]
[{"$nulls":3},"F-21-F22",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.7,"d":"3.70"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.7,"d":"3.70"}]
[{"$nulls":3},"F24-F07",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.6,"d":"4.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.6,"d":"4.60"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},1.85,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.85]
[{"$nulls":3},"F26-F08",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.5,"d":"5.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5.5,"d":"5.50"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},41.97,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":9},46.17,{"v":43.44,"d":"43.44 €"},{"v":2005.62,"d":"2,005.62 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Pluvial P01",{"v":1,"d":"1.00"},5.15,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},5.15]
[{"$nulls":3},"F22-F04",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.9,"d":"3.90"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.9,"d":"3.90"}]
[{"$nulls":3},"F21-F23",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":63,"d":"63.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":63,"d":"63.00"}]
[{"$nulls":3},"F24-F07",{"v":1,"d":"1.00"},5.75,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},5.75]
[{"$nulls":3},"F25-F27",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13.5,"d":"13.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":13.5,"d":"13.50"}]
[{"$nulls":3},"F26-F08",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"F28-F09",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":97.5,"d":"97.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},9.75]
[{"$nulls":9},107.25,{"v":53.33,"d":"53.33 €"},{"v":5719.64,"d":"5,719.64 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"F22-F04",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11.1,"d":"11.10"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":11.1,"d":"11.10"}]
[{"$nulls":3},"F24-F07",{"v":1,"d":"1.00"},8.11,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},8.11]
[{"$nulls":3},"F28-F09",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.9,"d":"6.90"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6.9,"d":"6.90"}]
[{"$nulls":3},"P04-P03",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"P05-P03",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},45.11,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},4.51]
[{"$nulls":9},49.62,{"v":64.59,"d":"64.59 €"},{"v":3204.96,"d":"3,204.96 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms de HM-20, recubrimiento con arena según detalle de zanja tipo, cinta señalizadora, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3}," F01-F02",{"v":1,"d":"1.00"},13.41,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},13.41]
[{"$nulls":3},"F02-F03",{"v":1,"d":"1.00"},6.44,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},6.44]
[{"$nulls":3},"F29-F10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.1,"d":"12.10"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12.1,"d":"12.10"}]
[{"$nulls":3},"F31-F12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},38.95,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.9,"d":"3.90"}]
[{"$nulls":9},42.85,{"v":101.77,"d":"101.77 €"},{"v":4360.84,"d":"4,360.84 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_VII_>2,0",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_VII_>2,00"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando la lámina de agua está a 2,00 < H < 3,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms y recubrimiento de HM-20 según detalle de zanja tipo, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_VI>2,00, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"F02-F03",{"v":1,"d":"1.00"},6.44,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},6.44]
[{"$nulls":3},"F03-F04",{"v":1,"d":"1.00"},41.74,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},41.74]
[{"$nulls":3},"F04-F05",{"v":1,"d":"1.00"},40.27,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},40.27]
[{"$nulls":3},"F05-F06",{"v":1,"d":"1.00"},20.58,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},20.58]
[{"$nulls":3},"F06-F07",{"v":1,"d":"1.00"},30.86,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},30.86]
[{"$nulls":3},"F07-F08",{"v":1,"d":"1.00"},33.41,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},33.41]
[{"$nulls":3},"F08-F09",{"v":1,"d":"1.00"},16.52,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},16.52]
[{"$nulls":3},"F09-F10",{"v":1,"d":"1.00"},36.32,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},36.32]
[{"$nulls":3},"F10-F11",{"v":1,"d":"1.00"},32.51,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},32.51]
[{"$nulls":3},"F11-F12",{"v":1,"d":"1.00"},11.21,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},11.21]
[{"$nulls":3},"F12-F13",{"v":1,"d":"1.00"},23.84,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},23.84]
[{"$nulls":3},"F13-F14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39.9,"d":"39.90"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":39.9,"d":"39.90"}]
[{"$nulls":3},"F14-F15",{"v":1,"d":"1.00"},22.95,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},22.95]
[{"$nulls":3},"F15-F16",{"v":1,"d":"1.00"},33.52,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},33.52]
[{"$nulls":3},"F16-F17",{"v":1,"d":"1.00"},23.43,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},23.43]
[{"$nulls":3},"F17-F18",{"v":1,"d":"1.00"},40.11,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},40.11]
[{"$nulls":3},"F18-F19",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"F19-F20",{"v":1,"d":"1.00"},9.76,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},9.76]
[{"$nulls":3},"F28-F09",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10.3,"d":"10.30"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10.3,"d":"10.30"}]
[{"$nulls":3},"F30-F11",{"v":1,"d":"1.00"},9.35,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},9.35]
[{"$nulls":3},"F32-513",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"F33-F15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10.5,"d":"10.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10.5,"d":"10.50"}]
[{"$nulls":3},"F34-F17",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10.5,"d":"10.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10.5,"d":"10.50"}]
[{"$nulls":3},"F35-F17",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.5,"d":"5.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5.5,"d":"5.50"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},533.52,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},53.35]
[{"$nulls":9},586.87,{"v":210.61,"d":"210.61 €"},{"v":123600.69,"d":"123,600.69 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_VIII_>3,",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_VIII_>3,0"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando la lámina de agua está a 3,00 < H < 4,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms y recubrimiento de HM-20 según detalle de zanja tipo, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_VI>3,00, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"F19-F20",{"v":1,"d":"1.00"},22.13,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},22.13]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},22.13,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2.21]
[{"$nulls":9},24.34,{"v":288.14,"d":"288.14 €"},{"v":7013.33,"d":"7,013.33 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":168148.49,"d":"168,148.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Reposicion jardines",46.17,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},13.85]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},13.95,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"}]
[{"$nulls":9},15.25,{"v":3.97,"d":"3.97 €"},{"v":60.54,"d":"60.54 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":60.54,"d":"60.54 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":234199.95,"d":"234,199.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":446,"d":"446.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":446,"d":"446.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":446,"d":"446.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":44.6,"d":"44.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":490.6,"d":"490.60"},{"v":44.6,"d":"44.60 €"},{"v":21880.76,"d":"21,880.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":21880.76,"d":"21,880.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_45_Ø100",null,"UN CODO FD EE 45º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":130.51,"d":"130.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_100X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 8",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":107.62,"d":"107.62 €"},{"v":538.1,"d":"538.10 €"}]
[]
[null,"T_BBB_100X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":111.09,"d":"111.09 €"},{"v":666.54,"d":"666.54 €"}]
[]
[null,"T_BBB_300X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 300x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 300 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":536.62,"d":"536.62 €"},{"v":536.62,"d":"536.62 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1741.2599999999998,"d":"1,741.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS"]
[null,"BCØ100",null,"UN BRIDA CIEGA Ø100"]
[{"$nulls":3},"Brida ciega de funfición dúctil de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28.84,"d":"28.84 €"},{"v":28.84,"d":"28.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS",{"$nulls":7},{"v":28.84,"d":"28.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 8",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":81.64,"d":"81.64 €"},{"v":1959.36,"d":"1,959.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":1959.36,"d":"1,959.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":25740.729999999996,"d":"25,740.73 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":466.62,"d":"466.62 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":6.07,"d":"6.07 €"},{"v":30.35,"d":"30.35 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":496.97,"d":"496.97 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":496.97,"d":"496.97 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø300",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø300"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø300, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1316.26,"d":"1,316.26 €"},{"v":1316.26,"d":"1,316.26 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 8",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":200.28,"d":"200.28 €"},{"v":2203.08,"d":"2,203.08 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":2086.2,"d":"2,086.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":5605.54,"d":"5,605.54 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":5605.54,"d":"5,605.54 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_100",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 100"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":17,"d":"17.00"},{"v":610.24,"d":"610.24 €"},{"v":10374.08,"d":"10,374.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":10374.08,"d":"10,374.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"BRI 45",null,"UN BOCA DE RIEGO BRI 45"]
[{"$nulls":3},"Boca de riego tipo BRI 45 de Irúa o similar, instalada sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta de asiento elástico DN 50,  p.p. de tubo de PEAD DN 50 16 Atm,  así como todas las piezas especiales necesarias, según detalles de planos.\t\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":388.73,"d":"388.73 €"},{"v":388.73,"d":"388.73 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":388.73,"d":"388.73 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_250_400",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 250/400"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN250 y DN400. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":207,"d":"207.00 €"},{"v":207,"d":"207.00 €"}]
[]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":207,"d":"207.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":414,"d":"414.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":11176.81,"d":"11,176.81 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 8",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":1000.8,"d":"1,000.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":1433.29,"d":"1,433.29 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":44453.34,"d":"44,453.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ630",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 630 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 630 mm. de diámetro y espesor de 15,4 mm - SN4 (UNE-EN 1401) , incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F01-F20",{"v":1,"d":"1.00"},516.28,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},516.28]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},516.28,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},51.63]
[{"$nulls":9},567.91,{"v":189.65,"d":"189.65 €"},{"v":107704.13,"d":"107,704.13 €"}]
[]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F21-F22-F23-F04",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":81,"d":"81.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":81,"d":"81.00"}]
[{"$nulls":3},"F24-F07",{"v":1,"d":"1.00"},20.21,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},20.21]
[{"$nulls":3},"F25-F26-F27",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13.5,"d":"13.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":13.5,"d":"13.50"}]
[{"$nulls":3},"F26-F08",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"F28-F09",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"F29-F10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"F30-F11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"F31-F12",{"v":1,"d":"1.00"},6.63,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},6.63]
[{"$nulls":3},"F32-F13",{"v":1,"d":"1.00"},14.26,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},14.26]
[{"$nulls":3},"F33-F15",{"v":1,"d":"1.00"},7.25,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},7.25]
[{"$nulls":3},"F34-F35",{"v":1,"d":"1.00"},15.85,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},15.85]
[{"$nulls":3},"P01-P02",{"v":1,"d":"1.00"},26.32,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},26.32]
[{"$nulls":3},"P03-P04-P05",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":19,"d":"19.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":250,"d":"250.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":9},275.02,{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":10789.03,"d":"10,789.03 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":118493.16,"d":"118,493.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F02",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F21",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F22",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F23",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":4315.05,"d":"4,315.05 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF 2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. MAYOR"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad mayor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F03",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F26",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F34",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1240.89,"d":"1,240.89 €"},{"v":4963.56,"d":"4,963.56 €"}]
[]
[null,"PR 1.2 _PF 2",null,"UN P.R. 1200 BASE  Y ELEMENTOS PREF. MAYOR"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,20 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad mayor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F03",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F05",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F06",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F07",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F08",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F09",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F14",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F15",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F16",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F18",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F19",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F28",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":1281.76,"d":"1,281.76 €"},{"v":23071.68,"d":"23,071.68 €"}]
[]
[null,"PEP_1",null,"UN UN P.R. 1500 BASE Y ELEMENTOS PREF. MAYO"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,50 m, con base\r\nprefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de\r\nreducción a Ø65, de profundidad mayor de 2 m., incluso excavación,\r\nhormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,\r\nmarco y tapa de fundición normalizada, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"F04",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F17",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F33",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1410.5,"d":"1,410.50 €"},{"v":7052.5,"d":"7,052.50 €"}]
[]
[null,"PR 1.2 _PF-2",null,"UN P.R. 1200 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,20 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F24",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F32",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1088.2,"d":"1,088.20 €"},{"v":3264.6,"d":"3,264.60 €"}]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"F21",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F25",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F27",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"F29",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"P01",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"P02",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"P04",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"P03",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":2016.4,"d":"2,016.40 €"}]
[]
[null,"ANUL_COLEC",null,"UN ANUALDO COLECTOR EXISTENTE"]
[{"$nulls":3},":Partida alzada para la ejecución del taponado definitivo de un colector de saneamiento anulado, mediante obturación en el interior del pozo al que acomete, con el fin de dejarlo fuera de servicio y evitar infiltraciones o fugas."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":11,"d":"11.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":5500,"d":"5,500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":50183.79,"d":"50,183.79 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":168676.95,"d":"168,676.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_AD",null,"M2 RIEGO DE ADHERENCIA"]
[{"$nulls":3},"Riego de adherencia con emulsión asfáltica, incluso barrido de la superficie.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Capa de rodadura",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1857,"d":"1857.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1857,"d":"1,857.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1857,"d":"1857.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":185.7,"d":"185.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":2042.7,"d":"2042.70"},{"v":2.02,"d":"2.02 €"},{"v":4126.25,"d":"4,126.25 €"}]
[]
[null,"LINEA CONT_DISCON 10",null,"M LINEA CONTINUA Y/O DISCONTINUA DE 10 CM"]
[{"$nulls":3},"Línea continua y/o discontinua  (1 m de trazo - 1 m vano) de 10 cm de ancho con pintura blanca o de color reflectante convencional, incluso limpieza previa de la superficie."]
[{"$nulls":3},"Reposicion lineas",{"v":506,"d":"506.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":506,"d":"506.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":42,"d":"42.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":3},"rotonda",{"v":19,"d":"19.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":19,"d":"19.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"plazas de aparcamiento",{"v":333,"d":"333.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":333,"d":"333.00"}]
[{"$nulls":3},"paso cebra elevado",{"v":3.4,"d":"3.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.4,"d":"3.40"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":912.4,"d":"912.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},91.24]
[{"$nulls":9},1003.64,{"v":3.68,"d":"3.68 €"},{"v":3693.4,"d":"3,693.40 €"}]
[]
[null,"PINTUR_2 COMPONENTES",null,"M2 MARCAS VIALES - PINTURA DOS COMPONENTES"]
[{"$nulls":3},"Pintura de dos componentes, para pasos de cebra, textos, flechas e isletas. Deberá cumplir con las características exigidas en el art. 700 del PG3, y en particular tener un valor SRT mayor o igual a 45, para evitar el deslizamiento; o bien presentar el certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones, otorgado por organismos públicos y privados autorizados."]
[{"$nulls":3},"pasos de cebra",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":3},"flechas",{"v":16,"d":"16.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":19.2,"d":"19.20"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":19.8,"d":"19.80"}]
[{"$nulls":3},"stop",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.7,"d":"2.70"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"isleta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"baden ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"Lineas de parada",{"v":1,"d":"1.00"},5.55,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},5.55]
[{"$nulls":3},"Ceda",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},142.35,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},14.24]
[{"$nulls":9},156.59,{"v":25.48,"d":"25.48 €"},{"v":3989.91,"d":"3,989.91 €"}]
[]
[null,"SUM_IMB",null,"UN SUMIDERO PARA IMBORNAL"]
[{"$nulls":3},"Formación de sumidero para imbornal, mediante marco y rejilla de fundición dúctil C-250, según Norma EN 124 en vigor, de dimensiones aproximadas de 500 x 260 mm, para recogida lineal de cuneta, abatible, antirrobo y superficie metálica antideslizante, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo de un pie y solera de hormigón, que incluye nivelación, recibido de tuberías y refuerzo mediante hormigonado del perímetro de la arqueta, totalmente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Reposicion de sumideros",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":241.5,"d":"241.50 €"},{"v":2415,"d":"2,415.00 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_AC16",null,"M2 MEZCLA BITUM.EN CALIENTE AC16 SURF D"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC16 SURF D (antiguo D-12), de 5 cm de espesor , en capa de rodadura, de árido ofítico de 16 mm. De tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Capa de rodadura",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1857,"d":"1857.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1857,"d":"1,857.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1857,"d":"1857.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":185.7,"d":"185.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":2042.7,"d":"2042.70"},{"v":15.24,"d":"15.24 €"},{"v":31130.75,"d":"31,130.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":45355.31,"d":"45,355.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON ARM ACE",null,"M2 SOLERA HORM. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-25 en formación de aceras, de 15 cm de espesor, incluso unión a la solera existente mediante barra corrugada DN 8 de 80 cm de longitud, recibida en solera existente mediante resina cada 50 cm., hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Reposicion aceras",{"v":115,"d":"115.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":115,"d":"115.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":115,"d":"115.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":11.5,"d":"11.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":126.5,"d":"126.50"},{"v":35.16,"d":"35.16 €"},{"v":4447.74,"d":"4,447.74 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":4758,"d":"4,758.00 €"}]
[]
[null,"HGON PROV Z",null,"M2 ACABADO PROVISIONAL HORMIGON ZANJA"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20, de 8 cm de espesor, para acabado provisional del pavimento en calzada o acera, incluso suministro y colocación de lámina plástica de separación entre base y acabado, para facilitar posterior demolición y reposición definitiva."]
[{"$nulls":3},"zanja abastecimiento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":567,"d":"567.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":567,"d":"567.00"}]
[{"$nulls":3},"zanja saneamiento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":720,"d":"720.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":1296,"d":"1,296.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1271,"d":"1271.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.8,"d":"1.80"},228.78]
[{"$nulls":9},2091.78,{"v":12.42,"d":"12.42 €"},{"v":25979.91,"d":"25,979.91 €"}]
[]
[null,"HGON FIB 15",null,"M2 SOLERA HORM 15 cm. + FIBRA"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-25 en formación de losa sobre zanjas o construcción de pistas, de 15 cm de espesor, hormigón fabricado en central, vertido desde camión,fabricado en central con un contenido de fibras con función estructural, fibras poliméricas bicomponente de 3 kg/m³  apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Zanja abastecimiento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":567,"d":"567.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":567,"d":"567.00"}]
[{"$nulls":3},"Zanja saneamiento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":474,"d":"474.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":853.2,"d":"853.20"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":246,"d":"246.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":442.8,"d":"442.80"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1287,"d":"1287.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":128.7,"d":"128.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":1991.7,"d":"1991.70"},{"v":31.92,"d":"31.92 €"},{"v":63575.06,"d":"63,575.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":98760.70999999999,"d":"98,760.71 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"REP OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Unidad de reposición varia de obra civil, para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Muretes",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"rampa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"ZAR_BOR_GRA",null,"M BORDILLO GRANITO 0,25 x 0,15"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de granito recto a curvo, arista biselada de 0,25 v 0,15 de 1 metro de longitud, con cortes aserrados y caras flameadas, incluso asiento de hormigón HM-20 y capa de zahorra artificial tipo ZA20, incluso rebajes, rejunteado con M.C.P. 1:1, cortes, suministro, transporte y colocación, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"Reposicion",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":46.2,"d":"46.20"},{"v":47.6,"d":"47.60 €"},{"v":2199.12,"d":"2,199.12 €"}]
[]
[null,"ZAR_BOR_JAR",null,"M BORDILLO CALIZO JARDIN 0,15 x 0,08"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de piedra caliza de 0,15 m de alto y 0,08 m. de espesor con bisel en los cantos, tipo jardin, incluso cimiento de hormigón, rejunteo con M.C.P. 1:1 y capas inferiores del firme, zahorra artificial, en la forma señalada en los planos, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"Reposicion",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.2,"d":"2.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":24.2,"d":"24.20"},{"v":20.1,"d":"20.10 €"},{"v":486.42,"d":"486.42 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"Reposicion rigola",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":48,"d":"48.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":48,"d":"48.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":48,"d":"48.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":52.8,"d":"52.80"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":1034.88,"d":"1,034.88 €"}]
[]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Reposicion aceras",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":115,"d":"115.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":115,"d":"115.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":115,"d":"115.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":11.5,"d":"11.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":126.5,"d":"126.50"},{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":5105.54,"d":"5,105.54 €"}]
[]
[null,"CUN_M2",null,"M2 Cuneta de hormigón HM-20 in situ"]
[{"$nulls":3},"Ejecución de cuneta de hormigón \"in situ\" de 15 cm de espesor en varias formas y secciones, ejecutado en hormigón HM-20, según los planos de proyecto, incluso mallazo 150x150x8. Vertida sobre terreno nivelado y compactado, con cortes longitudinales, totalmente terminada. Madida la superficie realmente ejecutada."]
[{"$nulls":3},"reposicion badem",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":110,"d":"110.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":9435.96,"d":"9,435.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":153551.97999999998,"d":"153,551.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"CAD_FIN_OBRA",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados,\r\ndiámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":3},"Planos fin de obra CAD",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":100,"d":"100.00 €"}]
[]
[null,"SSAA",null,"UN Afeccion a servicios existentes"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar en obra por variaciones, omisiones, imprevistos y/o afectación de los servicios existentes."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11000,"d":"11,000.00 €"},{"v":11000,"d":"11,000.00 €"}]
[]
[null,"INF_FIN",null,"UN INFORME FINAL DE OBRA"]
[{"$nulls":3}," Redacción de informe final de obra en base a los requisitos y borrador de Gipuzkoako urak"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":350,"d":"350.00 €"},{"v":350,"d":"350.00 €"}]
[]
[null,"DESV_OBRAS",null,"UN DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada a la señalización y desvío de tráfico peatonal y\r\nde vehiculos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas\r\npor la dirección de obra y policía municipal."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9040,"d":"9,040.00 €"},{"v":9040,"d":"9,040.00 €"}]
[]
[null,"SEG_Y_SS",null,"UN SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"S/Anejo de seguridad y salud"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29128.23,"d":"29,128.23 €"},{"v":29128.23,"d":"29,128.23 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":49618.229999999996,"d":"49,618.23 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},220.07,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},220.07]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},145.69,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},145.69]
[{"$nulls":9},365.76,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":4758.54,"d":"4,758.54 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},10.04,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},10.04]
[{"$nulls":9},10.04,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":227,"d":"227.00 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.57,null,{"v":0,"d":"0.00"},0.57]
[{"$nulls":9},0.57,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":17.64,"d":"17.64 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.61,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.61]
[{"$nulls":9},0.61,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":65.33,"d":"65.33 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.61,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.61]
[{"$nulls":9},0.61,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":65.33,"d":"65.33 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},161.02,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},161.02]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":77.6,"d":"77.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":77.6,"d":"77.60"}]
[{"$nulls":9},238.62,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":7382.9,"d":"7,382.90 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},4.05,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},4.05]
[{"$nulls":9},4.05,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":404.7,"d":"404.70"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":404.7,"d":"404.70"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2328.5,"d":"2328.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2328.5,"d":"2,328.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":2733.2,"d":"2733.20"},{"v":5.61,"d":"5.61 €"},{"v":15333.25,"d":"15,333.25 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.49,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.49]
[{"$nulls":9},0.49,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":17.49,"d":"17.49 €"}]
[]
[null,"PLN_DESA",null,"UN ELABORACIÓN DE PLAN DE DESAMIANTADO"]
[{"$nulls":3},"Elaboración de plan de desamiantado y legalización del mismo por empresa registrada en el RERA"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":800,"d":"800.00 €"},{"v":800,"d":"800.00 €"}]
[]
[null,"LER_170603_170605",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.06.03* Y 17.06.05 MA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.06.03* Y 17.06.05 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.91,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.91]
[{"$nulls":9},0.91,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":300.3,"d":"300.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":28967.78,"d":"28,967.78 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":679468.23,"d":"679,468.23 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":679468.23,"d":"679,468.23 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOV. SAN. Y ABAST. MITXELENA 12-30"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,3,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":234199.956,"d":"234,199.96 €"},{"v":0.34,"d":"34.00%"}]
[null,4,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":44453.34,"d":"44,453.34 €"},{"v":0.07,"d":"7.00%"}]
[null,5,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":168676.9561,"d":"168,676.96 €"},{"v":0.25,"d":"25.00%"}]
[null,6,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":153551.982,"d":"153,551.98 €"},{"v":0.23,"d":"23.00%"}]
[null,7,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":49618.23,"d":"49,618.23 €"},{"v":0.07,"d":"7.00%"}]
[null,9,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":28967.7876,"d":"28,967.79 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":679468.2517,"d":"679,468.25 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":142688.33,"d":"142,688.33 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":822156.5845570001,"d":"822,156.58 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}