{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":746,"n_cols":12,"rows_kept":746,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[19,3,19,7],[20,3,20,8],[24,3,24,7],[25,3,25,8],[29,3,29,7],[30,3,30,8],[35,3,35,7],[36,3,36,8],[43,3,43,7],[44,3,44,8],[50,3,50,7],[51,3,51,8],[57,3,57,7],[58,3,58,8],[76,3,76,7],[77,3,77,8],[97,3,97,8],[100,3,100,7],[101,3,101,8],[105,3,105,7],[106,3,106,8],[110,3,110,8],[113,3,113,7],[114,3,114,8],[118,3,118,8],[121,3,121,7],[122,3,122,8],[126,3,126,7],[127,3,127,8],[131,3,131,7],[132,3,132,8],[136,3,136,7],[137,3,137,8],[143,3,143,8],[146,3,146,7],[147,3,147,8],[152,3,152,7],[153,3,153,8],[157,3,157,7],[158,3,158,8],[162,3,162,7],[163,3,163,8],[172,3,172,7],[173,3,173,8],[181,3,181,7],[182,3,182,8],[189,3,189,8],[191,3,191,8],[196,3,196,7],[197,3,197,8],[202,3,202,7],[203,3,203,8],[213,3,213,7],[214,3,214,8],[219,3,219,8],[221,3,221,8],[227,3,227,7],[228,3,228,8],[232,3,232,7],[233,3,233,8],[237,3,237,7],[238,3,238,8],[242,3,242,8],[245,3,245,7],[246,3,246,8],[250,3,250,7],[251,3,251,8],[255,3,255,7],[256,3,256,8],[260,3,260,7],[261,3,261,8],[265,3,265,8],[268,3,268,7],[269,3,269,8],[274,3,274,7],[275,3,275,8],[279,3,279,7],[280,3,280,8],[284,3,284,7],[285,3,285,8],[289,3,289,7],[290,3,290,8],[294,3,294,7],[295,3,295,8],[299,3,299,8],[302,3,302,7],[303,3,303,8],[307,3,307,8],[310,3,310,7],[311,3,311,8],[315,3,315,7],[316,3,316,8],[320,3,320,8],[323,3,323,7],[324,3,324,8],[329,3,329,7],[330,3,330,8],[337,3,337,7],[338,3,338,8],[342,3,342,8],[345,3,345,7],[346,3,346,8],[350,3,350,8],[353,3,353,7],[354,3,354,8],[358,3,358,8],[361,3,361,7],[362,3,362,8],[366,3,366,7],[367,3,367,8],[371,3,371,8],[373,3,373,8],[377,3,377,7],[378,3,378,8],[383,3,383,8],[386,3,386,7],[387,3,387,8],[391,3,391,7],[392,3,392,8],[396,3,396,7],[397,3,397,8],[401,3,401,7],[402,3,402,8],[406,3,406,7],[407,3,407,8],[411,3,411,7],[412,3,412,8],[416,3,416,8],[418,3,418,8],[422,3,422,7],[423,3,423,8],[428,3,428,7],[429,3,429,8],[436,3,436,7],[437,3,437,8],[441,3,441,8],[443,3,443,8],[447,3,447,7],[448,3,448,8],[452,3,452,7],[453,3,453,8],[458,3,458,7],[459,3,459,8],[463,3,463,8],[466,3,466,7],[467,3,467,8],[471,3,471,7],[472,3,472,8],[476,3,476,8],[479,3,479,7],[480,3,480,8],[485,3,485,8],[487,3,487,8],[489,3,489,8],[493,3,493,7],[494,3,494,8],[498,3,498,7],[499,3,499,8],[506,3,506,7],[507,3,507,8],[511,3,511,7],[512,3,512,8],[518,3,518,7],[519,3,519,8],[524,3,524,7],[525,3,525,8],[533,3,533,7],[534,3,534,8],[538,3,538,7],[539,3,539,8],[544,3,544,8],[549,3,549,7],[550,3,550,8],[555,3,555,7],[556,3,556,8],[561,3,561,8],[564,3,564,7],[565,3,565,8],[583,3,583,7],[584,3,584,8],[591,3,591,7],[592,3,592,8],[596,3,596,7],[597,3,597,8],[614,3,614,8],[617,3,617,7],[618,3,618,8],[625,3,625,7],[626,3,626,8],[631,3,631,7],[632,3,632,8],[638,3,638,7],[639,3,639,8],[645,3,645,8],[647,3,647,8],[651,3,651,7],[652,3,652,8],[656,3,656,7],[657,3,657,8],[661,3,661,7],[662,3,662,8],[666,3,666,7],[667,3,667,8],[671,3,671,7],[672,3,672,8],[676,3,676,7],[677,3,677,8],[681,3,681,7],[682,3,682,8],[686,3,686,7],[687,3,687,8],[691,3,691,7],[692,3,692,8],[696,3,696,7],[697,3,697,8],[701,3,701,7],[702,3,702,8],[706,3,706,8],[710,3,710,7],[711,3,711,8],[715,3,715,7],[716,3,716,8],[720,3,720,7],[721,3,721,8],[725,3,725,7],[726,3,726,8],[730,3,730,7],[731,3,731,8],[735,3,735,7],[736,3,736,8],[740,3,740,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOV. ABASTEC. Y SANEAMIENTO SAN ROKE"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"MACIZO P1-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":38,"d":"38.00"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":1497.96,"d":"1,497.96 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":2304.4,"d":"2,304.40 €"}]
[]
[null,"DEM_OF",null,"M3 DEMOL OBRA FÁBRICA"]
[{"$nulls":3},"Demolición de obras de fábrica de ladrillo, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},7.75]
[{"$nulls":9},7.75,{"v":37.72,"d":"37.72 €"},{"v":292.33,"d":"292.33 €"}]
[]
[null,"DEM_ADOQ_REUT",null,"M2 DEMOL PAVIM ADOQUIN PARA REUTILIZACION "]
[{"$nulls":3},"Arranque de adoquín, incluso carga y transporte a acopio provisional hasta su reutilización en obra, así como su puesta de nuevo en obra y la preparación para su instalación, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":15.7,"d":"15.70 €"},{"v":188.4,"d":"188.40 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABAST ACOM",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":90,"d":"90.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":54,"d":"54.00"}]
[{"$nulls":3},"F10-F12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28.5,"d":"28.50"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28.5,"d":"28.50"}]
[{"$nulls":3},"PLUV ACOM ACERA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"FECAL ACOM ACERA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":102,"d":"102.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":61.2,"d":"61.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":164.7,"d":"164.70"},{"v":10.94,"d":"10.94 €"},{"v":1801.82,"d":"1,801.82 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PASOS ACERA CALZADA",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"PREV AFECCION FECAL F10-F12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"PREV AFECCION PLUV ap8-P3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28,"d":"28.00"},null,null,{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":78,"d":"78.00"},{"v":5.47,"d":"5.47 €"},{"v":426.66,"d":"426.66 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PASOS ACERA CALZADA",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"PREV AFECCION FECAL F10-F12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"PREV AFECCION PLUV ap8-P3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28,"d":"28.00"},null,null,{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":78,"d":"78.00"},{"v":8.18,"d":"8.18 €"},{"v":638.04,"d":"638.04 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABAST TUBO Ø 100",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":232,"d":"232.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":232,"d":"232.00"}]
[{"$nulls":3},"ABAST TUBO Ø 80",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"F2-F3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"F7-F10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":47,"d":"47.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":47,"d":"47.00"}]
[{"$nulls":3},"af1-F2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"ap3-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"F1-F2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":6.4,"d":"6.40"}]
[{"$nulls":3},"F3-F7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":58,"d":"58.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":81.2,"d":"81.20"}]
[{"$nulls":3},"P1-VERTIDO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"P1-P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":32.4,"d":"32.40"}]
[{"$nulls":3},"P5-P7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUV ACOM CALZ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":25.6,"d":"25.60"}]
[{"$nulls":3},"FECAL ACOM CALZ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":19.2,"d":"19.20"}]
[{"$nulls":3},"ap11 - P4'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":6.4,"d":"6.40"}]
[{"$nulls":3},"ap12 - P4'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":527.8,"d":"527.80"},{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":5932.47,"d":"5,932.47 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Segundo corte apoyo solera hormigón",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," ABAST TUBO Ø 100",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":232,"d":"232.00"},null,null,{"v":464,"d":"464.00"}]
[{"$nulls":3}," ABAST TUBO Ø 80",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3}," F2-F3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3}," F7-F10",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":47,"d":"47.00"},null,null,{"v":94,"d":"94.00"}]
[{"$nulls":3}," af1-F2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3}," ap3-P2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3}," F1-F2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3}," F3-F7",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":58,"d":"58.00"},null,null,{"v":116,"d":"116.00"}]
[{"$nulls":3}," P1-VERTIDO",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3}," P1-P4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":27,"d":"27.00"},null,null,{"v":54,"d":"54.00"}]
[{"$nulls":3}," P5-P7",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3}," PLUV ACOM CALZ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,null,{"v":64,"d":"64.00"}]
[{"$nulls":3}," FECAL ACOM CALZ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":48,"d":"48.00"}]
[{"$nulls":3}," ap11 - P4'",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3}," ap12 - P4'",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1016,"d":"1016.00"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":1574.8,"d":"1,574.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":14656.88,"d":"14,656.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_ZJAT_1.5",null,"M3 EXC. ZANJA MAYOR 1,5 m TIERRAS"]
[{"$nulls":3},"Excavación en zanjas o pozos a partir de 1,50 m de profundidad con medios mecánicos en todo tipo de tierras, medido sobre perfil, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FEC REFINO FONDO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":116,"d":"116.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23.2,"d":"23.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":23.2,"d":"23.20"},{"v":25.1,"d":"25.10 €"},{"v":582.32,"d":"582.32 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SSAA",{"v":18,"d":"18.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":2914.56,"d":"2,914.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":3496.88,"d":"3,496.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_ZJA_GRAV",null,"M3 RELLENO ZANJAS CON GRAVILLA"]
[{"$nulls":3},"Relleno de zanjas o pozos con gravilla, extendida y compactada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FEC REFINO FONDO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":116,"d":"116.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23.2,"d":"23.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":23.2,"d":"23.20"},{"v":37.82,"d":"37.82 €"},{"v":877.42,"d":"877.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":877.42,"d":"877.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":4},{"v":22,"d":"22.00"},{"$nulls":3},{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":5882.58,"d":"5,882.58 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":4},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":147.34,"d":"147.34 €"},{"v":3241.48,"d":"3,241.48 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":30,"d":"30.00"},{"$nulls":3},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":3210,"d":"3,210.00 €"}]
[]
[null,"ENTIB_DOBLE G",null,"M2 ENTIBACION DOBLE GUIA Y PLANCHA"]
[{"$nulls":3},"Entibación doble guía y plancha útil a ambos lados, por metro entibación de zanjas y pozos con planchas deslizantes sobre doble guía tipo RS ó similar, entre 2 y 5,5 m de longitud de las planchas y patín lateral RS, monocodales intermedios de 0,25, 0,50, 0,75 o 1,0 m, protección de guías de 5 m, eslingas, izado, 4 ramales, ganchos y llave de codales, incluído montaje de blindaje, desmontaje y p.p. de apuntalamientos y elementos auxiliares.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"PLUV P1-P4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":27,"d":"27.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"},null,{"v":86.4,"d":"86.40"}]
[{"$nulls":3},"PLUV P5-P7",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"},null,{"v":64,"d":"64.00"}]
[{"$nulls":3},"FECALES F1-F10",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":1.7,"d":"1.70"},null,{"v":272,"d":"272.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":422.4,"d":"422.40"},{"v":28.04,"d":"28.04 €"},{"v":11844.1,"d":"11,844.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":24178.16,"d":"24,178.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"ABAST TUBO Ø 100",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":232,"d":"232.00"},null,null,{"v":232,"d":"232.00"}]
[{"$nulls":3},"ABAST TUBO Ø 80",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":241,"d":"241.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":9454.43,"d":"9,454.43 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"ABAST ACOM",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":90,"d":"90.00"},null,null,{"v":90,"d":"90.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":19.53,"d":"19.53 €"},{"v":1757.7,"d":"1,757.70 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"F10-F12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28.5,"d":"28.50"},null,null,{"v":28.5,"d":"28.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":28.5,"d":"28.50"},{"v":53.33,"d":"53.33 €"},{"v":1519.91,"d":"1,519.91 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"F2-F3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"F7-F10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":47,"d":"47.00"},null,null,{"v":47,"d":"47.00"}]
[{"$nulls":3},"af1-F2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"ap3-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3}," ap11 - P4'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3}," ap12 - P4'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":95,"d":"95.00"},{"v":64.59,"d":"64.59 €"},{"v":6136.05,"d":"6,136.05 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms de HM-20, recubrimiento con arena según detalle de zanja tipo, cinta señalizadora, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"F1-F2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"F3-F7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":58,"d":"58.00"},null,null,{"v":58,"d":"58.00"}]
[{"$nulls":3},"P1-VERTIDO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"P1-P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"},null,null,{"v":27,"d":"27.00"}]
[{"$nulls":3},"P5-P7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":116,"d":"116.00"},{"v":101.77,"d":"101.77 €"},{"v":11805.32,"d":"11,805.32 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_ACOM",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de saneamiento en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"PLUV ACOM CALZ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,null,{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUV ACOM ACERA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,null,{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":3},"FECAL ACOM CALZ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"FECAL ACOM ACERA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":102,"d":"102.00"},null,null,{"v":102,"d":"102.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":193,"d":"193.00"},{"v":31.36,"d":"31.36 €"},{"v":6052.48,"d":"6,052.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":36725.89,"d":"36,725.89 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":79935.23,"d":"79,935.23 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ400",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 400 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 400 mm. de diámetro y espesor de 9,80 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"P1-VERTIDO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"P1-P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"},null,null,{"v":27,"d":"27.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":34,"d":"34.00"},{"v":61.45,"d":"61.45 €"},{"v":2089.3,"d":"2,089.30 €"}]
[]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ap3-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"P5-P7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"F1-F10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":129,"d":"129.00"},null,null,{"v":129,"d":"129.00"}]
[{"$nulls":3},"af1-F2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"F10-F12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28.5,"d":"28.50"},null,null,{"v":28.5,"d":"28.50"}]
[{"$nulls":3}," ap11 - P4'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3}," ap12 - P4'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":205.5,"d":"205.50"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":8061.77,"d":"8,061.77 €"}]
[]
[null,"PVC TØ250",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACOM PLUV",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":67,"d":"67.00"},null,null,{"v":67,"d":"67.00"}]
[{"$nulls":3},"ACOM FEC",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":126,"d":"126.00"},null,null,{"v":126,"d":"126.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":193,"d":"193.00"},{"v":29.39,"d":"29.39 €"},{"v":5672.27,"d":"5,672.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":15823.34,"d":"15,823.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":15823.34,"d":"15,823.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø150",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 150 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":46.62,"d":"46.62 €"},{"v":93.24,"d":"93.24 €"}]
[]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABAST TUBO Ø 100",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":232,"d":"232.00"},null,null,{"v":232,"d":"232.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":232,"d":"232.00"},{"v":34.39,"d":"34.39 €"},{"v":7978.48,"d":"7,978.48 €"}]
[]
[null,"FD Ø80",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 80"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 80 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABAST TUBO Ø 80",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":27.84,"d":"27.84 €"},{"v":250.56,"d":"250.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":8322.279999999999,"d":"8,322.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_45_Ø100",null,"UN CODO FD EE 45º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":522.04,"d":"522.04 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø100",null,"UN CODO FD EE 22º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":522.04,"d":"522.04 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø100",null,"UN CODO FD EE 11º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":522.04,"d":"522.04 €"}]
[]
[null,"C_BB_22_Ø100",null,"UN CODO FD BB 22 º 30'  Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 22º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":93.49,"d":"93.49 €"},{"v":93.49,"d":"93.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1659.61,"d":"1,659.61 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_150X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":163.57,"d":"163.57 €"},{"v":327.14,"d":"327.14 €"}]
[]
[null,"T_EEB_100X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 EEB 100x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil enchufe - enchufe - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 125 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREV HIDRANTES",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":111.9,"d":"111.90 €"},{"v":223.8,"d":"223.80 €"}]
[]
[null,"T_EEB_100X80",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 EEB 100x80"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil enchufe - enchufe - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDOS 4-5-6",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":106.76,"d":"106.76 €"},{"v":320.28,"d":"320.28 €"}]
[]
[null,"T_EEB_100X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 EEB 100x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil enchufe - enchufe - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREV BR",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":106.76,"d":"106.76 €"},{"v":213.52,"d":"213.52 €"}]
[]
[null,"T_BBB_100X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":107.62,"d":"107.62 €"},{"v":107.62,"d":"107.62 €"}]
[]
[null,"T_BBB_100X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":111.09,"d":"111.09 €"},{"v":111.09,"d":"111.09 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1303.45,"d":"1,303.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_150",null,"UN CONO RED. BB 150"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 150 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":95.98,"d":"95.98 €"},{"v":95.98,"d":"95.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":95.98,"d":"95.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS"]
[null,"BCØ80",null,"UN BRIDA CIEGA Ø80"]
[{"$nulls":3},"Brida ciega de funfición dúctil de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDOS 4-5-6",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":23.46,"d":"23.46 €"},{"v":70.38,"d":"70.38 €"}]
[]
[null,"BRØ60",null,"UN BRIDA ROSCADA Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida roscada de funfición dúctil de diámetro 60 mm. con salida roscada de diámetro según proyecto., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":32.32,"d":"32.32 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS",{"$nulls":7},{"v":70.38,"d":"70.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ150",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":119.05,"d":"119.05 €"},{"v":357.15,"d":"357.15 €"}]
[]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 7",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":81.64,"d":"81.64 €"},{"v":571.48,"d":"571.48 €"}]
[]
[null,"BEØ80",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø80"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDOS 4-5-6",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":66.99,"d":"66.99 €"},{"v":401.94,"d":"401.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":1330.57,"d":"1,330.57 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø100 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø100 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 100 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":114.85,"d":"114.85 €"},{"v":114.85,"d":"114.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":114.85,"d":"114.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)"]
[null,"EE Ø150",null,"UN EMPALME ENCHUFE ENCHUFE Ø150 MM."]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil enchufe - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":165.63,"d":"165.63 €"},{"v":331.26,"d":"331.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)",{"$nulls":7},{"v":331.26,"d":"331.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø100",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø100"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35.91,"d":"35.91 €"},{"v":35.91,"d":"35.91 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":58.83,"d":"58.83 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":13287.21,"d":"13,287.21 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"BY-PASS",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":90,"d":"90.00"},null,null,{"v":90,"d":"90.00"}]
[{"$nulls":3},"ACOM",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":90,"d":"90.00"},null,null,{"v":90,"d":"90.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":180,"d":"180.00"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":1090.8,"d":"1,090.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":1090.8,"d":"1,090.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_115",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:125"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30.55,"d":"30.55 €"},{"v":30.55,"d":"30.55 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_75",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19.05,"d":"19.05 €"},{"v":19.05,"d":"19.05 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"BY-PASS",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":10.55,"d":"10.55 €"},{"v":42.2,"d":"42.20 €"}]
[]
[null,"TAP_ES_75",null,"UN TAPÓN ELECTROSOLADABLE DN:75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ANULACIONES",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":35.77,"d":"35.77 €"},{"v":143.08,"d":"143.08 €"}]
[]
[null,"VALONA_125",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 125"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12.21,"d":"12.21 €"},{"v":12.21,"d":"12.21 €"}]
[]
[null,"VALONA_75",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.98,"d":"5.98 €"},{"v":5.98,"d":"5.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":253.07000000000002,"d":"253.07 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":1343.87,"d":"1,343.87 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":341.58,"d":"341.58 €"},{"v":683.16,"d":"683.16 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 7",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 8",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":200.28,"d":"200.28 €"},{"v":1401.96,"d":"1,401.96 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø80",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDOS 4-5-6",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":168.01,"d":"168.01 €"},{"v":504.03,"d":"504.03 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":2589.1499999999996,"d":"2,589.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":2589.1499999999996,"d":"2,589.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_100",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 100"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ac.2-3-5-8",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":610.24,"d":"610.24 €"},{"v":2440.96,"d":"2,440.96 €"}]
[]
[null,"ACOM_B_100",null,"UN ACOMETIDA TIPO B SOBRE TUB. FD 100"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación,  carrete en FD, TE en FD 60x60, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ac.1-4-6-7",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"PREV",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":774.18,"d":"774.18 €"},{"v":4645.08,"d":"4,645.08 €"}]
[]
[null,"ACOM_BYPASS_TIPO II",null,"UN ACOM. SOBRE BYPASS TUB. PEAD 90_32"]
[{"$nulls":3},"Conexión de tubería provisional de abasteciminto de PEAD PN16 de diámetro variable entre 90 y 32 mm., con la acometida existente, mediante TE o collarín de derivación, válvula de bola de diámetro similar al de la acometida existente, totalmente rematado y protegido, incluso p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida."]
[{"$nulls":3},"BY-PASS",{"v":12,"d":"12.00"},{"$nulls":3},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":720,"d":"720.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":7806.04,"d":"7,806.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"BRI 41",null,"UN BOCA DE RIEGO BRI 41"]
[{"$nulls":3},"Boca de riego tipo BRI 41 de Irúa o similar, instalada sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo o HM-20, incluso piezas especiales necesarias, según detalles de planos, totalmente terminada.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREV.",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"},{"v":2640,"d":"2,640.00 €"}]
[]
[null,"HD_ACERA",null,"UN HIDRA. ACERA-100 2RAC-70"]
[{"$nulls":3},"Hidrante de acera DN. 100, con dos salidas Barcelona DN.70, instalado sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, \"S\" de reglaje,  p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREV",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":948.98,"d":"948.98 €"},{"v":1897.96,"d":"1,897.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":4537.96,"d":"4,537.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"BY-PASS PROVISIONAL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"CONEXION DEFINITIVA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":414,"d":"414.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":414,"d":"414.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":12758,"d":"12,758.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":29978.229999999996,"d":"29,978.23 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SSAA",{"v":18,"d":"18.00"},{"$nulls":3},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":3629.52,"d":"3,629.52 €"}]
[]
[null,"ARQ_40_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40x40 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACOM FECALES",{"v":19,"d":"19.00"},{"$nulls":3},{"v":19,"d":"19.00"}]
[{"$nulls":3},"ACOM PLUVIALES",{"v":12,"d":"12.00"},{"$nulls":3},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"PREV FECALES",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"PREV PLUVIALES",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":10837.6,"d":"10,837.60 €"}]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREV",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":1168.36,"d":"1,168.36 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":3},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":18123.21,"d":"18,123.21 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF 2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. MAYOR"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad mayor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"FECALES",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1240.89,"d":"1,240.89 €"},{"v":3722.67,"d":"3,722.67 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACOM TIPO A",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"ACOM TIPO B",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"VALV HIDR",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"VALV BR",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"VALV NUDOS",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,null,{"v":13,"d":"13.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":29,"d":"29.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":1934.88,"d":"1,934.88 €"}]
[]
[null,"ARQ_CONT_13_15_20",null,"UN ARQUETA FD PARA CONTADOR 13_15_20"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de fundición para alojamiento de contador hasta DN 20 en pavimento, con aislamiento interior, tapa de fundición C-250 con epoxi y registro de poliéster reforzado con fibra de vidrio, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"Ac.2 FUENTE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":276,"d":"276.00 €"},{"v":276,"d":"276.00 €"}]
[]
[null,"SUM SIF 50X33",null,"UN SUMIDERO PREFABRICADO SIFÓNICO 50X33"]
[{"$nulls":3},"Formación de sumidero sifónico de 500 x 250 mm., con rejilla de hierro fundido, prefabricado tipo DRENA D3200 DR150 o equivalente, material de recibido y colocación. Todo incluido, incluso p.p. de nivelación, tuberías y conexión con pozo de registro existente, refuerzos de hormión necesarios, construido según normativa NTE/ISS-37, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":230,"d":"230.00 €"},{"v":2760,"d":"2,760.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":42452.24,"d":"42,452.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABAST TUBO Ø 100",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":93,"d":"93.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":93,"d":"93.00"}]
[{"$nulls":3},"P1-VERTIDO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":2.05,"d":"2.05 €"},{"v":205,"d":"205.00 €"}]
[]
[null,"MBC_SURF_D",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE AC11 SURF D 5"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC11 SURF D, de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 11 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"ABAST TUBO Ø 100",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":93,"d":"93.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":93,"d":"93.00"}]
[{"$nulls":3},"P1-VERTIDO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":21.57,"d":"21.57 €"},{"v":2157,"d":"2,157.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":2362,"d":"2,362.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"ABAST TUBO Ø 100",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":232,"d":"232.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":232,"d":"232.00"}]
[{"$nulls":3},"ABAST TUBO Ø 80",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"F2-F3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"F7-F10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":47,"d":"47.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":47,"d":"47.00"}]
[{"$nulls":3},"af1-F2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"ap3-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"F1-F2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":6.4,"d":"6.40"}]
[{"$nulls":3},"F3-F7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":58,"d":"58.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":81.2,"d":"81.20"}]
[{"$nulls":3},"P1-VERTIDO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"P1-P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":32.4,"d":"32.40"}]
[{"$nulls":3},"P5-P7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUV ACOM CALZ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":25.6,"d":"25.60"}]
[{"$nulls":3},"FECAL ACOM CALZ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":19.2,"d":"19.20"}]
[{"$nulls":3},"ap11 - P4'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":6.4,"d":"6.40"}]
[{"$nulls":3},"ap12 - P4'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":527.8,"d":"527.80"},{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":18182.71,"d":"18,182.71 €"}]
[]
[null,"HGON ARM ACE",null,"M2 SOLERA HORM. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-25 en formación de aceras, de 15 cm de espesor, incluso unión a la solera existente mediante barra corrugada DN 8 de 80 cm de longitud, recibida en solera existente mediante resina cada 50 cm., hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"ABAST ACOM",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":90,"d":"90.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":54,"d":"54.00"}]
[{"$nulls":3},"F10-F12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28.5,"d":"28.50"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28.5,"d":"28.50"}]
[{"$nulls":3},"PLUV ACOM ACERA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"FECAL ACOM ACERA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":102,"d":"102.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":61.2,"d":"61.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":164.7,"d":"164.70"},{"v":35.16,"d":"35.16 €"},{"v":5790.85,"d":"5,790.85 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"REFUERZOS",{"v":16,"d":"16.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19.2,"d":"19.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":19.2,"d":"19.20"},{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":2283.84,"d":"2,283.84 €"}]
[]
[null,"HGON PROV Z",null,"M2 ACABADO PROVISIONAL HORMIGON ZANJA"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20, de 8 cm de espesor, para acabado provisional del pavimento en calzada o acera, incluso suministro y colocación de lámina plástica de separación entre base y acabado, para facilitar posterior demolición y reposición definitiva."]
[{"$nulls":3},"ABAST TUBO Ø 100",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":139,"d":"139.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":139,"d":"139.00"}]
[{"$nulls":3},"ABAST TUBO Ø 80",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"F2-F3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"F7-F10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":47,"d":"47.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":47,"d":"47.00"}]
[{"$nulls":3},"af1-F2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"ap3-P2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"F1-F2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":6.4,"d":"6.40"}]
[{"$nulls":3},"F3-F7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":58,"d":"58.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":81.2,"d":"81.20"}]
[{"$nulls":3},"P1-P4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":32.4,"d":"32.40"}]
[{"$nulls":3},"P5-P7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"PLUV ACOM CALZ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":25.6,"d":"25.60"}]
[{"$nulls":3},"FECAL ACOM CALZ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":19.2,"d":"19.20"}]
[{"$nulls":3},"ap11 - P4'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":6.4,"d":"6.40"}]
[{"$nulls":3},"ap12 - P4'",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":427.8,"d":"427.80"},{"v":12.42,"d":"12.42 €"},{"v":5313.28,"d":"5,313.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":31570.679999999997,"d":"31,570.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABAST ACOM",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":90,"d":"90.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":54,"d":"54.00"}]
[{"$nulls":3},"F10-F12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28.5,"d":"28.50"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28.5,"d":"28.50"}]
[{"$nulls":3},"PLUV ACOM ACERA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"FECAL ACOM ACERA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":102,"d":"102.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":61.2,"d":"61.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":164.7,"d":"164.70"},{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":6647.29,"d":"6,647.29 €"}]
[]
[null,"ADOQUIN_EXIS",null,"M2 ADOQUIN EXISTENTE"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de solado de adoquín existente, previamente demolido y debidamente acopiado, colocado sobre la base de 15 cm. de hormigón armado, incluso ejecución de bordes de confinamiento 6 cm. por debajo del plano inferior de los adoquines ya colocados, capa de nivelación de 5 cm. en árido con granulometría entre 2 y 6 mm., procedente de machaqueo, limpio, poco fino y libre de elementos contaminantes, extendido uniformemente y reglado 2 veces con rieles directamente sobre la base y una 3ª como enrasadora del árido, sin ser pisado, y colocación de adoquines de atrás hacia adelante, con idéntica disposición a la original, sin pisar el lecho de asiento y empleando cordeles de referencia y separando adoquines y bordes de confinamiento 2 mm., con reajustes antes del sellado con arena, posterior extendido con arena fina lavada y secas, sin exceso de finos, sobre el pavimento introduciendo en las juntas mediante barrido y posterior compactado mediante vibrado del pavimento en sentido ascendente y tansversal respecto a la pendiente el mismo día de la colocación y limpieza final mediante barrido sin agua. Siguiendo las indicaciones marcadas por la Dirección Facultativa.Medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":71.07,"d":"71.07 €"},{"v":852.84,"d":"852.84 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PASOS ACERA CALZADA",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"PREV AFECCION FECAL F10-F12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"PREV AFECCION PLUV ap8-P3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28,"d":"28.00"},null,null,{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":78,"d":"78.00"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":2414.1,"d":"2,414.10 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"PASOS ACERA CALZADA",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"PREV AFECCION FECAL F10-F12",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"PREV AFECCION PLUV ap8-P3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28,"d":"28.00"},null,null,{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":78,"d":"78.00"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":1528.8,"d":"1,528.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":11443.029999999999,"d":"11,443.03 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":45375.70999999999,"d":"45,375.71 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},170.46,null,null,170.46]
[{"$nulls":9},170.46,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":2217.68,"d":"2,217.68 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},13.44,null,null,13.44]
[{"$nulls":9},13.44,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":303.88,"d":"303.88 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},1.79,null,null,1.79]
[{"$nulls":9},1.79,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":55.38,"d":"55.38 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},2.24,null,null,2.24]
[{"$nulls":9},2.24,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":239.9,"d":"239.90 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},4.03,null,null,4.03]
[{"$nulls":9},4.03,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":431.61,"d":"431.61 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},66.53,null,null,66.53]
[{"$nulls":9},66.53,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":2058.44,"d":"2,058.44 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},8.96,null,null,8.96]
[{"$nulls":9},8.96,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},846.51,null,null,846.51]
[{"$nulls":9},846.51,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":19139.59,"d":"19,139.59 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},29.88,null,null,29.88]
[{"$nulls":9},29.88,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":924.49,"d":"924.49 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},1.34,null,null,1.34]
[{"$nulls":9},1.34,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":47.84,"d":"47.84 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},1.34,null,null,1.34]
[{"$nulls":9},1.34,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":88.44,"d":"88.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":25507.25,"d":"25,507.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6250,"d":"6,250.00 €"},{"v":6250,"d":"6,250.00 €"}]
[]
[null,"PA3",null,"UN DIAS ALQUILER CONTENEDOR DE RESIDUOS"]
[{"$nulls":3},"Coste de alquiler de contenedores ajenos, por día de uso, incluyendo entrega, alquiler y recogida en obra."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":120,"d":"120.00"},null,null,{"v":120,"d":"120.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":120,"d":"120.00"},{"v":19,"d":"19.00 €"},{"v":2280,"d":"2,280.00 €"}]
[]
[null,"PA1",null,"UN IDENTIFICACION REDES SANEAMIENTO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono íntegro para el estudio de los colectores y acometidas de saneamiento existentes, determinación de usos, estimación y replanteo de cotas y pendientes, incluido el uso de equipo topográfico, tintes trazadores, etc.\r\n \r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"}]
[]
[null,"PA2",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de pozos y nudos."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"PA4",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para demolición y reconstrucción de elementos de obra civil o de fábrica como escaleras y muros, así como desmontaje, acopio y recolocación de barandillas, postes, señales, bolardos y cualquier otro elemento afectado por las obras, a su estado original."]
[{"$nulls":4},{"v":50,"d":"50.00"},{"$nulls":3},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":80,"d":"80.00 €"},{"v":4000,"d":"4,000.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4425,"d":"4,425.00 €"},{"v":4425,"d":"4,425.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":18015,"d":"18,015.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":257086.99999999997,"d":"257,087.00 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":257086.99999999997,"d":"257,087.00 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOV. ABASTEC. Y SANEAMIENTO SAN ROKE"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":79935.225,"d":"79,935.23 €"},{"v":0.31,"d":"31.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":15823.335,"d":"15,823.34 €"},{"v":0.06,"d":"6.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":29978.23,"d":"29,978.23 €"},{"v":0.12,"d":"12.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":42452.24,"d":"42,452.24 €"},{"v":0.17,"d":"17.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":45375.71,"d":"45,375.71 €"},{"v":0.18,"d":"18.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":25507.2571,"d":"25,507.26 €"},{"v":0.1,"d":"10.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":18015,"d":"18,015.00 €"},{"v":0.07,"d":"7.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":257086.99709999998,"d":"257,087.00 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":53988.27,"d":"53,988.27 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":311075.266491,"d":"311,075.27 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}