{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":900,"n_cols":12,"rows_kept":900,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[18,3,18,7],[19,3,19,8],[23,3,23,7],[24,3,24,8],[28,3,28,7],[29,3,29,8],[33,3,33,7],[34,3,34,8],[38,3,38,7],[39,3,39,8],[44,3,44,7],[45,3,45,8],[60,3,60,7],[61,3,61,8],[77,3,77,8],[80,3,80,7],[81,3,81,8],[86,3,86,7],[87,3,87,8],[93,3,93,7],[94,3,94,8],[98,3,98,7],[99,3,99,8],[103,3,103,8],[106,3,106,7],[107,3,107,8],[111,3,111,7],[112,3,112,8],[117,3,117,8],[120,3,120,7],[121,3,121,8],[128,3,128,7],[129,3,129,8],[135,3,135,7],[136,3,136,8],[140,3,140,7],[141,3,141,8],[145,3,145,7],[146,3,146,8],[151,3,151,8],[154,3,154,7],[155,3,155,8],[159,3,159,7],[160,3,160,8],[171,3,171,7],[172,3,172,8],[177,3,177,7],[178,3,178,8],[182,3,182,8],[184,3,184,8],[189,3,189,7],[190,3,190,8],[194,3,194,8],[196,3,196,8],[202,3,202,7],[203,3,203,8],[208,3,208,7],[209,3,209,8],[219,3,219,8],[222,3,222,7],[223,3,223,8],[227,3,227,7],[228,3,228,8],[232,3,232,7],[233,3,233,8],[237,3,237,7],[238,3,238,8],[243,3,243,7],[244,3,244,8],[248,3,248,7],[249,3,249,8],[253,3,253,7],[254,3,254,8],[258,3,258,7],[259,3,259,8],[263,3,263,7],[264,3,264,8],[268,3,268,7],[269,3,269,8],[273,3,273,7],[274,3,274,8],[278,3,278,7],[279,3,279,8],[283,3,283,7],[284,3,284,8],[288,3,288,7],[289,3,289,8],[293,3,293,7],[294,3,294,8],[298,3,298,7],[299,3,299,8],[303,3,303,7],[304,3,304,8],[308,3,308,7],[309,3,309,8],[313,3,313,8],[316,3,316,7],[317,3,317,8],[322,3,322,7],[323,3,323,8],[327,3,327,7],[328,3,328,8],[333,3,333,7],[334,3,334,8],[338,3,338,7],[339,3,339,8],[343,3,343,7],[344,3,344,8],[348,3,348,8],[351,3,351,7],[352,3,352,8],[357,3,357,8],[360,3,360,7],[361,3,361,8],[369,3,369,7],[370,3,370,8],[378,3,378,8],[381,3,381,7],[382,3,382,8],[386,3,386,7],[387,3,387,8],[391,3,391,7],[392,3,392,8],[396,3,396,7],[397,3,397,8],[401,3,401,7],[402,3,402,8],[406,3,406,7],[407,3,407,8],[411,3,411,7],[412,3,412,8],[416,3,416,7],[417,3,417,8],[421,3,421,8],[424,3,424,7],[425,3,425,8],[431,3,431,8],[434,3,434,7],[435,3,435,8],[440,3,440,7],[441,3,441,8],[445,3,445,8],[448,3,448,7],[449,3,449,8],[453,3,453,8],[455,3,455,8],[459,3,459,7],[460,3,460,8],[465,3,465,7],[466,3,466,8],[471,3,471,7],[472,3,472,8],[476,3,476,8],[479,3,479,7],[480,3,480,8],[484,3,484,7],[485,3,485,8],[489,3,489,7],[490,3,490,8],[496,3,496,7],[497,3,497,8],[501,3,501,7],[502,3,502,8],[507,3,507,7],[508,3,508,8],[512,3,512,8],[514,3,514,8],[518,3,518,7],[519,3,519,8],[526,3,526,7],[527,3,527,8],[537,3,537,7],[538,3,538,8],[542,3,542,7],[543,3,543,8],[553,3,553,8],[556,3,556,7],[557,3,557,8],[561,3,561,8],[563,3,563,8],[567,3,567,7],[568,3,568,8],[572,3,572,7],[573,3,573,8],[577,3,577,8],[580,3,580,7],[581,3,581,8],[585,3,585,7],[586,3,586,8],[590,3,590,8],[593,3,593,7],[594,3,594,8],[602,3,602,8],[604,3,604,8],[606,3,606,8],[610,3,610,7],[611,3,611,8],[615,3,615,7],[616,3,616,8],[624,3,624,7],[625,3,625,8],[642,3,642,8],[647,3,647,7],[648,3,648,8],[660,3,660,7],[661,3,661,8],[673,3,673,8],[676,3,676,7],[677,3,677,8],[686,3,686,7],[687,3,687,8],[696,3,696,7],[697,3,697,8],[701,3,701,7],[702,3,702,8],[708,3,708,7],[709,3,709,8],[720,3,720,8],[723,3,723,7],[724,3,724,8],[728,3,728,7],[729,3,729,8],[733,3,733,7],[734,3,734,8],[738,3,738,8],[740,3,740,8],[744,3,744,7],[745,3,745,8],[749,3,749,7],[750,3,750,8],[754,3,754,7],[755,3,755,8],[759,3,759,7],[760,3,760,8],[764,3,764,7],[765,3,765,8],[769,3,769,7],[770,3,770,8],[774,3,774,7],[775,3,775,8],[779,3,779,7],[780,3,780,8],[784,3,784,7],[785,3,785,8],[789,3,789,7],[790,3,790,8],[794,3,794,7],[795,3,795,8],[799,3,799,7],[800,3,800,8],[804,3,804,7],[805,3,805,8],[809,3,809,8],[813,3,813,7],[814,3,814,8],[818,3,818,7],[819,3,819,8],[823,3,823,7],[824,3,824,8],[828,3,828,7],[829,3,829,8],[833,3,833,7],[834,3,834,8],[838,3,838,7],[839,3,839,8],[843,3,843,7],[844,3,844,8],[848,3,848,7],[849,3,849,8],[853,3,853,7],[854,3,854,8],[858,3,858,7],[859,3,859,8],[863,3,863,7],[864,3,864,8],[868,3,868,7],[869,3,869,8],[873,3,873,7],[874,3,874,8],[878,3,878,7],[879,3,879,8],[884,3,884,7],[885,3,885,8],[889,3,889,7],[890,3,890,8],[894,3,894,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"ELIMINACION DEL DEPOSITO DE OLARRAIN"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":50,"d":"50.00"},{"$nulls":3},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":1971,"d":"1,971.00 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":50,"d":"50.00"},{"$nulls":3},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":5761,"d":"5,761.00 €"}]
[]
[null,"DEM_OF",null,"M3 DEMOL OBRA FÁBRICA"]
[{"$nulls":3},"Demolición de obras de fábrica de ladrillo, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":35,"d":"35.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":37.72,"d":"37.72 €"},{"v":1320.2,"d":"1,320.20 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acera nudo 7 - nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":200,"d":"200.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":240,"d":"240.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":240,"d":"240.00"},{"v":10.94,"d":"10.94 €"},{"v":2625.6,"d":"2,625.60 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión nudo 7 - 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,null,{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":5.47,"d":"5.47 €"},{"v":328.2,"d":"328.20 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 4 - nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":205,"d":"205.00"},null,null,{"v":205,"d":"205.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión nudo 7 - 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,null,{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":265,"d":"265.00"},{"v":8.18,"d":"8.18 €"},{"v":2167.7,"d":"2,167.70 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - nudo 2 bidegorri",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 3 - nudo 4 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3},"nudo 3 - nudo 4 cruce calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":3.4,"d":"3.40"},{"v":34,"d":"34.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 4 - nudo 5 cruce tras puente adif",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":3.4,"d":"3.40"},{"v":34,"d":"34.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 4 - nudo 5 hasta puente Salubita",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,{"v":3.4,"d":"3.40"},{"v":74.8,"d":"74.80"}]
[{"$nulls":3},"nudo 6 - hacia Olarrain dep. cruce GI-3713",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":3.4,"d":"3.40"},{"v":27.2,"d":"27.20"}]
[{"$nulls":3},"nudo 6 - hacia Olarrain dep.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":90,"d":"90.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":108,"d":"108.00"}]
[{"$nulls":3},"Olarrain PE75",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":115,"d":"115.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":126.5,"d":"126.50"}]
[{"$nulls":3},"nudo 7 - nudo 8 cruce calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"cuneta nudo 4 - nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":205,"d":"205.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":102.5,"d":"102.50"}]
[{"$nulls":3},"acometidas",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":594.6,"d":"594.60"},{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":6683.3,"d":"6,683.30 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"  nudo 3 - nudo 4 ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Segundo corte",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"  Nudo 1 - nudo 2 bidegorri",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"  nudo 3 - nudo 4 cruce calzada",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"  nudo 4 - nudo 5 cruce tras puente adif",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3}," nudo 4 - nudo 5 hasta puente Salubita",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,null,{"v":44,"d":"44.00"}]
[{"$nulls":3}," nudo 6 - hacia Olarrain dep. cruce GI-3713",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3}," nudo 6 - hacia Olarrain dep.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":90,"d":"90.00"},null,null,{"v":180,"d":"180.00"}]
[{"$nulls":3}," Olarrain PE75",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":115,"d":"115.00"},null,null,{"v":230,"d":"230.00"}]
[{"$nulls":3}," nudo 7 - nudo 8 cruce calzada",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Acera nudo 7 - nudo 8",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":200,"d":"200.00"},null,null,{"v":400,"d":"400.00"}]
[{"$nulls":3},"cuneta nudo 4 - nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":205,"d":"205.00"},null,null,{"v":205,"d":"205.00"}]
[{"$nulls":3},"acometidas",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,null,{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1261,"d":"1261.00"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":1954.55,"d":"1,954.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":22811.55,"d":"22,811.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":3},"sobre puente salubita",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":3.52,"d":"3.52 €"},{"v":281.6,"d":"281.60 €"}]
[]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"hacia dep. Olarrain FD100",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3.5,"d":"3.50"},47.25]
[{"$nulls":3},"nudo 1 - nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3.5,"d":"3.50"},15.75]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":1.92,"d":"1.92 €"},{"v":144,"d":"144.00 €"}]
[]
[null,"EXC_ZJAR_-1.5",null,"M3 EXC. ZANJA HASTA 1,5 m EN ROCA"]
[{"$nulls":3},"Excavación en zanjas o pozos hasta 1,50 m de profundidad con medios mecánicos en roca, medido sobre perfil, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 - Nudo 5 bajo cuneta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":220,"d":"220.00"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":92.4,"d":"92.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":92.4,"d":"92.40"},{"v":36.41,"d":"36.41 €"},{"v":3364.28,"d":"3,364.28 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":40,"d":"40.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":3238.4,"d":"3,238.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":7028.280000000001,"d":"7,028.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_ZJA_GRAV",null,"M3 RELLENO ZANJAS CON GRAVILLA"]
[{"$nulls":3},"Relleno de zanjas o pozos con gravilla, extendida y compactada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 - Nudo 5 bajo cuneta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":220,"d":"220.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":52.8,"d":"52.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":52.8,"d":"52.80"},{"v":37.82,"d":"37.82 €"},{"v":1996.9,"d":"1,996.90 €"}]
[]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 1 - nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3.5,"d":"3.50"},15.75]
[{"$nulls":3},"hacia dep. Olarrain FD100",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3.5,"d":"3.50"},47.25]
[{"$nulls":9},{"v":63,"d":"63.00"},{"v":3.97,"d":"3.97 €"},{"v":250.11,"d":"250.11 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":2247.01,"d":"2,247.01 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"Nudo 7 y  8",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"localización servicios existentes",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":2941.29,"d":"2,941.29 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":3},"nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"conexión línea obras TAV",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":102.9,"d":"102.90 €"},{"v":720.3,"d":"720.30 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_FIRMES",null,"M2 AMPLIACION CATAS - DEM. Y REPOS. FIRMES"]
[{"$nulls":3},"Demolición con medios mecánicos o manuales, en ampliación de catas, del pavimento y base de cualquier tipo, dimensión y profundidad, y posterior ejecución de losa base de hormigón 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido."]
[{"$nulls":3},"localización servicios existentes",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,11.25]
[{"$nulls":9},11.25,{"v":110.53,"d":"110.53 €"},{"v":1243.46,"d":"1,243.46 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":25,"d":"25.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":147.34,"d":"147.34 €"},{"v":3683.5,"d":"3,683.50 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"acometidas",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":642,"d":"642.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":9230.55,"d":"9,230.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"Nudo 7 - nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":210,"d":"210.00"},null,null,{"v":210,"d":"210.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":210,"d":"210.00"},{"v":32.41,"d":"32.41 €"},{"v":6806.1,"d":"6,806.10 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - nudo 2 bidegorri",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 3 - nudo 4 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 4 - nudo 5 cruce tras puente adif",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 4 - nudo 5 hasta puente Salubita",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 6 - hacia Olarrain dep. cruce GI-3713",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 6 - hacia Olarrain dep.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":90,"d":"90.00"},null,null,{"v":90,"d":"90.00"}]
[{"$nulls":3},"Olarrain PE75",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":120,"d":"120.00"},null,null,{"v":120,"d":"120.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 7 - nudo 8 cruce calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":295,"d":"295.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":11572.85,"d":"11,572.85 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"nudo 1 - nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"hacia dep. Olarrain FD100",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,null,{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":24.24,"d":"24.24 €"},{"v":1696.8,"d":"1,696.80 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"acometidas",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":75,"d":"75.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":19.53,"d":"19.53 €"},{"v":1464.75,"d":"1,464.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":21540.5,"d":"21,540.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":62857.89,"d":"62,857.89 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ160",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 160 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 160 mm. de diámetro y espesor de 4 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"paso puente Salubita",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":17.85,"d":"17.85 €"},{"v":321.3,"d":"321.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":321.3,"d":"321.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":321.3,"d":"321.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø150",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 150 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 1 - nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 3 - nudo 4 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":59.81,"d":"59.81 €"},{"v":2691.45,"d":"2,691.45 €"}]
[]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 - nudo 5 bajo cuneta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":210,"d":"210.00"},null,null,{"v":210,"d":"210.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 4 - nudo 5 cruce tras puente adif",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 4 - nudo 5 hasta puente Salubita",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 6 - hacia Olarrain dep. cruce GI-3713",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 6 - hacia Olarrain dep.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":95,"d":"95.00"},null,null,{"v":95,"d":"95.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 7 - nudo 8 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":210,"d":"210.00"},null,null,{"v":210,"d":"210.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":580,"d":"580.00"},{"v":44.6,"d":"44.60 €"},{"v":25868,"d":"25,868.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":28559.45,"d":"28,559.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_45_Ø150",null,"UN CODO FD EE 45º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"},{"v":587.1,"d":"587.10 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø150",null,"UN CODO FD EE 22º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"},{"v":978.5,"d":"978.50 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø150",null,"UN CODO FD EE 11º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"},{"v":978.5,"d":"978.50 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø150",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"cruce calzada",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":133.29,"d":"133.29 €"},{"v":799.74,"d":"799.74 €"}]
[]
[null,"C_BB_22_Ø150",null,"UN CODO FD BB 22 º 30'  Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 22º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":147.42,"d":"147.42 €"},{"v":737.1,"d":"737.10 €"}]
[]
[null,"C_BB_11_Ø150",null,"UN CODO FD BB 11º15'  Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 11º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":147.42,"d":"147.42 €"},{"v":737.1,"d":"737.10 €"}]
[]
[null,"C_EE_90_Ø100",null,"UN CODO FD EE 90º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 90º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":783.06,"d":"783.06 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø100",null,"UN CODO FD EE 45º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":20,"d":"20.00"},{"$nulls":3},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":2610.2,"d":"2,610.20 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø100",null,"UN CODO FD EE 22º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":25,"d":"25.00"},{"$nulls":3},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":3262.75,"d":"3,262.75 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø100",null,"UN CODO FD EE 11º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":25,"d":"25.00"},{"$nulls":3},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":3262.75,"d":"3,262.75 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø100",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":93.49,"d":"93.49 €"},{"v":934.9,"d":"934.90 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø100",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":90.36,"d":"90.36 €"},{"v":903.6,"d":"903.60 €"}]
[]
[null,"C_BB_22_Ø100",null,"UN CODO FD BB 22 º 30'  Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 22º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":93.49,"d":"93.49 €"},{"v":934.9,"d":"934.90 €"}]
[]
[null,"C_BB_11_Ø100",null,"UN CODO FD BB 11º15'  Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 11º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":93.49,"d":"93.49 €"},{"v":934.9,"d":"934.90 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø60",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø60"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":66.97,"d":"66.97 €"},{"v":334.85,"d":"334.85 €"}]
[]
[null,"C_BB_22_Ø60",null,"UN CODO FD BB 22 º 30'  Ø60"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 22º y de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":66.97,"d":"66.97 €"},{"v":334.85,"d":"334.85 €"}]
[]
[null,"C_BB_11_Ø60",null,"UN CODO FD BB 11º15'  Ø60"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 11º y de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":66.97,"d":"66.97 €"},{"v":334.85,"d":"334.85 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø50",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø50"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 50 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":66.97,"d":"66.97 €"},{"v":334.85,"d":"334.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":19784.499999999996,"d":"19,784.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_EEB_150X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 EEB 150x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil enchufe - enchufe - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"desagüe",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"hidrante",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":156.14,"d":"156.14 €"},{"v":312.28,"d":"312.28 €"}]
[]
[null,"T_EEB_150X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 EEB 150x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil enchufe - enchufe - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión ventosa",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":156.14,"d":"156.14 €"},{"v":156.14,"d":"156.14 €"}]
[]
[null,"T_BBB_150X150",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x150"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":163.48,"d":"163.48 €"},{"v":326.96,"d":"326.96 €"}]
[]
[null,"T_EEB_100X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 EEB 100x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil enchufe - enchufe - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 125 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"hidrante",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":111.9,"d":"111.90 €"},{"v":111.9,"d":"111.90 €"}]
[]
[null,"T_EEB_100X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 EEB 100x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil enchufe - enchufe - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"BR",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":106.76,"d":"106.76 €"},{"v":213.52,"d":"213.52 €"}]
[]
[null,"T_BBB_60X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 60x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 60 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":88.55,"d":"88.55 €"},{"v":442.75,"d":"442.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1563.55,"d":"1,563.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_150",null,"UN CONO RED. BB 150"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 150 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"desagüe",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":95.98,"d":"95.98 €"},{"v":287.94,"d":"287.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":287.94,"d":"287.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ150",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":119.05,"d":"119.05 €"},{"v":952.4,"d":"952.40 €"}]
[]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":81.64,"d":"81.64 €"},{"v":653.12,"d":"653.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":1605.52,"d":"1,605.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø150 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø150 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 150 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":158.86,"d":"158.86 €"},{"v":794.3,"d":"794.30 €"}]
[]
[null,"BB Ø150 L300",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø150 LONG. 300 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 150 mm. y longitud 300 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":135.04,"d":"135.04 €"},{"v":675.2,"d":"675.20 €"}]
[]
[null,"BB Ø150 L200",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø150 LONG. 200 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 150 mm. y longitud 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":113.47,"d":"113.47 €"},{"v":567.35,"d":"567.35 €"}]
[]
[null,"BB Ø100 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø100 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 100 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":114.85,"d":"114.85 €"},{"v":574.25,"d":"574.25 €"}]
[]
[null,"BB Ø100 L300",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø100 LONG. 300 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 100 mm. y longitud 300 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":91.39,"d":"91.39 €"},{"v":456.95,"d":"456.95 €"}]
[]
[null,"BB Ø100 L200",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø100 LONG. 200 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 100 mm. y longitud 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":78.92,"d":"78.92 €"},{"v":394.6,"d":"394.60 €"}]
[]
[null,"BB Ø100 L100",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø100 LONG. 100 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 100 mm. y longitud 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":69.92,"d":"69.92 €"},{"v":349.6,"d":"349.60 €"}]
[]
[null,"BB Ø60 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø60 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 60 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":86.46,"d":"86.46 €"},{"v":432.3,"d":"432.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":4244.549999999999,"d":"4,244.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)"]
[null,"EE Ø100",null,"UN EMPALME ENCHUFE ENCHUFE Ø100 MM."]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil enchufe - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"conex. linea bajo TAV",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"conex. nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":110.44,"d":"110.44 €"},{"v":331.32,"d":"331.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)",{"$nulls":7},{"v":331.32,"d":"331.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø100",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø100"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"paso puente Salubita",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión desagüe",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":35.91,"d":"35.91 €"},{"v":107.73,"d":"107.73 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 4 - conex. PE63",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":130.65,"d":"130.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"MANGUITOS UNIVERSALES"]
[null,"MG_UNIV_Ø60",null,"UN MANGUITO UNIVERSAL FD Ø60"]
[{"$nulls":3},"Manguito universal de fundición ductil, DN 60 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":116.59,"d":"116.59 €"},{"v":582.95,"d":"582.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MANGUITOS UNIVERSALES",{"$nulls":7},{"v":582.95,"d":"582.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":57090.42999999999,"d":"57,090.43 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 110 BARR",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 110 PN 16 EN \"BARRAS\""]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 110 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, en \"Barras\", incluso p.p de colocación, manguitos de unión, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"paso puente Salubita",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión desagüe",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":17.71,"d":"17.71 €"},{"v":442.75,"d":"442.75 €"}]
[]
[null,"PEAD 75",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 75 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 75 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Olarrain PE75",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":115,"d":"115.00"},null,null,{"v":115,"d":"115.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión bypass",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":150,"d":"150.00"},null,null,{"v":150,"d":"150.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":265,"d":"265.00"},{"v":8.45,"d":"8.45 €"},{"v":2239.25,"d":"2,239.25 €"}]
[]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"acometidas",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":303,"d":"303.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":2985,"d":"2,985.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"COD_ES_110_90",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:110 90º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión cruce Salubita",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":101.25,"d":"101.25 €"},{"v":405,"d":"405.00 €"}]
[]
[null,"COD_ES_75_90",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:75 90º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión nudo 7",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":40.83,"d":"40.83 €"},{"v":81.66,"d":"81.66 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_110",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"paso puente Salubita",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión desagüe",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":22.34,"d":"22.34 €"},{"v":111.7,"d":"111.70 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_75",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión nudo 7",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":19.05,"d":"19.05 €"},{"v":38.1,"d":"38.10 €"}]
[]
[null,"VALONA_110",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"paso puente Salubita",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión desagüe",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":9.9,"d":"9.90 €"},{"v":29.7,"d":"29.70 €"}]
[]
[null,"VALONA_75",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión nudo 7",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5.98,"d":"5.98 €"},{"v":11.96,"d":"11.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":678.1200000000001,"d":"678.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":3663.12,"d":"3,663.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":341.58,"d":"341.58 €"},{"v":1366.32,"d":"1,366.32 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 - nudo 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"desagüe",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7 - nudo 8",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"hidrantes",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":200.28,"d":"200.28 €"},{"v":2203.08,"d":"2,203.08 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø65",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión 2 válvula acometida",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión renov. conex. PE63 nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"renvo. llave derivación PE50 (Balerdi)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Boca de Riego",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ventosa",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":1390.8,"d":"1,390.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":5099.28,"d":"5,099.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)"]
[null,"VENT_Ø50",null,"UN VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø50"]
[{"$nulls":3},"Ventosa automática trifuncional de cuerpo compacto, Ø50 y PN 16, cuerpo y tapa de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y mecanismos interiores de acero inoxidable,  incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":475.13,"d":"475.13 €"},{"v":475.13,"d":"475.13 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)",{"$nulls":7},{"v":475.13,"d":"475.13 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":5574.41,"d":"5,574.41 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_100",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 100"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5 - dep. Olarrain",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":610.24,"d":"610.24 €"},{"v":2440.96,"d":"2,440.96 €"}]
[]
[null,"ACOM_B_75_2\"",null,"UN ACOM. TIPO B SOBRE TUBO PEAD 75x63"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 75 con las acometidas existentes, mediante TEs de derivación, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para las conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B."]
[{"$nulls":3},"Acometidas Otzaraingoikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":581.05,"d":"581.05 €"},{"v":581.05,"d":"581.05 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":3022.01,"d":"3,022.01 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"BRI 41",null,"UN BOCA DE RIEGO BRI 41"]
[{"$nulls":3},"Boca de riego tipo BRI 41 de Irúa o similar, instalada sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo o HM-20, incluso piezas especiales necesarias, según detalles de planos, totalmente terminada.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"},{"v":2640,"d":"2,640.00 €"}]
[]
[null,"HD_ACERA",null,"UN HIDRA. ACERA-100 2RAC-70"]
[{"$nulls":3},"Hidrante de acera DN. 100, con dos salidas Barcelona DN.70, instalado sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, \"S\" de reglaje,  p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":948.98,"d":"948.98 €"},{"v":1897.96,"d":"1,897.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":4537.96,"d":"4,537.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión bypass",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":621,"d":"621.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":621,"d":"621.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":8180.97,"d":"8,180.97 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":74508.93,"d":"74,508.93 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":1008.2,"d":"1,008.20 €"}]
[]
[null,"ARQ_80_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"cruce puente Oria",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"cruce puente Salubita",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"desagüe",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ventosa",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":731.11,"d":"731.11 €"},{"v":5117.77,"d":"5,117.77 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 - 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Derivación Balerdi PE50",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"acometidas Otzaraingoikoa",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 7 y 8",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"acometidas tipo A",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"bocas de riego",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"hidrantes",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":26,"d":"26.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":1734.72,"d":"1,734.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":7860.6900000000005,"d":"7,860.69 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"nudo 3 - nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,{"v":3.4,"d":"3.40"},{"v":61.2,"d":"61.20"}]
[{"$nulls":3},"Cruces carretera dipu",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 4 - nudo 5 cruce tras puente adif",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":3.4,"d":"3.40"},{"v":34,"d":"34.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 4 - nudo 5 hasta puente Salubita",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,{"v":3.4,"d":"3.40"},{"v":74.8,"d":"74.80"}]
[{"$nulls":3},"nudo 6 - hacia Olarrain dep. cruce GI-3713",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":98,"d":"98.00"},null,{"v":3.4,"d":"3.40"},{"v":333.2,"d":"333.20"}]
[{"$nulls":3},"cuneta nudo 4 - nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":205,"d":"205.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":102.5,"d":"102.50"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - nudo 2 bidegorri",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 7 - nudo 8 cruce calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"acometidas",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":663.7,"d":"663.70"},{"v":2.05,"d":"2.05 €"},{"v":1360.59,"d":"1,360.59 €"}]
[]
[null,"MBC_AC12_SURF_S_5",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE AC12 SURF S 5"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC12 SURF S (antiguo S-12), de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 12 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Cruces carretera dipu",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 3 - nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":3.4,"d":"3.40"},{"v":68,"d":"68.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 4 - nudo 5 cruce tras puente adif",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":3.4,"d":"3.40"},{"v":34,"d":"34.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 4 - nudo 5 hasta puente Salubita",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":3.4,"d":"3.40"},{"v":85,"d":"85.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 6 - hacia Olarrain dep. cruce GI-3713",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":3.4,"d":"3.40"},{"v":340,"d":"340.00"}]
[{"$nulls":3},"cuneta nudo 4 - nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":210,"d":"210.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":105,"d":"105.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - nudo 2 bidegorri",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"acometidas",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 7 - nudo 8 cruce calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":690,"d":"690.00"},{"v":22.4,"d":"22.40 €"},{"v":15456,"d":"15,456.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":16816.59,"d":"16,816.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"nudo 3 - nudo 4 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 6 - hacia Olarrain dep.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":95,"d":"95.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":114,"d":"114.00"}]
[{"$nulls":3},"Olarrain PE75",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":120,"d":"120.00"},null,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":132,"d":"132.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 7 - nudo 8 cruce calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"acometidas",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"prevision",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":330,"d":"330.00"},{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":11368.5,"d":"11,368.50 €"}]
[]
[null,"HGON SOL 35",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 35 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 35 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"Cruces carretera dipu",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 3 - nudo 4 cruce calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":3.4,"d":"3.40"},{"v":34,"d":"34.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 4 - nudo 5 cruce tras puente adif",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":3.4,"d":"3.40"},{"v":34,"d":"34.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 4 - nudo 5 hasta puente Salubita",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":3.4,"d":"3.40"},{"v":85,"d":"85.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 6 - hacia Olarrain dep. cruce GI-3713",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":3.4,"d":"3.40"},{"v":34,"d":"34.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - nudo 2 bidegorri",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":193,"d":"193.00"},{"v":60.29,"d":"60.29 €"},{"v":11635.97,"d":"11,635.97 €"}]
[]
[null,"HGON ARM ACE",null,"M2 SOLERA HORM. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-25 en formación de aceras, de 15 cm de espesor, incluso unión a la solera existente mediante barra corrugada DN 8 de 80 cm de longitud, recibida en solera existente mediante resina cada 50 cm., hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Acera nudo 7 - nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":210,"d":"210.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":252,"d":"252.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":252,"d":"252.00"},{"v":35.16,"d":"35.16 €"},{"v":8860.32,"d":"8,860.32 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 - Nudo 5 bajo cuneta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":205,"d":"205.00"},0.05,{"v":0.6,"d":"0.60"},6.15]
[{"$nulls":3},"paso puentes Salubita",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":40,"d":"40.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},51.15,{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":6084.29,"d":"6,084.29 €"}]
[]
[null,"HGON PROV Z",null,"M2 ACABADO PROVISIONAL HORMIGON ZANJA"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20, de 8 cm de espesor, para acabado provisional del pavimento en calzada o acera, incluso suministro y colocación de lámina plástica de separación entre base y acabado, para facilitar posterior demolición y reposición definitiva."]
[{"$nulls":3},"previsión cruces calzada",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 6 - hacia Olarrain dep. cruce GI-3713",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3}," nudo 3 - nudo 4 cruce calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3}," nudo 4 - nudo 5 cruce tras puente adif",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3}," nudo 4 - nudo 5 hasta puente Salubita",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3}," nudo 7 - nudo 8 cruce calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 6 - hacia Olarrain dep.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":95,"d":"95.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":114,"d":"114.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":252,"d":"252.00"},{"v":12.42,"d":"12.42 €"},{"v":3129.84,"d":"3,129.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":41078.92,"d":"41,078.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acera nudo 7 - nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":200,"d":"200.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":240,"d":"240.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":240,"d":"240.00"},{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":9686.4,"d":"9,686.40 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión nudo 7 - 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,null,{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":1857,"d":"1,857.00 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"previsión nudo 7 - 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,null,{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":1176,"d":"1,176.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":12719.4,"d":"12,719.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":70614.90999999999,"d":"70,614.91 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},119.38,null,null,119.38]
[{"$nulls":9},119.38,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":1553.13,"d":"1,553.13 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":5},{"v":16.5,"d":"16.50"},null,null,{"v":16.5,"d":"16.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":16.5,"d":"16.50"},{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":373.07,"d":"373.07 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":5},0.96,null,null,0.96]
[{"$nulls":9},0.96,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":29.7,"d":"29.70 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":5},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":128.52,"d":"128.52 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":5},2.16,null,null,2.16]
[{"$nulls":9},2.16,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":231.34,"d":"231.34 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":5},{"v":71.5,"d":"71.50"},null,null,{"v":71.5,"d":"71.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":71.5,"d":"71.50"},{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":2212.21,"d":"2,212.21 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":5},{"v":4.8,"d":"4.80"},null,null,{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":4.8,"d":"4.80"},{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":5},0.72,null,null,0.72]
[{"$nulls":9},0.72,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":25.7,"d":"25.70 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":5},0.72,null,null,0.72]
[{"$nulls":9},0.72,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":47.52,"d":"47.52 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":5},{"v":0.2,"d":"0.20"},null,null,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":66,"d":"66.00 €"}]
[]
[null,"LER_170603_170605",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.06.03* Y 17.06.05 MA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.06.03* Y 17.06.05 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":5},{"v":3.5,"d":"3.50"},null,null,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":1155,"d":"1,155.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},480.15,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},480.15]
[{"$nulls":9},480.15,{"v":5.61,"d":"5.61 €"},{"v":2693.64,"d":"2,693.64 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},16.01,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},16.01]
[{"$nulls":9},16.01,{"v":5.94,"d":"5.94 €"},{"v":95.1,"d":"95.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":8610.93,"d":"8,610.93 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"ANULAR_ARQ",null,"UN ANULACION ARQUETAS FUERA DE SERVICIO"]
[{"$nulls":3},"Anulación de arquetas y pozos que hayan quedado fuera de servicio por instalación de nuevas redes, incluyendo relleno con material de cantera u hormigón del hueco de la arqueta o pozo, demolición y excavaciones si fueran necesarias, retirada de la tapa de registro existente, losa de hormigón y reposición de baldosa o asfalto, según zona, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":130,"d":"130.00 €"},{"v":1300,"d":"1,300.00 €"}]
[]
[null,"ANULARL_TRAMP",null,"UN ANULACION TRAMPILLONES FUERA DE SERVICIO"]
[{"$nulls":3},"Eliminación de los registros de bocas de riego y trampillones, fuera del ámbito de obra, que hayan quedado fuera de servicio por instalación de nuevas redes, incluyendo relleno del hueco con hormigón, demolición y excavaciones si fueran necesarias, retirada de la tapa de registro existente, losa de hormigón y reposición de baldosa o asfalto, según zona, completamente terminado."]
[{"$nulls":4},{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":75,"d":"75.00 €"},{"v":750,"d":"750.00 €"}]
[]
[null,"CIERRE_FINC",null,"UN CIERRE DE FINCAS"]
[{"$nulls":3},"Retirada y restitución de cierres perimetrales de fincas afectados por lasobras, incluso aportación de material si fuese necesario."]
[{"$nulls":3},"previsión ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,null,{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":16.5,"d":"16.50 €"},{"v":1650,"d":"1,650.00 €"}]
[]
[null,"COMPE_Ø100",null,"UN COMPENSADOR DE GOMA Ø100"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de compensador de goma Ø100 de stenflex o similar en calidad con bridas locas de AISI 316-L en ambos extremos taladradas para PN16, incluso tornillería de acero inoxidable y medios auxiliares. Totalmente instalado y probado. "]
[{"$nulls":3},"Paso río Salubita",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":395,"d":"395.00 €"},{"v":790,"d":"790.00 €"}]
[]
[null,"COMPE_150",null,"UN COMPENSADOR DE GOMA Ø150"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de compensador de goma Ø150 de stenflex o similar en calidad con bridas locas de AISI 316-L en ambos extremos taladradas para PN16, incluso tornillería de acero inoxidable y medios auxiliares. Totalmente instalado y probado. "]
[{"$nulls":3},"paso río Oria",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":420,"d":"420.00 €"},{"v":840,"d":"840.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7875,"d":"7,875.00 €"},{"v":7875,"d":"7,875.00 €"}]
[]
[null,"CUN_50-60",null,"UN CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 50-60 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 50 y 60 cms de ancho. Inlcuso encofrados, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, parte proporcional de juntas, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad. Medida la longitud ejecutada."]
[{"$nulls":3},"nudo 4 - nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":220,"d":"220.00"},null,null,{"v":220,"d":"220.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":220,"d":"220.00"},{"v":37.65,"d":"37.65 €"},{"v":8283,"d":"8,283.00 €"}]
[]
[null,"ALQ_DIA",null,"UN DIA ALQUILER SEMÁFOROS"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y mantenimiento de pareja de semáforos con batería para vehículos, de tres focos de 200 mm de diámetro, con iluminación con lámparas de bajo consumo para la regulación del tráfico durante las obras."]
[{"$nulls":4},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":112,"d":"112.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":112,"d":"112.00"},{"v":40,"d":"40.00 €"},{"v":4480,"d":"4,480.00 €"}]
[]
[null,"PLAN_DESAMIANTADO",null,"UN ELABORACION PLAN DE DESAMIANTADO"]
[{"$nulls":3},"Elaboración y presentación de Plan de Desamiantado ante la entidad competente."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"JORN_RET_FC",null,"UN JORNADA DE RETIRADA DE FC"]
[{"$nulls":3},"Jornada de retirada de elementos de fibrocemento, incluido desplazamiento de equipos, según las indicaciones del correspondiente Plan de Desamiantado, incluido parte proporcional de gestión."]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":650,"d":"650.00 €"},{"v":3250,"d":"3,250.00 €"}]
[]
[null,"PASO_ORIA",null,"UN PASO ADOSADO PUENTE ORIA"]
[{"$nulls":3},"Cruce sobre cauce mediante paso adosado a puente, consistente en canalización de Ø150 mm en acero inoxidable AISI 316-L. Incluso alquiler de camión plataforma y medios auxiliares nececsarios para la colcoación de soportes e instalación de tubo, medios de seguridad, parte proporcional de pruebas, así como la retirada y colocación de elementos de conteción existente. Unidad totalmente terminada"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":150,"d":"150.00"},null,null,{"v":150,"d":"150.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":150,"d":"150.00"},{"v":365,"d":"365.00 €"},{"v":54750,"d":"54,750.00 €"}]
[]
[null,"PLANOS_FO",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"REP_OBRA CIVIL",null,"UN REPOSICIÓN ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Reposición a su estado original de elementos de obra civil, muros, postes o cualquier otro elemento de hormigón o manpostería afectado por las obras."]
[{"$nulls":3},"previsión",{"v":20,"d":"20.00"},{"$nulls":3},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":150,"d":"150.00 €"},{"v":3000,"d":"3,000.00 €"}]
[]
[null,"RET_TRANS_FC60",null,"M RETIRADA Y TRANSPORTE TUBERIA FC DN 60"]
[{"$nulls":3},"Retirada y transporte de tubería de fibrocemento Ø 60 mm., según el correspondiente Plan de Desamiantado."]
[{"$nulls":3},"Aldaba txiki",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,null,{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":3},"previsión GI-2634",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":150,"d":"150.00"},null,null,{"v":150,"d":"150.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":215,"d":"215.00"},{"v":15.38,"d":"15.38 €"},{"v":3306.7,"d":"3,306.70 €"}]
[]
[null,"RET_TRANS_FC70",null,"M RETIRADA Y TRANSPORTE TUBERIA FC DN 70"]
[{"$nulls":3},"Retirada y transporte de tubería de fibrocemento Ø 70 mm., según el correspondiente Plan de Desamiantado."]
[{"$nulls":3},"nudo 7 - nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":205,"d":"205.00"},null,null,{"v":205,"d":"205.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":205,"d":"205.00"},{"v":16.92,"d":"16.92 €"},{"v":3468.6,"d":"3,468.60 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4725,"d":"4,725.00 €"},{"v":4725,"d":"4,725.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":99028.3,"d":"99,028.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":323802.94999999995,"d":"323,802.95 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":323802.94999999995,"d":"323,802.95 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","ELIMINACION DEL DEPOSITO DE OLARRAIN"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":62857.8965,"d":"62,857.90 €"},{"v":0.19,"d":"19.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":321.3,"d":"321.30 €"},{"v":0,"d":"0.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":74508.93,"d":"74,508.93 €"},{"v":0.23,"d":"23.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":7860.69,"d":"7,860.69 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":70614.9075,"d":"70,614.91 €"},{"v":0.22,"d":"22.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":8610.9321,"d":"8,610.93 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":99028.3,"d":"99,028.30 €"},{"v":0.31,"d":"31.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":323802.9561,"d":"323,802.96 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":67998.62,"d":"67,998.62 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":391801.576881,"d":"391,801.58 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}