{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":706,"n_cols":12,"rows_kept":706,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[19,3,19,7],[20,3,20,8],[27,3,27,7],[28,3,28,8],[35,3,35,7],[36,3,36,8],[48,3,48,7],[49,3,49,8],[60,3,60,7],[61,3,61,8],[68,3,68,8],[71,3,71,7],[72,3,72,8],[79,3,79,7],[80,3,80,8],[86,3,86,7],[87,3,87,8],[92,3,92,8],[95,3,95,7],[96,3,96,8],[105,3,105,7],[106,3,106,8],[111,3,111,7],[112,3,112,8],[117,3,117,7],[118,3,118,8],[123,3,123,7],[124,3,124,8],[134,3,134,8],[137,3,137,7],[138,3,138,8],[143,3,143,7],[144,3,144,8],[158,3,158,7],[159,3,159,8],[164,3,164,7],[165,3,165,8],[172,3,172,8],[175,3,175,7],[176,3,176,8],[181,3,181,8],[183,3,183,8],[189,3,189,7],[190,3,190,8],[194,3,194,8],[197,3,197,7],[198,3,198,8],[203,3,203,7],[204,3,204,8],[208,3,208,7],[209,3,209,8],[213,3,213,7],[214,3,214,8],[218,3,218,7],[219,3,219,8],[224,3,224,8],[227,3,227,7],[228,3,228,8],[232,3,232,7],[233,3,233,8],[237,3,237,7],[238,3,238,8],[242,3,242,7],[243,3,243,8],[247,3,247,8],[250,3,250,7],[251,3,251,8],[255,3,255,8],[258,3,258,7],[259,3,259,8],[263,3,263,7],[264,3,264,8],[268,3,268,7],[269,3,269,8],[274,3,274,8],[277,3,277,7],[278,3,278,8],[282,3,282,7],[283,3,283,8],[287,3,287,8],[290,3,290,7],[291,3,291,8],[297,3,297,7],[298,3,298,8],[303,3,303,8],[306,3,306,7],[307,3,307,8],[311,3,311,8],[313,3,313,8],[317,3,317,7],[318,3,318,8],[323,3,323,7],[324,3,324,8],[334,3,334,7],[335,3,335,8],[339,3,339,8],[342,3,342,7],[343,3,343,8],[347,3,347,7],[348,3,348,8],[354,3,354,7],[355,3,355,8],[360,3,360,7],[361,3,361,8],[365,3,365,7],[366,3,366,8],[370,3,370,7],[371,3,371,8],[375,3,375,7],[376,3,376,8],[380,3,380,7],[381,3,381,8],[385,3,385,7],[386,3,386,8],[391,3,391,8],[393,3,393,8],[397,3,397,7],[398,3,398,8],[406,3,406,7],[407,3,407,8],[412,3,412,7],[413,3,413,8],[417,3,417,7],[418,3,418,8],[424,3,424,8],[427,3,427,7],[428,3,428,8],[432,3,432,7],[433,3,433,8],[437,3,437,8],[439,3,439,8],[443,3,443,7],[444,3,444,8],[452,3,452,7],[453,3,453,8],[458,3,458,7],[459,3,459,8],[464,3,464,7],[465,3,465,8],[469,3,469,8],[471,3,471,8],[474,3,474,7],[475,3,475,8],[479,3,479,8],[481,3,481,8],[485,3,485,7],[486,3,486,8],[492,3,492,7],[493,3,493,8],[499,3,499,7],[500,3,500,8],[515,3,515,8],[520,3,520,7],[521,3,521,8],[525,3,525,7],[526,3,526,8],[537,3,537,7],[538,3,538,8],[549,3,549,8],[552,3,552,7],[553,3,553,8],[567,3,567,7],[568,3,568,8],[574,3,574,7],[575,3,575,8],[579,3,579,8],[582,3,582,7],[583,3,583,8],[588,3,588,7],[589,3,589,8],[596,3,596,7],[597,3,597,8],[604,3,604,8],[606,3,606,8],[610,3,610,7],[611,3,611,8],[614,3,614,7],[615,3,615,8],[618,3,618,7],[619,3,619,8],[622,3,622,7],[623,3,623,8],[626,3,626,7],[627,3,627,8],[630,3,630,7],[631,3,631,8],[634,3,634,7],[635,3,635,8],[638,3,638,7],[639,3,639,8],[642,3,642,7],[643,3,643,8],[646,3,646,7],[647,3,647,8],[650,3,650,8],[654,3,654,7],[655,3,655,8],[658,3,658,7],[659,3,659,8],[662,3,662,7],[663,3,663,8],[666,3,666,7],[667,3,667,8],[671,3,671,7],[672,3,672,8],[676,3,676,7],[677,3,677,8],[681,3,681,7],[682,3,682,8],[686,3,686,7],[687,3,687,8],[691,3,691,7],[692,3,692,8],[695,3,695,7],[696,3,696,8],[700,3,700,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"ABAST. MONTEZKU_ESCOLAPIOS_UZTURRE"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":135,"d":"135.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":270,"d":"270.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":273,"d":"273.00"},{"v":10.94,"d":"10.94 €"},{"v":2986.62,"d":"2,986.62 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":135,"d":"135.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":135,"d":"135.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6 - Nudo 8",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":141.5,"d":"141.50"},{"v":5.47,"d":"5.47 €"},{"v":774.01,"d":"774.01 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":135,"d":"135.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":135,"d":"135.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6 - Nudo 8",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":141.5,"d":"141.50"},{"v":8.18,"d":"8.18 €"},{"v":1157.47,"d":"1,157.47 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red general zona Escolapios Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":135,"d":"135.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":67.5,"d":"67.50"}]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 - Nudo 5 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":270,"d":"270.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":405,"d":"405.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":83,"d":"83.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":124.5,"d":"124.50"}]
[{"$nulls":3},"Ac.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.5 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6 - Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":175,"d":"175.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":262.5,"d":"262.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":894.5,"d":"894.50"},{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":10054.18,"d":"10,054.18 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Red general zona Escolapios Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":135,"d":"135.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":135,"d":"135.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 - Nudo 5 ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":270,"d":"270.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":540,"d":"540.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":83,"d":"83.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":166,"d":"166.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":44,"d":"44.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6 - Nudo 7",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":200,"d":"200.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":400,"d":"400.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1311,"d":"1311.00"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":2032.05,"d":"2,032.05 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 6 Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"Prev. Montezku",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":27,"d":"27.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7 - Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":43.8,"d":"43.80"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":1726.6,"d":"1,726.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":18730.93,"d":"18,730.93 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red general zona Escolapios Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[{"$nulls":3},"Prev. Ac. 1 / Ac.2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6 - Nudo 7 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":45,"d":"45.00"},0.35,{"v":1,"d":"1.00"},15.75]
[{"$nulls":3},"Nudo 7 - Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},0.35,{"v":1,"d":"1.00"},8.75]
[{"$nulls":9},{"v":37,"d":"37.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":2995.52,"d":"2,995.52 €"}]
[]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 Ramal",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":150,"d":"150.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev. Nudo 2 - Nudo 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":600,"d":"600.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":227.5,"d":"227.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":977.5,"d":"977.50"},{"v":3.52,"d":"3.52 €"},{"v":3440.8,"d":"3,440.80 €"}]
[]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 Ramal",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3.5,"d":"3.50"},68.25]
[{"$nulls":9},110.25,{"v":1.92,"d":"1.92 €"},{"v":211.68,"d":"211.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":6648,"d":"6,648.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":1604.34,"d":"1,604.34 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_FIRMES",null,"M2 AMPLIACION CATAS - DEM. Y REPOS. FIRMES"]
[{"$nulls":3},"Demolición con medios mecánicos o manuales, en ampliación de catas, del pavimento y base de cualquier tipo, dimensión y profundidad, y posterior ejecución de losa base de hormigón 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido."]
[{"$nulls":3},"Prev. Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},2.25]
[{"$nulls":3},"Prev. Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},2.25]
[{"$nulls":9},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":110.53,"d":"110.53 €"},{"v":497.39,"d":"497.39 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"Prev. Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"},1.13]
[{"$nulls":3},"Prev. Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"},1.13]
[{"$nulls":9},2.26,{"v":147.34,"d":"147.34 €"},{"v":332.99,"d":"332.99 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":102.9,"d":"102.90 €"},{"v":205.8,"d":"205.80 €"}]
[]
[null,"CATA_MEDIANA",null,"UN CATA 0,75 X 0,75 X 1,00 M"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,75 x 0,75 x 1,00 m para localización de servicios, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor y reposición de pavimento existente"]
[{"$nulls":3},"Ac. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev. acometidas Ramal Montezku",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":390,"d":"390.00 €"},{"v":5070,"d":"5,070.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":7710.52,"d":"7,710.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA ABSTIPIII",null,"M EXCAV. ZANJA ABAS TIPO III TIERRAS"]
[{"$nulls":3},"Excavación de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de fundición y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO III, medida la longitud real.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2 - Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":380,"d":"380.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":380,"d":"380.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7 - Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":450,"d":"450.00"},{"v":27.34,"d":"27.34 €"},{"v":12303,"d":"12,303.00 €"}]
[]
[null,"ZJA ACOM ABAS",null,"M EXCAV. ZANJA ACOMETIDA ABASTECIMIENTO"]
[{"$nulls":3},"Excavación de zanja para acometida de abastecimiento en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de soleras, agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación, zahorras procedentes de cantera y capa de hormigón en HM-20 de 15 cms de espesor, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Ac. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. 4",{"v":-3,"d":"-3.00"},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-66,"d":"-66.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. Arranzenea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":85,"d":"85.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":85,"d":"85.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. Zubigain",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. Lourdes",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. Pedro",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. Agirrenea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":247,"d":"247.00"},{"v":12.65,"d":"12.65 €"},{"v":3124.55,"d":"3,124.55 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"Red general zona Escolapios",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":135,"d":"135.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":135,"d":"135.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev. Montezku",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":80,"d":"80.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":215,"d":"215.00"},{"v":32.41,"d":"32.41 €"},{"v":6968.15,"d":"6,968.15 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 a Escolapios",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":85,"d":"85.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":85,"d":"85.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 - Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":270,"d":"270.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":270,"d":"270.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6 - Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":200,"d":"200.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":200,"d":"200.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7 - Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":580,"d":"580.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":22753.4,"d":"22,753.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":45149.1,"d":"45,149.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 Ramal",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3.5,"d":"3.50"},68.25]
[{"$nulls":9},110.25,{"v":3.97,"d":"3.97 €"},{"v":437.69,"d":"437.69 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":437.69,"d":"437.69 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":78676.23999999999,"d":"78,676.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø150",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 150 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red general zona Escolapios",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":865,"d":"865.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":865,"d":"865.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":865,"d":"865.00"},{"v":59.81,"d":"59.81 €"},{"v":51735.65,"d":"51,735.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":51735.65,"d":"51,735.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_90_Ø150",null,"UN CODO FD EE 90º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 90º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - Nudo 5 ",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"},{"v":2348.4,"d":"2,348.40 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø150",null,"UN CODO FD EE 45º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision Nudo 1 - Nudo 5",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"},{"v":3914,"d":"3,914.00 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø150",null,"UN CODO FD EE 22º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision Nudo 1 - Nudo 5",{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"},{"v":5871,"d":"5,871.00 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø150",null,"UN CODO FD EE 11º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision Nudo 1 - Nudo 5",{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"},{"v":5871,"d":"5,871.00 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø60",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø60"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 (Ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7 (Ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":66.97,"d":"66.97 €"},{"v":133.94,"d":"133.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":18138.34,"d":"18,138.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_EEB_150X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 EEB 150x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil enchufe - enchufe - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":156.14,"d":"156.14 €"},{"v":156.14,"d":"156.14 €"}]
[]
[null,"T_EEB_150X80",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 EEB 150x80"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil enchufe - enchufe - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":156.14,"d":"156.14 €"},{"v":156.14,"d":"156.14 €"}]
[]
[null,"T_EEB_150X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 EEB 150x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil enchufe - enchufe - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 (Ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":156.14,"d":"156.14 €"},{"v":156.14,"d":"156.14 €"}]
[]
[null,"T_BBB_60X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 60x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 60 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 7 (Ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":88.55,"d":"88.55 €"},{"v":88.55,"d":"88.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":556.9699999999999,"d":"556.97 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø60 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø60 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 60 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev. Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":86.46,"d":"86.46 €"},{"v":86.46,"d":"86.46 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":86.46,"d":"86.46 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø80",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø80"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30.91,"d":"30.91 €"},{"v":30.91,"d":"30.91 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø125",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø125"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 125 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39.91,"d":"39.91 €"},{"v":39.91,"d":"39.91 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7 (Ventosa)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":68.76,"d":"68.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":139.57999999999998,"d":"139.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_150",null,"UN CONO RED. BB 150"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 150 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5 Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":95.98,"d":"95.98 €"},{"v":95.98,"d":"95.98 €"}]
[]
[null,"CON_BB_100",null,"UN CONO RED. BB 100"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 100 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":68.65,"d":"68.65 €"},{"v":68.65,"d":"68.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":164.63,"d":"164.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ150",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":119.05,"d":"119.05 €"},{"v":595.25,"d":"595.25 €"}]
[]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":81.64,"d":"81.64 €"},{"v":163.28,"d":"163.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":758.53,"d":"758.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS"]
[null,"BRØ50",null,"UN BRIDA ROSCADA Ø50"]
[{"$nulls":3},"Brida roscada de funfición dúctil de diámetro 50 mm. con salida roscada de diámetro según proyecto., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20.31,"d":"20.31 €"},{"v":20.31,"d":"20.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS",{"$nulls":7},{"v":20.31,"d":"20.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":71600.47000000002,"d":"71,600.47 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ramal Montezku",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":195,"d":"195.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":195,"d":"195.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision acom. Caserio Zumarain",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":260,"d":"260.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":260,"d":"260.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":455,"d":"455.00"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":2757.3,"d":"2,757.30 €"}]
[]
[null,"PEAD 40",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 40 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 40 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ac. Arranzenea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":85,"d":"85.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":85,"d":"85.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. Zubigain",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. Lourdes",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. Pedro",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. Agirrenea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":297,"d":"297.00"},{"v":2.49,"d":"2.49 €"},{"v":739.53,"d":"739.53 €"}]
[]
[null,"PEAD 75",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 75 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 75 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 Ramal",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":8.45,"d":"8.45 €"},{"v":338,"d":"338.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":3834.83,"d":"3,834.83 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"COD_ES_63_45",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:63 45º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ramal Montezku",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":28.33,"d":"28.33 €"},{"v":424.95,"d":"424.95 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ramal Montezku Prev.",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7 (Ventosa)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":10.55,"d":"10.55 €"},{"v":189.9,"d":"189.90 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_50",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:50"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev. acometidas Montezku",{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":26,"d":"26.00"},{"v":10.3,"d":"10.30 €"},{"v":267.8,"d":"267.80 €"}]
[]
[null,"MRE_ES_63.50",null,"UN MANGUITO REDUC. ELECTROSOLDABLE 63/50"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":18.56,"d":"18.56 €"},{"v":37.12,"d":"37.12 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_75",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 Ramal Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":19.05,"d":"19.05 €"},{"v":57.15,"d":"57.15 €"}]
[]
[null,"VALONA_75",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.98,"d":"5.98 €"},{"v":5.98,"d":"5.98 €"}]
[]
[null,"VALONA_110",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9.9,"d":"9.90 €"},{"v":9.9,"d":"9.90 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_110",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22.34,"d":"22.34 €"},{"v":22.34,"d":"22.34 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7 (Ventosa)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":6.07,"d":"6.07 €"},{"v":18.21,"d":"18.21 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":1033.3500000000001,"d":"1,033.35 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":4868.18,"d":"4,868.18 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5 Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":341.58,"d":"341.58 €"},{"v":2732.64,"d":"2,732.64 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":200.28,"d":"200.28 €"},{"v":400.56,"d":"400.56 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø80",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":168.01,"d":"168.01 €"},{"v":168.01,"d":"168.01 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø65",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 (Ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":417.24,"d":"417.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":3718.45,"d":"3,718.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)"]
[null,"VENT_Ø65",null,"UN VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø65"]
[{"$nulls":3},"Ventosa automática trifuncional de cuerpo compacto, Ø65 y PN 16, cuerpo y tapa de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y mecanismos interiores de acero inoxidable,  incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":516.84,"d":"516.84 €"},{"v":516.84,"d":"516.84 €"}]
[]
[null,"VENT_Ø25",null,"UN VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø25"]
[{"$nulls":3},"Ventosa automática trifuncional de cuerpo compacto, Ø25 y PN 16, cuerpo y tapa de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y mecanismos interiores de acero inoxidable,  incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 7 (Ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":254.85,"d":"254.85 €"},{"v":254.85,"d":"254.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)",{"$nulls":7},{"v":771.69,"d":"771.69 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":4490.139999999999,"d":"4,490.14 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_150",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 150"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 150 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ac. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":635.54,"d":"635.54 €"},{"v":4448.78,"d":"4,448.78 €"}]
[]
[null,"ACOM_A_63_1 1/2\"",null,"UN ACOM. TIPO A SOBRE PEAD 63x50"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 63 con la acometida existente, mediante TE de derivación, válvula de compuerta de asiento elástico DN 1 1/2\", y p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida, según croquis adjunto Acometida Tipo A"]
[{"$nulls":3},"Ac. 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":337.87,"d":"337.87 €"},{"v":675.74,"d":"675.74 €"}]
[]
[null,"ACOM_A_50_1 1/2\"",null,"UN ACOM. TIPO A SOBRE PEAD 50x50"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 50 con la acometida existente, mediante TE de derivación, válvula de compuerta de asiento elástico DN 1 1/2\", y p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida, según croquis adjunto Acometida Tipo A"]
[{"$nulls":3},"Nudo 8 ",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":278.55,"d":"278.55 €"},{"v":3064.05,"d":"3,064.05 €"}]
[]
[null,"ACOM_B_150",null,"UN ACOMETIDA TIPO B SOBRE TUB. FD 150"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 150 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación,  carrete en FD, TE en FD 60x60, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B.\r"]
[{"$nulls":3},"Ac. 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":863.65,"d":"863.65 €"},{"v":863.65,"d":"863.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":9052.22,"d":"9,052.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":9052.22,"d":"9,052.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GALVANIZADO"]
[null,"M UNION G 75",null,"UN MANG. UNION  (GEBO) 2 1/2\" D.75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 Ramal",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":119.16,"d":"119.16 €"},{"v":119.16,"d":"119.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GALVANIZADO",{"$nulls":7},{"v":119.16,"d":"119.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":90130.17000000003,"d":"90,130.17 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 Ramal conexion inferior",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6 Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":1411.48,"d":"1,411.48 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 (Ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6 Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7 Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":1297.47,"d":"1,297.47 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 8",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":1334.4,"d":"1,334.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":4043.35,"d":"4,043.35 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"B_ZA",null,"M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL"]
[{"$nulls":3},"Base de zahorra artificial, incluso suministro en obra del material, extendido, riego y compactación al 100% del P.M.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2 - Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":400,"d":"400.00"},0.15,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":96,"d":"96.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":96,"d":"96.00"},{"v":43.04,"d":"43.04 €"},{"v":4131.84,"d":"4,131.84 €"}]
[]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red general zona Escolapios Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":135,"d":"135.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":67.5,"d":"67.50"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 - Nudo 5 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":270,"d":"270.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":405,"d":"405.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":83,"d":"83.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":124.5,"d":"124.50"}]
[{"$nulls":3},"Ac.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.5 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6 - Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":175,"d":"175.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":262.5,"d":"262.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":894.5,"d":"894.50"},{"v":2.05,"d":"2.05 €"},{"v":1833.73,"d":"1,833.73 €"}]
[]
[null,"MBC_AC12_SURF_S_5",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE AC12 SURF S 5"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC12 SURF S (antiguo S-12), de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 12 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Red general zona Escolapios Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":135,"d":"135.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":67.5,"d":"67.50"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 - Nudo 5 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":270,"d":"270.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":405,"d":"405.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":83,"d":"83.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":124.5,"d":"124.50"}]
[{"$nulls":3},"Ac.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.5 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6 - Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":175,"d":"175.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":262.5,"d":"262.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":894.5,"d":"894.50"},{"v":22.4,"d":"22.40 €"},{"v":20036.8,"d":"20,036.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":26002.37,"d":"26,002.37 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"Red general zona Escolapios Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":135,"d":"135.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":67.5,"d":"67.50"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 - Nudo 5 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":270,"d":"270.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":405,"d":"405.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":83,"d":"83.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":124.5,"d":"124.50"}]
[{"$nulls":3},"Ac.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.5 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6 - Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":175,"d":"175.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":262.5,"d":"262.50"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6 Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev. Montezku",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":45,"d":"45.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":135,"d":"135.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7 - Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1063.5,"d":"1063.50"},{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":36637.58,"d":"36,637.58 €"}]
[]
[null,"HGON ARM ACE",null,"M2 SOLERA HORM. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-25 en formación de aceras, de 15 cm de espesor, incluso unión a la solera existente mediante barra corrugada DN 8 de 80 cm de longitud, recibida en solera existente mediante resina cada 50 cm., hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":135,"d":"135.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":270,"d":"270.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev. Montezku",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":80,"d":"80.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":353,"d":"353.00"},{"v":35.16,"d":"35.16 €"},{"v":12411.48,"d":"12,411.48 €"}]
[]
[null,"HGON PROV Z",null,"M2 ACABADO PROVISIONAL HORMIGON ZANJA"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20, de 8 cm de espesor, para acabado provisional del pavimento en calzada o acera, incluso suministro y colocación de lámina plástica de separación entre base y acabado, para facilitar posterior demolición y reposición definitiva."]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 a Escolapios",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":85,"d":"85.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":127.5,"d":"127.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":127.5,"d":"127.50"},{"v":12.42,"d":"12.42 €"},{"v":1583.55,"d":"1,583.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":50632.61,"d":"50,632.61 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":135,"d":"135.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":270,"d":"270.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":273,"d":"273.00"},{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":11018.28,"d":"11,018.28 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":135,"d":"135.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":135,"d":"135.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6 - Nudo 8",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":144.5,"d":"144.50"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":4472.28,"d":"4,472.28 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":135,"d":"135.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":135,"d":"135.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6 - Nudo 8",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":141.5,"d":"141.50"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":2773.4,"d":"2,773.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":18263.960000000003,"d":"18,263.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":94898.94,"d":"94,898.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},{"v":104.4,"d":"104.40"},{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":1358.24,"d":"1,358.24 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},20.48,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":463.05,"d":"463.05 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":30.94,"d":"30.94 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},1.07,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":114.6,"d":"114.60 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},1.07,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":114.6,"d":"114.60 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},116.29,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":3598.01,"d":"3,598.01 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},7.15,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},714.58,{"v":5.61,"d":"5.61 €"},{"v":4008.79,"d":"4,008.79 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.86,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":30.7,"d":"30.70 €"}]
[]
[null,"LER_170603_170605",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.06.03* Y 17.06.05 MA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.06.03* Y 17.06.05 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},1.16,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":382.8,"d":"382.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":10101.73,"d":"10,101.73 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6750,"d":"6,750.00 €"},{"v":6750,"d":"6,750.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4050,"d":"4,050.00 €"},{"v":4050,"d":"4,050.00 €"}]
[]
[null,"PEP_1",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD "]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"PEP_2",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la restitución de muros, losas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original."]
[{"$nulls":3},"Prevision Acometidas Montezku",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":5000,"d":"5,000.00 €"}]
[]
[null,"PEP_3",null,"UN ANULACION TRAMPILLONES FUERA DE SERVICIO"]
[{"$nulls":3},"Eliminación de los registros de bocas de riego y trampillones, fuera del ámbito de obra, que hayan quedado fuera de servicio por instalación de nuevas redes, incluyendo relleno del hueco con hormigón, demolición y excavaciones si fueran necesarias, retirada de la tapa de registro existente, losa de hormigón y reposición de baldosa o asfalto, según zona, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"Previson",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":68,"d":"68.00 €"},{"v":1020,"d":"1,020.00 €"}]
[]
[null,"PEP_4",null,"UN ANULACION ARQUETAS FUERA DE SERVICIO"]
[{"$nulls":3},"Anulación de arquetas y pozos que hayan quedado fuera de servicio por instalación de nuevas redes, incluyendo relleno con material de cantera u hormigón del hueco de la arqueta o pozo, demolición y excavaciones si fueran necesarias, retirada de la tapa de registro existente, losa de hormigón y reposición de baldosa o asfalto, según zona, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":124,"d":"124.00 €"},{"v":1240,"d":"1,240.00 €"}]
[]
[null,"PEP_5",null,"UN RETIRADA Y GESTION DEL FC EN CONEXIONES"]
[{"$nulls":3},"Retirada y gestión del fibrocemento en conexiones con la red existente, según las indicaciones del correspondiente Plan de Desamiantado"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":750,"d":"750.00 €"},{"v":7500,"d":"7,500.00 €"}]
[]
[null,"PEP_6",null,"M RETIRADA Y GESTION TUBERIA FC DN 150"]
[{"$nulls":3},"Retirada y gestión de tubería de fibrocemento Ø 150 mm., según el correspondiente Plan de Desamiantado."]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":80,"d":"80.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":14.35,"d":"14.35 €"},{"v":1148,"d":"1,148.00 €"}]
[]
[null,"PEP_7",null,"UN  ELABORACION PLAN DE DESAMIANTADO\t\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Elaboración y presentación de Plan de Desamiantado ante la entidad competente.\t\t\t\t\t\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"PEP_8",null,"UN  JORNADA DE RETIRADA DE FC\t\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Jornada de retirada de elementos de fibrocemento, incluido desplazamiento de equipos, según las indicaciones del correspondiente Plan de Desamiantado, incluido parte proporcional de gestión.\t\t\t\t\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"},{"v":4000,"d":"4,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":31268,"d":"31,268.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":309118.43000000005,"d":"309,118.43 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":309118.43000000005,"d":"309,118.43 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","ABAST. MONTEZKU_ESCOLAPIOS_UZTURRE"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":78676.2269,"d":"78,676.23 €"},{"v":0.25,"d":"25.00%"}]
[null,2,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":90130.17,"d":"90,130.17 €"},{"v":0.29,"d":"29.00%"}]
[null,3,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":4043.35,"d":"4,043.35 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,4,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":94898.925,"d":"94,898.93 €"},{"v":0.31,"d":"31.00%"}]
[null,6,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":10101.7392,"d":"10,101.74 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,7,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":31268,"d":"31,268.00 €"},{"v":0.1,"d":"10.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":309118.4111,"d":"309,118.41 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":64914.87,"d":"64,914.87 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":374033.277431,"d":"374,033.28 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}