{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["UNIDADES","Hoja1","Hoja2","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"UNIDADES","index":0,"n_rows":95,"n_cols":7,"rows_kept":95,"merged":[[2,2,2,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,null,"INTERVENCIONES EN DEPOSITOS. Unidades de obra"]
[]
[null,"CÓDIGO","UDS.","PRECIO BASE","OFERTA A PRESENTAR","%","nº ponderado"]
[]
[null,null,"CAP 1.- REHABILITACIÓN CUBIERTA AJARDINADA"]
[]
[null,"SUM_BAR_PER","SUMINISTRO Y COLOC DE BARAND PERIM",{"v":16.9,"d":"16.90 €"},null,0.5,{"v":8.45,"d":"8.5"}]
[null,null,"Ud suministro ,colocación y desmontaje de barandilla perimetral homologada a perimetro de cubierta ajardinada, medida la long"]
[null,"APUN-INT SEN","APUNTALAMIENTO INTERIOR DEL SENO DEL DEP.",{"v":7.5,"d":"7.50 €"},null,2,{"v":15,"d":"15.0"}]
[null,null,"Ud. De puntal para apuntalamiento que consta de tranporte, introducción, colocación y posterior desmontaje de puntales metálicos con una densidad de 1 c/2 m2, incluso maniobra de vaciado, limpieza inicial y posterior"]
[null,"RET-TIERR-CUB","M2 RETIRADA TIERRAS CUBIERTA AJARDINADA",{"v":28.95,"d":"28.95 €"},null,8,231.6]
[null,null,"m2. de retirada de tierras de la cubierta ajardinada (25 cm aprox) a lugar de acopio o retirada a las inmediaciones del depósito, mediante máquina retroexcavadora pequeña (1 TM aprox), incluso maniobas de transporte,subida y bajada, preparación y extendido. Totalmente terminado"]
[null,"CHO_AGU_PRES","M2 CHORREO DE AGUA A PRESION",{"v":3.5,"d":"3.50 €"},null,1,3.5]
[null,null,"m2 chorreo de agua a presión en la cubierta, muros perimetrales, solera. Incluso maniobras de desagüe y retirada de arena y detritus. Totalmente terminado."]
[null,"MED_CAÑ_MORT","MEDIA CAÑA DE MORTERO Y RASEO CUBREMUROS DEL MURETE ",{"v":55.9,"d":"55.90 €"},null,6,335.4]
[null,null,"Ud suministro ,colocación  de mortero de cemento a media caña y raseo, incluso saneado de viga o zuncho perimetral en muretes por la parte interior del peto, limpieza y raseo del murete dejando listo para impermeabilizar. Totalmente terminado"]
[null,"LAM_GEO_HO","M2 LAMINA GEOTEXTIL SOBRE HORMIGÓN",{"v":3.2,"d":"3.20 €"},null,0.5,1.6]
[null,null,"M2 de suministo y colocación de lámina geotextil sobre el hormigon existente saneado, medida la sup"]
[null,"AIS_TERM_5cm","M2 SUMINISTRO Y COLOC DE AISLANTE TERMICO 5CM ",{"v":11.2,"d":"11.20 €"},null,1.7,{"v":19.04,"d":"19.0"}]
[null,null,"m2 suministro, colocación de aislante térmico corcho EPS de 5 cm de espesor colocado sobre primera lámina geotextil en cubierta para evitar condensaciones en el interior. Totalmente terminado"]
[null,"LAM_GEOT_2ª"," m2 SUMINISTRO Y COLOC DE 2º LAMINA GEOTEXTIL",{"v":3.2,"d":"3.20 €"},null,0.5,1.6]
[null,null,"m2 suministro, colocación de lámina geotextil sobre aislamiento térmico, totalmente terminado"]
[null,"IMP_EPDM_CUB","M2 DE IMPERMEABILIZACION EPDM DE LA CUBIERTA",{"v":37.7,"d":"37.70 €"},null,14.3,{"v":539.11,"d":"539.1"}]
[null,null,"m2 de impermeabilización de la cubierta con lámina de caucho EPDM  que incluye las labores siguientes: - Suministro y colocación de banda armada autoadhesiva en todo el perímetro anclada con tacos y tornillos al suelo. -Aplicación de ahesivo soporte BA-007. - Aplicación de imprimación colareactiva Quick prime plus ó similar. - Aplicación de autoadhesivo Formflash ó similar en zonas singulares (esquinas, perforaciones, ..etc). - Aplicación banda autoadhesiva junta rápida. -Aplicación sellante de solape LS3029. - Colocación membrana de caucho EPDM tipo RUBBERGARD LSFR 1.1, ó similar. Totalmente terminado"]
[null,"CANT_ROD 6CM","M2 SUMINISTRO Y COLOC DE CANTO RODADO 6 CM",{"v":24.9,"d":"24.90 €"},null,6,{"v":149.39999999999998,"d":"149.4"}]
[null,null,"m2 suministro, colocación de canto rodado tipo gravilla Miranda de 2cm, que incluye el transporte e izado mediante camión pluma,y extendido del mismo mediante oruga pequeña. Totalmente terminado"]
[null,"SAL_GARG_CUB"," UD. SALIDA AGUAS CUBIERTA. GARGOLAS",{"v":145,"d":"145.00 €"},null,0.5,72.5]
[null,null,"Ud de salida de aguas de la cubierta que comprende la perforación del muro perimetral de la cubierta y la colocación de perfil de aluminio en U de 80 mm y unos 60 cm, recibido con mortero impermeabilizante. Totalmente terminado y en servicio"]
[null,"ZANJ_DREN_PER","ML ZANJA DRENANTE PERIMETRAL DEPOSITO",{"v":45.2,"d":"45.20 €"},null,1,45.2]
[null,null,"ml de zanja drenante perimetral junto al muro del depósito  que incluye la apertura y cierre de zanja con pendientes hacia el punto más bajo, colocación de lámina geotextil, colocación de balasto y tubo drena DN 150 recubierto, totalmente terminado"]
[]
[]
[null,null,"CAP 2.- REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE DEPÓSITOS"]
[]
[null,"PIC_VIG_LONG","M PICADO DE VIGAS LONGITUDINALES",{"v":23.345,"d":"23.35 €"},null,3,{"v":70.035,"d":"70.0"}]
[null,null,"Picado de vigas longitudinales y transversales, eliminando zonas deterioradas del hormigón, por aumento del volumen de las armaduras, incluso retirada de escombros a vertedero."]
[null,"PIC_TECHOS_DEP","M2 PICADO DE TECHOS DE DEPOSITO",{"v":18.055,"d":"18.06 €"},null,8,{"v":144.44,"d":"144.4"}]
[null,null,"Picado hormigón deteriorado de techos en depósito, en armaduras oxidadas debido al cloro del agua y al escaso recubrimiento de las armaduras, incluso montaje y desmontaje de andamios."]
[null,"CHOR_TECH_PAR_SUEL","M2 CHORREO TECHOS PAREDES Y SUELOS",{"v":8.625,"d":"8.63 €"},null,5,{"v":43.125,"d":"43.1"}]
[null,null,"Limpieza de paredes en techos, paredes y suelo de 2 senos, incluso en cámara de llaves y cuarto\r\r de valvulería, mediante chorreo de agua a presión aplicado en toda la superficie 3 veces, eliminando \rrestos de polvo, hormigón, y roña en armaduras, para poder aplicar los productos descritos."]
[null,"PROT_ARM_LIMP_VIG","M PROTECCION ARMADURAS, LIMPIEZA EN VIGAS",{"v":18.285,"d":"18.29 €"},null,1.5,{"v":27.427500000000002,"d":"27.4"}]
[null,null,"Limpieza de las armaduras oxidadas en vigas con cepillos de alambre, 1 mano de líquido protector de las mismas con \"ferroxido\", 2 manos de imprimacion anticorrosiva ZINRICH e FOSROC aplicado con brocha, llegando a pintar la totalidad de la misma en estribos y barras longitudinales, colocación de andamios."]
[null,"PROT_ARM_LIM_TECH","M2 PROTECCION ARMADURAS, LIMPIEZA EN TECHOS",{"v":15.87,"d":"15.87 €"},null,7,{"v":111.08999999999999,"d":"111.1"}]
[null,null,"Limpieza de las armaduras oxidadas en techos con cepillos de alambre, 1 mano de líquido protector\r\r convertidor de las mismas con \" ferróxido\" de Norquimia, aplicado con brocha, llegando a pintar la totalidad de la misma en barras longitudinales."]
[null,"REP_HGON_VIGAS SF","M REPARACION HORM. DETERIORADO VIGAS SF",{"v":56.12,"d":"56.12 €"},null,12,{"v":673.4399999999999,"d":"673.4"}]
[null,null,"Suministro y colocación de mortero de alta resistencia modificado con polímeros y fibras RENDEROC\r\r SF de FOSROC o similar, previa limpieza del soporte, humedecido, incluso aplicación de lechada\r\r NITOBOND HAR de FOSROC para mejorar la adherencia con el hormigón viejo en vigas\r\r longitudinales y transversales, encofrados laterales para sacar esquinas, medida la longitud ejecutada."]
[null,"APLIC_SUPERF_TECMADR","M2 APLICACION SUPERFICIAL TECMADRY",{"v":19.435,"d":"19.44 €"},null,10,{"v":194.35,"d":"194.4"}]
[null,null,"Impermeabilizante hidráulico de base cementosa para la prevención y eliminación de humedades ,\r\r evitando el paso del agua actuando a favor de presión de agua o a contra presión, con adherencia física y química al soporte, mediante TECMADRY de SATECMA, con REGISTRO SANITARIO nº\r\r 39.01224/M-02379 reconocida por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, según\r\r D.IT nº 262, aplicando dos manos, en todo el techo, pilares, lineas de flotación de paredes, medida la superficie ejecutada."]
[null,"REP_FIS_LONG_FILTRAC","ml REPAR. FISURAS LONGITUDI. Y FILTRACIONES",{"v":132.4,"d":"132.40 €"},null,2.5,{"v":331,"d":"331.0"}]
[null,null,"Reparación de fisuras horizontales y filtraciones en muros de contención, picando la zona deteriorada, obturación de vías de agua mediante PROQUICK de SATECMA, incluso relleno de fisuras mediante RENDEROC SF y dos manos de pintura en fisuras mediante TECMADRY de SATECMA, medida la longitud terminada."]
[null,"REP_FIS_VERT.","ml REPARACION FISURAS VERTICALES",{"v":132.4,"d":"132.40 €"},null,2.5,{"v":331,"d":"331.0"}]
[null,null,"Reparación de fisuras verticales y pequeñas filtraciones en muros de contención, picando la zona deteriorada, obturación de vías de agua mediante PROQUICK de SATECMA, incluso relleno de fisuras mediante RENDEROC SF y dos manos de pintura en fisuras mediante TECMADRY de SATECMA, medida la longitud terminada."]
[null,"VENT_MOSQUIT","UN VENTANAS NUEVAS CON RED MOSQUITERA",{"v":155.25,"d":"155.25 €"},null,0.5,{"v":77.625,"d":"77.6"}]
[null,null,"Retirada de ventanas en huecos existentes, incluso suministro y colocación de nuevas ventanas con marco de madera tratada y pintada, incluso red mosquitera de plástico, medida la unidad terminada."]
[]
[]
[null,null,"CAP 3.- GESTION. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON","TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN",{"v":8,"d":"8.00 €"},null,0.1,0.8]
[null,null,"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[null,"LER_170103_MAT CERAM","TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI",{"v":8,"d":"8.00 €"},null,0.1,0.8]
[null,null,"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP","TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA",{"v":20,"d":"20.00 €"},null,0.1,{"v":2,"d":"2.0"}]
[null,null,"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[null,"LER_170202_VIDRIO","TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO",{"v":45,"d":"45.00 €"},null,0.1,4.5]
[null,null,"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[null,"LER_170203_PLASTICO","TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO",{"v":26,"d":"26.00 €"},null,0.1,2.6]
[null,null,"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM","TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI",{"v":15,"d":"15.00 €"},null,0.1,1.5]
[null,null,"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[null,"LER_170407_MET_MEZ","TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA",{"v":0,"d":"0.00 €"},null,0.1,{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[null,"LER_150504_TIER_NO C","TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON",{"v":8,"d":"8.00 €"},null,0.3,2.4]
[null,null,"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[null,"LER_170904_RES_MEZ","TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL",{"v":12,"d":"12.00 €"},null,0.2,{"v":2.4000000000000004,"d":"2.4"}]
[null,null,"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[null,"LER_030308_PAP_CART","TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN",{"v":14,"d":"14.00 €"},null,0.1,{"v":1.4000000000000001,"d":"1.4"}]
[null,null,"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[null,"LER_200301_BASUR","TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER.",{"v":66,"d":"66.00 €"},null,0.1,{"v":6.6000000000000005,"d":"6.6"}]
[null,null,"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[null,"LER_170903*_OTR","TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP",{"v":330,"d":"330.00 €"},null,0.1,{"v":33,"d":"33.0"}]
[null,null,"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[null,"LER_170603_170605","TN RESIDUO CÓD. LER 17.06.03* Y 17.06.05 MA",{"v":330,"d":"330.00 €"},null,0.1,{"v":33,"d":"33.0"}]
[null,null,"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.06.03* Y 17.06.05 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[null,"GES_RES_TRAM","UD GEST RESIDUOS Y TRAMITACION",{"v":350,"d":"350.00 €"},null,0.4,{"v":140,"d":"140.0"}]
[null,null,"Ud de redación del Documento de Gestió de Residuos y su aprobación inicial. Recopilacion de los documentos DCS y DSC en su caso y elaboración del Informe Final de Gestión de Residuos. Implantación y gestión"]
[]
[null,null,"CAP 4.- SEGURIDAD Y SALUD"]
[]
[null,"SEG_SAL_TRAM","UD MEDIDAD SEG Y SALUD Y TRAMITACION",{"v":1000,"d":"1,000.00 €"},null,4,{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"Ud de implantación de medidas de seguridad y salud definidas en el Documento de Gestión Preventiva a realizar en cada intervención, incluso la propia redacción del DGP, tramitación de apertura del centro de trabajo, implantación de caseta vestuario, casta WC, ... etc. Ejecutado"]
[{"$nulls":6},"TOT POND"]
[{"$nulls":5},99.99999999999994,{"v":3656.9325000000003,"d":"3,656.9"}]

{"sheet":"Hoja1","index":1,"n_rows":116,"n_cols":6,"rows_kept":116,"merged":[[2,2,2,3],[115,2,115,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"                PRESUPUESTO GENERICO DE:"]
[null,null,"INTERVENCIONES EN DEPOSITOS 2.020"]
[]
[null,"COD","CONCEPTO","PRECIO BASE","MEDICION","TOTAL"]
[]
[null,null,"CAP 1.- REHABILITACIÓN CUBIERTA AJARDINADA"]
[]
[null,"SUM_BAR_PER","SUMINISTRO Y COLOC DE BARAND PERIM",{"v":16.9,"d":"16.90 €"},{"v":236,"d":"236.00"},{"v":3988.3999999999996,"d":"3,988.40 €"}]
[null,null,"Ud suministro ,colocación y desmontaje de barandilla perimetral homologada a perimetro de cubierta ajardinada, medida la long"]
[null,"APUN-INT SEN","APUNTALAMIENTO INTERIOR DEL SENO DEL DEP.",{"v":7.5,"d":"7.50 €"},{"v":308,"d":"308.00"},{"v":2310,"d":"2,310.00 €"}]
[null,null,"Ud. De puntal para apuntalamiento que consta de tranporte, introducción, colocación y posterior desmontaje de puntales metálicos con una densidad de 1 c/2 m2, incluso maniobra de vaciado, limpieza inicial y posterior"]
[null,"RET-TIERR-CUB","M2 RETIRADA TIERRAS CUBIERTA AJARDINADA",{"v":18.95,"d":"18.95 €"},{"v":880,"d":"880.00"},{"v":16676,"d":"16,676.00 €"}]
[null,null,"m2. de retirada de tierras de la cubierta ajardinada (25 cm aprox) a lugar de acopio o retirada a las inmediaciones del depósito, mediante máquina retroexcavadora pequeña (1 TM aprox), incluso maniobas de transporte,subida y bajada, preparación y extendido. Totalmente terminado"]
[null,"CHO_AGU_PRES","M2 CHORREO DE AGUA A PRESION",{"v":3.5,"d":"3.50 €"},{"v":880,"d":"880.00"},{"v":3080,"d":"3,080.00 €"}]
[null,null,"m2 chorreo de agua a presión en la cubierta, muros perimetrales, solera. Incluso maniobras de desagüe y retirada de arena y detritus. Totalmente terminado."]
[null,"MED_CAÑ_MORT","MEDIA CAÑA DE MORTERO Y RASEO CUBREMUROS DEL MURETE ",{"v":7.59,"d":"7.59 €"},{"v":516,"d":"516.00"},{"v":3916.44,"d":"3,916.44 €"}]
[null,null,"M.L suministro ,colocación  de mortero de cemento a media caña y raseo, incluso saneado de viga o zuncho perimetral en muretes por la parte interior del peto, limpieza y raseo del murete dejando listo para impermeabilizar. Totalmente terminado"]
[null,"LAM_GEO_HO","M2 LAMINA GEOTEXTIL SOBRE HORMIGÓN",{"v":2.8,"d":"2.80 €"},{"v":1440,"d":"1,440.00"},{"v":4031.9999999999995,"d":"4,032.00 €"}]
[null,null,"M2 de suministo y colocación de lámina geotextil sobre el hormigon existente saneado, medida la sup"]
[null,"AIS_TERM_5cm","M2 SUMINISTRO Y COLOC DE AISLANTE TERMICO 5CM ",{"v":9.2,"d":"9.20 €"},{"v":1440,"d":"1,440.00"},{"v":13247.999999999998,"d":"13,248.00 €"}]
[null,null,"m2 suministro, colocación de aislante térmico corcho EPS de 5 cm de espesor colocado sobre primera lámina geotextil en cubierta para evitar condensaciones en el interior. Totalmente terminado"]
[null,"LAM_GEOT_2ª"," m2 SUMINISTRO Y COLOC DE 2º LAMINA GEOTEXTIL",{"v":2.8,"d":"2.80 €"},{"v":1440,"d":"1,440.00"},{"v":4031.9999999999995,"d":"4,032.00 €"}]
[null,null,"m2 suministro, colocación de lámina geotextil sobre aislamiento térmico, totalmente terminado"]
[null,"IMP_EPDM_CUB","M2 DE IMPERMEABILIZACION EPDM DE LA CUBIERTA",{"v":31.9,"d":"31.90 €"},{"v":1440,"d":"1,440.00"},{"v":45936,"d":"45,936.00 €"}]
[null,null,"m2 de impermeabilización de la cubierta con lámina de caucho EPDM  que incluye las labores siguientes: - Suministro y colocación de banda armada autoadhesiva en todo el perímetro anclada con tacos y tornillos al suelo. -Aplicación de ahesivo soporte BA-007. - Aplicación de imprimación colareactiva Quick prime plus ó similar. - Aplicación de autoadhesivo Formflash ó similar en zonas singulares (esquinas, perforaciones, ..etc). - Aplicación banda autoadhesiva junta rápida. -Aplicación sellante de solape LS3029. - Colocación membrana de caucho EPDM tipo RUBBERGARD LSFR 1.1, ó similar. Totalmente terminado"]
[null,"CANT_ROD 6CM","M2 SUMINISTRO Y COLOC DE CANTO RODADO 6 CM",{"v":21.3,"d":"21.30 €"},{"v":1440,"d":"1,440.00"},{"v":30672,"d":"30,672.00 €"}]
[null,null,"m2 suministro, colocación de canto rodado tipo gravilla Miranda de 2cm, que incluye el transporte e izado mediante camión pluma,y extendido del mismo mediante oruga pequeña. Totalmente terminado"]
[null,"SAL_GARG_CUB"," UD. SALIDA AGUAS CUBIERTA. GARGOLAS",{"v":145,"d":"145.00 €"},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":2320,"d":"2,320.00 €"}]
[null,null,"Ud de salida de aguas de la cubierta que comprende la perforación del muro perimetral de la cubierta y la colocación de perfil de aluminio en U de 80 mm y unos 60 cm, recibido con mortero impermeabilizante. Totalmente terminado y en servicio"]
[null,"ZANJ_DREN_PER","ML ZANJA DRENANTE PERIMETRAL DEPOSITO",{"v":45.2,"d":"45.20 €"},{"v":176,"d":"176.00"},{"v":7955.200000000001,"d":"7,955.20 €"}]
[null,null,"ml de zanja drenante perimetral junto al muro del depósito  que incluye la apertura y cierre de zanja con pendientes hacia el punto más bajo, colocación de lámina geotextil, colocación de balasto y tubo drena DN 150 recubierto, totalmente terminado"]
[{"$nulls":5},{"v":138166.04,"d":"138,166.04 €"}]
[]
[null,null,"CAP 2.- REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE DEPÓSITOS"]
[]
[null,"PIC_VIG_LONG","M2 PICADO DE VIGAS LONGITUDINALES",{"v":19.45,"d":"19.45 €"},{"v":280,"d":"280.00"},{"v":5446,"d":"5,446.00 €"}]
[null,null,"Picado de vigas longitudinales y transversales, eliminando zonas deterioradas del hormigón, por aumento del volumen de las armaduras, incluso retirada de escombros a vertedero."]
[null,"PIC_TECHOS_DEP","M2 PICADO DE TECHOS DE DEPOSITO",{"v":17.41,"d":"17.41 €"},{"v":680,"d":"680.00"},{"v":11838.8,"d":"11,838.80 €"}]
[null,null,"Picado hormigón deteriorado de techos en depósito, en armaduras oxidadas debido al cloro del agua y al escaso recubrimiento de las armaduras, incluso montaje y desmontaje de andamios."]
[null,"CHOR_TECH_PAR_SUEL","M2 CHORREO TECHOS PAREDES Y SUELOS",{"v":5.55,"d":"5.55 €"},{"v":800,"d":"800.00"},{"v":4440,"d":"4,440.00 €"}]
[null,null,"Limpieza de paredes en techos, paredes y suelo de 2 senos, incluso en cámara de llaves y cuarto\r\r de valvulería, mediante chorreo de agua a presión aplicado en toda la superficie 3 veces, eliminando \rrestos de polvo, hormigón, y roña en armaduras, para poder aplicar los productos descritos."]
[null,"PROT_ARM_LIMP_VIG","M PROTECCION ARMADURAS, LIMPIEZA EN VIGAS",{"v":17.55,"d":"17.55 €"},{"v":280,"d":"280.00"},{"v":4914,"d":"4,914.00 €"}]
[null,null,"Limpieza de las armaduras oxidadas en vigas con cepillos de alambre, 1 mano de líquido protector de las mismas con \"ferroxido\", 2 manos de imprimacion anticorrosiva ZINRICH e FOSROC aplicado con brocha, llegando a pintar la totalidad de la misma en estribos y barras longitudinales, colocación de andamios."]
[null,"PROT_ARM_LIM_TECH","M2 PROTECCION ARMADURAS, LIMPIEZA EN TECHOS",{"v":14.55,"d":"14.55 €"},{"v":680,"d":"680.00"},{"v":9894,"d":"9,894.00 €"}]
[null,null,"Limpieza de las armaduras oxidadas en techos con cepillos de alambre, 1 mano de líquido protector\r\r convertidor de las mismas con \" ferróxido\" de Norquimia, aplicado con brocha, llegando a pintar la totalidad de la misma en barras longitudinales."]
[null,"REP_HGON_VIGAS SF","M2 REPARACION HORM. DETERIORADO VIGAS SF",{"v":54.2,"d":"54.20 €"},{"v":680,"d":"680.00"},{"v":36856,"d":"36,856.00 €"}]
[null,null,"Suministro y colocación de mortero de alta resistencia modificado con polímeros y fibras RENDEROC\r\r SF de FOSROC o similar, previa limpieza del soporte, humedecido, incluso aplicación de lechada\r\r NITOBOND HAR de FOSROC para mejorar la adherencia con el hormigón viejo en vigas\r\r longitudinales y transversales, encofrados laterales para sacar esquinas, medida la longitud ejecutada."]
[null,"APLIC_SUPERF_TECMADR","M2 APLICACION SUPERFICIAL TECMADRY",{"v":17.95,"d":"17.95 €"},{"v":1080,"d":"1,080.00"},{"v":19386,"d":"19,386.00 €"}]
[null,null,"Impermeabilizante hidráulico de base cementosa para la prevención y eliminación de humedades ,\r\r evitando el paso del agua actuando a favor de presión de agua o a contra presión, con adherencia física y química al soporte, mediante TECMADRY de SATECMA, con REGISTRO SANITARIO nº\r\r 39.01224/M-02379 reconocida por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, según\r\r D.IT nº 262, aplicando dos manos, en todo el techo, pilares, lineas de flotación de paredes, medida la superficie ejecutada."]
[null,"REP_FIS_LONG_FILTRAC","ml REPAR. FISURAS LONGITUDI. Y FILTRACIONES",{"v":232.4,"d":"232.40 €"},{"v":4.9,"d":"4.90"},{"v":1138.7600000000002,"d":"1,138.76 €"}]
[null,null,"Reparación de fisuras horizontales y filtraciones en muros de contención, picando la zona deteriorada, obturación de vías de agua mediante PROQUICK de SATECMA, incluso relleno de fisuras mediante RENDEROC SF y dos manos de pintura en fisuras mediante TECMADRY de SATECMA, medida la longitud terminada."]
[null,"REP_FIS_VERT.","ml REPARACION FISURAS VERTICALES",{"v":201.5,"d":"201.50 €"},{"v":4.9,"d":"4.90"},{"v":987.35,"d":"987.35 €"}]
[null,null,"Reparación de fisuras verticales y pequeñas filtraciones en muros de contención, picando la zona deteriorada, obturación de vías de agua mediante PROQUICK de SATECMA, incluso relleno de fisuras mediante RENDEROC SF y dos manos de pintura en fisuras mediante TECMADRY de SATECMA, medida la longitud terminada."]
[null,"VENT_MOSQUIT","UN VENTANAS NUEVAS CON RED MOSQUITERA",{"v":125.25,"d":"125.25 €"},{"v":32.8,"d":"32.80"},{"v":4108.2,"d":"4,108.20 €"}]
[null,null,"Retirada de ventanas en huecos existentes, incluso suministro y colocación de nuevas ventanas con marco de madera tratada y pintada, incluso red mosquitera de plástico, medida la unidad terminada."]
[{"$nulls":5},{"v":99009.11,"d":"99,009.11 €"}]
[]
[null,null,"CAP 3.- GESTION. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON","TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN",{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":192,"d":"192.00 €"}]
[null,null,"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[null,"LER_170103_MAT CERAM","TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI",{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":25.6,"d":"25.60 €"}]
[null,null,"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP","TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA",{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00 €"}]
[null,null,"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[null,"LER_170202_VIDRIO","TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO",{"v":45,"d":"45.00 €"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":36,"d":"36.00 €"}]
[null,null,"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[null,"LER_170203_PLASTICO","TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO",{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":41.6,"d":"41.60 €"}]
[null,null,"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM","TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI",{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":6.4,"d":"6.40"},{"v":96,"d":"96.00 €"}]
[null,null,"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[null,"LER_170407_MET_MEZ","TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA",{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,null,"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[null,"LER_150504_TIER_NO C","TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON",{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":128,"d":"128.00 €"}]
[null,null,"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[null,"LER_170904_RES_MEZ","TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL",{"v":12,"d":"12.00 €"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":28.799999999999997,"d":"28.80 €"}]
[null,null,"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[null,"LER_030308_PAP_CART","TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN",{"v":14,"d":"14.00 €"},{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":22.400000000000002,"d":"22.40 €"}]
[null,null,"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[null,"LER_200301_BASUR","TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER.",{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":105.60000000000001,"d":"105.60 €"}]
[null,null,"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[null,"LER_170903*_OTR","TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP",{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":792,"d":"792.00 €"}]
[null,null,"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[null,"LER_170603_170605","TN RESIDUO CÓD. LER 17.06.03* Y 17.06.05 MA",{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":792,"d":"792.00 €"}]
[null,null,"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.06.03* Y 17.06.05 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[null,"GES_RES_TRAM","UD GEST RESIDUOS Y TRAMITACION",{"v":250,"d":"250.00 €"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[null,null,"Ud de redación del Documento de Gestió de Residuos y su aprobación inicial. Recopilacion de los documentos DCS y DSC en su caso y elaboración del Informe Final de Gestión de Residuos. Implantación y gestión"]
[{"$nulls":5},{"v":3780,"d":"3,780.00 €"}]
[null,null,"CAP 4.- SEGURIDAD Y SALUD"]
[]
[null,"SEG_SAL_TRAM","UD MEDIDAD SEG Y SALUD Y TRAMITACION",{"v":600,"d":"600.00 €"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":3600,"d":"3,600.00 €"}]
[null,null,"Ud de implantación de medidas de seguridad y salud definidas en el Documento de Gestión Preventiva a realizar en cada intervención, incluso la propia redacción del DGP, tramitación de apertura del centro de trabajo, implantación de caseta vestuario, casta WC, ... etc. Ejecutado"]
[{"$nulls":5},{"v":3600,"d":"3,600.00 €"}]
[]
[null,null,"CAP 5.- EVALUACIÓN DE INTERVENCIONES"]
[]
[null,"EVA-_NTERV","EVALUACIÓN DE INTERVENCIONES PARTICULARIZADA",{"v":350,"d":"350.00 €"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":2100,"d":"2,100.00 €"}]
[null,null,"Ud de evaluación individualizada de costes por depósito a realizar, que incluye elaboración de documento con descripción del estado actual, propuesta de actuación y mediciones a los precios finales aprobados; incluso elaboración de los documentos de gestión preventiva, aprobación, y demás documentación técnica y administrativa para el inicio de las obras. Terminado"]
[{"$nulls":5},{"v":2100,"d":"2,100.00 €"}]
[]
[]
[null,null,"RESUMEN"]
[]
[null,null,"CAP 1.- REHABILITACIÓN CUBIERTA AJARDINADA",null,null,{"v":138166.04,"d":"138,166.04 €"}]
[]
[null,null,"CAP 2.- REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE DEPÓSITOS",null,null,{"v":99009.11,"d":"99,009.11 €"}]
[]
[null,null,"CAP 3.- GESTION. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",null,null,{"v":3780,"d":"3,780.00 €"}]
[]
[null,null,"CAP 4.- SEGURIDAD Y SALUD",null,null,{"v":3600,"d":"3,600.00 €"}]
[]
[null,null,"CAP 5.- EVALUACIÓN DE INTERVENCIONES",null,null,{"v":2100,"d":"2,100.00 €"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL EJECUCION",null,null,{"v":246655.15000000002,"d":"246,655.15 €"}]

{"sheet":"Hoja2","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Estilos","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}