{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":175,"n_cols":12,"rows_kept":175,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[21,3,21,7],[22,3,22,8],[28,3,28,8],[31,3,31,7],[32,3,32,8],[38,3,38,7],[39,3,39,8],[43,3,43,8],[46,3,46,7],[47,3,47,8],[51,3,51,7],[52,3,52,8],[56,3,56,8],[58,3,58,8],[64,3,64,7],[65,3,65,8],[69,3,69,7],[70,3,70,8],[74,3,74,8],[76,3,76,8],[78,3,78,8],[83,3,83,7],[84,3,84,8],[91,3,91,7],[92,3,92,8],[95,3,95,7],[96,3,96,8],[103,3,103,8],[106,3,106,7],[107,3,107,8],[111,3,111,7],[112,3,112,8],[117,3,117,7],[118,3,118,8],[124,3,124,7],[125,3,125,8],[129,3,129,8],[131,3,131,8],[135,3,135,7],[136,3,136,8],[139,3,139,11],[140,3,140,7],[141,3,141,8],[144,3,144,7],[145,3,145,8],[148,3,148,7],[149,3,149,8],[152,3,152,7],[153,3,153,8],[156,3,156,7],[157,3,157,8],[160,3,160,7],[161,3,161,8],[164,6,164,10],[165,3,165,7],[166,3,166,8],[169,3,169,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"PR-2022-021. TURBINA DEPOSITO TXARA"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Arquetón",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Zanja",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":52.5,"d":"52.50"}]
[{"$nulls":3},"Perímetro arquetón",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":6.5,"d":"6.50"}]
[{"$nulls":3},"Reposiciones",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":107,"d":"107.00"},{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":1202.68,"d":"1,202.68 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Arquetón",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"Zanja",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,null,{"v":70,"d":"70.00"}]
[{"$nulls":3},"Reposiciones",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":119,"d":"119.00"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":184.45,"d":"184.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":1387.13,"d":"1,387.13 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_CIE_AB_TI",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Antes del arquetón",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":22.5,"d":"22.50"}]
[{"$nulls":3},"Arqueton",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"reposiciones",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":80.5,"d":"80.50"},{"v":9.36,"d":"9.36 €"},{"v":753.48,"d":"753.48 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_RO",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN ROCA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en roca de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Arquetón",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":26.01,"d":"26.01 €"},{"v":208.08,"d":"208.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":961.5600000000001,"d":"961.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"Previsión catas",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"}]
[]
[null,"GUN_DESP",null,"UN Instalación equipo gunitado"]
[{"$nulls":3},"Traslado a obra y retirada de de equipo de gunitado"]
[{"$nulls":3},"Previsión cata",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1200,"d":"1,200.00 €"},{"v":1200,"d":"1,200.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":1467.3899999999999,"d":"1,467.39 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":3816.08,"d":"3,816.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø300",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø300"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø300, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Derivación depósito",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1316.26,"d":"1,316.26 €"},{"v":1316.26,"d":"1,316.26 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Bypass turbina",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":341.58,"d":"341.58 €"},{"v":683.16,"d":"683.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":1999.42,"d":"1,999.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":1999.42,"d":"1,999.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":1999.42,"d":"1,999.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"B_ZA",null,"M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL"]
[{"$nulls":3},"Base de zahorra artificial, incluso suministro en obra del material, extendido, riego y compactación al 100% del P.M.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Arquetón",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":3},"Zanja",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":10.5,"d":"10.50"}]
[{"$nulls":3},"Perímetro arquetón",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1.3,"d":"1.30"}]
[{"$nulls":3},"Reposiciones",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":21.4,"d":"21.40"},{"v":43.04,"d":"43.04 €"},{"v":921.06,"d":"921.06 €"}]
[]
[null,"MNC_INT_4",null,"M2 MBC CAPA INTERMEDIA DE 4 CMS G-20"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa intermedia, Tipo G-20, extendido y compactado.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":14.42,"d":"14.42 €"},{"v":576.8,"d":"576.80 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_4",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA  DE 4 CMS S-12"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 4 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Reposiciones",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"Arquetón",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Zanja",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":52.5,"d":"52.50"}]
[{"$nulls":3},"Perímetro arquetón",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":6.5,"d":"6.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":107,"d":"107.00"},{"v":15.64,"d":"15.64 €"},{"v":1673.48,"d":"1,673.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":3171.34,"d":"3,171.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"ACER_B500",null,"KG ACERO CORRUGADO B500S PARA ESTRUCTURAS"]
[{"$nulls":3},"Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico>= 500 N/mm2, de diámetro inferior a 16 mm para el armado de elementos estructurales, incluso parte proporcional de mermas, solapes, distanciadores, empalmes y demás medios auxiliares. Totalmente colocado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión armadura arqueta",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":150,"d":"150.00"},null,null,{"v":853.5,"d":"853.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":853.5,"d":"853.50"},{"v":2.25,"d":"2.25 €"},{"v":1920.38,"d":"1,920.38 €"}]
[]
[null,"ENC_VIG",null,"M2 ENCOFRADO PARA VIGAS"]
[{"$nulls":3},"Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico y soporte con puntales metálicos, para viga de atado o cuneta, de base rectilnea, encofrado a una cara, para una altura de trabajo <=5 m, para dejar el hormigón visto, parte proporcional de encofrados laterales e inferiores incluso medios auxiliares.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Arqueta",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1.7,"d":"1.70"},null,{"v":13.6,"d":"13.60"}]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":1.7,"d":"1.70"},null,7.48]
[{"$nulls":9},21.08,{"v":36.34,"d":"36.34 €"},{"v":766.05,"d":"766.05 €"}]
[]
[null,"HGON_HA30",null,"M3 HORMIGON PARA ESTRUCTURA HA-30"]
[{"$nulls":3},"Hormigón HA-30/B/20/llb de consistencia blanda y tamano máximo del árido 20 mm y vertido con cubilote, extendido y vibrado, exceso por sobreexcavación y hormigonado de trasdós en caso de desprendimiento, incluso acabado y medios auxiliares.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Laterales arqueta",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0.2,"d":"0.20"},1.44]
[{"$nulls":3},"Solera",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.2,"d":"4.20"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":2.2,"d":"2.20"},1.85]
[{"$nulls":9},5.69,{"v":92.07,"d":"92.07 €"},{"v":523.88,"d":"523.88 €"}]
[]
[null,"HGON_LIMP",null,"M2 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-15"]
[{"$nulls":3},"Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada."]
[{"$nulls":3},"Arqueta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":7.9,"d":"7.90 €"},{"v":118.5,"d":"118.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":3328.8100000000004,"d":"3,328.81 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":6500.150000000001,"d":"6,500.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"IM_01",null,"UN Transporte de materiales y equipos"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono íntegro para el transporte de todos los equipos, materiales y medios humanos para la ejecución de la totaldiad de las obras, así como su posterior retirada."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"OTROS"]
[null,"FO",null,"UN Fin de obra"]
[{"$nulls":3},"Documentación fin de obra en base a la propuesta técnica, incluyendo todos"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[null,"GR",null,"UN Gestión de Residuos"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada a justificar para la redacción e implementación del Plan de Gestión de Residuos"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":700,"d":"700.00 €"},{"v":700,"d":"700.00 €"}]
[]
[null,"ID",null,"UN Ingeniería de detalle"]
[{"$nulls":3},"Redacción del documento de ingeniería de detalle, en base a propuesta técnica."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6500,"d":"6,500.00 €"},{"v":6500,"d":"6,500.00 €"}]
[]
[null,"LE",null,"UN Legalización de la instalación"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada de abono íntegro que incluye todos los trámites necesarios para la total legalización de la turbina, tanto ante organismos de la administración como entidades suministradoras, incluidos todos los aspectos derivados de la generación y facturación de la energía eléctrica. No se incluyen los trámites ante la autoridad competente en materia de dominio público hidraulico."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[null,"SS",null,"UN Seguridad y Salud"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada a justificar para la redacción e implementación del Plan de Seguridad y Salud"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":450,"d":"450.00 €"},{"v":450,"d":"450.00 €"}]
[]
[null,"SA",null,"UN Servicios afectados"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada a justificar para la ejecución de los desvíos y reposiciones de los servicios afectados."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL OTROS",{"$nulls":4},{"v":13150,"d":"13,150.00 €"}]
[null,"TU_01",null,"UN Suministro, instalación y puesta en marcha de turbina"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono íntegro para el suministro de turbina, calderería y todos los accesorios hidraulicos para su correcta conexión con la conducción, incluido el by-pass en base a la meoria técnica adjunta. Suministro e instalación de sistema de alimentación eléctrica y de control. Pruebas, puesta en marcha y comisionamiento. Todo ello en base a la ingeniería de detalle."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65900,"d":"65,900.00 €"},{"v":65900,"d":"65,900.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":80550,"d":"80,550.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":92865.65,"d":"92,865.65 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":92865.65,"d":"92,865.65 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":22,"n_cols":10,"rows_kept":22,"merged":[[6,2,6,9],[18,2,18,7],[20,4,20,5],[21,5,21,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","PR-2022-021. TURBINA DEPOSITO TXARA"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":3816.08,"d":"3,816.08 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":1999.42,"d":"1,999.42 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":6500.1365,"d":"6,500.14 €"},{"v":0.07,"d":"7.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":80550,"d":"80,550.00 €"},{"v":0.87,"d":"87.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":92865.6365,"d":"92,865.64 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":19501.78,"d":"19,501.78 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":112367.42016499999,"d":"112,367.42 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}