{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[12,3,12,7],[13,3,13,8],[16,3,16,11],[17,3,17,7],[18,3,18,8],[21,3,21,7],[22,3,22,8],[25,3,25,7],[26,3,26,8],[29,6,29,10],[30,3,30,11],[31,3,31,7],[32,3,32,8],[35,3,35,7],[36,3,36,8],[39,6,39,10],[40,3,40,11],[41,3,41,7],[42,3,42,8],[45,3,45,7],[46,3,46,8],[49,3,49,7],[50,3,50,8],[53,3,53,7],[54,3,54,8],[57,3,57,7],[58,3,58,8],[61,6,61,10],[62,3,62,11],[63,3,63,7],[64,3,64,8],[67,3,67,7],[68,3,68,8],[71,3,71,7],[72,3,72,8],[75,3,75,7],[76,3,76,8],[79,3,79,7],[80,3,80,8],[83,3,83,7],[84,3,84,8],[87,3,87,7],[88,3,88,8],[91,6,91,10],[92,3,92,11],[93,3,93,7],[94,3,94,8],[97,3,97,7],[98,3,98,8],[101,3,101,7],[102,3,102,8],[105,6,105,10],[106,3,106,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"PR-2023-059.TALUD ETAP BARRENDIOLA"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2000,"d":"2,000.00 €"},{"v":2000,"d":"2,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,1.01,null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE TERRENO"]
[{"$nulls":3},"Despeje, desbroce y limpieza general de todo tipo de terreno, realizado con medios mecánicos hasta una profundidad media de 15 cm. Incluso retirada de matorrales y zarzas, tala de arbustos y árboles de diámetro menor de 20 cm y eliminación de tocones. Medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":9},{"v":2338.6,"d":"2338.60"},{"v":1.97,"d":"1.97 €"},{"v":4607.04,"d":"4,607.04 €"}]
[]
[null,1.02,null,"M3 RETIRADA DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal a lugar de acopio en la propia parcela para posterior reutilización. "]
[{"$nulls":9},350.79,{"v":9.57,"d":"9.57 €"},{"v":3357.06,"d":"3,357.06 €"}]
[]
[null,1.03,null,"UN TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 20-50 CM"]
[{"$nulls":3},"Talado de árbol de diámetro 20/50 cm, troceado. Incluso destoconado, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje de ramas y materia vegetal."]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":82.8,"d":"82.80 €"},{"v":414,"d":"414.00 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":4},{"v":8378.1023,"d":"8,378.10 €"}]
[{"$nulls":3},"GG+BI"]
[null,5.02,null,"UN BENEFICIO INDUSTRIAL"]
[{"$nulls":3},"6% DE BI"]
[{"$nulls":9},100625.56,{"v":0.06,"d":"0.06 €"},{"v":6037.53,"d":"6,037.53 €"}]
[]
[null,5.01,null,"UN GASTOS GENERALES"]
[{"$nulls":3},"13% DE GG"]
[{"$nulls":9},100625.56,{"v":0.13,"d":"0.13 €"},{"v":13081.32,"d":"13,081.32 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL GG+BI",{"$nulls":4},{"v":19118.8564,"d":"19,118.86 €"}]
[{"$nulls":3},"MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES"]
[null,"03.01.02",null,"M3 APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Dotación de tierra vegetal en las superficies a revegetar que comprende la excavación, carga, transporte y extendido de tierra vegetal acopiada en la propia obra o de préstamo adecuado con espesor medio de 20 cm incluyendo cualquier enmienda o corrección que haya que realizar a la tierra vegetal hasta conseguir las características señaladas en el pliego de condiciones, el escarificado previo de las superficies y el perfilado e igualado de detalle y refino de la superficie acabada."]
[{"$nulls":9},350.79,{"v":24.18,"d":"24.18 €"},{"v":8482.1,"d":"8,482.10 €"}]
[]
[null,"03.02.03",null,"M BARRERA TEMPORAL PARA SEDIMENTOS"]
[{"$nulls":3},"Barrera temporal para sedimentos (balas de paja), con apertura de zanja de 10 cm de profundidad alineado y fijado al terreno con barras de hierro, incluso reposición en caso de colmatación y retirada a vertedero."]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":12.29,"d":"12.29 €"},{"v":491.6,"d":"491.60 €"}]
[]
[null,"03.02.02",null,"UN CONTAINERS PARA HORMIGONERAS"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para suministro, colocación y gestión de containers para lavado de las canaletas de las hormigoneras colocado sobre una lámina plástica. Completamente instalado, incluso con posible colocación de toldo para evitar la entrada de lluvia."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":450,"d":"450.00 €"},{"v":450,"d":"450.00 €"}]
[]
[null,"03.01.01",null,"M2 HIDROSIEMBRA"]
[{"$nulls":3},"Hidrosiembra a base de 35 g/m2 de semillas de herbáceas, 50 g/m2, de abono N-P-K 15-15-15, 150 g/m2 de mulch, 35 g/m2 de estabilizador y 0,005L/m2 de ácidos húmicos."]
[{"$nulls":9},{"v":2338.6,"d":"2338.60"},{"v":1.63,"d":"1.63 €"},{"v":3811.92,"d":"3,811.92 €"}]
[]
[null,"03.02.01",null,"UN JALONAMIENTO CON MALLA PLÁSTICA NARANJA"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para jalonamiento con malla plástica naranja de los límites de ocupación de las obras para preservación de vegetación, cauce, suelos, etc. Incluye materiales, ejecución del cerramiento y mantenimiento del jalonamiento."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":300,"d":"300.00 €"},{"v":300,"d":"300.00 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES",{"$nulls":4},{"v":13535.6202,"d":"13,535.62 €"}]
[{"$nulls":3},"OBRAS DE FABRICA"]
[null,2.05,null,"M DRENAJE 50X50"]
[{"$nulls":3},"Drenaje de muro de 0,5 metros de anchura y 0,5 metros de altura, a base de escollera de 20 cm de tamaño y 50Kg de peso medio, envuelta en geotextil de 350gr/m2 de resistencia mínima , incluso excavación de zanja para su colocación y todas las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad."]
[{"$nulls":9},71.42,{"v":52.32,"d":"52.32 €"},{"v":3736.69,"d":"3,736.69 €"}]
[]
[null,2.02,null,"M2 ENTIBACIÓN ESPECIAL 1CARA"]
[{"$nulls":3},"De entibación especial de zanjas a una cara, de blindaje metálico y arriostramientos telescópicos, a emplear por indicación de la Dirección de Obra previa aprobación del modelo a utilizar, incluso instalación, apeos, desentibación, incrementos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria y medios auxiliares."]
[{"$nulls":9},{"v":793.1,"d":"793.10"},{"v":10.2,"d":"10.20 €"},{"v":8089.62,"d":"8,089.62 €"}]
[]
[null,2.03,null,"M3 ENTIBACIÓN ESPECIAL 1CARA"]
[{"$nulls":3},"Escollera hormigonada en muros, con 30% de hormigón HM-20 y 70% de escollera, incluso colocación de la escollera de piedra caliza de 100 kg de peso medio, vertido de hormigón, vibrado, rejunteado del paramento exterior y mechinales."]
[{"$nulls":9},91.39,{"v":94.17,"d":"94.17 €"},{"v":8606.2,"d":"8,606.20 €"}]
[]
[null,2.04,null,"M3 ESCOLLERA SECA EN ALZADO DE MURO"]
[{"$nulls":3},"Escollera seca en alzado de 300 kg de medio, según ganulometría del pliego de prescripciones, que incluye suministro y colocación. Está especialmente incluida la ejecución de esta unidad por bataches."]
[{"$nulls":9},586.26,{"v":49.38,"d":"49.38 €"},{"v":28949.52,"d":"28,949.52 €"}]
[]
[null,2.01,null,"M3 EXCAVACION PARA EMPLAZAMIENTO ESTRUCTURAS"]
[{"$nulls":3},"De excavación para emplazamiento de estructuras en todo tipo de terreno, incluso roca, incluso colocación de la maquinaria en el interior de la excavación, movimientos intermedios del material excavado, carga, transporte hasta depósito de sobrantes o lugar de empleo, entibación y agotamientos. También está incluida la excavación por bataches máximos de tres metros. La gestión en el depósito de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de residuos. El precio también incluye la parte proporcional de limpieza de viales y señalistas."]
[{"$nulls":9},858.17,{"v":19.62,"d":"19.62 €"},{"v":16837.3,"d":"16,837.30 €"}]
[]
[null,2.06,null,"M3 RELLENO DE OBRA DE FÁBRICA"]
[{"$nulls":3},"Relleno de trasdós y/o sobre obra de fábrica con material seleccionado procedente de la excavación o de préstamos adecuados, o incluso transporte desde la excavación o acopio intermedio, carga del material de préstamo, extendido y compactado hasta una densidad mínima correspondiente al 95% de la densidad proctor normal."]
[{"$nulls":9},167.84,{"v":12.03,"d":"12.03 €"},{"v":2019.12,"d":"2,019.12 €"}]
[]
[null,2.07,null,"M2 REPOSICIÓN PAVIMENTO HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Reposición de pavimento de hormigón. El precio incluye el rasanteo y la nivelación de la superficie, el suministro, extendido y compactado de 20 cm de zahorra artificial, solera de hormigón HA-25 de 20 cm de espesor, acabado similar al existente y parte proporcional de bordillo de hormigón T2 si fuese necesario. Totalmente acabado."]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":49.45,"d":"49.45 €"},{"v":989,"d":"989.00 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL OBRAS DE FABRICA",{"$nulls":4},{"v":69227.4401,"d":"69,227.44 €"}]
[{"$nulls":3},"OTROS"]
[null,4.03,null,"UN ACCESOS"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la fomración de accesos para los equipos de movimiento de tierras, incluidos los aportes de material de cantera necesarios para acondicionar la pista."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3000,"d":"3,000.00 €"},{"v":3000,"d":"3,000.00 €"}]
[]
[null,4.01,null,"UN CAPITULO DE GESTION DE RESIDUOS"]
[{"$nulls":3},"Partida de abono proporcional al capítulo de gestión de residuos del proyecto, incluyendo la gestión de tierras excedentes a vertedero."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3592.52,"d":"3,592.52 €"},{"v":3592.52,"d":"3,592.52 €"}]
[]
[null,4.02,null,"UN CONTROL DE CALIDAD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para el seguimiento del control de la obra, según el anejo Control de Calidad del proyecto."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":891.88,"d":"891.88 €"},{"v":891.88,"d":"891.88 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL OTROS",{"$nulls":4},{"v":7484.4,"d":"7,484.40 €"}]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":119744.42000000001,"d":"119,744.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":119744.42000000001,"d":"119,744.42 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":119744.42000000001,"d":"119,744.42 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":19,"n_cols":10,"rows_kept":19,"merged":[[6,2,6,9],[15,2,15,7],[17,4,17,5],[18,5,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","PR-2023-059.TALUD ETAP BARRENDIOLA"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":119744.419,"d":"119,744.42 €"},{"v":1,"d":"100.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":119744.419,"d":"119,744.42 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":25146.33,"d":"25,146.33 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":144890.74698999999,"d":"144,890.75 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}