{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":140,"n_cols":12,"rows_kept":140,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[12,3,12,11],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[17,3,17,7],[18,3,18,8],[21,3,21,7],[22,3,22,8],[25,6,25,10],[26,3,26,11],[27,3,27,7],[28,3,28,8],[31,3,31,7],[32,3,32,8],[35,3,35,7],[36,3,36,8],[39,3,39,7],[40,3,40,8],[43,3,43,7],[44,3,44,8],[47,3,47,7],[48,3,48,8],[51,6,51,10],[52,3,52,11],[53,3,53,7],[54,3,54,8],[57,3,57,7],[58,3,58,8],[61,3,61,7],[62,3,62,8],[65,6,65,10],[66,3,66,11],[67,3,67,7],[68,3,68,8],[71,3,71,7],[72,3,72,8],[75,3,75,7],[76,3,76,8],[79,3,79,7],[80,3,80,8],[83,3,83,7],[84,3,84,8],[87,6,87,10],[88,3,88,11],[89,3,89,7],[90,3,90,8],[93,3,93,7],[94,3,94,8],[97,3,97,7],[98,3,98,8],[101,6,101,10],[102,3,102,11],[103,3,103,7],[104,3,104,8],[107,3,107,7],[108,3,108,8],[111,3,111,7],[112,3,112,8],[115,6,115,10],[116,3,116,11],[117,3,117,7],[118,3,118,8],[121,3,121,7],[122,3,122,8],[125,3,125,7],[126,3,126,8],[129,3,129,7],[130,3,130,8],[133,6,133,10],[134,3,134,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"PR-2021-052"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[{"$nulls":3},"Capitulo 01. Instalación y retirada de obra"]
[null,1.03,null,"KM Desplazamientos"]
[{"$nulls":3},"Desplazamiento a obra de técnico superior / montador especialista"]
[{"$nulls":9},{"v":2850,"d":"2850.00"},{"v":0.51,"d":"0.51 €"},{"v":1453.5,"d":"1,453.50 €"}]
[]
[null,1.01,null,"UN Jornada de técnico especialista"]
[{"$nulls":3},"Jornada de desplazamiento a obra de técnico superior especialista en auscultación y automatizaciones; i/p.p. manutención y alojamiento"]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":567,"d":"567.00 €"},{"v":2835,"d":"2,835.00 €"}]
[]
[null,1.02,null,"UN Jornada de técnico montador"]
[{"$nulls":3},"Jornada de desplazamiento a obra de técnico montador especialista en auscultación y automatizaciones, desde salida de nuestras instalaciones hasta su vuelta, en jornadas completas."]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":467.25,"d":"467.25 €"},{"v":9345,"d":"9,345.00 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL Capitulo 01. Instalación y retirada de obra",{"$nulls":4},{"v":13633.5,"d":"13,633.50 €"}]
[{"$nulls":3},"Capítulo 02. Instalación de instrumentación"]
[null,2.04,null,"UN Cabezal de extensómetro de varilla de seis anclajes"]
[{"$nulls":3},"Extensómetro de Varilla de hasta seis anclajes, incluyendo cabeza de varilla, en acero inoxidable, con tapa roscada de protección en acero inoxidable."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":984.38,"d":"984.38 €"},{"v":1968.76,"d":"1,968.76 €"}]
[]
[null,2.03,null,"UN Cabezal de extensómetro de varilla de tres anclajes"]
[{"$nulls":3},"Extensómetro de Varilla de tres anclajes, incluyendo cabeza de varilla y anclajes, en acero inoxidable y aluminio, con tapa roscada de protección en acero inoxidable."]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":787.5,"d":"787.50 €"},{"v":5512.5,"d":"5,512.50 €"}]
[]
[null,2.06,null,"UN Empalme para medidores de juntas interno"]
[{"$nulls":3},"\"Empalme para cable adecuado para instrumentación de\ningeniería civil, incluida parte proporcional de resina\nepoxi.\""]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":16.8,"d":"16.80 €"},{"v":201.6,"d":"201.60 €"}]
[]
[null,2.02,null,"M Inyección de piezómetro con lechada"]
[{"$nulls":3},"Unidad de inyección de dren o sellado de piezómetro de cuerda vibrante."]
[{"$nulls":9},{"v":96,"d":"96.00"},{"v":11.81,"d":"11.81 €"},{"v":1133.76,"d":"1,133.76 €"}]
[]
[null,2.01,null,"UN Piezómetro de vuerda vibrante"]
[{"$nulls":3},"Piezómetro de cuerda vibrante de bajo cambio de volumen, con termorresistencia incorporada y filtro cerámico. Rango 75 mca."]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":462,"d":"462.00 €"},{"v":5544,"d":"5,544.00 €"}]
[]
[null,2.05,null,"UN Sensor LVDT para Extensómetros de varilla"]
[{"$nulls":3},"Sensor LVDT para automatización de medida de una varilla, en extensómetros de varilla, con sección anular que posibilita la medida manual y núcleo férrico de fijación directa a la varilla. Rango útil de 28 mm."]
[{"$nulls":9},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":409.5,"d":"409.50 €"},{"v":10237.5,"d":"10,237.50 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL Capítulo 02. Instalación de instrumentación",{"$nulls":4},{"v":24598.12,"d":"24,598.12 €"}]
[{"$nulls":3},"Capítulo 03. Instalación eléctrica"]
[null,3.02,null,"M Cable de alimentación eléctrica"]
[{"$nulls":3},"M.l. de cable 3*1,5 mm para alimentación de unidades a 220 VAC."]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":2.64,"d":"2.64 €"},{"v":13.2,"d":"13.20 €"}]
[]
[null,3.01,null,"M Cable para instrumentación"]
[{"$nulls":3},"Metro lineal de cable de dos pares trenzados, con malla, adecuado para cableado en instrumentación en ingeniería civil"]
[{"$nulls":9},{"v":4410,"d":"4410.00"},{"v":1.52,"d":"1.52 €"},{"v":6703.2,"d":"6,703.20 €"}]
[]
[null,3.03,null,"M Tubería de PVC para canalización"]
[{"$nulls":3},"Tubería de PVC para canalización de cables, de diámetro 16 mm, a instalar desde taladro hasta bandeja de cables"]
[{"$nulls":9},{"v":46,"d":"46.00"},{"v":2.64,"d":"2.64 €"},{"v":121.44,"d":"121.44 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL Capítulo 03. Instalación eléctrica",{"$nulls":4},{"v":6837.84,"d":"6,837.84 €"}]
[{"$nulls":3},"Capítulo 04. Sistema automático de adquisición de datos"]
[null,4.02,null,"UN Adaptación de tablero de instrumentación actual"]
[{"$nulls":3},"Sustitución y ampliación de armario de unidad de adquisición de datos para albergar nuevas señales de aparatos de cuerda vibrante.."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1782.9,"d":"1,782.90 €"},{"v":1782.9,"d":"1,782.90 €"}]
[]
[null,4.03,null,"UN Centralización de sensores"]
[{"$nulls":3},"Punto de centralización para sensores de señal eléctrica."]
[{"$nulls":9},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":25.2,"d":"25.20 €"},{"v":1738.8,"d":"1,738.80 €"}]
[]
[null,4.04,null,"UN Conversor de señal LVDT"]
[{"$nulls":3},"\"Conversor termoestable de señal LVDT a salida\nanalógica en tensión o corriente.\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":462,"d":"462.00 €"},{"v":462,"d":"462.00 €"}]
[]
[null,4.05,null,"UN Tarjeta multiplexor"]
[{"$nulls":3},"Tarjeta multiplexor para ampliación de un máximo de 10 canales"]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":630,"d":"630.00 €"},{"v":3780,"d":"3,780.00 €"}]
[]
[null,4.01,null,"UN Unidad de lectura automática"]
[{"$nulls":3},"\"Unidad de lectura automática para 10 sensores,\nampliable de 10 en 10 hasta 63, con capacidad de\nalmacenamiento y salida de datos directa en RS-232 y\nRS-485.\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3276,"d":"3,276.00 €"},{"v":3276,"d":"3,276.00 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL Capítulo 04. Sistema automático de adquisición de datos",{"$nulls":4},{"v":11039.7,"d":"11,039.70 €"}]
[{"$nulls":3},"Capítulo 05. Comunicaciones"]
[null,5.01,null,"M Cable de fibra"]
[{"$nulls":3},"Manguera óptica, con dos pares de fibra."]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5.2,"d":"5.20 €"},{"v":26,"d":"26.00 €"}]
[]
[null,5.03,null,"UN Conectores tipo ST"]
[{"$nulls":3},"Conectores tipo ST para conexión entre fibra óptica y módems de conversión, incluidos accesorios para conectorización."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.83,"d":"4.83 €"},{"v":4.83,"d":"4.83 €"}]
[]
[null,5.02,null,"UN Modem óptico"]
[{"$nulls":3},"Módem óptico, para conversión de señal de fibra óptica a RS-232 y RS-485."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":378,"d":"378.00 €"},{"v":378,"d":"378.00 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL Capítulo 05. Comunicaciones",{"$nulls":4},{"v":408.83,"d":"408.83 €"}]
[{"$nulls":3},"Capítulo 06. Programación y puesta en marcha"]
[null,6.02,null,"UN Creación de base de datos SQL"]
[{"$nulls":3},"Configuración de software y creación de nueva base de datos SQL de sistema automático de adquisición de datos. Incluye generación de hojas de cálculo para alimentación desde base de datos y presentación gráfica."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2735.25,"d":"2,735.25 €"},{"v":2735.25,"d":"2,735.25 €"}]
[]
[null,6.01,null,"UN Documentación técnica"]
[{"$nulls":3},"\"Documentación técnica de equipos y redacción de\nmanual detallado de instrucciones. Incluye curso de\nformación de duración máxima media jornada\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1286.25,"d":"1,286.25 €"},{"v":1286.25,"d":"1,286.25 €"}]
[]
[null,6.03,null,"UN Modificación de aplicación"]
[{"$nulls":3},"Modificación de aplicación para generar informes mensuales y anuales del Consorcio"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1333.5,"d":"1,333.50 €"},{"v":1333.5,"d":"1,333.50 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL Capítulo 06. Programación y puesta en marcha",{"$nulls":4},{"v":5355,"d":"5,355.00 €"}]
[{"$nulls":3},"Capítulo 07. Varios"]
[null,7.02,null,"UN Comparador digital"]
[{"$nulls":3},"Comparador digital para lectura de medidores tridimensionales y extensómetros de varilla, de 50 mm de rango y 0,01 mm de resolución, con tope inoxidable y base de calibración."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":614.25,"d":"614.25 €"},{"v":614.25,"d":"614.25 €"}]
[]
[null,7.01,null,"UN Etiqueta identificativa"]
[{"$nulls":3},"Unidad de etiqueta identificativa de dren o piezómetro, incluyendo p.p. de elementos de fijación en hastial de galería"]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":9.19,"d":"9.19 €"},{"v":110.28,"d":"110.28 €"}]
[]
[null,7.04,null,"UN Gestión de residuos"]
[{"$nulls":3},"Gestión de residuos generados durante la obra"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":225.75,"d":"225.75 €"},{"v":225.75,"d":"225.75 €"}]
[]
[null,7.03,null,"UN Plan de seguridad"]
[{"$nulls":3},"\"Análisis y redacción de estudio específico de riesgos en\nel transcurso de los trabajos\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":357,"d":"357.00 €"},{"v":357,"d":"357.00 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL Capítulo 07. Varios",{"$nulls":4},{"v":1307.28,"d":"1,307.28 €"}]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":63180.27,"d":"63,180.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":63180.27,"d":"63,180.27 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":63180.27,"d":"63,180.27 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":19,"n_cols":10,"rows_kept":19,"merged":[[6,2,6,9],[15,2,15,7],[17,4,17,5],[18,5,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","PR-2021-052"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":63180.27,"d":"63,180.27 €"},{"v":1,"d":"100.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":63180.27,"d":"63,180.27 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":13267.86,"d":"13,267.86 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":76448.1267,"d":"76,448.13 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}