{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":477,"n_cols":12,"rows_kept":477,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[19,3,19,8],[22,3,22,7],[23,3,23,8],[27,3,27,7],[28,3,28,8],[32,3,32,8],[34,3,34,8],[38,3,38,7],[39,3,39,8],[42,3,42,7],[43,3,43,8],[46,3,46,7],[47,3,47,8],[50,3,50,7],[51,3,51,8],[54,3,54,7],[55,3,55,8],[58,3,58,8],[63,3,63,7],[64,3,64,8],[67,3,67,7],[68,3,68,8],[71,3,71,7],[72,3,72,8],[75,3,75,8],[78,3,78,7],[79,3,79,8],[82,3,82,7],[83,3,83,8],[86,3,86,7],[87,3,87,8],[90,3,90,7],[91,3,91,8],[94,3,94,8],[97,3,97,7],[98,3,98,8],[101,3,101,7],[102,3,102,8],[105,3,105,7],[106,3,106,8],[109,3,109,7],[110,3,110,8],[113,3,113,8],[115,3,115,8],[119,3,119,7],[120,3,120,8],[123,3,123,7],[124,3,124,8],[127,3,127,7],[128,3,128,8],[131,3,131,7],[132,3,132,8],[135,3,135,7],[136,3,136,8],[139,3,139,7],[140,3,140,8],[143,3,143,7],[144,3,144,8],[147,3,147,7],[148,3,148,8],[151,3,151,7],[152,3,152,8],[155,3,155,8],[159,3,159,7],[160,3,160,8],[163,3,163,7],[164,3,164,8],[167,3,167,7],[168,3,168,8],[171,3,171,7],[172,3,172,8],[175,3,175,7],[176,3,176,8],[179,3,179,7],[180,3,180,8],[183,3,183,7],[184,3,184,8],[187,3,187,7],[188,3,188,8],[191,3,191,7],[192,3,192,8],[195,3,195,8],[199,3,199,7],[200,3,200,8],[203,3,203,7],[204,3,204,8],[207,3,207,8],[212,3,212,7],[213,3,213,8],[216,3,216,8],[219,3,219,7],[220,3,220,8],[223,3,223,7],[224,3,224,8],[227,3,227,7],[228,3,228,8],[231,3,231,7],[232,3,232,8],[235,3,235,7],[236,3,236,8],[239,3,239,7],[240,3,240,8],[243,3,243,8],[246,3,246,7],[247,3,247,8],[250,3,250,7],[251,3,251,8],[254,3,254,7],[255,3,255,8],[258,3,258,7],[259,3,259,8],[262,3,262,7],[263,3,263,8],[266,3,266,7],[267,3,267,8],[270,3,270,7],[271,3,271,8],[274,3,274,7],[275,3,275,8],[278,3,278,7],[279,3,279,8],[282,3,282,7],[283,3,283,8],[286,3,286,7],[287,3,287,8],[290,3,290,7],[291,3,291,8],[294,3,294,7],[295,3,295,8],[298,3,298,7],[299,3,299,8],[302,3,302,7],[303,3,303,8],[306,3,306,7],[307,3,307,8],[310,3,310,7],[311,3,311,8],[314,3,314,7],[315,3,315,8],[318,3,318,7],[319,3,319,8],[322,3,322,7],[323,3,323,8],[326,3,326,7],[327,3,327,8],[330,3,330,7],[331,3,331,8],[334,3,334,7],[335,3,335,8],[338,3,338,7],[339,3,339,8],[342,3,342,7],[343,3,343,8],[346,3,346,7],[347,3,347,8],[350,3,350,8],[352,3,352,8],[357,3,357,7],[358,3,358,8],[361,3,361,7],[362,3,362,8],[365,3,365,7],[366,3,366,8],[369,3,369,7],[370,3,370,8],[373,3,373,7],[374,3,374,8],[377,3,377,7],[378,3,378,8],[381,3,381,7],[382,3,382,8],[385,3,385,7],[386,3,386,8],[389,3,389,7],[390,3,390,8],[393,3,393,8],[396,3,396,7],[397,3,397,8],[400,3,400,7],[401,3,401,8],[404,3,404,7],[405,3,405,8],[408,3,408,7],[409,3,409,8],[412,3,412,8],[415,3,415,7],[416,3,416,8],[419,3,419,7],[420,3,420,8],[423,3,423,7],[424,3,424,8],[427,3,427,8],[430,3,430,7],[431,3,431,8],[434,3,434,7],[435,3,435,8],[438,3,438,7],[439,3,439,8],[442,3,442,7],[443,3,443,8],[446,3,446,8],[449,3,449,7],[450,3,450,8],[453,3,453,7],[454,3,454,8],[457,3,457,7],[458,3,458,8],[461,3,461,7],[462,3,462,8],[465,3,465,7],[466,3,466,8],[469,3,469,8],[471,3,471,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"PR-2024-030. SANEAMIENTO KUATROENA INFOR"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ315",null,"0008 TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Colector",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":655,"d":"655.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":655,"d":"655.00"}]
[{"$nulls":3},"A deducir puentes",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-30,"d":"-30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":625,"d":"625.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":24518.75,"d":"24,518.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":24518.75,"d":"24,518.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"IMPULSION"]
[null,"PEAD 110",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 110 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 110 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Impulsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":93,"d":"93.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":93,"d":"93.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":93,"d":"93.00"},{"v":17.67,"d":"17.67 €"},{"v":1643.31,"d":"1,643.31 €"}]
[]
[null,"PEP_2",null,"UN VENTOSA Ø50"]
[{"$nulls":3},"Ventosa automática trifuncional para saneamiento, de cuerpo compacto, Ø50 y PN 16, cuerpo y tapa de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y mecanismos interiores de acero inoxidable,  incluso p.p. de T de derivación, válvula compuerta 2\",  juntas, tornillos de acero inoxidable, montaje y pruebas."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":895.22,"d":"895.22 €"},{"v":895.22,"d":"895.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL IMPULSION",{"$nulls":7},{"v":2538.5299999999997,"d":"2,538.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":27057.28,"d":"27,057.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":1209.84,"d":"1,209.84 €"}]
[]
[null,"ARQ_80_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":731.11,"d":"731.11 €"},{"v":11697.76,"d":"11,697.76 €"}]
[]
[null,"ARQ_CAUD",null,"0005 ARQUETA CAUDALIMETRO 1,00x0,80_REG_RECT"]
[{"$nulls":3},"Arquetón registrable de hormigón armado, de dimensiones interiores 1,00 x 0,80 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 15 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapas triangulares de fundición dúctil articuladas, tipo comunicaciones de  luz 80 x 70 cm. C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1151.39,"d":"1,151.39 €"},{"v":1151.39,"d":"1,151.39 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":6041.07,"d":"6,041.07 €"}]
[]
[null,"PR 1.2 _PF-2",null,"UN P.R. 1200 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,20 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1088.2,"d":"1,088.20 €"},{"v":1088.2,"d":"1,088.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":21188.26,"d":"21,188.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"B_ZA",null,"M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL"]
[{"$nulls":3},"Base de zahorra artificial, incluso suministro en obra del material, extendido, riego y compactación al 100% del P.M.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":87.5,"d":"87.50"},{"v":43.04,"d":"43.04 €"},{"v":3766,"d":"3,766.00 €"}]
[]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":907,"d":"907.00"},{"v":2.05,"d":"2.05 €"},{"v":1859.35,"d":"1,859.35 €"}]
[]
[null,"MBC_SURF_D",null,"0009 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE AC11 SURF D 5"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC11 SURF D, de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 11 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":9},{"v":907,"d":"907.00"},{"v":21.57,"d":"21.57 €"},{"v":19563.99,"d":"19,563.99 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":25189.340000000004,"d":"25,189.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 15",null,"0009 SOLERA DE HGÓN DE 15 CM EN ZANJA ACERA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 15 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo acera, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":9},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":25.84,"d":"25.84 €"},{"v":542.64,"d":"542.64 €"}]
[]
[null,"HGON SOL 20",null,"0009 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":9},{"v":60.2,"d":"60.20"},{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":2073.89,"d":"2,073.89 €"}]
[]
[null,"HGON SOL 35",null,"0009 SOLERA DE HGÓN DE 35 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 35 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":9},{"v":34,"d":"34.00"},{"v":60.29,"d":"60.29 €"},{"v":2049.86,"d":"2,049.86 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":9},11.52,{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":1370.3,"d":"1,370.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":6036.69,"d":"6,036.69 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":847.56,"d":"847.56 €"}]
[]
[null,"SEÑ_REF_60",null,"0005 SEÑAL REFLEXIVA D=60"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de señal reflexiva vertical de tráfico,con retro rreflactancia nivel , en acero galvanizado, triangular, circular u octogonal, de 60 cm. de diámetro, fijada a poste de 3 mts. de altura, incluso replanteo,picado de solera, fijación y recibido con hormigón, accesorios, tornillería y elementos de anclaje, totalmente colocado."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":327.18,"d":"327.18 €"},{"v":654.36,"d":"654.36 €"}]
[]
[null,"ZAR_BOR_GRA",null,"ML BORDILLO GRANITO 0,25 x 0,15"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de granito recto a curvo, arista biselada de 0,25 v 0,15 de 1 metro de longitud, con cortes aserrados y caras flameadas, incluso asiento de hormigón HM-20 y capa de zahorra artificial tipo ZA20, incluso rebajes, rejunteado con M.C.P. 1:1, cortes, suministro, transporte y colocación, totalmente terminado."]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":47.6,"d":"47.60 €"},{"v":380.8,"d":"380.80 €"}]
[]
[null,"ZAR_CUNETA_30CM",null,"ML CUNETA HORMIGON IN SITU 30 CM"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hirmigón \"in situ\" de 30 cm de ancho, de hormigón HA-25, junto bordillos de acera, con asiento de zahorra artificial tipo ZA20 y mallazo 20/20/5, de las dimensiones indicadas en planos, incluso p.p. de excavación, encofrado y desencofrado, pendientes, suministro de materiales y ejecución del acabado superficial."]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":29.75,"d":"29.75 €"},{"v":357,"d":"357.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":2239.7200000000003,"d":"2,239.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":33465.75,"d":"33,465.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"0006 RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},41.81,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":543.95,"d":"543.95 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"0006 RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":47.48,"d":"47.48 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"0006 RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.16,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":4.95,"d":"4.95 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"0006 RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.17,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":18.21,"d":"18.21 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"0006 RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.17,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":18.21,"d":"18.21 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"0006 RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},57.72,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":1785.86,"d":"1,785.86 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"0006 RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},1.16,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"0006 RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},464.51,{"v":5.61,"d":"5.61 €"},{"v":2605.9,"d":"2,605.90 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"0006 RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},0.14,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":5,"d":"5.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":5029.5599999999995,"d":"5,029.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"PA6",null,"M CIERRE DE FINCAS"]
[{"$nulls":3},"Retirada y restitución de cierres perimetrales de fincas afectados por las obras, incluso aportación de material si fuese necesario."]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":16.5,"d":"16.50 €"},{"v":330,"d":"330.00 €"}]
[]
[null,"PA9",null,"UN CONTROL TOPOGRAFICO"]
[{"$nulls":3},"Replanteo topográfico inicial, con detalle de los puntos indicados en perfil longitudinal (A-B-C-D-E)  y seguimiento y control a lo largo de los trabajos."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":400,"d":"400.00 €"},{"v":400,"d":"400.00 €"}]
[]
[null,"PA5",null,"UN DIA ALQUILER SEMAFOROS"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación y mantenimiento de pareja de semáforos con batería para vehículos, de tres focos de 200 mm. de diámetro, con iluminación con lamparas halogenas o incandescentes de bajo consumo, para regulación del tráfico durante las obras."]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":48.95,"d":"48.95 €"},{"v":1468.5,"d":"1,468.50 €"}]
[]
[null,"PA1",null,"M3 ESCOLLERA HORMIGONADA"]
[{"$nulls":3},"Formación de escollera hormigonada en protección de taludes con piedra caliza dimesiones 5-80 cm. incluso suministro y vertido HM-20 de consistencia blanda entre hiladas, cimentación, relleno y drenaje trasdos, incluso p.p. de medios auxiliares, completamente terminado."]
[{"$nulls":9},43.24,{"v":108,"d":"108.00 €"},{"v":4669.92,"d":"4,669.92 €"}]
[]
[null,"PA2",null,"M PASO ADOSADO A PUENTE SANEAMIENTO"]
[{"$nulls":3},"Cruce de río mediante paso adosado a puente, consistente en canalización de Ø 300 mm. para saneamiento, en tubería de acero inox. AISI 316-L, en tramos soldados de 6 metros,  colocados y fijados a soportes de acero cada dos metros, anclados estructura existente, incluso abarcones de fijación, medios auxiliares para colocación de soportes e instalación del tubo y parte proporcional de medios de seguridad, pruebas, completamente terminado, según planos."]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":250,"d":"250.00 €"},{"v":7500,"d":"7,500.00 €"}]
[]
[null,"PA4",null,"UN PASO CAÑO MAMPOSTERIA"]
[{"$nulls":3},"Desmontaje, acopio en obra, y reposición de obra de fabrica de mampostería afectada por las obras."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":250,"d":"250.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"PA7",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para reposición de obra civil como restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original."]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4750,"d":"4,750.00 €"},{"v":4750,"d":"4,750.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2700,"d":"2,700.00 €"},{"v":2700,"d":"2,700.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":23318.42,"d":"23,318.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SERVICIOS AFECTADOS"]
[]
[null,"PEAD 90",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 90 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 90 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, válvulas en extremos, piezas especiales, pruebas y desinfección.\n"]
[{"$nulls":9},{"v":550,"d":"550.00"},{"v":12.26,"d":"12.26 €"},{"v":6743,"d":"6,743.00 €"}]
[]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":207,"d":"207.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SERVICIOS AFECTADOS",{"$nulls":7},{"v":6950,"d":"6,950.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDA ELECTRICA"]
[null,"3.01.02",null,"M Línea de alimentación RZ1-K 0,6/1 kV unipolar 5G1,5mm2 sensor VEGA"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":300,"d":"300.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDA ELECTRICA",{"$nulls":7},{"v":300,"d":"300.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EQUIPAMIENTO COMUNICACIONES"]
[null,"3.03.01",null,"UN MICROCOM Hermes TCR200"]
[{"$nulls":3},"Sistema comunicacion."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":400,"d":"400.00 €"},{"v":400,"d":"400.00 €"}]
[]
[null,"3.03.02",null,"UN UPS MICROCOM 1212 + BATERIAS"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":200,"d":"200.00 €"},{"v":200,"d":"200.00 €"}]
[]
[null,"3.03.03",null,"UN VEGAPULS C11 "]
[{"$nulls":3},"Sensor radar con cable para la medición continua de nivel"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":800,"d":"800.00 €"},{"v":800,"d":"800.00 €"}]
[]
[null,"3.03.04",null,"UN VEGAMET 391"]
[{"$nulls":3},"Acondicionador de señal con salidas rele"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":750,"d":"750.00 €"},{"v":750,"d":"750.00 €"}]
[]
[null,"3.03.06",null,"UN DISTRIBUIDOR 24V LEGRAND 2P 40A"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":50,"d":"50.00 €"}]
[]
[null,"3.03.07",null,"UN INSTALACIÓN Y CONEXIONADO"]
[{"$nulls":3},"inc cableado, bornero y material para su completo conexionado. Configuracion sistema."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1100,"d":"1,100.00 €"},{"v":1100,"d":"1,100.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EQUIPAMIENTO COMUNICACIONES",{"$nulls":7},{"v":3300,"d":"3,300.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EQUIPAMIENTO ELECTRICO"]
[null,"3.02.01",null,"UN ARMARIO HORMIGON ALP 17 2PF+1PL PINTADO + PLACAS DE MONTAJE"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[null,"3.02.02",null,"UN Interruptor Diferencial REC4-4P-40-300P26A23. Tiempo 40A 300 mA CIRCUTOR REARMABLE INMUNIZADO"]
[{"$nulls":3},"Interruptor general armario"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":110,"d":"110.00 €"},{"v":110,"d":"110.00 €"}]
[]
[null,"3.02.03",null,"UN Repartidor General In 125A - Ui 500Vac KH 01C- HAGER"]
[{"$nulls":3},"Repartidor general armario"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":50,"d":"50.00 €"}]
[]
[null,"3.02.04",null,"UN Diferencial DPN N 300mA, 10kA clase D general de 4x16 A. 30 mA, 10kA autorearmable CIRCUTOR"]
[{"$nulls":3},"Servicios auxiliares internos del cuadro"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":110,"d":"110.00 €"},{"v":110,"d":"110.00 €"}]
[]
[null,"3.02.05",null,"UN Portafusibles STI 3PN 20A 400V+ FUSIBLES 20A gG A9N15657 Schneider Electric"]
[{"$nulls":3},"Fusibles para descargador sobretensiones"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":250,"d":"250.00 €"},{"v":250,"d":"250.00 €"}]
[]
[null,"3.02.06",null,"UN Interruptor automático magnetotérmico IC6N 4P 6A 10 kA curva C Schneider Electric"]
[{"$nulls":3},"Interruptor para relé control de fases"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":110,"d":"110.00 €"},{"v":110,"d":"110.00 €"}]
[]
[null,"3.02.07",null,"UN Interruptor diferencial ICPN 1P+N 10A 300mA - 10 kA clase AC Schneider Electric"]
[{"$nulls":3},"Direrencial para servicios auxiliares internos del cuadro"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":110,"d":"110.00 €"},{"v":110,"d":"110.00 €"}]
[]
[null,"3.02.08",null,"UN Interruptor automático magnetotérmico"]
[{"$nulls":3},"IC6N 2P 4A 10 kA curva C Schneider Electric maniobra 24V"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":110,"d":"110.00 €"},{"v":110,"d":"110.00 €"}]
[]
[null,"3.02.09",null,"UN Transformador 400VA 400V/24Vca POLYLUX maniobra 24V"]
[{"$nulls":3},"Transformador de maniobra 24 Vca"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":250,"d":"250.00 €"},{"v":250,"d":"250.00 €"}]
[]
[null,"3.02.10",null,"UN Interruptor automático magnetotérmico "]
[{"$nulls":3},"IC6N 2P 4A 10 kA curva C Schneider Electric maniobra 24V"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":110,"d":"110.00 €"},{"v":110,"d":"110.00 €"}]
[]
[null,"3.02.11",null,"UN Final de carrera puerta INL Schneider Electric"]
[{"$nulls":3},"Final de carrera apertura de armario eléctrico"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":50,"d":"50.00 €"}]
[]
[null,"3.02.12",null,"UN Magnetotérmico de 2x6 A. para luminaria"]
[{"$nulls":3},"Protección lámpara cuadro"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":110,"d":"110.00 €"},{"v":110,"d":"110.00 €"}]
[]
[null,"3.02.13",null,"UN Termostato para ventilador interior 01141.0-11 STEGO"]
[{"$nulls":3},"Termostato para maracha ventilador"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":50,"d":"50.00 €"}]
[]
[null,"3.02.14",null,"UN Ventilador interior recirc VC150 Schneider Electric"]
[{"$nulls":3},"Ventilador interior"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":50,"d":"50.00 €"}]
[]
[null,"3.02.15",null,"UN Resistencia calefactora Schneider Electric ClimaSys CR, alim. 110 ¿ 250V"]
[{"$nulls":3},"Resistencia calefactora cuadro"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":50,"d":"50.00 €"}]
[]
[null,"3.02.16",null,"UN Base enchufe 230V 2P+T 16A con tapa LEGRAND"]
[{"$nulls":3},"Toma corriente monofásica"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":110,"d":"110.00 €"},{"v":110,"d":"110.00 €"}]
[]
[null,"3.02.17",null,"UN Interruptor automático magnetotérmico IC6N 4P 16A 10 kA curva C Schneider Electric"]
[{"$nulls":3},"Interruptor para toma tetrapolar"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":110,"d":"110.00 €"},{"v":110,"d":"110.00 €"}]
[]
[null,"3.02.18",null,"UN Base enchufe 400V 3F+N+T 16A tetrapolar LEGRAND"]
[{"$nulls":3},"Toma corriente trifásica"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":50,"d":"50.00 €"}]
[]
[null,"3.02.19",null,"UN Caja de bornes bomba Grundfos en interior de arqueta del bombeo accesible para desconexión bomba"]
[{"$nulls":3},"Caja bornas para mantenimiento de bomba"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":110,"d":"110.00 €"},{"v":110,"d":"110.00 €"}]
[]
[null,"3.02.20",null,"UN Magnetotérmico 3x10 A. para bomba grundfoss clase C, 10kA Schneider"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":110,"d":"110.00 €"},{"v":110,"d":"110.00 €"}]
[]
[null,"3.02.21",null,"UN Magnetotérmico de 2x2 A."]
[{"$nulls":3},"PLC, tarjetas, señales E/S, sensor VEGA."]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":110,"d":"110.00 €"},{"v":330,"d":"330.00 €"}]
[]
[null,"3.02.22",null,"UN Magnetotérmico de 4x6A para toma schucko"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":110,"d":"110.00 €"},{"v":110,"d":"110.00 €"}]
[]
[null,"3.02.23",null,"UN Magnetotérmico de 2x 10A. curva D para SAI"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":110,"d":"110.00 €"},{"v":110,"d":"110.00 €"}]
[]
[null,"3.02.24",null,"UN Magnetotérmico de 2x 10A. para reserva."]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":110,"d":"110.00 €"},{"v":110,"d":"110.00 €"}]
[]
[null,"3.02.25",null,"UN Material auxiliar: bornas, canaleta, cableados internos, pequeño material, rotulación"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":110,"d":"110.00 €"},{"v":110,"d":"110.00 €"}]
[]
[null,"3.02.26",null,"UN MANO DE OBRA DE MONTAJE DE EQUIPAMIENTO"]
[{"$nulls":3},"Incluyendo cableado, borneros, interruptores automáticos, distribuidores 24V y pequeño material para su completo conexionado."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EQUIPAMIENTO ELECTRICO",{"$nulls":7},{"v":6780,"d":"6,780.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES",{"$nulls":7},{"v":10380,"d":"10,380.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":394.2,"d":"394.20 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":576.1,"d":"576.10 €"}]
[]
[null,"DEM_OF",null,"M3 DEMOL OBRA FÁBRICA"]
[{"$nulls":3},"Demolición de obras de fábrica de ladrillo, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":37.72,"d":"37.72 €"},{"v":301.76,"d":"301.76 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":10.94,"d":"10.94 €"},{"v":229.74,"d":"229.74 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"0008 DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":5.47,"d":"5.47 €"},{"v":43.76,"d":"43.76 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"0008 DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":8.18,"d":"8.18 €"},{"v":98.16,"d":"98.16 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":32,"d":"32.00"},{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":359.68,"d":"359.68 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"ML CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":24.8,"d":"24.80 €"}]
[]
[null,"FRE_PAV_ASF",null,"M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO"]
[{"$nulls":3},"Fresado de pavimento asfáltico bituminoso, mediante fresadora, en un espesor mínimo de 5 centímetros, y posterior barrido y limpieza de la zona fresada, incluso precortes, medios auxiliares necesarios, carga y transporte del material fresado a vertedero autorizado y cánon de vertido, preparada la superficie para recibir la nueva capa de rodadura."]
[{"$nulls":9},{"v":875,"d":"875.00"},{"v":7.18,"d":"7.18 €"},{"v":6282.5,"d":"6,282.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":8310.7,"d":"8,310.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":48,"d":"48.00"},{"v":3.52,"d":"3.52 €"},{"v":168.96,"d":"168.96 €"}]
[]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"0003 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":9},{"v":139.5,"d":"139.50"},{"v":1.92,"d":"1.92 €"},{"v":267.84,"d":"267.84 €"}]
[]
[null,"EXC_PREZ_TT",null,"0003 EXCAVACION  EN PREZANJAS / PISTAS"]
[{"$nulls":3},"Excavación a cielo abierto en prezanja o apertura de pista, en cualquier clase de terreno, a cualquier profundidad, incluso agotamientos, extracción y acopio o transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":9},{"v":186,"d":"186.00"},{"v":3.98,"d":"3.98 €"},{"v":740.28,"d":"740.28 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":971.52,"d":"971.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":2148.6,"d":"2,148.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_PREZ_TT",null,"0003 RELLENO PREZANJAS / PISTAS"]
[{"$nulls":3},"Relleno de prezanjas o pistas provisionales, incluso extendido y compactación con tierras procedentes de la misma excavación, en trabajos de restitución de perfiles de terreno originales ."]
[{"$nulls":9},{"v":186,"d":"186.00"},{"v":3.62,"d":"3.62 €"},{"v":673.32,"d":"673.32 €"}]
[]
[null,"REL_ZJA_GRAV",null,"M3 RELLENO ZANJAS CON GRAVILLA"]
[{"$nulls":3},"Relleno de zanjas o pozos con gravilla, extendida y compactada.\r\n"]
[{"$nulls":9},16.99,{"v":37.82,"d":"37.82 €"},{"v":642.56,"d":"642.56 €"}]
[]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"0003 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":139.5,"d":"139.50"},{"v":3.97,"d":"3.97 €"},{"v":553.82,"d":"553.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":1869.7000000000003,"d":"1,869.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"0005 CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":1336.95,"d":"1,336.95 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"0009 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":102.9,"d":"102.90 €"},{"v":411.6,"d":"411.60 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"0003 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":147.34,"d":"147.34 €"},{"v":1031.38,"d":"1,031.38 €"}]
[]
[null,"ENTIB LIG ALUM",null,"0010 ENTIB LIG ALUM H<2,40 M"]
[{"$nulls":3},"Entibación ligera de aluminio para contención de tierras en zanjas y pozos de registro de hasta 2,40 mts. de profundidad, configurada mediante guías de esquina y planchas de 0,60 mts. acodaladas con puntales telescópicos. Incluso suministro, montaje y desmontaje en obra, manipulación y coste de inmovilización durante el tiempo de duración de trabajos, así como los sistemas de protección de borde indicados por el fabricante, medida segun longitud de zanja ejecutada."]
[{"$nulls":9},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":21.82,"d":"21.82 €"},{"v":1745.6,"d":"1,745.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":4525.530000000001,"d":"4,525.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_SAN_TIP_I_ACER",null,"ML ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":53.33,"d":"53.33 €"},{"v":799.95,"d":"799.95 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"ML ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":9},{"v":441,"d":"441.00"},{"v":64.59,"d":"64.59 €"},{"v":28484.19,"d":"28,484.19 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_III_TIER",null,"ML ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en tierras, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de excavación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":9},{"v":126,"d":"126.00"},{"v":43.44,"d":"43.44 €"},{"v":5473.44,"d":"5,473.44 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50",null,"ML ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms de HM-20, recubrimiento con arena según detalle de zanja tipo, cinta señalizadora, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":9},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":101.77,"d":"101.77 €"},{"v":6818.59,"d":"6,818.59 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_V<0,60",null,"ML ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_V<0,60"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando H<0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de HM-20, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_V<0,60, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":9},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":49.38,"d":"49.38 €"},{"v":3703.5,"d":"3,703.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":45279.67,"d":"45,279.67 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":62134.2,"d":"62,134.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":189523.46999999997,"d":"189,523.47 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":189523.46999999997,"d":"189,523.47 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":26,"n_cols":10,"rows_kept":26,"merged":[[6,2,6,9],[22,2,22,7],[24,4,24,5],[25,5,25,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","PR-2024-030. SANEAMIENTO KUATROENA INFOR"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,20,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":27057.28,"d":"27,057.28 €"},{"v":0.14,"d":"14.00%"}]
[null,21,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":21188.26,"d":"21,188.26 €"},{"v":0.11,"d":"11.00%"}]
[null,22,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":33465.754,"d":"33,465.75 €"},{"v":0.18,"d":"18.00%"}]
[null,23,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":5029.5494,"d":"5,029.55 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,24,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":23318.42,"d":"23,318.42 €"},{"v":0.12,"d":"12.00%"}]
[null,25,"SERVICIOS AFECTADOS",{"$nulls":5},{"v":6950,"d":"6,950.00 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,26,"ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES",{"$nulls":5},{"v":10380,"d":"10,380.00 €"},{"v":0.05,"d":"5.00%"}]
[null,27,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":62134.1968,"d":"62,134.20 €"},{"v":0.33,"d":"33.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":189523.4602,"d":"189,523.46 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":39799.93,"d":"39,799.93 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":229323.386842,"d":"229,323.39 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}