{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":934,"n_cols":12,"rows_kept":934,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[17,3,17,7],[18,3,18,8],[21,3,21,7],[22,3,22,8],[25,3,25,7],[26,3,26,8],[29,3,29,7],[30,3,30,8],[33,3,33,7],[34,3,34,8],[37,3,37,7],[38,3,38,8],[41,3,41,7],[42,3,42,8],[45,3,45,8],[48,3,48,7],[49,3,49,8],[52,3,52,7],[53,3,53,8],[56,3,56,7],[57,3,57,8],[60,3,60,7],[61,3,61,8],[64,3,64,7],[65,3,65,8],[68,3,68,7],[69,3,69,8],[72,3,72,7],[73,3,73,8],[76,3,76,8],[78,3,78,8],[83,3,83,7],[84,3,84,8],[87,3,87,7],[88,3,88,8],[91,3,91,7],[92,3,92,8],[95,3,95,7],[96,3,96,8],[99,3,99,8],[102,3,102,7],[103,3,103,8],[106,3,106,7],[107,3,107,8],[110,3,110,8],[112,3,112,8],[117,3,117,7],[118,3,118,8],[121,3,121,7],[122,3,122,8],[125,3,125,7],[126,3,126,8],[129,3,129,8],[132,3,132,7],[133,3,133,8],[136,3,136,7],[137,3,137,8],[140,3,140,7],[141,3,141,8],[144,3,144,7],[145,3,145,8],[148,3,148,7],[149,3,149,8],[152,3,152,7],[153,3,153,8],[156,3,156,7],[157,3,157,8],[160,3,160,7],[161,3,161,8],[164,3,164,7],[165,3,165,8],[168,3,168,7],[169,3,169,8],[172,3,172,7],[173,3,173,8],[176,3,176,8],[178,3,178,8],[182,3,182,7],[183,3,183,8],[186,3,186,7],[187,3,187,8],[190,3,190,7],[191,3,191,8],[194,3,194,7],[195,3,195,8],[198,3,198,7],[199,3,199,8],[202,3,202,7],[203,3,203,8],[206,3,206,7],[207,3,207,8],[210,3,210,8],[215,3,215,7],[216,3,216,8],[219,3,219,7],[220,3,220,8],[223,3,223,7],[224,3,224,8],[227,3,227,7],[228,3,228,8],[231,3,231,7],[232,3,232,8],[235,3,235,7],[236,3,236,8],[239,3,239,7],[240,3,240,8],[243,3,243,8],[245,3,245,8],[251,3,251,7],[252,3,252,8],[255,3,255,7],[256,3,256,8],[259,3,259,8],[262,3,262,7],[263,3,263,8],[266,3,266,7],[267,3,267,8],[270,3,270,8],[272,3,272,8],[275,3,275,7],[276,3,276,8],[279,3,279,8],[282,3,282,7],[283,3,283,8],[286,3,286,8],[289,3,289,7],[290,3,290,8],[293,3,293,7],[294,3,294,8],[297,3,297,7],[298,3,298,8],[301,3,301,7],[302,3,302,8],[305,3,305,7],[306,3,306,8],[309,3,309,7],[310,3,310,8],[313,3,313,7],[314,3,314,8],[317,3,317,7],[318,3,318,8],[321,3,321,8],[323,3,323,8],[328,3,328,7],[329,3,329,8],[332,3,332,7],[333,3,333,8],[336,3,336,7],[337,3,337,8],[340,3,340,8],[343,3,343,7],[344,3,344,8],[347,3,347,8],[349,3,349,8],[353,3,353,7],[354,3,354,8],[357,3,357,7],[358,3,358,8],[361,3,361,7],[362,3,362,8],[365,3,365,8],[369,3,369,7],[370,3,370,8],[373,3,373,7],[374,3,374,8],[377,3,377,7],[378,3,378,8],[381,3,381,7],[382,3,382,8],[385,3,385,7],[386,3,386,8],[389,3,389,7],[390,3,390,8],[393,3,393,7],[394,3,394,8],[397,3,397,7],[398,3,398,8],[401,3,401,7],[402,3,402,8],[405,3,405,8],[411,3,411,7],[412,3,412,8],[415,3,415,7],[416,3,416,8],[419,3,419,7],[420,3,420,8],[423,3,423,7],[424,3,424,8],[427,3,427,7],[428,3,428,8],[431,3,431,7],[432,3,432,8],[435,3,435,7],[436,3,436,8],[439,3,439,7],[440,3,440,8],[443,3,443,7],[444,3,444,8],[447,3,447,7],[448,3,448,8],[451,3,451,7],[452,3,452,8],[455,3,455,8],[458,3,458,7],[459,3,459,8],[462,3,462,7],[463,3,463,8],[466,3,466,7],[467,3,467,8],[470,3,470,8],[473,3,473,7],[474,3,474,8],[477,3,477,7],[478,3,478,8],[481,3,481,7],[482,3,482,8],[485,3,485,7],[486,3,486,8],[489,3,489,8],[491,3,491,8],[494,3,494,7],[495,3,495,8],[498,3,498,7],[499,3,499,8],[502,3,502,7],[503,3,503,8],[506,3,506,8],[510,3,510,7],[511,3,511,8],[514,3,514,7],[515,3,515,8],[518,3,518,7],[519,3,519,8],[522,3,522,7],[523,3,523,8],[526,3,526,7],[527,3,527,8],[530,3,530,7],[531,3,531,8],[534,3,534,7],[535,3,535,8],[538,3,538,7],[539,3,539,8],[542,3,542,7],[543,3,543,8],[546,3,546,7],[547,3,547,8],[550,3,550,8],[553,3,553,7],[554,3,554,8],[557,3,557,7],[558,3,558,8],[561,3,561,8],[563,3,563,8],[567,3,567,7],[568,3,568,8],[571,3,571,8],[574,3,574,7],[575,3,575,8],[578,3,578,7],[579,3,579,8],[582,3,582,7],[583,3,583,8],[586,3,586,7],[587,3,587,8],[590,3,590,7],[591,3,591,8],[594,3,594,7],[595,3,595,8],[598,3,598,8],[600,3,600,8],[603,3,603,7],[604,3,604,8],[607,3,607,7],[608,3,608,8],[611,3,611,7],[612,3,612,8],[615,3,615,7],[616,3,616,8],[619,3,619,7],[620,3,620,8],[623,3,623,7],[624,3,624,8],[627,3,627,7],[628,3,628,8],[631,3,631,8],[634,3,634,7],[635,3,635,8],[638,3,638,7],[639,3,639,8],[642,3,642,7],[643,3,643,8],[646,3,646,8],[650,3,650,7],[651,3,651,8],[654,3,654,7],[655,3,655,8],[658,3,658,7],[659,3,659,8],[662,3,662,7],[663,3,663,8],[666,3,666,7],[667,3,667,8],[670,3,670,7],[671,3,671,8],[674,3,674,8],[677,3,677,7],[678,3,678,8],[681,3,681,7],[682,3,682,8],[685,3,685,7],[686,3,686,8],[689,3,689,8],[691,3,691,8],[694,3,694,7],[695,3,695,8],[698,3,698,7],[699,3,699,8],[702,3,702,8],[706,3,706,7],[707,3,707,8],[710,3,710,7],[711,3,711,8],[714,3,714,7],[715,3,715,8],[718,3,718,7],[719,3,719,8],[722,3,722,7],[723,3,723,8],[726,3,726,7],[727,3,727,8],[730,3,730,7],[731,3,731,8],[734,3,734,7],[735,3,735,8],[738,3,738,7],[739,3,739,8],[742,3,742,8],[745,3,745,7],[746,3,746,8],[749,3,749,7],[750,3,750,8],[753,3,753,8],[756,3,756,7],[757,3,757,8],[760,3,760,7],[761,3,761,8],[764,3,764,7],[765,3,765,8],[768,3,768,8],[770,3,770,8],[773,3,773,7],[774,3,774,8],[777,3,777,7],[778,3,778,8],[781,3,781,8],[783,3,783,8],[788,3,788,7],[789,3,789,8],[792,3,792,8],[794,3,794,8],[798,3,798,7],[799,3,799,8],[802,3,802,8],[806,3,806,7],[807,3,807,8],[810,3,810,7],[811,3,811,8],[814,3,814,7],[815,3,815,8],[818,3,818,7],[819,3,819,8],[822,3,822,7],[823,3,823,8],[826,3,826,7],[827,3,827,8],[830,3,830,7],[831,3,831,8],[834,3,834,8],[838,3,838,7],[839,3,839,8],[842,3,842,7],[843,3,843,8],[846,3,846,8],[851,3,851,7],[852,3,852,8],[855,3,855,8],[858,3,858,7],[859,3,859,8],[862,3,862,7],[863,3,863,8],[866,3,866,7],[867,3,867,8],[870,3,870,7],[871,3,871,8],[874,3,874,7],[875,3,875,8],[878,3,878,7],[879,3,879,8],[882,3,882,7],[883,3,883,8],[886,3,886,7],[887,3,887,8],[890,3,890,7],[891,3,891,8],[894,3,894,7],[895,3,895,8],[898,3,898,7],[899,3,899,8],[902,3,902,7],[903,3,903,8],[906,3,906,7],[907,3,907,8],[910,3,910,8],[912,3,912,8],[916,3,916,7],[917,3,917,8],[920,3,920,7],[921,3,921,8],[924,3,924,7],[925,3,925,8],[928,3,928,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"PR-2023-075. ALMACEN BAJA DEBABARRENA"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO"]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTOS DE TIERRAS"]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":9},{"v":79.9,"d":"79.90"},{"v":1.92,"d":"1.92 €"},{"v":153.41,"d":"153.41 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_TI",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":9},82.05,{"v":9.36,"d":"9.36 €"},{"v":767.99,"d":"767.99 €"}]
[]
[null,"EXC_ZJAT_-1.5",null,"M3 EXC. ZANJA HASTA 1,5 m EN TIERRAS"]
[{"$nulls":3},"Excavación en zanjas o pozos hasta 1,50 m de profundidad con medios mecánicos en todo tipo de tierras, medido sobre perfil, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":9},147.23,{"v":22.47,"d":"22.47 €"},{"v":3308.26,"d":"3,308.26 €"}]
[]
[null,"REL_ZJA_TI",null,"M3 RELLENO ZANJAS TIERRA EXCAVACION"]
[{"$nulls":3},"Relleno y compactación de material seleccionado procedente de la excavación, incluso carga y transporte en obra. Extendido en capas de 20 cm de espesor, incluso humectación.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":2.7,"d":"2.70"},{"v":12.75,"d":"12.75 €"},{"v":34.43,"d":"34.43 €"}]
[]
[null,"REL_ZJA_ARE",null,"M3 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA"]
[{"$nulls":3},"Relleno de zanjas con arena, extendida y compactada, en recubrimiento de tuberías.\r\n"]
[{"$nulls":9},10.08,{"v":39.28,"d":"39.28 €"},{"v":395.94,"d":"395.94 €"}]
[]
[null,"REL_ZJA_ZAH",null,"M3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIF."]
[{"$nulls":3},"Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y compactada.\r\n"]
[{"$nulls":9},27.26,{"v":37.24,"d":"37.24 €"},{"v":1015.16,"d":"1,015.16 €"}]
[]
[null,"REL_ZJA_GRAV",null,"M3 RELLENO ZANJAS CON GRAVILLA"]
[{"$nulls":3},"Relleno de zanjas o pozos con gravilla, extendida y compactada.\r\n"]
[{"$nulls":9},52.94,{"v":37.82,"d":"37.82 €"},{"v":2002.19,"d":"2,002.19 €"}]
[]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":79.9,"d":"79.90"},{"v":3.97,"d":"3.97 €"},{"v":317.2,"d":"317.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRAS",{"$nulls":7},{"v":7994.579999999999,"d":"7,994.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACTUACIONES PREVIAS"]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":9},0.89,{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":102.55,"d":"102.55 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":9},75.26,{"v":5.47,"d":"5.47 €"},{"v":411.67,"d":"411.67 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":9},37.63,{"v":8.18,"d":"8.18 €"},{"v":307.81,"d":"307.81 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":9},{"v":222.3,"d":"222.30"},{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":2498.65,"d":"2,498.65 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":9},177.49,{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":275.11,"d":"275.11 €"}]
[]
[null,"DESMONT_AP",null,"UN DESMONTAJE Y CUSTODIA DE PUNTOS A.P."]
[{"$nulls":3},"PAJ Desmontaje de postes de alumbrado público y luminarias. Custodio hasta posterior traslada a nueva ubicación. Totalmente terminado."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":9},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":748.69,"d":"748.69 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACTUACIONES PREVIAS",{"$nulls":7},{"v":4844.4800000000005,"d":"4,844.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO",{"$nulls":7},{"v":12839.06,"d":"12,839.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CIMENTACIONES Y SOLERAS"]
[]
[{"$nulls":3},"CIMENTACIONES"]
[null,"U05CH010     ",null,"m3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA"]
[{"$nulls":3},"Hormigón de limpieza HM-20 ., en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado."]
[{"$nulls":9},7.53,{"v":118.94,"d":"118.94 €"},{"v":895.62,"d":"895.62 €"}]
[]
[null,"X04.06       ",null,"M3 HORMIGÓN ARMADO EN EST HA-25/B"]
[{"$nulls":3},"\"Hormigón armado HA-25/B/25/IIa, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central en estructuras  i/ vertido con medios mecánicos, vibrado y colocación de cordón hidrófilo con bentonita sódica,  totalmente acabado, según normas NTE-CSZ y EHE  y la documentación gráfica de proyecto. Medido el volumen teórico de proyecto.\n\""]
[{"$nulls":9},61.98,{"v":138.97,"d":"138.97 €"},{"v":8613.36,"d":"8,613.36 €"}]
[]
[null,"X04.97       ",null,"KG ACERO CORRUGADO B 500 S"]
[{"$nulls":3},"Acero corrugado B 500 S en armaduras, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes y solapes.  Según EHE-99."]
[{"$nulls":9},4062.68,{"v":2.25,"d":"2.25 €"},{"v":9141.03,"d":"9,141.03 €"}]
[]
[null,"X04.04       ",null,"M2 ENCOFRADO DE MADERA  PARA ZAPATA"]
[{"$nulls":3},"Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas aisladas, zapatas corridas del muro de cimentación y encepados, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME. Medida la superficie real encofrada."]
[{"$nulls":9},85.33,{"v":36.34,"d":"36.34 €"},{"v":3100.89,"d":"3,100.89 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CIMENTACIONES",{"$nulls":7},{"v":21750.9,"d":"21,750.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SOLERAS"]
[null,"HGON ARM PAV ",null,"M2 SOLERA HORM 20 cm. + MALLAZO 150/150/8"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-25 en formación de pista, de 20 cm de espesor, hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x8 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":9},189.24,{"v":55.1,"d":"55.10 €"},{"v":10427.12,"d":"10,427.12 €"}]
[]
[null,"FORJADO2005",null,"M2 FORJADO DE PLACAS ALVEOLARES + CAPA COMP"]
[]
[{"$nulls":9},22.08,{"v":104.56,"d":"104.56 €"},{"v":2308.68,"d":"2,308.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SOLERAS",{"$nulls":7},{"v":12735.800000000001,"d":"12,735.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CIMENTACIONES Y SOLERAS",{"$nulls":7},{"v":34486.700000000004,"d":"34,486.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ESTRUCTURA"]
[]
[{"$nulls":3},"MUROS"]
[null,"X04.06       ",null,"M3 HORMIGÓN ARMADO EN EST HA-25/B"]
[{"$nulls":3},"\"Hormigón armado HA-25/B/25/IIa, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central en estructuras  i/ vertido con medios mecánicos, vibrado y colocación de cordón hidrófilo con bentonita sódica,  totalmente acabado, según normas NTE-CSZ y EHE  y la documentación gráfica de proyecto. Medido el volumen teórico de proyecto.\n\""]
[{"$nulls":9},9.23,{"v":138.97,"d":"138.97 €"},{"v":1282.69,"d":"1,282.69 €"}]
[]
[null,"X04.97       ",null,"KG ACERO CORRUGADO B 500 S"]
[{"$nulls":3},"Acero corrugado B 500 S en armaduras, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes y solapes.  Según EHE-99."]
[{"$nulls":9},{"v":461.5,"d":"461.50"},{"v":2.25,"d":"2.25 €"},{"v":1038.38,"d":"1,038.38 €"}]
[]
[null,"X04.04       ",null,"M2 ENCOFRADO DE MADERA  PARA ZAPATA"]
[{"$nulls":3},"Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas aisladas, zapatas corridas del muro de cimentación y encepados, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME. Medida la superficie real encofrada."]
[{"$nulls":9},73.75,{"v":36.34,"d":"36.34 €"},{"v":2680.08,"d":"2,680.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MUROS",{"$nulls":7},{"v":5001.15,"d":"5,001.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ESTRUCTURA"]
[null,"PILARPREF    ",null,"M Pilar prefabricado tipo F-16 de dim. 40*40 hormigón"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":12.3,"d":"12.30"},{"v":132.81,"d":"132.81 €"},{"v":1633.56,"d":"1,633.56 €"}]
[]
[null,"PILARPREFH   ",null,"M Pilar prefabricado tipo H F-16 de dim. 40*40 hormigón"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":26.4,"d":"26.40"},{"v":141.66,"d":"141.66 €"},{"v":3739.82,"d":"3,739.82 €"}]
[]
[null,"PILARPREFH1C ",null,"M Pilar prefabricado tipo H1C F-16 de dim. 40*40 hormigón"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":17,"d":"17.00"},{"v":148.09,"d":"148.09 €"},{"v":2517.53,"d":"2,517.53 €"}]
[]
[null,"PILARPREFEH1C",null,"M Pilar prefabricado tipo E H1C F-16 de dim. 40*40 hormigón"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":17,"d":"17.00"},{"v":151.1,"d":"151.10 €"},{"v":2568.7,"d":"2,568.70 €"}]
[]
[null,"JACENADOVER  ",null,"M Viga peraltada long. 12 m, y canto 1,28 m"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":33.3,"d":"33.30"},{"v":133.8,"d":"133.80 €"},{"v":4455.54,"d":"4,455.54 €"}]
[]
[null,"RIOSTRAFRONTA",null,"M Riostra frontal 50 de hormigón prefabricado"]
[]
[{"$nulls":9},13.22,{"v":90.73,"d":"90.73 €"},{"v":1199.45,"d":"1,199.45 €"}]
[]
[null,"VIGUETAPREF  ",null,"M Correa tipo VP300 especial  en hormigón"]
[]
[{"$nulls":9},129.71,{"v":27.99,"d":"27.99 €"},{"v":3630.58,"d":"3,630.58 €"}]
[]
[null,"ENTREVIGAR N3",null,"UN Juego entrevigar N/300"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":64,"d":"64.00"},{"v":10.2,"d":"10.20 €"},{"v":652.8,"d":"652.80 €"}]
[]
[null,"VIGAICARIA   ",null,"M Viga Icaria \"L\" dim. 40x45"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":9.8,"d":"9.80"},{"v":260.74,"d":"260.74 €"},{"v":2555.25,"d":"2,555.25 €"}]
[]
[null,"LOSAESCALERA ",null,"M Losa escalera prefabricada A130 E25 L65"]
[]
[{"$nulls":9},6.15,{"v":637.14,"d":"637.14 €"},{"v":3918.41,"d":"3,918.41 €"}]
[]
[null,"EPS030       ",null,"L Mortero tipo Grout para relleno, por vertido, de apoyos estructu"]
[]
[{"$nulls":9},1182.72,{"v":1.28,"d":"1.28 €"},{"v":1513.88,"d":"1,513.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ESTRUCTURA",{"$nulls":7},{"v":28385.52,"d":"28,385.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ESTRUCTURA",{"$nulls":7},{"v":33386.67,"d":"33,386.67 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CUBIERTAS"]
[]
[null,"QTM011       ",null,"M2 Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero 30 mm"]
[{"$nulls":3},"\"Suministro y colocación de cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes rígidos y caras exteriores de chapa perfilada de acero estructural S22'GD. galvanizado de zinc Z200 prelacado en poliester silicona de 25 micras en color a definir, de espesores de 0.6 mm.exterior y 0.4 mm interior, con alma aislante de espuma poliisocianurato inyectado (PIR) de 30 mm de espesor y 1150 mm de ancho útil, diseñado con junta longitudinal mediante tapajuntas para aseguramiento de la estanqueidad, con transmitancia térmica (PIR) de 0,63 W/m2.K. Modelo TZ-C o similar. i/p.p. de perdidas y mermas de material,Totalmente instalado y probado. Recogida de embalajes a contenedores. Transporte a obra\n\""]
[{"$nulls":9},137.04,{"v":35.88,"d":"35.88 €"},{"v":4917,"d":"4,917.00 €"}]
[]
[null,"QTM015       ",null,"M2 Lucernario de panel de policarbonato celular"]
[{"$nulls":3},"\"Suministro y colocación de cubierta inclinada a base de places de lucernario en policarbonato celular con fijación oculta, protección frente a rayas UV y clasificación a fueto EUROCLASE B-s1,d0, con espesor de 30 mm y un ancho útil de 1.150 mm, en color blanco opal o similar. Totalmente colocado y terminado. Transporte a obra.\n\n\""]
[{"$nulls":9},{"v":38.9,"d":"38.90"},{"v":62.09,"d":"62.09 €"},{"v":2415.3,"d":"2,415.30 €"}]
[]
[null,"TRASDOSAPETO ",null,"M2 Trasdosado de peto interior en pabellón"]
[{"$nulls":3},"\"Suministro y colocacion de trasdosado de peto interior en pabellón (Subestructura auxiliar para sacar el petoa cara exterior de las bayonetas) formado por perfil grecado simple tipo30 en chapa de acero galvanizado de  0,6mmde espesor y prelacado exterior en poliester silicona colocada en posición vertical.\nIncluso cortes y mermas. Totalmente instalado y colocado.\""]
[{"$nulls":9},35.03,{"v":108.45,"d":"108.45 €"},{"v":3799,"d":"3,799.00 €"}]
[]
[null,"QUM011       ",null,"M Canalón interior tipo sandwich"]
[{"$nulls":3},"QUM011"]
[{"$nulls":9},30.46,{"v":80.81,"d":"80.81 €"},{"v":2461.47,"d":"2,461.47 €"}]
[]
[null,"JUNTAESTANCA ",null,"M Junta estanca en cumbrera"]
[{"$nulls":3}," Junta estanca de polietileno en zona de cumbrera"]
[{"$nulls":9},27.16,{"v":6.53,"d":"6.53 €"},{"v":177.35,"d":"177.35 €"}]
[]
[null,"REMATESCUBI  ",null,"UN Remates varios en elementos de cubierta"]
[{"$nulls":3},"\" Remates en chapa galvanizada y prelacada de espesor 0,6 mm en  formación de:\n Cumbrera exterior 11,3 ml \n Babero 23,3 ml \n Esquinero de peto 3,4 ml \n Coronación 62,8 ml \n Remate sujeción aislamiento coronación +aislamiento 62,8 ml \""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3195.08,"d":"3,195.08 €"},{"v":3195.08,"d":"3,195.08 €"}]
[]
[null,"AIREADOR_G250",null,"UN Aireadores estáticos G-250"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1648.6,"d":"1,648.60 €"},{"v":1648.6,"d":"1,648.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CUBIERTAS",{"$nulls":7},{"v":18613.799999999996,"d":"18,613.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"FACHADAS"]
[]
[{"$nulls":3},"FACHADA PREFABRICADA"]
[null,"PANELMARF24  ",null,"M Panel de hormgión prefabricado marfil de 20m 2.4 mts"]
[]
[{"$nulls":9},290.78,{"v":99.14,"d":"99.14 €"},{"v":28827.93,"d":"28,827.93 €"}]
[]
[null,"PANELBLAN26  ",null,"M Panel de hormgión prefabricado blanco de 20 cm 2.6 mts"]
[]
[{"$nulls":9},134.58,{"v":109.17,"d":"109.17 €"},{"v":14692.1,"d":"14,692.10 €"}]
[]
[null,"PANELBLAN12  ",null,"M Panel de hormgión prefabricado blanco de 20 cm 1.2 mts"]
[]
[{"$nulls":9},21.17,{"v":153.69,"d":"153.69 €"},{"v":3253.62,"d":"3,253.62 €"}]
[]
[null,"PREMARCOESP  ",null,"UN Premarco espacial pared"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":31.42,"d":"31.42 €"},{"v":1571,"d":"1,571.00 €"}]
[]
[null,"FUNDMETPARED ",null,"UN Funda metálica pared"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":81.78,"d":"81.78 €"},{"v":1635.6,"d":"1,635.60 €"}]
[]
[null,"CNTOARDVISPER",null,"M Canto arido visto perpendicular"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":33.2,"d":"33.20"},{"v":49.8,"d":"49.80 €"},{"v":1653.36,"d":"1,653.36 €"}]
[]
[null,"CNTOARDVISESV",null,"M Canto árido visto esviado"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":150.95,"d":"150.95 €"},{"v":1660.45,"d":"1,660.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FACHADA PREFABRICADA",{"$nulls":7},{"v":53294.06,"d":"53,294.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FACHADAS",{"$nulls":7},{"v":53294.06,"d":"53,294.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ALBAÑILERIA"]
[]
[{"$nulls":3},"DIVISIONES"]
[{"$nulls":3},"FABRICA"]
[null,"D07JA0010    ",null,"UN Recibido precerco interior <2,0 m²"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":33.09,"d":"33.09 €"},{"v":165.45,"d":"165.45 €"}]
[]
[null,"D07JA0040    ",null,"UN Recibido precerco exterior <2,0 m²"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39.15,"d":"39.15 €"},{"v":39.15,"d":"39.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FABRICA",{"$nulls":7},{"v":204.6,"d":"204.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CARTON-YESO"]
[null,"D07FBCA0111  ",null,"M2 Trasdosado autoportante (15) e400, MW PLADUR o simil"]
[]
[{"$nulls":9},49.68,{"v":24.42,"d":"24.42 €"},{"v":1213.19,"d":"1,213.19 €"}]
[]
[null,"D07FBCA0115  ",null,"M2 Tabique autoportante (15) e400, MW PLADUR o simil + placa OSB 15"]
[]
[{"$nulls":9},77.84,{"v":37.84,"d":"37.84 €"},{"v":2945.47,"d":"2,945.47 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CARTON-YESO",{"$nulls":7},{"v":4158.66,"d":"4,158.66 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DIVISIONES",{"$nulls":7},{"v":4363.26,"d":"4,363.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACABADOS"]
[null,"D07L0020     ",null,"M2 Enfosc maestread fratasado vert/horz inter.mort 1:3"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":15.9,"d":"15.90"},{"v":28.51,"d":"28.51 €"},{"v":453.31,"d":"453.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACABADOS",{"$nulls":7},{"v":453.31,"d":"453.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"FALSOS TECHOS"]
[null,"RTC018       ",null,"M2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado. Sistema \"PLACO\""]
[]
[{"$nulls":9},52.31,{"v":40.28,"d":"40.28 €"},{"v":2107.05,"d":"2,107.05 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FALSOS TECHOS",{"$nulls":7},{"v":2107.05,"d":"2,107.05 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"REMATES Y AYUDAS"]
[null,"06.04.01     ",null,"M Acondicionamiento de alféizares en base ventanas, para remate"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":52.3,"d":"52.30 €"},{"v":130.75,"d":"130.75 €"}]
[]
[null,"06.04.02     ",null,"M Vierteaguas de chapa plegada de aluminio de 1 mm de espesor, ano"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":44.5,"d":"44.50 €"},{"v":111.25,"d":"111.25 €"}]
[]
[null,"06.04.03     ",null,"UN Ayudas de albañilería a instalaciones de fontanería y desagües,"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"06.04.04     ",null,"UN Ayudas de albañilería a instalaciones de electricidad, telecomun"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"06.04.05     ",null,"UN Ayudas de albañilería a instalaciones de ventilación, incluido m"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"06.04.06     ",null,"UN Ejecucion de apertura y recibido de rozas para instalacion de fo"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":425,"d":"425.00 €"},{"v":425,"d":"425.00 €"}]
[]
[null,"06.04.07     ",null,"UN Ejecucion de apertura y recibido de rozas para instalacion de el"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":425,"d":"425.00 €"},{"v":425,"d":"425.00 €"}]
[]
[null,"06.04.08     ",null,"UN Ejecucion de apertura y recibido de rozas para instalacion de ve"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":205,"d":"205.00 €"},{"v":205,"d":"205.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL REMATES Y AYUDAS",{"$nulls":7},{"v":2797,"d":"2,797.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ALBAÑILERIA",{"$nulls":7},{"v":9720.62,"d":"9,720.62 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"AISLAMIENTOS-IMPERMEABILIZACIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"AISLAMIENTOS"]
[null,"NAK005       ",null,"M2 Corte de humedad,mediante sist.drenaje,membrana de imper.,"]
[{"$nulls":3},"Corte de humedad, mediante el sistema de drenaje con gravas (no incluida en esta partida), la aplicación de membrana impermeabilizante monocapa adherida respecto a la capa de hormigón pobre (no incluida en esta partida) con imprimación bituminosa tipo EA EMUFAL PRIMER o similar con una dotación de 250 g/m3, formada por una lámina de betún elastomérico SBS de 4,8 kg, con armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo MORTERPLAS SBS FP 4,8 KG o similar colocada, lista para proceder a la protección con capa separadora antipunzonante de geotextil no tejido de alta tenacidad a base de polipropileno termosoldado con resistencia a la tracción de 12,5 kN/M según UNE EN ISO 10319 y de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de 2250 N según UNE EN ISO 12236 con un gramaje de 170 grs/ m2 TEXXAM 1500 o similar lista para recibir el hormigonado de la losa. "]
[{"$nulls":9},189.24,{"v":23.66,"d":"23.66 €"},{"v":4477.42,"d":"4,477.42 €"}]
[]
[null,"NAO020       ",null,"M2 Aislamiento continuo en trasdosado autoportante de placas."]
[{"$nulls":3},"Aislamiento termoacústico en trasdosado autoportante de placas (no incluidas en este precio), formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica Rockcalm -E- 211 \"ROCKWOOL\", según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, fijado mecánicamente a la fábrica."]
[{"$nulls":9},11.48,{"v":11.9,"d":"11.90 €"},{"v":136.61,"d":"136.61 €"}]
[]
[null,"NAO030       ",null,"M2 Aislamiento térmico con manta URSA TERRA papel MARK 40 sobre fal"]
[{"$nulls":3},"Aislamiento termico con manta URSA TERRA papel MRK 40 de 60 mm de espesor o similar, colocado entre la perfilería soporte del falso techo, incluido p. p. de sujeciones y medios auxiliares. "]
[{"$nulls":9},27.82,{"v":11.02,"d":"11.02 €"},{"v":306.58,"d":"306.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL AISLAMIENTOS",{"$nulls":7},{"v":4920.61,"d":"4,920.61 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"IMPERMEABILIZACIONES"]
[null,"NIM009       ",null,"M2 Impermeabilización exterior de muro en contacto con el terreno,"]
[{"$nulls":3},"Impermeabilización exterior de muro en contacto con el terreno, con pinturas asfálticas."]
[{"$nulls":9},36.86,{"v":11.8,"d":"11.80 €"},{"v":434.95,"d":"434.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL IMPERMEABILIZACIONES",{"$nulls":7},{"v":434.95,"d":"434.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL AISLAMIENTOS-IMPERMEABILIZACIONES",{"$nulls":7},{"v":5355.5599999999995,"d":"5,355.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS"]
[]
[null,"D11IBAB0200  ",null,"M2 Pav. gres porcel prens , BIa, clase 3, diseño elegir cliente"]
[]
[{"$nulls":9},20.67,{"v":39.06,"d":"39.06 €"},{"v":807.37,"d":"807.37 €"}]
[]
[null,"REG010       ",null,"M2 Rev. escalera gres porcel., Bla, Clase 3, diseño elegir cliente"]
[]
[{"$nulls":9},12.98,{"v":43.24,"d":"43.24 €"},{"v":561.26,"d":"561.26 €"}]
[]
[null,"REG015       ",null,"M Radopie int. gres procel, Bla, Clase 3, diseño elegir cliente"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":20.7,"d":"20.70"},{"v":32.21,"d":"32.21 €"},{"v":666.75,"d":"666.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS",{"$nulls":7},{"v":2035.38,"d":"2,035.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CARPINTERIA"]
[]
[null,"LPM010       ",null,"UN Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm,"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":368.81,"d":"368.81 €"},{"v":368.81,"d":"368.81 €"}]
[]
[null,"LPM015       ",null,"UN Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 180x82,5x3,5 cm,"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":398.22,"d":"398.22 €"},{"v":1194.66,"d":"1,194.66 €"}]
[]
[null,"LFA010       ",null,"UN Puerta cortafuegos de acero galvanizado.1 hoja"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":521.85,"d":"521.85 €"},{"v":521.85,"d":"521.85 €"}]
[]
[null,"LFA015       ",null,"UN Puerta cortafuegos de acero galvanizado 2 hojas"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":922.95,"d":"922.95 €"},{"v":922.95,"d":"922.95 €"}]
[]
[null,"LGS033       ",null,"UN Puerta industrial basculante, dos hojas, acero galv., man."]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3561.32,"d":"3,561.32 €"},{"v":3561.32,"d":"3,561.32 €"}]
[]
[null,"LCL060       ",null,"UN Ventana de aluminio, gama alta, con rotura de puente térmico, do"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":912.84,"d":"912.84 €"},{"v":912.84,"d":"912.84 €"}]
[]
[null,"LCL065       ",null,"UN Ventana de aluminio, gama básica, una hoja practicable"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":275.57,"d":"275.57 €"},{"v":275.57,"d":"275.57 €"}]
[]
[null,"LVC013       ",null,"M2 Doble acristalamiento de baja emisividad térmica y aislamiento a"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":165.12,"d":"165.12 €"},{"v":264.19,"d":"264.19 €"}]
[]
[null,"LVC010       ",null,"M2 Doble acristalamiento estándar, 4/8/4, conjunto formado por vidr"]
[]
[{"$nulls":9},1.05,{"v":41.6,"d":"41.60 €"},{"v":43.68,"d":"43.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CARPINTERIA",{"$nulls":7},{"v":8065.87,"d":"8,065.87 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"INSTALACIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"FONTANERIA"]
[{"$nulls":3},"RED INTERIOR"]
[null,"D15LA0040    ",null,"UN Calentador vert. 100 L mod. MG100 Fresh, CADECA"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":428.51,"d":"428.51 €"},{"v":428.51,"d":"428.51 €"}]
[]
[null,"D14ABAA0045  ",null,"M Canaliz polib. Terrain 3/4\"(25) calt."]
[]
[{"$nulls":9},{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":31.09,"d":"31.09 €"},{"v":447.7,"d":"447.70 €"}]
[]
[null,"D14ABAA0040  ",null,"M Canaliz polib. Terrain 3/4\"(25) fría."]
[]
[{"$nulls":9},{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":18.23,"d":"18.23 €"},{"v":262.51,"d":"262.51 €"}]
[]
[null,"D14ABAA0017  ",null,"M Canaliz polib. Terrain 1/2\"(20) fría."]
[]
[{"$nulls":9},12.33,{"v":11.15,"d":"11.15 €"},{"v":137.48,"d":"137.48 €"}]
[]
[null,"D14ABAA0028  ",null,"M Canaliz polib. Terrain 1/2\"(20) calt"]
[]
[{"$nulls":9},12.33,{"v":21.26,"d":"21.26 €"},{"v":262.14,"d":"262.14 €"}]
[]
[null,"D14ABAA0015  ",null,"M Canaliz polib. Terrain 1/2\"(16) fría."]
[]
[{"$nulls":9},3.58,{"v":9.44,"d":"9.44 €"},{"v":33.8,"d":"33.80 €"}]
[]
[null,"D14ABAA0025  ",null,"M Canaliz polib. Terrain 1/2\"(16) calt"]
[]
[{"$nulls":9},3.58,{"v":19.14,"d":"19.14 €"},{"v":68.52,"d":"68.52 €"}]
[]
[null,"D14ABBA0015  ",null,"UN Punto agua fría 1/2\" (16) PB Terrain."]
[]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":52.01,"d":"52.01 €"},{"v":260.05,"d":"260.05 €"}]
[]
[null,"D14ABBA0025  ",null,"UN Punto agua calt 1/2\" (16) PB Terrain."]
[]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":71.81,"d":"71.81 €"},{"v":287.24,"d":"287.24 €"}]
[]
[null,"IFI008b      ",null,"UN Válvula de asiento de latón, de 1\" de diámetro, con maneta y emb"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25.84,"d":"25.84 €"},{"v":25.84,"d":"25.84 €"}]
[]
[null,"IFI008C      ",null,"UN Conjunto de maneta y florón para válvula de esfera de empotrar,"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":45.75,"d":"45.75 €"},{"v":45.75,"d":"45.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RED INTERIOR",{"$nulls":7},{"v":2259.54,"d":"2,259.54 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RED EXTERIOR"]
[null,"ARQ_40_HGON  ",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40X40 HORMIGÓN"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"}]
[]
[null,"PEAD50       ",null,"M TUBERÍA PEAD DN 50 PN 16"]
[]
[{"$nulls":9},4.03,{"v":3.84,"d":"3.84 €"},{"v":15.48,"d":"15.48 €"}]
[]
[null,"IFI008c      ",null,"UN Válvula de asiento de latón, de 2\" de diámetro, con maneta y emb"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37.38,"d":"37.38 €"},{"v":37.38,"d":"37.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RED EXTERIOR",{"$nulls":7},{"v":323.8,"d":"323.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDA"]
[null,"AP1TUBHM     ",null,"M Canalización de 1 tubería PE DN-110 mm sobre dado de hormigón"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":76,"d":"76.00"},{"v":19.07,"d":"19.07 €"},{"v":1449.32,"d":"1,449.32 €"}]
[]
[null,"ARQ_40_HGON  ",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40X40 HORMIGÓN"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":1083.76,"d":"1,083.76 €"}]
[]
[null,"PEAD50       ",null,"M TUBERÍA PEAD DN 50 PN 16"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":76,"d":"76.00"},{"v":3.84,"d":"3.84 €"},{"v":291.84,"d":"291.84 €"}]
[]
[null,"IFI008c      ",null,"UN Válvula de asiento de latón, de 2\" de diámetro, con maneta y emb"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":37.38,"d":"37.38 €"},{"v":74.76,"d":"74.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDA",{"$nulls":7},{"v":2899.6800000000003,"d":"2,899.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FONTANERIA",{"$nulls":7},{"v":5483.02,"d":"5,483.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"APARATOS SANITARIOS"]
[null,"D15FA0010    ",null,"UN Inodoro porcelana Victoria Roca"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":258.78,"d":"258.78 €"},{"v":258.78,"d":"258.78 €"}]
[]
[null,"D15DE0070    ",null,"UN Lavabo ONA Roca; grifería sprint Roca"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":362.03,"d":"362.03 €"},{"v":362.03,"d":"362.03 €"}]
[]
[null,"D16C0100     ",null,"UN Plato de ducha ITALIA Roca, columna ducha VICTORIA Roca"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":432.27,"d":"432.27 €"},{"v":864.54,"d":"864.54 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL APARATOS SANITARIOS",{"$nulls":7},{"v":1485.35,"d":"1,485.35 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[{"$nulls":3},"RED INTERIOR"]
[null,"PVCG_DN110   ",null,"M TUBERÍA PVC GRIS DN 110 mm"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":12.19,"d":"12.19 €"},{"v":79.24,"d":"79.24 €"}]
[]
[null,"PVCG_DN075   ",null,"M TUBERÍA PVC GRIS DN 75 mm"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":10.55,"d":"10.55 €"},{"v":12.66,"d":"12.66 €"}]
[]
[null,"PVCG_DN050   ",null,"M TUBERÍA PVC GRIS DN 50 mm"]
[]
[{"$nulls":9},1.05,{"v":9.95,"d":"9.95 €"},{"v":10.45,"d":"10.45 €"}]
[]
[null,"D14FE0050    ",null,"UN Cazoleta sumidero PVC 110mm S/H p/cubiertas, garajes... Terrain"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":170.37,"d":"170.37 €"},{"v":340.74,"d":"340.74 €"}]
[]
[null,"D14FG0020    ",null,"UN Manguetón PVC 110 Terrain."]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":58.91,"d":"58.91 €"},{"v":58.91,"d":"58.91 €"}]
[]
[null,"D14FAB0095   ",null,"M Desagüe aparato sanit PVC-U 75mm Terrain."]
[]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":28.08,"d":"28.08 €"},{"v":56.16,"d":"56.16 €"}]
[]
[null,"D14FAB0090   ",null,"M Desagüe aparato sanit PVC-U 50mm Terrain."]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26.56,"d":"26.56 €"},{"v":26.56,"d":"26.56 €"}]
[]
[null,"VALV_VENTIL  ",null,"UN VÁLVULA DE VENTILACIÓN DE DESAGÜES TIPO MINIVENT DE STUDOR O SIM"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":75,"d":"75.00 €"},{"v":75,"d":"75.00 €"}]
[]
[null,"D14FHA0011   ",null,"M Bajante tubería PVC-U 110 serie B Terrain."]
[]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":34.96,"d":"34.96 €"},{"v":104.88,"d":"104.88 €"}]
[]
[null,"PASATUBOSFORJ",null,"UN Pasatubos salida de tuberías sobre losa o placa alveolar"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":44.5,"d":"44.50 €"},{"v":178,"d":"178.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RED INTERIOR",{"$nulls":7},{"v":942.5999999999999,"d":"942.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RED EXTERIOR"]
[null,"PVCT_DN200   ",null,"M TUBERÍA PVC TEJA DN200 mm"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":22.5,"d":"22.50"},{"v":21.9,"d":"21.90 €"},{"v":492.75,"d":"492.75 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON  ",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60X60 HORMIGÓN"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RED EXTERIOR",{"$nulls":7},{"v":925.24,"d":"925.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":1867.84,"d":"1,867.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PLUVIALES"]
[{"$nulls":3},"RED INTERIOR"]
[null,"D14FHA0020   ",null,"M Bajante tubería PVC-U 110 serie B Terrain."]
[]
[{"$nulls":9},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":34.58,"d":"34.58 €"},{"v":1071.98,"d":"1,071.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RED INTERIOR",{"$nulls":7},{"v":1071.98,"d":"1,071.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RED EXTERIOR"]
[null,"PVCT_DN160   ",null,"M TUBERÍA PVC TEJA DN160 mm"]
[]
[{"$nulls":9},38.98,{"v":17.85,"d":"17.85 €"},{"v":695.79,"d":"695.79 €"}]
[]
[null,"ARQ_40_HGON  ",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40X40 HORMIGÓN"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":1625.64,"d":"1,625.64 €"}]
[]
[null,"UCSD.3jb     ",null,"M Drn PVC db pared ø160 30%acc, gtx"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":23.79,"d":"23.79 €"},{"v":1665.3,"d":"1,665.30 €"}]
[]
[null,"SUM_IMB      ",null,"UN SUMIDERO PARA IMBORNAL"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":241.5,"d":"241.50 €"},{"v":241.5,"d":"241.50 €"}]
[]
[null,"UPBC13a      ",null,"M Rígola HM-20 30x30 cm. Fratasado"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":14.89,"d":"14.89 €"},{"v":74.45,"d":"74.45 €"}]
[]
[null,"CANAL H-POL H",null,"M CANALETA HGON POLIMERO H143 REJ. RANURAD"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":3.6,"d":"3.60"},{"v":84.42,"d":"84.42 €"},{"v":303.91,"d":"303.91 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RED EXTERIOR",{"$nulls":7},{"v":4606.59,"d":"4,606.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PLUVIALES",{"$nulls":7},{"v":5678.57,"d":"5,678.57 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VENTILACION"]
[null,"ICR001       ",null,"UN Ventilador centrífugo de acoplamiento directo a rejilla de facha"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":619.64,"d":"619.64 €"},{"v":619.64,"d":"619.64 €"}]
[]
[null,"ICR015       ",null,"M Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv 150"]
[]
[{"$nulls":9},10.75,{"v":40.35,"d":"40.35 €"},{"v":433.76,"d":"433.76 €"}]
[]
[null,"ICR016       ",null,"M Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv 250"]
[]
[{"$nulls":9},0.45,{"v":43.18,"d":"43.18 €"},{"v":19.43,"d":"19.43 €"}]
[]
[null,"REJILLAFACHA ",null,"UN Rejilla de fachada de 500x300 cm aprox para instalación de venti"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":85,"d":"85.00 €"},{"v":255,"d":"255.00 €"}]
[]
[null,"REJILLA INT  ",null,"UN Rejilla interior de 400x300 cm aprox para instalación de ventila"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":55,"d":"55.00 €"},{"v":55,"d":"55.00 €"}]
[]
[null,"REJILLADEFLE ",null,"UN Rejilla de aluminio extruido de simple deflexión de 400x200 cm a"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":27,"d":"27.00 €"},{"v":135,"d":"135.00 €"}]
[]
[null,"PUESTAENMARCH",null,"UN Puesta a punto, pruebas y protocolo de las instalaciones de vent"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":250,"d":"250.00 €"},{"v":250,"d":"250.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VENTILACION",{"$nulls":7},{"v":1767.8300000000002,"d":"1,767.83 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONTRAINCENDIOS"]
[null,"D27BAC0010   ",null,"UN Extintor portátil de CO2, 2 kg, fuegos BC"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":62.95,"d":"62.95 €"},{"v":62.95,"d":"62.95 €"}]
[]
[null,"D27BAA0030   ",null,"UN Extintor portátil de polvo polivalente, 6 kg, fuegos ABC"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":69.12,"d":"69.12 €"},{"v":345.6,"d":"345.60 €"}]
[]
[null,"D27D0010     ",null,"UN Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinció"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":16.3,"d":"16.30 €"},{"v":228.2,"d":"228.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONTRAINCENDIOS",{"$nulls":7},{"v":636.75,"d":"636.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ALUMBRADO PUBLICO"]
[{"$nulls":3},"RED INTERIOR"]
[null,"E99997       ",null,"UN Luminaria de Superficie Estanca 2x54 W para adosar o susp."]
[]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":82.78,"d":"82.78 €"},{"v":1158.92,"d":"1,158.92 €"}]
[]
[null,"E99998       ",null,"UN Downlight LED DNext 110 mm de 12W empotrar."]
[]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":24.19,"d":"24.19 €"},{"v":72.57,"d":"72.57 €"}]
[]
[null,"E99999       ",null,"UN Downlight LED DNext 110 mm de 18W empotrar."]
[]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":33.65,"d":"33.65 €"},{"v":336.5,"d":"336.50 €"}]
[]
[null,"E999910      ",null,"UN Downlight LED DNext 110 mm de 22W empotrar."]
[]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":36.91,"d":"36.91 €"},{"v":147.64,"d":"147.64 €"}]
[]
[null,"IOA021       ",null,"UN Luminaria de emergencia permanente, con autotest 100 lúmenes"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":110.29,"d":"110.29 €"},{"v":1544.06,"d":"1,544.06 €"}]
[]
[null,"IOA022       ",null,"UN Luminaria de emergencia permanente, con autotest 350 lúmenes"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":166.55,"d":"166.55 €"},{"v":499.65,"d":"499.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RED INTERIOR",{"$nulls":7},{"v":3759.34,"d":"3,759.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RED EXTERIOR"]
[null,"AP2TUBHM     ",null,"M Canalización de 2 tuberías PE DN-110 mm sobre dado de hormigón"]
[]
[{"$nulls":9},18.52,{"v":21.35,"d":"21.35 €"},{"v":395.4,"d":"395.40 €"}]
[]
[null,"ARQ_40_HGON  ",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40X40 HORMIGÓN"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":541.88,"d":"541.88 €"}]
[]
[null,"CIMENTACIÓN  ",null,"UN CImentación para báculo de 5 metros en hormigón HA-25"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":47.23,"d":"47.23 €"},{"v":47.23,"d":"47.23 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RED EXTERIOR",{"$nulls":7},{"v":984.51,"d":"984.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ALUMBRADO PUBLICO",{"$nulls":7},{"v":4743.85,"d":"4,743.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TELECOMUNICACIONES"]
[null,"AP2TUBHM     ",null,"M Canalización de 2 tuberías PE DN-110 mm sobre dado de hormigón"]
[]
[{"$nulls":9},56.11,{"v":21.35,"d":"21.35 €"},{"v":1197.95,"d":"1,197.95 €"}]
[]
[null,"ARQ_40_HGON  ",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40X40 HORMIGÓN"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":1354.7,"d":"1,354.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TELECOMUNICACIONES",{"$nulls":7},{"v":2552.65,"d":"2,552.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BAJA TENSION"]
[{"$nulls":3},"RED INTERIOR"]
[null,"D05T03005    ",null,"UN EQUIPOTENCIAL ALMACÉN 2,5 mm²"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":37.58,"d":"37.58 €"},{"v":150.32,"d":"150.32 €"}]
[]
[null,"E99994       ",null,"UN Cuadro General de Protección ALMACÉN"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1899.9,"d":"1,899.90 €"},{"v":1899.9,"d":"1,899.90 €"}]
[]
[null,"ENF99993     ",null,"UN Pto de Luz"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":31.33,"d":"31.33 €"},{"v":971.23,"d":"971.23 €"}]
[]
[null,"ENF9999U     ",null,"UN Pto Alumbrado de Emergencia"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":21.97,"d":"21.97 €"},{"v":351.52,"d":"351.52 €"}]
[]
[null,"ENF999TA     ",null,"UN Pto Toma de Corriente 16A"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":26,"d":"26.00"},{"v":30.4,"d":"30.40 €"},{"v":790.4,"d":"790.40 €"}]
[]
[null,"II.M2.5ES07Z1",null,"M Línea 3x2,5 mm² RZ1-K(AS) Cu, CPR"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":2.18,"d":"2.18 €"},{"v":76.3,"d":"76.30 €"}]
[]
[null,"DI.S10CURZ11 ",null,"M Línea Eléctrica 5G25 mm² RZ1-K(AS) Cu 0.6/1 Kv CPR"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":55.4,"d":"55.40"},{"v":27.09,"d":"27.09 €"},{"v":1500.79,"d":"1,500.79 €"}]
[]
[null,"IEM026       ",null,"UN Interruptor de superficie o empotrar, estanco"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":35.87,"d":"35.87 €"},{"v":107.61,"d":"107.61 €"}]
[]
[null,"IEM036       ",null,"UN Conmutador estánco de superficie o empotrar"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":43.49,"d":"43.49 €"},{"v":347.92,"d":"347.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RED INTERIOR",{"$nulls":7},{"v":6195.99,"d":"6,195.99 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RED EXTERIOR"]
[null,5,null,"M Canalización de 2 tuberías PE DN-160 mm sobre dado de hormigón"]
[]
[{"$nulls":9},5.58,{"v":42.31,"d":"42.31 €"},{"v":236.09,"d":"236.09 €"}]
[]
[null,"ARQ_50_HGON  ",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50X50 HORMIGÓN"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":584.18,"d":"584.18 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RED EXTERIOR",{"$nulls":7},{"v":820.27,"d":"820.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDA"]
[null,5,null,"M Canalización de 2 tuberías PE DN-160 mm sobre dado de hormigón"]
[]
[{"$nulls":9},51.28,{"v":42.31,"d":"42.31 €"},{"v":2169.66,"d":"2,169.66 €"}]
[]
[null,"ARQ_50_HGON  ",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50X50 HORMIGÓN"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":876.27,"d":"876.27 €"}]
[]
[null,"DI.S10CURZ11 ",null,"M Línea Eléctrica 5G25 mm² RZ1-K(AS) Cu 0.6/1 Kv CPR"]
[]
[{"$nulls":9},56.86,{"v":27.09,"d":"27.09 €"},{"v":1540.34,"d":"1,540.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDA",{"$nulls":7},{"v":4586.2699999999995,"d":"4,586.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BAJA TENSION",{"$nulls":7},{"v":11602.529999999999,"d":"11,602.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RED DE TIERRA"]
[null,"IEP025       ",null,"M Conductor de tierra, 35 mm² de sección."]
[]
[{"$nulls":9},63.11,{"v":5.34,"d":"5.34 €"},{"v":337.01,"d":"337.01 €"}]
[]
[null,"IEP021       ",null,"UN Toma de tierra con dos picas de acero cobreado de 2 m de longitu"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":184.74,"d":"184.74 €"},{"v":369.48,"d":"369.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RED DE TIERRA",{"$nulls":7},{"v":706.49,"d":"706.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL INSTALACIONES",{"$nulls":7},{"v":36524.88,"d":"36,524.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"REVESTIMIENTOS"]
[]
[{"$nulls":3},"ALICATADOS"]
[null,"D12A0010     ",null,"M2 Alicatado, 33,3x80cm, blanco mate Relieve Calma, Hannover 8202 P"]
[{"$nulls":3},"Alicatado con revestimiento de gres porcelánico de 33,3x80 cm, blanco mate Relieve Calma, serie Hannover 8202, Porcelanite Dos o equivalente a elección del cliente, recibidos con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, sobre enfoscado maestreado raspado de preparación de soporte para recibir alicatados (no incluido en este precio, según partida de revestimiento) . Incluso p.p. piezas especiales decorativas, esquineros, ingletes, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4. Totalmente terminado (medido a cinta corrida)"]
[{"$nulls":9},{"v":87.5,"d":"87.50"},{"v":38.15,"d":"38.15 €"},{"v":3338.13,"d":"3,338.13 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ALICATADOS",{"$nulls":7},{"v":3338.13,"d":"3,338.13 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL REVESTIMIENTOS",{"$nulls":7},{"v":3338.13,"d":"3,338.13 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PINTURA Y ACABADOS"]
[]
[null,"D28BA0040    ",null,"M2 Pintura plástica int/ext, REVETON color blanco"]
[{"$nulls":3},"Pintura plástica de gran lavabilidad para interior/exterior, REVETÓN o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco."]
[{"$nulls":9},108.23,{"v":6.08,"d":"6.08 €"},{"v":658.04,"d":"658.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PINTURA Y ACABADOS",{"$nulls":7},{"v":658.04,"d":"658.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"URBANIZACION EXTERIOR"]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":9},47.15,{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":1459.29,"d":"1,459.29 €"}]
[]
[null,"SUB_GR",null,"M3 SUB-BASE GRANULAR"]
[{"$nulls":3},"Sub-base granular, incluso suministro en obra del material, extendido, riego y compactación al 97% del P.M.\r\n"]
[{"$nulls":9},35.85,{"v":36.44,"d":"36.44 €"},{"v":1306.37,"d":"1,306.37 €"}]
[]
[null,"B_ZA",null,"M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL"]
[{"$nulls":3},"Base de zahorra artificial, incluso suministro en obra del material, extendido, riego y compactación al 100% del P.M.\r\n"]
[{"$nulls":9},31.17,{"v":43.04,"d":"43.04 €"},{"v":1341.56,"d":"1,341.56 €"}]
[]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":9},155.84,{"v":2.05,"d":"2.05 €"},{"v":319.47,"d":"319.47 €"}]
[]
[null,"RIEG_AD",null,"M2 RIEGO DE ADHERENCIA"]
[{"$nulls":3},"Riego de adherencia con emulsión asfáltica, incluso barrido de la superficie.\r\n"]
[{"$nulls":9},221.36,{"v":2.02,"d":"2.02 €"},{"v":447.15,"d":"447.15 €"}]
[]
[null,"MNC_INT_4",null,"M2 MBC CAPA INTERMEDIA DE 4 CMS G-20"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa intermedia, Tipo G-20, extendido y compactado.\r\n"]
[{"$nulls":9},155.84,{"v":14.42,"d":"14.42 €"},{"v":2247.21,"d":"2,247.21 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_4",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA  DE 4 CMS S-12"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 4 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado.\r\n"]
[{"$nulls":9},221.36,{"v":15.64,"d":"15.64 €"},{"v":3462.07,"d":"3,462.07 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL URBANIZACION EXTERIOR",{"$nulls":7},{"v":10583.119999999999,"d":"10,583.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CALIDAD"]
[]
[null,"c1002        ",null,"UN CONTROLES"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":345.54,"d":"345.54 €"},{"v":345.54,"d":"345.54 €"}]
[]
[null,"C1002        ",null,"UN ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2663.87,"d":"2,663.87 €"},{"v":2663.87,"d":"2,663.87 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CALIDAD",{"$nulls":7},{"v":3009.41,"d":"3,009.41 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GESTION DE RESIDUOS"]
[]
[{"$nulls":3},"RCDI"]
[null,"ECMT.2bbd    ",null,"M3 Carga Trans RCD 900 m c/pala carga"]
[]
[{"$nulls":9},354.28,{"v":1.54,"d":"1.54 €"},{"v":545.59,"d":"545.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RCDI",{"$nulls":7},{"v":545.59,"d":"545.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RCDII"]
[null,"GTNC.1aab    ",null,"TN Gestión rsds papel-cartón reciclaje conte 7m3"]
[]
[{"$nulls":9},2.54,{"v":50.97,"d":"50.97 €"},{"v":129.46,"d":"129.46 €"}]
[]
[null,"GTNY.1aac    ",null,"TN Gestión rsds de yeso reciclaje conte 10m3"]
[]
[{"$nulls":9},2.54,{"v":43.9,"d":"43.90 €"},{"v":111.51,"d":"111.51 €"}]
[]
[null,"GTNM.1aac    ",null,"TN Gestión rsds madera reciclaje conte 10m3"]
[]
[{"$nulls":9},12.06,{"v":41.61,"d":"41.61 €"},{"v":501.82,"d":"501.82 €"}]
[]
[null,"GTNM.1aacc   ",null,"TN Gestión rsds mezclados const. y demol. reciclaje conte 10 m3"]
[]
[{"$nulls":9},3.17,{"v":43.9,"d":"43.90 €"},{"v":139.16,"d":"139.16 €"}]
[]
[null,"GTNC.1aac    ",null,"TN Gestión rsds cerámico reciclaje conte 10m3"]
[]
[{"$nulls":9},38.07,{"v":35.16,"d":"35.16 €"},{"v":1338.54,"d":"1,338.54 €"}]
[]
[null,"GTNV.1aac    ",null,"TN Gestión rsds vidrio reciclaje conte 10m3"]
[]
[{"$nulls":9},0.32,{"v":121.58,"d":"121.58 €"},{"v":38.91,"d":"38.91 €"}]
[]
[null,"GTNM.1aab    ",null,"TN Gestión rsds metal reciclaje conte 10 m3"]
[]
[{"$nulls":9},10.15,{"v":9.13,"d":"9.13 €"},{"v":92.67,"d":"92.67 €"}]
[]
[null,"GTNL.1aac    ",null,"TN Gestión rsds plásticos reciclaje conte 10m3"]
[]
[{"$nulls":9},3.49,{"v":122.16,"d":"122.16 €"},{"v":426.34,"d":"426.34 €"}]
[]
[null,"GTNL.1abc    ",null,"TN Gestión rsds no pétreo (LER 170302) cont. 10 m3"]
[]
[{"$nulls":9},48.52,{"v":42.19,"d":"42.19 €"},{"v":2047.06,"d":"2,047.06 €"}]
[]
[null,"GTNO.1ac     ",null,"TN Gestión rsds pétreo no peligrosos contenedor 10m3"]
[]
[{"$nulls":9},8.13,{"v":23.37,"d":"23.37 €"},{"v":190,"d":"190.00 €"}]
[]
[null,"GTPR.1haa    ",null,"TN Gestión rsds basuras de operarios cont. 10 m3"]
[]
[{"$nulls":9},1.27,{"v":79,"d":"79.00 €"},{"v":100.33,"d":"100.33 €"}]
[]
[null,"GTPR.1ha     ",null,"TN Gestión otros rsds potencialmente peligrosos"]
[]
[{"$nulls":9},2.92,{"v":614.64,"d":"614.64 €"},{"v":1794.75,"d":"1,794.75 €"}]
[]
[null,"GVV.1a       ",null,"M2 Servicio vigilancia gestión de los residuos"]
[]
[{"$nulls":9},398.35,{"v":0.21,"d":"0.21 €"},{"v":83.65,"d":"83.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RCDII",{"$nulls":7},{"v":6994.199999999999,"d":"6,994.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GESTION DE RESIDUOS",{"$nulls":7},{"v":7539.789999999999,"d":"7,539.79 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD Y SALUD"]
[]
[null,"SS02         ",null,"UN PROTECCIONES COLECTIVAS"]
[{"$nulls":3},"PROTECCIONES COLECTIVAS"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":862.61,"d":"862.61 €"},{"v":862.61,"d":"862.61 €"}]
[]
[null,"SS03         ",null,"UN SEÑALES"]
[{"$nulls":3},"SEÑALES"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":720.14,"d":"720.14 €"},{"v":720.14,"d":"720.14 €"}]
[]
[null,"SS04         ",null,"UN INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR"]
[{"$nulls":3},"INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3237.48,"d":"3,237.48 €"},{"v":3237.48,"d":"3,237.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SEGURIDAD Y SALUD",{"$nulls":7},{"v":4820.23,"d":"4,820.23 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":244271.32,"d":"244,271.32 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":244271.32,"d":"244,271.32 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":34,"n_cols":10,"rows_kept":34,"merged":[[6,2,6,9],[30,2,30,7],[32,4,32,5],[33,5,33,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","PR-2023-075. ALMACEN BAJA DEBABARRENA"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO",{"$nulls":5},{"v":12839.0626,"d":"12,839.06 €"},{"v":0.05,"d":"5.00%"}]
[null,2,"CIMENTACIONES Y SOLERAS",{"$nulls":5},{"v":34486.7098,"d":"34,486.71 €"},{"v":0.14,"d":"14.00%"}]
[null,3,"ESTRUCTURA",{"$nulls":5},{"v":33386.6782,"d":"33,386.68 €"},{"v":0.14,"d":"14.00%"}]
[null,4,"CUBIERTAS",{"$nulls":5},{"v":18613.8071,"d":"18,613.81 €"},{"v":0.08,"d":"8.00%"}]
[null,5,"FACHADAS",{"$nulls":5},{"v":53294.0551,"d":"53,294.06 €"},{"v":0.22,"d":"22.00%"}]
[null,6,"ALBAÑILERIA",{"$nulls":5},{"v":9720.607,"d":"9,720.61 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,7,"AISLAMIENTOS-IMPERMEABILIZACIONES",{"$nulls":5},{"v":5355.5548,"d":"5,355.55 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,8,"PAVIMENTOS",{"$nulls":5},{"v":2035.3724,"d":"2,035.37 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,9,"CARPINTERIA",{"$nulls":5},{"v":8065.872,"d":"8,065.87 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,10,"INSTALACIONES",{"$nulls":5},{"v":36524.8538,"d":"36,524.85 €"},{"v":0.15,"d":"15.00%"}]
[null,11,"REVESTIMIENTOS",{"$nulls":5},{"v":3338.125,"d":"3,338.13 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,12,"PINTURA Y ACABADOS",{"$nulls":5},{"v":658.0384,"d":"658.04 €"},{"v":0,"d":"0.00%"}]
[null,13,"URBANIZACION EXTERIOR",{"$nulls":5},{"v":10583.1257,"d":"10,583.13 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,14,"CALIDAD",{"$nulls":5},{"v":3009.41,"d":"3,009.41 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,15,"GESTION DE RESIDUOS",{"$nulls":5},{"v":7539.7845,"d":"7,539.78 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,16,"SEGURIDAD Y SALUD",{"$nulls":5},{"v":4820.23,"d":"4,820.23 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":244271.28640000004,"d":"244,271.29 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":51296.97,"d":"51,296.97 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":295568.256544,"d":"295,568.26 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}