{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":305,"n_cols":12,"rows_kept":305,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[19,3,19,7],[20,3,20,8],[25,3,25,8],[28,3,28,7],[29,3,29,8],[33,3,33,7],[34,3,34,8],[39,3,39,8],[42,3,42,7],[43,3,43,8],[50,3,50,7],[51,3,51,8],[57,3,57,7],[58,3,58,8],[62,3,62,8],[65,3,65,7],[66,3,66,8],[70,3,70,7],[71,3,71,8],[75,3,75,7],[76,3,76,8],[80,3,80,8],[82,3,82,8],[87,3,87,7],[88,3,88,8],[92,3,92,7],[93,3,93,8],[98,3,98,7],[99,3,99,8],[104,3,104,8],[106,3,106,8],[112,3,112,7],[113,3,113,8],[120,3,120,8],[122,3,122,8],[124,3,124,8],[128,3,128,7],[129,3,129,8],[134,3,134,7],[135,3,135,8],[141,3,141,7],[142,3,142,8],[146,3,146,8],[151,3,151,7],[152,3,152,8],[157,3,157,7],[158,3,158,8],[163,3,163,8],[166,3,166,7],[167,3,167,8],[172,3,172,8],[174,3,174,8],[178,3,178,7],[179,3,179,8],[183,3,183,7],[184,3,184,8],[188,3,188,7],[189,3,189,8],[196,3,196,7],[197,3,197,8],[201,3,201,8],[205,3,205,11],[206,3,206,7],[207,3,207,8],[210,3,210,7],[211,3,211,8],[214,3,214,7],[215,3,215,8],[218,3,218,7],[219,3,219,8],[222,6,222,10],[223,3,223,11],[224,3,224,7],[225,3,225,8],[228,3,228,7],[229,3,229,8],[232,3,232,7],[233,3,233,8],[236,3,236,7],[237,3,237,8],[240,3,240,7],[241,3,241,8],[244,6,244,10],[245,3,245,11],[246,3,246,7],[247,3,247,8],[250,3,250,7],[251,3,251,8],[254,3,254,7],[255,3,255,8],[258,3,258,7],[259,3,259,8],[262,3,262,7],[263,3,263,8],[266,3,266,7],[267,3,267,8],[270,3,270,7],[271,3,271,8],[274,6,274,10],[275,3,275,7],[276,3,276,8],[279,3,279,7],[280,3,280,8],[283,3,283,7],[284,3,284,8],[287,3,287,7],[288,3,288,8],[291,3,291,7],[292,3,292,8],[295,3,295,7],[296,3,296,8],[299,3,299,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"PR-2021-010B"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Zanja saneamiento",{"v":1,"d":"1.00"},42.85,{"v":1.3,"d":"1.30"},null,55.71]
[{"$nulls":3},"Tubería venteo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":9},56.91,{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":639.67,"d":"639.67 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Zanja saneamiento",{"v":2,"d":"2.00"},42.85,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":85.7,"d":"85.70"}]
[{"$nulls":3},"Tubería venteo",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":93.7,"d":"93.70"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":145.24,"d":"145.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":784.91,"d":"784.91 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"Zona depuradora",{"v":1,"d":"1.00"},10.31,{"v":0.2,"d":"0.20"},5.14,{"v":10.6,"d":"10.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":10.6,"d":"10.60"},{"v":1.92,"d":"1.92 €"},{"v":20.35,"d":"20.35 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_TI",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Depuradora",{"v":1,"d":"1.00"},10.31,{"v":2.5,"d":"2.50"},5.14,132.48]
[{"$nulls":3},"Descuento tierra vegetal",{"v":-1,"d":"-1.00"},10.31,{"v":0.2,"d":"0.20"},5.14,{"v":-10.6,"d":"-10.60"}]
[{"$nulls":9},121.88,{"v":9.36,"d":"9.36 €"},{"v":1140.8,"d":"1,140.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":1161.1499999999999,"d":"1,161.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"TER_TI_EXC",null,"M3 TERRAPLEN TIERRAS DE EXCAVACION"]
[{"$nulls":3},"Terraplén con tierras procedentes de la misma excavación, extendido y compactado al 95% de P.M. en obras de explanación.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Excavacion en terreno natural (sin tierra vegetal)",{"v":1,"d":"1.00"},121.88,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},121.88]
[{"$nulls":3},"Descuento arena",{"v":-1,"d":"-1.00"},27.44,null,null,-27.44]
[{"$nulls":3},"Descuentos de fosa",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":11.3,"d":"11.30"},null,null,{"v":-11.3,"d":"-11.30"}]
[{"$nulls":3},"Descuento filtro",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":13.6,"d":"13.60"},null,null,{"v":-13.6,"d":"-13.60"}]
[{"$nulls":9},69.54,{"v":9.11,"d":"9.11 €"},{"v":633.51,"d":"633.51 €"}]
[]
[null,"REL_ZJA_ARE",null,"M3 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA"]
[{"$nulls":3},"Relleno de zanjas con arena, extendida y compactada, en recubrimiento de tuberías.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Depuradora",{"v":1,"d":"1.00"},8.58,{"v":2,"d":"2.00"},3.05,52.34]
[{"$nulls":3},"Descuentos de fosa",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":11.3,"d":"11.30"},null,null,{"v":-11.3,"d":"-11.30"}]
[{"$nulls":3},"Descuento filtro",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":13.6,"d":"13.60"},null,null,{"v":-13.6,"d":"-13.60"}]
[{"$nulls":9},27.44,{"v":39.28,"d":"39.28 €"},{"v":1077.84,"d":"1,077.84 €"}]
[]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Zona depuradora",{"v":1,"d":"1.00"},10.31,{"v":0.2,"d":"0.20"},5.14,{"v":10.6,"d":"10.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":10.6,"d":"10.60"},{"v":3.97,"d":"3.97 €"},{"v":42.08,"d":"42.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":1753.4299999999998,"d":"1,753.43 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"Tramo pozo de bombeo - murete",{"v":1,"d":"1.00"},39.91,null,null,39.91]
[{"$nulls":9},39.91,{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":1565.67,"d":"1,565.67 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Tramo murete - depuradora",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":24.24,"d":"24.24 €"},{"v":169.68,"d":"169.68 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms de HM-20, recubrimiento con arena según detalle de zanja tipo, cinta señalizadora, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"Salida efluentes",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":101.77,"d":"101.77 €"},{"v":1526.55,"d":"1,526.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":3261.9,"d":"3,261.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":6961.389999999999,"d":"6,961.39 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ250",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 250 mm. de diámetro y espesor de 6,2 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Bombeo - depuradora",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":47.5,"d":"47.50"},null,null,{"v":47.5,"d":"47.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":47.5,"d":"47.50"},{"v":29.39,"d":"29.39 €"},{"v":1396.03,"d":"1,396.03 €"}]
[]
[null,"PVC GØ110",null,"M TUBERÍA PVC GRIS Ø 110 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC GRIS de 110 mm. de diámetro exterior y espesor de 3,2 mm, incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada. PROBADA.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Salida efluentes",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Conexiones depuradora",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":12.19,"d":"12.19 €"},{"v":548.55,"d":"548.55 €"}]
[]
[null,"PVC GØ90",null,"M TUBERÍA PVC GRIS Ø 90 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC GRIS de 90  mm. de diámetro exterior y espesor de 3,2 mm, incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Alimentacion electrica y comunicaciones",{"v":1,"d":"1.00"},60.47,null,null,60.47]
[{"$nulls":3},"Tubería de venteo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},64.47,{"v":10.86,"d":"10.86 €"},{"v":700.14,"d":"700.14 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":2644.72,"d":"2,644.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":2644.72,"d":"2,644.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"E732",null,"UN CINTA SEÑALIZACION AGUAS"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Bombeo - depuradora",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":47.5,"d":"47.50"},null,null,{"v":47.5,"d":"47.50"}]
[{"$nulls":3},"Salida efluentes",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Alimentacion electrica y comunicaciones",{"v":1,"d":"1.00"},60.47,null,null,60.47]
[{"$nulls":3},"Tubería de venteo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},126.97,{"v":2.13,"d":"2.13 €"},{"v":270.45,"d":"270.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":270.45,"d":"270.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":270.45,"d":"270.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":270.45,"d":"270.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ARQ_80_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de rotura de carga",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Entrada depuradora",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":731.11,"d":"731.11 €"},{"v":1462.22,"d":"1,462.22 €"}]
[]
[null,"TAP_FD_80",null,"UN TAPA FUNDICIÓN 80X80"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de marco y tapa de fundición de 80 x 80 cm, CLASE C-250, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de rotura de carga",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Entrada depuradora",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Salida efluentes",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":266.35,"d":"266.35 €"},{"v":799.05,"d":"799.05 €"}]
[]
[null,"PR 0.8 PF-1.5",null,"UN P.R. 800 BASE Y ELEMENTOS PREF. HAST 1,5"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 0,8 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 1,5 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Salida efluentes",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":650,"d":"650.00 €"},{"v":650,"d":"650.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":2911.27,"d":"2,911.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_AD",null,"M2 RIEGO DE ADHERENCIA"]
[{"$nulls":3},"Riego de adherencia con emulsión asfáltica, incluso barrido de la superficie.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Zanja saneamiento",{"v":1,"d":"1.00"},42.85,{"v":1.3,"d":"1.30"},null,55.71]
[{"$nulls":3},"Tuberia venteo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":9},56.91,{"v":2.02,"d":"2.02 €"},{"v":114.96,"d":"114.96 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_8",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Zanja saneamiento",{"v":1,"d":"1.00"},42.85,{"v":1.3,"d":"1.30"},null,55.71]
[{"$nulls":3},"Tuberia venteo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":9},56.91,{"v":30.68,"d":"30.68 €"},{"v":1746,"d":"1,746.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":1860.96,"d":"1,860.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 15",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 15 CM EN ZANJA ACERA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 15 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo acera, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"Zanja saneamiento",{"v":1,"d":"1.00"},42.85,{"v":1.3,"d":"1.30"},null,55.71]
[{"$nulls":3},"Tuberia venteo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0.7,"d":"0.70"},null,{"v":2.8,"d":"2.80"}]
[{"$nulls":9},58.51,{"v":25.84,"d":"25.84 €"},{"v":1511.9,"d":"1,511.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":1511.9,"d":"1,511.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":3372.86,"d":"3,372.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Restos",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":156.12,"d":"156.12 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Aglomerado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1.3,"d":"1.30"},{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":7.8,"d":"7.80"},{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":241.33,"d":"241.33 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Descuento arena",{"v":1,"d":"1.00"},27.44,null,null,27.44]
[{"$nulls":3},"Descuentos de fosa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11.3,"d":"11.30"},null,null,{"v":11.3,"d":"11.30"}]
[{"$nulls":3},"Descuento filtro",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13.6,"d":"13.60"},null,null,{"v":13.6,"d":"13.60"}]
[{"$nulls":3},"Volumen en zanjas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},82.34,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":1861.71,"d":"1,861.71 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"REsiduos varios",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":618.8,"d":"618.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":2877.96,"d":"2,877.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[{"$nulls":3},"01_ACOMETIDA ELECTRICA"]
[null,1.02,null,"M Línea de alimentación RZ1-K 0,6/1 kV unipolar 3x1x6mm2 bomba Grundfoss"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":12,"d":"12.00 €"},{"v":600,"d":"600.00 €"}]
[]
[null,1.01,null,"M Línea de alimentación RZ1-K 0,6/1 kV unipolar 5x1x16mm2 nueva acometida."]
[]
[{"$nulls":9},{"v":200,"d":"200.00"},{"v":19,"d":"19.00 €"},{"v":3800,"d":"3,800.00 €"}]
[]
[null,1.03,null,"M M.O. retirada antigua acometida 6mm2"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":200,"d":"200.00"},{"v":2.5,"d":"2.50 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,1.04,null,"UN Obtención de permisos, tramitación de punto de suministro"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":400,"d":"400.00 €"},{"v":400,"d":"400.00 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 01_ACOMETIDA ELECTRICA",{"$nulls":4},{"v":5300,"d":"5,300.00 €"}]
[{"$nulls":3},"02_EQUIPAMIENTO ELECTRICO"]
[null,2.02,null,"UN Base enchufe 400V 3F+N+T 16A tetrapolar LEGRAND"]
[{"$nulls":3},"Toma corriente trifásica"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00 €"},{"v":70,"d":"70.00 €"}]
[]
[null,2.03,null,"UN Caja de bornes bomba Grundfos en interior de arqueta del bombeo accesible para desconexión bomba"]
[{"$nulls":3},"Caja bornas para mantenimiento de bomba"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40.74,"d":"40.74 €"},{"v":40.74,"d":"40.74 €"}]
[]
[null,2.04,null,"UN DISTRIBUIDOR 24V LEGRAND 2P 40A"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":100,"d":"100.00 €"}]
[]
[null,2.01,null,"UN Interruptor automático magnetotérmico IC6N 4P 16A 10 kA curva C Schneider Electric"]
[{"$nulls":3},"01_ACOMETIDA ELÉCTRICA"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00 €"},{"v":40,"d":"40.00 €"}]
[]
[null,2.05,null,"UN MANO DE OBRA DE MONTAJE DE CUADRO"]
[{"$nulls":3},"Inc. cableado, borneros, y pequeño material su completo conexionado."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 02_EQUIPAMIENTO ELECTRICO",{"$nulls":4},{"v":750.74,"d":"750.74 €"}]
[{"$nulls":3},"03_EQUIPAMIENTO COMUNICACIONES"]
[null,3.03,null,"UN CPU ESTACIÓN REMOTA SIMATIC S7-1200 - 1214C 6ES7214-1AG40-0XB0"]
[{"$nulls":3},"14 ED 24V DC; 10 SD 24 V DC; 2 EA incorporadas Siemens."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":520,"d":"520.00 €"},{"v":520,"d":"520.00 €"}]
[]
[null,3.04,null,"UN DISTRIBUIDOR 24V LEGRAND 2P 40A"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":100,"d":"100.00 €"}]
[]
[null,3.02,null,"UN FUENTE ALIMENTACIÓN CPU REMOTAS  SITOP PSU6200 24 V/10 A"]
[]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":150,"d":"150.00 €"},{"v":150,"d":"150.00 €"}]
[]
[null,3.05,null,"UN INSTALACIÓN Y CONEXIONADO PLC en armario existenteç"]
[{"$nulls":3},"inc cableado y material para su completo conexionado."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1100,"d":"1,100.00 €"},{"v":1100,"d":"1,100.00 €"}]
[]
[null,3.06,null,"UN PROGRAMACIÓN, PUESTA EN MARCHA PLC"]
[{"$nulls":3},"inc comunicaciones."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1400,"d":"1,400.00 €"},{"v":1400,"d":"1,400.00 €"}]
[]
[null,3.07,null,"UN PROGRAMACIÓN, PUESTA EN MARCHA ROUTER 4G"]
[{"$nulls":3},"inc comunicaciones."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":400,"d":"400.00 €"},{"v":400,"d":"400.00 €"}]
[]
[null,3.01,null,"UN ROUTER VPN 4G ETIC IPL-C-100.LW"]
[{"$nulls":3},"Inc. antena 4G, kit montaje y cableado 310."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":575,"d":"575.00 €"},{"v":575,"d":"575.00 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL 03_EQUIPAMIENTO COMUNICACIONES",{"$nulls":4},{"v":4245,"d":"4,245.00 €"}]
[null,6.03,null,"M VALLADO DE CIERRE DE PARCELA"]
[{"$nulls":3},"Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso"]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":600,"d":"600.00 €"}]
[]
[null,4.01,null,"UN Bomba res Grundfos SLV.65.65.09.2.1.50"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de bomba para aguas residuales, marca Grundfos"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1790,"d":"1,790.00 €"},{"v":3580,"d":"3,580.00 €"}]
[]
[null,5.01,null,"UN DEPURADORA DE 14HE CON FILTRO"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de depuradora pra 15 he, compuesta por fosa"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10950,"d":"10,950.00 €"},{"v":10950,"d":"10,950.00 €"}]
[]
[null,6.02,null,"UN DOSSIER FINAL"]
[{"$nulls":3},"Dossier final del proyecto, incluyendo planos as-built, memoria constructiva, manual de O&M, certificados de garantía, esquemas eléctricos y de comunicaciones, programación, etc."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[null,6.01,null,"UN SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Cumplimiento del plan de seguridad y salud"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":600,"d":"600.00 €"},{"v":600,"d":"600.00 €"}]
[]
[null,4.02,null,"UN sISTEMA DE IZADO DE BOMBAS"]
[{"$nulls":3},"Sistema de railes realizados en acero inoxidable AISI 316 para el guíado,"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":600,"d":"600.00 €"},{"v":1200,"d":"1,200.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":28725.739999999998,"d":"28,725.74 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":47764.39,"d":"47,764.39 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":47764.39,"d":"47,764.39 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","PR-2021-010B"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":6961.3861,"d":"6,961.39 €"},{"v":0.15,"d":"15.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":2644.7192,"d":"2,644.72 €"},{"v":0.06,"d":"6.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":270.4461,"d":"270.45 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":2911.27,"d":"2,911.27 €"},{"v":0.06,"d":"6.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":3372.8554,"d":"3,372.86 €"},{"v":0.07,"d":"7.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":2877.9594,"d":"2,877.96 €"},{"v":0.06,"d":"6.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":28725.74,"d":"28,725.74 €"},{"v":0.6,"d":"60.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":47764.3762,"d":"47,764.38 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":10030.52,"d":"10,030.52 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":57794.895202,"d":"57,794.90 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}