{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":913,"n_cols":12,"rows_kept":913,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[20,3,20,7],[21,3,21,8],[25,3,25,7],[26,3,26,8],[31,3,31,8],[34,3,34,7],[35,3,35,8],[39,3,39,8],[42,3,42,7],[43,3,43,8],[47,3,47,7],[48,3,48,8],[52,3,52,8],[55,3,55,7],[56,3,56,8],[62,3,62,7],[63,3,63,8],[68,3,68,8],[70,3,70,8],[75,3,75,7],[76,3,76,8],[81,3,81,8],[83,3,83,8],[89,3,89,7],[90,3,90,8],[95,3,95,7],[96,3,96,8],[100,3,100,7],[101,3,101,8],[106,3,106,8],[109,3,109,7],[110,3,110,8],[115,3,115,7],[116,3,116,8],[120,3,120,7],[121,3,121,8],[125,3,125,7],[126,3,126,8],[130,3,130,7],[131,3,131,8],[135,3,135,7],[136,3,136,8],[140,3,140,8],[142,3,142,8],[146,3,146,7],[147,3,147,8],[153,3,153,7],[154,3,154,8],[161,3,161,8],[163,3,163,8],[167,3,167,7],[168,3,168,8],[172,3,172,8],[175,3,175,7],[176,3,176,8],[181,3,181,7],[182,3,182,8],[186,3,186,7],[187,3,187,8],[191,3,191,7],[192,3,192,8],[196,3,196,8],[198,3,198,8],[200,3,200,8],[204,3,204,7],[205,3,205,8],[209,3,209,7],[210,3,210,8],[214,3,214,8],[219,3,219,7],[220,3,220,8],[226,3,226,7],[227,3,227,8],[231,3,231,8],[233,3,233,8],[237,3,237,7],[238,3,238,8],[243,3,243,8],[247,3,247,7],[248,3,248,8],[251,3,251,7],[252,3,252,8],[255,3,255,7],[256,3,256,8],[259,3,259,7],[260,3,260,8],[263,3,263,7],[264,3,264,8],[267,3,267,7],[268,3,268,8],[271,3,271,7],[272,3,272,8],[275,3,275,7],[276,3,276,8],[279,3,279,7],[280,3,280,8],[283,3,283,7],[284,3,284,8],[287,3,287,7],[288,3,288,8],[291,3,291,7],[292,3,292,8],[295,3,295,7],[296,3,296,8],[299,3,299,7],[300,3,300,8],[303,3,303,7],[304,3,304,8],[307,3,307,7],[308,3,308,8],[311,3,311,7],[312,3,312,8],[315,3,315,7],[316,3,316,8],[319,3,319,7],[320,3,320,8],[323,3,323,7],[324,3,324,8],[327,3,327,7],[328,3,328,8],[331,3,331,7],[332,3,332,8],[335,3,335,7],[336,3,336,8],[339,3,339,7],[340,3,340,8],[343,3,343,7],[344,3,344,8],[347,3,347,7],[348,3,348,8],[351,3,351,7],[352,3,352,8],[355,3,355,7],[356,3,356,8],[359,3,359,7],[360,3,360,8],[363,3,363,7],[364,3,364,8],[367,3,367,7],[368,3,368,8],[371,3,371,7],[372,3,372,8],[375,3,375,7],[376,3,376,8],[379,3,379,7],[380,3,380,8],[383,3,383,7],[384,3,384,8],[387,3,387,7],[388,3,388,8],[391,3,391,7],[392,3,392,8],[395,3,395,7],[396,3,396,8],[399,3,399,7],[400,3,400,8],[403,3,403,7],[404,3,404,8],[407,3,407,7],[408,3,408,8],[411,3,411,7],[412,3,412,8],[415,3,415,7],[416,3,416,8],[419,3,419,7],[420,3,420,8],[423,3,423,7],[424,3,424,8],[427,3,427,7],[428,3,428,8],[431,3,431,7],[432,3,432,8],[435,3,435,7],[436,3,436,8],[439,3,439,7],[440,3,440,8],[443,3,443,7],[444,3,444,8],[447,3,447,7],[448,3,448,8],[451,3,451,7],[452,3,452,8],[455,3,455,7],[456,3,456,8],[459,3,459,7],[460,3,460,8],[463,3,463,7],[464,3,464,8],[467,3,467,7],[468,3,468,8],[471,3,471,7],[472,3,472,8],[475,3,475,7],[476,3,476,8],[479,3,479,7],[480,3,480,8],[483,3,483,7],[484,3,484,8],[487,3,487,7],[488,3,488,8],[491,3,491,7],[492,3,492,8],[495,3,495,7],[496,3,496,8],[499,3,499,7],[500,3,500,8],[503,3,503,7],[504,3,504,8],[507,3,507,7],[508,3,508,8],[511,3,511,7],[512,3,512,8],[515,3,515,7],[516,3,516,8],[519,3,519,7],[520,3,520,8],[523,3,523,7],[524,3,524,8],[527,3,527,7],[528,3,528,8],[531,3,531,7],[532,3,532,8],[535,3,535,7],[536,3,536,8],[539,3,539,7],[540,3,540,8],[543,3,543,7],[544,3,544,8],[547,3,547,7],[548,3,548,8],[551,3,551,7],[552,3,552,8],[555,3,555,7],[556,3,556,8],[559,3,559,7],[560,3,560,8],[563,3,563,7],[564,3,564,8],[567,3,567,7],[568,3,568,8],[571,3,571,7],[572,3,572,8],[575,3,575,7],[576,3,576,8],[579,3,579,7],[580,3,580,8],[583,3,583,7],[584,3,584,8],[587,3,587,7],[588,3,588,8],[591,3,591,7],[592,3,592,8],[595,3,595,7],[596,3,596,8],[599,3,599,7],[600,3,600,8],[603,3,603,7],[604,3,604,8],[607,3,607,7],[608,3,608,8],[611,3,611,7],[612,3,612,8],[615,3,615,7],[616,3,616,8],[619,3,619,7],[620,3,620,8],[623,3,623,7],[624,3,624,8],[627,3,627,7],[628,3,628,8],[631,3,631,7],[632,3,632,8],[635,3,635,7],[636,3,636,8],[639,3,639,7],[640,3,640,8],[643,3,643,7],[644,3,644,8],[647,3,647,7],[648,3,648,8],[651,3,651,7],[652,3,652,8],[655,3,655,7],[656,3,656,8],[659,3,659,7],[660,3,660,8],[663,3,663,7],[664,3,664,8],[667,3,667,7],[668,3,668,8],[671,3,671,7],[672,3,672,8],[675,3,675,7],[676,3,676,8],[679,3,679,7],[680,3,680,8],[683,3,683,7],[684,3,684,8],[687,3,687,7],[688,3,688,8],[691,3,691,7],[692,3,692,8],[695,3,695,7],[696,3,696,8],[699,3,699,7],[700,3,700,8],[703,3,703,7],[704,3,704,8],[707,3,707,7],[708,3,708,8],[711,3,711,7],[712,3,712,8],[715,3,715,7],[716,3,716,8],[719,3,719,7],[720,3,720,8],[723,3,723,7],[724,3,724,8],[727,3,727,7],[728,3,728,8],[731,3,731,7],[732,3,732,8],[735,3,735,7],[736,3,736,8],[739,3,739,7],[740,3,740,8],[743,3,743,7],[744,3,744,8],[747,3,747,7],[748,3,748,8],[751,3,751,7],[752,3,752,8],[755,3,755,7],[756,3,756,8],[759,3,759,7],[760,3,760,8],[763,3,763,7],[764,3,764,8],[767,3,767,7],[768,3,768,8],[771,3,771,7],[772,3,772,8],[775,3,775,7],[776,3,776,8],[779,3,779,7],[780,3,780,8],[783,3,783,7],[784,3,784,8],[787,3,787,7],[788,3,788,8],[791,3,791,7],[792,3,792,8],[795,3,795,7],[796,3,796,8],[799,3,799,7],[800,3,800,8],[803,3,803,7],[804,3,804,8],[807,3,807,7],[808,3,808,8],[811,3,811,7],[812,3,812,8],[815,3,815,7],[816,3,816,8],[819,3,819,7],[820,3,820,8],[823,3,823,7],[824,3,824,8],[827,3,827,7],[828,3,828,8],[831,3,831,7],[832,3,832,8],[835,3,835,7],[836,3,836,8],[839,3,839,7],[840,3,840,8],[843,3,843,7],[844,3,844,8],[847,3,847,7],[848,3,848,8],[851,3,851,7],[852,3,852,8],[855,3,855,7],[856,3,856,8],[859,3,859,7],[860,3,860,8],[863,3,863,7],[864,3,864,8],[867,3,867,7],[868,3,868,8],[871,3,871,7],[872,3,872,8],[875,3,875,7],[876,3,876,8],[879,3,879,7],[880,3,880,8],[883,3,883,7],[884,3,884,8],[887,3,887,7],[888,3,888,8],[891,3,891,7],[892,3,892,8],[895,3,895,7],[896,3,896,8],[899,3,899,7],[900,3,900,8],[903,3,903,7],[904,3,904,8],[907,3,907,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"PR-2022-016 NNAA IGARAN ALBIZTUR"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Entrada a depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Vaciado 3 vías",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.2,"d":"2.20"}]
[{"$nulls":3},"Zona base ampliación edificio",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":7.7,"d":"7.70"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":303.53,"d":"303.53 €"}]
[]
[null,"DEM_OF",null,"M3 DEMOL OBRA FÁBRICA"]
[{"$nulls":3},"Demolición de obras de fábrica de ladrillo, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Fachada frontal sala superior edificio",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":37.72,"d":"37.72 €"},{"v":60.35,"d":"60.35 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"ML CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Base ampliación edificio",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Vaciado 3 vías",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":20.15,"d":"20.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":384.03,"d":"384.03 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Zona depósito - regata",null,{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":3.52,"d":"3.52 €"},{"v":105.6,"d":"105.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":105.6,"d":"105.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"0005 CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"Tuberías existentes",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":534.78,"d":"534.78 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"0009 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":3},"Tuberías existentes",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":102.9,"d":"102.90 €"},{"v":205.8,"d":"205.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":740.5799999999999,"d":"740.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"ML ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"Tramo vaciado 3 vías ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":196.15,"d":"196.15 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"ML ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Desagüe depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Conexión tramo salida abastecimiento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":24.24,"d":"24.24 €"},{"v":242.4,"d":"242.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":438.55,"d":"438.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":1668.76,"d":"1,668.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ160",null,"0008 TUBERÍA PVC TEJA Ø 160 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 160 mm. de diámetro y espesor de 4 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Vaciado+rebose depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Desagüe 3 vias + filtros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":17.85,"d":"17.85 €"},{"v":178.5,"d":"178.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":178.5,"d":"178.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":178.5,"d":"178.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 75",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 75 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 75 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Entrada depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":8.45,"d":"8.45 €"},{"v":42.25,"d":"42.25 €"}]
[]
[null,"PEAD 32",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 32 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 32 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ventosas naturales depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":2.03,"d":"2.03 €"},{"v":16.24,"d":"16.24 €"}]
[]
[null,"PEAD 20",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 20 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 20 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Turbidímetros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Analizador cloro",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":1.65,"d":"1.65 €"},{"v":36.3,"d":"36.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":94.78999999999999,"d":"94.79 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"COD_ES_75_45",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:75 45º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Después de conexión con tubería captación ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Vaciado 3 vías",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":45.1,"d":"45.10 €"},{"v":90.2,"d":"90.20 €"}]
[]
[null,"COD_ES_160_90",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:160 90º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Desagüe depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":171.6,"d":"171.60 €"},{"v":171.6,"d":"171.60 €"}]
[]
[null,"COD_ES_75_90",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:75 90º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Entrada a edificio",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40.83,"d":"40.83 €"},{"v":40.83,"d":"40.83 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_75",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Valvula 3 vías",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":19.05,"d":"19.05 €"},{"v":57.15,"d":"57.15 €"}]
[]
[null,"MRE_ES_125.90",null,"UN MANGUITO REDUC. ELECTROSOLDABLE 125/90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Conexión con tubería captación existente",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":54.15,"d":"54.15 €"},{"v":54.15,"d":"54.15 €"}]
[]
[null,"VALONA_75",null,"0005 VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Valvula 3 vías ",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":5.98,"d":"5.98 €"},{"v":17.94,"d":"17.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":431.86999999999995,"d":"431.87 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":526.66,"d":"526.66 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Vaciado deposito",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Salida deposito",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Salida arqueta captación",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":341.58,"d":"341.58 €"},{"v":1707.9,"d":"1,707.90 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø65",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Bombas servicio (aspiración e impulsión)",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Bombas lavado (aspiración e impulsión)",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Sistema ultravioleta (aspiración, impulsión y bypass)",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Entrada al deposito",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":1808.04,"d":"1,808.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":3515.94,"d":"3,515.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":3515.94,"d":"3,515.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"FILTROS"]
[null,"FILT_Y_Ø65",null,"UN FILTRO \"Y\" Ø65"]
[{"$nulls":3},"Filtro colador, tipo \"Y\", DN 65 mm., PN 16, con malla en acero inoxidable, incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Aspiración bombas servicio",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":89.57,"d":"89.57 €"},{"v":89.57,"d":"89.57 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FILTROS",{"$nulls":7},{"v":89.57,"d":"89.57 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"0005 CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"Conexión con conduccion PE 160 captación",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Conexión con salida servicio FD150",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":207,"d":"207.00 €"}]
[]
[null,"E730",null,"UN MANOMETRO GLICERINA 0-16 BARES"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Manometro presión entrada a sistema filtración",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26.12,"d":"26.12 €"},{"v":26.12,"d":"26.12 €"}]
[]
[null,"E732",null,"UN CINTA SEÑALIZACION AGUAS"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cinta zanjas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,null,{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":2.13,"d":"2.13 €"},{"v":74.55,"d":"74.55 €"}]
[]
[null,"E750",null,"0005 VALVULA DE RETENCION DN 100"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de valvula de retención embridada de fundición dúctil con unión mediante bridas y clapeta de acero inox y recubrimiento elastómero,PN 16 y diámetro Ø100, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r"]
[{"$nulls":3},"2 bombas servicio, 2 bombas lavado y 2 en union des lineas en DN65",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":254.15,"d":"254.15 €"},{"v":1524.9,"d":"1,524.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":1832.5700000000002,"d":"1,832.57 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":1922.14,"d":"1,922.14 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":5964.74,"d":"5,964.74 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Desague",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"}]
[]
[null,"TAP_FD_60",null,"UN TAPA FUNDICIÓN 60X60"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de marco y tapa de fundición de 60 x 60 cm, CLASE C-250, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Desagüe",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":182.32,"d":"182.32 €"},{"v":182.32,"d":"182.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":614.81,"d":"614.81 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"0009 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"Zona base ampliación edificio",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[{"$nulls":3},"Zanja vaciado 3 vías",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"Zanja entrada edificio",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":38.5,"d":"38.50"},{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":1326.33,"d":"1,326.33 €"}]
[]
[null,"HGON_HA30",null,"0003 HORMIGON PARA ESTRUCTURA HA-30"]
[{"$nulls":3},"Hormigón HA-30/B/20/llb de consistencia blanda y tamano máximo del árido 20 mm y vertido con cubilote, extendido y vibrado, exceso por sobreexcavación y hormigonado de trasdós en caso de desprendimiento, incluso acabado y medios auxiliares.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Encofrado superior edificio",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":92.07,"d":"92.07 €"},{"v":552.42,"d":"552.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":1878.75,"d":"1,878.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":1878.75,"d":"1,878.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE DEPÓSITOS"]
[]
[null,"VENT_MOSQUIT",null,"0005 VENTANAS NUEVAS CON RED MOSQUITERA"]
[{"$nulls":3},"Retirada de ventanas en huecos existentes, incluso suministro y colocación de nuevas ventanas\r\r\r\ncon marco de madera tratada y pintada, incluso red mosquitera de plástico, medida la unidad terminada."]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ampliación edificio",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":155.25,"d":"155.25 €"},{"v":465.75,"d":"465.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE DEPÓSITOS",{"$nulls":7},{"v":465.75,"d":"465.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"AE01",null,"M3 AMPLIACIÓN EDIFICIO"]
[{"$nulls":3},"Hormigón de central HA-35 /P/20 armado con una cuantía 30kg/m3 (B500S) en muros de contención de espesor <35cm hasta una altura de 3.50 m, i/encofrado de madera a 2 caras , elaboración, ferrallado, puesta en obra, vibrado y desencofrado, según EHE. Medido el volumen realmente ejecutado."]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":598.39,"d":"598.39 €"},{"v":2393.56,"d":"2,393.56 €"}]
[]
[null,"AE02",null,"M2 AMPLIACIÓN EDIFICIO"]
[{"$nulls":3},"Losa de hormigón HA-35 /P/20 confeccionado en obra en hormigonera de 25 m3/h, armado con acero B-500S, de 25 cm de espesor, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según EHE. Medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":104.07,"d":"104.07 €"},{"v":312.21,"d":"312.21 €"}]
[]
[null,"AE03",null,"M2 AMPLIACIÓN EDIFICIO"]
[{"$nulls":3},"Losa de hormigón HA-35 /P/20 confeccionado en obra en hormigonera de 25 m3/h, armado con acero B-500S, de 20 cm de espesor, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según EHE. Medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":84.07,"d":"84.07 €"},{"v":336.28,"d":"336.28 €"}]
[]
[null,"AE04",null,"M2 AMPLIACIÓN EDIFICIO"]
[{"$nulls":3},"Encofrado de madera en losas horizontal es de hormigón visto, incluso sopandas, apuntalamiento y desencofrado, considerando 4 puestas, según EHE. Medida la superficie de enconfrado útil."]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":27.11,"d":"27.11 €"},{"v":81.33,"d":"81.33 €"}]
[]
[null,"AE05",null,"M2 AMPLIACIÓN EDIFICIO"]
[{"$nulls":3},"Estructura de hormigón HA-35 /P/20 de central armado, compuesta por pilares, vigas y forjados semirresistentes con luces de 4-4.5 m y canto 25+5 cm, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según EHE y EFHE. Medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":102.57,"d":"102.57 €"},{"v":2051.4,"d":"2,051.40 €"}]
[]
[null,"AE06",null,"M2 AMPLIACIÓN EDIFICIO"]
[{"$nulls":3},"Fachada de una hoja formada por: revestimiento exterior continuo de resistencia muy alta filtración R2 formado por revestimiento de mortero monocapa proyectable O CS IV W2 con acabado en piedra y hoja principal de fábrica de bloque hueco de hormigón prefabricado de árido denso para revestir de dimensiones 40x20x20 cm, color gris, recibida con mortero seco de albañilería M 7,5, i/p.p. de cortes, remates y piezas especiales, cumpliendo las especificaciones establecidas en el CTE DB HS. Medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":55.11,"d":"55.11 €"},{"v":2204.4,"d":"2,204.40 €"}]
[]
[null,"AE07",null,"M2 AMPLIACIÓN EDIFICIO"]
[{"$nulls":3},"Cubierta de tejas de hormigón tipo plana de 42x33 cm, en color rojo viejo, colocadas con puntas de acero 17x70, i/pp formación de pendientes con tabiques palomeros de LHD a 1 m de separación rigidizados por tabicón de LHD en cumbrera y limas, en formación de pendientes del 30 %, y tablero de placas ligeras de hormigón armado de 98x36x3 cm con rastreles de madera, tomadas al canto, con capa de regularización de 2 cm de espesor de mortero seco de albañilería M 5, aislada con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa. Medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":9},{"v":23,"d":"23.00"},{"v":63.46,"d":"63.46 €"},{"v":1459.58,"d":"1,459.58 €"}]
[]
[null,"AE08",null,"UN AMPLIACIÓN EDIFICIO"]
[{"$nulls":3},"Ventana fija para acristalar, de 600 x 1000 mm, en color blanco; con doble junta de 70 mm; coeficiente de transmisión térmica U= 1,3-1,4 W/m²K, clase A según norma UNE-EN: 12608; perfil recto de PVC con refuerzos interiores de acero galvanizado; compuesta de marco, hoja y junquillos, con herraje galvanizado y bicromatado; mecanizaciones de desagüe y descompresión para un correcto desagüe en los perfiles; juntas de estanqueidad de EPDM y manilla de apertura, incluso accesorios, montaje y regulación. Medida la unidad terminada."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":405.2,"d":"405.20 €"},{"v":810.4,"d":"810.40 €"}]
[]
[null,"AE09",null,"UN AMPLIACIÓN EDIFICIO"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de la cubierta existente para posterior unión con la ampliación"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":300,"d":"300.00 €"},{"v":600,"d":"600.00 €"}]
[]
[null,"AE10",null,"UN AMPLIACIÓN EDIFICIO"]
[{"$nulls":3},"Claraboya cuadrada de polimetacrilato de metilo de medidas nominales 196x196 cm para hueco de 200x200 cm formada por zócalo de PVC y cúpula domo monovalva , transparente o blanco hielo, con sistema de apertura fija, i/herrajes y accesorios, según NTE/QLC-9"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":506.78,"d":"506.78 €"},{"v":506.78,"d":"506.78 €"}]
[]
[null,"AE11",null,"UN AMPLIACIÓN EDIFICIO"]
[{"$nulls":3},"Puerta metálica cortafuegos pivotante EI2 90 C5 de 1 hoja de dimensiones 1000x2000mm formada por dos chapas de acero galvanizado ensambladas y relleno de material ignifugo; doble capa de lana de roca de alta densidad y placa tipo cartón-yeso, con marco de 1.5 mm de espesor y tres bisagras con sistema de cierre automático, con cerradura de un punto, escudo, manivela y cierrapuertas, en acabado blanco."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":304,"d":"304.00 €"},{"v":304,"d":"304.00 €"}]
[]
[null,"EH01",null,"UN BOMBAS DE LAVADO GRUNDFOS CR45-2-2"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de electrobomba centrífuga vertical multicelular de la marca GRUNDFOS CR 45-2-2-A-F-A-E-HQQE. Motor IE3. P2=5,5kW. T=3x380-415D V-50 Hz, protección IP55. Conexión al agua ASP/IMP : Brida DIN DN-80. Peso neto electrobomba=104 kg."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5275.05,"d":"5,275.05 €"},{"v":10550.1,"d":"10,550.10 €"}]
[]
[null,"EH02",null,"UN BOMBAS DE SERVICIO GRUNDFOS CR15-3"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de electrobomba centrífuga vertical multicelular de la marca GRUNDFOS CR 15-3-A-F-A-E-HQQE. Motor IE3. P2=3kW. T=3x380-415D V-50 Hz, protección IP55. Conexión al agua ASP/IMP : Brida DIN DN-50. Peso neto electrobomba=59 kg."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2859.4,"d":"2,859.40 €"},{"v":5718.8,"d":"5,718.80 €"}]
[]
[null,"EH03",null,"UN CUBETO DE RETENCION PARA REACTIVOS"]
[{"$nulls":3},"Suministro de cubeto de retención de 100 litros para la contención de los posibles vertidos de los reactivos(coagulante e hipoclorito)."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":230,"d":"230.00 €"},{"v":460,"d":"460.00 €"}]
[]
[null,"EH04",null,"UN PICAJES EMBRIDADOS DE 1\""]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de picajes embridados de 1\" en acero inoxidable."]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":76.92,"d":"76.92 €"},{"v":846.12,"d":"846.12 €"}]
[]
[null,"EH05",null,"UN SISTEMA DE FILTRACIÓN CULLIGAN OFSY 48"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de sistema de omnifiltración OFSY 48 de la marca Culligan compuesto por 2 tanques de acero al carbono de 1200 mm de diámetro, 4 manometros, 1 programador electrónico PLF y una válvula PILOT, tuberías de interconexión en HF, 8 electrovalvulas de diafragma 2\", 2 bocas de carga superior 300x400, 3 bocas de carga lateral 100x150, 1 filtro GARD 3/4\", cargas filtrantes y 1 regulador de caudal 1 1/2\" GPM 48 11 m3/h."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30000,"d":"30,000.00 €"},{"v":30000,"d":"30,000.00 €"}]
[]
[null,"EH06",null,"UN SISTEMA ULTRAVIOLETA PETUVA 80/5"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de sistema de esterilización de agua por ultravioletas PETUVA UV 80/5 Rack LCD 316 de la marca Peter Taboada compuesto por un reactor ultravioleta de DN 80 mm y PN10/16 con 5 lámparas ultravioleta de 80W y un panel de control de 400*3003200 mm con LCD display."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5588,"d":"5,588.00 €"},{"v":5588,"d":"5,588.00 €"}]
[]
[null,"EH07",null,"UN VALVULA DE TRES VIAS T"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de válvula de control de 3 vías bridada del tipo \"T\" para protección de la instalación en episodios de turbidez. Incluido todo lo necesario para su completa instalación."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2307,"d":"2,307.00 €"},{"v":2307,"d":"2,307.00 €"}]
[]
[null,"EH08",null,"UN VALVULAS DE ESFERA DE 1\""]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de válvulas del tipo \"esfera\" de paso total de 1\" de diámetro para colocar en los picajes de 1\"."]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":36.12,"d":"36.12 €"},{"v":397.32,"d":"397.32 €"}]
[]
[null,"EH09",null,"UN COMPRESOR"]
[{"$nulls":3},"Suministro de electrocompresor de pistón MK 102-50-2M, de transmisión por correa. Funcionamiento automático mediante presostato, equipado con protector térmico de rearme manual, enchufe rápido y regulador de presión. Potencia 2 CV depósito 50 LTS  tension 220V frecuencia 50Hz."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":436,"d":"436.00 €"},{"v":436,"d":"436.00 €"}]
[]
[null,"EH10",null,"UN CAJA ACCIONAMIENTO NEUMATICO"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de caja de mando neumatico 6-4V210, POL4030T, incluida la conexión neumatica con las valvulas y el compresor"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":796.45,"d":"796.45 €"},{"v":796.45,"d":"796.45 €"}]
[]
[null,"EH11",null,"UN ANALIZADOR DE CLORO"]
[{"$nulls":3},"Instalación de analizador de cloro con panel completo, incluid ala conexión a la conducción de la salida del depósito"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":200,"d":"200.00 €"},{"v":200,"d":"200.00 €"}]
[]
[null,"EH12",null,"UN DOSIFICADOR DE REACTIVOS AUTOM"]
[{"$nulls":3},"Instalación de bomba dosificadora de reactivos químicos automático, incluidos los tubos de dosificación desde el bidón hasta el picaje."]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":400,"d":"400.00 €"}]
[]
[null,"EH13",null,"UN TURBIDIMETROS HACH 5300 sc"]
[{"$nulls":3},"Instalación de turbidímetros de la marca HACH modelo 5300 sc con pantalla y todos los elemensot necesarios para su completa instalación."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":150,"d":"150.00 €"},{"v":300,"d":"300.00 €"}]
[]
[null,"EH14",null,"UN CAUDALIMETRO BRUTA DN 50"]
[{"$nulls":3},"Instalación de caudalímetro de diámetro 50 mm Siemens MAG 6000 con tarjeta PROFIBUS DP."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":200,"d":"200.00 €"},{"v":200,"d":"200.00 €"}]
[]
[null,"EH15",null,"UN CAUDALIMETRO SERVICIO DN 125 "]
[{"$nulls":3},"Instalación de caudalímetro de diámetro 125 mm Siemens MAG 6000 con tarjeta PROFIBUS DP."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":200,"d":"200.00 €"},{"v":200,"d":"200.00 €"}]
[]
[null,"IE01.01",null,"UN ARMARIO ELÉCTRICO"]
[{"$nulls":3},"\"Armario Schneider NSYSF dimensiones 2000mm de alto + zócalo de 100mm, 1600mm de ancho y 400mm de fondo IP42 RAL 7035 (opcional 2 módulos de ancho 800mm).\nInc paneles frontales, laterales, rejilla ventilación con filtro.\nInc maneta, soportes de placa montaje, cáncamos elevación, barra fijación cables, portadocumentos.\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1814.79,"d":"1,814.79 €"},{"v":1814.79,"d":"1,814.79 €"}]
[]
[null,"IE02.01",null,"UN PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES PHOENIX CONTACT . "]
[{"$nulls":3},"Bases Portafusibles para 100 A BCC CORTACIRCUITO SECC/T2/3P . "]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":110,"d":"110.00 €"},{"v":110,"d":"110.00 €"}]
[]
[null,"IE02.02",null,"UN PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES PHOENIX CONTACT . "]
[{"$nulls":3},"Fusibles 125 A gG - 100kA FUSIBLE CILINDRICO /2/125 . "]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":21,"d":"21.00 €"},{"v":63,"d":"63.00 €"}]
[]
[null,"IE02.03",null,"UN PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES PHOENIX CONTACT . "]
[{"$nulls":3},"Cuchilla de Tierra BORNA PUENTE CORTE . "]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43,"d":"43.00 €"},{"v":43,"d":"43.00 €"}]
[]
[null,"IE02.04",null,"UN PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES PHOENIX CONTACT . "]
[{"$nulls":3},"Protector contra Sobretensiones en Sistema TT y Tipos de Proteccion T1+T2 Combinación de descargadores de corrientes de rayo y sobretensiones enchufables, según el tipo1+2/ clase I+II, para redes de alimentación trifásicas, con N y PE separados (L1, L2, L3, PE, N). - FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM . "]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1350,"d":"1,350.00 €"},{"v":1350,"d":"1,350.00 €"}]
[]
[null,"IE03.01",null,"UN PROTECCIÓN GENERAL . "]
[{"$nulls":3},"\"Seccionador general tetrapolar, de la Acometida al Armario INTERPACT INS63 4P.\nInc. Cubrebornas 2 CUBRETORNILLOS 3/4P (INS40/80) . 28903/\n28955\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":81,"d":"81.00 €"},{"v":81,"d":"81.00 €"}]
[]
[null,"IE03.02",null,"UN PROTECCIÓN GENERAL . "]
[{"$nulls":3},"\"Protección diferencial y magnetotérmica con reconexión automática RECmaxLPd-C4 6, Relé diferencial reconectador con magnetotérmico para funcionar con transformador diferencial externo, 4 polos curva C - P2A120.\nInc Transformador Toroidal WGC-80, Transformador diferencial - P10154. \nP2A128/ P10154\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":364.25,"d":"364.25 €"},{"v":364.25,"d":"364.25 €"}]
[]
[null,"IE03.03",null,"UN PROTECCIÓN GENERAL . "]
[{"$nulls":3},"Toma grupo electrógeno externo hasta 63A ABB OT63 con detector secuencia fases"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":150,"d":"150.00 €"},{"v":150,"d":"150.00 €"}]
[]
[null,"IE04.01",null,"UN CONTROL DE SECUENCIA DE FASES"]
[{"$nulls":3},"Rele control de fases REL. FASE ORDEN AUSENCIA SUBTENSION 208 . RM17TU00"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":160,"d":"160.00 €"},{"v":160,"d":"160.00 €"}]
[]
[null,"IE04.02",null,"UN CONTROL DE SECUENCIA DE FASES"]
[{"$nulls":3},"Rele Auxiliar MINICONT. K AUX. 4NA 24VDC . CA3KN40BD"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":53,"d":"53.00 €"},{"v":53,"d":"53.00 €"}]
[]
[null,"IE04.03",null,"UN CONTROL DE SECUENCIA DE FASES"]
[{"$nulls":3},"Automatico IV-2A - C iC60N 3P 2A C . A9F74302"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":47,"d":"47.00 €"},{"v":47,"d":"47.00 €"}]
[]
[null,"IE05.01",null,"UN VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN ARMARIO, TOMA CORRIENTE"]
[{"$nulls":3},"Automatico II-16A - C iC60N 2P 16A C . A9F79216"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00 €"},{"v":65,"d":"65.00 €"}]
[]
[null,"IE05.02",null,"UN VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN ARMARIO, TOMA CORRIENTE"]
[{"$nulls":3},"Diferencial 220V 25A 30mA Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI . A9Q31225"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":90.84,"d":"90.84 €"},{"v":90.84,"d":"90.84 €"}]
[]
[null,"IE05.03",null,"UN VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN ARMARIO, TOMA CORRIENTE"]
[{"$nulls":3},"Automatico II-6A - C iC60N 2P 6A C . A9F79206"]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":180,"d":"180.00 €"}]
[]
[null,"IE05.04",null,"UN VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN ARMARIO, TOMA CORRIENTE"]
[{"$nulls":3},"Tomas de corriente 2P+T TOMA 2P+T LAT. 16 A . 004285"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":15,"d":"15.00 €"}]
[]
[null,"IE05.05",null,"UN VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN ARMARIO, TOMA CORRIENTE"]
[{"$nulls":3},"Termostato Frio Termostato NA de frío, intervalo de ajuste: de 0ºC a 60ºC Termostato NA de frío, intervalo de ajuste: de 0 ºC a 60 ºC . ETR201"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00 €"},{"v":30,"d":"30.00 €"}]
[]
[null,"IE05.06",null,"UN VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN ARMARIO, TOMA CORRIENTE"]
[{"$nulls":3},"\"Ventilador de Armario Ventilador confiltro 223m3/h,230V,50/60Hz, IP54 Ventilador con filtro 223 m3/h, 230 V, 50/60 Hz, IP54\nInc. Filtro de Salida Aire del Ventilador Filtro de salida, IP54 - Filtro de salida, IP54 . EF300R5\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00 €"},{"v":70,"d":"70.00 €"}]
[]
[null,"IE05.07",null,"UN VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN ARMARIO, TOMA CORRIENTE"]
[{"$nulls":3},"Termostato Calor Termostato NC de calor, intervalo de ajuste: de 0ºC a 60ºC Termostato NC de calor, intervalo de ajuste: de 0 ºC a 60 ºC . ETR202"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00 €"},{"v":70,"d":"70.00 €"}]
[]
[null,"IE05.08",null,"UN VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN ARMARIO, TOMA CORRIENTE"]
[{"$nulls":3},"Resistencias de Caldeo Calefactor de 60W, 110-250V- Calefactor de 60W, 110 250 V . EHG060"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00 €"},{"v":40,"d":"40.00 €"}]
[]
[null,"IE05.09",null,"UN VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN ARMARIO, TOMA CORRIENTE"]
[{"$nulls":3},"Interruptor de puerta, 3A-240V, UL-CSA - Interruptor de puerta, 3A-240V, UL-CSA . DSW01"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":15,"d":"15.00 €"}]
[]
[null,"IE06.01",null,"UN TOMAS DE CORRIENTE 230 VCA Y ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR CASETA"]
[{"$nulls":3},"Luminaria Carandini Compact. PAC.1.M.L073.S.EM 6450 lm 3000K."]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":150,"d":"150.00 €"},{"v":450,"d":"450.00 €"}]
[]
[null,"IE06.02",null,"UN TOMAS DE CORRIENTE 230 VCA Y ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR CASETA"]
[{"$nulls":3},"Automatico II-16A - C iC60N 2P 16A C . A9F79216"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":44.9,"d":"44.90 €"},{"v":44.9,"d":"44.90 €"}]
[]
[null,"IE06.03",null,"UN TOMAS DE CORRIENTE 230 VCA Y ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR CASETA"]
[{"$nulls":3},"Proyector Carandini Mikos Exterior L1N Fijación Horquilla "]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":350,"d":"350.00 €"},{"v":700,"d":"700.00 €"}]
[]
[null,"IE06.04",null,"UN TOMAS DE CORRIENTE 230 VCA Y ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR CASETA"]
[{"$nulls":3},"Diferencial 220V 25A 30mA Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI . A9Q31225"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":90.84,"d":"90.84 €"},{"v":90.84,"d":"90.84 €"}]
[]
[null,"IE06.05",null,"UN TOMAS DE CORRIENTE 230 VCA Y ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR CASETA"]
[{"$nulls":3},"Automatico II-6A - C iC60N 2P 6A C . A9F79206"]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":180,"d":"180.00 €"}]
[]
[null,"IE06.06",null,"UN TOMAS DE CORRIENTE 230 VCA Y ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR CASETA"]
[{"$nulls":3},"Alumbrado Emergencia LED 100Lm 1 Hora IP65 3.6V 0.8Ah"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":90,"d":"90.00 €"},{"v":180,"d":"180.00 €"}]
[]
[null,"IE06.07",null,"UN TOMAS DE CORRIENTE 230 VCA Y ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR CASETA"]
[{"$nulls":3},"Automatico II-6A - C iC60N 2P 6A C . A9F79206"]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":180,"d":"180.00 €"}]
[]
[null,"IE06.08",null,"UN TOMAS DE CORRIENTE 230 VCA Y ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR CASETA"]
[{"$nulls":3},"Interruptor Conmutador Plexo Monobloc Estanco LEGRAND 069711"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":40,"d":"40.00 €"}]
[]
[null,"IE07.01",null,"UN TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO"]
[{"$nulls":3},"Automatico II-6A - C iC60N 2P 6A C . A9F79206"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":120,"d":"120.00 €"}]
[]
[null,"IE07.02",null,"UN TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO"]
[{"$nulls":3},"Transformador de Aislamiento de 230V/230V-1000VA TRAFO 230-400V/115-230V 1000VA SCHNEIDER . 044268"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":95,"d":"95.00 €"},{"v":95,"d":"95.00 €"}]
[]
[null,"IE08.01",null,"UN ALIMENTACIÓN 24 VCC + UPS + BATERIAS"]
[{"$nulls":3},"SAI AEG MIP 2000/1 24v 10A 2x55 Ah / 110Ah Ni-Cd"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3600,"d":"3,600.00 €"},{"v":7200,"d":"7,200.00 €"}]
[]
[null,"IE08.02",null,"UN ALIMENTACIÓN 24 VCC + UPS + BATERIAS"]
[{"$nulls":3},"Diferencial Autorrearmable 230V 40A 30mA REC3C2P-40-30M, Interruptor diferencial autorrearmable con contacto de salida, 2 polos - P26811. P26811"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":110,"d":"110.00 €"},{"v":110,"d":"110.00 €"}]
[]
[null,"IE08.03",null,"UN ALIMENTACIÓN 24 VCC + UPS + BATERIAS"]
[{"$nulls":3},"Automatico II-6A - C iC60N 2P 6A C . A9F79206"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"IE08.04",null,"UN ALIMENTACIÓN 24 VCC + UPS + BATERIAS"]
[{"$nulls":3},"Reles Auxiliares SIRIUS Relés enchufables, relé, 4 CO, 24V DC . LZX:PT570024"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":50,"d":"50.00 €"}]
[]
[null,"IE08.05",null,"UN ALIMENTACIÓN 24 VCC + UPS + BATERIAS"]
[{"$nulls":3},"Zocalos de Rele SIRIUS Relés enchufables, accesorio, zócalo para montaje , 4 CO, sin separación lógica, conexión por tornillo . LZS:PT78740"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00 €"},{"v":10,"d":"10.00 €"}]
[]
[null,"IE08.06",null,"UN ALIMENTACIÓN 24 VCC + UPS + BATERIAS"]
[{"$nulls":3},"\"Conmutador General UPS  RED - KRAUS NAIMER CG4 A712 FS2 + F*BEN02R6\ninc. Rotulo de Formica de 80 x 40 . CG4 A712 FS2 + F*BEN02R6\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":80,"d":"80.00 €"},{"v":80,"d":"80.00 €"}]
[]
[null,"IE08.07",null,"UN ALIMENTACIÓN 24 VCC + UPS + BATERIAS"]
[{"$nulls":3},"Automático I - 2 A - Curva C iC60H 1P  2A  C . A9F84102"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00 €"},{"v":30,"d":"30.00 €"}]
[]
[null,"IE08.08",null,"UN ALIMENTACIÓN 24 VCC + UPS + BATERIAS"]
[{"$nulls":3},"Automático I - 6 A - Curva C iC60H 1P  6A  C . A9F89106"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"IE08.09",null,"UN ALIMENTACIÓN 24 VCC + UPS + BATERIAS"]
[{"$nulls":3},"Automático I - 2 A - Curva C iC60H 1P  2A  C . A9F84102"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00 €"},{"v":30,"d":"30.00 €"}]
[]
[null,"IE08.10",null,"UN ALIMENTACIÓN 24 VCC + UPS + BATERIAS"]
[{"$nulls":3},"Contactos Auxiliares iOF contacto auxiliar . A9A26924"]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":25,"d":"25.00 €"},{"v":150,"d":"150.00 €"}]
[]
[null,"IE09.01",null,"UN INTRUSISMO"]
[{"$nulls":3},"Cabeza para Selector INTRUSOS CABEZA SEL.LUM.NARANJA 2 POS.FIJAS"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":20,"d":"20.00 €"}]
[]
[null,"IE09.02",null,"UN INTRUSISMO"]
[{"$nulls":3},"Cuerpo para Selector INTRUSOS CUERPO PULS LUM LED 24VCA/CC 2NA AMAR"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":20,"d":"20.00 €"}]
[]
[null,"IE09.03",null,"UN INTRUSISMO"]
[{"$nulls":3},"Reles Auxiliares SIRIUS Relés enchufables, relé, 4 CO, 24V DC"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":100,"d":"100.00 €"}]
[]
[null,"IE09.04",null,"UN INTRUSISMO"]
[{"$nulls":3},"Zocalos de Rele SIRIUS Relés enchufables, accesorio, zócalo para montaje, 4 CO, sin separación lógica, conexión por tornillo"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00 €"},{"v":20,"d":"20.00 €"}]
[]
[null,"IE10.01",null,"UN REARME DEFECTOS"]
[{"$nulls":3},"Cuerpo para Pulsador Luminoso Led naranja CUERPO PULS LUM LED 24VCA/CC 1NA AMAR . ZB4BW0B51"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":20,"d":"20.00 €"}]
[]
[null,"IE10.02",null,"UN REARME DEFECTOS"]
[{"$nulls":3},"Cabeza para Pulsador Luminoso Led naranja CABEZA PULS LUM RAS LED AMAR . ZB4BW353"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":20,"d":"20.00 €"}]
[]
[null,"IE10.03",null,"UN REARME DEFECTOS"]
[{"$nulls":3},"Camara de 1 contacto abierto ELEMENTO DE CONTACTO - NA . ZBE101"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00 €"},{"v":10,"d":"10.00 €"}]
[]
[null,"IE10.04",null,"UN REARME DEFECTOS"]
[{"$nulls":3},"Rele 3NA+1NC CONT. AUXILIAR K 3NA + 1NC 24 VCC . CA3KN31BD"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":62,"d":"62.00 €"},{"v":62,"d":"62.00 €"}]
[]
[null,"IE10.05",null,"UN REARME DEFECTOS"]
[{"$nulls":3},"Camara auxiliar de 4 NA CONTACTO AUX. INST. 4\"NA\" . LA1KN40"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":50,"d":"50.00 €"}]
[]
[null,"IE10.06",null,"UN REARME DEFECTOS"]
[{"$nulls":3},"Rele 3NA+1NC CONT. AUXILIAR K 3NA + 1NC 24 VCC . CA3KN31BD"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":62,"d":"62.00 €"},{"v":62,"d":"62.00 €"}]
[]
[null,"IE10.07",null,"UN REARME DEFECTOS"]
[{"$nulls":3},"Camara auxiliar de 4 NA CONTACTO AUX. INST. 4\"NA\" . LA1KN40"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":50,"d":"50.00 €"}]
[]
[null,"IE11.01",null,"UN CONTROL FUNCIONAMIENTO PLC-BOYAS"]
[{"$nulls":3},"Cabeza selectora 2 posiciones CABEZA SEL.2 POS.MANETA CORTA . ZB4BD2"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":20,"d":"20.00 €"}]
[]
[null,"IE11.02",null,"UN CONTROL FUNCIONAMIENTO PLC-BOYAS"]
[{"$nulls":3},"Selector PLC - BOYAS CUERPO COMPLETO 1NA+1NC . ZB4BZ105"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":20,"d":"20.00 €"}]
[]
[null,"IE11.03",null,"UN CONTROL FUNCIONAMIENTO PLC-BOYAS"]
[{"$nulls":3},"Camara de 1 contacto abierto ELEMENTO DE CONTACTO - NA . ZBE101"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00 €"},{"v":20,"d":"20.00 €"}]
[]
[null,"IE12.01",null,"UN RELÉ DE FUNCIONAMIENTO CON PLC"]
[{"$nulls":3},"Rele 2NA+2NC CONT. AUXILIAR K 2NA + 2NC 24 VCC . CA3KN22BD"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":62,"d":"62.00 €"},{"v":124,"d":"124.00 €"}]
[]
[null,"IE12.02",null,"UN RELÉ DE FUNCIONAMIENTO CON PLC"]
[{"$nulls":3},"Camara auxiliar de 2 NC CONTACTO AUX. INST. 4  C . LA1KN04"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":40,"d":"40.00 €"}]
[]
[null,"IE13.01",null,"UN BOMBAS DE SERVICIO AGUA BRUTA 4 kW"]
[{"$nulls":3},"Disyuntor Magnetotermico DISY.-MOTOR REG. 4-6,3A . GV2P10"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":120,"d":"120.00 €"},{"v":240,"d":"240.00 €"}]
[]
[null,"IE13.02",null,"UN BOMBAS DE SERVICIO AGUA BRUTA 4 kW"]
[{"$nulls":3},"Camara de Contactos Auxiliares CONT AUX FRONT  NA/NC . GVAE11"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00 €"},{"v":20,"d":"20.00 €"}]
[]
[null,"IE13.03",null,"UN BOMBAS DE SERVICIO AGUA BRUTA 4 kW"]
[{"$nulls":3},"Contactor CONT 9A 1NA/1NC 24V CC-AR-ANTIP . LC1D09BD"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":120,"d":"120.00 €"}]
[]
[null,"IE13.04",null,"UN BOMBAS DE SERVICIO AGUA BRUTA 4 kW"]
[{"$nulls":3},"Camara de Contactos Auxiliares BLOQUE CONT AUX 2NA FRONT . LADN20"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":30,"d":"30.00 €"}]
[]
[null,"IE13.05",null,"UN BOMBAS DE SERVICIO AGUA BRUTA 4 kW"]
[{"$nulls":3},"Selector de 2 Posiciones CUERPO COMPLETO 1NA+1NC . ZB4BZ105"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":20,"d":"20.00 €"}]
[]
[null,"IE13.06",null,"UN BOMBAS DE SERVICIO AGUA BRUTA 4 kW"]
[{"$nulls":3},"Cabeza selectora 2 posiciones CABEZA SEL.2 POS.MANETA CORTA . ZB4BD2"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":20,"d":"20.00 €"}]
[]
[null,"IE13.07",null,"UN BOMBAS DE SERVICIO AGUA BRUTA 4 kW"]
[{"$nulls":3},"Camara de 1 contacto abierto ELEMENTO DE CONTACTO - NA . ZBE101"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00 €"},{"v":10,"d":"10.00 €"}]
[]
[null,"IE13.08",null,"UN BOMBAS DE SERVICIO AGUA BRUTA 4 kW"]
[{"$nulls":3},"Camara de 1 contacto cerrado ELEMENTO DE CONTACTO NC . ZBE102"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00 €"},{"v":10,"d":"10.00 €"}]
[]
[null,"IE13.09",null,"UN BOMBAS DE SERVICIO AGUA BRUTA 4 kW"]
[{"$nulls":3},"Selector de 2 Posiciones CUERPO COMPLETO 1NA+1NC . ZB4BZ105"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":20,"d":"20.00 €"}]
[]
[null,"IE13.10",null,"UN BOMBAS DE SERVICIO AGUA BRUTA 4 kW"]
[{"$nulls":3},"Cabeza selectora 2 posiciones CABEZA SEL.2 POS.MANETA CORTA . ZB4BD2"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":40,"d":"40.00 €"}]
[]
[null,"IE13.11",null,"UN BOMBAS DE SERVICIO AGUA BRUTA 4 kW"]
[{"$nulls":3},"Camara de 1 contacto abierto ELEMENTO DE CONTACTO - NA . ZBE101"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00 €"},{"v":20,"d":"20.00 €"}]
[]
[null,"IE13.12",null,"UN BOMBAS DE SERVICIO AGUA BRUTA 4 kW"]
[{"$nulls":3},"Camara de 1 contacto cerrado ELEMENTO DE CONTACTO - NC . ZBE101"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00 €"},{"v":20,"d":"20.00 €"}]
[]
[null,"IE13.13",null,"UN BOMBAS DE SERVICIO AGUA BRUTA 4 kW"]
[{"$nulls":3},"Reles Auxiliares SIRIUS Relés enchufables, relé, 4 CO, 24V DC . LZX:PT570024"]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":200,"d":"200.00 €"}]
[]
[null,"IE13.14",null,"UN BOMBAS DE SERVICIO AGUA BRUTA 4 kW"]
[{"$nulls":3},"Zocalos de Rele SIRIUS Relés enchufables, accesorio, zócalo para montaje, 4 CO sin separación lógica, conexión por tornillo . LZS:PT78740"]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":10,"d":"10.00 €"},{"v":40,"d":"40.00 €"}]
[]
[null,"IE14.01",null,"UN BOMBAS DE LAVADO DE FILTRO 8 kW"]
[{"$nulls":3},"Cuerpo para Selector de 3 Posiciones CUERPO COMPLETO 2NA . ZB4BZ103"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":20,"d":"20.00 €"}]
[]
[null,"IE14.02",null,"UN BOMBAS DE LAVADO DE FILTRO 8 kW"]
[{"$nulls":3},"Cabeza para Selector  de 3 Posiciones CABEZA SEL.3 POS.MANETA CORTA . ZB4BD3"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":20,"d":"20.00 €"}]
[]
[null,"IE14.03",null,"UN BOMBAS DE LAVADO DE FILTRO 8 kW"]
[{"$nulls":3},"Camara Auxiliar NC BLOQUE DE CONTACTO DOBLE 2 NA . ZBE203"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00 €"},{"v":10,"d":"10.00 €"}]
[]
[null,"IE14.04",null,"UN BOMBAS DE LAVADO DE FILTRO 8 kW"]
[{"$nulls":3},"Conmutador de Levas de 8 Posiciones + \"0\" - KRAUS NAIMER CG4 A246 FS2 . CG4 A246 FS2"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00 €"},{"v":30,"d":"30.00 €"}]
[]
[null,"IE14.05",null,"UN BOMBAS DE LAVADO DE FILTRO 8 kW"]
[{"$nulls":3},"Reles Auxiliares SIRIUS Relés enchufables, relé, 4 CO, 24V DC . LZX:PT570024"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":100,"d":"100.00 €"}]
[]
[null,"IE14.06",null,"UN BOMBAS DE LAVADO DE FILTRO 8 kW"]
[{"$nulls":3},"Zocalos de Rele SIRIUS Relés enchufables, accesorio, zócalo para montaje, 4 CO, sin separación lógica, conexión por tornillo . LZS:PT78740"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00 €"},{"v":20,"d":"20.00 €"}]
[]
[null,"IE14.07",null,"UN BOMBAS DE LAVADO DE FILTRO 8 kW"]
[{"$nulls":3},"Reles Auxiliares SIRIUS Relés enchufables, relé, 4 CO, 24V DC . LZX:PT570024"]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":300,"d":"300.00 €"}]
[]
[null,"IE14.08",null,"UN BOMBAS DE LAVADO DE FILTRO 8 kW"]
[{"$nulls":3},"Zocalos de Rele SIRIUS Relés enchufables, accesorio, zócalo para montaje, 4 CO, sin separación lógica, conexión por tornillo . LZS:PT78740"]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":10,"d":"10.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"IE14.09",null,"UN BOMBAS DE LAVADO DE FILTRO 8 kW"]
[{"$nulls":3},"Reles Auxiliares SIRIUS Relés enchufables, relé, 4 CO, 24V DC . LZX:PT570024"]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":300,"d":"300.00 €"}]
[]
[null,"IE14.10",null,"UN BOMBAS DE LAVADO DE FILTRO 8 kW"]
[{"$nulls":3},"Zocalos de Rele SIRIUS Relés enchufables, accesorio, zócalo para montaje, 4 CO, sin separación lógica, conexión por tornillo . LZS:PT78740"]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":10,"d":"10.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"IE15.01",null,"UN CONTROL AUTO-0-MANUAL FILTRO Y CONMUTADOR DE LEVAS PARA FASES DE FILTRACIÓN"]
[{"$nulls":3},"Cuerpo para Selector de 3 Posiciones CUERPO COMPLETO 2NA . ZB4BZ103"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00 €"},{"v":30,"d":"30.00 €"}]
[]
[null,"IE15.02",null,"UN CONTROL AUTO-0-MANUAL FILTRO Y CONMUTADOR DE LEVAS PARA FASES DE FILTRACIÓN"]
[{"$nulls":3},"Cabeza para Selector  de 3 Posiciones CABEZA SEL.3 POS.MANETA CORTA . ZB4BD3"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00 €"},{"v":30,"d":"30.00 €"}]
[]
[null,"IE15.03",null,"UN CONTROL AUTO-0-MANUAL FILTRO Y CONMUTADOR DE LEVAS PARA FASES DE FILTRACIÓN"]
[{"$nulls":3},"Camara Auxiliar NC BLOQUE DE CONTACTO DOBLE 2 NA . ZBE203"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00 €"},{"v":10,"d":"10.00 €"}]
[]
[null,"IE15.04",null,"UN CONTROL AUTO-0-MANUAL FILTRO Y CONMUTADOR DE LEVAS PARA FASES DE FILTRACIÓN"]
[{"$nulls":3},"Conmutador de Levas de 8 Posiciones + \"0\" - KRAUS NAIMER CG4 A246 FS2 . CG4 A246 FS2"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00 €"},{"v":30,"d":"30.00 €"}]
[]
[null,"IE15.05",null,"UN CONTROL AUTO-0-MANUAL FILTRO Y CONMUTADOR DE LEVAS PARA FASES DE FILTRACIÓN"]
[{"$nulls":3},"Reles Auxiliares SIRIUS Relés enchufables, relé, 4 CO, 24V DC . LZX:PT570024"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":100,"d":"100.00 €"}]
[]
[null,"IE15.06",null,"UN CONTROL AUTO-0-MANUAL FILTRO Y CONMUTADOR DE LEVAS PARA FASES DE FILTRACIÓN"]
[{"$nulls":3},"Zocalos de Rele SIRIUS Relés enchufables, accesorio, zócalo para montaje, 4 CO, sin separación lógica, conexión por tornillo . LZS:PT78740"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00 €"},{"v":20,"d":"20.00 €"}]
[]
[null,"IE15.07",null,"UN CONTROL AUTO-0-MANUAL FILTRO Y CONMUTADOR DE LEVAS PARA FASES DE FILTRACIÓN"]
[{"$nulls":3},"Reles Auxiliares SIRIUS Relés enchufables, relé, 4 CO, 24V DC . LZX:PT570024"]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":300,"d":"300.00 €"}]
[]
[null,"IE15.08",null,"UN CONTROL AUTO-0-MANUAL FILTRO Y CONMUTADOR DE LEVAS PARA FASES DE FILTRACIÓN"]
[{"$nulls":3},"Zocalos de Rele SIRIUS Relés enchufables, accesorio, zócalo para montaje, 4 CO, sin separación lógica, conexión por tornillo . LZS:PT78740"]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":10,"d":"10.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"IE15.09",null,"UN CONTROL AUTO-0-MANUAL FILTRO Y CONMUTADOR DE LEVAS PARA FASES DE FILTRACIÓN"]
[{"$nulls":3},"Reles Auxiliares SIRIUS Relés enchufables, relé, 4 CO, 24V DC . LZX:PT570024"]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":300,"d":"300.00 €"}]
[]
[null,"IE15.10",null,"UN CONTROL AUTO-0-MANUAL FILTRO Y CONMUTADOR DE LEVAS PARA FASES DE FILTRACIÓN"]
[{"$nulls":3},"Zocalos de Rele SIRIUS Relés enchufables, accesorio, zócalo para montaje, 4 CO, sin separación lógica, conexión por tornillo . LZS:PT78740"]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":10,"d":"10.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"IE16.01",null,"UN CONTROL DE BOYAS"]
[{"$nulls":3},"Reles Auxiliares SIRIUS Relés enchufables, relé, 4 CO, 24V DC . LZX:PT570024"]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":200,"d":"200.00 €"}]
[]
[null,"IE16.02",null,"UN CONTROL DE BOYAS"]
[{"$nulls":3},"Zocalos de Rele SIRIUS Relés enchufables, accesorio, zócalo para montaje, 4CO, sin separación lógica, conexión por tornillo . LZS:PT78740"]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":10,"d":"10.00 €"},{"v":40,"d":"40.00 €"}]
[]
[null,"IE17.01",null,"UN ALIMENTACIÓN A COMPRESOR"]
[{"$nulls":3},"Automático II - 10 A - Curva C iC60N 2P 10A  C . A9F79210"]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":200,"d":"200.00 €"}]
[]
[null,"IE17.02",null,"UN ALIMENTACIÓN A COMPRESOR"]
[{"$nulls":3},"Cámara auxiliar iOF contacto auxiliar . A9A26924"]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":10,"d":"10.00 €"},{"v":40,"d":"40.00 €"}]
[]
[null,"IE17.03",null,"UN ALIMENTACIÓN A COMPRESOR"]
[{"$nulls":3},"Reles Auxiliares SIRIUS Relés enchufables, relé, 4 CO, 24V DC . LZX:PT570024"]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":200,"d":"200.00 €"}]
[]
[null,"IE17.04",null,"UN ALIMENTACIÓN A COMPRESOR"]
[{"$nulls":3},"Zocalos de Rele SIRIUS Relés enchufables, accesorio, zócalo para montaje, 4 CO, sin separación lógica, conexión por tornillo . LZS:PT78740"]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":10,"d":"10.00 €"},{"v":40,"d":"40.00 €"}]
[]
[null,"IE18.01",null,"UN ALIMENTACIÓN A BOMBAS DOSIFICADORAS REACTIVOS"]
[{"$nulls":3},"Diferencial Autorrearmable 230V 40A 30m REC3C2P-40-300T, Interruptor diferencial autorrearmable con contacto de salida, 2 polos - P26721.  . P26721"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":98,"d":"98.00 €"},{"v":98,"d":"98.00 €"}]
[]
[null,"IE18.02",null,"UN ALIMENTACIÓN A BOMBAS DOSIFICADORAS REACTIVOS"]
[{"$nulls":3},"Automatico II 6A iC60N 2P 10A  C . A9F79210"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"IE18.03",null,"UN ALIMENTACIÓN A BOMBAS DOSIFICADORAS REACTIVOS"]
[{"$nulls":3},"Reles Auxiliares SIRIUS Relés enchufables, relé, 4 CO, 24V DC . LZX:PT570024"]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":300,"d":"300.00 €"}]
[]
[null,"IE18.04",null,"UN ALIMENTACIÓN A BOMBAS DOSIFICADORAS REACTIVOS"]
[{"$nulls":3},"Zocalos de Rele SIRIUS Relés enchufables, accesorio, zócalo para montaje, 4 CO, sin separación lógica, conexión por tornillo . LZS:PT78740"]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":10,"d":"10.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"IE18.05",null,"UN ALIMENTACIÓN A BOMBAS DOSIFICADORAS REACTIVOS"]
[{"$nulls":3},"Reles Auxiliares SIRIUS Relés enchufables, relé, 4 CO, 24V DC . LZX:PT570024"]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":200,"d":"200.00 €"}]
[]
[null,"IE18.06",null,"UN ALIMENTACIÓN A BOMBAS DOSIFICADORAS REACTIVOS"]
[{"$nulls":3},"Zocalos de Rele SIRIUS Relés enchufables, accesorio, zócalo para montaje, 4CO, sin separación lógica, conexión por tornillo . LZS:PT78740"]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":10,"d":"10.00 €"},{"v":40,"d":"40.00 €"}]
[]
[null,"IE19.01",null,"UN CONTROL DE SEÑALES ANALÓGICAS"]
[{"$nulls":3},"Protector contra Sobretensiones de señales Analogicas . AT30I"]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":140,"d":"140.00 €"},{"v":420,"d":"420.00 €"}]
[]
[null,"IE19.02",null,"UN CONTROL DE SEÑALES ANALÓGICAS"]
[{"$nulls":3},"Display para Señales de NIVEL . NANO-P6"]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":150,"d":"150.00 €"}]
[]
[null,"IE19.03",null,"UN CONTROL DE SEÑALES ANALÓGICAS"]
[{"$nulls":3},"Reles Auxiliares SIRIUS Relés enchufables, relé, 4 CO, 24V DC . LZX:PT570024"]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":400,"d":"400.00 €"}]
[]
[null,"IE19.04",null,"UN CONTROL DE SEÑALES ANALÓGICAS"]
[{"$nulls":3},"Zocalos de Rele SIRIUS Relés enchufables, accesorio, zócalo para montaje, 4 CO, sin separación lógica, conexión por tornillo . LZS:PT78740"]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":10,"d":"10.00 €"},{"v":80,"d":"80.00 €"}]
[]
[null,"IE20.01",null,"UN AUTÓMATA PROGRAMABLE S7-1200"]
[{"$nulls":3},"Fuente de Alimentación de 24VCC-10A SITOP PSU620024V/10A, fuente de alimentación estabilizada, entrada:AC120-230V(DC120-240V), salida:DC24V/10 A, con interfaz de diagnóstico . 6EP3334-7SB00-3AX0"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":331,"d":"331.00 €"},{"v":331,"d":"331.00 €"}]
[]
[null,"IE20.02",null,"UN AUTÓMATA PROGRAMABLE S7-1200"]
[{"$nulls":3},"SIMATIC NET, CM1243-5 módulo de comunicaciones para conectar un SIMATIC S71200 a PROFIBUS como maestro DP . 6GK7243-5DX30-0XE0"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":650,"d":"650.00 €"},{"v":650,"d":"650.00 €"}]
[]
[null,"IE20.03",null,"UN AUTÓMATA PROGRAMABLE S7-1200"]
[{"$nulls":3},"SIMATIC HMI KTP900 Basic Panel, mando por Teclas/Táctil, pantalla  TFT 9\", 65536 colores, interfaz Profinet, configurable con WinCC Basic V13/ STEP7 Basic V13, contiene  SW Open Source que se cede gratuitamente Ver en EL CD adjunto. 6AV2123-2JB03-0AX0"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1140.47,"d":"1,140.47 €"},{"v":1140.47,"d":"1,140.47 €"}]
[]
[null,"IE20.04",null,"UN AUTÓMATA PROGRAMABLE S7-1200"]
[{"$nulls":3},"\"CPU1214C, CPU compacta, DC/DC/DC SIMATICS7-1200, CPU1214C, CPU compacta, DC/DC/DC. \nE/S integradas: 14ED 24VDC; 10SD 24VDC; 2AI0 10V DC, Alimentación: DC 20,4 - 28,8 V DC, Memoria de programa/datos 75 KB . 6ES7214-1AG40-0XB0\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":550,"d":"550.00 €"},{"v":550,"d":"550.00 €"}]
[]
[null,"IE20.05",null,"UN AUTÓMATA PROGRAMABLE S7-1200"]
[{"$nulls":3},"\"Módulo de 8 entradas analógicas 4-20mA SIMATIC S7-1200. \nMódulo de entradas analógicas, SM1231, 8AI, +/-10V, +/-5V, +/-2,5V, 0-20mA/4-20mA, 12bits+signo (13 bits ADC) . 6ES7231-4HF32-0XB0\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":400,"d":"400.00 €"},{"v":400,"d":"400.00 €"}]
[]
[null,"IE20.06",null,"UN AUTÓMATA PROGRAMABLE S7-1200"]
[{"$nulls":3},"\"Módulo de 16 entradas digitales 24VDC, SIMATICS7-1200. \nMódulo de entradas digitales, SM 1221, 16 entradas digitales, 24VDC . 6ES7221-1BH32-0XB0\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":300,"d":"300.00 €"},{"v":300,"d":"300.00 €"}]
[]
[null,"IE20.07",null,"UN AUTÓMATA PROGRAMABLE S7-1200"]
[{"$nulls":3},"SIMATIC NET, CP1243-8 IRC procesador de comunicaciones para conectar un SIMATIC S7-1200 a un sistema de Telecontrol Profesional; para SINAUT ST7; tipo de estación:RTU (soloremota) . 6GK7243-8RX30-0XE0"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":680,"d":"680.00 €"},{"v":680,"d":"680.00 €"}]
[]
[null,"IE20.08",null,"UN AUTÓMATA PROGRAMABLE S7-1200"]
[{"$nulls":3},"Router Scalance M874 SCALANCE M, Router UMTS SCALANCE M874-3GROUTER; comunicación IP inalámbrica de PLCs basados en Ethernet vía redes móviles UMTS. Seguridad basada en VPN, FIREWALL, funcionalidad NAT1:1 SWITCH de 2 puertos. . 6GK5874-3AA00-2AA2"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1233,"d":"1,233.00 €"},{"v":1233,"d":"1,233.00 €"}]
[]
[null,"IE20.09",null,"UN AUTÓMATA PROGRAMABLE S7-1200"]
[{"$nulls":3},"Antena de telefonía móvil ANT794-4MR para 2G/3G/4G UE, redes GSM/UMTS/ LTE EU, antena de varilla; omnidireccional; resistente a la intemperie para interiores y exteriores; 5m cable de conexión unido de forma fija a la antena; conector SMA; incl. escuadra de fijación, tornillos, taco. 6NH9860-1AA00"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":129,"d":"129.00 €"},{"v":129,"d":"129.00 €"}]
[]
[null,"IE20.10",null,"UN AUTÓMATA PROGRAMABLE S7-1200"]
[{"$nulls":3},"Soporte para montaje de Antena . "]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":50,"d":"50.00 €"}]
[]
[null,"IE21.01",null,"M MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR"]
[{"$nulls":3},"Líneas de alimentación RZ1-K 4x6mm2 (ml)"]
[{"$nulls":9},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":9,"d":"9.00 €"},{"v":450,"d":"450.00 €"}]
[]
[null,"IE21.02",null,"M MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR"]
[{"$nulls":3},"Líneas de alimentación RZ1-K 4x2,5mm2 (ml)"]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":320,"d":"320.00 €"}]
[]
[null,"IE21.03",null,"M MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR"]
[{"$nulls":3},"Líneas de alimentación RC4Z1 3x0,5mm2 (ml)"]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":6,"d":"6.00 €"},{"v":240,"d":"240.00 €"}]
[]
[null,"IE21.04",null,"M MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR"]
[{"$nulls":3},"Líneas de alimentación RZ1-K 3x1,5mm2 (ml)"]
[{"$nulls":9},{"v":110,"d":"110.00"},{"v":6,"d":"6.00 €"},{"v":660,"d":"660.00 €"}]
[]
[null,"IE21.05",null,"M MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR"]
[{"$nulls":3},"Bandeja blanca UNEX PVC 66 perforada PVC-M1 U23X 60x200 blanca, inc soportes horizontales, verticales, unión entre tramos, cubierta, curvas 90º, tapa curva, final, tornillería INOX"]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":30,"d":"30.00 €"},{"v":1800,"d":"1,800.00 €"}]
[]
[null,"IE21.06",null,"M MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR"]
[{"$nulls":3},"Canaleta blanca UNEX 60x60  tornillería INOX, material auxiliar, inc soportes horizontales, verticales, unión entre tramos, cubierta, curvas 90º, tapa curva, final, tornillería INOX"]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":300,"d":"300.00 €"}]
[]
[null,"IE21.07",null,"M MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR"]
[{"$nulls":3},"Canaleta blanca UNEX 60x40  tornillería INOX, material auxiliar, inc soportes horizontales, verticales, unión entre tramos, cubierta, curvas 90º, tapa curva, final, tornillería INOX"]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":12,"d":"12.00 €"},{"v":240,"d":"240.00 €"}]
[]
[null,"IE21.08",null,"M MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR"]
[{"$nulls":3},"Suministro y tendido de Tubo PVC M20 (ml)"]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":160,"d":"160.00 €"}]
[]
[null,"IE21.09",null,"UN MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR"]
[{"$nulls":3},"Perfileria INOX, Piezas de Montaje, hilos, terminales"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"IE21.10",null,"UN MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR"]
[{"$nulls":3},"Mano de Obra de retirada armario antiguo, gestión residuos"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3500,"d":"3,500.00 €"},{"v":3500,"d":"3,500.00 €"}]
[]
[null,"IE21.11",null,"UN MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR"]
[{"$nulls":3},"Mano de Obra de Transporte, Montaje e instalación de Armario Electrico."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[null,"IE21.12",null,"UN MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR"]
[{"$nulls":3},"\"Mano de Obra para sustitucion de Armario actual por nuevo Armario.\nInstalación eléctrica y comunicaciones completa, equipos probados, testeados, en perfectas condiciones de funcionamiento\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3500,"d":"3,500.00 €"},{"v":3500,"d":"3,500.00 €"}]
[]
[null,"IE22.01",null,"UN INGENIERÍA"]
[{"$nulls":3},"Realizacion de Esquemas Electricos en Eplan P8"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1150,"d":"1,150.00 €"},{"v":1150,"d":"1,150.00 €"}]
[]
[null,"IE22.02",null,"UN INGENIERÍA"]
[{"$nulls":3},"Programación y Puesta en Marcha de PLC en Remoto, es decir con Consignado Remoto desde Scada de IBIUR o Scada de GUK en DONOSTIA."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1450,"d":"1,450.00 €"},{"v":1450,"d":"1,450.00 €"}]
[]
[null,"IE22.03",null,"UN INGENIERÍA"]
[{"$nulls":3},"Programación y Puesta en Marcha del PLC Concentrador en IBIUR."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1450,"d":"1,450.00 €"},{"v":1450,"d":"1,450.00 €"}]
[]
[null,"IE22.04",null,"UN INGENIERÍA"]
[{"$nulls":3},"\"Programación y Puesta en Marcha del SCADA en IBIUR. Para integrar en él, las Pantallas correspondientes a esta Estacion Remota, generando Pantallas de:\n- Sinoptico de Remota (HMI).\n- Consignado del funcionamiento remoto (almacenamiento de consignado en PLC para funcionamiento en caso de fallo de comunicaciones)\n- Historicos de variables.\n- Alarmas.\n- Informes diarios, semanales, mensuales de Explotación\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1650,"d":"1,650.00 €"},{"v":1650,"d":"1,650.00 €"}]
[]
[null,"IE22.05",null,"UN INGENIERÍA"]
[{"$nulls":3},"Programación y Puesta en Marcha del SCADA en Pantallas desarrolladas para el SCADA de IBIUR/DONOSTIA"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1650,"d":"1,650.00 €"},{"v":1650,"d":"1,650.00 €"}]
[]
[null,"INOX150",null,"UN CALDERERIA INOX150"]
[{"$nulls":3},"Unidad de calderería AISI 304-l, que incluye la fabricación, soldadura y montaje de tuberías DN-150 de 2 mm de espesor, que incluye tubos, bridas planas macizas, codos, tes y reducciones,y parte proporcional de tornillería AISI 304-L. Longitud estimada 24 metros lineales."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7200,"d":"7,200.00 €"},{"v":7200,"d":"7,200.00 €"}]
[]
[null,"INOX65",null,"UN CALDERERIA INOX 65"]
[{"$nulls":3},"Unidad de calderería AISI 304-l, que incluye la fabricación, soldadura y montaje de tuberías DN-65 de 1,5 mm de espesor, que incluye tubos, bridas planas macizas, codos, tes y reducciones,y parte proporcional de tornillería AISI 304-L. Longitud estimada 37 metros lineales."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5500,"d":"5,500.00 €"},{"v":5500,"d":"5,500.00 €"}]
[]
[null,"OC01",null,"UN DESMONTAJE Y DESESCOMBRADO EQUIPO"]
[{"$nulls":3},"\"Desmontaje de la tubería y accesorios de fundición y polietileno de las\nlíneas de salida, y desagüe de la cámara del depósito.\n\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"}]
[]
[null,"OC02",null,"M3 DADOS DE APOYO"]
[{"$nulls":3},"Dados de apoyo de los equipos principales (filtros, UV, bombas)"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":92.1,"d":"92.10 €"},{"v":92.1,"d":"92.10 €"}]
[]
[null,"OC03",null,"UN PASAMUROS"]
[{"$nulls":3},"Pasamuros de las tuberías de la captación, servicio y desagüe"]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":250,"d":"250.00 €"},{"v":750,"d":"750.00 €"}]
[]
[null,"OC04",null,"M2 PINTADO INTERIOR CÁMARA LLAVES Y AMPLIACION"]
[{"$nulls":3},"Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola para pintado del interior de la cámara de llaves y la ampliación del edificio"]
[{"$nulls":9},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":5.2,"d":"5.20 €"},{"v":520,"d":"520.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":132033.91999999998,"d":"132,033.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":142805.22999999998,"d":"142,805.23 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO .................................................................................",{"$nulls":7},{"v":142805.22999999998,"d":"142,805.23 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":23,"n_cols":10,"rows_kept":23,"merged":[[6,2,6,9],[19,5,19,7],[21,4,21,5],[22,5,22,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","PR-2022-016 NNAA IGARAN ALBIZTUR"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":1668.766,"d":"1,668.77 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":178.5,"d":"178.50 €"},{"v":0,"d":"0.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":5964.74,"d":"5,964.74 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":614.81,"d":"614.81 €"},{"v":0,"d":"0.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":1878.745,"d":"1,878.75 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,6,"REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE DEPÓSITOS",{"$nulls":5},{"v":465.75,"d":"465.75 €"},{"v":0,"d":"0.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":132033.92,"d":"132,033.92 €"},{"v":0.92,"d":"92.00%"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA",null,null,{"v":142805.231,"d":"142,805.23 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":29989.1,"d":"29,989.10 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":172794.32951,"d":"172,794.33 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}