{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":296,"n_cols":12,"rows_kept":296,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[17,3,17,7],[18,3,18,8],[21,3,21,7],[22,3,22,8],[25,3,25,7],[26,3,26,8],[29,3,29,7],[30,3,30,8],[33,3,33,7],[34,3,34,8],[37,3,37,8],[40,3,40,7],[41,3,41,8],[44,3,44,7],[45,3,45,8],[48,3,48,7],[49,3,49,8],[52,3,52,7],[53,3,53,8],[56,3,56,7],[57,3,57,8],[60,3,60,7],[61,3,61,8],[64,3,64,8],[67,3,67,7],[68,3,68,8],[71,3,71,7],[72,3,72,8],[75,3,75,7],[76,3,76,8],[79,3,79,7],[80,3,80,8],[83,3,83,8],[86,3,86,7],[87,3,87,8],[90,3,90,7],[91,3,91,8],[94,3,94,7],[95,3,95,8],[98,3,98,8],[101,3,101,7],[102,3,102,8],[105,3,105,7],[106,3,106,8],[109,3,109,7],[110,3,110,8],[113,3,113,7],[114,3,114,8],[117,3,117,7],[118,3,118,8],[121,3,121,7],[122,3,122,8],[125,3,125,7],[126,3,126,8],[129,3,129,7],[130,3,130,8],[133,3,133,8],[136,3,136,7],[137,3,137,8],[140,3,140,7],[141,3,141,8],[144,3,144,7],[145,3,145,8],[148,3,148,7],[149,3,149,8],[152,3,152,7],[153,3,153,8],[156,3,156,7],[157,3,157,8],[160,3,160,7],[161,3,161,8],[164,3,164,8],[167,3,167,7],[168,3,168,8],[171,3,171,7],[172,3,172,8],[175,3,175,7],[176,3,176,8],[179,3,179,7],[180,3,180,8],[183,3,183,7],[184,3,184,8],[187,3,187,8],[190,3,190,7],[191,3,191,8],[194,3,194,7],[195,3,195,8],[198,3,198,7],[199,3,199,8],[202,3,202,7],[203,3,203,8],[206,3,206,7],[207,3,207,8],[210,3,210,7],[211,3,211,8],[214,3,214,7],[215,3,215,8],[218,3,218,8],[221,3,221,7],[222,3,222,8],[225,3,225,8],[228,3,228,7],[229,3,229,8],[232,3,232,8],[234,3,234,8],[238,3,238,7],[239,3,239,8],[242,3,242,8],[246,3,246,7],[247,3,247,8],[250,3,250,8],[254,3,254,7],[255,3,255,8],[258,3,258,7],[259,3,259,8],[262,3,262,8],[266,3,266,7],[267,3,267,8],[270,3,270,7],[271,3,271,8],[274,3,274,7],[275,3,275,8],[278,3,278,7],[279,3,279,8],[282,3,282,8],[286,3,286,7],[287,3,287,8],[290,3,290,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"PR-2025-017. OZONO ERROTABARRI"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"SISTEMA DE OZONIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"OBRA CIVIL"]
[null,"OC0203",null,"UN Cata para limpieza "]
[{"$nulls":3},"Cata para limpieza y localización de conducciones "]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":200,"d":"200.00 €"},{"v":200,"d":"200.00 €"}]
[]
[null,"OC0205",null,"KG Acero corrugado B-500s"]
[{"$nulls":3},"Acero corrugado B-500s"]
[{"$nulls":9},{"v":240,"d":"240.00"},{"v":2.2,"d":"2.20 €"},{"v":528,"d":"528.00 €"}]
[]
[null,"OC0206",null,"M3 Hormigón de limpieza HM-20"]
[{"$nulls":3},"Hormigón de limpieza HM-20, incluso vertido extendido y vibrado, incluso retardo de porte desde inicio de camino"]
[{"$nulls":9},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":145.65,"d":"145.65 €"},{"v":58.26,"d":"58.26 €"}]
[]
[null,"OC0207",null,"M3 Hormigón armado HA-25"]
[{"$nulls":3},"Hormigón armado HA-25, incluso vertido extendido y vibrado, incluso retardo de porte desde inicio de camino"]
[{"$nulls":9},{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":176.8,"d":"176.80 €"},{"v":282.88,"d":"282.88 €"}]
[]
[null,"OC0209",null,"M Zanja para canalización de desagües "]
[{"$nulls":3},"Zanja para canalización de desagües "]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":39.13,"d":"39.13 €"},{"v":469.56,"d":"469.56 €"}]
[]
[null,"OC0211",null,"UN P.A. abono integro para limpieza y remates"]
[{"$nulls":3},"P.A. abono integro para limpieza y remates de albañilería"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":200,"d":"200.00 €"},{"v":200,"d":"200.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL OBRA CIVIL",{"$nulls":7},{"v":1738.6999999999998,"d":"1,738.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EQUIPOS ELECTROMECANICOS"]
[null,"EME020201",null,"UN Ozonizador"]
[{"$nulls":3},"Ozonizador según especificaciones, montado, conexionado y probado, incluso transporte hasta la ETAP"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50383.33,"d":"50,383.33 €"},{"v":50383.33,"d":"50,383.33 €"}]
[]
[null,"EME020202",null,"UN PSA"]
[{"$nulls":3},"PSA para generación de oxígeno in situ, según especificaciones, montado, conexionado y probado, incluso transporte hasta la ETAP"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4500,"d":"4,500.00 €"},{"v":4500,"d":"4,500.00 €"}]
[]
[null,"EME020203",null,"UN Medidor de O3 residual"]
[{"$nulls":3},"Medidor de O3 residual según especificaciones, montado, conexionado y probado, incluso transporte hasta la ETAP"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4806,"d":"4,806.00 €"},{"v":4806,"d":"4,806.00 €"}]
[]
[null,"EME020204",null,"UN Medidor de Ozono en ambiente"]
[{"$nulls":3},"Medidor de Ozono en ambiente según especificaciones, montado, conexionado y probado, incluso transporte hasta la ETAP"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1150,"d":"1,150.00 €"},{"v":1150,"d":"1,150.00 €"}]
[]
[null,"EME020205",null,"UN Destructor de O3 residual "]
[{"$nulls":3},"Destructor de O3 residual según especificaciones, montado, conexionado y probado, incluso transporte hasta la ETAP"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3128.89,"d":"3,128.89 €"},{"v":3128.89,"d":"3,128.89 €"}]
[]
[null,"EME020206",null,"UN Cooler"]
[{"$nulls":3},"Cooler según especificaciones, montado, conexionado y probado, incluso transporte hasta la ETAP"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5555.56,"d":"5,555.56 €"},{"v":5555.56,"d":"5,555.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EQUIPOS ELECTROMECANICOS",{"$nulls":7},{"v":69523.78,"d":"69,523.78 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"DEPOSITOS"]
[null,"DEPOZ020301",null,"UN Depósito de PRFV de 1,2m de diámetro"]
[{"$nulls":3},"Depósito de PRFV de 1,2m de diámetro, según especificaciones, incluso transporte, anclajes y montaje en la ETAP, totalmente rematado y nivelado"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10624,"d":"10,624.00 €"},{"v":10624,"d":"10,624.00 €"}]
[]
[null,"DEPOZ020309",null,"UN Valvula bola DN25"]
[{"$nulls":3},"Valvula bola DN25 para desagüe de depósito, totalmente montado y probado"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":135.56,"d":"135.56 €"},{"v":271.12,"d":"271.12 €"}]
[]
[null,"DEPOZ020309",null,"UN Depósito pequeño para instalación en vaciado de tanque"]
[{"$nulls":3},"Depósito pequeño para instalación en vaciado de tanque totalmente montado y probado"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":200,"d":"200.00 €"},{"v":200,"d":"200.00 €"}]
[]
[null,"DEPOZ020310",null,"M Tubería de p.e. DN50 PN16 para desagüe de depósito"]
[{"$nulls":3},"Tubería de p.e. DN50 PN16 para desagüe de depósito totalmente montado y probado"]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":11.9,"d":"11.90 €"},{"v":142.8,"d":"142.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEPOSITOS",{"$nulls":7},{"v":11237.92,"d":"11,237.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RED DE OZONO"]
[null,"ROZ020401",null,"UN Tubería en AISI-316 DN12"]
[{"$nulls":3},"Tubería en AISI-316 DN12 sin soldaduras, limpio y desengrasado, apto para ozonización, incluso ejecución de lira, soportes y anclajes, desde ozonizador hasta depósito, a través de la pared de la ETAP, incluso pasamuros, totalmente montado"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4350,"d":"4,350.00 €"},{"v":4350,"d":"4,350.00 €"}]
[]
[null,"ROZ020402",null,"UN Válvula de retención"]
[{"$nulls":3},"Válvula de retención según especificaciones, montado, conexionado y probado, incluso transporte hasta la ETAP"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":140,"d":"140.00 €"},{"v":140,"d":"140.00 €"}]
[]
[null,"ROZ020403",null,"UN Válvula de bola AISI-316"]
[{"$nulls":3},"Válvula de bola AISI-316 según especificaciones, montado, conexionado y probado, incluso transporte hasta la ETAP"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":140,"d":"140.00 €"},{"v":140,"d":"140.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RED DE OZONO",{"$nulls":7},{"v":4630,"d":"4,630.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONEXION CON INSTALACION EXISTENTE"]
[null,"TUB020501",null,"UN Desmontaje pieza -codo existente"]
[{"$nulls":3},"Desmontaje pieza -codo existente"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":445,"d":"445.00 €"},{"v":445,"d":"445.00 €"}]
[]
[null,"TUB020501",null,"M Tubería en acero inoxidable AISI 316 DN250 PN16 para conexión ozonizador con depósito de ozonización"]
[{"$nulls":3},"Tubería en acero inoxidable AISI 316 DN250 PN16 para conexión ozonizador con depósito de ozonización , con bridas macizas en inox, codos, tes, incluso uniones, tornillería y juntas. Totalmente instalado, probado y puesto en servicio"]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":398.11,"d":"398.11 €"},{"v":3981.1,"d":"3,981.10 €"}]
[]
[null,"TUB020502",null,"M Tubería en acero inoxidable AISI 316 DN250 PN16 para conexión depósito de ozonización con sistema actual"]
[{"$nulls":3},"Tubería en acero inoxidable AISI 316 DN250 PN16 para conexión depósito de ozonización con sistema actual , con bridas macizas en inox, codos, tes, incluso uniones, tornillería y juntas. Totalmente instalado, probado y puesto en servicio"]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":398.11,"d":"398.11 €"},{"v":3981.1,"d":"3,981.10 €"}]
[]
[null,"TUB020503",null,"M Tubería en acero inoxidable AISI 316 DN250 PN16 para by pass ozonización"]
[{"$nulls":3},"Tubería en acero inoxidable AISI 316 DN250 PN16 para by pass ozonización , con bridas macizas en inox, codos, tes, incluso uniones, tornillería y juntas. Totalmente instalado, probado y puesto en servicio"]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":398.11,"d":"398.11 €"},{"v":1194.33,"d":"1,194.33 €"}]
[]
[null,"TUB020504",null,"UN Soportación de tubería DN250 en acero inoxidable AISI 316"]
[{"$nulls":3},"Soportación de tubería DN250 en acero inoxidable AISI 316 abarcones y anclajes a suelo Totalmente instalado, probado y puesto en servicio."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1100,"d":"1,100.00 €"},{"v":1100,"d":"1,100.00 €"}]
[]
[null,"VAL020505",null,"UN Carrete de desmontaje cuerpo AISI316, con bridas acero al carbono DN250, PN6 "]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje cuerpo AISI316, con bridas acero al carbono DN250, PN6  incluso juntas y tornillería, totalmente montado y probado"]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":870,"d":"870.00 €"},{"v":4350,"d":"4,350.00 €"}]
[]
[null,"VAL020506",null,"UN Valvula de mariposa en fundición DN250 embridada, PN16 "]
[{"$nulls":3},"Valvula de mariposa en fundición DN250 embridada, PN16  incluso juntas y tornillería, totalmente montado y probado"]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":3150,"d":"3,150.00 €"},{"v":9450,"d":"9,450.00 €"}]
[]
[null,"VAL020507",null,"UN Valvula de retención fundición DN250, PN16"]
[{"$nulls":3},"Valvula de retención fundición DN250, PN16 incluso juntas y tornillería, totalmente montado y probado"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1200,"d":"1,200.00 €"},{"v":2400,"d":"2,400.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONEXION CON INSTALACION EXISTENTE",{"$nulls":7},{"v":26901.53,"d":"26,901.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RED DE AUXILIARES"]
[null,"TUB0206401",null,"M Tuberia PVC, PN6 DN50 para agua de refrigeración a ozonizador"]
[{"$nulls":3},"Tuberia PVC, PN6 DN50 para agua de refrigeración a ozonizador.Uso alimentario por conexión con junta elastica.Incluso parte proporcional de accesorios y soportes.  Totalmente instalado, probado y puesto en servicio."]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":65.52,"d":"65.52 €"},{"v":2620.8,"d":"2,620.80 €"}]
[]
[null,"FIL0206401",null,"UN Filtro para retención DN 80 para linea de agua"]
[{"$nulls":3},"Filtro para retención DN 80 para linea de agua"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":310.7,"d":"310.70 €"},{"v":310.7,"d":"310.70 €"}]
[]
[null,"TUB0206402",null,"M Tuberia AISI-316, PN6 DN80 para arrastre de ozono"]
[{"$nulls":3},"Tuberia AISI-316, PN6 DN80 para arrastre de ozono.Incluso parte proporcional de accesorios.  Totalmente instalado, probado y puesto en servicio."]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":154.98,"d":"154.98 €"},{"v":774.9,"d":"774.90 €"}]
[]
[null,"PRE0206403",null,"UN Sensor de presión"]
[{"$nulls":3},"Sensor de presión"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":800,"d":"800.00 €"},{"v":800,"d":"800.00 €"}]
[]
[null,"VAL0206406",null,"UN Valvula bola DN 50 "]
[{"$nulls":3},"Valvula bola DN 50  incluso juntas y tornillería, totalmente montado y probado"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":120,"d":"120.00 €"},{"v":120,"d":"120.00 €"}]
[]
[null,"VAL0206407",null,"UN Valvula de retención DN 50"]
[{"$nulls":3},"Valvula de retención DN 50 incluso juntas y tornillería, totalmente montado y probado"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":120,"d":"120.00 €"},{"v":120,"d":"120.00 €"}]
[]
[null,"TUB0206403",null,"M Tuberia PVC, PN6 DN25"]
[{"$nulls":3},"Tuberia PVC, PN6 DN25  para dosificación de reactivos y soporte.Incluso parte proporcional de soprtes y  accesorios."]
[{"$nulls":9},{"v":120,"d":"120.00"},{"v":49.9,"d":"49.90 €"},{"v":5988,"d":"5,988.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RED DE AUXILIARES",{"$nulls":7},{"v":10734.4,"d":"10,734.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACCESOS"]
[null,"OC0212",null,"UN Desmontaje escalera de caracol existente y escalera de acceso a filtración"]
[{"$nulls":3},"Desmontaje escalera de caracol existente y escalera de acceso a filtración incluido transporte y adecuada gestión del residuo"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1080,"d":"1,080.00 €"},{"v":1080,"d":"1,080.00 €"}]
[]
[null,"OC0212",null,"UN Escalera tipo tramex en material resistente a la corrosión (Acero al carbono galvanizado en caliente) para acceso a los filtros de arena y al decantador con sus correspondientes descansillos."]
[{"$nulls":3},"Escalera tipo tramex en material resistente a la corrosión (Acero al carbono galvanizado en caliente) para acceso a los filtros de arena y al decantador con sus correspondientes descansillos. Incluso transporte y montaje con todos sus accesorios"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9000,"d":"9,000.00 €"},{"v":9000,"d":"9,000.00 €"}]
[]
[null,"OC0212",null,"M Barandilla en material resistente a la corrosión (Acero al carbono galvanizado en caliente) para escalera de acceso a los filtros y el decantador"]
[{"$nulls":3},"Barandilla en material resistente a la corrosión (Acero al carbono galvanizado en caliente) para escalera de acceso a los filtros y el decantador Incluso transporte y montaje con todos sus accesorios"]
[{"$nulls":9},{"v":17,"d":"17.00"},{"v":200,"d":"200.00 €"},{"v":3400,"d":"3,400.00 €"}]
[]
[null,"OC0212",null,"M Pasillo acceso a los filtros en material resistente a la corrosión (Acero al carbono galvanizado en caliente)"]
[{"$nulls":3},"Pasillo acceso a los filtros en material resistente a la corrosión (Acero al carbono galvanizado en caliente) .Incluso transporte y montaje con todos sus accesorios"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"},{"v":2000,"d":"2,000.00 €"}]
[]
[null,"OC0212",null,"UN Montaje y demontaje de farola"]
[{"$nulls":3},"Montaje y demontaje de farola"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":300,"d":"300.00 €"},{"v":300,"d":"300.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACCESOS",{"$nulls":7},{"v":15780,"d":"15,780.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELECTRICIDAD"]
[null,"ELE02071",null,"UN CCM "]
[{"$nulls":3},"CCM  con SAI incluido. Totalmente instalado, probado y puesto en servicio"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3750,"d":"3,750.00 €"},{"v":3750,"d":"3,750.00 €"}]
[]
[null,"ELE02072",null,"UN Ampliación PLC existente"]
[{"$nulls":3},"Ampliación PLC existente con todo lo necesario para el telemando  y telecontrol  del sistema de ozonización. Totalmente instalado, probado y puesto en servicio"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3200,"d":"3,200.00 €"},{"v":3200,"d":"3,200.00 €"}]
[]
[null,"ELE02073",null,"UN Interruptor dif. 4 P. 40 A sensibilidad 0,3A 400V  superinmuniz."]
[{"$nulls":3},"Interruptor dif. 4 P. 40 A sensibilidad 0,3A 400V  superinmuniz."]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":231,"d":"231.00 €"},{"v":693,"d":"693.00 €"}]
[]
[null,"ELE02074",null,"M Cable de Cu VV-K 0.6/1KV de 10G1,5 mm2 de sección"]
[{"$nulls":3},"CABLE DE CU RC4Z1-K 0.6/1KV DE 10X1.5 MM2 DE SECCIÓN. SEGÚN 3005800 TIPO RZ1-K"]
[{"$nulls":9},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":5.2,"d":"5.20 €"},{"v":416,"d":"416.00 €"}]
[]
[null,"ELE02075",null,"M Cable de Cu RV-K 0.6/1KV de 4G2,5 mm2 de sección"]
[{"$nulls":3},"CABLE DE CU RC4Z1-K 0.6/1KV DE 4X2.5 MM2 DE SECCIÓN. SEGÚN 3005800 TIPO RZ1-K"]
[{"$nulls":9},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":4.8,"d":"4.80 €"},{"v":384,"d":"384.00 €"}]
[]
[null,"ELE02076",null,"M Bandeja PVC 60*65 UNEX"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de bandeja PVC rígido 40*60 UNEX con tapa, incluso pp. De accesorios totalmente instalada y montada."]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":8.36,"d":"8.36 €"},{"v":334.4,"d":"334.40 €"}]
[]
[null,"ELE02077",null,"M Bandeja Rejiband 35x50mm"]
[{"$nulls":3},"Bandeja  metálica  de  rejilla,  con  borde  de  seguridad,  para  el  soporte  y  conducción  de"]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":7.73,"d":"7.73 €"},{"v":309.2,"d":"309.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELECTRICIDAD",{"$nulls":7},{"v":9086.6,"d":"9,086.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PROGRAMACION"]
[null,"PR0201",null,"UN Programación"]
[{"$nulls":3},"Programación para integracion en SCADA de GUSA y desarrollo de lazos para funcionamiento "]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5450,"d":"5,450.00 €"},{"v":5450,"d":"5,450.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PROGRAMACION",{"$nulls":7},{"v":5450,"d":"5,450.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PUESTA EN MARCHA"]
[null,"PM0201",null,"UN Puesta en Marcha del sistema de ozonización"]
[{"$nulls":3},"Jornada para puesta en Marcha del sistema de ozonización completo, incluidos todos sus elementos auxiliares y automatismos, asi como visualización en el SCADA"]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1600,"d":"1,600.00 €"},{"v":4800,"d":"4,800.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PUESTA EN MARCHA",{"$nulls":7},{"v":4800,"d":"4,800.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SISTEMA DE OZONIZACION",{"$nulls":7},{"v":159882.93,"d":"159,882.93 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"MEDIO AMBIENTE"]
[]
[null,"GR",null,"UN GESTION DE RESIDUOS"]
[{"$nulls":3},"Redacción y cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":900,"d":"900.00 €"},{"v":900,"d":"900.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MEDIO AMBIENTE",{"$nulls":7},{"v":900,"d":"900.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD Y SALUD"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SEGURIDAD Y SALUD",{"$nulls":7},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GG + BI"]
[]
[null,"GG",null,"UN GASTOS GENERALES"]
[{"$nulls":3},"13% de Gastos Generales sobre el Presupuesto de Ejecución Material"]
[{"$nulls":9},168783.31,{"v":0.13,"d":"0.13 €"},{"v":21941.83,"d":"21,941.83 €"}]
[]
[null,"BI",null,"UN BENEFICIO INDUSTRIAL"]
[{"$nulls":3},"6% de Beneficio Industrial sobre el Presupuesto de Ejecución Material"]
[{"$nulls":9},168783.31,{"v":0.06,"d":"0.06 €"},{"v":10127,"d":"10,127.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GG + BI",{"$nulls":7},{"v":32068.83,"d":"32,068.83 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PUESTA EN SERVICIO"]
[]
[null,"PS0501",null,"UN Redacción del proyecto As-Built"]
[{"$nulls":3},"Redacción del proyecto As-Built"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":800,"d":"800.00 €"},{"v":800,"d":"800.00 €"}]
[]
[null,"PS0502",null,"UN Pruebas de rendimiento"]
[{"$nulls":3},"Jornada para pruebas de funcionamiento y rendimiento: Presencia continua de un responsable (aprobado por Dirección de Obra), incluyendo adiestramiento / acompañamiento al personal que indique Dirección de Obra, impartición de la formación a operadores, explotación / mantenimiento integral de la instalación, garantizando la estabilidad y garantía de funcionamiento de la instalación  siendo todos los gastos por cuenta del contratista."]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[null,"PS0503",null,"UN Formación a los trabajadores"]
[{"$nulls":3},"Formación a los operadores, incluyendo presentaión, teórica y práctica"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":300,"d":"300.00 €"},{"v":300,"d":"300.00 €"}]
[]
[null,"PS0504",null,"UN Proyectos técnicos y DO incluida legalización"]
[{"$nulls":3},"Proyectos Técnicos y Direcciónes de Obra de las instalaciones eléctricas de baja tensión necesarios para la legalización ante el Servicio Territorial de Industria de la depuradora, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente. Incluye presentación ante organismo y obtención de la legalización de la instalación"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":900.38,"d":"900.38 €"},{"v":900.38,"d":"900.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PUESTA EN SERVICIO",{"$nulls":7},{"v":4500.38,"d":"4,500.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"REDACCION DE PROYECTO"]
[]
[null,"PC0101",null,"UN Redacción del Proyecto de construcción"]
[{"$nulls":3},"Redacción del Proyecto de construcción"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2000,"d":"2,000.00 €"},{"v":2000,"d":"2,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL REDACCION DE PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":2000,"d":"2,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":200852.14,"d":"200,852.14 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":200852.14,"d":"200,852.14 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","PR-2025-017. OZONO ERROTABARRI"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,2,"SISTEMA DE OZONIZACION",{"$nulls":5},{"v":159882.93,"d":"159,882.93 €"},{"v":0.8,"d":"80.00%"}]
[null,4,"MEDIO AMBIENTE",{"$nulls":5},{"v":900,"d":"900.00 €"},{"v":0,"d":"0.00%"}]
[null,5,"SEGURIDAD Y SALUD",{"$nulls":5},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,6,"GG + BI",{"$nulls":5},{"v":32068.8289,"d":"32,068.83 €"},{"v":0.16,"d":"16.00%"}]
[null,6,"PUESTA EN SERVICIO",{"$nulls":5},{"v":4500.38,"d":"4,500.38 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,8,"REDACCION DE PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":2000,"d":"2,000.00 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":200852.1389,"d":"200,852.14 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":42178.95,"d":"42,178.95 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":243031.088069,"d":"243,031.09 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}