{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":794,"n_cols":12,"rows_kept":794,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[18,3,18,7],[19,3,19,8],[23,3,23,7],[24,3,24,8],[31,3,31,7],[32,3,32,8],[40,3,40,8],[43,3,43,7],[44,3,44,8],[49,3,49,7],[50,3,50,8],[65,3,65,7],[66,3,66,8],[72,3,72,7],[73,3,73,8],[77,3,77,8],[80,3,80,7],[81,3,81,8],[87,3,87,7],[88,3,88,8],[103,3,103,8],[106,3,106,7],[107,3,107,8],[111,3,111,7],[112,3,112,8],[116,3,116,8],[119,3,119,7],[120,3,120,8],[126,3,126,7],[127,3,127,8],[133,3,133,7],[134,3,134,8],[148,3,148,7],[149,3,149,8],[154,3,154,8],[156,3,156,8],[162,3,162,7],[163,3,163,8],[169,3,169,8],[172,3,172,7],[173,3,173,8],[177,3,177,7],[178,3,178,8],[183,3,183,7],[184,3,184,8],[189,3,189,7],[190,3,190,8],[197,3,197,8],[200,3,200,7],[201,3,201,8],[206,3,206,7],[207,3,207,8],[215,3,215,7],[216,3,216,8],[229,3,229,8],[232,3,232,7],[233,3,233,8],[242,3,242,8],[245,3,245,7],[246,3,246,8],[254,3,254,8],[257,3,257,7],[258,3,258,8],[262,3,262,7],[263,3,263,8],[268,3,268,8],[271,3,271,7],[272,3,272,8],[279,3,279,7],[280,3,280,8],[285,3,285,7],[286,3,286,8],[290,3,290,8],[293,3,293,7],[294,3,294,8],[303,3,303,7],[304,3,304,8],[315,3,315,8],[318,3,318,7],[319,3,319,8],[326,3,326,8],[328,3,328,8],[332,3,332,7],[333,3,333,8],[339,3,339,7],[340,3,340,8],[348,3,348,7],[349,3,349,8],[360,3,360,8],[363,3,363,7],[364,3,364,8],[373,3,373,7],[374,3,374,8],[381,3,381,7],[382,3,382,8],[390,3,390,7],[391,3,391,8],[400,3,400,7],[401,3,401,8],[408,3,408,7],[409,3,409,8],[417,3,417,8],[419,3,419,8],[422,3,422,7],[423,3,423,8],[427,3,427,7],[428,3,428,8],[435,3,435,8],[439,3,439,7],[440,3,440,8],[447,3,447,7],[448,3,448,8],[455,3,455,7],[456,3,456,8],[466,3,466,7],[467,3,467,8],[471,3,471,7],[472,3,472,8],[480,3,480,8],[483,3,483,7],[484,3,484,8],[491,3,491,7],[492,3,492,8],[496,3,496,8],[499,3,499,7],[500,3,500,8],[509,3,509,8],[511,3,511,8],[515,3,515,7],[516,3,516,8],[520,3,520,7],[521,3,521,8],[525,3,525,7],[526,3,526,8],[530,3,530,7],[531,3,531,8],[536,3,536,7],[537,3,537,8],[541,3,541,7],[542,3,542,8],[546,3,546,7],[547,3,547,8],[551,3,551,8],[554,3,554,7],[555,3,555,8],[559,3,559,8],[561,3,561,8],[563,3,563,8],[567,3,567,7],[568,3,568,8],[572,3,572,7],[573,3,573,8],[584,3,584,7],[585,3,585,8],[591,3,591,7],[592,3,592,8],[596,3,596,7],[597,3,597,8],[604,3,604,8],[609,3,609,7],[610,3,610,8],[614,3,614,7],[615,3,615,8],[622,3,622,7],[623,3,623,8],[630,3,630,7],[631,3,631,8],[635,3,635,8],[638,3,638,7],[639,3,639,8],[648,3,648,7],[649,3,649,8],[653,3,653,8],[656,3,656,7],[657,3,657,8],[661,3,661,8],[663,3,663,8],[667,3,667,7],[668,3,668,8],[672,3,672,7],[673,3,673,8],[677,3,677,7],[678,3,678,8],[682,3,682,7],[683,3,683,8],[687,3,687,7],[688,3,688,8],[692,3,692,7],[693,3,693,8],[697,3,697,7],[698,3,698,8],[702,3,702,7],[703,3,703,8],[707,3,707,7],[708,3,708,8],[712,3,712,7],[713,3,713,8],[717,3,717,7],[718,3,718,8],[722,3,722,7],[723,3,723,8],[727,3,727,8],[731,3,731,7],[732,3,732,8],[736,3,736,7],[737,3,737,8],[742,3,742,7],[743,3,743,8],[747,3,747,7],[748,3,748,8],[753,3,753,7],[754,3,754,8],[758,3,758,7],[759,3,759,8],[763,3,763,7],[764,3,764,8],[768,3,768,7],[769,3,769,8],[773,3,773,7],[774,3,774,8],[778,3,778,7],[779,3,779,8],[783,3,783,7],[784,3,784,8],[788,3,788,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"ABASTECIMIENTO A CASERIOS IZETA"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":11,"d":"11.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1,"d":"1.00"},0.75,12.38]
[{"$nulls":9},12.38,{"v":104.74,"d":"104.74 €"},{"v":1296.68,"d":"1,296.68 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":7.44,"d":"7.44 €"},{"v":74.4,"d":"74.40 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 7 - Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 9 - Ac11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5 - Ac7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":20.8,"d":"20.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":58.8,"d":"58.80"},{"v":10.22,"d":"10.22 €"},{"v":600.94,"d":"600.94 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Nudo 6 - Nudo 7",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":524,"d":"524.00"},null,null,{"v":1048,"d":"1,048.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7 - Nudo 8",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,null,{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 9 - Ac11",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5 - Ac7",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac7",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,null,{"v":52,"d":"52.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1176,"d":"1176.00"},{"v":5.18,"d":"5.18 €"},{"v":6091.68,"d":"6,091.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":8063.700000000001,"d":"8,063.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ac9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":180,"d":"180.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión red general",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":90,"d":"90.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":270,"d":"270.00"},{"v":3.2,"d":"3.20 €"},{"v":864,"d":"864.00 €"}]
[]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"Nudo 2 - Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":410,"d":"410.00"},0.15,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":184.5,"d":"184.50"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2 - Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1328,"d":"1328.00"},0.15,3.25,{"v":647.4,"d":"647.40"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5 - Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":236,"d":"236.00"},0.15,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":106.2,"d":"106.20"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 8 - Nudo 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":111,"d":"111.00"},0.15,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":33.3,"d":"33.30"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 9 - Ac11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},0.15,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 - Ac4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":229,"d":"229.00"},0.15,{"v":3,"d":"3.00"},103.05]
[{"$nulls":3},"Ac4 - Ac5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":325,"d":"325.00"},0.15,{"v":1,"d":"1.00"},48.75]
[{"$nulls":3},"Ac6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":121,"d":"121.00"},0.15,{"v":1,"d":"1.00"},18.15]
[{"$nulls":3},"Ac8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},0.15,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[{"$nulls":3},"Ac9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},0.15,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00"},0.15,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":140,"d":"140.00"},0.15,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":9},1194.45,{"v":3.84,"d":"3.84 €"},{"v":4586.69,"d":"4,586.69 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_TI",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2 - Nudo 5 (Talud >25%)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1328,"d":"1328.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":664,"d":"664.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2 - Nudo 5 (Talud<25%)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1328,"d":"1328.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":398.4,"d":"398.40"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":180,"d":"180.00"},null,null,{"v":180,"d":"180.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1242.4,"d":"1242.40"},{"v":18.72,"d":"18.72 €"},{"v":23257.73,"d":"23,257.73 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión SSAA",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":971.52,"d":"971.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":29679.94,"d":"29,679.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"TER_TI_EXC",null,"M3 TERRAPLEN TIERRAS DE EXCAVACION"]
[{"$nulls":3},"Terraplén con tierras procedentes de la misma excavación, extendido y compactado al 95% de P.M. en obras de explanación.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2 - Nudo 5 (Talud >25%)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1328,"d":"1328.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":664,"d":"664.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2 - Nudo 5 (Talud<25%)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1328,"d":"1328.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":398.4,"d":"398.40"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":180,"d":"180.00"},null,null,{"v":180,"d":"180.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1242.4,"d":"1242.40"},{"v":9.11,"d":"9.11 €"},{"v":11318.26,"d":"11,318.26 €"}]
[]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2 - Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":410,"d":"410.00"},0.15,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":184.5,"d":"184.50"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2 - Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1328,"d":"1328.00"},0.15,3.25,{"v":647.4,"d":"647.40"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5 - Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":236,"d":"236.00"},0.15,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":106.2,"d":"106.20"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 8 - Nudo 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":111,"d":"111.00"},0.15,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":33.3,"d":"33.30"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 9 - Ac11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},0.15,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 - Ac4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":229,"d":"229.00"},0.15,{"v":3,"d":"3.00"},103.05]
[{"$nulls":3},"Ac4 - Ac5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":325,"d":"325.00"},0.15,{"v":1,"d":"1.00"},48.75]
[{"$nulls":3},"Ac6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":121,"d":"121.00"},0.15,{"v":1,"d":"1.00"},18.15]
[{"$nulls":3},"Ac8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},0.15,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[{"$nulls":3},"Ac9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},0.15,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00"},0.15,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":140,"d":"140.00"},0.15,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":9},1194.45,{"v":3.78,"d":"3.78 €"},{"v":4515.02,"d":"4,515.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":15833.28,"d":"15,833.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":4},{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":98,"d":"98.00 €"},{"v":980,"d":"980.00 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":11,"d":"11.00"},{"$nulls":3},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":1177,"d":"1,177.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":2157,"d":"2,157.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"Nudo 7 - Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 9 - Ac11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5 - Ac7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":38,"d":"38.00"},{"v":34.11,"d":"34.11 €"},{"v":1296.18,"d":"1,296.18 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Nudo 2 - Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":410,"d":"410.00"},null,null,{"v":410,"d":"410.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5 - Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":236,"d":"236.00"},null,null,{"v":236,"d":"236.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión red general",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,null,{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":711,"d":"711.00"},{"v":24,"d":"24.00 €"},{"v":17064,"d":"17,064.00 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_TIE",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_TIE"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_TIE, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1340,"d":"1340.00"},null,null,{"v":1340,"d":"1,340.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 8 - Nudo 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":111,"d":"111.00"},null,null,{"v":111,"d":"111.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 - Ac4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":229,"d":"229.00"},null,null,{"v":229,"d":"229.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac4 - Ac5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":325,"d":"325.00"},null,null,{"v":325,"d":"325.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":121,"d":"121.00"},null,null,{"v":121,"d":"121.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,null,{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,null,{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":140,"d":"140.00"},null,null,{"v":140,"d":"140.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 9 - Ac.11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":245,"d":"245.00"},null,null,{"v":245,"d":"245.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2701,"d":"2701.00"},{"v":12.89,"d":"12.89 €"},{"v":34815.89,"d":"34,815.89 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Nudo 6 - Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":524,"d":"524.00"},null,null,{"v":524,"d":"524.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,null,{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":550,"d":"550.00"},{"v":17.76,"d":"17.76 €"},{"v":9768,"d":"9,768.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":62944.07,"d":"62,944.07 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":118677.98999999999,"d":"118,677.99 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø80",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 80"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 80 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 7 - Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 9 - Ac11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5 - Ac7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":38,"d":"38.00"},{"v":26.45,"d":"26.45 €"},{"v":1005.1,"d":"1,005.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1005.1,"d":"1,005.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_BB_90_Ø80",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":94.66,"d":"94.66 €"},{"v":378.64,"d":"378.64 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø80",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":92.79,"d":"92.79 €"},{"v":278.37,"d":"278.37 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø60",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø60"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":84.61,"d":"84.61 €"},{"v":169.22,"d":"169.22 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø50",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø50"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 50 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":62.43,"d":"62.43 €"},{"v":499.44,"d":"499.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1325.67,"d":"1,325.67 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_80X80",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 80x80"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 80 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":130.08,"d":"130.08 €"},{"v":260.16,"d":"260.16 €"}]
[]
[null,"T_BBB_80X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 80x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 80 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión BR",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":130.08,"d":"130.08 €"},{"v":910.56,"d":"910.56 €"}]
[]
[null,"T_BBB_60X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 60x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 60 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 (Ø 50 x 50)",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 (Ø 50 x 50) Ventosa",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 (Ø 50 x 50)",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 (Ø 50 x 50) Ventosa",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 (Ø 50 x 50)",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 (Ø 50 x 50) Ventosa",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6 (Ø 50 x 50)",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6 (Ø 50 x 50) Ventosa",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 8 (Ø 50 x 50) Ventosa",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":113.29,"d":"113.29 €"},{"v":1586.06,"d":"1,586.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":2756.7799999999997,"d":"2,756.78 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_80",null,"UN CONO RED. BB 80"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 80 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6 (Ø65)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":85.43,"d":"85.43 €"},{"v":854.3,"d":"854.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":854.3,"d":"854.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS"]
[null,"BRØ50",null,"UN BRIDA ROSCADA Ø50"]
[{"$nulls":3},"Brida roscada de funfición dúctil de diámetro 50 mm. con salida roscada de diámetro según proyecto., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 8 (Ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":20.31,"d":"20.31 €"},{"v":101.55,"d":"101.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS",{"$nulls":7},{"v":101.55,"d":"101.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ80",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø80"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":57.91,"d":"57.91 €"},{"v":57.91,"d":"57.91 €"}]
[]
[null,"BEØ60",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø60"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":46.31,"d":"46.31 €"},{"v":92.62,"d":"92.62 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":150.53,"d":"150.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø60 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø60 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 60 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 (Ø 50)",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 (Ø 50)",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6 (Ø 50)",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 (Ø 50)",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":77.71,"d":"77.71 €"},{"v":699.39,"d":"699.39 €"}]
[]
[null,"BB Ø60 L300",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø60 LONG. 300 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 60 mm. y longitud 300 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 (Ø 50)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":74.1,"d":"74.10 €"},{"v":148.2,"d":"148.20 €"}]
[]
[null,"BB Ø60 L250",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø60 LONG. 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 60 mm. y longitud 250 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":59.74,"d":"59.74 €"},{"v":59.74,"d":"59.74 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":907.3299999999999,"d":"907.33 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø80",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø80"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":30.91,"d":"30.91 €"},{"v":370.92,"d":"370.92 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 (Ø 50)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6 (Ø 50)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 8",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":229.2,"d":"229.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":600.12,"d":"600.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CARRETES DE DESMONTAJE"]
[null,"C_DES_50",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 50"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 60 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":135.5,"d":"135.50 €"},{"v":1219.5,"d":"1,219.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CARRETES DE DESMONTAJE",{"$nulls":7},{"v":1219.5,"d":"1,219.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":8920.88,"d":"8,920.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 90",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 90 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 90 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2 - Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":410,"d":"410.00"},null,null,{"v":410,"d":"410.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1340,"d":"1340.00"},null,null,{"v":1340,"d":"1,340.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5 - Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":236,"d":"236.00"},null,null,{"v":236,"d":"236.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1986,"d":"1986.00"},{"v":11.04,"d":"11.04 €"},{"v":21925.44,"d":"21,925.44 €"}]
[]
[null,"PEAD 75",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 75 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 75 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 6 - Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":524,"d":"524.00"},null,null,{"v":524,"d":"524.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 8 - Nudo 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":111,"d":"111.00"},null,null,{"v":111,"d":"111.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 9 - Ac11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 - Ac4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":229,"d":"229.00"},null,null,{"v":229,"d":"229.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión red general",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65,"d":"65.00"},null,null,{"v":65,"d":"65.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":953,"d":"953.00"},{"v":7.54,"d":"7.54 €"},{"v":7185.62,"d":"7,185.62 €"}]
[]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ac4 - Ac5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":325,"d":"325.00"},null,null,{"v":325,"d":"325.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":121,"d":"121.00"},null,null,{"v":121,"d":"121.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,null,{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,null,{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,null,{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":140,"d":"140.00"},null,null,{"v":140,"d":"140.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":245,"d":"245.00"},null,null,{"v":245,"d":"245.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1023,"d":"1023.00"},{"v":5.41,"d":"5.41 €"},{"v":5534.43,"d":"5,534.43 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":34645.49,"d":"34,645.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_90",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":17.84,"d":"17.84 €"},{"v":214.08,"d":"214.08 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_75",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":16.07,"d":"16.07 €"},{"v":64.28,"d":"64.28 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":11.77,"d":"11.77 €"},{"v":70.62,"d":"70.62 €"}]
[]
[null,"VALONA_90",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":5.54,"d":"5.54 €"},{"v":66.48,"d":"66.48 €"}]
[]
[null,"VALONA_75",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":4.19,"d":"4.19 €"},{"v":16.76,"d":"16.76 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":3.4,"d":"3.40 €"},{"v":20.4,"d":"20.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":452.62,"d":"452.62 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":35098.11,"d":"35,098.11 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"LATÓN"]
[null,"E R-M L T 40",null,"UN ENLACE ROSCA MACHO LATÓN PARA TUBO PE D"]
[{"$nulls":3},"Enlace rosca macho en latón para tubo de polietileno de 40 mm de diámetro, incluso juntas y colocación.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acom. L>4 valv. adicional",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":21.02,"d":"21.02 €"},{"v":420.4,"d":"420.40 €"}]
[]
[null,"M L 32",null,"UN MACHÓN DE LATÓN PARA TUBO PE DN 32 mm."]
[{"$nulls":3},"Rosca doble macho-macho en latón de diámetros 32 mm., para tubo de polietileno, incluso juntas y colocación.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":6.56,"d":"6.56 €"},{"v":26.24,"d":"26.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL LATÓN",{"$nulls":7},{"v":446.64,"d":"446.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø80",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":197.7,"d":"197.70 €"},{"v":790.8,"d":"790.80 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø65",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión BR",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":171.88,"d":"171.88 €"},{"v":1031.28,"d":"1,031.28 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":146.09,"d":"146.09 €"},{"v":3067.89,"d":"3,067.89 €"}]
[]
[null,"VCAE R D. 32",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. ROSCADA  Ø32"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con uniones rosadas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø32, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acom. L>4 valv. adicional",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":110.52,"d":"110.52 €"},{"v":1105.2,"d":"1,105.20 €"}]
[]
[null,"VCAR R D.25",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. ROSCADA  Ø25"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con uniones rosadas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø25, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 8 (Ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":100.14,"d":"100.14 €"},{"v":500.7,"d":"500.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":6495.869999999999,"d":"6,495.87 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN"]
[null,"V_RED_Ø50_16",null,"UN VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN Ø50 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Válvula reductora de presión de acción directa de pistón flotante cargado por muelle en su parte superior,  Ø50 y PN 16, cuerpo de fundición nodular con recubrimiento epoxi, asiento en acero inoxidable y pistón y casquillos en bronce,  incluso p.p. de elementos de medición de presión, juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":660.5,"d":"660.50 €"},{"v":7926,"d":"7,926.00 €"}]
[]
[null,"V_RED LTON 20",null,"UN VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN DE LATON Ø20"]
[{"$nulls":3},"Válvula reductora de presión a membrana con cámara de compensación,  Ø20, presión máxima de entrada 25 bares, campo de regulación de 0 a 6 bares y regulación standar de 3 bares, cuerpo de latón,  incluso p.p. de elementos de medición de presión, juntas, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ac.9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100.89,"d":"100.89 €"},{"v":100.89,"d":"100.89 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN",{"$nulls":7},{"v":8026.89,"d":"8,026.89 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)"]
[null,"VENT_Ø25",null,"UN VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø25"]
[{"$nulls":3},"Ventosa automática trifuncional de cuerpo compacto, Ø25 y PN 16, cuerpo y tapa de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y mecanismos interiores de acero inoxidable,  incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 8 (Ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":336.07,"d":"336.07 €"},{"v":2352.49,"d":"2,352.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)",{"$nulls":7},{"v":2352.49,"d":"2,352.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":16875.25,"d":"16,875.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_80",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 80"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería con las acometidas existentes, mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 50 y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A."]
[{"$nulls":3},"Ac.7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":546.25,"d":"546.25 €"},{"v":546.25,"d":"546.25 €"}]
[]
[null,"ACOM_A_90_2\"",null,"UN ACOM. TIPO A SOBRE TUB. PEAD 90x63"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 90 con la acometida existente, mediante TE de derivación, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\", y p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida, según croquis adjunto Acometida Tipo A"]
[{"$nulls":3},"Ac.8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":426.88,"d":"426.88 €"},{"v":426.88,"d":"426.88 €"}]
[]
[null,"ACOM_A_90_1 1/2\"",null,"UN ACOM. TIPO A SOBRE TUB. 90x50"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 90 con la acometida existente, mediante TE de derivación, válvula de compuerta de asiento elástico DN 1 1/2\", y p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida, según croquis adjunto Acometida Tipo A"]
[{"$nulls":3},"Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":414.2,"d":"414.20 €"},{"v":414.2,"d":"414.20 €"}]
[]
[null,"ACOM_A_75_1 1/2\"",null,"UN ACOM. TIPO A SOBRE PEAD 75x50"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 75 con la acometida existente, mediante TE de derivación, válvula de compuerta de asiento elástico DN 1 1/2\", y p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida, según croquis adjunto Acometida Tipo A"]
[{"$nulls":3},"Ac.3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":374.44,"d":"374.44 €"},{"v":748.88,"d":"748.88 €"}]
[]
[null,"ACOM_B_90_2\"",null,"UN ACOM. TIPO B SOBRE TUBO PEAD 90x63"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 110 con las acometidas existentes, mediante TEs de derivación, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para las conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B."]
[{"$nulls":3},"Ac1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":593.19,"d":"593.19 €"},{"v":593.19,"d":"593.19 €"}]
[]
[null,"ACOM_B_75_2\"",null,"UN ACOM. TIPO B SOBRE TUBO PEAD 75x63"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 75 con las acometidas existentes, mediante TEs de derivación, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para las conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B."]
[{"$nulls":3},"Ac.11",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":581.05,"d":"581.05 €"},{"v":581.05,"d":"581.05 €"}]
[]
[null,"ACOM_B_75_1 1/2\"",null,"UN ACOM. TIPO B SOBRE TUBO PEAD 75x50"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 75 con las acometidas existentes, mediante TEs de derivación, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 1 1/2\" y piezas necesarias para las conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B."]
[{"$nulls":3},"Ac.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":394.68,"d":"394.68 €"},{"v":394.68,"d":"394.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":3705.1299999999997,"d":"3,705.13 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"BRI 41",null,"UN BOCA DE RIEGO BRI 41"]
[{"$nulls":3},"Boca de riego tipo BRI 41 de Irúa o similar, instalada sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo o HM-20, incluso piezas especiales necesarias, según detalles de planos, totalmente terminada.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"},{"v":3960,"d":"3,960.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":3960,"d":"3,960.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":7665.129999999999,"d":"7,665.13 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":69006.01,"d":"69,006.01 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Afecciones",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":1209.84,"d":"1,209.84 €"}]
[]
[null,"ARQ_40_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40x40 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. L>4 valv. adicional",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom",{"v":9,"d":"9.00"},{"$nulls":3},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión BR",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":27,"d":"27.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":7315.38,"d":"7,315.38 €"}]
[]
[null,"ARQ_80_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":731.11,"d":"731.11 €"},{"v":2193.33,"d":"2,193.33 €"}]
[]
[null,"ARQ_CAUD",null,"UN ARQUETA CAUDALIMETRO 1,00x0,80_REG_RECT"]
[{"$nulls":3},"Arquetón registrable de hormigón armado, de dimensiones interiores 1,00 x 0,80 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 15 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapas triangulares de fundición dúctil articuladas, tipo comunicaciones de  luz 80 x 70 cm.C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1151.39,"d":"1,151.39 €"},{"v":1151.39,"d":"1,151.39 €"}]
[]
[null,"ARQTON_1,75X1,25",null,"UN ARQUETÓN REGISTRABLE 1,75 X 1,25 HGON AR"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón armado, de dimensiones interiores 1,75 x 1,25 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 20 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapa de fundición dúctil redonda Ø65, MOD. D-400, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones,\r\nexcavaciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica,completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1338.77,"d":"1,338.77 €"},{"v":5355.08,"d":"5,355.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":17225.019999999997,"d":"17,225.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"SUB_GR",null,"M3 SUB-BASE GRANULAR"]
[{"$nulls":3},"Sub-base granular, incluso suministro en obra del material, extendido, riego y compactación al 97% del P.M.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión mejora accesos",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":72,"d":"72.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":72,"d":"72.00"},{"v":33.74,"d":"33.74 €"},{"v":2429.28,"d":"2,429.28 €"}]
[]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 7 - Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 9 - Ac11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5 - Ac7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":20.8,"d":"20.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":58.8,"d":"58.80"},{"v":0.82,"d":"0.82 €"},{"v":48.22,"d":"48.22 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_8_M",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12 MANUAL"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado por medios manuales, incluso barrido y riego de adherencia.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 7 - Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 9 - Ac11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5 - Ac7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":20.8,"d":"20.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":58.8,"d":"58.80"},{"v":26.3,"d":"26.30 €"},{"v":1546.44,"d":"1,546.44 €"}]
[]
[null,"LINEA CONT_DISCON 10",null,"M LINEA CONTINUA Y/O DISCONTINUA DE 10 CM"]
[{"$nulls":3},"Línea continua y/o discontinua  (1 m de trazo - 1 m vano) de 10 cm de ancho con pintura blanca o de color reflectante convencional, incluso limpieza previa de la superficie."]
[{"$nulls":4},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":3.68,"d":"3.68 €"},{"v":36.8,"d":"36.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":4060.7400000000002,"d":"4,060.74 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"Nudo 6 - Nudo 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":524,"d":"524.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":314.4,"d":"314.40"}]
[{"$nulls":3},"Previsión parches (Tramo 6-7)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":524,"d":"524.00"},null,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":104.8,"d":"104.80"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 7 - Nudo 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 9 - Ac11",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 5 - Ac7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":20.8,"d":"20.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":478,"d":"478.00"},{"v":31.9,"d":"31.90 €"},{"v":15248.2,"d":"15,248.20 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Refuerzos",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":113.29,"d":"113.29 €"},{"v":2039.22,"d":"2,039.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":17287.420000000002,"d":"17,287.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":196,"d":"196.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":196,"d":"196.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":21544.160000000003,"d":"21,544.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":234.8,"d":"234.80"},null,null,{"v":234.8,"d":"234.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":234.8,"d":"234.80"},{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":1878.4,"d":"1,878.40 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.27,null,null,0.27]
[{"$nulls":9},0.27,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":2.16,"d":"2.16 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.11,null,null,0.11]
[{"$nulls":9},0.11,{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":2.2,"d":"2.20 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.05,null,null,0.05]
[{"$nulls":9},0.05,{"v":45,"d":"45.00 €"},{"v":2.25,"d":"2.25 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.21,null,null,0.21]
[{"$nulls":9},0.21,{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":5.46,"d":"5.46 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},11.76,null,null,11.76]
[{"$nulls":9},11.76,{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":176.4,"d":"176.40 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},21.42,null,null,21.42]
[{"$nulls":9},21.42,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},357.06,null,null,357.06]
[{"$nulls":9},357.06,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":2856.48,"d":"2,856.48 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},28.56,null,null,28.56]
[{"$nulls":9},28.56,{"v":12,"d":"12.00 €"},{"v":342.72,"d":"342.72 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.32,null,null,0.32]
[{"$nulls":9},0.32,{"v":14,"d":"14.00 €"},{"v":4.48,"d":"4.48 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.64,null,null,0.64]
[{"$nulls":9},0.64,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":42.24,"d":"42.24 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.36,null,null,0.36]
[{"$nulls":9},0.36,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":118.8,"d":"118.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":5431.59,"d":"5,431.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"PA3",null,"UN ARMARIO PREFABRICADO HORMIGON 110x125x40"]
[{"$nulls":3},"Armario prefabricado de hormigón con dimensiones interiores mínimas de 110cm alto, 125cm ancho y 40cm profundidad, abierta en la parte inferior, sobre base de hormigón HM-20 de dimensiones 20cm alto, 180cm ancho y 80cm profundidad. Incluido tanto suministro, excavación, ejecución de base de hormigón, instalación de armario, puerta y cerradura homologada por Gipuzkoako Ur Kontsortzioa."]
[{"$nulls":3},"Ac.11",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":690.3,"d":"690.30 €"},{"v":690.3,"d":"690.30 €"}]
[]
[null,"PA2",null,"UN ARMARIO PREFABRICADO HORMIGON 60x75x20cm"]
[{"$nulls":3},"Armario prefabricado de hormigón con dimensiones interiores mínimas de 60cm alto, 75cm ancho y 20cm profundidad, abierta en la parte inferior, sobre base de hormigón HM-20 de dimensiones 15cm alto, 120cm ancho y 60cm de fondo. Incluido tanto suministro, excavación, ejecución de base de hormigón, instalación de armario, puerta y cerradura homologada por Gipuzkoako Ur Kontsortzioa."]
[{"$nulls":3},"Ac.1 - Ac.4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":362.3,"d":"362.30 €"},{"v":1449.2,"d":"1,449.20 €"}]
[]
[null,"PA1",null,"UN ARMARIO PREFABRICADO HORMIGON 75x54x22cm"]
[{"$nulls":3},"Armario prefabricado de hormigón reforzado con fibra de vidrio con puerta de dimensiones 300 x 450. Abierto en la parte inferior, sobre base de hormigón HM-20 de dimensiones 20cm alto, 100cm ancho y 60cm fondo. Con válvulas de entrada y salida de paso angular DN20 antifraude y antirretorno de latón. Incluido tanto suministro, excavación, ejecución de base de hormigón, instalación de armario, piecerío, puerta y cerradura."]
[{"$nulls":3},"Ac.2-3-5-6-7-8-9-10",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":318.5,"d":"318.50 €"},{"v":2548,"d":"2,548.00 €"}]
[]
[null,"PA4",null,"UN BATERIA ACERO GALVANIZADO 2 SALIDAS  "]
[{"$nulls":3},"Batería de acero galvanizado en columna con entrada de diámetro 40mm y 2 salidas, instalada en interior de armario de contadores con dimensiones interiores mínimas de 60cm alto, 75cm ancho y 20cm profundidad. Incluido suministro e instalación, incluso pequeño material de conexión, fijaciones y protecciones, completamente terminado. "]
[{"$nulls":3},"Ac.1 - Ac.4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":96.9,"d":"96.90 €"},{"v":387.6,"d":"387.60 €"}]
[]
[null,"PA5",null,"UN BATERIA ACERO GALVANIZADO 8 SALIDAS  "]
[{"$nulls":3},"Batería de acero galvanizado en circuito cerrado con entrada de diámetro 63mm y 8 salidas colocadas en dos filas, instalada en interior de armario de contadores con dimensiones interiores mínimas de 110cm alto, 120cm ancho y 40cm profundidad. Incluido suministro e instalación, incluso pequeño material de conexión, fijaciones y protecciones, completamente terminado. "]
[{"$nulls":3},"Ac.11",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":232.5,"d":"232.50 €"},{"v":232.5,"d":"232.50 €"}]
[]
[null,"PA8",null,"M CIERRE DE FINCAS"]
[{"$nulls":3},"Retirada y restitución de cierres perimetrales de fincas afectados por las  obras, incluso aportación de material si fuese necesario."]
[{"$nulls":4},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":18.8,"d":"18.80 €"},{"v":1128,"d":"1,128.00 €"}]
[]
[null,"PA9",null,"UN COLOCACION CAUDALIMETRO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono íntegro por instalación de caudalímetro suministrado por GipuzkoakoUrak."]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":50,"d":"50.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6125,"d":"6,125.00 €"},{"v":6125,"d":"6,125.00 €"}]
[]
[null,"PA6",null,"M PASO ADOSADO A PUENTE"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para  cruce de arroyo mediante tubo de fundicion DN60 , piezas de sujeción, colocación y anclaje a estructura existente, incluso medios auxiliares, perforaciones, protecciones, etc, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"Ac.5 Cruce regata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":72,"d":"72.00 €"},{"v":432,"d":"432.00 €"}]
[]
[null,"PA7",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2925,"d":"2,925.00 €"},{"v":2925,"d":"2,925.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":16027.6,"d":"16,027.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":247912.37,"d":"247,912.37 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":247912.37,"d":"247,912.37 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","ABASTECIMIENTO A CASERIOS IZETA"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":118677.9882,"d":"118,677.99 €"},{"v":0.48,"d":"48.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":69006.01,"d":"69,006.01 €"},{"v":0.28,"d":"28.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":17225.02,"d":"17,225.02 €"},{"v":0.07,"d":"7.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":21544.156,"d":"21,544.16 €"},{"v":0.09,"d":"9.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":5431.59,"d":"5,431.59 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":16027.6,"d":"16,027.60 €"},{"v":0.06,"d":"6.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":247912.36419999998,"d":"247,912.36 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":52061.6,"d":"52,061.60 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":299973.96068200003,"d":"299,973.96 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}