{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":397,"n_cols":12,"rows_kept":397,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[20,3,20,7],[21,3,21,8],[25,3,25,7],[26,3,26,8],[30,3,30,7],[31,3,31,8],[35,3,35,7],[36,3,36,8],[40,3,40,8],[43,3,43,7],[44,3,44,8],[48,3,48,8],[51,3,51,7],[52,3,52,8],[56,3,56,7],[57,3,57,8],[61,3,61,7],[62,3,62,8],[66,3,66,8],[69,3,69,7],[70,3,70,8],[77,3,77,8],[80,3,80,7],[81,3,81,8],[85,3,85,7],[86,3,86,8],[91,3,91,7],[92,3,92,8],[96,3,96,8],[98,3,98,8],[104,3,104,7],[105,3,105,8],[110,3,110,7],[111,3,111,8],[117,3,117,7],[118,3,118,8],[122,3,122,8],[125,3,125,7],[126,3,126,8],[130,3,130,7],[131,3,131,8],[135,3,135,7],[136,3,136,8],[143,3,143,7],[144,3,144,8],[150,3,150,8],[152,3,152,8],[156,3,156,7],[157,3,157,8],[163,3,163,8],[165,3,165,8],[169,3,169,7],[170,3,170,8],[174,3,174,8],[177,3,177,7],[178,3,178,8],[182,3,182,7],[183,3,183,8],[187,3,187,7],[188,3,188,8],[192,3,192,7],[193,3,193,8],[197,3,197,8],[200,3,200,7],[201,3,201,8],[207,3,207,8],[209,3,209,8],[211,3,211,8],[215,3,215,7],[216,3,216,8],[221,3,221,7],[222,3,222,8],[226,3,226,8],[231,3,231,7],[232,3,232,8],[236,3,236,8],[239,3,239,7],[240,3,240,8],[244,3,244,8],[246,3,246,8],[250,3,250,7],[251,3,251,8],[255,3,255,8],[259,3,259,7],[260,3,260,8],[264,3,264,7],[265,3,265,8],[269,3,269,7],[270,3,270,8],[274,3,274,7],[275,3,275,8],[279,3,279,7],[280,3,280,8],[284,3,284,7],[285,3,285,8],[289,3,289,7],[290,3,290,8],[294,3,294,7],[295,3,295,8],[299,3,299,7],[300,3,300,8],[304,3,304,8],[308,3,308,7],[309,3,309,8],[313,3,313,7],[314,3,314,8],[318,3,318,7],[319,3,319,8],[324,3,324,8],[328,3,328,7],[329,3,329,8],[333,3,333,7],[334,3,334,8],[338,3,338,7],[339,3,339,8],[343,3,343,8],[347,3,347,7],[348,3,348,8],[352,3,352,7],[353,3,353,8],[357,3,357,7],[358,3,358,8],[362,3,362,7],[363,3,363,8],[367,3,367,7],[368,3,368,8],[372,3,372,7],[373,3,373,8],[376,3,376,7],[377,3,377,8],[382,3,382,7],[383,3,383,8],[386,3,386,7],[387,3,387,8],[391,3,391,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"CAL_MEJORA SISTEMA LANGAURRE"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Captacion a Valvula 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":400,"d":"400.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":1400,"d":"1,400.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvula 1 a Valvula 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":280,"d":"280.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":840,"d":"840.00"}]
[{"$nulls":3},"Zona captación",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2340,"d":"2340.00"},{"v":3.52,"d":"3.52 €"},{"v":8236.8,"d":"8,236.80 €"}]
[]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"Captacion a valvula 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":400,"d":"400.00"},0.35,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":420,"d":"420.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":420,"d":"420.00"},{"v":1.92,"d":"1.92 €"},{"v":806.4,"d":"806.40 €"}]
[]
[null,"EXC_PREZ_TT",null,"M3 EXCAVACION  EN PREZANJAS / PISTAS"]
[{"$nulls":3},"Excavación a cielo abierto en prezanja o apertura de pista, en cualquier clase de terreno, a cualquier profundidad, incluso agotamientos, extracción y acopio o transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"Captacion - valvula 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":400,"d":"400.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":360,"d":"360.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":360,"d":"360.00"},{"v":3.98,"d":"3.98 €"},{"v":1432.8,"d":"1,432.80 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Picado solera caseta deposito Langaurre",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_RO",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN ROCA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en roca de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},1,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":320,"d":"320.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":76.8,"d":"76.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":76.8,"d":"76.80"},{"v":26.01,"d":"26.01 €"},{"v":1997.57,"d":"1,997.57 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":12554.529999999997,"d":"12,554.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_PREZ_TT",null,"M3 RELLENO PREZANJAS / PISTAS"]
[{"$nulls":3},"Relleno de prezanjas o pistas provisionales, incluso extendido y compactación con tierras procedentes de la misma excavación, en trabajos de restitución de perfiles de terreno originales ."]
[{"$nulls":3},"Captacion - valvula 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":400,"d":"400.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":360,"d":"360.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":360,"d":"360.00"},{"v":3.62,"d":"3.62 €"},{"v":1303.2,"d":"1,303.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":1303.2,"d":"1,303.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"Previsión Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":147.34,"d":"147.34 €"},{"v":589.36,"d":"589.36 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Valvula de corte ",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":321,"d":"321.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":1177.75,"d":"1,177.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Valvula de corte 2 - Pista acceso deposito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":405,"d":"405.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":405,"d":"405.00"}]
[{"$nulls":3},"Captacion - Valvula de corte 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":650,"d":"650.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":650,"d":"650.00"}]
[{"$nulls":3},"Pista acceso deposito - Deposito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":55,"d":"55.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":55,"d":"55.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1160,"d":"1160.00"},{"v":24.24,"d":"24.24 €"},{"v":28118.4,"d":"28,118.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":28118.4,"d":"28,118.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Picado solera caseta deposito Langaurre",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"}]
[]
[null,"DEM_OF",null,"M3 DEMOL OBRA FÁBRICA"]
[{"$nulls":3},"Demolición de obras de fábrica de ladrillo, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Picado solera caseta deposito Langaurre",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Demolicion captación actual ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":37.72,"d":"37.72 €"},{"v":1169.32,"d":"1,169.32 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Picado solera caseta deposito Langaurre",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":7.75,"d":"7.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":1292.29,"d":"1,292.29 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":44446.17,"d":"44,446.17 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Captacion - Deposito Langaurre",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1110,"d":"1110.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1110,"d":"1,110.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1160,"d":"1160.00"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":7029.6,"d":"7,029.60 €"}]
[]
[null,"PEAD 50",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 50 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 50 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Deposito Langaurre prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Langaurre Vaciado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Langaurre By-pass",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":3.84,"d":"3.84 €"},{"v":115.2,"d":"115.20 €"}]
[]
[null,"PEAD 32",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 32 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 32 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Deposito Langaurre toma muestras",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":2.03,"d":"2.03 €"},{"v":20.3,"d":"20.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":7165.1,"d":"7,165.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"COD_ES_63_45",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:63 45º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":28.33,"d":"28.33 €"},{"v":339.96,"d":"339.96 €"}]
[]
[null,"COD_ES_63_90",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:63 90º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":28.07,"d":"28.07 €"},{"v":336.84,"d":"336.84 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Caseta Captacion",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvulas de Corte en trazado",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":10.55,"d":"10.55 €"},{"v":211,"d":"211.00 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Caseta Captacion",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvulas de Corte en trazado",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":6.07,"d":"6.07 €"},{"v":60.7,"d":"60.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":948.5,"d":"948.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":8113.6,"d":"8,113.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Caseta Captación",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvulas de Corte en trazado",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":834.48,"d":"834.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":834.48,"d":"834.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":834.48,"d":"834.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_60X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 60x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 60 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Caseta Captación",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":88.55,"d":"88.55 €"},{"v":88.55,"d":"88.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":88.55,"d":"88.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø60 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø60 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 60 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión Caseta Captación",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":86.46,"d":"86.46 €"},{"v":259.38,"d":"259.38 €"}]
[]
[null,"BB Ø60 L300",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø60 LONG. 300 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 60 mm. y longitud 300 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión ",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":81.22,"d":"81.22 €"},{"v":243.66,"d":"243.66 €"}]
[]
[null,"BB Ø60 L250",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø60 LONG. 250 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 60 mm. y longitud 250 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":60.49,"d":"60.49 €"},{"v":181.47,"d":"181.47 €"}]
[]
[null,"BB Ø60 L200",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø60 LONG. 200 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 60 mm. y longitud 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision Caseta Captacion",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":57.86,"d":"57.86 €"},{"v":173.58,"d":"173.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":858.09,"d":"858.09 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Caseta Captacion",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Valvulas de Corte en trazado",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":229.2,"d":"229.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":229.2,"d":"229.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1175.84,"d":"1,175.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":10123.92,"d":"10,123.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Valvulas de corte",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":266.88,"d":"266.88 €"}]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión zona deposito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":558.97,"d":"558.97 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":1189.5,"d":"1,189.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":1189.5,"d":"1,189.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"B_ZA",null,"M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL"]
[{"$nulls":3},"Base de zahorra artificial, incluso suministro en obra del material, extendido, riego y compactación al 100% del P.M.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Valvula 2 - Valvula 3 arreglo pista Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":460,"d":"460.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":46,"d":"46.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":46,"d":"46.00"},{"v":43.04,"d":"43.04 €"},{"v":1979.84,"d":"1,979.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":1979.84,"d":"1,979.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":3169.34,"d":"3,169.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE DEPÓSITOS"]
[]
[null,"APLIC_SUPERF_TECMADR",null,"M2 APLICACION SUPERFICIAL TECMADRY"]
[{"$nulls":3},"Impermeabilizante hidráulico de base cementosa para la prevención y eliminación de humedades ,\r\r evitando el paso del agua actuando a favor de presión de agua o a contra presión, con adherencia física y química al soporte, mediante TECMADRY de SATECMA o similar, con REGISTRO SANITARIO nº\r\r 39.01224/M-02379 reconocida por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, según\r\r D.IT nº 262, aplicando dos manos, en todo el techo, pilares, lineas de flotación de paredes, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Protección caseta captación Langaurrealdea",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":19.44,"d":"19.44 €"},{"v":194.4,"d":"194.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE DEPÓSITOS",{"$nulls":7},{"v":194.4,"d":"194.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":11.71,"d":"11.71 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prev.",4.85,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},4.85]
[{"$nulls":9},4.85,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":109.66,"d":"109.66 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prev.",1.36,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.36]
[{"$nulls":9},1.36,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":42.08,"d":"42.08 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prev.",1.46,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.46]
[{"$nulls":9},1.46,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":156.37,"d":"156.37 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prev.",1.46,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.46]
[{"$nulls":9},1.46,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":156.37,"d":"156.37 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prev. ",8.41,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},8.41]
[{"$nulls":9},8.41,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":260.21,"d":"260.21 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prev. ",{"v":9.7,"d":"9.70"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9.7,"d":"9.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":9.7,"d":"9.70"},{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prev. ",970.44,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},970.44]
[{"$nulls":9},970.44,{"v":5.61,"d":"5.61 €"},{"v":5444.17,"d":"5,444.17 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prev. ",1.16,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.16]
[{"$nulls":9},1.16,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":41.41,"d":"41.41 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":6221.98,"d":"6,221.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"COMUNICACIONES Y CONTROL"]
[]
[null,"PEP_10",null,"UN SONDA DE NIVEL"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de sonda de nivel VEGA o similar, en depósitos sin control de turbidez, incluso fijación y cableado de señal a CCM."]
[{"$nulls":3},"Deposito Langaurre",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":720,"d":"720.00 €"},{"v":720,"d":"720.00 €"}]
[]
[null,"PEP_11",null,"UN BOYA NIVEL BAJO"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de boya de nivel de seguridad en depósito, incluso cableado de señal a CCM."]
[{"$nulls":3},"Deposito Langaurre",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":102,"d":"102.00 €"},{"v":102,"d":"102.00 €"}]
[]
[null,"PEP_12",null,"UN TELECONTROL - DATALOGGER"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de Telecontrol - datalogger GSM modular para envío señales analogicas fuera de rango, digitales activas, variable MODBUS, etc. y registro de cualquiera de esas entradas para envío mediante datos GSM o GPRS a centro de control."]
[{"$nulls":3},"Deposito Langaurre",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":816,"d":"816.00 €"},{"v":1632,"d":"1,632.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL COMUNICACIONES Y CONTROL",{"$nulls":7},{"v":2454,"d":"2,454.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONTROL TURBIDEZ"]
[]
[null,"PEP_7",null,"UN AUTOMATISMO DESVIO CAUDAL ENTRADA"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de sistema de control de la turbidez de entrada a depósito mediante:\r\nVálvula de 3 vías DN65 PN16_BELIMO Mod.H764N o similar.\r\nActuador eléctrico BELIMO Mod. SV230A-TPC o similar con maniobra automática y posibilidad de accionamiento manual desde pulsador.\r\nCelda de flujo y sonda de turbidez, con transmisión de señal 4-20 mA conectada a datalogger (no incluido) y control sobre accionamiento de válvula motorizada a instalar.\r\nConducciones en PVC/PE de toma de muestra en linea de llegada, y desvío a vaciado del caudal de entrada según consignas.\r\nPrevisión T de montaje de sonda adicional en PVC. \r\nIncluso puesta en marcha de la instalación, pruebas, soportes, pequeño material y varios."]
[{"$nulls":3},"Entrada deposito Langaurre",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4685,"d":"4,685.00 €"},{"v":4685,"d":"4,685.00 €"}]
[]
[null,"PEP_8",null,"UN  CONEXIONES / CABLEADO A CUADRO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para líneas de señal y eléctricas entre cuadro, electroválvulas y sondas de turbidez (2), protecciónes, maniobra y cableado bajo tubo grapado a muro."]
[{"$nulls":3},"Deposito Langaurre",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":300,"d":"300.00 €"},{"v":300,"d":"300.00 €"}]
[]
[null,"PEP_9",null,"UN CONTROL TURBIDEZ RED DISTRIBUCION"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de sistema de control de la turbidez de salida a red de distribución mediante:\r\nCelda de flujo y sonda de turbidez, con transmisión de señal 4-20 mA conectada a datalogger (no incluido). Conducciones en PVC/PE de toma de muestra en linea de llegada, y desvío a vaciado del caudal analizado.\r\nIncluso puesta en marcha de la instalación, pruebas, soportes, pequeño material y varios."]
[{"$nulls":3},"Deposito Langaurre",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2648,"d":"2,648.00 €"},{"v":2648,"d":"2,648.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONTROL TURBIDEZ",{"$nulls":7},{"v":7633,"d":"7,633.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"PEP_1",null,"UN ADECUACIÓN CASETA CAPTACIÓN ORIGINAL"]
[{"$nulls":3},"Partida especifica a justificar destinada a adecuación de caseta de captación original en Langaurrealdea, incluye demolición de piecerío existente, aplicación superficial TECMADRY en paramentos verticales de zonas humedas despues de la colocación de nuevo piecerío incluido en presupuesto, pintado de zona interior y exterior de caseta y realización de solera en interior de caseta."]
[{"$nulls":3},"Caseta Captacion Langaurrealdea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5000,"d":"5,000.00 €"},{"v":5000,"d":"5,000.00 €"}]
[]
[null,"PEP_2",null,"UN PUERTA CANCELA METALICA"]
[{"$nulls":3},"Puerta cancela metálica de 0.8x2.00 m. en acero, incluso p.p. de soportes, cerradura tipo Consorcio, manilla, transporte, totalmente instalado y pintado en caseta captacion Langaurrealdea"]
[{"$nulls":3},"Caseta Captacion Langaurrealdea",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":700,"d":"700.00 €"},{"v":700,"d":"700.00 €"}]
[]
[null,"PEP_3",null,"M2 TRAMEX GALVANIZADO"]
[{"$nulls":3},"Tramex o emparrillado en acero galvanizado con pletina de canto de 3mm. de sección minima, incluso cerco, marcos o apoyos, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"Deposito Langaurre",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":120,"d":"120.00 €"},{"v":240,"d":"240.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"Langaurre",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"Langaurre",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":900,"d":"900.00 €"},{"v":900,"d":"900.00 €"}]
[]
[null,"PEP_4",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra mediante levantamiento topográfico, indicando trazados y materiales, ademas de detalle de los nudos."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":150,"d":"150.00 €"},{"v":150,"d":"150.00 €"}]
[]
[null,"PEP_5",null,"UN COLOCACION CAUDALIMETRO "]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono íntegro por instalación de caudalímetro suministrado por GipuzkoakoUrak."]
[{"$nulls":3},"Entrada deposito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Salida deposito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":100,"d":"100.00 €"}]
[]
[null,"PEP_6",null,"UN DESVIOS PROVISIONALES DE ABASTECIMIENTO "]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la ejecución de bypass provisional para mantenimiento del servicio, a lo largo de la duración de todos los trabajos a realizar en la zona del deposito de Langaurre, incluso conducciones, valvulería, pequeño material de conexión a acometida existente, fijaciones y protecciones, completamente terminado"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":750,"d":"750.00 €"},{"v":750,"d":"750.00 €"}]
[]
[null,"PEP_13",null,"UN ADECUACION SISTEMA CLORACIÓN "]
[{"$nulls":3},"Adecuación de tuberias de PVC/PE en interior de caseta Langaurre a la nueva disposicion del sistema de cloración"]
[{"$nulls":3},"Deposito Langaurre",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":300,"d":"300.00 €"},{"v":300,"d":"300.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":9640,"d":"9,640.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":84441.78,"d":"84,441.78 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":84441.78,"d":"84,441.78 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":27,"n_cols":10,"rows_kept":27,"merged":[[6,2,6,9],[23,2,23,7],[25,4,25,5],[26,5,26,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","CAL_MEJORA SISTEMA LANGAURRE"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":44446.168,"d":"44,446.17 €"},{"v":0.53,"d":"53.00%"}]
[null,2,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":10123.92,"d":"10,123.92 €"},{"v":0.12,"d":"12.00%"}]
[null,3,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":558.97,"d":"558.97 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,4,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":3169.34,"d":"3,169.34 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,5,"REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE DEPÓSITOS",{"$nulls":5},{"v":194.4,"d":"194.40 €"},{"v":0,"d":"0.00%"}]
[null,9,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":6221.9637,"d":"6,221.96 €"},{"v":0.07,"d":"7.00%"}]
[null,10,"COMUNICACIONES Y CONTROL",{"$nulls":5},{"v":2454,"d":"2,454.00 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,11,"CONTROL TURBIDEZ",{"$nulls":5},{"v":7633,"d":"7,633.00 €"},{"v":0.09,"d":"9.00%"}]
[null,12,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":9640,"d":"9,640.00 €"},{"v":0.11,"d":"11.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":84441.7617,"d":"84,441.76 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":17732.77,"d":"17,732.77 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":102174.531657,"d":"102,174.53 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}