{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":460,"n_cols":12,"rows_kept":460,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[18,3,18,7],[19,3,19,8],[28,3,28,8],[31,3,31,7],[32,3,32,8],[45,3,45,8],[48,3,48,7],[49,3,49,8],[62,3,62,8],[65,3,65,7],[66,3,66,8],[72,3,72,7],[73,3,73,8],[78,3,78,7],[79,3,79,8],[83,3,83,8],[86,3,86,7],[87,3,87,8],[94,3,94,7],[95,3,95,8],[102,3,102,7],[103,3,103,8],[112,3,112,7],[113,3,113,8],[117,3,117,8],[119,3,119,8],[125,3,125,7],[126,3,126,8],[132,3,132,8],[135,3,135,7],[136,3,136,8],[141,3,141,8],[144,3,144,7],[145,3,145,8],[149,3,149,8],[152,3,152,7],[153,3,153,8],[159,3,159,8],[162,3,162,7],[163,3,163,8],[168,3,168,8],[170,3,170,8],[174,3,174,7],[175,3,175,8],[179,3,179,7],[180,3,180,8],[190,3,190,8],[193,3,193,7],[194,3,194,8],[198,3,198,7],[199,3,199,8],[205,3,205,7],[206,3,206,8],[210,3,210,7],[211,3,211,8],[215,3,215,7],[216,3,216,8],[221,3,221,8],[223,3,223,8],[226,3,226,7],[227,3,227,8],[234,3,234,8],[238,3,238,7],[239,3,239,8],[244,3,244,7],[245,3,245,8],[250,3,250,7],[251,3,251,8],[258,3,258,8],[260,3,260,8],[264,3,264,7],[265,3,265,8],[269,3,269,8],[271,3,271,8],[273,3,273,8],[277,3,277,7],[278,3,278,8],[285,3,285,7],[286,3,286,8],[291,3,291,7],[292,3,292,8],[296,3,296,8],[301,3,301,7],[302,3,302,8],[311,3,311,7],[312,3,312,8],[321,3,321,8],[324,3,324,7],[325,3,325,8],[334,3,334,7],[335,3,335,8],[340,3,340,8],[342,3,342,8],[346,3,346,7],[347,3,347,8],[351,3,351,7],[352,3,352,8],[356,3,356,7],[357,3,357,8],[361,3,361,7],[362,3,362,8],[366,3,366,7],[367,3,367,8],[371,3,371,7],[372,3,372,8],[376,3,376,7],[377,3,377,8],[381,3,381,7],[382,3,382,8],[386,3,386,7],[387,3,387,8],[391,3,391,7],[392,3,392,8],[396,3,396,7],[397,3,397,8],[401,3,401,7],[402,3,402,8],[406,3,406,8],[410,3,410,7],[411,3,411,8],[415,3,415,7],[416,3,416,8],[420,3,420,7],[421,3,421,8],[429,3,429,7],[430,3,430,8],[434,3,434,7],[435,3,435,8],[439,3,439,7],[440,3,440,8],[444,3,444,7],[445,3,445,8],[449,3,449,7],[450,3,450,8],[454,3,454,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"ABAST. CASERIOS TOMA ALKIZA"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":35.83,"d":"35.83 €"},{"v":358.3,"d":"358.30 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - ARM. CONTADOR",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. KAMIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":58,"d":"58.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":34.8,"d":"34.80"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":127.8,"d":"127.80"},{"v":10.22,"d":"10.22 €"},{"v":1306.12,"d":"1,306.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":1664.4199999999998,"d":"1,664.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":142,"d":"142.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1.2,"d":"1.20"},51.12]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":106,"d":"106.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1.2,"d":"1.20"},38.16]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33,"d":"33.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1.2,"d":"1.20"},11.88]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":63,"d":"63.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1.2,"d":"1.20"},22.68]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADOR",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom. IBARGUREN",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.7,"d":"0.70"},7.35]
[{"$nulls":3},"     Acom. HARRITXU",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43,"d":"43.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.7,"d":"0.70"},9.03]
[{"$nulls":3},"     Acom. NAGIOLA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":182,"d":"182.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.7,"d":"0.70"},38.22]
[{"$nulls":3},"     Prevision Acom. NAGIOLA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":3},"     Acometida",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.7,"d":"0.70"},1.05]
[{"$nulls":9},183.69,{"v":3.84,"d":"3.84 €"},{"v":705.37,"d":"705.37 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":705.37,"d":"705.37 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":142,"d":"142.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1.2,"d":"1.20"},51.12]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":106,"d":"106.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1.2,"d":"1.20"},38.16]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33,"d":"33.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1.2,"d":"1.20"},11.88]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":63,"d":"63.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1.2,"d":"1.20"},22.68]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADOR",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom. IBARGUREN",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.7,"d":"0.70"},7.35]
[{"$nulls":3},"     Acom. HARRITXU",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43,"d":"43.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.7,"d":"0.70"},9.03]
[{"$nulls":3},"     Acom. NAGIOLA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":182,"d":"182.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.7,"d":"0.70"},38.22]
[{"$nulls":3},"     Prevision Acom. NAGIOLA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":3},"     Acometida",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.7,"d":"0.70"},1.05]
[{"$nulls":9},183.69,{"v":3.78,"d":"3.78 €"},{"v":694.35,"d":"694.35 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":694.35,"d":"694.35 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA",null,"UN CATA 1,00 X 1,00 X 1,50 M"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,50 m para localización de servicios, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor y reposición de pavimento existente.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"LOCALIZACION TUBERIA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":660,"d":"660.00 €"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"}]
[]
[null,"CATA_MEDIANA",null,"UN CATA 0,75 X 0,75 X 1,00 M"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,75 x 0,75 x 1,00 m para localización de servicios, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor y reposición de pavimento existente"]
[{"$nulls":3},"LOCALIZACION SSAA",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"LOCALIZACION TUBERIA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":390,"d":"390.00 €"},{"v":1950,"d":"1,950.00 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,80 M"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":158.4,"d":"158.40 €"},{"v":792,"d":"792.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":4062,"d":"4,062.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - ARM. CONTADOR",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":43,"d":"43.00"},{"v":34.11,"d":"34.11 €"},{"v":1466.73,"d":"1,466.73 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":142,"d":"142.00"},null,null,{"v":142,"d":"142.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":106,"d":"106.00"},null,null,{"v":106,"d":"106.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":33,"d":"33.00"},null,null,{"v":33,"d":"33.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":63,"d":"63.00"},null,null,{"v":63,"d":"63.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":344,"d":"344.00"},{"v":24,"d":"24.00 €"},{"v":8256,"d":"8,256.00 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_TIE",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_TIE"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_TIE, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADOR",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom. IBARGUREN",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,null,{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom. HARRITXU",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43,"d":"43.00"},null,null,{"v":43,"d":"43.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom. NAGIOLA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":182,"d":"182.00"},null,null,{"v":182,"d":"182.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision Acom. NAGIOLA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometida",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":285,"d":"285.00"},{"v":12.89,"d":"12.89 €"},{"v":3673.65,"d":"3,673.65 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Acom. KAMIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":58,"d":"58.00"},null,null,{"v":58,"d":"58.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":58,"d":"58.00"},{"v":17.76,"d":"17.76 €"},{"v":1030.08,"d":"1,030.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":14426.46,"d":"14,426.46 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":21552.6,"d":"21,552.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":273,"d":"273.00"},null,null,{"v":273,"d":"273.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":107,"d":"107.00"},null,null,{"v":107,"d":"107.00"}]
[{"$nulls":3},"     -  Cruce puente",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":389,"d":"389.00"},{"v":32.76,"d":"32.76 €"},{"v":12743.64,"d":"12,743.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":12743.64,"d":"12,743.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_100X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":135.42,"d":"135.42 €"},{"v":270.84,"d":"270.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":270.84,"d":"270.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_100",null,"UN CONO RED. BB 100"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 100 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":96.66,"d":"96.66 €"},{"v":96.66,"d":"96.66 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":96.66,"d":"96.66 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":72.85,"d":"72.85 €"},{"v":364.25,"d":"364.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":364.25,"d":"364.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":68.76,"d":"68.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":68.76,"d":"68.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":13544.15,"d":"13,544.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 75",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 75 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 75 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - ARM. CONTADOR",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":7.54,"d":"7.54 €"},{"v":52.78,"d":"52.78 €"}]
[]
[null,"PEAD 50",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 50 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 50 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADOR",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom. IBARGUREN",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35,"d":"35.00"},null,null,{"v":35,"d":"35.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom. HARRITXU",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":43,"d":"43.00"},null,null,{"v":43,"d":"43.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom. NAGIOLA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":182,"d":"182.00"},null,null,{"v":182,"d":"182.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision Acom. NAGIOLA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometida",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. KAMIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":58,"d":"58.00"},null,null,{"v":58,"d":"58.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":343,"d":"343.00"},{"v":3.41,"d":"3.41 €"},{"v":1169.63,"d":"1,169.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":1222.41,"d":"1,222.41 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"COD_ES_75_45",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:75 45º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":37.01,"d":"37.01 €"},{"v":185.05,"d":"185.05 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_75",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":16.07,"d":"16.07 €"},{"v":208.91,"d":"208.91 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_50",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:50"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":15,"d":"15.00"},{"$nulls":3},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":11.47,"d":"11.47 €"},{"v":172.05,"d":"172.05 €"}]
[]
[null,"TAP_ES_75",null,"UN TAPÓN ELECTROSOLADABLE DN:75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3 - Prevision Alkiza",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24.24,"d":"24.24 €"},{"v":24.24,"d":"24.24 €"}]
[]
[null,"VALONA_75",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":4.19,"d":"4.19 €"},{"v":12.57,"d":"12.57 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":602.82,"d":"602.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":1825.23,"d":"1,825.23 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"LATÓN"]
[null,"E R-M L T 50",null,"UN ENLACE ROSCA MACHO LATÓN PARA TUBO PE D"]
[{"$nulls":3},"Enlace rosca macho en latón para tubo de polietileno de 50 mm de diámetro, incluso juntas y colocación.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acom. IBARGUREN",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. HARRITXU",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. NAGIOLA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. KAMIO",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":37.99,"d":"37.99 €"},{"v":303.92,"d":"303.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL LATÓN",{"$nulls":7},{"v":303.92,"d":"303.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":224.25,"d":"224.25 €"},{"v":448.5,"d":"448.50 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø65",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - Conexion armario",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3 - Prevision Alkiza",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":171.88,"d":"171.88 €"},{"v":343.76,"d":"343.76 €"}]
[]
[null,"VCAE R D. 40",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. ROSCADA  Ø40"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con uniones rosadas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø40, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acom. IBARGUREN",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. HARRITXU",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. NAGIOLA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. KAMIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":124.26,"d":"124.26 €"},{"v":497.04,"d":"497.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":1289.3,"d":"1,289.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":1289.3,"d":"1,289.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_75_1 1/2\"",null,"UN ACOM. TIPO A SOBRE PEAD 75x50"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 75 con la acometida existente, mediante TE de derivación, válvula de compuerta de asiento elástico DN 1 1/2\", y p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida, según croquis adjunto Acometida Tipo A"]
[{"$nulls":3},"Acom. KAMIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":374.44,"d":"374.44 €"},{"v":374.44,"d":"374.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":374.44,"d":"374.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":374.44,"d":"374.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":17337.039999999997,"d":"17,337.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ARQ_40_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40x40 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acom. IBARGUREN",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. HARRITXU",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. NAGIOLA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. KAMIO",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":1354.7,"d":"1,354.70 €"}]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":584.18,"d":"584.18 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":2371.37,"d":"2,371.37 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - ARM. CONTADOR",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. KAMIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":58,"d":"58.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":34.8,"d":"34.80"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":127.8,"d":"127.80"},{"v":0.82,"d":"0.82 €"},{"v":104.8,"d":"104.80 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_8",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - ARM. CONTADOR",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. KAMIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":58,"d":"58.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":34.8,"d":"34.80"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":127.8,"d":"127.80"},{"v":23.6,"d":"23.60 €"},{"v":3016.08,"d":"3,016.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":3120.88,"d":"3,120.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - ARM. CONTADOR",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom. KAMIO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":58,"d":"58.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":34.8,"d":"34.80"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":127.8,"d":"127.80"},{"v":31.9,"d":"31.90 €"},{"v":4076.82,"d":"4,076.82 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Refuerzos y anclajes",{"v":10,"d":"10.00"},0.75,0.75,0.75,4.22]
[{"$nulls":3},"Anclaje cruce regata",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},6.22,{"v":113.29,"d":"113.29 €"},{"v":704.66,"d":"704.66 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":4781.4800000000005,"d":"4,781.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":7902.360000000001,"d":"7,902.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},13.05,null,null,13.05]
[{"$nulls":9},13.05,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":104.4,"d":"104.40 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},2.69,null,null,2.69]
[{"$nulls":9},2.69,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":21.52,"d":"21.52 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.08,null,null,1.08]
[{"$nulls":9},1.08,{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":21.6,"d":"21.60 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.45,null,null,0.45]
[{"$nulls":9},0.45,{"v":45,"d":"45.00 €"},{"v":20.25,"d":"20.25 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.61,null,null,1.61]
[{"$nulls":9},1.61,{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":41.86,"d":"41.86 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},7.59,null,null,7.59]
[{"$nulls":9},7.59,{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":113.85,"d":"113.85 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},3.59,null,null,3.59]
[{"$nulls":9},3.59,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},119.57,null,null,119.57]
[{"$nulls":9},119.57,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":956.56,"d":"956.56 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},9.57,null,null,9.57]
[{"$nulls":9},9.57,{"v":12,"d":"12.00 €"},{"v":114.84,"d":"114.84 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.86,null,null,0.86]
[{"$nulls":9},0.86,{"v":14,"d":"14.00 €"},{"v":12.04,"d":"12.04 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.43,null,null,0.43]
[{"$nulls":9},0.43,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":28.38,"d":"28.38 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.24,null,null,0.24]
[{"$nulls":9},0.24,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":79.2,"d":"79.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":1514.5,"d":"1,514.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"ARM_PREF_4",null,"UN ARMARIO PREFABRICADO HORMIGON 120x75x20c"]
[{"$nulls":3},"Armario prefabricado de hormigón con dimensiones interiores mínimas de 120cm alto, 75cm ancho y 20cm profundidad, abierta en la parte inferior, sobre base de hormigón HM-20 de dimensiones 15cm alto, 120cm ancho y 60cm profundidad. Incluido tanto suministro, excavación, ejecución de base de hormigón, instalación de armario, puerta y cerradura homologada por Gipuzkoako Ur Kontsortzioa."]
[{"$nulls":3},"ARMARIO CONTADORES",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":455.9,"d":"455.90 €"},{"v":455.9,"d":"455.90 €"}]
[]
[null,"BATER_GALV_4",null,"UN BATERIA ACERO GALVANIZADO 4 SALIDAS"]
[{"$nulls":3},"Batería de acero galvanizado en columna con entrada de diámetro 75mm y 4 salidas, instalada en interior de armario de contadores con dimensiones interiores mínimas de 120cm alto, 75cm ancho y 20cm profundidad. Incluido suministro e instalación, incluso pequeño material de conexión, fijaciones y protecciones, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"ARMARIO CONTADORES",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":152.2,"d":"152.20 €"},{"v":152.2,"d":"152.20 €"}]
[]
[null,"CONEX_ACOM",null,"UN CONEXION ACOMETIDAS EN BATERIA"]
[{"$nulls":3},"Instalación de piecerio para conexion de acometidas en bateria de contadores, según el esquema establecido por el Reglamento Tecnico de la Red de Baja de GUSA. Incluido suministro y parte proporcional de tornilleria, totalmente instalado y comprobado."]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADOR",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom. IBARGUREN",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom. HARRITXU",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acom. NAGIOLA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometida",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":123.44,"d":"123.44 €"},{"v":493.76,"d":"493.76 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"Seguridad y Salud",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1250,"d":"1,250.00 €"},{"v":1250,"d":"1,250.00 €"}]
[]
[null,"PLANOS_CAD",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":3},"Planos Autocad",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"REP_O.C.",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original."]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"Señalizacion y desvios",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":750,"d":"750.00 €"},{"v":750,"d":"750.00 €"}]
[]
[null,"SOP_PUENTE_100",null,"UN SOPORTE PUENTE TUBERIA DN100"]
[{"$nulls":3},"Soporte para tubería DN-100, formada por escuadra en U de 100 a base de chapa plegada de 6mm, con cuna y abarcón para tubo de 100mm de diametro, incluso p.p. de tornillería y anclajes, según detalle adjunto en planos, instalación de soporte y colocación de tubería incluido."]
[{"$nulls":3},"CRUCE DE PUENTE",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":292.51,"d":"292.51 €"},{"v":1170.04,"d":"1,170.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":6831.9,"d":"6,831.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":57509.770000000004,"d":"57,509.77 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":57509.770000000004,"d":"57,509.77 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","ABAST. CASERIOS TOMA ALKIZA"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":21552.5938,"d":"21,552.59 €"},{"v":0.37,"d":"37.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":17337.04,"d":"17,337.04 €"},{"v":0.3,"d":"30.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":2371.37,"d":"2,371.37 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":7902.3598,"d":"7,902.36 €"},{"v":0.14,"d":"14.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":1514.5,"d":"1,514.50 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":6831.9,"d":"6,831.90 €"},{"v":0.12,"d":"12.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":57509.7636,"d":"57,509.76 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":12077.05,"d":"12,077.05 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":69586.813956,"d":"69,586.81 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}