{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":388,"n_cols":12,"rows_kept":388,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[18,3,18,7],[19,3,19,8],[23,3,23,7],[24,3,24,8],[31,3,31,8],[34,3,34,7],[35,3,35,8],[43,3,43,7],[44,3,44,8],[48,3,48,7],[49,3,49,8],[53,3,53,8],[56,3,56,7],[57,3,57,8],[61,3,61,7],[62,3,62,8],[70,3,70,8],[73,3,73,7],[74,3,74,8],[78,3,78,7],[79,3,79,8],[84,3,84,8],[87,3,87,7],[88,3,88,8],[92,3,92,7],[93,3,93,8],[97,3,97,7],[98,3,98,8],[105,3,105,7],[106,3,106,8],[112,3,112,8],[114,3,114,8],[120,3,120,7],[121,3,121,8],[125,3,125,8],[128,3,128,7],[129,3,129,8],[133,3,133,8],[136,3,136,7],[137,3,137,8],[141,3,141,8],[143,3,143,8],[147,3,147,7],[148,3,148,8],[152,3,152,7],[153,3,153,8],[159,3,159,7],[160,3,160,8],[166,3,166,8],[169,3,169,7],[170,3,170,8],[174,3,174,7],[175,3,175,8],[179,3,179,7],[180,3,180,8],[184,3,184,7],[185,3,185,8],[189,3,189,8],[191,3,191,8],[194,3,194,7],[195,3,195,8],[199,3,199,8],[203,3,203,7],[204,3,204,8],[209,3,209,7],[210,3,210,8],[214,3,214,7],[215,3,215,8],[219,3,219,8],[222,3,222,7],[223,3,223,8],[227,3,227,8],[229,3,229,8],[233,3,233,7],[234,3,234,8],[239,3,239,8],[241,3,241,8],[243,3,243,8],[247,3,247,7],[248,3,248,8],[255,3,255,7],[256,3,256,8],[260,3,260,7],[261,3,261,8],[265,3,265,8],[270,3,270,7],[271,3,271,8],[278,3,278,7],[279,3,279,8],[286,3,286,8],[289,3,289,7],[290,3,290,8],[297,3,297,7],[298,3,298,8],[302,3,302,8],[304,3,304,8],[308,3,308,7],[309,3,309,8],[313,3,313,7],[314,3,314,8],[318,3,318,8],[322,3,322,7],[323,3,323,8],[327,3,327,7],[328,3,328,8],[332,3,332,7],[333,3,333,8],[337,3,337,7],[338,3,338,8],[342,3,342,7],[343,3,343,8],[347,3,347,7],[348,3,348,8],[352,3,352,7],[353,3,353,8],[357,3,357,7],[358,3,358,8],[362,3,362,7],[363,3,363,8],[367,3,367,7],[368,3,368,8],[372,3,372,7],[373,3,373,8],[377,3,377,7],[378,3,378,8],[382,3,382,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"NUEVO ABASTEC. URRESTARAZU"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":35.83,"d":"35.83 €"},{"v":71.66,"d":"71.66 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":4,"d":"4.00"},0.75,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":104.74,"d":"104.74 €"},{"v":157.11,"d":"157.11 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red general",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":14.4,"d":"14.40"}]
[{"$nulls":3},"Ac. Urrest. Goikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":80.4,"d":"80.40"},{"v":10.22,"d":"10.22 €"},{"v":821.69,"d":"821.69 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":1050.46,"d":"1,050.46 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"Red general",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":550,"d":"550.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":132,"d":"132.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev. extensión acom.",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.8,"d":"2.80"}]
[{"$nulls":3},"Ac. Urrest. Azpikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. Urrest. Goikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":175.8,"d":"175.80"},{"v":3.84,"d":"3.84 €"},{"v":675.07,"d":"675.07 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_TI",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acceso depósito y bombeo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":18.72,"d":"18.72 €"},{"v":1123.2,"d":"1,123.20 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ampliación catas",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":242.88,"d":"242.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":2041.15,"d":"2,041.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"TER_TI_EXC",null,"M3 TERRAPLEN TIERRAS DE EXCAVACION"]
[{"$nulls":3},"Terraplén con tierras procedentes de la misma excavación, extendido y compactado al 95% de P.M. en obras de explanación.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acceso depósito y bombeo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":9.11,"d":"9.11 €"},{"v":546.6,"d":"546.60 €"}]
[]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red general",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":550,"d":"550.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":132,"d":"132.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev. extensión acom.",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.8,"d":"2.80"}]
[{"$nulls":3},"Ac. Urrest. Azpikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. Urrest. Goikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":175.8,"d":"175.80"},{"v":3.78,"d":"3.78 €"},{"v":664.52,"d":"664.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":1211.12,"d":"1,211.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"Ampliación catas",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":147.34,"d":"147.34 €"},{"v":442.02,"d":"442.02 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión SSAA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":158.4,"d":"158.40 €"},{"v":950.4,"d":"950.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":1392.42,"d":"1,392.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"Red general",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00"},null,null,{"v":34,"d":"34.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":34,"d":"34.00"},{"v":34.11,"d":"34.11 €"},{"v":1159.74,"d":"1,159.74 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Red general",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":560,"d":"560.00"},null,null,{"v":560,"d":"560.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":560,"d":"560.00"},{"v":24,"d":"24.00 €"},{"v":13440,"d":"13,440.00 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_TIE",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_TIE"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_TIE, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Ac. Urdarano",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. Urrest. Azpikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. Urrest. Goikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":90,"d":"90.00"},null,null,{"v":90,"d":"90.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev. extensión acom.",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":75,"d":"75.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":204,"d":"204.00"},{"v":12.89,"d":"12.89 €"},{"v":2629.56,"d":"2,629.56 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Ac. Iraban",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. Urdarano",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. Urrest. Goikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":58,"d":"58.00"},{"v":17.76,"d":"17.76 €"},{"v":1030.08,"d":"1,030.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":18259.379999999997,"d":"18,259.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":23954.53,"d":"23,954.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_60X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 60x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 60 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":113.29,"d":"113.29 €"},{"v":113.29,"d":"113.29 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":113.29,"d":"113.29 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS"]
[null,"BRØ50",null,"UN BRIDA ROSCADA Ø50"]
[{"$nulls":3},"Brida roscada de funfición dúctil de diámetro 50 mm. con salida roscada de diámetro según proyecto., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20.31,"d":"20.31 €"},{"v":20.31,"d":"20.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS",{"$nulls":7},{"v":20.31,"d":"20.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":45.84,"d":"45.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":45.84,"d":"45.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":179.44,"d":"179.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 75",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 75 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 75 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red general",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":594,"d":"594.00"},null,null,{"v":594,"d":"594.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":594,"d":"594.00"},{"v":7.54,"d":"7.54 €"},{"v":4478.76,"d":"4,478.76 €"}]
[]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ac. Urrest. Goikoa 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":110,"d":"110.00"},null,null,{"v":110,"d":"110.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. Urrest. Goikoa 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":110,"d":"110.00"},null,null,{"v":110,"d":"110.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev. extensión acom.",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":75,"d":"75.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":295,"d":"295.00"},{"v":5.41,"d":"5.41 €"},{"v":1595.95,"d":"1,595.95 €"}]
[]
[null,"PEAD 50",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 50 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 50 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ac. Iraban",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. Urrest Azpikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. Urdarano",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,null,{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":3.41,"d":"3.41 €"},{"v":262.57,"d":"262.57 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":6337.28,"d":"6,337.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"TE_ES_75",null,"UN TE IGUAL ELECTROSOLD. DN:75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":48.25,"d":"48.25 €"},{"v":48.25,"d":"48.25 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":11.77,"d":"11.77 €"},{"v":23.54,"d":"23.54 €"}]
[]
[null,"VALONA_75",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.19,"d":"4.19 €"},{"v":4.19,"d":"4.19 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3.4,"d":"3.40 €"},{"v":6.8,"d":"6.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":82.77999999999999,"d":"82.78 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":6420.0599999999995,"d":"6,420.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"LATÓN"]
[null,"M L 25",null,"UN MACHÓN DE LATÓN PARA TUBO PE DN 25 mm."]
[{"$nulls":3},"Rosca doble macho-macho en latón de diámetros 25 mm., para tubo de polietileno, incluso juntas y colocación.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.79,"d":"4.79 €"},{"v":4.79,"d":"4.79 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL LATÓN",{"$nulls":7},{"v":4.79,"d":"4.79 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø65",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":171.88,"d":"171.88 €"},{"v":343.76,"d":"343.76 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":146.09,"d":"146.09 €"},{"v":146.09,"d":"146.09 €"}]
[]
[null,"VCAR R D.25",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. ROSCADA  Ø25"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con uniones rosadas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø25, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100.14,"d":"100.14 €"},{"v":100.14,"d":"100.14 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":589.99,"d":"589.99 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)"]
[null,"VENT_Ø25",null,"UN VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø25"]
[{"$nulls":3},"Ventosa automática trifuncional de cuerpo compacto, Ø25 y PN 16, cuerpo y tapa de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y mecanismos interiores de acero inoxidable,  incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":336.07,"d":"336.07 €"},{"v":336.07,"d":"336.07 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)",{"$nulls":7},{"v":336.07,"d":"336.07 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":926.06,"d":"926.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_75_1 1/2\"",null,"UN ACOM. TIPO A SOBRE PEAD 75x50"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 75 con la acometida existente, mediante TE de derivación, válvula de compuerta de asiento elástico DN 1 1/2\", y p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida, según croquis adjunto Acometida Tipo A"]
[{"$nulls":3},"Ac. Iraban",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. Urdarano",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":374.44,"d":"374.44 €"},{"v":748.88,"d":"748.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":748.88,"d":"748.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":748.88,"d":"748.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":8279.229999999998,"d":"8,279.23 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ARQ_40_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40x40 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión válvula",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. Iraban",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac. Urdarano",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":1083.76,"d":"1,083.76 €"}]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Válv. fin acom.",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":333.6,"d":"333.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":1709.4499999999998,"d":"1,709.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red general",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":14.4,"d":"14.40"}]
[{"$nulls":3},"Ac. Urrest. Goikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":80.4,"d":"80.40"},{"v":0.82,"d":"0.82 €"},{"v":65.93,"d":"65.93 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_8_M",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12 MANUAL"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado por medios manuales, incluso barrido y riego de adherencia.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red general",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":14.4,"d":"14.40"}]
[{"$nulls":3},"Ac. Urrest. Goikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":80.4,"d":"80.40"},{"v":26.3,"d":"26.30 €"},{"v":2114.52,"d":"2,114.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":2180.45,"d":"2,180.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"Red general",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":34,"d":"34.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":14.4,"d":"14.40"}]
[{"$nulls":3},"Ac. Urrest. Goikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":80.4,"d":"80.40"},{"v":31.9,"d":"31.90 €"},{"v":2564.76,"d":"2,564.76 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Refuerzos",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},0.75,0.75,3.38]
[{"$nulls":9},3.38,{"v":113.29,"d":"113.29 €"},{"v":382.92,"d":"382.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":2947.6800000000003,"d":"2,947.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":5128.13,"d":"5,128.13 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27.5,"d":"27.50"},null,null,{"v":27.5,"d":"27.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":27.5,"d":"27.50"},{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":220,"d":"220.00 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9.1,"d":"9.10"},null,null,{"v":9.1,"d":"9.10"}]
[{"$nulls":9},{"v":9.1,"d":"9.10"},{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":136.5,"d":"136.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":356.5,"d":"356.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"PA4",null,"UN ACOMETIDA ELECTRICA"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para acondicionado de acometida eléctrica al cuadro eléctrico del bombeo, con calculo de línea de enlace, y tramitación de Iberdrola. Instalado y probado."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6000,"d":"6,000.00 €"},{"v":6000,"d":"6,000.00 €"}]
[]
[null,"PA3",null,"UN ARMARIO PREFABRICADO HORMIGON 120x75x20c"]
[{"$nulls":3},"Armario prefabricado de hormigón con dimensiones interiores mínimas de 120cm alto, 75cm ancho y 20cm profundidad, abierta en la parte inferior, sobre base de hormigón HM-20 de dimensiones 15cm alto, 120cm ancho y 60cm profundidad. Incluido tanto suministro, excavación, ejecución de base de hormigón, instalación de armario, puerta y cerradura homologada por Gipuzkoako Ur Kontsortzioa."]
[{"$nulls":3},"Urrestarrazu",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":455.9,"d":"455.90 €"},{"v":455.9,"d":"455.90 €"}]
[]
[null,"PA13",null,"UN BATERIA ACERO GALVANIZADO 4 SALIDAS  "]
[{"$nulls":3},"Batería de acero galvanizado en columna con entrada de diámetro 50mm y 4 salidas, instalada en interior de armario de contadores con dimensiones interiores mínimas de 120cm alto, 75cm ancho y 20cm profundidad. Incluido suministro e instalación, incluso pequeño material de conexión, fijaciones y protecciones, completamente terminado. "]
[{"$nulls":3},"Urrestarazu",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":152.2,"d":"152.20 €"},{"v":152.2,"d":"152.20 €"}]
[]
[null,"PA2",null,"M CIERRE DE FINCAS"]
[{"$nulls":3},"Retirada y restitución de cierres perimetrales de fincas afectados por lasobras, incluso aportación de material si fuese necesario."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":16.5,"d":"16.50 €"},{"v":495,"d":"495.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1250,"d":"1,250.00 €"},{"v":1250,"d":"1,250.00 €"}]
[]
[null,"PA5",null,"UN GRUPO DE PRESION"]
[{"$nulls":3},"Para 2 electrobombas, capaz de impulsar 8m3/h a 90 m.c.a., modelo EV10/11 o similar, de 4 kW compuesto por colectores3\" inox 302, valvulería necesaria aspiración impulsión, cuadro eléctrico compuesto por 2 variadores de frecuencia, funcionamiento por alternancia, ventilación forzada en el cuadro, selectores man-0-autom., pilotos de marcha y paro, avería y falta de agua, boyas, trasductor de presión manometro, calderín, etc. Incluida instalación del cuadro, cableado, puesta en marcha y pruebas, completamente instalado."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9986,"d":"9,986.00 €"},{"v":9986,"d":"9,986.00 €"}]
[]
[null,"PA6",null,"UN MEJORAS EN CAMARA DE LLAVES"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para trabajos de adecuación de cámara de llaves en depósito, incluyendo retoques de albañilería, raseo y pintura, suministro e instalación de marcos y tramex galvanizado, anclajes de calderín a muros, bancadas, apertura y remate de huecos pasamuros para nuevas canalizaciones, etc,  completamente terminado."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[null,"PA1",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"PA10",null,"UN PUESTA A TIERRA"]
[{"$nulls":3},"Conjunto de puesta a tierra del conjunto de instalaciones."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":180,"d":"180.00 €"},{"v":180,"d":"180.00 €"}]
[]
[null,"PA7",null,"UN RED HIDRAULICA BOMBEO"]
[{"$nulls":3},"Conjunto red hidráulica de calderería en aspiración, impulsión y vaciado DN65, mediante TE de derivación (en fundición) de la línea de salida 150x60, tubo inox AISI 304, carrete de desmontaje, instalación de caudalímetro a suministrar por Gipuzkoako Urak, picajes para venteo, manometros, sondas, derivación calderín y p.p. de bridas. Incluso manguito antivibratorio, valvula antirretorno, 2 valvulas de compuerta DN 65, ventosa 1\", excavaciones y obra de albañilería necesaria, completamente terminado instalado y probado."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1450,"d":"1,450.00 €"},{"v":1450,"d":"1,450.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":675,"d":"675.00 €"},{"v":675,"d":"675.00 €"}]
[]
[null,"PA11",null,"UN TELECONTROL"]
[{"$nulls":3},"Conjunto de módulo de cuadro de información y telemando de bombas constituido por:\r\n- 1 Armario-Envolvente de PRFV Schneider PLM IP66/IK10 (500x300x200mm mínimo), \r\n- 1 Interruptor magnetotérmico/diferencial general, 25A-IV-300mA.\r\n- 1 Placa-Base soporte del cuadro.\r\n- 1 Conjunto MICROCOM HERMES TCR-200, para 8ED/4EA.\r\n- 1 P.p de fuente de alimentación UPS 1212, bateria de 12v/1,2Ah.\r\nIncluso bornero, cableado, accesorios y elementos complementarios para el total funcionamiento del sistema de bombeo con mantenimiento de nivel de depósito. Totalmente instalado y comprobado."]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1150,"d":"1,150.00 €"},{"v":1150,"d":"1,150.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":24354.1,"d":"24,354.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":63781.93999999999,"d":"63,781.94 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":63781.93999999999,"d":"63,781.94 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","NUEVO ABASTEC. URRESTARAZU"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":23954.534,"d":"23,954.53 €"},{"v":0.38,"d":"38.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":8279.23,"d":"8,279.23 €"},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":1709.45,"d":"1,709.45 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":5128.1282,"d":"5,128.13 €"},{"v":0.08,"d":"8.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":356.5,"d":"356.50 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":24354.1,"d":"24,354.10 €"},{"v":0.38,"d":"38.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":63781.9422,"d":"63,781.94 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":13394.21,"d":"13,394.21 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":77176.150062,"d":"77,176.15 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}