{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":624,"n_cols":12,"rows_kept":624,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[18,3,18,7],[19,3,19,8],[25,3,25,7],[26,3,26,8],[30,3,30,7],[31,3,31,8],[35,3,35,7],[36,3,36,8],[44,3,44,7],[45,3,45,8],[51,3,51,8],[54,3,54,7],[55,3,55,8],[59,3,59,7],[60,3,60,8],[64,3,64,7],[65,3,65,8],[69,3,69,7],[70,3,70,8],[74,3,74,8],[77,3,77,7],[78,3,78,8],[82,3,82,7],[83,3,83,8],[87,3,87,8],[90,3,90,7],[91,3,91,8],[97,3,97,7],[98,3,98,8],[104,3,104,7],[105,3,105,8],[110,3,110,7],[111,3,111,8],[116,3,116,7],[117,3,117,8],[121,3,121,8],[124,3,124,7],[125,3,125,8],[130,3,130,7],[131,3,131,8],[136,3,136,7],[137,3,137,8],[141,3,141,7],[142,3,142,8],[146,3,146,8],[148,3,148,8],[153,3,153,7],[154,3,154,8],[158,3,158,8],[160,3,160,8],[166,3,166,7],[167,3,167,8],[172,3,172,7],[173,3,173,8],[177,3,177,8],[180,3,180,7],[181,3,181,8],[185,3,185,7],[186,3,186,8],[190,3,190,7],[191,3,191,8],[195,3,195,7],[196,3,196,8],[201,3,201,7],[202,3,202,8],[206,3,206,7],[207,3,207,8],[211,3,211,8],[214,3,214,7],[215,3,215,8],[219,3,219,7],[220,3,220,8],[224,3,224,7],[225,3,225,8],[229,3,229,7],[230,3,230,8],[234,3,234,8],[237,3,237,7],[238,3,238,8],[244,3,244,7],[245,3,245,8],[249,3,249,8],[252,3,252,7],[253,3,253,8],[261,3,261,7],[262,3,262,8],[267,3,267,8],[270,3,270,7],[271,3,271,8],[275,3,275,8],[278,3,278,7],[279,3,279,8],[283,3,283,7],[284,3,284,8],[288,3,288,8],[291,3,291,7],[292,3,292,8],[296,3,296,8],[298,3,298,8],[302,3,302,7],[303,3,303,8],[308,3,308,8],[311,3,311,7],[312,3,312,8],[316,3,316,7],[317,3,317,8],[321,3,321,7],[322,3,322,8],[327,3,327,8],[329,3,329,8],[333,3,333,7],[334,3,334,8],[343,3,343,7],[344,3,344,8],[350,3,350,7],[351,3,351,8],[355,3,355,7],[356,3,356,8],[361,3,361,8],[364,3,364,7],[365,3,365,8],[369,3,369,8],[371,3,371,8],[375,3,375,7],[376,3,376,8],[380,3,380,8],[383,3,383,7],[384,3,384,8],[388,3,388,7],[389,3,389,8],[393,3,393,8],[396,3,396,7],[397,3,397,8],[404,3,404,8],[406,3,406,8],[408,3,408,8],[412,3,412,7],[413,3,413,8],[417,3,417,7],[418,3,418,8],[422,3,422,7],[423,3,423,8],[428,3,428,7],[429,3,429,8],[438,3,438,8],[443,3,443,7],[444,3,444,8],[452,3,452,7],[453,3,453,8],[457,3,457,7],[458,3,458,8],[466,3,466,8],[469,3,469,7],[470,3,470,8],[478,3,478,7],[479,3,479,8],[485,3,485,8],[488,3,488,7],[489,3,489,8],[493,3,493,7],[494,3,494,8],[498,3,498,7],[499,3,499,8],[504,3,504,8],[506,3,506,8],[510,3,510,7],[511,3,511,8],[515,3,515,7],[516,3,516,8],[520,3,520,7],[521,3,521,8],[525,3,525,7],[526,3,526,8],[530,3,530,7],[531,3,531,8],[535,3,535,7],[536,3,536,8],[540,3,540,7],[541,3,541,8],[545,3,545,7],[546,3,546,8],[550,3,550,7],[551,3,551,8],[555,3,555,7],[556,3,556,8],[560,3,560,8],[564,3,564,7],[565,3,565,8],[568,3,568,7],[569,3,569,8],[572,3,572,7],[573,3,573,8],[577,3,577,7],[578,3,578,8],[582,3,582,7],[583,3,583,8],[587,3,587,7],[588,3,588,8],[591,3,591,7],[592,3,592,8],[595,3,595,7],[596,3,596,8],[600,3,600,7],[601,3,601,8],[608,3,608,7],[609,3,609,8],[613,3,613,7],[614,3,614,8],[618,3,618,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOV. BAJADA DEPOSITO ERGOIENA"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev. ",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":236.52,"d":"236.52 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":1036.98,"d":"1,036.98 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev. GI-2120",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":12.5,"d":"12.50"},{"v":5.47,"d":"5.47 €"},{"v":68.38,"d":"68.38 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3}," Prev. GI-2120",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":8.18,"d":"8.18 €"},{"v":245.4,"d":"245.40 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":225,"d":"225.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":270,"d":"270.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},6.75]
[{"$nulls":3},"NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},299.75,{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":3369.19,"d":"3,369.19 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":225,"d":"225.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":450,"d":"450.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":13.5,"d":"13.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":466.5,"d":"466.50"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":723.08,"d":"723.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":5679.55,"d":"5,679.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":150,"d":"150.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":150,"d":"150.00"},{"v":3.52,"d":"3.52 €"},{"v":528,"d":"528.00 €"}]
[]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},0.35,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":73.5,"d":"73.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":73.5,"d":"73.50"},{"v":1.92,"d":"1.92 €"},{"v":141.12,"d":"141.12 €"}]
[]
[null,"EXC_PREZ_TT",null,"M3 EXCAVACION  EN PREZANJAS / PISTAS"]
[{"$nulls":3},"Excavación a cielo abierto en prezanja o apertura de pista, en cualquier clase de terreno, a cualquier profundidad, incluso agotamientos, extracción y acopio o transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"Zona NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":3.98,"d":"3.98 €"},{"v":238.8,"d":"238.80 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev. cruces  FC",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":12.6,"d":"12.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":12.6,"d":"12.60"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":1020.1,"d":"1,020.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":1928.02,"d":"1,928.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_PREZ_TT",null,"M3 RELLENO PREZANJAS / PISTAS"]
[{"$nulls":3},"Relleno de prezanjas o pistas provisionales, incluso extendido y compactación con tierras procedentes de la misma excavación, en trabajos de restitución de perfiles de terreno originales ."]
[{"$nulls":3},"Zona NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":3.62,"d":"3.62 €"},{"v":217.2,"d":"217.20 €"}]
[]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":70,"d":"70.00"},0.35,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":73.5,"d":"73.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":73.5,"d":"73.50"},{"v":3.97,"d":"3.97 €"},{"v":291.8,"d":"291.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":509,"d":"509.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":802.17,"d":"802.17 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":102.9,"d":"102.90 €"},{"v":411.6,"d":"411.60 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_FIRMES",null,"M2 AMPLIACION CATAS - DEM. Y REPOS. FIRMES"]
[{"$nulls":3},"Demolición con medios mecánicos o manuales, en ampliación de catas, del pavimento y base de cualquier tipo, dimensión y profundidad, y posterior ejecución de losa base de hormigón 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido."]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},2.25]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},0.25]
[{"$nulls":9},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":110.53,"d":"110.53 €"},{"v":276.33,"d":"276.33 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"},2.25]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"},1.13]
[{"$nulls":9},3.38,{"v":147.34,"d":"147.34 €"},{"v":498.01,"d":"498.01 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":107,"d":"107.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":2095.1099999999997,"d":"2,095.11 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":225,"d":"225.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":225,"d":"225.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":235,"d":"235.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":9219.05,"d":"9,219.05 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":75,"d":"75.00"}]
[{"$nulls":3}," NUDO 3 - NUDO 5 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":135,"d":"135.00"},{"v":24.24,"d":"24.24 €"},{"v":3272.4,"d":"3,272.40 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":19.53,"d":"19.53 €"},{"v":195.3,"d":"195.30 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_ACOM",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de saneamiento en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"NUDO 5 - pto.bajo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":31.36,"d":"31.36 €"},{"v":313.6,"d":"313.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":13000.349999999999,"d":"13,000.35 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":23212.03,"d":"23,212.03 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 5 - pto.bajo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":196.15,"d":"196.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":196.15,"d":"196.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":196.15,"d":"196.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø150",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 150 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 4 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":285,"d":"285.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":285,"d":"285.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":67,"d":"67.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":352,"d":"352.00"},{"v":59.81,"d":"59.81 €"},{"v":21053.12,"d":"21,053.12 €"}]
[]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":17,"d":"17.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":17,"d":"17.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":17,"d":"17.00"},{"v":44.6,"d":"44.60 €"},{"v":758.2,"d":"758.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":21811.32,"d":"21,811.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_90_Ø150",null,"UN CODO FD EE 90º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 90º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev. ",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"},{"v":1174.2,"d":"1,174.20 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø150",null,"UN CODO FD EE 45º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"},{"v":1565.6,"d":"1,565.60 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø150",null,"UN CODO FD EE 22º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"},{"v":1957,"d":"1,957.00 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø150",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":149.58,"d":"149.58 €"},{"v":299.16,"d":"299.16 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø150",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":133.29,"d":"133.29 €"},{"v":266.58,"d":"266.58 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø100",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":93.49,"d":"93.49 €"},{"v":93.49,"d":"93.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":5356.03,"d":"5,356.03 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_150X150",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x150"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":163.48,"d":"163.48 €"},{"v":163.48,"d":"163.48 €"}]
[]
[null,"T_BBB_150X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":163.57,"d":"163.57 €"},{"v":163.57,"d":"163.57 €"}]
[]
[null,"T_BBB_150X80",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x80"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 prev. VT",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":160.42,"d":"160.42 €"},{"v":160.42,"d":"160.42 €"}]
[]
[null,"T_BBB_150X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":172.31,"d":"172.31 €"},{"v":344.62,"d":"344.62 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":832.0899999999999,"d":"832.09 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_150",null,"UN CONO RED. BB 150"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 150 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":95.98,"d":"95.98 €"},{"v":287.94,"d":"287.94 €"}]
[]
[null,"CON_BB_100",null,"UN CONO RED. BB 100"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 100 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":68.65,"d":"68.65 €"},{"v":68.65,"d":"68.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":356.59000000000003,"d":"356.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ150",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":119.05,"d":"119.05 €"},{"v":952.4,"d":"952.40 €"}]
[]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":81.64,"d":"81.64 €"},{"v":244.92,"d":"244.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":1197.32,"d":"1,197.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø150 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø150 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 150 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 5 prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":158.86,"d":"158.86 €"},{"v":158.86,"d":"158.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":158.86,"d":"158.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø80",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø80"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":30.91,"d":"30.91 €"},{"v":61.82,"d":"61.82 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":84.74000000000001,"d":"84.74 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES"]
[null,"BE_UNIV_Ø100",null,"UN BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL FD Ø100"]
[{"$nulls":3},"Brida enchufe universal de fundición ductil, DN 100 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":130.02,"d":"130.02 €"},{"v":130.02,"d":"130.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES",{"$nulls":7},{"v":130.02,"d":"130.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":29926.97,"d":"29,926.97 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5 - pto.bajo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":90.9,"d":"90.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":90.9,"d":"90.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10.55,"d":"10.55 €"},{"v":21.1,"d":"21.10 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_50",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:50"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10.3,"d":"10.30 €"},{"v":10.3,"d":"10.30 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":6.07,"d":"6.07 €"},{"v":18.21,"d":"18.21 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":49.61,"d":"49.61 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":140.51,"d":"140.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":341.58,"d":"341.58 €"},{"v":2732.64,"d":"2,732.64 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":200.28,"d":"200.28 €"},{"v":1001.4,"d":"1,001.40 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø80",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 prev. VT",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":168.01,"d":"168.01 €"},{"v":168.01,"d":"168.01 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.1 L>4ml.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":417.24,"d":"417.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":4319.29,"d":"4,319.29 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)"]
[null,"VENT_Ø80",null,"UN VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø80"]
[{"$nulls":3},"Ventosa automática trifuncional de cuerpo compacto, Ø80 y PN 16, cuerpo y tapa de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y mecanismos interiores de acero inoxidable,  incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 prev. VT",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":929.69,"d":"929.69 €"},{"v":929.69,"d":"929.69 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)",{"$nulls":7},{"v":929.69,"d":"929.69 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":5248.98,"d":"5,248.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_150",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 150"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 150 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":635.54,"d":"635.54 €"},{"v":635.54,"d":"635.54 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":635.54,"d":"635.54 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"BRI 41",null,"UN BOCA DE RIEGO BRI 41"]
[{"$nulls":3},"Boca de riego tipo BRI 41 de Irúa o similar, instalada sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo o HM-20, incluso piezas especiales necesarias, según detalles de planos, totalmente terminada.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"}]
[]
[null,"HD_COL_IZA",null,"UN HIDRA.IZARO-100 2RAC-70, STORZ-100"]
[{"$nulls":3},"Hidrante de columna IZARO, con dos salidas Barcelona DN.70 y una tipo \"Storz\" DN 100, instalado sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, \"S\" de reglaje,  p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1625.9,"d":"1,625.90 €"},{"v":1625.9,"d":"1,625.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":2945.9,"d":"2,945.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":414,"d":"414.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":414,"d":"414.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":3995.44,"d":"3,995.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":39311.9,"d":"39,311.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"}]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 5 - pto.bajo arq. interm.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 prev. VT",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":1297.47,"d":"1,297.47 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"prev. ",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":800.64,"d":"800.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":2591.84,"d":"2,591.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_AD",null,"M2 RIEGO DE ADHERENCIA"]
[{"$nulls":3},"Riego de adherencia con emulsión asfáltica, incluso barrido de la superficie.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":225,"d":"225.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":270,"d":"270.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},6.75]
[{"$nulls":3},"NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},299.75,{"v":2.02,"d":"2.02 €"},{"v":605.5,"d":"605.50 €"}]
[]
[null,"MARCA VIAL",null,"M2 MARCA VIAL - PINTURA REFLECTANTE"]
[{"$nulls":3},"Marca vial tales como flechas, señales letreros sobre pavimento con pintura reflectante, incluso limpieza previa de la superficie."]
[{"$nulls":3},"prev. ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":20.87,"d":"20.87 €"},{"v":417.4,"d":"417.40 €"}]
[]
[null,"MBC_AC12_SURF_S_5",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE AC12 SURF S 5"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC12 SURF S (antiguo S-12), de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 12 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":225,"d":"225.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":270,"d":"270.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},6.75]
[{"$nulls":3},"NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},299.75,{"v":22.4,"d":"22.40 €"},{"v":6714.4,"d":"6,714.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":7737.299999999999,"d":"7,737.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON ARM VIAL",null,"M2 SOLERA HORM 20 cm. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-20 en formación de pista, de 20 cm de espesor, hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":225,"d":"225.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":270,"d":"270.00"}]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},6.75]
[{"$nulls":3},"NUDO 3 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},299.75,{"v":43.08,"d":"43.08 €"},{"v":12913.23,"d":"12,913.23 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"DADOS DE REFUERZO",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[{"$nulls":3},"proteccion tubo NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},0.38]
[{"$nulls":3},"proteccion tubo NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},0.38]
[{"$nulls":9},3.96,{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":471.04,"d":"471.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":13384.27,"d":"13,384.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prev. GI-2120",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12.5,"d":"12.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":12.5,"d":"12.50"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":386.88,"d":"386.88 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3}," Prev. GI-2120",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":588,"d":"588.00 €"}]
[]
[null,"REP OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Unidad de reposición varia de obra civil, para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Reposicion quitamiedos nudo 6",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Actuacion para descon. / conex. nudo 4",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":1400,"d":"1,400.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":2374.88,"d":"2,374.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":23496.45,"d":"23,496.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"prev.",{"v":1,"d":"1.00"},201.89,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},201.89]
[{"$nulls":9},201.89,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":2626.59,"d":"2,626.59 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"prev.",{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.8,"d":"2.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":63.31,"d":"63.31 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"prev.",0.79,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.79]
[{"$nulls":9},0.79,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":24.44,"d":"24.44 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"prev.",0.84,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.84]
[{"$nulls":9},0.84,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":89.96,"d":"89.96 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"prev.",0.84,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.84]
[{"$nulls":9},0.84,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":89.96,"d":"89.96 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"prev.",39.62,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},39.62]
[{"$nulls":9},39.62,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":1225.84,"d":"1,225.84 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"prev.",5.61,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},5.61]
[{"$nulls":9},5.61,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"prev.",560.81,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},560.81]
[{"$nulls":9},560.81,{"v":5.61,"d":"5.61 €"},{"v":3146.14,"d":"3,146.14 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"prev.",{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":5.94,"d":"5.94 €"},{"v":8.32,"d":"8.32 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"prev.",0.67,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.67]
[{"$nulls":9},0.67,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":23.92,"d":"23.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":7298.48,"d":"7,298.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[null,"PEP_1",null,"UN JUNTA ACERROJADA DN 150 PDTE. PRONUNCIAD"]
[{"$nulls":3},"Junta de union acerrojada entre tubos dn 150 para trazados de pendiente pronunciada a la salida de deposito. Unidad totalmente colocada y terminada."]
[{"$nulls":3},"SALIDA DEPOSITO ",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":37,"d":"37.00 €"},{"v":370,"d":"370.00 €"}]
[]
[null,"PEP_2",null,"UN COMPENSADOR DE GOMA DIAM. 150"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de compensador de goma diám. 150 de stenflex o similar en calidad con bridas locas de AISI 316-L en ambos extremos taladrados para PN16, incluso tornillería de acero inoxidable y medios auxiliares. Totalmente instalado y probado."]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":420,"d":"420.00 €"},{"v":840,"d":"840.00 €"}]
[]
[null,"PEP_3",null,"M PASO ADOSADOS A PUENTE TXULOERREKA"]
[{"$nulls":3},"Cruce sobre cauce mediante paso adosado a puente, consistente en canalización de diám. 150mm. en acero inoxidable AISI 316-L. Incluso alquiler de camión plataforma, soportes y medios auxiliares necesarios para la colocación de soportes e instalación de tubo, medios de seguridad, parte proporcional de pruebas. Unidad totalmente terminada."]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":365,"d":"365.00 €"},{"v":3285,"d":"3,285.00 €"}]
[]
[null,"PEP_4",null,"UN ELABORACION PLAN DE DESAMIANTADO"]
[{"$nulls":3},"Elaboración y presentación del Plan de Desamiantado ante la entidad competente."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"PEP_5",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD "]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales, pendientes y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":100,"d":"100.00 €"}]
[]
[null,"PEP_6",null,"UN JORNADA DE RETIRADA FC"]
[{"$nulls":3},"Jornada de retirada de elementos de fibrocemento, incluido desplazamiento de equipos, según las indicaciones del correspondiente\r\nPlan de Desamiantado, incluido parte proporcional de gestión.\r\n"]
[{"$nulls":3},"prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":750,"d":"750.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[null,"PEP_7",null,"UN RETIRADA Y GESTION DEL FC EN CONEXIONES "]
[{"$nulls":3},"Retirada y gestión del fibrocemento en conexiones con la red existente, según las indicaciones del correspondiente Plan de Desamiantado."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," Ac.1",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1200,"d":"1,200.00 €"},{"v":4800,"d":"4,800.00 €"}]
[]
[null,"PEP_8",null,"M RETIRADA Y GESTION TUBERIA FC DN 100"]
[{"$nulls":3},"Retirada y gestión de tubería de fibrocemento Ø 100 mm., según el correspondiente Plan de Desamiantado."]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":16.92,"d":"16.92 €"},{"v":169.2,"d":"169.20 €"}]
[]
[null,"PEP_9",null,"UN ANULACION ARQUETAS FUERA DE SERVICIO"]
[{"$nulls":3},"Anulación de arquetas y pozos que hayan quedado fuera de servicio por instalación de nuevas redes, incluyendo relleno con material de cantera u hormigón del hueco de la arqueta o pozo, demolición y excavaciones si fueran necesarias, retirada de la tapa de registro existente, losa de hormigón y reposición de baldosa o asfalto, según zona, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"Prev.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":124,"d":"124.00 €"},{"v":248,"d":"248.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":15812.2,"d":"15,812.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":111919.04999999999,"d":"111,919.05 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":111919.04999999999,"d":"111,919.05 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOV. BAJADA DEPOSITO ERGOIENA"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":23212.0052,"d":"23,212.01 €"},{"v":0.21,"d":"21.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":196.15,"d":"196.15 €"},{"v":0,"d":"0.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":39311.9,"d":"39,311.90 €"},{"v":0.35,"d":"35.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":2591.84,"d":"2,591.84 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":23496.442,"d":"23,496.44 €"},{"v":0.21,"d":"21.00%"}]
[null,6,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":7298.4894,"d":"7,298.49 €"},{"v":0.07,"d":"7.00%"}]
[null,7,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":15812.2,"d":"15,812.20 €"},{"v":0.14,"d":"14.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":111919.0266,"d":"111,919.03 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":23503,"d":"23,503.00 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":135422.022186,"d":"135,422.02 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}