{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":1098,"n_cols":12,"rows_kept":1098,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[21,3,21,7],[22,3,22,8],[43,3,43,7],[44,3,44,8],[60,3,60,7],[61,3,61,8],[69,3,69,7],[70,3,70,8],[78,3,78,7],[79,3,79,8],[87,3,87,7],[88,3,88,8],[96,3,96,8],[99,3,99,7],[100,3,100,8],[121,3,121,8],[124,3,124,7],[125,3,125,8],[132,3,132,7],[133,3,133,8],[160,3,160,7],[161,3,161,8],[188,3,188,7],[189,3,189,8],[199,3,199,7],[200,3,200,8],[207,3,207,8],[210,3,210,7],[211,3,211,8],[220,3,220,7],[221,3,221,8],[229,3,229,7],[230,3,230,8],[240,3,240,8],[242,3,242,8],[248,3,248,7],[249,3,249,8],[255,3,255,7],[256,3,256,8],[264,3,264,8],[267,3,267,7],[268,3,268,8],[273,3,273,7],[274,3,274,8],[279,3,279,7],[280,3,280,8],[285,3,285,7],[286,3,286,8],[291,3,291,7],[292,3,292,8],[297,3,297,7],[298,3,298,8],[303,3,303,7],[304,3,304,8],[309,3,309,7],[310,3,310,8],[315,3,315,7],[316,3,316,8],[320,3,320,8],[323,3,323,7],[324,3,324,8],[328,3,328,7],[329,3,329,8],[334,3,334,7],[335,3,335,8],[342,3,342,7],[343,3,343,8],[351,3,351,7],[352,3,352,8],[357,3,357,7],[358,3,358,8],[364,3,364,7],[365,3,365,8],[369,3,369,8],[372,3,372,7],[373,3,373,8],[378,3,378,7],[379,3,379,8],[386,3,386,7],[387,3,387,8],[393,3,393,7],[394,3,394,8],[398,3,398,8],[401,3,401,7],[402,3,402,8],[406,3,406,7],[407,3,407,8],[412,3,412,7],[413,3,413,8],[423,3,423,7],[424,3,424,8],[433,3,433,7],[434,3,434,8],[445,3,445,7],[446,3,446,8],[450,3,450,8],[453,3,453,7],[454,3,454,8],[461,3,461,7],[462,3,462,8],[467,3,467,7],[468,3,468,8],[472,3,472,7],[473,3,473,8],[477,3,477,7],[478,3,478,8],[485,3,485,7],[486,3,486,8],[493,3,493,7],[494,3,494,8],[498,3,498,7],[499,3,499,8],[503,3,503,8],[506,3,506,7],[507,3,507,8],[512,3,512,8],[515,3,515,7],[516,3,516,8],[521,3,521,7],[522,3,522,8],[528,3,528,8],[531,3,531,7],[532,3,532,8],[537,3,537,7],[538,3,538,8],[542,3,542,7],[543,3,543,8],[550,3,550,7],[551,3,551,8],[555,3,555,8],[557,3,557,8],[561,3,561,7],[562,3,562,8],[567,3,567,7],[568,3,568,8],[579,3,579,8],[582,3,582,7],[583,3,583,8],[588,3,588,7],[589,3,589,8],[595,3,595,7],[596,3,596,8],[601,3,601,7],[602,3,602,8],[608,3,608,8],[610,3,610,8],[614,3,614,7],[615,3,615,8],[619,3,619,7],[620,3,620,8],[630,3,630,7],[631,3,631,8],[640,3,640,7],[641,3,641,8],[653,3,653,7],[654,3,654,8],[660,3,660,8],[662,3,662,8],[666,3,666,7],[667,3,667,8],[673,3,673,7],[674,3,674,8],[680,3,680,7],[681,3,681,8],[686,3,686,7],[687,3,687,8],[694,3,694,8],[697,3,697,7],[698,3,698,8],[702,3,702,7],[703,3,703,8],[707,3,707,7],[708,3,708,8],[713,3,713,8],[715,3,715,8],[717,3,717,8],[721,3,721,7],[722,3,722,8],[726,3,726,7],[727,3,727,8],[731,3,731,7],[732,3,732,8],[742,3,742,7],[743,3,743,8],[764,3,764,8],[769,3,769,7],[770,3,770,8],[778,3,778,7],[779,3,779,8],[787,3,787,8],[790,3,790,7],[791,3,791,8],[805,3,805,7],[806,3,806,8],[814,3,814,7],[815,3,815,8],[840,3,840,8],[843,3,843,7],[844,3,844,8],[860,3,860,7],[861,3,861,8],[869,3,869,7],[870,3,870,8],[878,3,878,7],[879,3,879,8],[900,3,900,8],[902,3,902,8],[906,3,906,7],[907,3,907,8],[916,3,916,7],[917,3,917,8],[926,3,926,7],[927,3,927,8],[936,3,936,7],[937,3,937,8],[946,3,946,7],[947,3,947,8],[956,3,956,7],[957,3,957,8],[966,3,966,7],[967,3,967,8],[976,3,976,7],[977,3,977,8],[986,3,986,7],[987,3,987,8],[996,3,996,7],[997,3,997,8],[1006,3,1006,7],[1007,3,1007,8],[1016,3,1016,7],[1017,3,1017,8],[1026,3,1026,7],[1027,3,1027,8],[1034,3,1034,8],[1038,3,1038,7],[1039,3,1039,8],[1049,3,1049,7],[1050,3,1050,8],[1057,3,1057,7],[1058,3,1058,8],[1062,3,1062,7],[1063,3,1063,8],[1071,3,1071,7],[1072,3,1072,8],[1077,3,1077,7],[1078,3,1078,8],[1084,3,1084,7],[1085,3,1085,8],[1092,3,1092,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"MIKROSEKTORIZAZIOA"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":709.56,"d":"709.56 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL URRESTILLA AUZOA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL IZARRAITZ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL ALDE ZAHARRA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL GOIKO KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL EUSKALERRIA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL SALBE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"VALVULAS INTXAUSTI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":13.5,"d":"13.50"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":1555.47,"d":"1,555.47 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":48,"d":"48.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39,"d":"39.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":46.8,"d":"46.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":79,"d":"79.00"},null,{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":31.6,"d":"31.60"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39,"d":"39.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":46.8,"d":"46.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":16.4,"d":"16.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":202.8,"d":"202.80"},{"v":10.94,"d":"10.94 €"},{"v":2218.63,"d":"2,218.63 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":5.47,"d":"5.47 €"},{"v":65.64,"d":"65.64 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":8.18,"d":"8.18 €"},{"v":98.16,"d":"98.16 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":13.2,"d":"13.20"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":25.2,"d":"25.20"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":48,"d":"48.00"},{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":539.52,"d":"539.52 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,null,{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":124,"d":"124.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":5310.98,"d":"5,310.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL URRESTILLA AUZOA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL IZARRAITZ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL ALDE ZAHARRA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL GOIKO KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL EUSKALERRIA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL SALBE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"VALVULAS INTXAUSTI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":1943.04,"d":"1,943.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":1943.04,"d":"1,943.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":2406.51,"d":"2,406.51 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_FIRMES",null,"M2 AMPLIACION CATAS - DEM. Y REPOS. FIRMES"]
[{"$nulls":3},"Demolición con medios mecánicos o manuales, en ampliación de catas, del pavimento y base de cualquier tipo, dimensión y profundidad, y posterior ejecución de losa base de hormigón 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL URRESTILLA AUZOA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL IZARRAITZ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL ALDE ZAHARRA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL GOIKO KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL EUSKALERRIA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL SALBE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"VALVULAS INTXAUSTI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":41.4,"d":"41.40"},{"v":110.53,"d":"110.53 €"},{"v":4575.94,"d":"4,575.94 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.6,"d":"5.60"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL URRESTILLA AUZOA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":2.8,"d":"2.80"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL IZARRAITZ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL ALDE ZAHARRA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":2.8,"d":"2.80"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL GOIKO KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":2.8,"d":"2.80"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL EUSKALERRIA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1.2,"d":"1.20"},5.88]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1.2,"d":"1.20"},1.68]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL SALBE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[{"$nulls":3},"VALVULAS INTXAUSTI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[{"$nulls":9},57.96,{"v":147.34,"d":"147.34 €"},{"v":8539.83,"d":"8,539.83 €"}]
[]
[null,"CATA",null,"UN CATA 1,00X1,00X1,40 M (FUERA OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m para localización de servicio fuera de obra, incluído desplazamiento y retirada de equipos, excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL URRESTILLA AUZOA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL IZARRAITZ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL ALDE ZAHARRA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL GOIKO KALEA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL EUSKALERRIA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL SALBE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"VALVULAS INTXAUSTI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":660,"d":"660.00 €"},{"v":4620,"d":"4,620.00 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":642,"d":"642.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":20784.28,"d":"20,784.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,null,{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39,"d":"39.00"},null,null,{"v":39,"d":"39.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39,"d":"39.00"},null,null,{"v":39,"d":"39.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":120,"d":"120.00"},{"v":32.41,"d":"32.41 €"},{"v":3889.2,"d":"3,889.20 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,null,{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":1569.2,"d":"1,569.20 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":19.53,"d":"19.53 €"},{"v":351.54,"d":"351.54 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":5809.94,"d":"5,809.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":33848.24,"d":"33,848.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø150",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 150 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":51,"d":"51.00"},null,null,{"v":51,"d":"51.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,null,{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":111,"d":"111.00"},{"v":46.62,"d":"46.62 €"},{"v":5174.82,"d":"5,174.82 €"}]
[]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39,"d":"39.00"},null,null,{"v":39,"d":"39.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":34.39,"d":"34.39 €"},{"v":2063.4,"d":"2,063.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":7238.219999999999,"d":"7,238.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_BB_45_Ø200",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø200"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 200 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":220.03,"d":"220.03 €"},{"v":440.06,"d":"440.06 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø150",null,"UN CODO FD EE 45º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"},{"v":391.4,"d":"391.40 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø150",null,"UN CODO FD EE 22º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"},{"v":782.8,"d":"782.80 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø150",null,"UN CODO FD EE 11º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":195.7,"d":"195.70 €"},{"v":1565.6,"d":"1,565.60 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø100",null,"UN CODO FD EE 45º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":261.02,"d":"261.02 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø100",null,"UN CODO FD EE 22º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":522.04,"d":"522.04 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø100",null,"UN CODO FD EE 11º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":130.51,"d":"130.51 €"},{"v":783.06,"d":"783.06 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø100",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":90.36,"d":"90.36 €"},{"v":90.36,"d":"90.36 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø80",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL IZARRAITZ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":77.59,"d":"77.59 €"},{"v":77.59,"d":"77.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":4913.929999999999,"d":"4,913.93 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_300X150",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 300x150"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 300 mm. con salida de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL EUSKALERRIA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":616.4,"d":"616.40 €"},{"v":616.4,"d":"616.40 €"}]
[]
[null,"T_BBB_200X200",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 200x200"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 200 mm. con salida de diámetro 200 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":294.76,"d":"294.76 €"},{"v":294.76,"d":"294.76 €"}]
[]
[null,"T_BBB_200X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 200x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 200 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL SALBE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":234.16,"d":"234.16 €"},{"v":702.48,"d":"702.48 €"}]
[]
[null,"T_BBB_150X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"    NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL SALBE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":163.57,"d":"163.57 €"},{"v":654.28,"d":"654.28 €"}]
[]
[null,"T_BBB_150X80",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x80"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":160.42,"d":"160.42 €"},{"v":160.42,"d":"160.42 €"}]
[]
[null,"T_BBB_100X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"VALVULAS INTXAUSTI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":107.62,"d":"107.62 €"},{"v":215.24,"d":"215.24 €"}]
[]
[null,"T_BBB_80X80",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 80x80"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 80 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL IZARRAITZ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":87.69,"d":"87.69 €"},{"v":87.69,"d":"87.69 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":2731.27,"d":"2,731.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_250",null,"UN CONO RED. BB 250"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 250 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"    NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":269.33,"d":"269.33 €"},{"v":269.33,"d":"269.33 €"}]
[]
[null,"CON_BB_200",null,"UN CONO RED. BB 200"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 200 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL URRESTILLA AUZOA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL ALDE ZAHARRA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL GOIKO KALEA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL SALBE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":155.06,"d":"155.06 €"},{"v":1085.42,"d":"1,085.42 €"}]
[]
[null,"CON_BB_150",null,"UN CONO RED. BB 150"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 150 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"    NUDO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL EUSKALERRIA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":95.98,"d":"95.98 €"},{"v":383.92,"d":"383.92 €"}]
[]
[null,"CON_BB_100",null,"UN CONO RED. BB 100"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 100 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"VALVULAS INTXAUSTI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":68.65,"d":"68.65 €"},{"v":68.65,"d":"68.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1807.3200000000002,"d":"1,807.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ300",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø300"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 300 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL EUSKALERRIA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":350.45,"d":"350.45 €"},{"v":700.9,"d":"700.90 €"}]
[]
[null,"BEØ250",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø250"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 250 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"    NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":259,"d":"259.00 €"},{"v":259,"d":"259.00 €"}]
[]
[null,"BEØ200",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø200"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 200 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL URRESTILLA AUZOA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL ALDE ZAHARRA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL GOIKO KALEA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL SALBE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":160.34,"d":"160.34 €"},{"v":2244.76,"d":"2,244.76 €"}]
[]
[null,"BEØ150",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"    NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL EUSKALERRIA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL SALBE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":119.05,"d":"119.05 €"},{"v":833.35,"d":"833.35 €"}]
[]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL SALBE",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"VALVULAS INTXAUSTI",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":81.64,"d":"81.64 €"},{"v":898.04,"d":"898.04 €"}]
[]
[null,"BEØ80",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø80"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"VALVULAS INTXAUSTI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":66.99,"d":"66.99 €"},{"v":66.99,"d":"66.99 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":5003.04,"d":"5,003.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø150 L1000",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø150 LONG. 1000 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 150 mm. y longitud 1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL ALDE ZAHARRA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL GOIKO KALEA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":300.59,"d":"300.59 €"},{"v":901.77,"d":"901.77 €"}]
[]
[null,"BB Ø150 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø150 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 150 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL ALDE ZAHARRA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL GOIKO KALEA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":158.86,"d":"158.86 €"},{"v":317.72,"d":"317.72 €"}]
[]
[null,"BB Ø125 L1000",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø125 LONG. 1000 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 125 mm. y longitud 1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL URRESTILLA AUZOA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":267.04,"d":"267.04 €"},{"v":267.04,"d":"267.04 €"}]
[]
[null,"BB Ø125 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø125 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 125 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL URRESTILLA AUZOA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":153.1,"d":"153.10 €"},{"v":153.1,"d":"153.10 €"}]
[]
[null,"BB Ø100 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø100 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 100 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"    NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL EUSKALERRIA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL SALBE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":114.85,"d":"114.85 €"},{"v":344.55,"d":"344.55 €"}]
[]
[null,"BB Ø100 L300",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø100 LONG. 300 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 100 mm. y longitud 300 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"    NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL EUSKALERRIA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL SALBE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":91.39,"d":"91.39 €"},{"v":274.17,"d":"274.17 €"}]
[]
[null,"BB Ø80 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø80 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 80 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL IZARRAITZ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":97.5,"d":"97.50 €"},{"v":97.5,"d":"97.50 €"}]
[]
[null,"BB Ø80 L300",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø80 LONG. 300 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 80 mm. y longitud 300 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL IZARRAITZ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":78.3,"d":"78.30 €"},{"v":78.3,"d":"78.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":2434.15,"d":"2,434.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)"]
[null,"EE Ø100",null,"UN EMPALME ENCHUFE ENCHUFE Ø100 MM."]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil enchufe - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":110.44,"d":"110.44 €"},{"v":110.44,"d":"110.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)",{"$nulls":7},{"v":110.44,"d":"110.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø100",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø100"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35.91,"d":"35.91 €"},{"v":35.91,"d":"35.91 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø80",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø80"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL IZARRAITZ",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":30.91,"d":"30.91 €"},{"v":123.64,"d":"123.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":159.55,"d":"159.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CARRETES DE DESMONTAJE"]
[null,"C_DES_150",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 150"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 150 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL ALDE ZAHARRA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL GOIKO KALEA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":320.15,"d":"320.15 €"},{"v":640.3,"d":"640.30 €"}]
[]
[null,"C_DES_125",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 125"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 125 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL URRESTILLA AUZOA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":288.73,"d":"288.73 €"},{"v":288.73,"d":"288.73 €"}]
[]
[null,"C_DES_100",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 100"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 100 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"    NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL EUSKALERRIA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL SALBE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":270.48,"d":"270.48 €"},{"v":811.44,"d":"811.44 €"}]
[]
[null,"C_DES_80",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 80"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 80 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL IZARRAITZ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":256.01,"d":"256.01 €"},{"v":256.01,"d":"256.01 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CARRETES DE DESMONTAJE",{"$nulls":7},{"v":1996.48,"d":"1,996.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":26394.399999999998,"d":"26,394.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 75",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 75 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 75 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   BYPASS  -  NUDO 1 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":121,"d":"121.00"},null,null,{"v":121,"d":"121.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":121,"d":"121.00"},{"v":8.45,"d":"8.45 €"},{"v":1022.45,"d":"1,022.45 €"}]
[]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   BYPASS  -  NUDO 4 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":49,"d":"49.00"},null,null,{"v":49,"d":"49.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":406.02,"d":"406.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":1428.47,"d":"1,428.47 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_110",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22.34,"d":"22.34 €"},{"v":22.34,"d":"22.34 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_90",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL IZARRAITZ",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":19.52,"d":"19.52 €"},{"v":78.08,"d":"78.08 €"}]
[]
[null,"VALONA_110",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9.9,"d":"9.90 €"},{"v":9.9,"d":"9.90 €"}]
[]
[null,"VALONA_90",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL IZARRAITZ",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":7.92,"d":"7.92 €"},{"v":31.68,"d":"31.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":142,"d":"142.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":1570.47,"d":"1,570.47 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø300",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø300"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø300, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL EUSKALERRIA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1316.26,"d":"1,316.26 €"},{"v":1316.26,"d":"1,316.26 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø200",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø200"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø200, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL URRESTILLA AUZOA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL ALDE ZAHARRA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL GOIKO KALEA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL SALBE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":594.16,"d":"594.16 €"},{"v":7129.92,"d":"7,129.92 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"    NUDO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL EUSKALERRIA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL SALBE",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":341.58,"d":"341.58 €"},{"v":2732.64,"d":"2,732.64 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL SALBE",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"VALVULAS INTXAUSTI",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":200.28,"d":"200.28 €"},{"v":2803.92,"d":"2,803.92 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø80",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL IZARRAITZ",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":168.01,"d":"168.01 €"},{"v":840.05,"d":"840.05 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":14822.789999999999,"d":"14,822.79 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":14822.789999999999,"d":"14,822.79 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_150",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 150"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 150 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":635.54,"d":"635.54 €"},{"v":1271.08,"d":"1,271.08 €"}]
[]
[null,"ACOM_A_100",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 100"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":610.24,"d":"610.24 €"},{"v":1220.48,"d":"1,220.48 €"}]
[]
[null,"ACOM_B_100",null,"UN ACOMETIDA TIPO B SOBRE TUB. FD 100"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación,  carrete en FD, TE en FD 60x60, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":774.18,"d":"774.18 €"},{"v":774.18,"d":"774.18 €"}]
[]
[null,"ACOM_BYPASS_TIPO II",null,"UN ACOM. SOBRE BYPASS TUB. PEAD 90_32"]
[{"$nulls":3},"Conexión de tubería provisional de abasteciminto de PEAD PN16 de diámetro variable entre 90 y 32 mm., con la acometida existente, mediante TE o collarín de derivación, válvula de bola de diámetro similar al de la acometida existente, totalmente rematado y protegido, incluso p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   BYPASS  -  NUDO 1 - NUDO 3",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   BYPASS  -  NUDO 4 - NUDO 6",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":660,"d":"660.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":3925.74,"d":"3,925.74 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"BRI 41",null,"UN BOCA DE RIEGO BRI 41"]
[{"$nulls":3},"Boca de riego tipo BRI 41 de Irúa o similar, instalada sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo o HM-20, incluso piezas especiales necesarias, según detalles de planos, totalmente terminada.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"}]
[]
[null,"HD_COL_IZA",null,"UN HIDRA.IZARO-100 2RAC-70, STORZ-100"]
[{"$nulls":3},"Hidrante de columna IZARO, con dos salidas Barcelona DN.70 y una tipo \"Storz\" DN 100, instalado sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, \"S\" de reglaje,  p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1625.9,"d":"1,625.90 €"},{"v":1625.9,"d":"1,625.90 €"}]
[]
[null,"REC HID",null,"UN RECOLOCACION DE HIDRANTE"]
[{"$nulls":3},"Unidad de recolocacion de hidrante existente, incluido desmontaje de ubicacion actual y montaje en ubicacion futura. Incluso piecerio necesario para su instalacion, asi como p.p de obra civil y medios auxiliares.\r\n"]
[{"$nulls":3},"LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":243.89,"d":"243.89 €"},{"v":243.89,"d":"243.89 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":3189.79,"d":"3,189.79 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":7115.53,"d":"7,115.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":49903.189999999995,"d":"49,903.19 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL GOIKO KALEA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":584.18,"d":"584.18 €"}]
[]
[null,"ARQ_80_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL IZARRAITZ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":731.11,"d":"731.11 €"},{"v":731.11,"d":"731.11 €"}]
[]
[null,"ARQ_CAUD",null,"UN ARQUETA CAUDALIMETRO 1,00x0,80_REG_RECT"]
[{"$nulls":3},"Arquetón registrable de hormigón armado, de dimensiones interiores 1,00 x 0,80 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 15 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapas triangulares de fundición dúctil articuladas, tipo comunicaciones de  luz 80 x 70 cm.C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"    NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL URRESTILLA AUZOA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL ALDE ZAHARRA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL GOIKO KALEA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL EUSKALERRIA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL SALBE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1151.39,"d":"1,151.39 €"},{"v":6908.34,"d":"6,908.34 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"    NUDO 3",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 5",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 6",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acometidas",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL URRESTILLA AUZOA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL IZARRAITZ",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL ALDE ZAHARRA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL EUSKALERRIA",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL SALBE",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"VALVULAS INTXAUSTI",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":48,"d":"48.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":3202.56,"d":"3,202.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":11426.19,"d":"11,426.19 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_AD",null,"M2 RIEGO DE ADHERENCIA"]
[{"$nulls":3},"Riego de adherencia con emulsión asfáltica, incluso barrido de la superficie.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":13.2,"d":"13.20"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":25.2,"d":"25.20"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":48,"d":"48.00"},{"v":2.02,"d":"2.02 €"},{"v":96.96,"d":"96.96 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_8",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":13.2,"d":"13.20"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":25.2,"d":"25.20"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":48,"d":"48.00"},{"v":30.68,"d":"30.68 €"},{"v":1472.64,"d":"1,472.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":1569.6000000000001,"d":"1,569.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 15",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 15 CM EN ZANJA ACERA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 15 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo acera, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":48,"d":"48.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39,"d":"39.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":46.8,"d":"46.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39,"d":"39.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":46.8,"d":"46.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":154.8,"d":"154.80"},{"v":25.84,"d":"25.84 €"},{"v":4000.03,"d":"4,000.03 €"}]
[]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":13.2,"d":"13.20"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":25.2,"d":"25.20"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":48,"d":"48.00"},{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":1653.6,"d":"1,653.60 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION - REFUERZOS Y ANCLAJES",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},6.14]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION - REFUERZOS Y ANCLAJES",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},3.07]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL URRESTILLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION - REFUERZOS Y ANCLAJES",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},1.54]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL IZARRAITZ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION - REFUERZOS Y ANCLAJES",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},2.05]
[{"$nulls":3},"   MARCO PROTECCION TRAMPILLONES",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.8,"d":"0.80"},0.18]
[{"$nulls":3},"   MARCO PROTECCION TRAMPILLONES",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.6,"d":"0.60"},0.07]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL ALDE ZAHARRA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION - REFUERZOS Y ANCLAJES",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},1.54]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL GOIKO KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION - REFUERZOS Y ANCLAJES",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},1.54]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL EUSKALERRIA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION - REFUERZOS Y ANCLAJES",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},2.05]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL SALBE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION - REFUERZOS Y ANCLAJES",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},2.56]
[{"$nulls":3},"   MARCO PROTECCION TRAMPILLONES",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":0.2,"d":"0.20"},0.65,0.16]
[{"$nulls":3},"   MARCO PROTECCION TRAMPILLONES",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},0.95,0.19]
[{"$nulls":3},"VALVULAS INTXAUSTI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION - REFUERZOS Y ANCLAJES",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},1.02]
[{"$nulls":9},{"v":22.1,"d":"22.10"},{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":2628.8,"d":"2,628.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":8282.43,"d":"8,282.43 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":48,"d":"48.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39,"d":"39.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":46.8,"d":"46.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":79,"d":"79.00"},null,{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":31.6,"d":"31.60"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39,"d":"39.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":46.8,"d":"46.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   Acom. 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":16.4,"d":"16.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":202.8,"d":"202.80"},{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":8185.01,"d":"8,185.01 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":371.4,"d":"371.40 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":235.2,"d":"235.20 €"}]
[]
[null,"REP OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Unidad de reposición varia de obra civil, para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":20,"d":"20.00"},{"$nulls":3},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":15,"d":"15.00"},{"$nulls":3},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL URRESTILLA AUZOA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL IZARRAITZ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL ALDE ZAHARRA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL GOIKO KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL EUSKALERRIA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL SALBE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"VALVULAS INTXAUSTI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":6000,"d":"6,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":14791.61,"d":"14,791.61 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":24643.64,"d":"24,643.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30.1,"d":"30.10"},null,null,{"v":30.1,"d":"30.10"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":13.9,"d":"13.90"},null,null,{"v":13.9,"d":"13.90"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIALES Y VALVULAS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},5.18,null,null,5.18]
[{"$nulls":9},49.18,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":639.83,"d":"639.83 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},7.11,null,null,7.11]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},null,null,{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIALES Y VALVULAS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},3.11,null,null,3.11]
[{"$nulls":9},14.72,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":332.82,"d":"332.82 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.19,null,null,0.19]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.08,null,null,0.08]
[{"$nulls":3},"SECTORIALES Y VALVULAS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.12,null,null,0.12]
[{"$nulls":9},0.39,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":12.07,"d":"12.07 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.14,null,null,0.14]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.06,null,null,0.06]
[{"$nulls":3},"SECTORIALES Y VALVULAS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.09,null,null,0.09]
[{"$nulls":9},0.29,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":31.06,"d":"31.06 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.22,null,null,0.22]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.09,null,null,0.09]
[{"$nulls":3},"SECTORIALES Y VALVULAS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.15,null,null,0.15]
[{"$nulls":9},0.46,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":49.27,"d":"49.27 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},4.99,null,null,4.99]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.25,null,null,1.25]
[{"$nulls":3},"SECTORIALES Y VALVULAS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},2.69,null,null,2.69]
[{"$nulls":9},8.93,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":276.29,"d":"276.29 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.93,null,null,0.93]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.39,null,null,0.39]
[{"$nulls":3},"SECTORIALES Y VALVULAS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.62,null,null,0.62]
[{"$nulls":9},1.94,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},93.36,null,null,93.36]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},38.64,null,null,38.64]
[{"$nulls":3},"SECTORIALES Y VALVULAS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},62.16,null,null,62.16]
[{"$nulls":9},194.16,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":4389.96,"d":"4,389.96 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},6.22,null,null,6.22]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},2.58,null,null,2.58]
[{"$nulls":3},"SECTORIALES Y VALVULAS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},10.36,null,null,10.36]
[{"$nulls":9},19.16,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":592.81,"d":"592.81 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.11,null,null,0.11]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.05,null,null,0.05]
[{"$nulls":3},"SECTORIALES Y VALVULAS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.07,null,null,0.07]
[{"$nulls":9},0.23,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":8.21,"d":"8.21 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.08,null,null,0.08]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.03,null,null,0.03]
[{"$nulls":3},"SECTORIALES Y VALVULAS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.06,null,null,0.06]
[{"$nulls":9},0.17,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":11.22,"d":"11.22 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.03,null,null,0.03]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.01,null,null,0.01]
[{"$nulls":3},"SECTORIALES Y VALVULAS",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.02,null,null,0.02]
[{"$nulls":9},0.06,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":19.8,"d":"19.80 €"}]
[]
[null,"LER_170603_170605",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.06.03* Y 17.06.05 MA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.06.03* Y 17.06.05 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},4.54,null,null,4.54]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.35,null,null,0.35]
[{"$nulls":9},4.89,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":1613.7,"d":"1,613.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":7977.040000000001,"d":"7,977.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"INST_CAUD",null,"UN COLOCACION CAUDALIMETRO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono íntegro por instalación de caudalímetro suministrado por Gipuzkoako Urak."]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL ALZIBARRENA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL URRESTILLA AUZOA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL IZARRAITZ",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL ALDE ZAHARRA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL GOIKO KALEA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL EUSKALERRIA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"SECTORIAL SALBE",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":420,"d":"420.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD y SALUD",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ACTUACION LANDETA",{"v":1,"d":"1.00"},0.38,null,null,0.38]
[{"$nulls":3},"   ACTUACION ARANA",{"v":1,"d":"1.00"},0.25,null,null,0.25]
[{"$nulls":3},"   SECTORIALES Y VALVULAS",{"v":1,"d":"1.00"},0.37,null,null,0.37]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3187.5,"d":"3,187.50 €"},{"v":3187.5,"d":"3,187.50 €"}]
[]
[null,"PLAN_DESAM",null,"UN ELABORACION PLAN DE DESAMIANTADO"]
[{"$nulls":3},"Elaboración y presentación de Plan de Desamiantado ante la entidad competente."]
[{"$nulls":3},"PLAN DESAMIANTADO",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"JORN_RET_FC",null,"UN JORNADA DE RETIRADA DE FC"]
[{"$nulls":3},"Jornada de retirada de elementos de fibrocemento, incluido desplazamiento de equipos, según las indicaciones del correspondiente Plan de Desamiantado, incluido parte proporcional de gestión."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 6",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":650,"d":"650.00 €"},{"v":3900,"d":"3,900.00 €"}]
[]
[null,"RET_FC_100",null,"M RETIRADA Y TRANSPORTE TUBERIA FC DN 100"]
[{"$nulls":3},"Retirada y transporte de tubería de fibrocemento Ø 100 mm., según el correspondiente Plan de Desamiantado."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION ARANA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 4 - NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39,"d":"39.00"},null,null,{"v":39,"d":"39.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":39,"d":"39.00"},{"v":16.92,"d":"16.92 €"},{"v":659.88,"d":"659.88 €"}]
[]
[null,"RET_FC_250",null,"M RETIRADA Y TRANSPORTE TUBERIA FC DN 250"]
[{"$nulls":3},"Retirada y transporte de tubería de fibrocemento Ø 250 mm., según el correspondiente Plan de Desamiantado."]
[{"$nulls":3},"ACTUACION LANDETA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":51,"d":"51.00"},null,null,{"v":51,"d":"51.00"}]
[{"$nulls":3},"   NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},null,null,{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":111,"d":"111.00"},{"v":19.23,"d":"19.23 €"},{"v":2134.53,"d":"2,134.53 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD y SALUD",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ACTUACION LANDETA",{"v":1,"d":"1.00"},0.38,null,null,0.38]
[{"$nulls":3},"   ACTUACION ARANA",{"v":1,"d":"1.00"},0.25,null,null,0.25]
[{"$nulls":3},"   SECTORIALES Y VALVULAS",{"v":1,"d":"1.00"},0.37,null,null,0.37]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4303.5,"d":"4,303.50 €"},{"v":4303.5,"d":"4,303.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":15105.41,"d":"15,105.41 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":142903.71,"d":"142,903.71 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":142903.71,"d":"142,903.71 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","MIKROSEKTORIZAZIOA"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":33848.2404,"d":"33,848.24 €"},{"v":0.24,"d":"24.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":49903.19,"d":"49,903.19 €"},{"v":0.35,"d":"35.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":11426.19,"d":"11,426.19 €"},{"v":0.08,"d":"8.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":24643.635,"d":"24,643.64 €"},{"v":0.17,"d":"17.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":7977.0358,"d":"7,977.04 €"},{"v":0.06,"d":"6.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":15105.41,"d":"15,105.41 €"},{"v":0.11,"d":"11.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":142903.7012,"d":"142,903.70 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":30009.78,"d":"30,009.78 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":172913.478452,"d":"172,913.48 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}