{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":630,"n_cols":12,"rows_kept":630,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[19,3,19,7],[20,3,20,8],[25,3,25,8],[28,3,28,7],[29,3,29,8],[34,3,34,8],[37,3,37,7],[38,3,38,8],[43,3,43,8],[46,3,46,7],[47,3,47,8],[52,3,52,7],[53,3,53,8],[58,3,58,7],[59,3,59,8],[65,3,65,7],[66,3,66,8],[71,3,71,8],[74,3,74,7],[75,3,75,8],[81,3,81,7],[82,3,82,8],[86,3,86,7],[87,3,87,8],[95,3,95,7],[96,3,96,8],[101,3,101,7],[102,3,102,8],[106,3,106,7],[107,3,107,8],[112,3,112,7],[113,3,113,8],[120,3,120,8],[122,3,122,8],[127,3,127,7],[128,3,128,8],[133,3,133,8],[135,3,135,8],[141,3,141,7],[142,3,142,8],[147,3,147,7],[148,3,148,8],[153,3,153,8],[156,3,156,7],[157,3,157,8],[161,3,161,7],[162,3,162,8],[169,3,169,7],[170,3,170,8],[177,3,177,7],[178,3,178,8],[183,3,183,7],[184,3,184,8],[189,3,189,7],[190,3,190,8],[194,3,194,7],[195,3,195,8],[200,3,200,7],[201,3,201,8],[206,3,206,8],[209,3,209,7],[210,3,210,8],[215,3,215,7],[216,3,216,8],[220,3,220,7],[221,3,221,8],[225,3,225,8],[228,3,228,7],[229,3,229,8],[234,3,234,7],[235,3,235,8],[239,3,239,8],[242,3,242,7],[243,3,243,8],[252,3,252,7],[253,3,253,8],[257,3,257,8],[260,3,260,7],[261,3,261,8],[266,3,266,7],[267,3,267,8],[271,3,271,8],[273,3,273,8],[277,3,277,7],[278,3,278,8],[285,3,285,7],[286,3,286,8],[290,3,290,7],[291,3,291,8],[296,3,296,8],[298,3,298,8],[302,3,302,7],[303,3,303,8],[308,3,308,8],[311,3,311,7],[312,3,312,8],[316,3,316,8],[319,3,319,7],[320,3,320,8],[324,3,324,8],[326,3,326,8],[329,3,329,7],[330,3,330,8],[334,3,334,8],[338,3,338,7],[339,3,339,8],[345,3,345,8],[348,3,348,7],[349,3,349,8],[356,3,356,7],[357,3,357,8],[364,3,364,8],[366,3,366,8],[368,3,368,8],[372,3,372,7],[373,3,373,8],[377,3,377,7],[378,3,378,8],[382,3,382,7],[383,3,383,8],[392,3,392,8],[397,3,397,7],[398,3,398,8],[403,3,403,7],[404,3,404,8],[409,3,409,7],[410,3,410,8],[415,3,415,7],[416,3,416,8],[421,3,421,7],[422,3,422,8],[426,3,426,7],[427,3,427,8],[432,3,432,7],[433,3,433,8],[438,3,438,8],[441,3,441,7],[442,3,442,8],[447,3,447,7],[448,3,448,8],[456,3,456,7],[457,3,457,8],[461,3,461,8],[464,3,464,7],[465,3,465,8],[472,3,472,7],[473,3,473,8],[477,3,477,7],[478,3,478,8],[484,3,484,7],[485,3,485,8],[490,3,490,8],[492,3,492,8],[497,3,497,7],[498,3,498,8],[502,3,502,8],[505,3,505,7],[506,3,506,8],[510,3,510,8],[513,3,513,7],[514,3,514,8],[518,3,518,8],[521,3,521,7],[522,3,522,8],[526,3,526,8],[529,3,529,7],[530,3,530,8],[534,3,534,8],[537,3,537,7],[538,3,538,8],[547,3,547,7],[548,3,548,8],[557,3,557,7],[558,3,558,8],[563,3,563,7],[564,3,564,8],[568,3,568,7],[569,3,569,8],[573,3,573,8],[575,3,575,8],[579,3,579,7],[580,3,580,8],[584,3,584,7],[585,3,585,8],[589,3,589,7],[590,3,590,8],[594,3,594,7],[595,3,595,8],[599,3,599,7],[600,3,600,8],[604,3,604,7],[605,3,605,8],[609,3,609,7],[610,3,610,8],[614,3,614,7],[615,3,615,8],[619,3,619,7],[620,3,620,8],[624,3,624,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOV. ABAST INAKI AZPIAZU 1-10"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"Red de abastecimiento FD100mm",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":13.2,"d":"13.20"},{"v":2.11,"d":"2.11 €"},{"v":27.85,"d":"27.85 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cruces abastecimiento",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Cruces fecales",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":28,"d":"28.00"},{"v":89.06,"d":"89.06 €"},{"v":2493.68,"d":"2,493.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":2521.5299999999997,"d":"2,521.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red abastecimiento FD100mm",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":13.2,"d":"13.20"},{"v":4.37,"d":"4.37 €"},{"v":57.68,"d":"57.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":57.68,"d":"57.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"Red abastecimiento FD 100mm",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":294.13,"d":"294.13 €"},{"v":2353.04,"d":"2,353.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":2353.04,"d":"2,353.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"Red abastecimiento FD 100mm",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":215,"d":"215.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":215,"d":"215.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":215,"d":"215.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":21.5,"d":"21.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":236.5,"d":"236.50"},{"v":43.15,"d":"43.15 €"},{"v":10204.98,"d":"10,204.98 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Jardin",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":6.6,"d":"6.60"},{"v":27.88,"d":"27.88 €"},{"v":184.01,"d":"184.01 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometida 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":22.46,"d":"22.46 €"},{"v":786.1,"d":"786.10 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV_>1,50"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento, cuando 1,50 < H < 2,00 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE , que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama de 10 cms de HM-20, recubrimiento con arena según detalle de zanja tipo, cinta señalizadora, relleno con  zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_IV>1,50, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"Red fecales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":27.5,"d":"27.50"},{"v":111.94,"d":"111.94 €"},{"v":3078.35,"d":"3,078.35 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":14253.44,"d":"14,253.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red abastecimeinto FD 100mm",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"Anulacion de arqueta existente",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":19.5,"d":"19.50"},{"v":43.36,"d":"43.36 €"},{"v":845.52,"d":"845.52 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":126.74,"d":"126.74 €"},{"v":1901.1,"d":"1,901.10 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red fecales-abastecimiento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":3},"Conexion a red general FD 200mm",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometida 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":113,"d":"113.00"},{"v":12.04,"d":"12.04 €"},{"v":1360.52,"d":"1,360.52 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cruce acometidas red abastecimiento FD 100mm",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":90,"d":"90.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":99,"d":"99.00"},{"v":6.02,"d":"6.02 €"},{"v":595.98,"d":"595.98 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red abastecimiento FD 100mm",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":215,"d":"215.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":215,"d":"215.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":215,"d":"215.00"},{"v":9,"d":"9.00 €"},{"v":1935,"d":"1,935.00 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red abastecimiento FD 100mm",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":215,"d":"215.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":258,"d":"258.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":215,"d":"215.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":25.8,"d":"25.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":283.8,"d":"283.80"},{"v":12.37,"d":"12.37 €"},{"v":3510.61,"d":"3,510.61 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Red abastecimiento FD 100mm",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":430,"d":"430.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":430,"d":"430.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":450,"d":"450.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":45,"d":"45.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":54,"d":"54.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometida 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":543,"d":"543.00"},{"v":1.71,"d":"1.71 €"},{"v":928.53,"d":"928.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":11077.26,"d":"11,077.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":30262.950000000004,"d":"30,262.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[{"$nulls":3},"Red fecales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":27.5,"d":"27.50"},{"v":47.08,"d":"47.08 €"},{"v":1294.7,"d":"1,294.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":1294.7,"d":"1,294.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":1294.7,"d":"1,294.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red abastecimiento FD 100mm",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":215,"d":"215.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":215,"d":"215.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":215,"d":"215.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":21.5,"d":"21.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":236.5,"d":"236.50"},{"v":53.52,"d":"53.52 €"},{"v":12657.48,"d":"12,657.48 €"}]
[]
[null,"FD Ø80",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 80"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 80 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red abastecimiento FD 80mm",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":5.5,"d":"5.50"},{"v":43.33,"d":"43.33 €"},{"v":238.32,"d":"238.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":12895.8,"d":"12,895.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_90_Ø100",null,"UN CODO FD EE 90º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 90º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":176.19,"d":"176.19 €"},{"v":704.76,"d":"704.76 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø100",null,"UN CODO FD EE 45º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red abastecimiento FD100mm",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Nodo 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Cruces (4)",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":176.19,"d":"176.19 €"},{"v":4228.56,"d":"4,228.56 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø100",null,"UN CODO FD EE 22º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red abastecimiento FD 100mm",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Nodo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nodo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":176.19,"d":"176.19 €"},{"v":1761.9,"d":"1,761.90 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø100",null,"UN CODO FD EE 11º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red abastecimiento FD 100mm",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":176.19,"d":"176.19 €"},{"v":1409.52,"d":"1,409.52 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø80",null,"UN CODO FD EE 45º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red abastecimiento FD 100mm",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":150.46,"d":"150.46 €"},{"v":601.84,"d":"601.84 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø80",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":100.31,"d":"100.31 €"},{"v":200.62,"d":"200.62 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø100",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nodo 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":121.99,"d":"121.99 €"},{"v":487.96,"d":"487.96 €"}]
[]
[null,"C_BB_22_Ø100",null,"UN CODO FD BB 22 º 30'  Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 22º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nodo 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":126.21,"d":"126.21 €"},{"v":378.63,"d":"378.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":9773.79,"d":"9,773.79 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_100X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Nodo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":150.67,"d":"150.67 €"},{"v":301.34,"d":"301.34 €"}]
[]
[null,"T_BBB_100X80",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x80"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nodo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":145.72,"d":"145.72 €"},{"v":145.72,"d":"145.72 €"}]
[]
[null,"T_BBB_150X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Boca de riego",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":241.23,"d":"241.23 €"},{"v":241.23,"d":"241.23 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":688.29,"d":"688.29 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_100",null,"UN CONO RED. BB 100"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 100 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nodo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":96.11,"d":"96.11 €"},{"v":192.22,"d":"192.22 €"}]
[]
[null,"CON_BB_200",null,"UN CONO RED. BB 200"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 200 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nodo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":217.09,"d":"217.09 €"},{"v":217.09,"d":"217.09 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":409.31,"d":"409.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nodo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nodo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nodo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nodo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Boca de riego",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":114.29,"d":"114.29 €"},{"v":1028.61,"d":"1,028.61 €"}]
[]
[null,"BEØ80",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø80"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nodo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":93.79,"d":"93.79 €"},{"v":187.58,"d":"187.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":1216.1899999999998,"d":"1,216.19 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES"]
[null,"BE_UNIV_Ø100",null,"UN BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL FD Ø100"]
[{"$nulls":3},"Brida enchufe universal de fundición ductil, DN 100 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nodo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":162.53,"d":"162.53 €"},{"v":487.59,"d":"487.59 €"}]
[]
[null,"BE_UNIV_Ø80",null,"UN BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL FD Ø80"]
[{"$nulls":3},"Brida enchufe universal de fundición ductil, DN 80 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nodo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":150.37,"d":"150.37 €"},{"v":150.37,"d":"150.37 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES",{"$nulls":7},{"v":637.96,"d":"637.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":25621.34,"d":"25,621.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nodo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nodo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nodo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":230.32,"d":"230.32 €"},{"v":921.28,"d":"921.28 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø80",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nodo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":193.21,"d":"193.21 €"},{"v":193.21,"d":"193.21 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nodo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Boca de riego",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":159.94,"d":"159.94 €"},{"v":319.88,"d":"319.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":1434.37,"d":"1,434.37 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":1434.37,"d":"1,434.37 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_100",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 100"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":732.28,"d":"732.28 €"},{"v":8055.08,"d":"8,055.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":8055.08,"d":"8,055.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"BRI 41",null,"UN BOCA DE RIEGO BRI 41"]
[{"$nulls":3},"Boca de riego tipo BRI 41 de Irúa o similar, instalada sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo o HM-20, incluso piezas especiales necesarias, según detalles de planos, totalmente terminada.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1848,"d":"1,848.00 €"},{"v":1848,"d":"1,848.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":1848,"d":"1,848.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"Conexion red general",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":124.2,"d":"124.20 €"},{"v":496.8,"d":"496.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":496.8,"d":"496.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":10399.88,"d":"10,399.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"MANGUITOS UNIVERSALES"]
[null,"MG_UNIV_Ø80",null,"UN MANGUITO UNIVERSAL FD Ø80"]
[{"$nulls":3},"Manguito universal de fundición ductil, DN 80 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nodo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":137.43,"d":"137.43 €"},{"v":137.43,"d":"137.43 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MANGUITOS UNIVERSALES",{"$nulls":7},{"v":137.43,"d":"137.43 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nodo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":51,"d":"51.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5.1,"d":"5.10"}]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":45,"d":"45.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":56.1,"d":"56.10"},{"v":6.96,"d":"6.96 €"},{"v":390.46,"d":"390.46 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":390.46,"d":"390.46 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nodo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Boca de riego",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":6.68,"d":"6.68 €"},{"v":86.84,"d":"86.84 €"}]
[]
[null,"MRE_ES_63.50",null,"UN MANGUITO REDUC. ELECTROSOLDABLE 63/50"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nodo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Boca de riego",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":24.13,"d":"24.13 €"},{"v":313.69,"d":"313.69 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":400.53,"d":"400.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":790.99,"d":"790.99 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":38384.009999999995,"d":"38,384.01 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":252.05,"d":"252.05 €"},{"v":504.1,"d":"504.10 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Pozos red fecales",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1121.92,"d":"1,121.92 €"},{"v":2243.84,"d":"2,243.84 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nodo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nodo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nodo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nodo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":93.41,"d":"93.41 €"},{"v":1494.56,"d":"1,494.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":4242.5,"d":"4,242.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"B_ZA",null,"M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL"]
[{"$nulls":3},"Base de zahorra artificial, incluso suministro en obra del material, extendido, riego y compactación al 100% del P.M.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Pavimento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":175,"d":"175.00"},0.25,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":52.5,"d":"52.50"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":175,"d":"175.00"},0.25,{"v":1.2,"d":"1.20"},5.25]
[{"$nulls":9},57.75,{"v":49.5,"d":"49.50 €"},{"v":2858.63,"d":"2,858.63 €"}]
[]
[null,"RIEG_AD",null,"M2 RIEGO DE ADHERENCIA"]
[{"$nulls":3},"Riego de adherencia con emulsión asfáltica, incluso barrido de la superficie.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Pavimento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":175,"d":"175.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":210,"d":"210.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":175,"d":"175.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":231,"d":"231.00"},{"v":2.33,"d":"2.33 €"},{"v":538.23,"d":"538.23 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_8_M",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12 MANUAL"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado por medios manuales, incluso barrido y riego de adherencia.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Pavimento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":175,"d":"175.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":210,"d":"210.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":175,"d":"175.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":231,"d":"231.00"},{"v":41.03,"d":"41.03 €"},{"v":9477.93,"d":"9,477.93 €"}]
[]
[null,"PINTUR_2 COMPONENTES",null,"M2 MARCAS VIALES - PINTURA DOS COMPONENTES"]
[{"$nulls":3},"Pintura de dos componentes, para pasos de cebra, textos, flechas e isletas. Deberá cumplir con las características exigidas en el art. 700 del PG3, y en particular tener un valor SRT mayor o igual a 45, para evitar el deslizamiento; o bien presentar el certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones, otorgado por organismos públicos y privados autorizados."]
[{"$nulls":3},"Reposición de pasos peatonales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":16.5,"d":"16.50"},{"v":30.58,"d":"30.58 €"},{"v":504.57,"d":"504.57 €"}]
[]
[null,"TOP_EST_HOR",null,"UN TOPE DE ESTACIONAMIENTO"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de tope de estacionamiento de hormigón armado blanco de 150x15x10 cm, recibido con cemento cola blanco, previa colocación de barra corrugada DN8 mediante resina, totalmente instalado."]
[{"$nulls":3},"Previsión ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":70.82,"d":"70.82 €"},{"v":141.64,"d":"141.64 €"}]
[]
[null,"MARCA VIAL",null,"M2 MARCA VIAL - PINTURA REFLECTANTE"]
[{"$nulls":3},"Marca vial tales como flechas, señales letreros sobre pavimento con pintura reflectante, incluso limpieza previa de la superficie."]
[{"$nulls":3},"Reposición lineas amarillas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":26.4,"d":"26.40"},{"v":25.05,"d":"25.05 €"},{"v":661.32,"d":"661.32 €"}]
[]
[null,"LINEA CONT_DISCON 10",null,"M LINEA CONTINUA Y/O DISCONTINUA DE 10 CM"]
[{"$nulls":3},"Línea continua y/o discontinua  (1 m de trazo - 1 m vano) de 10 cm de ancho con pintura blanca o de color reflectante convencional, incluso limpieza previa de la superficie."]
[{"$nulls":3},"Reposición lineas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":215,"d":"215.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":215,"d":"215.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":215,"d":"215.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":21.5,"d":"21.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":236.5,"d":"236.50"},{"v":4.42,"d":"4.42 €"},{"v":1045.33,"d":"1,045.33 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":15227.65,"d":"15,227.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"Red abastecimiento FD 150mm",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":215,"d":"215.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":258,"d":"258.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":215,"d":"215.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":25.8,"d":"25.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":283.8,"d":"283.80"},{"v":44.79,"d":"44.79 €"},{"v":12711.4,"d":"12,711.40 €"}]
[]
[null,"HGON ARM ACE",null,"M2 SOLERA HORM. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-25 en formación de aceras, de 15 cm de espesor, incluso unión a la solera existente mediante barra corrugada DN 8 de 80 cm de longitud, recibida en solera existente mediante resina cada 50 cm., hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Red fecales-abastecimiento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"Conexion a red general FD 200mm",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometida 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":113,"d":"113.00"},{"v":45.71,"d":"45.71 €"},{"v":5165.23,"d":"5,165.23 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":166.53,"d":"166.53 €"},{"v":1665.3,"d":"1,665.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":19541.929999999997,"d":"19,541.93 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometida a red general",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometidas",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometida n.4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"Red fecales",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":94,"d":"94.00"},{"v":48.43,"d":"48.43 €"},{"v":4552.42,"d":"4,552.42 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":215,"d":"215.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":215,"d":"215.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":215,"d":"215.00"},{"v":24.5,"d":"24.50 €"},{"v":5267.5,"d":"5,267.50 €"}]
[]
[null,"REP OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Unidad de reposición varia de obra civil, para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red abastecimiento",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Red fecales",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":110,"d":"110.00 €"},{"v":1210,"d":"1,210.00 €"}]
[]
[null,"ZAR_BOR_GRA",null,"M BORDILLO GRANITO 0,25 x 0,15"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de granito recto a curvo, arista biselada de 0,25 v 0,15 de 1 metro de longitud, con cortes aserrados y caras flameadas, incluso asiento de hormigón HM-20 y capa de zahorra artificial tipo ZA20, incluso rebajes, rejunteado con M.C.P. 1:1, cortes, suministro, transporte y colocación, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"Red abastecimiento FD 100mm",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":90,"d":"90.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":99,"d":"99.00"},{"v":61.88,"d":"61.88 €"},{"v":6126.12,"d":"6,126.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":17156.04,"d":"17,156.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":51925.619999999995,"d":"51,925.62 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[{"$nulls":3},"CONTROL TOPOGRAFIA"]
[null,"CON_TOPO",null,"UN CONTROL TOPOGRAFIA"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al replanteo topográfico inicial, y seguimiento y\r\ncontrol a lo largo de los trabajos."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":300,"d":"300.00 €"},{"v":300,"d":"300.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONTROL TOPOGRAFIA",{"$nulls":7},{"v":300,"d":"300.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PLANOS FIN DE OBRA"]
[null,"CAD_FIN_OBR",null,"UN PLANOS DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalizaciónen Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados,\r\nmateriales y detalles de los nudos.\t\t\t\t\t\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":150,"d":"150.00 €"},{"v":150,"d":"150.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PLANOS FIN DE OBRA",{"$nulls":7},{"v":150,"d":"150.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD Y SALUD"]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3503.95,"d":"3,503.95 €"},{"v":3503.95,"d":"3,503.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SEGURIDAD Y SALUD",{"$nulls":7},{"v":3503.95,"d":"3,503.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2102.37,"d":"2,102.37 €"},{"v":2102.37,"d":"2,102.37 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SEÑALIZACION Y DESVIOS",{"$nulls":7},{"v":2102.37,"d":"2,102.37 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SERVICIOS AFECTADOS"]
[null,"SSAA",null,"UN AFECCION DE SERVICIOS EXISTENTES"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar en obra por variaciones, omisiones, imprevistos y/o afectación de los servicios existentes."]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":200,"d":"200.00 €"},{"v":6000,"d":"6,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SERVICIOS AFECTADOS",{"$nulls":7},{"v":6000,"d":"6,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO GENERAL"]
[null,"HOR_MACIZ",null,"M3 HORMIGO HM-20"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocacion en obra de hormigon HM-20, para la ejecución de macizos de anclaje en codos, T, y apoyos, y cualquier otro elemento similar, conforme a los planos de proyecto e indicaciones de Dirección de obra.Terminado.\t\t"]
[{"$nulls":3},"Codo 11 grados (Macizos)",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Codo 22 grados (Macizos)",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[{"$nulls":3},"Codo 45 grados (Macizos)",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},2.59]
[{"$nulls":3},"Codo 90 grados (Macizos)",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},0.45,{"v":0.8,"d":"0.80"},1.73]
[{"$nulls":3},"Derivaciones (Macizos)",{"v":3,"d":"3.00"},0.65,0.45,0.65,0.57]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},0.11]
[{"$nulls":9},{"v":7.8,"d":"7.80"},{"v":126,"d":"126.00 €"},{"v":982.8,"d":"982.80 €"}]
[]
[null,"ENCF_NV",null,"M2 ENCOFRADO NO VISTO"]
[{"$nulls":3},"Encofrado y desencofrado con madera suelta en  elementos no vistos, incluso pp. de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, y medios auxiliares.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"Codo 11 grados (Macizos)",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Codo 22 grados (Macizos)",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"Codo 45 grados (Macizos)",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0,"d":"0.00"},17.28]
[{"$nulls":3},"Codo 90 grados (Macizos)",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":3.2,"d":"3.20"},0.45,{"v":0,"d":"0.00"},8.64]
[{"$nulls":3},"Derivaciones (Macizos)",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2.6,"d":"2.60"},0.45,{"v":0,"d":"0.00"},3.51]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0,"d":"0.00"},0.72]
[{"$nulls":9},50.15,{"v":30,"d":"30.00 €"},{"v":1504.5,"d":"1,504.50 €"}]
[]
[null,"DEM_ARQ",null,"UN DEMOLICION DE ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Partida para demolición de arqueta o pozo hasta 3m, con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno. Incluso carga, transporte a vertedero o canon de vertido de los materiales sobrantes.\n\t\t\t\t\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"Arqueta saneamiento via.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Arquetas acera",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":173.76,"d":"173.76 €"},{"v":521.28,"d":"521.28 €"}]
[]
[null,"BB Ø50 L1000",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø50 L1000"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida-brida de diámetro Ø50 mm. y longitud 1000mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545,incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":131,"d":"131.00 €"},{"v":262,"d":"262.00 €"}]
[]
[null,"ANUL_COLEC",null,"UN ANULADO COLECTOR EXISTENTE"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada para la ejecución del taponado definitivo de un colector  de saneamiento anulado,mediante obturación en el interior del pozo al  que acomete, con el fin de dejarlo fuera de servicio y evitar infiltraciones o fugas.\r"]
[{"$nulls":3},"Red fecales",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO GENERAL",{"$nulls":7},{"v":4270.58,"d":"4,270.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":16326.9,"d":"16,326.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",54.15,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},54.15]
[{"$nulls":9},54.15,{"v":14.31,"d":"14.31 €"},{"v":774.89,"d":"774.89 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",8.48,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},8.48]
[{"$nulls":9},8.48,{"v":24.87,"d":"24.87 €"},{"v":210.9,"d":"210.90 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",0.23,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.23]
[{"$nulls":9},0.23,{"v":34.03,"d":"34.03 €"},{"v":7.83,"d":"7.83 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",0.25,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.25]
[{"$nulls":9},0.25,{"v":117.81,"d":"117.81 €"},{"v":29.45,"d":"29.45 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",0.25,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.25]
[{"$nulls":9},0.25,{"v":117.81,"d":"117.81 €"},{"v":29.45,"d":"29.45 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",36.89,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},36.89]
[{"$nulls":9},36.89,{"v":34.03,"d":"34.03 €"},{"v":1255.37,"d":"1,255.37 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",1.64,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.64]
[{"$nulls":9},1.64,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",163.99,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},163.99]
[{"$nulls":9},163.99,{"v":6.17,"d":"6.17 €"},{"v":1011.82,"d":"1,011.82 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":39.27,"d":"39.27 €"},{"v":7.85,"d":"7.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":3327.56,"d":"3,327.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":145764.24,"d":"145,764.24 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":145764.24,"d":"145,764.24 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOV. ABAST INAKI AZPIAZU 1-10"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,2,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":30262.945,"d":"30,262.95 €"},{"v":0.21,"d":"21.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":1294.7,"d":"1,294.70 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":38384.001,"d":"38,384.00 €"},{"v":0.26,"d":"26.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":4242.5,"d":"4,242.50 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,7,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":51925.617,"d":"51,925.62 €"},{"v":0.36,"d":"36.00%"}]
[null,10,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":16326.9,"d":"16,326.90 €"},{"v":0.11,"d":"11.00%"}]
[null,13,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":3327.555,"d":"3,327.56 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":145764.218,"d":"145,764.22 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":30610.49,"d":"30,610.49 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":176374.70377999998,"d":"176,374.70 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}