{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":1003,"n_cols":12,"rows_kept":1003,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[14,3,14,7],[15,3,15,8],[20,3,20,8],[23,3,23,7],[24,3,24,8],[29,3,29,7],[30,3,30,8],[36,3,36,7],[37,3,37,8],[41,3,41,7],[42,3,42,8],[46,3,46,8],[49,3,49,7],[50,3,50,8],[55,3,55,7],[56,3,56,8],[60,3,60,7],[61,3,61,8],[68,3,68,8],[71,3,71,7],[72,3,72,8],[78,3,78,7],[79,3,79,8],[84,3,84,8],[87,3,87,7],[88,3,88,8],[92,3,92,8],[94,3,94,8],[99,3,99,7],[100,3,100,8],[105,3,105,7],[106,3,106,8],[112,3,112,8],[115,3,115,7],[116,3,116,8],[120,3,120,7],[121,3,121,8],[126,3,126,7],[127,3,127,8],[131,3,131,7],[132,3,132,8],[136,3,136,7],[137,3,137,8],[141,3,141,7],[142,3,142,8],[147,3,147,7],[148,3,148,8],[152,3,152,7],[153,3,153,8],[157,3,157,7],[158,3,158,8],[163,3,163,7],[164,3,164,8],[168,3,168,7],[169,3,169,8],[173,3,173,7],[174,3,174,8],[178,3,178,8],[180,3,180,8],[184,3,184,7],[185,3,185,8],[191,3,191,7],[192,3,192,8],[196,3,196,8],[198,3,198,8],[200,3,200,8],[204,3,204,7],[205,3,205,8],[210,3,210,8],[212,3,212,8],[215,3,215,7],[216,3,216,8],[220,3,220,7],[221,3,221,8],[225,3,225,8],[229,3,229,7],[230,3,230,8],[235,3,235,8],[237,3,237,8],[240,3,240,7],[241,3,241,8],[245,3,245,7],[246,3,246,8],[250,3,250,7],[251,3,251,8],[255,3,255,7],[256,3,256,8],[260,3,260,7],[261,3,261,8],[265,3,265,7],[266,3,266,8],[270,3,270,7],[271,3,271,8],[275,3,275,7],[276,3,276,8],[280,3,280,7],[281,3,281,8],[285,3,285,8],[289,3,289,7],[290,3,290,8],[294,3,294,7],[295,3,295,8],[299,3,299,7],[300,3,300,8],[304,3,304,7],[305,3,305,8],[309,3,309,7],[310,3,310,8],[314,3,314,7],[315,3,315,8],[319,3,319,7],[320,3,320,8],[324,3,324,7],[325,3,325,8],[329,3,329,7],[330,3,330,8],[334,3,334,7],[335,3,335,8],[339,3,339,8],[342,3,342,7],[343,3,343,8],[347,3,347,7],[348,3,348,8],[352,3,352,8],[355,3,355,7],[356,3,356,8],[361,3,361,7],[362,3,362,8],[366,3,366,7],[367,3,367,8],[371,3,371,7],[372,3,372,8],[376,3,376,7],[377,3,377,8],[381,3,381,7],[382,3,382,8],[386,3,386,7],[387,3,387,8],[391,3,391,7],[392,3,392,8],[396,3,396,8],[399,3,399,7],[400,3,400,8],[404,3,404,8],[407,3,407,7],[408,3,408,8],[413,3,413,7],[414,3,414,8],[418,3,418,7],[419,3,419,8],[424,3,424,7],[425,3,425,8],[430,3,430,7],[431,3,431,8],[441,3,441,7],[442,3,442,8],[452,3,452,7],[453,3,453,8],[462,3,462,7],[463,3,463,8],[471,3,471,7],[472,3,472,8],[479,3,479,7],[480,3,480,8],[486,3,486,7],[487,3,487,8],[492,3,492,7],[493,3,493,8],[497,3,497,7],[498,3,498,8],[502,3,502,7],[503,3,503,8],[507,3,507,7],[508,3,508,8],[513,3,513,7],[514,3,514,8],[519,3,519,7],[520,3,520,8],[526,3,526,7],[527,3,527,8],[532,3,532,7],[533,3,533,8],[540,3,540,7],[541,3,541,8],[546,3,546,7],[547,3,547,8],[551,3,551,7],[552,3,552,8],[556,3,556,7],[557,3,557,8],[562,3,562,7],[563,3,563,8],[570,3,570,7],[571,3,571,8],[578,3,578,7],[579,3,579,8],[584,3,584,7],[585,3,585,8],[589,3,589,7],[590,3,590,8],[594,3,594,7],[595,3,595,8],[599,3,599,7],[600,3,600,8],[604,3,604,7],[605,3,605,8],[609,3,609,7],[610,3,610,8],[614,3,614,8],[617,3,617,7],[618,3,618,8],[622,3,622,8],[625,3,625,7],[626,3,626,8],[630,3,630,8],[633,3,633,7],[634,3,634,8],[638,3,638,8],[641,3,641,7],[642,3,642,8],[646,3,646,8],[648,3,648,8],[650,3,650,8],[656,3,656,7],[657,3,657,8],[663,3,663,7],[664,3,664,8],[671,3,671,7],[672,3,672,8],[679,3,679,8],[682,3,682,7],[683,3,683,8],[689,3,689,7],[690,3,690,8],[696,3,696,7],[697,3,697,8],[706,3,706,7],[707,3,707,8],[712,3,712,8],[715,3,715,7],[716,3,716,8],[723,3,723,7],[724,3,724,8],[730,3,730,8],[733,3,733,7],[734,3,734,8],[739,3,739,8],[741,3,741,8],[746,3,746,7],[747,3,747,8],[752,3,752,7],[753,3,753,8],[758,3,758,7],[759,3,759,8],[764,3,764,8],[767,3,767,7],[768,3,768,8],[772,3,772,7],[773,3,773,8],[777,3,777,7],[778,3,778,8],[783,3,783,7],[784,3,784,8],[788,3,788,7],[789,3,789,8],[793,3,793,7],[794,3,794,8],[798,3,798,7],[799,3,799,8],[803,3,803,7],[804,3,804,8],[808,3,808,7],[809,3,809,8],[813,3,813,7],[814,3,814,8],[818,3,818,8],[820,3,820,8],[824,3,824,7],[825,3,825,8],[830,3,830,8],[832,3,832,8],[834,3,834,8],[837,3,837,7],[838,3,838,8],[842,3,842,7],[843,3,843,8],[847,3,847,7],[848,3,848,8],[852,3,852,7],[853,3,853,8],[857,3,857,7],[858,3,858,8],[862,3,862,7],[863,3,863,8],[867,3,867,7],[868,3,868,8],[872,3,872,7],[873,3,873,8],[877,3,877,7],[878,3,878,8],[882,3,882,8],[886,3,886,7],[887,3,887,8],[891,3,891,7],[892,3,892,8],[896,3,896,8],[899,3,899,7],[900,3,900,8],[904,3,904,7],[905,3,905,8],[910,3,910,7],[911,3,911,8],[915,3,915,7],[916,3,916,8],[920,3,920,7],[921,3,921,8],[926,3,926,7],[927,3,927,8],[932,3,932,7],[933,3,933,8],[938,3,938,7],[939,3,939,8],[944,3,944,7],[945,3,945,8],[950,3,950,7],[951,3,951,8],[956,3,956,7],[957,3,957,8],[961,3,961,8],[964,3,964,7],[965,3,965,8],[969,3,969,8],[972,3,972,7],[973,3,973,8],[977,3,977,8],[980,3,980,7],[981,3,981,8],[985,3,985,8],[988,3,988,7],[989,3,989,8],[993,3,993,8],[995,3,995,8],[997,3,997,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOV. DEPOSITOS AGITE Y ODRIA"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"CAP 1 DEPÓSITO ODRIA"]
[]
[{"$nulls":3},"1.1 MOVIMIENTO DE TERRAS"]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Solera hormgón caseta llaves Odria",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.24]
[{"$nulls":9},2.64,{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":104.07,"d":"104.07 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":104.07,"d":"104.07 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":66,"d":"66.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6.6,"d":"6.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":72.6,"d":"72.60"},{"v":3.52,"d":"3.52 €"},{"v":255.55,"d":"255.55 €"}]
[]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"Odria",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":19.8,"d":"19.80"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":13.5,"d":"13.50"},20.25]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},40.05,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},4.01]
[{"$nulls":9},44.06,{"v":1.92,"d":"1.92 €"},{"v":84.6,"d":"84.60 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_TI",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.15,{"v":98.5,"d":"98.50"},{"v":0,"d":"0.00"},14.78]
[{"$nulls":9},14.78,{"v":9.36,"d":"9.36 €"},{"v":138.34,"d":"138.34 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_RO",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN ROCA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en roca de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":98.5,"d":"98.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":98.5,"d":"98.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":98.5,"d":"98.50"},{"v":26.01,"d":"26.01 €"},{"v":2561.99,"d":"2,561.99 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":3040.4799999999996,"d":"3,040.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":19.8,"d":"19.80"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":19.8,"d":"19.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.98]
[{"$nulls":9},21.78,{"v":3.97,"d":"3.97 €"},{"v":86.47,"d":"86.47 €"}]
[]
[null,"RELL_MAT_DEM",null,"M3 RELLENO CON MATERIAL DE DEMOLICION"]
[{"$nulls":3},"M3. Relleno con material seleccionado procedente de la demolición y triturado posteriormente, que incluye la selección de los materiales, transporte del lugar de acopio, extendido y compactación."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",0.15,{"v":145.2,"d":"145.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},21.78]
[{"$nulls":9},21.78,{"v":5.5,"d":"5.50 €"},{"v":119.79,"d":"119.79 €"}]
[]
[null,"RELL_LOCAL",null,"M3 RELLENO LOCALIZADO"]
[{"$nulls":3},"M3. Relleno localizado con material seleccionado o adecuado procedente de la excavación, préstamo o cantera, extendido, humectación y compactación, terminado."]
[{"$nulls":3},"Trasdós depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":44,"d":"44.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":44,"d":"44.00"}]
[{"$nulls":3},"Depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":2.3,"d":"2.30"},{"v":101.2,"d":"101.20"}]
[{"$nulls":3},"Ciclópeo",{"v":-1,"d":"-1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":-36,"d":"-36.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":109.2,"d":"109.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},10.92]
[{"$nulls":9},120.12,{"v":25.5,"d":"25.50 €"},{"v":3063.06,"d":"3,063.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":3269.3199999999997,"d":"3,269.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_VII_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_VII_TIER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para dos tuberías de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con material seleccionado procedente de excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_VII_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"PE63",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3},"PE110",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":23,"d":"23.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":23,"d":"23.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":46,"d":"46.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.6,"d":"4.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":50.6,"d":"50.60"},{"v":29.4,"d":"29.40 €"},{"v":1487.64,"d":"1,487.64 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_ACOM",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de saneamiento en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"PVC 200",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28,"d":"28.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":28,"d":"28.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.8,"d":"2.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":30.8,"d":"30.80"},{"v":31.36,"d":"31.36 €"},{"v":965.89,"d":"965.89 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":2453.53,"d":"2,453.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":0,"d":"0.00"},2.88]
[{"$nulls":9},2.88,{"v":102.9,"d":"102.90 €"},{"v":296.35,"d":"296.35 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":296.35,"d":"296.35 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 1.1 MOVIMIENTO DE TERRAS",{"$nulls":7},{"v":9163.75,"d":"9,163.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"1.3 ABASTECIMIENTO"]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 110",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 110 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 110 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Odria-Llenado depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":39.6,"d":"39.60"},{"v":17.67,"d":"17.67 €"},{"v":699.73,"d":"699.73 €"}]
[]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Vaciado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"Distribucion",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":39,"d":"39.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.9,"d":"3.90"}]
[{"$nulls":9},{"v":42.9,"d":"42.90"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":259.97,"d":"259.97 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":959.7,"d":"959.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"TE_ES_110",null,"UN TE IGUAL ELECTROSOLD. DN:110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Odria-llenado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":45.97,"d":"45.97 €"},{"v":45.97,"d":"45.97 €"}]
[]
[null,"TE_ES_63",null,"UN TE IGUAL ELECTROSOLD. DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Odria_distribucion",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," Vaciado",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":27.52,"d":"27.52 €"},{"v":82.56,"d":"82.56 €"}]
[]
[null,"COD_ES_110_45",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:110 45º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Odria-llenado prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":102.94,"d":"102.94 €"},{"v":102.94,"d":"102.94 €"}]
[]
[null,"COD_ES_63_45",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:63 45º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Odria-distribucion prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28.33,"d":"28.33 €"},{"v":28.33,"d":"28.33 €"}]
[]
[null,"COD_ES_110_90",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:110 90º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Odria-llenado",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":101.25,"d":"101.25 €"},{"v":506.25,"d":"506.25 €"}]
[]
[null,"COD_ES_63_90",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:63 90º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Odria-distribucion",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Odria-vaciado",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":28.07,"d":"28.07 €"},{"v":252.63,"d":"252.63 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_110",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Odria-llenado",{"v":14,"d":"14.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":22.34,"d":"22.34 €"},{"v":312.76,"d":"312.76 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_90",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Odria-llenado",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":19.52,"d":"19.52 €"},{"v":39.04,"d":"39.04 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Odria-distribucion",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Odria-vaciado",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":10.55,"d":"10.55 €"},{"v":211,"d":"211.00 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_50",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:50"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Odria-distribucion",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10.3,"d":"10.30 €"},{"v":20.6,"d":"20.60 €"}]
[]
[null,"MRE_ES_110.90",null,"UN MANGUITO REDUC. ELECTROSOLDABLE 110/90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Odria-llenado",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":38.68,"d":"38.68 €"},{"v":77.36,"d":"77.36 €"}]
[]
[null,"MRE_ES_63.50",null,"UN MANGUITO REDUC. ELECTROSOLDABLE 63/50"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Odria-distribucion",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":18.56,"d":"18.56 €"},{"v":37.12,"d":"37.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":1716.5599999999997,"d":"1,716.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":2676.2599999999998,"d":"2,676.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE R D.63",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. ROSCADA  Ø63"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con uniones rosadas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø63, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"Odria-distribucion",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Odria-vaciado",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":154.22,"d":"154.22 €"},{"v":616.88,"d":"616.88 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Llenado",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":200.28,"d":"200.28 €"},{"v":400.56,"d":"400.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":1017.44,"d":"1,017.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":1017.44,"d":"1,017.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 1.3 ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":3693.7,"d":"3,693.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"1.2 SANEAMIENTO"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ200",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 200 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 200 mm. de diámetro y espesor de 4,9 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28,"d":"28.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":28,"d":"28.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.8,"d":"2.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":30.8,"d":"30.80"},{"v":21.9,"d":"21.90 €"},{"v":674.52,"d":"674.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":674.52,"d":"674.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 1.2 SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":674.52,"d":"674.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"1.4 ARQUETAS"]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Odria",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"}]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"Odria ",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":876.27,"d":"876.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 1.4 ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":1077.9099999999999,"d":"1,077.91 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"1.5 PAVIMNENTACIÓN Y URBANIZACIÓN"]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"SUB_GR",null,"M3 SUB-BASE GRANULAR"]
[{"$nulls":3},"Sub-base granular, incluso suministro en obra del material, extendido, riego y compactación al 97% del P.M.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Mejora puntual de pistas Odria",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00"},0.25,{"v":2.6,"d":"2.60"},{"v":325,"d":"325.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":325,"d":"325.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":32.5,"d":"32.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":357.5,"d":"357.50"},{"v":36.44,"d":"36.44 €"},{"v":13027.3,"d":"13,027.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":13027.3,"d":"13,027.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 1.5 PAVIMNENTACIÓN Y URBANIZACIÓN",{"$nulls":7},{"v":13027.3,"d":"13,027.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"1.6 GESTIÓN DE RESIDUOS"]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.7,"d":"5.70"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5.7,"d":"5.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":5.7,"d":"5.70"},{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":74.16,"d":"74.16 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.79,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.79]
[{"$nulls":9},0.79,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":17.86,"d":"17.86 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.22,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.22]
[{"$nulls":9},0.22,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":6.81,"d":"6.81 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.24,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.24]
[{"$nulls":9},0.24,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":25.7,"d":"25.70 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.24,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.24]
[{"$nulls":9},0.24,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":25.7,"d":"25.70 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},1.37,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.37]
[{"$nulls":9},1.37,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":42.39,"d":"42.39 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},1.58,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.58]
[{"$nulls":9},1.58,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},158.27,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},158.27]
[{"$nulls":9},158.27,{"v":5.61,"d":"5.61 €"},{"v":887.89,"d":"887.89 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.19,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.19]
[{"$nulls":9},0.19,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":6.78,"d":"6.78 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 1.6 GESTIÓN DE RESIDUOS",{"$nulls":7},{"v":1087.29,"d":"1,087.29 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"1.7 PARTIDAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO"]
[{"$nulls":3},"1.7.1 CLORACIÓN AUTOMATIZADA"]
[null,"PEP_1",null,"UN CUBETO ALMACENAMIENTO DE CLORO (50 LTS)"]
[{"$nulls":3},"Cubeto de almacenamiento de cloro (50 litros)"]
[{"$nulls":3},"Odria",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":143.15,"d":"143.15 €"},{"v":143.15,"d":"143.15 €"}]
[]
[null,"PEP_2",null,"UN CUBETO DE RETENCION DE LIQUIDOS"]
[{"$nulls":3},"Cubeto de retención de líquidos"]
[{"$nulls":3},"Odria",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":157.3,"d":"157.30 €"},{"v":157.3,"d":"157.30 €"}]
[]
[null,"PEP_3",null,"UN CONEXIONES Y CABLEADO A CUADRO ELÉCTRICO"]
[{"$nulls":3},"Conexiones y cableado a cuadro electrico"]
[{"$nulls":3},"Odria",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":300,"d":"300.00 €"},{"v":300,"d":"300.00 €"}]
[]
[null,"PEP_4",null,"UN BOMBA DE RECIRCULACIÓN (220v)"]
[{"$nulls":3},"Bomba de recirculación (220v)"]
[{"$nulls":3},"Odria",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":485,"d":"485.00 €"},{"v":485,"d":"485.00 €"}]
[]
[null,"PEP_5",null,"UN BOMBA DOSIFICADORA DE REACTIVOS "]
[{"$nulls":3},"Bomba dosificadora de reactivos"]
[{"$nulls":3},"Odria",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":875,"d":"875.00 €"},{"v":875,"d":"875.00 €"}]
[]
[null,"PEP_6",null,"UN CÉLULA GALVÁNICA DE MEDICIÓN"]
[{"$nulls":3},"Célula galvánica de medición"]
[{"$nulls":3},"Odria",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":950,"d":"950.00 €"},{"v":1900,"d":"1,900.00 €"}]
[]
[null,"PEP_7",null,"UN ANALIZADOR-CONTROLADOR Mod 650 (CRF)"]
[{"$nulls":3},"Analizador-controlador Mod 650 (CRF)"]
[{"$nulls":3},"Odria ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1650,"d":"1,650.00 €"},{"v":1650,"d":"1,650.00 €"}]
[]
[null,"PEP_8",null,"UN TARJETA MEDICION CLORO"]
[{"$nulls":3},"Tarjeta medicion de cloro"]
[{"$nulls":3},"Odria",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":425,"d":"425.00 €"},{"v":850,"d":"850.00 €"}]
[]
[null,"PEP_9",null,"UN PANEL INEGRACIÓN ELEMENTOS DOSIFICACIÓN"]
[{"$nulls":3},"Panel integración elementos dosificacion"]
[{"$nulls":3},"Odria",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":685,"d":"685.00 €"},{"v":685,"d":"685.00 €"}]
[]
[null,"PEP_10",null,"UN RED HIDRAÚLICA DESINFECCIÓN"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de tubos y mangueras en PVC/PE, desde bomba de toma de muestra hasta analizadores y de dosificadoras a depósitos, vaciado, etc, incluso racores de inyección, codos, tes, soportes, pequeño material y varios, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"Odria",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":200,"d":"200.00 €"},{"v":200,"d":"200.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 1.7.1 CLORACIÓN AUTOMATIZADA",{"$nulls":7},{"v":7245.45,"d":"7,245.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"1.7.2 COMUNICACIONES Y CONTROL"]
[null,"PEP_11",null,"UN SONDA DE NIVEL"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de sonda de nivel VEGAWELL 52  o similar, incluso fijación y cableado de señal a CCM."]
[{"$nulls":3},"Odria ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":900,"d":"900.00 €"},{"v":900,"d":"900.00 €"}]
[]
[null,"PEP_12",null,"UN BOYA NIVEL BAJO"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de boya de nivel de seguridad en depósito, incluso cableado de señal a CCM."]
[{"$nulls":3},"Odria",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":98,"d":"98.00 €"},{"v":98,"d":"98.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 1.7.2 COMUNICACIONES Y CONTROL",{"$nulls":7},{"v":998,"d":"998.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"1.7.3 ELECTRICIDAD"]
[null,"PEP_13",null,"UN TRASLADO CUADRO DE MANIOBRA EN DEPÓSITO "]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para traslado y mejora (interruptores y protecciones para nuevos elementos) de cuadro eléctrico existente Incluso cableado bajo tubo o canaleta a nueva ubicación incluso mano de obra y pequeño material para su completa instalación."]
[{"$nulls":3},"Odria",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3}," ",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":900,"d":"900.00 €"},{"v":900,"d":"900.00 €"}]
[]
[null,"PEP_14",null,"UN INSTALACION PUNTO DE LUZ"]
[{"$nulls":3},"Suministro, instalación y cableado bajo tubo a cuadro"]
[{"$nulls":3},"Odria",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":218,"d":"218.00 €"},{"v":872,"d":"872.00 €"}]
[]
[null,"PEP_15",null,"UN INSTALACION DE EMERGENCIA BAJO TUBO"]
[{"$nulls":3},"Suministro, instalación y cableado bajo tubo a cuadro."]
[{"$nulls":3},"Odria",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":167.81,"d":"167.81 €"},{"v":167.81,"d":"167.81 €"}]
[]
[null,"PEP_16",null,"UN INSTALACION LUMINARIA LED ALUMBRADO"]
[{"$nulls":3},"Suministro, instalación y cableado bajo tubo a cuadro."]
[{"$nulls":3},"Odria",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":203.61,"d":"203.61 €"},{"v":407.22,"d":"407.22 €"}]
[]
[null,"PEP_17",null,"UN INSTALACION PROYECTOR LED"]
[{"$nulls":3},"Suministro, instalación y cableado bajo tubo a cuadro."]
[{"$nulls":3},"Odria",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":178.14,"d":"178.14 €"},{"v":178.14,"d":"178.14 €"}]
[]
[null,"PEP_18",null,"UN PUNTO DE LUZ PARA FUERZA"]
[{"$nulls":3},"Incluso mecanismos y p.p. de cableado hasta cuadro."]
[{"$nulls":3},"Odria",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":148.6,"d":"148.60 €"},{"v":297.2,"d":"297.20 €"}]
[]
[null,"PEP_19",null,"UN SISTEMA DETECCION INTRUSOS"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de selector para desactivación de intrusos, incluso cableado y finales de carrera, conectado a telecontrol/datalogger, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"Odria",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":61,"d":"61.00 €"},{"v":61,"d":"61.00 €"}]
[]
[null,"PEP_20",null,"UN RED DE TIERRAS"]
[{"$nulls":3},"Incluso pica de acero cobrizado de 2 m de longitud, cable de cobre desnudo trenzado de 50 mm2, soldadura aluminotérmica tipo Cadwell, caja de registro y comprobación parte proporcional de accesorios de montaje y fijación de conductores eléctricos, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y medición de la puesta a tierra."]
[{"$nulls":3},"Odria",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":800,"d":"800.00 €"},{"v":800,"d":"800.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 1.7.3 ELECTRICIDAD",{"$nulls":7},{"v":3683.3699999999994,"d":"3,683.37 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"1.7.4 TURBIDEZ"]
[null,"PEP_21",null,"UN CONTROL TURBIDEZ RED SALIDA A DISTRIB."]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de sistema de control de la turbidez de salida a red de distribución mediante:\r\nCelda de flujo y sonda de turbidez, con transmisión de señal 4-20 mA conectada a datalogger (no incluído). Condiciones en PVC/PE de toma de muestra en línea de llegada, y desvío a vaciado del caudal analizado. Incluso puesta en marcha de la instalación, pruebas, soportes, pequeño material y varios."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2648,"d":"2,648.00 €"},{"v":2648,"d":"2,648.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 1.7.4 TURBIDEZ",{"$nulls":7},{"v":2648,"d":"2,648.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"1.7.5 ESTRUCTURA DEPÓSITO "]
[null,"DEM_EDIF",null,"M3 DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN"]
[{"$nulls":3},"Demolición de edificación aislada de hasta 7 m de altura, de bloque de hormigón, y techo de madera y tejas mediante retroescavadora  y martillo neumáticoequipada con cizalla y cazo si fuera necesario, incluso corte de acero,incluida la retirada de escombros, inlcuso carga, transportede los productos resultantes a vertedero o lugasr de empleo,  y canon de vertido."]
[{"$nulls":3},"Caseta de llaves Odria",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":33,"d":"33.00"},{"v":44.25,"d":"44.25 €"},{"v":1460.25,"d":"1,460.25 €"}]
[]
[null,"DEM_DEPO",null,"UN DEMOLICIÓN DE DEPÓSITO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de demolición y retirada de depósito de almacenamiento de agua fabricado en PVC, enterrado, de capacidad estimada hasta 20m³, incluyendo la localización, apertura de la excavación para acceso, vaciado del contenido residual si lo hubiera, corte y desmontaje del depósito, carga manual o mecánica sobre camión, transporte a vertedero autorizado, y gestión de residuos conforme a la normativa ambiental vigente.\nIncluye medios auxiliares, protección de servicios afectados, señalización y limpieza final de la zona de trabajo.\nTodo ello ejecutado según las instrucciones de la dirección facultativa y conforme a las normas de seguridad y salud laboral aplicables."]
[{"$nulls":3},"Depósito Odria",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1100,"d":"1,100.00 €"},{"v":1100,"d":"1,100.00 €"}]
[]
[null,"RET_CERRA",null,"M RETIRADA DE CERRAMIENTO"]
[{"$nulls":3},"Desmontaje de cerramiento existente, de valla metálica o tela metálica con postes metálicos, incluso corte de elementos, demolición de cimentaciones, excavación para extracción, retirada, acopio provisional y transporte de materiales resultantes, bien a acopio o depósito municipal, bien a vertedero autorizado, incluso canon vertido."]
[{"$nulls":3},"Depósito Odria",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":31.47,"d":"31.47 €"},{"v":692.34,"d":"692.34 €"}]
[]
[null,"DEP_01",null,"M3 M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20"]
[{"$nulls":3},"Hormigón de limpieza HM-20, de consistencia plástica, tamaño del árido de 40 mm y 30 cm de espesor, elaborado, transportado y puesto. Mediao el volumen ejecutado "]
[{"$nulls":3},"Odria.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.4,"d":"6.40"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":5.4,"d":"5.40"},10.37]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},10.37,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.04]
[{"$nulls":9},11.41,{"v":102.5,"d":"102.50 €"},{"v":1169.53,"d":"1,169.53 €"}]
[]
[null,"DEP_02",null,"M3 M3 HA-30/B/XD2"]
[{"$nulls":3},"Hormigón para armar HA-30/B/XD2, con tamaño máximo de árido de 20 mm, elaborado en planta, incluso vertido con pluma-grúa, y bombeo, vibrado y colocado. Incluídos medios auxiliares"]
[{"$nulls":3},"Losa de cimentacion ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"Muros transve.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},0.25,{"v":1.9,"d":"1.90"},{"v":1.9,"d":"1.90"}]
[{"$nulls":3},"Muro cierre",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},0.25,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},0.25,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"Muro sep. depo.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},0.25,{"v":1.9,"d":"1.90"},1.43]
[{"$nulls":3},"Losa sup.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},42.33,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},4.23]
[{"$nulls":9},46.56,{"v":169.32,"d":"169.32 €"},{"v":7883.54,"d":"7,883.54 €"}]
[]
[null,"DEP_03",null,"KG KG ACERO CORRUGADO B-500-S"]
[{"$nulls":3},"Acero corrugado B-500-S, incluso colocación y p.p. solapes, distanciadores. Incluidos medios auxiliares. Totalmente colocado"]
[{"$nulls":3},"Losa sup.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":5,"d":"5.00"},10.91,{"v":654.6,"d":"654.60"}]
[{"$nulls":3},"Losa de cimentacion",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":5,"d":"5.00"},10.91,{"v":654.6,"d":"654.60"}]
[{"$nulls":3},"Muro transv.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1.9,"d":"1.90"},10.91,165.83]
[{"$nulls":3},"Muro separacion depo.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.9,"d":"1.90"},10.91,124.37]
[{"$nulls":3},"Muros cierre",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":3,"d":"3.00"},10.91,523.68]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":3,"d":"3.00"},10.91,785.52]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":2908.6,"d":"2908.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},290.86]
[{"$nulls":9},3199.46,{"v":1.96,"d":"1.96 €"},{"v":6270.94,"d":"6,270.94 €"}]
[]
[null,"DEP_04",null,"M2 M2 ENCOFRADO LOSA DE CIMENTACIÓN"]
[{"$nulls":3},"Encofrado de mader en zapatas, encepados y vigas riostras de cimentción, considerando 8 puestas, incluso desencofrado y medios auxiliares. Medida la superficie de encofrado útil."]
[{"$nulls":3}," Losa de cimentacion",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"Hormigon de limpieza",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6.4,"d":"6.40"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0,"d":"0.00"},3.84]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5.4,"d":"5.40"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0,"d":"0.00"},3.24]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},13.68,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.37]
[{"$nulls":9},15.05,{"v":20.8,"d":"20.80 €"},{"v":313.04,"d":"313.04 €"}]
[]
[null,"DEP_05",null,"M2 M2 ENCOFRADO MET. 50X100 MURO<3.5 M"]
[{"$nulls":3},"Encofrado y desencofrado de muros a dos caras de altura hasta 3.5 m realizado con chapas metálicas de 50x100cm, considerando una media de 40 puestas. Medida la superficie de encofrado útil.Incluida la aplicación de desencofrante"]
[{"$nulls":3},"Muro transversales",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1.9,"d":"1.90"},null,{"v":15.2,"d":"15.20"}]
[{"$nulls":3},"Muro separación depo.",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1.9,"d":"1.90"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":11.4,"d":"11.40"}]
[{"$nulls":3},"Muros de cierre",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":48,"d":"48.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":72,"d":"72.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":146.6,"d":"146.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},14.66]
[{"$nulls":9},161.26,{"v":36.34,"d":"36.34 €"},{"v":5860.19,"d":"5,860.19 €"}]
[]
[null,"DEP_06",null,"M2 M2 ENCOFRADO LOSAS HORIZONTALES"]
[{"$nulls":3},"Encofrado de madera en losas horizontales de hormigón visto, incluso sopandas, apuntalamientos y desencofrado, considerando 4 puestas. Medida la superficie de encofrado útil."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":34.4,"d":"34.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},3.44]
[{"$nulls":9},37.84,{"v":35.83,"d":"35.83 €"},{"v":1355.81,"d":"1,355.81 €"}]
[]
[null,"DEP_07",null,"M M JUNTA ELÁSTICA IMPERMEABLE PVC"]
[{"$nulls":3},"Junta elástica impermeable (PVC) para estanqueidad, con núcleo tubular, ancho 325 cm,  incluyendo uniones mediante soldaduras con aporte de material, colocación en paramentos tanto verticales como horizontales, así como grapas de sujeccióncada 30 cm. y fibra bituminosa para su sellado."]
[{"$nulls":3},"Encuentros solera-muros",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Encuentros entre muros",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1.9,"d":"1.90"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15.2,"d":"15.20"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":35.2,"d":"35.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},3.52]
[{"$nulls":9},38.72,{"v":34.83,"d":"34.83 €"},{"v":1348.62,"d":"1,348.62 €"}]
[]
[null,"DEP_08",null,"UN UD PATE POLIPROPILENO Ø12"]
[{"$nulls":3},"Pate de polipropileno reforzado con redondo de 12 mm. de diámetro, B-400 incluso colocación s/planos, nivelación, aplomado y recibido con resina epoxi."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":520,"d":"520.00 €"}]
[]
[null,"DEP_09",null,"UN UD PUERTA CANCELA METÁLICA"]
[{"$nulls":3},"Puerta cancela metálica de 0.8x2.00 m. en acero, incluso p.p de soportes, cerradura tipo Consorcio, manilla, totalmente instalada y pintada"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":485,"d":"485.00 €"},{"v":485,"d":"485.00 €"}]
[]
[null,"DEP_10",null,"M2 M2 REJILLA DE VENTILACIÓN"]
[{"$nulls":3},"Rejilla de ventilación formada por bastidor angular y lamas metálicas galvanizadas, imprimación y dos manos de esmalte, anclajes y colocación, totalmente terminada"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":211.55,"d":"211.55 €"},{"v":423.1,"d":"423.10 €"}]
[]
[null,"DEP_11",null,"M2 M2 MALLA MOSQUITERA"]
[{"$nulls":3},"Malla mosquitera de acero inoxidable, incluso marco de aluminio, tornillería y colocación."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":64,"d":"64.00 €"},{"v":128,"d":"128.00 €"}]
[]
[null,"DEP_12 ",null,"M2 M2 TRÁMEX GALVANIZADO"]
[{"$nulls":3},"Trámex o emparrillado en acero galvanizado o material plástico en parrilla cuadrada de 30x30 mm. con pletina de canto de 3 mm. de sección mínima, incluso cerco, marcos o apoyos, completamente terminado."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},1.75,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[{"$nulls":9},{"v":7.7,"d":"7.70"},{"v":106.42,"d":"106.42 €"},{"v":819.43,"d":"819.43 €"}]
[]
[null,"DEP_13",null,"M2 M2 IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS"]
[{"$nulls":3},"Formación de impermeabilización de la cara interior de muro de hormigón armado mediante la aplicación con brocha de dos capas de impermeabilizante mineral en capa fina, color gris, compuesto de cementos especiales, áridos, resinas, sales activas y aditivos, paso del agua a contrapresión < 125 cm³/m² a las 24 horas y certificado de potabilidad, espesor del mortero 5 mm. Incluso p/p de humectación y curado.\r\nIncluye: Amasado con batidor eléctrico. Extendido de una primera capa sobre el\r\nsoporte humedecido. Secado. Humectación de la primera capa y extendido de una segunda capa con la misma consistencia que la primera. Mojado de la superficie impermeabilizada 24 horas después de la aplicación y durante 4 días. Repasos y limpieza final."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35.2,"d":"35.20"},0.25,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8.8,"d":"8.80"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":8.8,"d":"8.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.88]
[{"$nulls":9},9.68,{"v":16.48,"d":"16.48 €"},{"v":159.53,"d":"159.53 €"}]
[]
[null,"DEP_14",null,"M2 M2 IMPERMEABILIZCION EXTERIOR"]
[{"$nulls":3},"Impermeabilización con membrana bicapa adherida tipo PA-7, formada por dos capas de lámina bituminosa de oxiasfalto tipo LO-40-FV, de 4 kg/m2, con una armadura de fieltro fibra de vidrio 60 gr/m2 y acabado en film termofusible por ambas caras, colocadas totalmente adheridas entre sí y al soporte, previa imprimación de este con 0.3kg/m2 de emulsión asfáltica, en faldones de pendientes entre 1%-15%, incluso limpieza del soporte, solapes y entregas. Medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":31.5,"d":"31.50"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":42,"d":"42.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":75.5,"d":"75.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},7.55]
[{"$nulls":9},81.05,{"v":18.05,"d":"18.05 €"},{"v":1462.95,"d":"1,462.95 €"}]
[]
[null,"DEP_15",null,"M3 M3 MORTERO HIDROFUGO BASE DEPOSITO"]
[{"$nulls":3},"Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 (dosificación 1/6), en formación de pendientes, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, con aditivo hidrófugo líquido SikaCim, confeccionado con hormigonera de 250 l."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},1.88,0.08,{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.09]
[{"$nulls":9},0.99,{"v":122,"d":"122.00 €"},{"v":120.78,"d":"120.78 €"}]
[]
[null,"DEP_16",null,"M M DRENAJE TRASDOS TUBO PVC 125 mm"]
[{"$nulls":3},"Drenaje de trados de obras de fabrica o muros a base de tubo poroso de PVC de 125 mm de diámetro, colocado sobre cimentación y relleno de gravas, incluso p.p. de manguitos de enlace y relleno filtrante con grava gruesa en una cuantía de 0,3 m3/m., forrado con geotextil no tejido Geotesan NT-11, de 150 g/m2, medida la longitud ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Dren",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Dren a terreno",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":43,"d":"43.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.3,"d":"4.30"}]
[{"$nulls":9},{"v":47.3,"d":"47.30"},{"v":28.94,"d":"28.94 €"},{"v":1368.86,"d":"1,368.86 €"}]
[]
[null,"DEP_17",null,"M M CIERRE DE FINCAS"]
[{"$nulls":3},"Retirada y restitución de cierres perimetrales de fincas afectados por la sobras, incluso aportación de material si fuese necesario."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":44,"d":"44.00"},{"v":14.5,"d":"14.50 €"},{"v":638,"d":"638.00 €"}]
[]
[null,"DEP_18",null,"KG KG MECANISMOS Y ELEMENTO CALDERERIA"]
[{"$nulls":3},"Elementos de calderería en la cámara de llaves en acero inox AISI - 304, incluyendo tubería, bridas, codos, tés, derivaciones, pasamuros, soportes, etc., totalmente montado y probado."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":216,"d":"216.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":216,"d":"216.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":216,"d":"216.00"},{"v":18.5,"d":"18.50 €"},{"v":3996,"d":"3,996.00 €"}]
[]
[null,"DEP_19",null,"UN UN COLADOR CHAPA PERDORADA DN 80"]
[{"$nulls":3},"Colador de chapa perforada, DN=80 mm, calidad A-42 B de 2 mm. de espesor, longitud del filtro con brida soldada DIN 2576 PN-10 todo ello galvanizado en caliente s/UNE 37508/88, incluso tornillería inox. A-2, montaje y pruebas."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":76,"d":"76.00 €"},{"v":152,"d":"152.00 €"}]
[]
[null,"DEP_20",null,"M3 M3 HORMIGÓN CICLÓPEO"]
[{"$nulls":3},"Hormigón ciclópeo  en cimentaciones, rellenos o escolleras, formado por hormigón en masa de resistencia característica 15 MPa (HA-15) y bloques de piedra de cantera limpia, dura y sana, de tamaño máximo 25 cm, con un volumen de piedra comprendido entre el 30% y el 40% del total.\nIncluye: suministro y acopio de materiales, elaboración y vertido del hormigón, colocación manual de las piedras asegurando su recubrimiento completo, compactación, vibrado, nivelación y curado, así como los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.\nMedición en m3  realmente ejecutados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":39.6,"d":"39.60"},{"v":130,"d":"130.00 €"},{"v":5148,"d":"5,148.00 €"}]
[]
[null,"DEP_21",null,"M3 M3 EC¡XCAVACION EN ZANJA/POZOS/PEQUEÑAS "]
[{"$nulls":3},"Excavación no clasificada de zanjas, pozos y pequeños elementos de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada con medios mecánicos o eventualmente manuales, incluso entibación y agotamiento necesarios, cargas, transporte y descargas del material excavado en lugar de empleo o vertedero y eventual indemnización o canon de vertido."]
[{"$nulls":3},"Dren",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":5.4,"d":"5.40"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":16.8,"d":"16.80"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":25.8,"d":"25.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2.58]
[{"$nulls":9},28.38,{"v":21,"d":"21.00 €"},{"v":595.98,"d":"595.98 €"}]
[]
[null,"DEP_22",null,"M3 M3 RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL SELECCI"]
[{"$nulls":3},"Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) procedente de cantera o producto de la excavación, que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado y compactado."]
[{"$nulls":3},"Dren",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":5.4,"d":"5.40"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":16.8,"d":"16.80"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":25.8,"d":"25.80"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2.58]
[{"$nulls":9},28.38,{"v":22,"d":"22.00 €"},{"v":624.36,"d":"624.36 €"}]
[]
[null,"DEP_23",null,"M3 M3 ENCACHADO DE GRAVA"]
[{"$nulls":3},"Encachado de grava, incluso extendido, nivelado y compactación."]
[{"$nulls":3},"Acceso depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":55,"d":"55.00"},{"v":37.82,"d":"37.82 €"},{"v":2080.1,"d":"2,080.10 €"}]
[]
[null,"DEP_24",null,"UN UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la restitución de muros, losas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1800,"d":"1,800.00 €"},{"v":1800,"d":"1,800.00 €"}]
[]
[null,"DEP_27",null,"UN UD DEPÓSITO AGUA PROVISIONAL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de instalación de un depósito o varios depósitos de agua potable resistente a radiación UV provisional de capacidad total  2000 litros para uso exterior y su conexión a caseta de llaves existente incluyendo tuberías, accesorios, juntas y sellados necesarios para garantizar estanqueidad, pruebas de llenado y funcionamiento., incluído transporte, colocación, acondicionaminento de terreno, base de apoyo nivelada , y posterior retirada, totalmente colocado y en funcionamiento "]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2000,"d":"2,000.00 €"},{"v":2000,"d":"2,000.00 €"}]
[]
[null,"PEP_22",null,"UN CAZOLETA DE VACIADO"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de cazoleta de vaciado con rejilla superior en acero inoxidable, conexión para colador DN80 y desagüe de depósitos de agua. Incluye junta de estanqueidad y adaptadores para acople a tubería. Totalmente colocada"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":90,"d":"90.00 €"},{"v":180,"d":"180.00 €"}]
[]
[null,"PEP_23",null,"UN CARRETE PASAMUROS PARA TUEBRIA PE Ø63"]
[{"$nulls":3},"Carrete pasamuros en PE, con bridas de anclaje y juntas de estanqueidad para su colocación en muros de hormigón. Extremos preparados para soldadura por electrofusión o a tope con tubería PE. Totalmente colocada"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":10,"d":"10.00 €"},{"v":40,"d":"40.00 €"}]
[]
[null,"PEP_24",null,"UN CARRETE PASAMUROS PARA TUBERÍA PE Ø90"]
[{"$nulls":3},"Carrete pasamuros en PE, con bridas de anclaje y juntas de estanqueidad para su colocación en muros de hormigón. Extremos preparados para soldadura por electrofusión o a tope con tubería PE. Totalmente colocada"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":45,"d":"45.00 €"}]
[]
[null,"PEP_25",null,"UN CARRETE PASAMUROS PARA TUBERÍA PEØ 110"]
[{"$nulls":3},"Carrete pasamuros en PE, con bridas de anclaje y juntas de estanqueidad para su colocación en muros de hormigón. Extremos preparados para soldadura por electrofusión o a tope con tubería PE. Totalmente colocada"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 1.7.5 ESTRUCTURA DEPÓSITO ",{"$nulls":7},{"v":50301.35,"d":"50,301.35 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"1.7.6 PLANOS FIN DE OBRA"]
[null,"PLAN_FIN",null,"UN UD PLANOS FINA DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":150,"d":"150.00 €"},{"v":150,"d":"150.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 1.7.6 PLANOS FIN DE OBRA",{"$nulls":7},{"v":150,"d":"150.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"1.7.7 CONTROL TOPOGRAFIA"]
[null,"CONT_TOP",null,"UN CONTROL TOPOGRÁFICO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al replanteo topográfico inicial, y seguimiento y\r\ncontrol a lo largo de los trabajos."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 1.7.7 CONTROL TOPOGRAFIA",{"$nulls":7},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"1.7.8. SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO"]
[null,"SEÑA_Y_DESV",null,"UN SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada a la señalización y desvío del tráfico de\r\nvehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por\r\nla dirección de obra y policía municipal."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":750,"d":"750.00 €"},{"v":750,"d":"750.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 1.7.8. SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO",{"$nulls":7},{"v":750,"d":"750.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"1.7.9. SEGURIDAD Y SALUD"]
[null,"SEG_Y SALUD_ODRIA",null,"UN CUMPLIMINETO DE SEGURIDAD Y SALUD ODRIA"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2373,"d":"2,373.00 €"},{"v":2373,"d":"2,373.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 1.7.9. SEGURIDAD Y SALUD",{"$nulls":7},{"v":2373,"d":"2,373.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 1.7 PARTIDAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":69149.17,"d":"69,149.17 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CAP 1 DEPÓSITO ODRIA",{"$nulls":7},{"v":97873.64,"d":"97,873.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CAP 2 DEPÓSITO AGITE"]
[]
[{"$nulls":3},"2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS"]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"Agite",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":13.5,"d":"13.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":67.5,"d":"67.50"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":67.5,"d":"67.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},6.75]
[{"$nulls":9},74.25,{"v":3.52,"d":"3.52 €"},{"v":261.36,"d":"261.36 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_TI",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"Agite",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":71,"d":"71.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":71,"d":"71.00"}]
[{"$nulls":3},"Preparación de acceso",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":150,"d":"150.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":221,"d":"221.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":22.1,"d":"22.10"}]
[{"$nulls":9},{"v":243.1,"d":"243.10"},{"v":9.36,"d":"9.36 €"},{"v":2275.42,"d":"2,275.42 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_RO",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN ROCA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en roca de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"Agite-prevision",0.15,{"v":71,"d":"71.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},10.65]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},109.15,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},10.92]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},21.57,{"v":26.01,"d":"26.01 €"},{"v":561.04,"d":"561.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":3097.82,"d":"3,097.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"Agite",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":13.5,"d":"13.50"},{"v":0.3,"d":"0.30"},20.25]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},40.05,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},4.01]
[{"$nulls":9},24.26,{"v":3.97,"d":"3.97 €"},{"v":96.31,"d":"96.31 €"}]
[]
[null,"RELL_MAT_DEM",null,"M3 RELLENO CON MATERIAL DE DEMOLICION"]
[{"$nulls":3},"M3. Relleno con material seleccionado procedente de la demolición y triturado posteriormente, que incluye la selección de los materiales, transporte del lugar de acopio, extendido y compactación."]
[{"$nulls":3},"Depósito Agite-prevision",0.15,{"v":145.2,"d":"145.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},21.78]
[{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},21.78,{"v":5.5,"d":"5.50 €"},{"v":119.79,"d":"119.79 €"}]
[]
[null,"RELL_LOCAL",null,"M3 RELLENO LOCALIZADO"]
[{"$nulls":3},"M3. Relleno localizado con material seleccionado o adecuado procedente de la excavación, préstamo o cantera, extendido, humectación y compactación, terminado."]
[{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"Deposito Agite trasdós",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28.5,"d":"28.50"},null,null,{"v":28.5,"d":"28.50"}]
[{"$nulls":3}," Depósito Agite",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":2.3,"d":"2.30"},{"v":101.2,"d":"101.20"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":129.7,"d":"129.70"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},12.97]
[{"$nulls":9},142.67,{"v":25.5,"d":"25.50 €"},{"v":3638.09,"d":"3,638.09 €"}]
[]
[null,"TER_TI_PRES",null,"M3 TERRAPLEN TIERRAS DE PRESTAMOS"]
[{"$nulls":3},"Terraplén con tierras procedentes de préstamos, extendido y compactado al 95% de P.M. en obras de explanación.\r\n"]
[{"$nulls":3},"preparacion de accesos",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":150,"d":"150.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":150,"d":"150.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":165,"d":"165.00"},{"v":11.13,"d":"11.13 €"},{"v":1836.45,"d":"1,836.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":5690.64,"d":"5,690.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_VII_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_VII_TIER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para dos tuberías de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con material seleccionado procedente de excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_VII_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"Agite PE90",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":27.5,"d":"27.50"},{"v":29.4,"d":"29.40 €"},{"v":808.5,"d":"808.50 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_ACOM",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de saneamiento en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_SAN_ACOM, medida la longitud real."]
[{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"Vaciado Agite-prevision PE63",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":31.36,"d":"31.36 €"},{"v":313.6,"d":"313.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":1122.1,"d":"1,122.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"Agite",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":102.9,"d":"102.90 €"},{"v":205.8,"d":"205.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":205.8,"d":"205.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS",{"$nulls":7},{"v":10116.36,"d":"10,116.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"2.2 ABASTECIMIENTO"]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Agite-vaciado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":6.06,"d":"6.06 €"},{"v":54.54,"d":"54.54 €"}]
[]
[null,"PEAD 75",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 75 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 75 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Abastecimiento Agite",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":5.5,"d":"5.50"},{"v":8.45,"d":"8.45 €"},{"v":46.48,"d":"46.48 €"}]
[]
[null,"PEAD 90",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 90 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 90 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Distribucion Agite",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":19,"d":"19.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":19,"d":"19.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.9,"d":"1.90"}]
[{"$nulls":9},{"v":20.9,"d":"20.90"},{"v":12.26,"d":"12.26 €"},{"v":256.23,"d":"256.23 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":357.25,"d":"357.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"TE_ES_63",null,"UN TE IGUAL ELECTROSOLD. DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Aite-vaciado",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27.52,"d":"27.52 €"},{"v":27.52,"d":"27.52 €"}]
[]
[null,"COD_ES_63_90",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:63 90º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Agite-vaciado",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":28.07,"d":"28.07 €"},{"v":56.14,"d":"56.14 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Agite--abaste",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Agite-vaciado",{"v":11,"d":"11.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":10.55,"d":"10.55 €"},{"v":126.6,"d":"126.60 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_90",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Abastecimiento-Agite",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":19.52,"d":"19.52 €"},{"v":39.04,"d":"39.04 €"}]
[]
[null,"TE_ES_90",null,"UN TE IGUAL ELECTROSOLD. DN:90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Abastecimiento-Agite",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35.09,"d":"35.09 €"},{"v":35.09,"d":"35.09 €"}]
[]
[null,"MRE_ES_110.90",null,"UN MANGUITO REDUC. ELECTROSOLDABLE 110/90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Abastecimineto-Agite",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38.68,"d":"38.68 €"},{"v":38.68,"d":"38.68 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_110",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Abastecimineto-Agite",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22.34,"d":"22.34 €"},{"v":22.34,"d":"22.34 €"}]
[]
[null,"COD_ES_75_45",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:75 45º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Agite-abaste",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":45.1,"d":"45.10 €"},{"v":90.2,"d":"90.20 €"}]
[]
[null,"TE_ES_75",null,"UN TE IGUAL ELECTROSOLD. DN:75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Agite-abast",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":26.39,"d":"26.39 €"},{"v":52.78,"d":"52.78 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_75",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Agite-abaste",{"v":14,"d":"14.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":19.05,"d":"19.05 €"},{"v":266.7,"d":"266.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":755.0899999999999,"d":"755.09 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":1112.34,"d":"1,112.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE R D.63",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. ROSCADA  Ø63"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con uniones rosadas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø63, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Agite-vaciado",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Agite-abaste",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":154.22,"d":"154.22 €"},{"v":616.88,"d":"616.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":616.88,"d":"616.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":616.88,"d":"616.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 2.2 ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":1729.2199999999998,"d":"1,729.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"2.3 GESTIÓN DE RESIDUOS"]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.43,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.43]
[{"$nulls":9},0.43,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":9.72,"d":"9.72 €"}]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},1.08,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.08]
[{"$nulls":9},1.08,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":14.05,"d":"14.05 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.12,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.12]
[{"$nulls":9},0.12,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":3.71,"d":"3.71 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.13,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.13]
[{"$nulls":9},0.13,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":13.92,"d":"13.92 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.13,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.13]
[{"$nulls":9},0.13,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":13.92,"d":"13.92 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.75,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.75]
[{"$nulls":9},0.75,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":23.21,"d":"23.21 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.87,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.87]
[{"$nulls":9},0.87,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},86.81,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},86.81]
[{"$nulls":9},86.81,{"v":5.61,"d":"5.61 €"},{"v":487,"d":"487.00 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":3.57,"d":"3.57 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 2.3 GESTIÓN DE RESIDUOS",{"$nulls":7},{"v":569.1,"d":"569.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"2.4  PARTIDAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO"]
[{"$nulls":3},"2.4.1. COMUNICACIONES Y CONTROL"]
[null,"PEP_11",null,"UN SONDA DE NIVEL"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de sonda de nivel VEGAWELL 52  o similar, incluso fijación y cableado de señal a CCM."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":900,"d":"900.00 €"},{"v":900,"d":"900.00 €"}]
[]
[null,"PEP_12",null,"UN BOYA NIVEL BAJO"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de boya de nivel de seguridad en depósito, incluso cableado de señal a CCM."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":98,"d":"98.00 €"},{"v":98,"d":"98.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 2.4.1. COMUNICACIONES Y CONTROL",{"$nulls":7},{"v":998,"d":"998.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"2.4.2. ESTRUCTURA DEPÓSITO AGITE"]
[null,"DEP_AGITE",null,"UN UD CASETA BLOQUE DE HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Caseta  ejecutada in situ, de planta rectangular, s/planos, formada por solera de hormigón armado HA-25 de 25 cm de espesor sobre encachado de grava, muros perimetrales de bloque de hormigón hueco de 20 cm de espesor tomados con mortero de cemento M-5, incluyendo armados verticales y horizontales en juntas según normativa, pasamuros para paso de tuberías y cables, losa o cubierta superior de hormigón armado HA-25 de 12 cm de espesor, puerta metálica galvanizada con cerradura de seguridad y paso libre mínimo 90cm y ventilación, marco y rejilla de ventilación y malla mosquitera, con vidrio simple, revestimiento interior y exterior enfoscado con mortero de cemento y pintura plástica exterior, totalmente acabada y lista para uso.\n\nIncluye: suministro y acopio de materiales, replanteo, excavación y compactación de terreno hasta la cota de solera, ejecución de la solera, levantado de muros, colocación de armaduras, vertido y vibrado de hormigón, formación de pasamuros, colocación de puerta y ventana, ejecución de cubierta, acabados interiores y exteriores, limpieza final y retirada de escombros, así como medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.\n\nMedición: por unidad (ud) de caseta realmente ejecutada."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9000,"d":"9,000.00 €"},{"v":9000,"d":"9,000.00 €"}]
[]
[null,"DEP_20",null,"M3 M3 HORMIGÓN CICLÓPEO"]
[{"$nulls":3},"Hormigón ciclópeo  en cimentaciones, rellenos o escolleras, formado por hormigón en masa de resistencia característica 15 MPa (HA-15) y bloques de piedra de cantera limpia, dura y sana, de tamaño máximo 25 cm, con un volumen de piedra comprendido entre el 30% y el 40% del total.\nIncluye: suministro y acopio de materiales, elaboración y vertido del hormigón, colocación manual de las piedras asegurando su recubrimiento completo, compactación, vibrado, nivelación y curado, así como los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.\nMedición en m3  realmente ejecutados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},4.67,{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},23.35]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},23.35,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2.34]
[{"$nulls":9},25.69,{"v":130,"d":"130.00 €"},{"v":3339.7,"d":"3,339.70 €"}]
[]
[null,"DEP_25",null,"UN UD DEPÓSITO DE PEHD 2000 LITROS"]
[{"$nulls":3},"Depósito fabricado en  PEAD con refuerzo metálico,  con protección anti-uv color azul Aquablock XL 2000L con bandaje, con boca de hombre de 490mm y 2 adapatdores 2\" hembra,  en parte superior, y 1 adaptador 2\" hembra  en centreo inferior frente. 2000 litros de capacidad, con medidas 1850mm x 790mm x 1650 mm. Totalmenete instalado. "]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":750,"d":"750.00 €"},{"v":1500,"d":"1,500.00 €"}]
[]
[null,"DEM_DEPO",null,"UN DEMOLICIÓN DE DEPÓSITO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de demolición y retirada de depósito de almacenamiento de agua fabricado en PVC, enterrado, de capacidad estimada hasta 20m³, incluyendo la localización, apertura de la excavación para acceso, vaciado del contenido residual si lo hubiera, corte y desmontaje del depósito, carga manual o mecánica sobre camión, transporte a vertedero autorizado, y gestión de residuos conforme a la normativa ambiental vigente.\nIncluye medios auxiliares, protección de servicios afectados, señalización y limpieza final de la zona de trabajo.\nTodo ello ejecutado según las instrucciones de la dirección facultativa y conforme a las normas de seguridad y salud laboral aplicables."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1100,"d":"1,100.00 €"},{"v":1100,"d":"1,100.00 €"}]
[]
[null,"DEP_23",null,"M3 M3 ENCACHADO DE GRAVA"]
[{"$nulls":3},"Encachado de grava, incluso extendido, nivelado y compactación."]
[{"$nulls":3},"Acceso deposito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":85,"d":"85.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":85,"d":"85.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":85,"d":"85.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8.5,"d":"8.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":93.5,"d":"93.50"},{"v":37.82,"d":"37.82 €"},{"v":3536.17,"d":"3,536.17 €"}]
[]
[null,"DEP_01",null,"M3 M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20"]
[{"$nulls":3},"Hormigón de limpieza HM-20, de consistencia plástica, tamaño del árido de 40 mm y 30 cm de espesor, elaborado, transportado y puesto. Mediao el volumen ejecutado "]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[{"$nulls":9},{"v":9.9,"d":"9.90"},{"v":102.5,"d":"102.50 €"},{"v":1014.75,"d":"1,014.75 €"}]
[]
[null,"DEP_16",null,"M M DRENAJE TRASDOS TUBO PVC 125 mm"]
[{"$nulls":3},"Drenaje de trados de obras de fabrica o muros a base de tubo poroso de PVC de 125 mm de diámetro, colocado sobre cimentación y relleno de gravas, incluso p.p. de manguitos de enlace y relleno filtrante con grava gruesa en una cuantía de 0,3 m3/m., forrado con geotextil no tejido Geotesan NT-11, de 150 g/m2, medida la longitud ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Dren",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":15.4,"d":"15.40"},{"v":28.94,"d":"28.94 €"},{"v":445.68,"d":"445.68 €"}]
[]
[null,"DEP_21",null,"M3 M3 EC¡XCAVACION EN ZANJA/POZOS/PEQUEÑAS "]
[{"$nulls":3},"Excavación no clasificada de zanjas, pozos y pequeños elementos de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada con medios mecánicos o eventualmente manuales, incluso entibación y agotamiento necesarios, cargas, transporte y descargas del material excavado en lugar de empleo o vertedero y eventual indemnización o canon de vertido."]
[{"$nulls":3},"Dren",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":8.4,"d":"8.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.84]
[{"$nulls":9},9.24,{"v":21,"d":"21.00 €"},{"v":194.04,"d":"194.04 €"}]
[]
[null,"DEP_22",null,"M3 M3 RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL SELECCI"]
[{"$nulls":3},"Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) procedente de cantera o producto de la excavación, que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado y compactado."]
[{"$nulls":3},"Dren",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":8.4,"d":"8.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.84]
[{"$nulls":9},9.24,{"v":22,"d":"22.00 €"},{"v":203.28,"d":"203.28 €"}]
[]
[null,"DEP_26",null,"M2 M2 ESCOLLERA PARA PROTECCION DE TALUD"]
[{"$nulls":3},"Revestimiento superficial (“piel de escollera”) para protección de taludes mediante la colocación manual o mecánica de piezas de escollera seleccionadas obtenidas de cantera autorizada y libres de fisuras, arcillas o impurezas. Las piezas se dispondrán formando un manto continuo de espesor aproximado de 35 cm, con trabado manual y ajuste de las juntas para garantizar la estabilidad y continuidad del paramento. La base del talud deberá estar previamente perfilada, compactada y, en su caso, provista de cama de asiento con zahorra o material granular, todo según especificaciones técnicas. Incluído suministro y transporte de escollera hasta pie de obra, extensión y colocación según alineaciones y pendientes definidas, ajuste de piezas, medios auxiliares, mano de obra, control de calidad y gestión de residuos, así como cualquier trabajo necesario para dejar la unidad completamente terminada y en perfecto estado de servicio."]
[{"$nulls":3},"Piel de escollera",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":64,"d":"64.00"}]
[{"$nulls":3}," ",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":64,"d":"64.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6.4,"d":"6.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":70.4,"d":"70.40"},{"v":23,"d":"23.00 €"},{"v":1619.2,"d":"1,619.20 €"}]
[]
[null,"DEP_24",null,"UN UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la restitución de muros, losas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1800,"d":"1,800.00 €"},{"v":1800,"d":"1,800.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 2.4.2. ESTRUCTURA DEPÓSITO AGITE",{"$nulls":7},{"v":23752.820000000003,"d":"23,752.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"2.4.3. PLANOS FIN DE OBRA"]
[null,"PLAN_FIN",null,"UN UD PLANOS FINA DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":150,"d":"150.00 €"},{"v":150,"d":"150.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 2.4.3. PLANOS FIN DE OBRA",{"$nulls":7},{"v":150,"d":"150.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"2.4.4. CONTROL TOPOGRAFÍA"]
[null,"CONT_TOP",null,"UN CONTROL TOPOGRÁFICO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al replanteo topográfico inicial, y seguimiento y\r\ncontrol a lo largo de los trabajos."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 2.4.4. CONTROL TOPOGRAFÍA",{"$nulls":7},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"2.4.5. SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO"]
[null,"SEÑA_Y_DESV",null,"UN SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada a la señalización y desvío del tráfico de\r\nvehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por\r\nla dirección de obra y policía municipal."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":750,"d":"750.00 €"},{"v":750,"d":"750.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 2.4.5. SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO",{"$nulls":7},{"v":750,"d":"750.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"2.4.6. SEGURIDAD Y SALUD"]
[null,"SEG_Y_SALUD_AGITE",null,"UN CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD AGITE"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":977,"d":"977.00 €"},{"v":977,"d":"977.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 2.4.6. SEGURIDAD Y SALUD",{"$nulls":7},{"v":977,"d":"977.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 2.4  PARTIDAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":27627.820000000003,"d":"27,627.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CAP 2 DEPÓSITO AGITE",{"$nulls":7},{"v":40042.5,"d":"40,042.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":137916.14,"d":"137,916.14 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":137916.14,"d":"137,916.14 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"merged":[[6,2,6,9],[16,2,16,7],[18,4,18,5],[19,5,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOV. DEPOSITOS AGITE Y ODRIA"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,10,"CAP 1 DEPÓSITO ODRIA",{"$nulls":5},{"v":97873.6375,"d":"97,873.64 €"},{"v":0.71,"d":"71.00%"}]
[null,11,"CAP 2 DEPÓSITO AGITE",{"$nulls":5},{"v":40042.4949,"d":"40,042.49 €"},{"v":0.29,"d":"29.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":137916.1324,"d":"137,916.13 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":28962.39,"d":"28,962.39 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":166878.520204,"d":"166,878.52 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}