{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":482,"n_cols":12,"rows_kept":482,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[18,3,18,8],[21,3,21,7],[22,3,22,8],[31,3,31,7],[32,3,32,8],[36,3,36,8],[39,3,39,7],[40,3,40,8],[49,3,49,8],[52,3,52,7],[53,3,53,8],[58,3,58,7],[59,3,59,8],[63,3,63,7],[64,3,64,8],[68,3,68,8],[71,3,71,7],[72,3,72,8],[77,3,77,7],[78,3,78,8],[84,3,84,7],[85,3,85,8],[91,3,91,7],[92,3,92,8],[99,3,99,8],[101,3,101,8],[107,3,107,7],[108,3,108,8],[113,3,113,8],[116,3,116,7],[117,3,117,8],[121,3,121,7],[122,3,122,8],[126,3,126,7],[127,3,127,8],[131,3,131,7],[132,3,132,8],[136,3,136,7],[137,3,137,8],[141,3,141,8],[144,3,144,7],[145,3,145,8],[149,3,149,7],[150,3,150,8],[154,3,154,8],[157,3,157,7],[158,3,158,8],[165,3,165,8],[168,3,168,7],[169,3,169,8],[173,3,173,7],[174,3,174,8],[183,3,183,8],[185,3,185,8],[189,3,189,7],[190,3,190,8],[195,3,195,7],[196,3,196,8],[202,3,202,8],[205,3,205,7],[206,3,206,8],[211,3,211,7],[212,3,212,8],[218,3,218,7],[219,3,219,8],[223,3,223,7],[224,3,224,8],[228,3,228,7],[229,3,229,8],[236,3,236,7],[237,3,237,8],[241,3,241,7],[242,3,242,8],[246,3,246,7],[247,3,247,8],[251,3,251,7],[252,3,252,8],[260,3,260,7],[261,3,261,8],[265,3,265,8],[267,3,267,8],[270,3,270,7],[271,3,271,8],[276,3,276,8],[280,3,280,7],[281,3,281,8],[285,3,285,7],[286,3,286,8],[292,3,292,7],[293,3,293,8],[297,3,297,7],[298,3,298,8],[303,3,303,8],[305,3,305,8],[309,3,309,7],[310,3,310,8],[314,3,314,8],[317,3,317,7],[318,3,318,8],[322,3,322,8],[324,3,324,8],[326,3,326,8],[330,3,330,7],[331,3,331,8],[337,3,337,7],[338,3,338,8],[343,3,343,8],[348,3,348,7],[349,3,349,8],[357,3,357,7],[358,3,358,8],[364,3,364,8],[366,3,366,8],[370,3,370,7],[371,3,371,8],[375,3,375,7],[376,3,376,8],[380,3,380,7],[381,3,381,8],[385,3,385,7],[386,3,386,8],[390,3,390,7],[391,3,391,8],[395,3,395,7],[396,3,396,8],[400,3,400,7],[401,3,401,8],[405,3,405,7],[406,3,406,8],[410,3,410,7],[411,3,411,8],[415,3,415,7],[416,3,416,8],[420,3,420,7],[421,3,421,8],[425,3,425,7],[426,3,426,8],[430,3,430,8],[434,3,434,7],[435,3,435,8],[439,3,439,7],[440,3,440,8],[444,3,444,7],[445,3,445,8],[449,3,449,7],[450,3,450,8],[456,3,456,7],[457,3,457,8],[461,3,461,7],[462,3,462,8],[466,3,466,7],[467,3,467,8],[471,3,471,7],[472,3,472,8],[476,3,476,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"NUEVO ABAST. CASERIOS OSPELA AUZOA"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":104.74,"d":"104.74 €"},{"v":523.7,"d":"523.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":523.7,"d":"523.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":149,"d":"149.00"},0.25,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":44.7,"d":"44.70"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":111,"d":"111.00"},0.25,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":33.3,"d":"33.30"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4 - ARM. CONTADORES",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":204,"d":"204.00"},0.25,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":61.2,"d":"61.20"}]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES - Erbaita y Tontolagoikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},0.25,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4.4,"d":"4.40"}]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES - Erbaita",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":165,"d":"165.00"},0.25,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":33,"d":"33.00"}]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES - Tontolagoikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":181,"d":"181.00"},0.25,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":36.2,"d":"36.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":212.8,"d":"212.80"},{"v":3.84,"d":"3.84 €"},{"v":817.15,"d":"817.15 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_TI",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision: ADECUACION PISTA TRABAJO",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":150,"d":"150.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":150,"d":"150.00"},{"v":18.72,"d":"18.72 €"},{"v":2808,"d":"2,808.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":3625.15,"d":"3,625.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":149,"d":"149.00"},0.25,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":44.7,"d":"44.70"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":111,"d":"111.00"},0.25,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":33.3,"d":"33.30"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4 - ARM. CONTADORES",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":204,"d":"204.00"},0.25,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":61.2,"d":"61.20"}]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES - Erbaita y Tontolagoikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},0.25,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":4.4,"d":"4.40"}]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES - Erbaita",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":165,"d":"165.00"},0.25,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":33,"d":"33.00"}]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES - Tontolagoikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":181,"d":"181.00"},0.25,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":36.2,"d":"36.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":212.8,"d":"212.80"},{"v":3.78,"d":"3.78 €"},{"v":804.38,"d":"804.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":804.38,"d":"804.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA",null,"UN CATA 1,00X1,00X1,40 M (FUERA OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m para localización de servicio fuera de obra, incluído desplazamiento y retirada de equipos, excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision localizacion SSAA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":660,"d":"660.00 €"},{"v":1980,"d":"1,980.00 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision acometidas",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":158.4,"d":"158.40 €"},{"v":950.4,"d":"950.40 €"}]
[]
[null,"CATA_MEDIANA",null,"UN CATA 0,75 X 0,75 X 1,00 M"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,75 x 0,75 x 1,00 m para localización de servicios, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor y reposición de pavimento existente"]
[{"$nulls":3},"Prevision localizacion SSAA",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":390,"d":"390.00 €"},{"v":1170,"d":"1,170.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":4100.4,"d":"4,100.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4 - ARM. CONTADORES",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":34.11,"d":"34.11 €"},{"v":477.54,"d":"477.54 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":149,"d":"149.00"},null,null,{"v":149,"d":"149.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":111,"d":"111.00"},null,null,{"v":111,"d":"111.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4 - ARM. CONTADORES",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":204,"d":"204.00"},null,null,{"v":204,"d":"204.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":464,"d":"464.00"},{"v":24,"d":"24.00 €"},{"v":11136,"d":"11,136.00 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_TIE",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_TIE"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_TIE, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES - Erbaita y Tontolagoikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},null,null,{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES - Erbaita",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":165,"d":"165.00"},null,null,{"v":165,"d":"165.00"}]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES - Tontolagoikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":181,"d":"181.00"},null,null,{"v":181,"d":"181.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":368,"d":"368.00"},{"v":12.89,"d":"12.89 €"},{"v":4743.52,"d":"4,743.52 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES - Erbaita",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES - Elizaldeko borda",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES - Tontolagoikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"},null,null,{"v":29,"d":"29.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":53,"d":"53.00"},{"v":17.76,"d":"17.76 €"},{"v":941.28,"d":"941.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":17298.34,"d":"17,298.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":26351.97,"d":"26,351.97 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø60",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 60"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 60 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":118,"d":"118.00"},null,null,{"v":118,"d":"118.00"}]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES - Erbaita (Cruce puente)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":128,"d":"128.00"},{"v":23.19,"d":"23.19 €"},{"v":2968.32,"d":"2,968.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":2968.32,"d":"2,968.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_45_Ø60",null,"UN CODO FD EE 45º Ø60"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision: NUDO 2 - NUDO 4",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":100.28,"d":"100.28 €"},{"v":200.56,"d":"200.56 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø60",null,"UN CODO FD EE 22º Ø60"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision: NUDO 2 - NUDO 4",{"$nulls":4},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":100.28,"d":"100.28 €"},{"v":300.84,"d":"300.84 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø60",null,"UN CODO FD EE 11º Ø60"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision: NUDO 2 - NUDO 4",{"$nulls":4},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":100.28,"d":"100.28 €"},{"v":300.84,"d":"300.84 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø60",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø60"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ARMARIO CONTADORES",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":86.3,"d":"86.30 €"},{"v":86.3,"d":"86.30 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø60",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø60"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":84.61,"d":"84.61 €"},{"v":84.61,"d":"84.61 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":973.15,"d":"973.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_80X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 80x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 80 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":130.08,"d":"130.08 €"},{"v":130.08,"d":"130.08 €"}]
[]
[null,"T_BBB_60X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 60x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 60 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":113.29,"d":"113.29 €"},{"v":113.29,"d":"113.29 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":243.37,"d":"243.37 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ60",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø60"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES - Erbaita (Cruce puente)",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":46.31,"d":"46.31 €"},{"v":277.86,"d":"277.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":277.86,"d":"277.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø80",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø80"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":30.91,"d":"30.91 €"},{"v":61.82,"d":"61.82 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES - Erbaita (Cruce puente)",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":160.44,"d":"160.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":222.26,"d":"222.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":4684.96,"d":"4,684.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 75",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 75 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 75 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":149,"d":"149.00"},null,null,{"v":149,"d":"149.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4 - ARM. CONTADORES",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":211,"d":"211.00"},null,null,{"v":211,"d":"211.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":360,"d":"360.00"},{"v":7.54,"d":"7.54 €"},{"v":2714.4,"d":"2,714.40 €"}]
[]
[null,"PEAD 50",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 50 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 50 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES - Erbaita",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":187,"d":"187.00"},null,null,{"v":187,"d":"187.00"}]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES - Elizaldeko borda",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES - Tontolagoikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":203,"d":"203.00"},null,null,{"v":203,"d":"203.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":398,"d":"398.00"},{"v":3.41,"d":"3.41 €"},{"v":1357.18,"d":"1,357.18 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":4071.58,"d":"4,071.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"COD_ES_75_45",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:75 45º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision: NUDO 1 - NUDO 2",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision: NUDO 4 - ARM. CONTADORES",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":37.01,"d":"37.01 €"},{"v":259.07,"d":"259.07 €"}]
[]
[null,"COD_ES_75_90",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:75 90º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision: NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision: NUDO 4 -ARM. CONTADORES",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":37.71,"d":"37.71 €"},{"v":75.42,"d":"75.42 €"}]
[]
[null,"COD_ES_63_90",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:63 90º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Prevision: Acometidas",{"$nulls":4},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":27.11,"d":"27.11 €"},{"v":135.55,"d":"135.55 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_90",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":17.84,"d":"17.84 €"},{"v":35.68,"d":"35.68 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_75",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":16.07,"d":"16.07 €"},{"v":64.28,"d":"64.28 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11.77,"d":"11.77 €"},{"v":11.77,"d":"11.77 €"}]
[]
[null,"MRE_ES_63.50",null,"UN MANGUITO REDUC. ELECTROSOLDABLE 63/50"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES - Erbaita (Cruce puente)",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":19.42,"d":"19.42 €"},{"v":38.84,"d":"38.84 €"}]
[]
[null,"VALONA_90",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5.54,"d":"5.54 €"},{"v":11.08,"d":"11.08 €"}]
[]
[null,"VALONA_75",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES - Erbaita (Cruce puente)",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":4.19,"d":"4.19 €"},{"v":25.14,"d":"25.14 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.4,"d":"3.40 €"},{"v":3.4,"d":"3.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":660.23,"d":"660.23 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":4731.8099999999995,"d":"4,731.81 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"LATÓN"]
[null,"E R-M L T 50",null,"UN ENLACE ROSCA MACHO LATÓN PARA TUBO PE D"]
[{"$nulls":3},"Enlace rosca macho en latón para tubo de polietileno de 50 mm de diámetro, incluso juntas y colocación.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES - Tontolagoikoa",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES - Erbaita",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":37.99,"d":"37.99 €"},{"v":151.96,"d":"151.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL LATÓN",{"$nulls":7},{"v":151.96,"d":"151.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø80",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":197.7,"d":"197.70 €"},{"v":197.7,"d":"197.70 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø65",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":171.88,"d":"171.88 €"},{"v":515.64,"d":"515.64 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":146.09,"d":"146.09 €"},{"v":146.09,"d":"146.09 €"}]
[]
[null,"VCAE R D. 40",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. ROSCADA  Ø40"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con uniones rosadas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø40, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES - Tontolagoikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES - Erbaita",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":124.26,"d":"124.26 €"},{"v":248.52,"d":"248.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":1107.95,"d":"1,107.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":1107.95,"d":"1,107.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_75_2\"",null,"UN ACOM. TIPO A SOBRE PEAD 75x63"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 75 con la acometida existente, mediante TE de derivación, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\", y p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida, según croquis adjunto Acometida Tipo A"]
[{"$nulls":3},"ARMARIO CONTADORES",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":394.68,"d":"394.68 €"},{"v":394.68,"d":"394.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":394.68,"d":"394.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"CONEXION - NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":103.5,"d":"103.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":498.18,"d":"498.18 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":11174.86,"d":"11,174.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometida 1 - Tontolagoikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometida 1 - Erbaita",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":876.27,"d":"876.27 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 3",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":864.98,"d":"864.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":1741.25,"d":"1,741.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"NUDO 2 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 4 - Acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":3},"Acometida 1 - Erbaita",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3},"Acometida 1 - Elizaldeko borda",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":3},"Acometida 1 - Tontolagoikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":17.4,"d":"17.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":45.8,"d":"45.80"},{"v":31.9,"d":"31.90 €"},{"v":1461.02,"d":"1,461.02 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Macizos cruce regata",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Prevision refuerzos y anclajes",{"v":20,"d":"20.00"},0.75,0.75,0.75,8.44]
[{"$nulls":3},"Macizo cruce regata (Erbaita)",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},12.44,{"v":113.29,"d":"113.29 €"},{"v":1409.33,"d":"1,409.33 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":2870.35,"d":"2,870.35 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":2870.35,"d":"2,870.35 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Estimacion",{"v":1,"d":"1.00"},18.08,null,null,18.08]
[{"$nulls":9},18.08,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":144.64,"d":"144.64 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Estimacion",{"v":1,"d":"1.00"},4.41,null,null,4.41]
[{"$nulls":9},4.41,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":35.28,"d":"35.28 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Estimacion",{"v":1,"d":"1.00"},2.94,null,null,2.94]
[{"$nulls":9},2.94,{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":58.8,"d":"58.80 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Estimacion",{"v":1,"d":"1.00"},0.59,null,null,0.59]
[{"$nulls":9},0.59,{"v":45,"d":"45.00 €"},{"v":26.55,"d":"26.55 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Estimacion",{"v":1,"d":"1.00"},1.77,null,null,1.77]
[{"$nulls":9},1.77,{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":46.02,"d":"46.02 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Estimacion",{"v":1,"d":"1.00"},1.91,null,null,1.91]
[{"$nulls":9},1.91,{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":28.65,"d":"28.65 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Estimacion",{"v":1,"d":"1.00"},2.94,null,null,2.94]
[{"$nulls":9},2.94,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Estimacion",{"v":1,"d":"1.00"},98.07,null,null,98.07]
[{"$nulls":9},98.07,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":784.56,"d":"784.56 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Estimacion",{"v":1,"d":"1.00"},7.85,null,null,7.85]
[{"$nulls":9},7.85,{"v":12,"d":"12.00 €"},{"v":94.2,"d":"94.20 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Estimacion",{"v":1,"d":"1.00"},0.71,null,null,0.71]
[{"$nulls":9},0.71,{"v":14,"d":"14.00 €"},{"v":9.94,"d":"9.94 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Estimacion",{"v":1,"d":"1.00"},0.35,null,null,0.35]
[{"$nulls":9},0.35,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":23.1,"d":"23.10 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"Estimacion",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},null,null,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":66,"d":"66.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":1317.74,"d":"1,317.74 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"ARM_PREF_4",null,"UN ARMARIO PREFABRICADO HORMIGON 120x75x20c"]
[{"$nulls":3},"Armario prefabricado de hormigón con dimensiones interiores mínimas de 120cm alto, 75cm ancho y 20cm profundidad, abierta en la parte inferior, sobre base de hormigón HM-20 de dimensiones 15cm alto, 120cm ancho y 60cm profundidad. Incluido tanto suministro, excavación, ejecución de base de hormigón, instalación de armario, puerta y cerradura homologada por Gipuzkoako Ur Kontsortzioa."]
[{"$nulls":3},"ARMARIO CONTADORES",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":455.9,"d":"455.90 €"},{"v":455.9,"d":"455.90 €"}]
[]
[null,"BAT_CONT_4",null,"UN BATERIA ACERO GALVANIZADO 4 SALIDAS"]
[{"$nulls":3},"Batería de acero galvanizado en columna con entrada de diámetro 63mm y 4 salidas, instalada en interior de armario de contadores con dimensiones interiores mínimas de 120cm alto, 75cm ancho y 20cm profundidad. Incluido suministro e instalación, incluso pequeño material de conexión, fijaciones y protecciones, completamente terminado. "]
[{"$nulls":3},"ARMARIO CONTADORES",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":152.2,"d":"152.20 €"},{"v":152.2,"d":"152.20 €"}]
[]
[null,"PA - 02",null,"M CIERRE DE FINCAS"]
[{"$nulls":3},"Retirada y restitución de cierres perimetrales de fincas afectados por las obras, incluso aportación de material si fuese necesario."]
[{"$nulls":3},"Prevision",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":32,"d":"32.00"},{"v":16.5,"d":"16.50 €"},{"v":528,"d":"528.00 €"}]
[]
[null,"CONEX_ACOM",null,"UN CONEXION ACOMETIDAS EN BATERIA"]
[{"$nulls":3},"Instalación de piecerio para conexion de acometidas en bateria de contadores, según el esquema establecido por el Reglamento Tecnico de la Red de Baja de GUSA. Incluido suministro y parte proporcional de tornilleria, totalmente instalado y comprobado."]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES - Erbaita",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES - Elizaldeko borda",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ARM. CONTADORES - Tontolagoikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":123.44,"d":"123.44 €"},{"v":370.32,"d":"370.32 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"Seguridad y Salud",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1100,"d":"1,100.00 €"},{"v":1100,"d":"1,100.00 €"}]
[]
[null,"PA - 01",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"REP_O.C.",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"Señalizacion y Desvios",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":660,"d":"660.00 €"},{"v":660,"d":"660.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":5826.42,"d":"5,826.42 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":49282.59,"d":"49,282.59 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":49282.59,"d":"49,282.59 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","NUEVO ABAST. CASERIOS OSPELA AUZOA"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":26351.976,"d":"26,351.98 €"},{"v":0.53,"d":"53.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":11174.86,"d":"11,174.86 €"},{"v":0.23,"d":"23.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":1741.25,"d":"1,741.25 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":2870.3476,"d":"2,870.35 €"},{"v":0.06,"d":"6.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":1317.74,"d":"1,317.74 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":5826.42,"d":"5,826.42 €"},{"v":0.12,"d":"12.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":49282.59359999999,"d":"49,282.59 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":10349.34,"d":"10,349.34 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":59631.938256,"d":"59,631.94 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}