{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":783,"n_cols":12,"rows_kept":783,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[18,3,18,7],[19,3,19,8],[23,3,23,7],[24,3,24,8],[28,3,28,8],[31,3,31,7],[32,3,32,8],[37,3,37,7],[38,3,38,8],[42,3,42,7],[43,3,43,8],[48,3,48,7],[49,3,49,8],[53,3,53,8],[56,3,56,7],[57,3,57,8],[62,3,62,7],[63,3,63,8],[68,3,68,8],[71,3,71,7],[72,3,72,8],[76,3,76,8],[79,3,79,7],[80,3,80,8],[84,3,84,7],[85,3,85,8],[91,3,91,8],[93,3,93,8],[99,3,99,7],[100,3,100,8],[104,3,104,8],[107,3,107,7],[108,3,108,8],[112,3,112,7],[113,3,113,8],[117,3,117,7],[118,3,118,8],[122,3,122,7],[123,3,123,8],[127,3,127,7],[128,3,128,8],[132,3,132,8],[135,3,135,7],[136,3,136,8],[142,3,142,7],[143,3,143,8],[152,3,152,7],[153,3,153,8],[157,3,157,8],[160,3,160,7],[161,3,161,8],[167,3,167,8],[170,3,170,7],[171,3,171,8],[178,3,178,8],[181,3,181,7],[182,3,182,8],[186,3,186,7],[187,3,187,8],[191,3,191,8],[194,3,194,7],[195,3,195,8],[200,3,200,7],[201,3,201,8],[207,3,207,8],[210,3,210,7],[211,3,211,8],[216,3,216,7],[217,3,217,8],[223,3,223,8],[226,3,226,7],[227,3,227,8],[234,3,234,7],[235,3,235,8],[239,3,239,8],[242,3,242,7],[243,3,243,8],[247,3,247,8],[251,3,251,7],[252,3,252,8],[257,3,257,8],[260,3,260,7],[261,3,261,8],[265,3,265,8],[268,3,268,7],[269,3,269,8],[273,3,273,8],[276,3,276,7],[277,3,277,8],[281,3,281,8],[283,3,283,8],[285,3,285,8],[289,3,289,7],[290,3,290,8],[296,3,296,8],[299,3,299,7],[300,3,300,8],[306,3,306,7],[307,3,307,8],[313,3,313,7],[314,3,314,8],[319,3,319,7],[320,3,320,8],[324,3,324,7],[325,3,325,8],[330,3,330,8],[332,3,332,8],[336,3,336,7],[337,3,337,8],[342,3,342,7],[343,3,343,8],[348,3,348,7],[349,3,349,8],[355,3,355,7],[356,3,356,8],[363,3,363,8],[366,3,366,7],[367,3,367,8],[373,3,373,8],[376,3,376,7],[377,3,377,8],[384,3,384,8],[386,3,386,8],[388,3,388,8],[392,3,392,7],[393,3,393,8],[397,3,397,7],[398,3,398,8],[402,3,402,7],[403,3,403,8],[407,3,407,7],[408,3,408,8],[412,3,412,8],[417,3,417,7],[418,3,418,8],[422,3,422,8],[425,3,425,7],[426,3,426,8],[430,3,430,7],[431,3,431,8],[436,3,436,8],[438,3,438,8],[442,3,442,7],[443,3,443,8],[447,3,447,7],[448,3,448,8],[452,3,452,7],[453,3,453,8],[457,3,457,7],[458,3,458,8],[462,3,462,7],[463,3,463,8],[467,3,467,7],[468,3,468,8],[472,3,472,7],[473,3,473,8],[477,3,477,7],[478,3,478,8],[482,3,482,7],[483,3,483,8],[487,3,487,7],[488,3,488,8],[492,3,492,7],[493,3,493,8],[497,3,497,8],[501,3,501,7],[502,3,502,8],[506,3,506,7],[507,3,507,8],[511,3,511,7],[512,3,512,8],[516,3,516,7],[517,3,517,8],[521,3,521,7],[522,3,522,8],[526,3,526,7],[527,3,527,8],[531,3,531,7],[532,3,532,8],[536,3,536,7],[537,3,537,8],[541,3,541,7],[542,3,542,8],[546,3,546,7],[547,3,547,8],[551,3,551,7],[552,3,552,8],[556,3,556,7],[557,3,557,8],[561,3,561,7],[562,3,562,8],[566,3,566,7],[567,3,567,8],[571,3,571,8],[575,3,575,7],[576,3,576,8],[580,3,580,7],[581,3,581,8],[585,3,585,7],[586,3,586,8],[590,3,590,7],[591,3,591,8],[595,3,595,7],[596,3,596,8],[600,3,600,7],[601,3,601,8],[605,3,605,7],[606,3,606,8],[610,3,610,7],[611,3,611,8],[615,3,615,7],[616,3,616,8],[620,3,620,7],[621,3,621,8],[625,3,625,7],[626,3,626,8],[630,3,630,7],[631,3,631,8],[635,3,635,7],[636,3,636,8],[640,3,640,7],[641,3,641,8],[645,3,645,7],[646,3,646,8],[650,3,650,7],[651,3,651,8],[655,3,655,7],[656,3,656,8],[660,3,660,7],[661,3,661,8],[665,3,665,8],[669,3,669,7],[670,3,670,8],[674,3,674,7],[675,3,675,8],[679,3,679,7],[680,3,680,8],[684,3,684,7],[685,3,685,8],[689,3,689,7],[690,3,690,8],[694,3,694,7],[695,3,695,8],[699,3,699,7],[700,3,700,8],[704,3,704,7],[705,3,705,8],[709,3,709,7],[710,3,710,8],[714,3,714,8],[718,3,718,7],[719,3,719,8],[723,3,723,7],[724,3,724,8],[728,3,728,7],[729,3,729,8],[733,3,733,7],[734,3,734,8],[738,3,738,7],[739,3,739,8],[743,3,743,7],[744,3,744,8],[748,3,748,7],[749,3,749,8],[753,3,753,7],[754,3,754,8],[758,3,758,7],[759,3,759,8],[763,3,763,7],[764,3,764,8],[768,3,768,8],[772,3,772,7],[773,3,773,8],[777,3,777,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"CAL_CONEXION Y CLORACION SANDRA-ONDARRE"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Trazado",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":78.84,"d":"78.84 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3}," Previsión",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":345.66,"d":"345.66 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3}," Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":62,"d":"62.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":486.5,"d":"486.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3}," Nudo 1 - Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":530,"d":"530.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":636,"d":"636.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":530,"d":"530.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":63.6,"d":"63.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":699.6,"d":"699.60"},{"v":1.92,"d":"1.92 €"},{"v":1343.23,"d":"1,343.23 €"}]
[]
[null,"EXC_CIE_AB_TI",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9.36,"d":"9.36 €"},{"v":9.36,"d":"9.36 €"}]
[]
[null,"EXC_PREZ_TT",null,"M3 EXCAVACION  EN PREZANJAS / PISTAS"]
[{"$nulls":3},"Excavación a cielo abierto en prezanja o apertura de pista, en cualquier clase de terreno, a cualquier profundidad, incluso agotamientos, extracción y acopio o transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3}," Nudo 1 - Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":530,"d":"530.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1060,"d":"1,060.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":530,"d":"530.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":106,"d":"106.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1166,"d":"1166.00"},{"v":3.98,"d":"3.98 €"},{"v":4640.68,"d":"4,640.68 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3}," Previsión SSAA",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":323.84,"d":"323.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":6317.110000000001,"d":"6,317.11 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_PREZ_TT",null,"M3 RELLENO PREZANJAS / PISTAS"]
[{"$nulls":3},"Relleno de prezanjas o pistas provisionales, incluso extendido y compactación con tierras procedentes de la misma excavación, en trabajos de restitución de perfiles de terreno originales ."]
[{"$nulls":3}," Nudo 1 - Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":530,"d":"530.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1060,"d":"1,060.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":530,"d":"530.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":106,"d":"106.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1166,"d":"1166.00"},{"v":3.62,"d":"3.62 €"},{"v":4220.92,"d":"4,220.92 €"}]
[]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," Nudo 1 - Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":530,"d":"530.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":636,"d":"636.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":530,"d":"530.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":63.6,"d":"63.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":699.6,"d":"699.60"},{"v":3.97,"d":"3.97 €"},{"v":2777.41,"d":"2,777.41 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":6998.33,"d":"6,998.33 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":102.9,"d":"102.90 €"},{"v":823.2,"d":"823.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":823.2,"d":"823.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3}," Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":784.6,"d":"784.60 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3}," Nudo 1 - Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":530,"d":"530.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":530,"d":"530.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":530,"d":"530.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":53,"d":"53.00"}]
[{"$nulls":3},"Vaciado depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":613,"d":"613.00"},{"v":24.24,"d":"24.24 €"},{"v":14859.12,"d":"14,859.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":15643.720000000001,"d":"15,643.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":30268.86,"d":"30,268.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø80",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 80"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 80 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Nudo 3 - Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":165,"d":"165.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":165,"d":"165.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":165,"d":"165.00"},{"v":36.11,"d":"36.11 €"},{"v":5958.15,"d":"5,958.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":5958.15,"d":"5,958.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_90_Ø80",null,"UN CODO FD EE 90º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 90º y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Previsión",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":111.45,"d":"111.45 €"},{"v":668.7,"d":"668.70 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø80",null,"UN CODO FD EE 45º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":111.45,"d":"111.45 €"},{"v":222.9,"d":"222.90 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø80",null,"UN CODO FD EE 22º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":111.45,"d":"111.45 €"},{"v":222.9,"d":"222.90 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø80",null,"UN CODO FD EE 11º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":111.45,"d":"111.45 €"},{"v":222.9,"d":"222.90 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø80",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":77.59,"d":"77.59 €"},{"v":620.72,"d":"620.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1958.1200000000001,"d":"1,958.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_80X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 80x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 80 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Previsión cámara de llaves",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión BR",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":94.35,"d":"94.35 €"},{"v":377.4,"d":"377.40 €"}]
[]
[null,"T_BBB_60X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 60x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 60 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Nudo 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 (ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 (ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 (ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":88.55,"d":"88.55 €"},{"v":796.95,"d":"796.95 €"}]
[]
[null,"T_BBB_80X80",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 80x80"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 80 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":87.69,"d":"87.69 €"},{"v":350.76,"d":"350.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1525.11,"d":"1,525.11 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_80",null,"UN CONO RED. BB 80"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 80 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Camara de llaves",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":64.02,"d":"64.02 €"},{"v":320.1,"d":"320.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":320.1,"d":"320.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS"]
[null,"BRØ50",null,"UN BRIDA ROSCADA Ø50"]
[{"$nulls":3},"Brida roscada de funfición dúctil de diámetro 50 mm. con salida roscada de diámetro según proyecto., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 (ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 (ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 (ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión (ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":20.31,"d":"20.31 €"},{"v":81.24,"d":"81.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS CIEGAS Y ROSCADAS",{"$nulls":7},{"v":81.24,"d":"81.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ80",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø80"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Previsión",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":66.99,"d":"66.99 €"},{"v":401.94,"d":"401.94 €"}]
[]
[null,"BEØ60",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø60"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Previsión",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":54.38,"d":"54.38 €"},{"v":217.52,"d":"217.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":619.46,"d":"619.46 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø80 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø80 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 80 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Cámara de llaves",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":97.5,"d":"97.50 €"},{"v":975,"d":"975.00 €"}]
[]
[null,"BB Ø60 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø60 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 60 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":86.46,"d":"86.46 €"},{"v":1123.98,"d":"1,123.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":2098.98,"d":"2,098.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø80",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø80"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":30.91,"d":"30.91 €"},{"v":92.73,"d":"92.73 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":137.52,"d":"137.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":230.25,"d":"230.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CARRETES DE DESMONTAJE"]
[null,"C_DES_50",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 50"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 60 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Nudo 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":135.5,"d":"135.50 €"},{"v":813,"d":"813.00 €"}]
[]
[null,"C_DES_80",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 80"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 80 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":256.01,"d":"256.01 €"},{"v":1024.04,"d":"1,024.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CARRETES DE DESMONTAJE",{"$nulls":7},{"v":1837.04,"d":"1,837.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CARRETES DE ANCLAJE (PASAMUROS)"]
[null,"PAS_Ø80_800",null,"UN CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) FD Ø80,"]
[{"$nulls":3},"Carrete pasamuros de fundición dúctil, con dos bridas (PN 16 atm) y varios anillos de anclaje, DN 80 mm, y longitud 800 mm, con revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":157.75,"d":"157.75 €"},{"v":946.5,"d":"946.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CARRETES DE ANCLAJE (PASAMUROS)",{"$nulls":7},{"v":946.5,"d":"946.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"FILTROS"]
[null,"FILT_Y_Ø50",null,"UN FILTRO \"Y\" Ø50"]
[{"$nulls":3},"Filtro colador, tipo \"Y\", DN 50 mm., PN 16, con malla en acero inoxidable, incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":70.65,"d":"70.65 €"},{"v":282.6,"d":"282.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FILTROS",{"$nulls":7},{"v":282.6,"d":"282.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_90_1 1/2\"",null,"UN ACOM. TIPO A SOBRE TUB. 90x50"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 90 con la acometida existente, mediante TE de derivación, válvula de compuerta de asiento elástico DN 1 1/2\", y p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida, según croquis adjunto Acometida Tipo A"]
[{"$nulls":3},"Lizarraga",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":414.2,"d":"414.20 €"},{"v":414.2,"d":"414.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":414.2,"d":"414.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"BRI 41",null,"UN BOCA DE RIEGO BRI 41"]
[{"$nulls":3},"Boca de riego tipo BRI 41 de Irúa o similar, instalada sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo o HM-20, incluso piezas especiales necesarias, según detalles de planos, totalmente terminada.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión BR",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"},{"v":2640,"d":"2,640.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":2640,"d":"2,640.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"E731",null,"UN MANOMETRO GLICERINA 0-25 BARES"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Reductoras",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":27.29,"d":"27.29 €"},{"v":545.8,"d":"545.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":545.8,"d":"545.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":3882.6000000000004,"d":"3,882.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":19457.550000000003,"d":"19,457.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 90",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 90 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 90 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3}," Nudo 1 - Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":385,"d":"385.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":385,"d":"385.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":385,"d":"385.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":38.5,"d":"38.50"}]
[{"$nulls":3},"Vaciado depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":453.5,"d":"453.50"},{"v":12.26,"d":"12.26 €"},{"v":5559.91,"d":"5,559.91 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":5559.91,"d":"5,559.91 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_90",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":19.52,"d":"19.52 €"},{"v":97.6,"d":"97.60 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," Nudo 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":10.55,"d":"10.55 €"},{"v":73.85,"d":"73.85 €"}]
[]
[null,"VALONA_90",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 90"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":7.92,"d":"7.92 €"},{"v":23.76,"d":"23.76 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6.07,"d":"6.07 €"},{"v":6.07,"d":"6.07 €"}]
[]
[null,"MRE_ES_90.63",null,"UN MANGUITO REDUC. ELECTROSOLDABLE 90/63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":23.21,"d":"23.21 €"},{"v":69.63,"d":"69.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":270.90999999999997,"d":"270.91 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":5830.82,"d":"5,830.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø80",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Cámara de llaves",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":168.01,"d":"168.01 €"},{"v":1176.07,"d":"1,176.07 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø65",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Previsión cámara de llaves",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión BR",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":417.24,"d":"417.24 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Nudo 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":1668.96,"d":"1,668.96 €"}]
[]
[null,"VCAR R D.25",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. ROSCADA  Ø25"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con uniones rosadas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø25, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 (ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 (ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 (ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión (ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":100.14,"d":"100.14 €"},{"v":400.56,"d":"400.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":3662.83,"d":"3,662.83 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN"]
[null,"V_RED_Ø50_16",null,"UN VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN Ø50 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Válvula reductora de presión de acción directa de pistón flotante cargado por muelle en su parte superior,  Ø50 y PN 16, cuerpo de fundición nodular con recubrimiento epoxi, asiento en acero inoxidable y pistón y casquillos en bronce,  incluso p.p. de elementos de medición de presión, juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3}," Nudo 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":556.55,"d":"556.55 €"},{"v":5565.5,"d":"5,565.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN",{"$nulls":7},{"v":5565.5,"d":"5,565.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)"]
[null,"VENT_Ø25",null,"UN VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø25"]
[{"$nulls":3},"Ventosa automática trifuncional de cuerpo compacto, Ø25 y PN 16, cuerpo y tapa de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y mecanismos interiores de acero inoxidable,  incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 (ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 (ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 4 (ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión (ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":254.85,"d":"254.85 €"},{"v":1019.4,"d":"1,019.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)",{"$nulls":7},{"v":1019.4,"d":"1,019.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":10247.73,"d":"10,247.73 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":35536.100000000006,"d":"35,536.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3}," SSAA",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":806.56,"d":"806.56 €"}]
[]
[null,"ARQ_40_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40x40 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},1,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"}]
[]
[null,"ARQTON",null,"UN ARQUETÓN REGISTRABLE 2,50 X 1,50 HORMIG"]
[{"$nulls":3},"Arquetón registrable de hormigón armado, de dimensiones interiores 2,50 x 1,50 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 20 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapa de fundición dúctil redonda Ø65, MOD. D-400, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Reductoras",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1745.97,"d":"1,745.97 €"},{"v":5237.91,"d":"5,237.91 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":6747.9,"d":"6,747.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"SUB_GR",null,"M3 SUB-BASE GRANULAR"]
[{"$nulls":3},"Sub-base granular, incluso suministro en obra del material, extendido, riego y compactación al 97% del P.M.\r\n"]
[{"$nulls":3}," Previsión mejora accesos",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":48,"d":"48.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":48,"d":"48.00"},{"v":36.44,"d":"36.44 €"},{"v":1749.12,"d":"1,749.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":1749.12,"d":"1,749.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3}," Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":28,"d":"28.00"},{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":964.6,"d":"964.60 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3}," Macizos",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.8,"d":"0.80"},4.32]
[{"$nulls":3},"Refuerzos",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},8.32,{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":989.66,"d":"989.66 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":1954.26,"d":"1,954.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":3703.38,"d":"3,703.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},11.88,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},11.88]
[{"$nulls":9},11.88,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":154.56,"d":"154.56 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.18,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.18]
[{"$nulls":9},0.18,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":4.07,"d":"4.07 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.05,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.05]
[{"$nulls":9},0.05,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.05,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.05]
[{"$nulls":9},0.05,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":5.36,"d":"5.36 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.05,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.05]
[{"$nulls":9},0.05,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":5.36,"d":"5.36 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.31,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.31]
[{"$nulls":9},0.31,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":9.59,"d":"9.59 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.35,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.35]
[{"$nulls":9},0.35,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},35.38,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},35.38]
[{"$nulls":9},35.38,{"v":5.61,"d":"5.61 €"},{"v":198.48,"d":"198.48 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},2.36,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},2.36]
[{"$nulls":9},2.36,{"v":5.94,"d":"5.94 €"},{"v":14.02,"d":"14.02 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.04,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.04]
[{"$nulls":9},0.04,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":1.43,"d":"1.43 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":13.2,"d":"13.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":407.62,"d":"407.62 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"V_02",null,"M CIERRE DE FINCAS"]
[{"$nulls":3},"Retirada y restitución de cierres perimetrales de fincas afectados por lasobras, incluso aportación de material si fuese necesario."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":14.5,"d":"14.50 €"},{"v":522,"d":"522.00 €"}]
[]
[null,"DEPOSITO_18",null,"UN COLADOR CHAPA PERDORADA DN 80"]
[{"$nulls":3},"Colador de chapa perforada, DN=80 mm, calidad A-42 B de 2 mm. de espesor, longitud del filtro con brida soldada DIN 2576 PN-10 todo ello galvanizado en caliente s/UNE 37508/88, incluso tornillería inox. A-2, montaje y pruebas."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":76,"d":"76.00 €"},{"v":152,"d":"152.00 €"}]
[]
[null,"DEPOSITO_14",null,"M2 IMPERMEABILIZACION DE JUNTAS"]
[{"$nulls":3},"Formación de impermeabilización de la cara interior de muro de hormigón armado mediante la aplicación con brocha de dos capas de impermeabilizante mineral en capa fina, color gris, compuesto de cementos especiales, áridos, resinas, sales activas y aditivos, paso del agua a contrapresión < 125 cm³/m² a las 24 horas y certificado de potabilidad, espesor del mortero 5 mm. Incluso p/p de humectación y curado.\r\nIncluye: Amasado con batidor eléctrico. Extendido de una primera capa sobre el\r\nsoporte humedecido. Secado. Humectación de la primera capa y extendido de una segunda capa con la misma consistencia que la primera. Mojado de la superficie impermeabilizada 24 horas después de la aplicación y durante 4 días. Repasos y limpieza final."]
[{"$nulls":3}," Juntas horizontales",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":16.48,"d":"16.48 €"},{"v":412,"d":"412.00 €"}]
[]
[null,"DEPOSITO_12",null,"M2 MALLA MOSQUITERA"]
[{"$nulls":3},"Malla mosquitera de acero inoxidable, incluso marco de aluminio , tornillería y colocación."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":64,"d":"64.00 €"},{"v":64,"d":"64.00 €"}]
[]
[null,"DEPOSITO_16",null,"M3 MORTERO HIDROFUGO BASE DEPOSITO"]
[{"$nulls":3},"Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 (dosificación 1/6), en formación de pendientes, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, con aditivo hidrófugo líquido SikaCim, confeccionado con hormigonera de 250 l."]
[{"$nulls":3},"Senos depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38,"d":"38.00"},0.08,{"v":0,"d":"0.00"},3.04]
[{"$nulls":9},3.04,{"v":319.85,"d":"319.85 €"},{"v":972.34,"d":"972.34 €"}]
[]
[null,"DEPOSITO_08",null,"UN PATE POLIPROPILENO Ø12"]
[{"$nulls":3},"Pate de polipropileno reforzado con redondo de 12 mm. de diámetro, B-400, incluso colocación s/ planos, nivelación, aplomado y recibido con resina epoxi."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":520,"d":"520.00 €"}]
[]
[null,"V_01",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"DEPOSITO_09",null,"UN PUERTA CANCELA METALICA"]
[{"$nulls":3},"Puerta cancela metálica de 0,8 x 2,00 m. en acero, incluso p.p. de soportes, cerradura tipo Consorcio, manilla, totalmente instalado y pintado."]
[{"$nulls":3}," Depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":485,"d":"485.00 €"},{"v":485,"d":"485.00 €"}]
[]
[null,"DEPOSITO_11",null,"M2 REJILLA DE VENTILACION"]
[{"$nulls":3},"Rejilla de ventilación formada por bastidor angular y lamas metálicas galvanizadas, imprimación y dos manos de esmalte, anclajes y colocación, totalmente terminada."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":186.66,"d":"186.66 €"},{"v":373.32,"d":"373.32 €"}]
[]
[null,"V_03",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la perforacion y colocación de pasamuros en depósito, incluso restitución de muros, losas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"},{"v":1000,"d":"1,000.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4125,"d":"4,125.00 €"},{"v":4125,"d":"4,125.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2400,"d":"2,400.00 €"},{"v":2400,"d":"2,400.00 €"}]
[]
[null,"CHOR_TECH_PAR_SUEL",null,"M2 CHORREO TECHOS PAREDES Y SUELOS"]
[{"$nulls":3},"Limpieza de paredes en techos, paredes y suelo de 2 senos, incluso en cámara de llaves y cuarto\r\r de valvulería, mediante chorreo de agua a presión aplicado en toda la superficie 3 veces, eliminando \rrestos de polvo, hormigón, y roña en armaduras, para poder aplicar los productos descritos."]
[{"$nulls":3},"Depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":140,"d":"140.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":140,"d":"140.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":140,"d":"140.00"},{"v":5.24,"d":"5.24 €"},{"v":733.6,"d":"733.60 €"}]
[]
[null,"PEP_39",null,"UN BY-PASS PROVISIONAL"]
[{"$nulls":3},"Ejecución de by-pass provisional del depósito de Sandra, para mantenimiento del servicio, incluido contenedor GRG de 1.000 litros, localización y desvío (aereo) de los tubos de entrada y salida y conexión al citado depósito."]
[{"$nulls":3},"Sandra",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":12319.26,"d":"12,319.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDA ELECTRICA"]
[]
[null,"PEP_1",null,"UN POSTE HORMIGON \"HV 630 R/13\""]
[]
[{"$nulls":3},"Trazado",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1862.09,"d":"1,862.09 €"},{"v":5586.27,"d":"5,586.27 €"}]
[]
[null,"PEP_2",null,"M REDES EN CRUCE DE CALLES O POSTES -CC 3x"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":335,"d":"335.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":335,"d":"335.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":335,"d":"335.00"},{"v":21.15,"d":"21.15 €"},{"v":7085.25,"d":"7,085.25 €"}]
[]
[null,"PEP_3",null,"M REDES EN BAJADAS SOBRE APOYOS -BA 3X95/5"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":29.85,"d":"29.85 €"},{"v":895.5,"d":"895.50 €"}]
[]
[null,"PEP_4",null,"UN ARM. POSTE FIN LÍNEA - DER- FND 54,6/TCP"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":32.77,"d":"32.77 €"},{"v":65.54,"d":"65.54 €"}]
[]
[null,"PEP_5",null,"UN DERIVACION COMP. CABLE 0,6/1KV 95/95 TER"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":43.88,"d":"43.88 €"},{"v":351.04,"d":"351.04 €"}]
[]
[null,"PEP_6",null,"UN TERMINAL BIMETALICO 3x95 + 1x50 (3 FASES"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":57.63,"d":"57.63 €"},{"v":115.26,"d":"115.26 €"}]
[]
[null,"PEP_8",null,"UN SEÑALIZACION CGP "]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7.23,"d":"7.23 €"},{"v":7.23,"d":"7.23 €"}]
[]
[null,"PEP_9",null,"UN PUESTA A TIERRA DE CAJA CP CON CABLE CU "]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":153.02,"d":"153.02 €"},{"v":153.02,"d":"153.02 €"}]
[]
[null,"PEP_10",null,"UN MONTAJE CPM2-E SOBRE PEDESTAL EXTERIOR"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":775.5,"d":"775.50 €"},{"v":775.5,"d":"775.50 €"}]
[]
[null,"PEP_11",null,"M3 EXCAVACION EN ROCA INC. P.P ACCESOS"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":266.1,"d":"266.10 €"},{"v":1064.4,"d":"1,064.40 €"}]
[]
[null,"PEP_12",null,"M TENDIDO CABLE RV 0,6/1KV 3X 95+1X50 AL-T"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":15.14,"d":"15.14 €"},{"v":121.12,"d":"121.12 €"}]
[]
[null,"PEP_13",null,"UN TERMINACION LÍNEA SUBT. CON LÍNEA AEREA "]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":162.09,"d":"162.09 €"},{"v":162.09,"d":"162.09 €"}]
[]
[null,"PEP_14",null,"UN INF. ANTEPROY JUSTIFICATIVO BT (H<500)"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":850,"d":"850.00 €"},{"v":850,"d":"850.00 €"}]
[]
[null,"PEP_15",null,"UN LEVANTAMIENTO PERFIL Y PLANTA MINIMO S/P"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":625,"d":"625.00 €"},{"v":625,"d":"625.00 €"}]
[]
[null,"PEP_16",null,"KM EST PLANO PERFIL Y PLANTA LÍNEA "]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":1100,"d":"1,100.00 €"},{"v":440,"d":"440.00 €"}]
[]
[null,"PEP_17",null,"UN LA - PERMISO/ UBIC. APOYO + VUELO CABLES"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":450,"d":"450.00 €"},{"v":450,"d":"450.00 €"}]
[]
[null,"PEP_18",null,"UN EMISION BOLETIN INDUSTRIA"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":340,"d":"340.00 €"},{"v":340,"d":"340.00 €"}]
[]
[null,"PEP_19",null,"UN PROYECTO L.A.B.T."]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1250,"d":"1,250.00 €"},{"v":1250,"d":"1,250.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDA ELECTRICA",{"$nulls":7},{"v":20337.22,"d":"20,337.22 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"INST. ELECTR. DEPOSITO"]
[]
[null,"PEP_20",null,"UN CUADRO MANIOBRA EN DEPOSITO"]
[{"$nulls":3},"Especificaciones Consorcio"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[null,"PEP_21",null,"UN TOMA DE TIERRA HERRAJES PARA DEPOSITO"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":260,"d":"260.00 €"},{"v":260,"d":"260.00 €"}]
[]
[null,"PEP_22",null,"UN LUMINARIA DE EMERGENCIA BAJO TUBO"]
[{"$nulls":3},"Incluso mecanismos y p.p. de cableado hasta cuadro."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":178.35,"d":"178.35 €"},{"v":178.35,"d":"178.35 €"}]
[]
[null,"PEP_23",null,"UN PUNTO DE LUZ PARA FUERZA"]
[{"$nulls":3},"Incluso mecanismos y p.p. de cableado hasta cuadro."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":148.6,"d":"148.60 €"},{"v":148.6,"d":"148.60 €"}]
[]
[null,"PEP_24",null,"UN PUNTO DE LUZ PARA ALUMBRADO EXTERIOR"]
[{"$nulls":3},"Inc. luminaria mecanismos y p.p. de cableado hasta cuadro."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":316.22,"d":"316.22 €"},{"v":316.22,"d":"316.22 €"}]
[]
[null,"PEP_25",null,"UN LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO INTERIOR"]
[{"$nulls":3},"Inc. luminaria y p.p. de cableado hasta cuadro."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":216.39,"d":"216.39 €"},{"v":216.39,"d":"216.39 €"}]
[]
[null,"PEP_26",null,"UN PROYECTOR LED PARA SENOS DEPOSITO"]
[{"$nulls":3},"Incluso proyecctores, mecanismos y p.p. de cableado hasta cuadro."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":216.68,"d":"216.68 €"},{"v":433.36,"d":"433.36 €"}]
[]
[null,"PEP_27",null,"UN ACOM. CABLE RZ1K 4x10 HASTA CUADRO"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":205.15,"d":"205.15 €"},{"v":205.15,"d":"205.15 €"}]
[]
[null,"PEP_28",null,"UN BOLETIN Y LEGALIZACION"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":350,"d":"350.00 €"},{"v":350,"d":"350.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL INST. ELECTR. DEPOSITO",{"$nulls":7},{"v":4608.07,"d":"4,608.07 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CLORACION AUTOMATIZADA"]
[]
[null,"PEP_29",null,"UN CUBETO ALMACENAMIENTO DE CLORO (50 LTS)"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":274.5,"d":"274.50 €"},{"v":274.5,"d":"274.50 €"}]
[]
[null,"PEP_30",null,"UN CUBETO DE RETENCION DE LIQUIDOS"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":305,"d":"305.00 €"},{"v":305,"d":"305.00 €"}]
[]
[null,"PEP_31",null,"UN INSTALACION FONTANERIA PE + PVC"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":350,"d":"350.00 €"},{"v":350,"d":"350.00 €"}]
[]
[null,"PEP_32",null,"UN CONEXIONES Y CABLEADO A CUADRO ELECTRICO"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":244,"d":"244.00 €"},{"v":244,"d":"244.00 €"}]
[]
[null,"PEP_33",null,"UN BOMBA RECIRCULACION (220v)"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":463.6,"d":"463.60 €"},{"v":463.6,"d":"463.60 €"}]
[]
[null,"PEP_34",null,"UN BOMBA DOSIFICADORA REACTIVOS"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":976,"d":"976.00 €"},{"v":976,"d":"976.00 €"}]
[]
[null,"PEP_35",null,"UN CELULA GALVANICA DE MEDICION"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1040,"d":"1,040.00 €"},{"v":1040,"d":"1,040.00 €"}]
[]
[null,"PEP_36",null,"UN ANALIZADOR - CONTROLADOR Mod 650 (CRF)"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1586,"d":"1,586.00 €"},{"v":1586,"d":"1,586.00 €"}]
[]
[null,"PEP_37",null,"UN TARJETA MEDICION DE CLORO"]
[]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":445.3,"d":"445.30 €"},{"v":445.3,"d":"445.30 €"}]
[]
[null,"PEP_38",null,"UN PANEL INTEGRACION ELEMENTOS DOSIFICACION"]
[]
[{"$nulls":3},"Dosificación y turbidimetro",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":805.2,"d":"805.20 €"},{"v":805.2,"d":"805.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CLORACION AUTOMATIZADA",{"$nulls":7},{"v":6489.6,"d":"6,489.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONTROL TURBIDEZ"]
[]
[null,"PEP_85",null,"UN AUTOMATISMO DESVIO CAUDAL ENTRADA"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de sistema de control de la turbidez de entrada a depósito mediante instalación de celda de flujo para sonda de turbidez, con transmisión de señal 4-20 mA conectada a datalogger y control sobre accionamiento de válvula motorizada 2\". Incluso construcción de colectores 1\" en PVC/PE de toma de muestra en linea de llegada, para desvío a vaciado del caudal de entrada según consignas, previsión T de montaje de sonda adicional en PVC, conexiones eléctricas a cuadro, protecciones, pruebas, soportes, pequeño material y varios."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4500,"d":"4,500.00 €"},{"v":4500,"d":"4,500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONTROL TURBIDEZ",{"$nulls":7},{"v":4500,"d":"4,500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":124918.01000000001,"d":"124,918.01 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":124918.01000000001,"d":"124,918.01 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":28,"n_cols":10,"rows_kept":28,"merged":[[6,2,6,9],[24,2,24,7],[26,4,26,5],[27,5,27,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","CAL_CONEXION Y CLORACION SANDRA-ONDARRE"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":30268.864,"d":"30,268.86 €"},{"v":0.24,"d":"24.00%"}]
[null,2,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":35536.1,"d":"35,536.10 €"},{"v":0.28,"d":"28.00%"}]
[null,3,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":6747.9,"d":"6,747.90 €"},{"v":0.05,"d":"5.00%"}]
[null,4,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":3703.384,"d":"3,703.38 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,5,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":407.6052,"d":"407.61 €"},{"v":0,"d":"0.00%"}]
[null,6,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":12319.264,"d":"12,319.26 €"},{"v":0.1,"d":"10.00%"}]
[null,7,"ACOMETIDA ELECTRICA",{"$nulls":5},{"v":20337.22,"d":"20,337.22 €"},{"v":0.16,"d":"16.00%"}]
[null,8,"INST. ELECTR. DEPOSITO",{"$nulls":5},{"v":4608.07,"d":"4,608.07 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,9,"CLORACION AUTOMATIZADA",{"$nulls":5},{"v":6489.6,"d":"6,489.60 €"},{"v":0.05,"d":"5.00%"}]
[null,10,"CONTROL TURBIDEZ",{"$nulls":5},{"v":4500,"d":"4,500.00 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":124918.00720000002,"d":"124,918.01 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":26232.78,"d":"26,232.78 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":151150.78871199998,"d":"151,150.79 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}