{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":1000,"n_cols":12,"rows_kept":1000,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[22,3,22,7],[23,3,23,8],[32,3,32,7],[33,3,33,8],[50,3,50,7],[51,3,51,8],[60,3,60,7],[61,3,61,8],[70,3,70,7],[71,3,71,8],[84,3,84,7],[85,3,85,8],[99,3,99,8],[102,3,102,7],[103,3,103,8],[112,3,112,8],[115,3,115,7],[116,3,116,8],[125,3,125,7],[126,3,126,8],[136,3,136,7],[137,3,137,8],[146,3,146,8],[149,3,149,7],[150,3,150,8],[161,3,161,7],[162,3,162,8],[171,3,171,7],[172,3,172,8],[177,3,177,7],[178,3,178,8],[184,3,184,7],[185,3,185,8],[194,3,194,8],[196,3,196,8],[202,3,202,7],[203,3,203,8],[218,3,218,7],[219,3,219,8],[227,3,227,8],[230,3,230,7],[231,3,231,8],[236,3,236,7],[237,3,237,8],[247,3,247,7],[248,3,248,8],[255,3,255,7],[256,3,256,8],[263,3,263,7],[264,3,264,8],[269,3,269,7],[270,3,270,8],[275,3,275,7],[276,3,276,8],[281,3,281,7],[282,3,282,8],[287,3,287,7],[288,3,288,8],[293,3,293,7],[294,3,294,8],[301,3,301,7],[302,3,302,8],[307,3,307,7],[308,3,308,8],[313,3,313,8],[316,3,316,7],[317,3,317,8],[322,3,322,7],[323,3,323,8],[328,3,328,7],[329,3,329,8],[335,3,335,7],[336,3,336,8],[341,3,341,7],[342,3,342,8],[347,3,347,8],[350,3,350,7],[351,3,351,8],[360,3,360,7],[361,3,361,8],[368,3,368,8],[371,3,371,7],[372,3,372,8],[385,3,385,7],[386,3,386,8],[395,3,395,7],[396,3,396,8],[405,3,405,8],[408,3,408,7],[409,3,409,8],[414,3,414,7],[415,3,415,8],[420,3,420,7],[421,3,421,8],[426,3,426,8],[429,3,429,7],[430,3,430,8],[435,3,435,8],[438,3,438,7],[439,3,439,8],[446,3,446,8],[449,3,449,7],[450,3,450,8],[455,3,455,7],[456,3,456,8],[463,3,463,8],[466,3,466,7],[467,3,467,8],[472,3,472,8],[474,3,474,8],[478,3,478,7],[479,3,479,8],[484,3,484,7],[485,3,485,8],[492,3,492,7],[493,3,493,8],[498,3,498,8],[501,3,501,7],[502,3,502,8],[507,3,507,7],[508,3,508,8],[515,3,515,7],[516,3,516,8],[521,3,521,7],[522,3,522,8],[527,3,527,7],[528,3,528,8],[533,3,533,8],[535,3,535,8],[539,3,539,7],[540,3,540,8],[552,3,552,7],[553,3,553,8],[562,3,562,7],[563,3,563,8],[571,3,571,7],[572,3,572,8],[578,3,578,8],[580,3,580,8],[584,3,584,7],[585,3,585,8],[592,3,592,7],[593,3,593,8],[598,3,598,7],[599,3,599,8],[604,3,604,7],[605,3,605,8],[610,3,610,8],[613,3,613,7],[614,3,614,8],[621,3,621,8],[623,3,623,8],[625,3,625,8],[629,3,629,7],[630,3,630,8],[635,3,635,7],[636,3,636,8],[644,3,644,7],[645,3,645,8],[653,3,653,7],[654,3,654,8],[659,3,659,7],[660,3,660,8],[665,3,665,7],[666,3,666,8],[678,3,678,8],[683,3,683,7],[684,3,684,8],[697,3,697,7],[698,3,698,8],[711,3,711,8],[714,3,714,7],[715,3,715,8],[731,3,731,7],[732,3,732,8],[744,3,744,7],[745,3,745,8],[755,3,755,8],[758,3,758,7],[759,3,759,8],[776,3,776,7],[777,3,777,8],[786,3,786,7],[787,3,787,8],[796,3,796,8],[798,3,798,8],[802,3,802,7],[803,3,803,8],[807,3,807,7],[808,3,808,8],[812,3,812,7],[813,3,813,8],[817,3,817,7],[818,3,818,8],[822,3,822,7],[823,3,823,8],[827,3,827,7],[828,3,828,8],[832,3,832,7],[833,3,833,8],[837,3,837,7],[838,3,838,8],[842,3,842,7],[843,3,843,8],[847,3,847,7],[848,3,848,8],[852,3,852,7],[853,3,853,8],[857,3,857,7],[858,3,858,8],[862,3,862,7],[863,3,863,8],[867,3,867,8],[871,3,871,7],[872,3,872,8],[877,3,877,7],[878,3,878,8],[884,3,884,7],[885,3,885,8],[889,3,889,11],[890,3,890,7],[891,3,891,8],[894,3,894,7],[895,3,895,8],[898,3,898,7],[899,3,899,8],[902,3,902,7],[903,3,903,8],[906,3,906,7],[907,3,907,8],[910,3,910,7],[911,3,911,8],[914,3,914,7],[915,3,915,8],[918,3,918,7],[919,3,919,8],[922,3,922,7],[923,3,923,8],[926,3,926,7],[927,3,927,8],[930,3,930,7],[931,3,931,8],[934,3,934,7],[935,3,935,8],[938,3,938,7],[939,3,939,8],[942,3,942,7],[943,3,943,8],[946,6,946,10],[947,3,947,7],[948,3,948,8],[954,3,954,7],[955,3,955,8],[959,3,959,7],[960,3,960,8],[969,3,969,7],[970,3,970,8],[977,3,977,7],[978,3,978,8],[983,3,983,7],[984,3,984,8],[988,3,988,7],[989,3,989,8],[994,3,994,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"ELIMINAR PASO VIASMEKOLA + ARDANZA"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2 (Galeria)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":111,"d":"111.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":44.4,"d":"44.40"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3 - Acometida 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":50.4,"d":"50.40"},{"v":35.83,"d":"35.83 €"},{"v":1805.83,"d":"1,805.83 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":104.74,"d":"104.74 €"},{"v":4189.6,"d":"4,189.60 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2 (Galeria)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":92,"d":"92.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":92,"d":"92.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":16.8,"d":"16.80"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"     Conjunto sectorial",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3 - Acometida 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":57,"d":"57.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":57,"d":"57.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometidas",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":303.2,"d":"303.20"},{"v":10.42,"d":"10.42 €"},{"v":3159.34,"d":"3,159.34 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2 - PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometidas",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":51,"d":"51.00"},{"v":5.21,"d":"5.21 €"},{"v":265.71,"d":"265.71 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2 - PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometidas",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":51,"d":"51.00"},{"v":7.44,"d":"7.44 €"},{"v":379.44,"d":"379.44 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2 (Galeria)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":94,"d":"94.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":94,"d":"94.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":101,"d":"101.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":101,"d":"101.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 6 - NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 7 - NUDO 8 - Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":16.8,"d":"16.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":296.4,"d":"296.40"},{"v":10.22,"d":"10.22 €"},{"v":3029.21,"d":"3,029.21 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO"]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso previamente a su demolición, mediante cortadora de asfalto, hasta 12 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2 (Galeria)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,null,{"v":19,"d":"19.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3 - NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":94,"d":"94.00"},null,null,{"v":188,"d":"188.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4 - NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":101,"d":"101.00"},null,null,{"v":202,"d":"202.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometidas",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,null,{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 6 - NUDO 7",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,null,{"v":72,"d":"72.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 7 - NUDO 8",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":117,"d":"117.00"},null,null,{"v":234,"d":"234.00"}]
[{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":787,"d":"787.00"},{"v":5.18,"d":"5.18 €"},{"v":4076.66,"d":"4,076.66 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":16905.79,"d":"16,905.79 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":3238.4,"d":"3,238.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":3238.4,"d":"3,238.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA",null,"UN CATA 1,00 X 1,00 X 1,50 M"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,50 m para localización de servicios, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor y reposición de pavimento existente.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Localizacion SSAA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Localizacion SSAA (NUDO 4)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Localizacion conduccion (NUDO 6)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":660,"d":"660.00 €"},{"v":2640,"d":"2,640.00 €"}]
[]
[null,"CATA_MEDIANA",null,"UN CATA 0,75 X 0,75 X 1,00 M"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,75 x 0,75 x 1,00 m para localización de servicios, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor y reposición de pavimento existente"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Localizacion galería",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Localizacion SSAA (NUDOS 3 y 5)",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Localizacion conduccion (NUDOS 7)",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     Localizacion SSAA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":390,"d":"390.00 €"},{"v":2730,"d":"2,730.00 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,80 M"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Localizacion acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Localizacion acometidas",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Localizacion acometidas",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":158.4,"d":"158.40 €"},{"v":1584,"d":"1,584.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":6954,"d":"6,954.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,null,{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"     Conjunto sectorial",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3 - Acometida 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":57,"d":"57.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":57,"d":"57.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":141,"d":"141.00"},{"v":30.29,"d":"30.29 €"},{"v":4270.89,"d":"4,270.89 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":94,"d":"94.00"},null,null,{"v":94,"d":"94.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":101,"d":"101.00"},null,null,{"v":101,"d":"101.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 6 - NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,null,{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":251,"d":"251.00"},{"v":34.11,"d":"34.11 €"},{"v":8561.61,"d":"8,561.61 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_V_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_V_ACER\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en acera, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para dos tuberías de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con material seleccionado de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_V_ACER, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2 - Ampliacion zanja",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":39.54,"d":"39.54 €"},{"v":474.48,"d":"474.48 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_VI_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_VI_CALZ\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para dos tuberías de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_VI_CALZ, medida la longitud real.\n"]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 7 - NUDO 8 - Ampliacion zanja",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":117,"d":"117.00"},null,null,{"v":117,"d":"117.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 7 - NUDO 8 - Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":16.8,"d":"16.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":133.8,"d":"133.80"},{"v":44.41,"d":"44.41 €"},{"v":5942.06,"d":"5,942.06 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometidas",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":17.76,"d":"17.76 €"},{"v":745.92,"d":"745.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":19994.96,"d":"19,994.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":47093.15,"d":"47,093.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø200",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 200"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 200 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2 (Galeria)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":111,"d":"111.00"},null,null,{"v":111,"d":"111.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,null,{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":94,"d":"94.00"},null,null,{"v":94,"d":"94.00"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 6 - NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,null,{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":127,"d":"127.00"},null,null,{"v":127,"d":"127.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 7 - NUDO 8 - Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":468,"d":"468.00"},{"v":55.89,"d":"55.89 €"},{"v":26156.52,"d":"26,156.52 €"}]
[]
[null,"FD Ø150",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 150 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":125,"d":"125.00"},null,null,{"v":125,"d":"125.00"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":127,"d":"127.00"},null,null,{"v":127,"d":"127.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 7 - NUDO 8 - Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":264,"d":"264.00"},{"v":42.57,"d":"42.57 €"},{"v":11238.48,"d":"11,238.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":37395,"d":"37,395.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_90_Ø200",null,"UN CODO FD EE 90º Ø200"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 90º y de diámetro 200 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 7 - NUDO 8",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":237.62,"d":"237.62 €"},{"v":475.24,"d":"475.24 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø200",null,"UN CODO FD EE 45º Ø200"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 200 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2 - Conexion existente",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2 - Desvio existente",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 7 - NUDO 8",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":232.36,"d":"232.36 €"},{"v":2091.24,"d":"2,091.24 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø200",null,"UN CODO FD EE 22º Ø200"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 200 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2 - PREVISION",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3 - NUDO 5 - PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":232.36,"d":"232.36 €"},{"v":2091.24,"d":"2,091.24 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø200",null,"UN CODO FD EE 11º Ø200"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 200 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2 - PREVISION",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3 - NUDO 5 - PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":232.36,"d":"232.36 €"},{"v":1626.52,"d":"1,626.52 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø200",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø200"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 200 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":220.55,"d":"220.55 €"},{"v":220.55,"d":"220.55 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø200",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø200"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 200 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":220.03,"d":"220.03 €"},{"v":440.06,"d":"440.06 €"}]
[]
[null,"C_EE_90_Ø150",null,"UN CODO FD EE 90º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 90º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 7 - NUDO 8",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":185.82,"d":"185.82 €"},{"v":371.64,"d":"371.64 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø150",null,"UN CODO FD EE 45º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 7 - NUDO 8",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":185.82,"d":"185.82 €"},{"v":371.64,"d":"371.64 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø150",null,"UN CODO FD EE 11º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 7 - NUDO 8",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":148.15,"d":"148.15 €"},{"v":296.3,"d":"296.30 €"}]
[]
[null,"C_BB_90_Ø150",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":147.72,"d":"147.72 €"},{"v":295.44,"d":"295.44 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø100",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - Hacia hidrante",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":104.21,"d":"104.21 €"},{"v":104.21,"d":"104.21 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø60",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø60"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":84.61,"d":"84.61 €"},{"v":84.61,"d":"84.61 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":8468.69,"d":"8,468.69 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_200X200",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 200x200"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 200 mm. con salida de diámetro 200 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":278.54,"d":"278.54 €"},{"v":278.54,"d":"278.54 €"}]
[]
[null,"T_BBB_200X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 200x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 200 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":278.54,"d":"278.54 €"},{"v":278.54,"d":"278.54 €"}]
[]
[null,"T_BBB_200X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 200x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 200 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":278.54,"d":"278.54 €"},{"v":557.08,"d":"557.08 €"}]
[]
[null,"T_BBB_150X150",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x150"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":191.58,"d":"191.58 €"},{"v":191.58,"d":"191.58 €"}]
[]
[null,"T_BBB_150X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":191.58,"d":"191.58 €"},{"v":383.16,"d":"383.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1688.9,"d":"1,688.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_200",null,"UN CONO RED. BB 200"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 200 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":162.9,"d":"162.90 €"},{"v":1140.3,"d":"1,140.30 €"}]
[]
[null,"CON_BB_150",null,"UN CONO RED. BB 150"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 150 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":126.4,"d":"126.40 €"},{"v":252.8,"d":"252.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1393.1,"d":"1,393.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ200",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø200"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 200 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 7",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 8",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":132.67,"d":"132.67 €"},{"v":2122.72,"d":"2,122.72 €"}]
[]
[null,"BEØ150",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":102.8,"d":"102.80 €"},{"v":411.2,"d":"411.20 €"}]
[]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":72.85,"d":"72.85 €"},{"v":291.4,"d":"291.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":2825.3199999999997,"d":"2,825.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø200 L1000",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø200 LONG. 1000 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 200 mm. y longitud 1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":442.71,"d":"442.71 €"},{"v":442.71,"d":"442.71 €"}]
[]
[null,"BB Ø150 L1000",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø150 LONG. 1000 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 150 mm. y longitud 1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":294.69,"d":"294.69 €"},{"v":884.07,"d":"884.07 €"}]
[]
[null,"BB Ø150 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø150 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 150 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":128.2,"d":"128.20 €"},{"v":384.6,"d":"384.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":1711.38,"d":"1,711.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)"]
[null,"EE Ø200",null,"UN EMPALME ENCHUFE ENCHUFE Ø200 MM."]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil enchufe - enchufe de diámetro 200 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":170.45,"d":"170.45 €"},{"v":170.45,"d":"170.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)",{"$nulls":7},{"v":170.45,"d":"170.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":45.84,"d":"45.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":45.84,"d":"45.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES"]
[null,"BE_UNIV_Ø200",null,"UN BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL FD Ø200"]
[{"$nulls":3},"Brida enchufe universal de fundición ductil, DN 200 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":243.97,"d":"243.97 €"},{"v":243.97,"d":"243.97 €"}]
[]
[null,"BE_UNIV_Ø60",null,"UN BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL FD Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida enchufe universal de fundición ductil, DN 60 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":117.05,"d":"117.05 €"},{"v":234.1,"d":"234.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES",{"$nulls":7},{"v":478.07,"d":"478.07 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CARRETES DE DESMONTAJE"]
[null,"C_DES_150",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 150"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 150 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":320.15,"d":"320.15 €"},{"v":960.45,"d":"960.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CARRETES DE DESMONTAJE",{"$nulls":7},{"v":960.45,"d":"960.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":55137.19999999999,"d":"55,137.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 75",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 75 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 75 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3 - Acometida 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":57,"d":"57.00"},null,null,{"v":57,"d":"57.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":57,"d":"57.00"},{"v":7.54,"d":"7.54 €"},{"v":429.78,"d":"429.78 €"}]
[]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":5.41,"d":"5.41 €"},{"v":162.3,"d":"162.30 €"}]
[]
[null,"PEAD 50",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 50 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 50 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometidas",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":3.41,"d":"3.41 €"},{"v":40.92,"d":"40.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":632.9999999999999,"d":"633.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_75",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16.07,"d":"16.07 €"},{"v":16.07,"d":"16.07 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometidas",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":11.77,"d":"11.77 €"},{"v":82.39,"d":"82.39 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_50",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:50"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometidas",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":11.47,"d":"11.47 €"},{"v":34.41,"d":"34.41 €"}]
[]
[null,"VALONA_75",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4.19,"d":"4.19 €"},{"v":4.19,"d":"4.19 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.4,"d":"3.40 €"},{"v":3.4,"d":"3.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":140.46,"d":"140.46 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":773.4599999999999,"d":"773.46 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø200",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø200"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø200, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 7",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":593.31,"d":"593.31 €"},{"v":4746.48,"d":"4,746.48 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":363.38,"d":"363.38 €"},{"v":2907.04,"d":"2,907.04 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - Hacia hidrante",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 5 - PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":224.25,"d":"224.25 €"},{"v":897,"d":"897.00 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø65",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":171.88,"d":"171.88 €"},{"v":343.76,"d":"343.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":8894.28,"d":"8,894.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":8894.28,"d":"8,894.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_200",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 200"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 200 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometidas",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":657.8,"d":"657.80 €"},{"v":1973.4,"d":"1,973.40 €"}]
[]
[null,"ACOM_A_150",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 150"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 150 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometidas",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":635.54,"d":"635.54 €"},{"v":1906.62,"d":"1,906.62 €"}]
[]
[null,"ACOM_A_75_2\"",null,"UN ACOM. TIPO A SOBRE PEAD 75x63"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 75 con la acometida existente, mediante TE de derivación, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\", y p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida, según croquis adjunto Acometida Tipo A"]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometidas",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":394.68,"d":"394.68 €"},{"v":789.36,"d":"789.36 €"}]
[]
[null,"ACOM_B_200",null,"UN ACOMETIDA TIPO B SOBRE TUB. FD 200"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 200 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación,  carrete en FD, TE en FD 200x60, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B"]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometidas",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":909.65,"d":"909.65 €"},{"v":1819.3,"d":"1,819.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":6488.68,"d":"6,488.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":310.5,"d":"310.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":310.5,"d":"310.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":6799.18,"d":"6,799.18 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":71604.12,"d":"71,604.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ARQ_40_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40x40 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometidas",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":812.82,"d":"812.82 €"}]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometidas",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 7",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":2044.63,"d":"2,044.63 €"}]
[]
[null,"ARQ_80_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":731.11,"d":"731.11 €"},{"v":2193.33,"d":"2,193.33 €"}]
[]
[null,"ARQTON_1,75X1,25",null,"UN ARQUETÓN REGISTRABLE 1,75 X 1,25 HGON AR"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón armado, de dimensiones interiores 1,75 x 1,25 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 20 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapa de fundición dúctil redonda Ø65, MOD. D-400, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones,\r\nexcavaciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica,completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1338.77,"d":"1,338.77 €"},{"v":1338.77,"d":"1,338.77 €"}]
[]
[null,"ARQTON_2,00X1,75",null,"UN ARQUETÓN REGISTRABLE 2,00 X 1,75 HGON AR"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón armado, de dimensiones interiores 2,00 x 1,75 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 20 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapa de fundición dúctil redonda Ø65, MOD. D-400, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones,\r\nexcavaciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica,completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1460,"d":"1,460.00 €"},{"v":1460,"d":"1,460.00 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometida 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 5",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 5 - PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometidas",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":867.36,"d":"867.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":8716.910000000002,"d":"8,716.91 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2 (Galeria)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":94,"d":"94.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":94,"d":"94.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":101,"d":"101.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":101,"d":"101.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 6 - NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 7 - NUDO 8 - Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":16.8,"d":"16.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":296.4,"d":"296.40"},{"v":0.82,"d":"0.82 €"},{"v":243.05,"d":"243.05 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_8",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2 (Galeria)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":19,"d":"19.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":94,"d":"94.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":94,"d":"94.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":101,"d":"101.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":101,"d":"101.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 6 - NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 7 - NUDO 8 - Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":16.8,"d":"16.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":296.4,"d":"296.40"},{"v":23.6,"d":"23.60 €"},{"v":6995.04,"d":"6,995.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":7238.09,"d":"7,238.09 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 15",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 15 CM EN ZANJA ACERA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 15 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo acera, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":16.8,"d":"16.80"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometida",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"     Conjunto sectorial",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3 - Acometida 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":57,"d":"57.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":57,"d":"57.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometidas",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":201.2,"d":"201.20"},{"v":23.93,"d":"23.93 €"},{"v":4814.72,"d":"4,814.72 €"}]
[]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3 - NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":94,"d":"94.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":94,"d":"94.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":101,"d":"101.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":101,"d":"101.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometidas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 6 - NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":117,"d":"117.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":163.8,"d":"163.80"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 7 - NUDO 8 - Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":16.8,"d":"16.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":441.2,"d":"441.20"},{"v":31.9,"d":"31.90 €"},{"v":14074.28,"d":"14,074.28 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Refuerzos y anclajes",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Refuerzos y anclajes",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Refuerzos y anclajes",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision cubricion machón",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},0.75,0.75,5.63]
[{"$nulls":9},33.13,{"v":113.29,"d":"113.29 €"},{"v":3753.3,"d":"3,753.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":22642.3,"d":"22,642.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2 (Galeria)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":92,"d":"92.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":92,"d":"92.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":16.8,"d":"16.80"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometida",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"     Conjunto sectorial",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 3 - Acometida 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":57,"d":"57.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":57,"d":"57.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometidas",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":303.2,"d":"303.20"},{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":12237.15,"d":"12,237.15 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2 - PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometidas",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":51,"d":"51.00"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":1578.45,"d":"1,578.45 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2 - PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Acometidas",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":51,"d":"51.00"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":999.6,"d":"999.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":14815.2,"d":"14,815.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":44695.59,"d":"44,695.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},293.73,null,null,293.73]
[{"$nulls":9},293.73,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":2349.84,"d":"2,349.84 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},22.74,null,null,22.74]
[{"$nulls":9},22.74,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":181.92,"d":"181.92 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},5.37,null,null,5.37]
[{"$nulls":9},5.37,{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":107.4,"d":"107.40 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.34,null,null,1.34]
[{"$nulls":9},1.34,{"v":45,"d":"45.00 €"},{"v":60.3,"d":"60.30 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},4.03,null,null,4.03]
[{"$nulls":9},4.03,{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":104.78,"d":"104.78 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},59.83,null,null,59.83]
[{"$nulls":9},59.83,{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":897.45,"d":"897.45 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},13.43,null,null,13.43]
[{"$nulls":9},13.43,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},298.46,null,null,298.46]
[{"$nulls":9},298.46,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":2387.68,"d":"2,387.68 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},3.57,null,null,3.57]
[{"$nulls":9},3.57,{"v":12,"d":"12.00 €"},{"v":42.84,"d":"42.84 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.61,null,null,1.61]
[{"$nulls":9},1.61,{"v":14,"d":"14.00 €"},{"v":22.54,"d":"22.54 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.81,null,null,0.81]
[{"$nulls":9},0.81,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":53.46,"d":"53.46 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.45,null,null,0.45]
[{"$nulls":9},0.45,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":148.5,"d":"148.50 €"}]
[]
[null,"LER_170603_170605",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.06.03* Y 17.06.05 MA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.06.03* Y 17.06.05 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.16,null,null,1.16]
[{"$nulls":9},1.16,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":382.8,"d":"382.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":6739.510000000001,"d":"6,739.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"CAUDAL.",null,"UN COLOCACION CAUDALIMETRO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono íntegro por instalación de caudalímetro suministrado por Gipuzkoako Urak."]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 2",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":150,"d":"150.00 €"}]
[]
[null,"CELETYP",null,"UN CUBRICION PLACAS CELETYP"]
[{"$nulls":3},"Cubricion de apertura en galeria mediante tableros armados ceramicos tipo CELETYP, de 85 mm de espesor, apoyado en extremos. Incluido suministro, preparacion superficies, capa de compresion de 5 cm HA25, vertido y vibrado. Incluso medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado, preparado para pavimentacion."]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2 (Galeria)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":111,"d":"111.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":111,"d":"111.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":121,"d":"121.00"},{"v":26.6,"d":"26.60 €"},{"v":3218.6,"d":"3,218.60 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD y SALUD",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5000,"d":"5,000.00 €"},{"v":5000,"d":"5,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EIB_ASFALTADO ALDATZE - EIBARKO UDALA"]
[null,"EIB_09",null,"UN EIB_ANULACION SUMIDERO EXISTENTE"]
[{"$nulls":3},"Anulacion de sumidero existente mediante la colocación de encofrado perdido para tapar las bocas de los tubos existentes, y posterior relleno del sumidero con hormigón HM-20"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":89.25,"d":"89.25 €"},{"v":89.25,"d":"89.25 €"}]
[]
[null,"EIB_08",null,"M2 EIB_BALDOSA PREF. HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Baldosa prefabricada de hormigón, igual a la existente, de color gris o beige, de 40x40cm, con canto en bisel, recibida con mortero de cemento M40 (1:6). Incluso parte proporcional de baldosa de tacos t de baldosa direccional, de color rojo o gris, de la misma casa, de 20x20cm de formacion de vados peatonales que cumplan la Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, cortes y remates, nivelado según cotas y pendientes de proyecto, rejunteado, limpieza, totalmente colocada. Medida la unidad realmente ejecutada."]
[{"$nulls":9},{"v":42.4,"d":"42.40"},{"v":42.84,"d":"42.84 €"},{"v":1816.42,"d":"1,816.42 €"}]
[]
[null,"EIB_06",null,"M EIB_BORDILLO PREF. HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Bordillo prefabricado de hormigón, con doble capa extrafuerte de cuarzo, de 15x25cm. Colocado sobre cama de hormigón HM-20 de 13cm de espesor, incluso excavación, nivelación, alineación, colocación, rejunteado y demás operaciones necesarias para la correcta ejecución de la unidad y parte proporcional de piezas especiales para pasos peatonales. Medida la longitud realmente ejecutada."]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":28.84,"d":"28.84 €"},{"v":519.12,"d":"519.12 €"}]
[]
[null,"EIB_05",null,"M2 EIB_DEMOLICION PAVIMENTO ACERA"]
[{"$nulls":3},"Demolición de pavimento de acera existente, (o de calzada si fuera necesario), hasta una profundidad media de 50cm, necesarios para acoger a las diferentes capas de la construcción a la nueva cota. Realizada con medios mecánicos o manuales. Incluso p.p. de desmontaje y retirada de tapas de arquetas y marcos, rejillas de sumideros, alcorques, bordillo de alcorques, bordillo de calzada, cuneta de hormigón, y demás elementos que constituyen la acera, reposición de servicios afectados, clausura de instalaciones afectadas si fuera necesario, limpieza y retirada de escombro, y carga a camión. Medida la superficie realmente ejecutada."]
[{"$nulls":9},{"v":42.4,"d":"42.40"},{"v":13.35,"d":"13.35 €"},{"v":566.04,"d":"566.04 €"}]
[]
[null,"EIB_01",null,"UN EIB_DESMONTAJE Y COLOCACION ELEMENTOS"]
[{"$nulls":3},"\"Desmontaje y posterior colocación de hitos, papeleras, señales de tráfico,\nsoportes para contenedores de basuras, bandas reductoras de velocidad,\ny todo tipo de mobiliario urbano. O bien, caso de no ser necesaria su\ncolocación, transporte a Almacén Municipal, o a vertedero autorizado.\nIncluso carga de escombros a pié de obra. Medida la unidad recolocada.\""]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":28.23,"d":"28.23 €"},{"v":197.61,"d":"197.61 €"}]
[]
[null,"EIB_04",null,"M2 EIB_FORMACION PASO SOBREELEVADO"]
[{"$nulls":3},"Formación de paso sobreelevado a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC11 SURF B50/70D, con árido ofítico, hasta llegar a la cota del bordillo, situado a una cota de entre 15 y 18 cm por encima del asfalto existente, preparación y aplicación del riego a base de 1 kg/m2 de ECR-0, extensión y compactación por medios mecánicos de la mezcla bituminosa. Medida la superficie realmente ejecutada."]
[{"$nulls":9},{"v":45.5,"d":"45.50"},{"v":39.72,"d":"39.72 €"},{"v":1807.26,"d":"1,807.26 €"}]
[]
[null,"EIB_02",null,"M2 EIB_FRESADO ASFALTO 5cm"]
[{"$nulls":3},"\"Fresado del asfalto existente en un espesor de 5cm, incluso alrededor de\nlas tapas de arqueta. Con carga a camión del escombro resultante.\nMedida la superficie realmente ejecutada.\""]
[{"$nulls":9},449.63,{"v":4.09,"d":"4.09 €"},{"v":1838.99,"d":"1,838.99 €"}]
[]
[null,"EIB_GR",null,"M3 EIB_GEST. RESIDUOS"]
[{"$nulls":3},"Transporte y gestión de residuos de aglomerado asfáltico, material pétreo, hormigones, y ferralla a vertedero autorizado de inertes y canon de vertido. Previa separación a pie de obra, realizada según se establece en el Real Decreto 105/2008. Incluso colocación de contenedores, medios auxiliares para realizar separación, señalización, limpieza y entrega a gestor autorizado."]
[{"$nulls":9},33.08,{"v":11.54,"d":"11.54 €"},{"v":381.74,"d":"381.74 €"}]
[]
[null,"EIB_03",null,"M2 EIB_PAVIMENTO ASFALTICO RODADURA 5cm"]
[{"$nulls":3},"\"Pavimento para capa de rodadura con un espesor de 5cm (una vez\ncompactados), a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC11 SURF\nB50/70 D, con árido ofítico. Incluso reperfilado y refino de la superficie,\naplicación de riego de adherencia a base de 1 Kg/m2 de ECR-0, y\nextensión y compactación de la mezcla por medios mecánicos. Incluso la\nejecución nocturna en los casos en que la Policía Municipal lo considere\nnecesario. Medida la superficie realmente ejecutada.\""]
[{"$nulls":9},449.63,{"v":11.03,"d":"11.03 €"},{"v":4959.42,"d":"4,959.42 €"}]
[]
[null,"EIB_11",null,"M2 EIB_PINTURA VIAL DOS COMPONENTES"]
[{"$nulls":3},"\"Pintura víal de dos componentes para pasos de cebra , isletas etc, a base\nde una pintura base y un endurecedor, consiguiendo que la pintura\nresultante no supere el grado tres de la escala de Mundsenl, incluso\nlimpieza de la superficie de base y con agregados antideslizantes, áridos\nde 0,5 a 1,00 mm., en una proporción de 80- 100 g/m2 para cumplimiento\nde Normativa de accesibilidad y SU del CTE, según UNE-ENV 12633- 2003,\nclase 3, antideslizamiento Rd>45, sobre una superficie saturada de agua.\nIncluso medios auxiliares. Medida la superficie realmente pintada.\""]
[{"$nulls":9},15.25,{"v":16.07,"d":"16.07 €"},{"v":245.07,"d":"245.07 €"}]
[]
[null,"EIB_12",null,"UN EIB_PINTURA VIAL SIMBOLOS Y LETRAS"]
[{"$nulls":3},"\"Pintura víal de dos componentes para símbolos, letras, etc, a base de una\npintura de base y un endurecedor, consiguiendo que la pintura resultante\nno supere el grado tres de la escala de Mundsenl. Incluso limpieza de la\nsuperficie de base. Contada la unidad pintada.\""]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":21.67,"d":"21.67 €"},{"v":86.68,"d":"86.68 €"}]
[]
[null,"EIB_10",null,"UN EIB_RECRECIDO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Recrecido de arqueta de cualquier clase, en calzada o acera, hasta llegar a la nueva cota de terminación. Realizado con hormigón HA-25, incluso desmontaje de la tapa, colocación de armadura de refuerzo, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, desencofrado, recibido de la tapa, y cuantas operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad. Medida la unidad termindad."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":164.6,"d":"164.60 €"},{"v":164.6,"d":"164.60 €"}]
[]
[null,"EIB_14",null,"UN EIB_SEÑALIZACION VERTICAL"]
[{"$nulls":3},"Señalización vertical normalizada de tráfico tipo \"Metrópolis\" o similar, compuesta por dos señales de aluminio tipo P-15 a y señal R-301-30, con sistema de atado mediante abrazaderas y poste de aluminio anodizado acanalado para colocación de señal. Incluso aplomado, base de anclaje con pernos de inoxidable, y cuantas labores sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad. Medida la unidad terminada."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":366.4,"d":"366.40 €"},{"v":366.4,"d":"366.40 €"}]
[]
[null,"EIB_07",null,"M2 EIB_SOLERA DE HORMIGON HA-25 15cm"]
[{"$nulls":3},"\"Solera de hormigón HA-25 con un espesor de 15 cm, armada con mallazo\nde acero B-500T de 20x20x0,8cm. Incluso aporte de material granular tipo z-\n1, compactado, hasta llegar a cota de solera, encofrado, p.p de juntas,\nvertido del hormigón con bomba si fuera necesario, vibrado, curado,\nformación de pendientes y cotas de acabado de acuerdo con los niveles\nfijados por la Dirección de Obra, desencofrado, y todas las operaciones\nnecesarias para la correcta ejecución de la unidad. Ejecutado según EHE-\n08. Medida la superficie realmente ejecutada.\""]
[{"$nulls":9},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":29.3,"d":"29.30 €"},{"v":1054.8,"d":"1,054.80 €"}]
[]
[{"$nulls":6},"TOTAL EIB_ASFALTADO ALDATZE - EIBARKO UDALA",{"$nulls":4},{"v":14093.3923,"d":"14,093.39 €"}]
[null,"LIMP_GALE",null,"UN LIMPIEZA GALERIA"]
[{"$nulls":3},"Limpieza y vaciado de galeria posterior a demolicion de solera, incluso medios auxiliares, acabado totalmente preparado para colocacion de nueva conduccion."]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2 (Galeria)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":111,"d":"111.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":111,"d":"111.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":121,"d":"121.00"},{"v":12,"d":"12.00 €"},{"v":1452,"d":"1,452.00 €"}]
[]
[null,"CAD",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"REPO_OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original."]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":25,"d":"25.00"},{"$nulls":3},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":3},"MEKOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":15,"d":"15.00"},{"$nulls":3},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":15,"d":"15.00"},{"$nulls":3},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":55,"d":"55.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":5500,"d":"5,500.00 €"}]
[]
[null,"FC_CONEX",null,"UN RETIRADA Y GESTION DEL FC EN CONEXIONES"]
[{"$nulls":3},"Retirada y gestión del fibrocemento en conexiones con la red existente, según las indicaciones del correspondiente Plan de Desamiantado."]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"     PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":750,"d":"750.00 €"},{"v":2250,"d":"2,250.00 €"}]
[]
[null,"FC_100",null,"M RETIRADA Y TRANSPORTE TUBERIA FC DN 100"]
[{"$nulls":3},"Retirada, carga y transporte a gestor autorizado de tubería de fibrocemento Ø 100 mm., según el correspondiente Plan de Desamiantado."]
[{"$nulls":3},"ALDATZE",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":127,"d":"127.00"},null,null,{"v":127,"d":"127.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":127,"d":"127.00"},{"v":21.54,"d":"21.54 €"},{"v":2735.58,"d":"2,735.58 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"SEÑALIZACION y DESVIOS",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4500,"d":"4,500.00 €"},{"v":4500,"d":"4,500.00 €"}]
[]
[null,"SOP_200",null,"UN SOPORTE TUBERIA DN 200mm "]
[{"$nulls":3},"Soporte para tubería DN 200 mm, formada por escuadra de U a base de chapa plegada de 6mm, con cuna y abarcón para tubo de 200 mm por cada soporte, incluido parte proporcional de tornillería, anclajes y colocación de tubería, según detalle adjunto en planos, totalmente instalado."]
[{"$nulls":3},"SAN JUAN - ARDANTZA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     NUDO 1 - NUDO 2 (Galeria)",{"v":30,"d":"30.00"},{"$nulls":3},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":244.25,"d":"244.25 €"},{"v":7327.5,"d":"7,327.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":46287.08,"d":"46,287.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":225136.36,"d":"225,136.36 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":225136.36,"d":"225,136.36 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","ELIMINAR PASO VIASMEKOLA + ARDANZA"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":47093.152,"d":"47,093.15 €"},{"v":0.21,"d":"21.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":71604.12,"d":"71,604.12 €"},{"v":0.32,"d":"32.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":8716.91,"d":"8,716.91 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":44695.5837,"d":"44,695.58 €"},{"v":0.2,"d":"20.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":6739.51,"d":"6,739.51 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":46287.0723,"d":"46,287.07 €"},{"v":0.21,"d":"21.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":225136.348,"d":"225,136.35 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":47278.63,"d":"47,278.63 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":272414.98108,"d":"272,414.98 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}