{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":834,"n_cols":12,"rows_kept":834,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[25,3,25,7],[26,3,26,8],[38,3,38,7],[39,3,39,8],[50,3,50,7],[51,3,51,8],[62,3,62,7],[63,3,63,8],[71,3,71,8],[74,3,74,7],[75,3,75,8],[88,3,88,8],[91,3,91,7],[92,3,92,8],[105,3,105,8],[108,3,108,7],[109,3,109,8],[120,3,120,7],[121,3,121,8],[130,3,130,8],[133,3,133,7],[134,3,134,8],[138,3,138,7],[139,3,139,8],[143,3,143,8],[145,3,145,8],[151,3,151,7],[152,3,152,8],[156,3,156,7],[157,3,157,8],[161,3,161,8],[164,3,164,7],[165,3,165,8],[171,3,171,7],[172,3,172,8],[177,3,177,7],[178,3,178,8],[183,3,183,7],[184,3,184,8],[189,3,189,7],[190,3,190,8],[195,3,195,7],[196,3,196,8],[201,3,201,7],[202,3,202,8],[206,3,206,8],[209,3,209,7],[210,3,210,8],[214,3,214,7],[215,3,215,8],[220,3,220,7],[221,3,221,8],[226,3,226,7],[227,3,227,8],[232,3,232,8],[235,3,235,7],[236,3,236,8],[241,3,241,7],[242,3,242,8],[246,3,246,8],[249,3,249,7],[250,3,250,8],[254,3,254,7],[255,3,255,8],[260,3,260,7],[261,3,261,8],[268,3,268,7],[269,3,269,8],[275,3,275,8],[278,3,278,7],[279,3,279,8],[285,3,285,7],[286,3,286,8],[292,3,292,7],[293,3,293,8],[297,3,297,7],[298,3,298,8],[302,3,302,7],[303,3,303,8],[307,3,307,7],[308,3,308,8],[312,3,312,8],[315,3,315,7],[316,3,316,8],[320,3,320,8],[323,3,323,7],[324,3,324,8],[328,3,328,8],[331,3,331,7],[332,3,332,8],[338,3,338,7],[339,3,339,8],[343,3,343,7],[344,3,344,8],[348,3,348,8],[350,3,350,8],[354,3,354,7],[355,3,355,8],[359,3,359,7],[360,3,360,8],[364,3,364,8],[366,3,366,8],[370,3,370,7],[371,3,371,8],[375,3,375,7],[376,3,376,8],[380,3,380,7],[381,3,381,8],[387,3,387,7],[388,3,388,8],[392,3,392,7],[393,3,393,8],[399,3,399,8],[401,3,401,8],[405,3,405,7],[406,3,406,8],[415,3,415,7],[416,3,416,8],[420,3,420,8],[422,3,422,8],[424,3,424,8],[428,3,428,7],[429,3,429,8],[436,3,436,7],[437,3,437,8],[444,3,444,7],[445,3,445,8],[449,3,449,7],[450,3,450,8],[454,3,454,7],[455,3,455,8],[460,3,460,8],[465,3,465,7],[466,3,466,8],[474,3,474,7],[475,3,475,8],[483,3,483,8],[486,3,486,7],[487,3,487,8],[499,3,499,7],[500,3,500,8],[508,3,508,7],[509,3,509,8],[524,3,524,8],[527,3,527,7],[528,3,528,8],[540,3,540,7],[541,3,541,8],[552,3,552,7],[553,3,553,8],[564,3,564,8],[566,3,566,8],[570,3,570,7],[571,3,571,8],[586,3,586,7],[587,3,587,8],[602,3,602,7],[603,3,603,8],[618,3,618,7],[619,3,619,8],[634,3,634,7],[635,3,635,8],[650,3,650,7],[651,3,651,8],[666,3,666,7],[667,3,667,8],[682,3,682,7],[683,3,683,8],[698,3,698,7],[699,3,699,8],[714,3,714,7],[715,3,715,8],[730,3,730,7],[731,3,731,8],[746,3,746,7],[747,3,747,8],[762,3,762,8],[766,3,766,7],[767,3,767,8],[775,3,775,7],[776,3,776,8],[791,3,791,7],[792,3,792,8],[796,3,796,7],[797,3,797,8],[812,3,812,7],[813,3,813,8],[828,3,828,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RESECTORIZACION RED ABASTECIMIENTO"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},0.25,{"v":1,"d":"1.00"},0.75]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},0.25,{"v":1,"d":"1.00"},0.63]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},0.25,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},3.25,0.25,1.75,1.42]
[{"$nulls":9},{"v":3.3,"d":"3.30"},{"v":35.83,"d":"35.83 €"},{"v":118.24,"d":"118.24 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},3.25,null,1.75,5.69]
[{"$nulls":9},28.19,{"v":10.42,"d":"10.42 €"},{"v":293.74,"d":"293.74 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},null,null,{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":5.21,"d":"5.21 €"},{"v":46.89,"d":"46.89 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},null,null,{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":7.44,"d":"7.44 €"},{"v":66.96,"d":"66.96 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":10.22,"d":"10.22 €"},{"v":102.2,"d":"102.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":628.0300000000001,"d":"628.03 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},1.25,{"v":1,"d":"1.00"},3.75]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},1.25,{"v":1,"d":"1.00"},3.13]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},1.25,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},3.25,{"v":1.5,"d":"1.50"},1.75,8.53]
[{"$nulls":3},"ACT.6 - INSERCION AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1,"d":"1.00"},3.75]
[{"$nulls":9},21.66,{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":1753.59,"d":"1,753.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":1753.59,"d":"1,753.59 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_ZJA_ZAH",null,"M3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIF."]
[{"$nulls":3},"Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y compactada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Relleno ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},1.25,{"v":1,"d":"1.00"},3.75]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Relleno ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},1.25,{"v":1,"d":"1.00"},3.13]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Relleno ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},1.25,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Relleno ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},3.25,1.25,1.75,7.11]
[{"$nulls":3},"ACT.6 - INSERCION AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1,"d":"1.00"},3.75]
[{"$nulls":9},20.24,{"v":32.38,"d":"32.38 €"},{"v":655.37,"d":"655.37 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":655.37,"d":"655.37 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA",null,"UN CATA 1,00 X 1,00 X 1,50 M"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,50 m para localización de servicios, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor y reposición de pavimento existente.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Local. conducciones",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Local. conducciones",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Local. conducciones",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Local. conducciones",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":660,"d":"660.00 €"},{"v":3960,"d":"3,960.00 €"}]
[]
[null,"CATA_MEDIANA",null,"UN CATA 0,75 X 0,75 X 1,00 M"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,75 x 0,75 x 1,00 m para localización de servicios, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor y reposición de pavimento existente"]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Local. conducciones",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Local. conducciones",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.6 - INSERCION AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Local. conducciones",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":390,"d":"390.00 €"},{"v":1170,"d":"1,170.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":5130,"d":"5,130.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,null,{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":30.29,"d":"30.29 €"},{"v":545.22,"d":"545.22 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":34.11,"d":"34.11 €"},{"v":238.77,"d":"238.77 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":783.99,"d":"783.99 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":8950.98,"d":"8,950.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø150",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 150 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":42.57,"d":"42.57 €"},{"v":212.85,"d":"212.85 €"}]
[]
[null,"FD Ø100",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":28,"d":"28.00"},null,null,{"v":28,"d":"28.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":28,"d":"28.00"},{"v":32.76,"d":"32.76 €"},{"v":917.28,"d":"917.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1130.1299999999999,"d":"1,130.13 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_BB_90_Ø150",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":147.72,"d":"147.72 €"},{"v":590.88,"d":"590.88 €"}]
[]
[null,"C_BB_22_Ø150",null,"UN CODO FD BB 22 º 30'  Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 22º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":161.02,"d":"161.02 €"},{"v":161.02,"d":"161.02 €"}]
[]
[null,"C_BB_11_Ø150",null,"UN CODO FD BB 11º15'  Ø150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 11º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":146.95,"d":"146.95 €"},{"v":293.9,"d":"293.90 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø100",null,"UN CODO FD EE 45º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø100",null,"UN CODO FD EE 22º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"},{"v":303.12,"d":"303.12 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø100",null,"UN CODO FD EE 11º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":151.56,"d":"151.56 €"},{"v":303.12,"d":"303.12 €"}]
[]
[null,"C_BB_11_Ø100",null,"UN CODO FD BB 11º15'  Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 11º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":101.86,"d":"101.86 €"},{"v":101.86,"d":"101.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1905.4599999999998,"d":"1,905.46 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_300X150",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 300x150"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 300 mm. con salida de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":636.02,"d":"636.02 €"},{"v":636.02,"d":"636.02 €"}]
[]
[null,"T_BBB_150X150",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x150"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":191.58,"d":"191.58 €"},{"v":383.16,"d":"383.16 €"}]
[]
[null,"T_BBB_150X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":191.58,"d":"191.58 €"},{"v":383.16,"d":"383.16 €"}]
[]
[null,"T_BBB_100X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":135.42,"d":"135.42 €"},{"v":270.84,"d":"270.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1673.18,"d":"1,673.18 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_200",null,"UN CONO RED. BB 200"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 200 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":162.9,"d":"162.90 €"},{"v":651.6,"d":"651.60 €"}]
[]
[null,"CON_BB_150",null,"UN CONO RED. BB 150"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 150 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.6 - INSERCION AMAÑA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":126.4,"d":"126.40 €"},{"v":252.8,"d":"252.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":904.4000000000001,"d":"904.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ300",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø300"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 300 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":290.22,"d":"290.22 €"},{"v":580.44,"d":"580.44 €"}]
[]
[null,"BEØ200",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø200"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 200 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":132.67,"d":"132.67 €"},{"v":530.68,"d":"530.68 €"}]
[]
[null,"BEØ150",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.6 - INSERCION AMAÑA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":102.8,"d":"102.80 €"},{"v":719.6,"d":"719.60 €"}]
[]
[null,"BEØ100",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":72.85,"d":"72.85 €"},{"v":291.4,"d":"291.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":2122.12,"d":"2,122.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø150 L1000",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø150 LONG. 1000 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 150 mm. y longitud 1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":294.69,"d":"294.69 €"},{"v":1473.45,"d":"1,473.45 €"}]
[]
[null,"BB Ø150 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø150 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 150 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":128.2,"d":"128.20 €"},{"v":384.6,"d":"384.60 €"}]
[]
[null,"BB Ø125 L1000",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø125 LONG. 1000 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 125 mm. y longitud 1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.6 - INSERCION AMAÑA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":233.89,"d":"233.89 €"},{"v":233.89,"d":"233.89 €"}]
[]
[null,"BB Ø125 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø125 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 125 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.6 - INSERCION AMAÑA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":113.11,"d":"113.11 €"},{"v":113.11,"d":"113.11 €"}]
[]
[null,"BB Ø100 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø100 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 100 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":96.44,"d":"96.44 €"},{"v":96.44,"d":"96.44 €"}]
[]
[null,"BB Ø100 L300",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø100 LONG. 300 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 100 mm. y longitud 300 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":92.4,"d":"92.40 €"},{"v":92.4,"d":"92.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":2393.8900000000003,"d":"2,393.89 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø100",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø100"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":35.91,"d":"35.91 €"},{"v":71.82,"d":"71.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":71.82,"d":"71.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TAPONES"]
[null,"TAP_H_Ø100",null,"UN TAPON HEMBRA Ø100"]
[{"$nulls":3},"Tapón hembra de fundición dúctil de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":92.99,"d":"92.99 €"},{"v":92.99,"d":"92.99 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TAPONES",{"$nulls":7},{"v":92.99,"d":"92.99 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CARRETES DE DESMONTAJE"]
[null,"C_DES_150",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 150"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 150 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":320.15,"d":"320.15 €"},{"v":960.45,"d":"960.45 €"}]
[]
[null,"C_DES_125",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 125"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 125 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.6 - INSERCION AMAÑA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":288.73,"d":"288.73 €"},{"v":288.73,"d":"288.73 €"}]
[]
[null,"C_DES_100",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 100"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 100 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":270.48,"d":"270.48 €"},{"v":270.48,"d":"270.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CARRETES DE DESMONTAJE",{"$nulls":7},{"v":1519.66,"d":"1,519.66 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":11813.65,"d":"11,813.65 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_110",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":21.63,"d":"21.63 €"},{"v":43.26,"d":"43.26 €"}]
[]
[null,"VALONA_110",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":6.93,"d":"6.93 €"},{"v":13.86,"d":"13.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":57.12,"d":"57.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":57.12,"d":"57.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø300",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø300"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø300, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1212.25,"d":"1,212.25 €"},{"v":1212.25,"d":"1,212.25 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø200",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø200"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø200, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":593.31,"d":"593.31 €"},{"v":593.31,"d":"593.31 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":363.38,"d":"363.38 €"},{"v":2180.28,"d":"2,180.28 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø125",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø125"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø125, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.6 - INSERCION AMAÑA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":360.38,"d":"360.38 €"},{"v":720.76,"d":"720.76 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":224.25,"d":"224.25 €"},{"v":1121.25,"d":"1,121.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":5827.85,"d":"5,827.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":5827.85,"d":"5,827.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.6 - INSERCION AMAÑA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":828,"d":"828.00 €"}]
[]
[null,"CONEX_250_400",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 250/400"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN250 y DN400. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":207,"d":"207.00 €"},{"v":207,"d":"207.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":1035,"d":"1,035.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":1035,"d":"1,035.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":18733.620000000003,"d":"18,733.62 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.6 - INSERCION AMAÑA",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":292.09,"d":"292.09 €"},{"v":1752.54,"d":"1,752.54 €"}]
[]
[null,"ARQ_CAUD",null,"UN ARQUETA CAUDALIMETRO 1,00x0,80_REG_RECT"]
[{"$nulls":3},"Arquetón registrable de hormigón armado, de dimensiones interiores 1,00 x 0,80 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 15 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapas triangulares de fundición dúctil articuladas, tipo comunicaciones de  luz 80 x 70 cm.C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.6 - INSERCION AMAÑA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1151.39,"d":"1,151.39 €"},{"v":4605.56,"d":"4,605.56 €"}]
[]
[null,"ARQTON_1,75X1,25",null,"UN ARQUETÓN REGISTRABLE 1,75 X 1,25 HGON AR"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón armado, de dimensiones interiores 1,75 x 1,25 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 20 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapa de fundición dúctil redonda Ø65, MOD. D-400, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones,\r\nexcavaciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica,completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1338.77,"d":"1,338.77 €"},{"v":1338.77,"d":"1,338.77 €"}]
[]
[null,"PR 1.2 _PF-2",null,"UN P.R. 1200 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,20 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1088.2,"d":"1,088.20 €"},{"v":1088.2,"d":"1,088.20 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":333.6,"d":"333.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":9118.670000000002,"d":"9,118.67 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Reposicion",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Reposicion",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0.82,"d":"0.82 €"},{"v":8.2,"d":"8.20 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_8",null,"M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12"]
[{"$nulls":3},"Firme de aglomerado asfáltico en caliente colcocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Reposicion",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Reposicion",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":23.6,"d":"23.60 €"},{"v":236,"d":"236.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":244.2,"d":"244.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 15",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 15 CM EN ZANJA ACERA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 15 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo acera, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Reposicion ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Reposicion ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Reposicion ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Reposicion ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},3.25,null,1.75,5.69]
[{"$nulls":9},28.19,{"v":23.93,"d":"23.93 €"},{"v":674.59,"d":"674.59 €"}]
[]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Reposicion",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Reposicion",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":31.9,"d":"31.90 €"},{"v":319,"d":"319.00 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision refuerzos y anclajes",{"v":4,"d":"4.00"},0.75,{"v":0.5,"d":"0.50"},0.75,1.13]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision refuerzos y anclajes",{"v":5,"d":"5.00"},0.75,{"v":0.5,"d":"0.50"},0.75,1.41]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision refuerzos y anclajes",{"v":3,"d":"3.00"},0.75,{"v":0.5,"d":"0.50"},0.75,0.84]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision refuerzos y anclajes",{"v":5,"d":"5.00"},0.75,{"v":0.5,"d":"0.50"},0.75,1.41]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision refuerzos y anclajes",{"v":5,"d":"5.00"},0.75,{"v":0.5,"d":"0.50"},0.75,1.41]
[{"$nulls":3},"ACT.6 - INSERCION AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision refuerzos y anclajes",{"v":4,"d":"4.00"},0.75,{"v":0.5,"d":"0.50"},0.75,1.13]
[{"$nulls":9},7.31,{"v":113.29,"d":"113.29 €"},{"v":828.15,"d":"828.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":1821.74,"d":"1,821.74 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Reposicion ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Reposicion ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Reposicion ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Reposicion ampliacion cata",{"v":1,"d":"1.00"},3.25,null,1.75,5.69]
[{"$nulls":9},28.19,{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":1137.75,"d":"1,137.75 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},null,null,{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":278.55,"d":"278.55 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},null,null,{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":176.4,"d":"176.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":1592.7,"d":"1,592.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":3658.6400000000003,"d":"3,658.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.88,null,null,1.88]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.58,null,null,1.58]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.25,null,null,1.25]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},6.75,null,null,6.75]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},3.55,null,null,3.55]
[{"$nulls":3},"ACT.6 - INSERCION AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.65,null,null,0.65]
[{"$nulls":9},15.66,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":125.28,"d":"125.28 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.11,null,null,0.11]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.08,null,null,0.08]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.15,null,null,0.15]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.35,null,null,1.35]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.43,null,null,0.43]
[{"$nulls":3},"ACT.6 - INSERCION AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.39,null,null,0.39]
[{"$nulls":9},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":20,"d":"20.00 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.19,null,null,0.19]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.22,null,null,0.22]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.11,null,null,0.11]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.03,null,null,1.03]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.38,null,null,0.38]
[{"$nulls":3},"ACT.6 - INSERCION AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.16,null,null,0.16]
[{"$nulls":9},2.09,{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":41.8,"d":"41.80 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.05,null,null,0.05]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.06,null,null,0.06]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.03,null,null,0.03]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.26,null,null,0.26]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},null,null,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[{"$nulls":3},"ACT.6 - INSERCION AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.04,null,null,0.04]
[{"$nulls":9},0.53,{"v":45,"d":"45.00 €"},{"v":23.85,"d":"23.85 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.14,null,null,0.14]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.17,null,null,0.17]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.08,null,null,0.08]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.78,null,null,0.78]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.29,null,null,0.29]
[{"$nulls":3},"ACT.6 - INSERCION AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.12,null,null,0.12]
[{"$nulls":9},1.57,{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":40.82,"d":"40.82 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.47,null,null,0.47]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.55,null,null,0.55]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.28,null,null,0.28]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},2.58,null,null,2.58]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.95,null,null,0.95]
[{"$nulls":3},"ACT.6 - INSERCION AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.39,null,null,0.39]
[{"$nulls":9},5.23,{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":78.45,"d":"78.45 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},null,null,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},null,null,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.12,null,null,0.12]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.91,null,null,0.91]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.41,null,null,0.41]
[{"$nulls":3},"ACT.6 - INSERCION AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.17,null,null,0.17]
[{"$nulls":9},2.01,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},7.88,null,null,7.88]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9.2,"d":"9.20"},null,null,{"v":9.2,"d":"9.20"}]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},4.58,null,null,4.58]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},43.05,null,null,43.05]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},15.89,null,null,15.89]
[{"$nulls":3},"ACT.6 - INSERCION AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},6.53,null,null,6.53]
[{"$nulls":9},87.13,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":697.04,"d":"697.04 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.11,null,null,0.11]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.14,null,null,0.14]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.18,null,null,0.18]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.21,null,null,0.21]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},1.27,null,null,1.27]
[{"$nulls":3},"ACT.6 - INSERCION AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.52,null,null,0.52]
[{"$nulls":9},2.42,{"v":12,"d":"12.00 €"},{"v":29.04,"d":"29.04 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.06,null,null,0.06]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.07,null,null,0.07]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.03,null,null,0.03]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.31,null,null,0.31]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.11,null,null,0.11]
[{"$nulls":3},"ACT.6 - INSERCION AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.05,null,null,0.05]
[{"$nulls":9},0.63,{"v":14,"d":"14.00 €"},{"v":8.82,"d":"8.82 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.03,null,null,0.03]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.03,null,null,0.03]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.02,null,null,0.02]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.16,null,null,0.16]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.06,null,null,0.06]
[{"$nulls":3},"ACT.6 - INSERCION AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.02,null,null,0.02]
[{"$nulls":9},0.31,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":20.46,"d":"20.46 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.02,null,null,0.02]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.02,null,null,0.02]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.01,null,null,0.01]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.09,null,null,0.09]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.03,null,null,0.03]
[{"$nulls":3},"ACT.6 - INSERCION AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.02,null,null,0.02]
[{"$nulls":9},0.18,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":59.4,"d":"59.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":1144.96,"d":"1,144.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"COLOC_CAUD",null,"UN COLOCACION CAUDALIMETRO"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono íntegro por instalación de caudalímetro suministrado por Gipuzkoako Urak."]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.6 - INSERCION AMAÑA",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":250,"d":"250.00 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.12,null,null,0.12]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.22,null,null,0.22]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},null,null,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.22,null,null,0.22]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.22,null,null,0.22]
[{"$nulls":3},"ACT.6 - INSERCION AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":1,"d":"1.00"},0.12,null,null,0.12]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1187.5,"d":"1,187.50 €"},{"v":1187.5,"d":"1,187.50 €"}]
[]
[null,"PLANO_CAD",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":3},"TOTAL",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"REP_OBRA_CIVIL",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original."]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":20,"d":"20.00"},{"$nulls":3},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":20,"d":"20.00"},{"$nulls":3},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.6 - INSERCION AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":6500,"d":"6,500.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"ACT.1 - MOGEL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.2 - GISASOLA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.3 - SAUTXI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.4 - AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.5 - ERREBAL-MUZATEGI",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"ACT.6 - INSERCION AMAÑA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"     Prevision",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":250,"d":"250.00 €"},{"v":6250,"d":"6,250.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":14247.5,"d":"14,247.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":55854.37,"d":"55,854.37 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":55854.37,"d":"55,854.37 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RESECTORIZACION RED ABASTECIMIENTO"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":8950.9836,"d":"8,950.98 €"},{"v":0.16,"d":"16.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":18733.62,"d":"18,733.62 €"},{"v":0.34,"d":"34.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":9118.67,"d":"9,118.67 €"},{"v":0.16,"d":"16.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":3658.635,"d":"3,658.64 €"},{"v":0.07,"d":"7.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":1144.96,"d":"1,144.96 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":14247.5,"d":"14,247.50 €"},{"v":0.26,"d":"26.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":55854.3686,"d":"55,854.37 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":11729.42,"d":"11,729.42 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":67583.78600600001,"d":"67,583.79 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}