{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":1123,"n_cols":12,"rows_kept":1123,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[33,3,33,7],[34,3,34,8],[53,3,53,7],[54,3,54,8],[76,3,76,7],[77,3,77,8],[96,3,96,7],[97,3,97,8],[116,3,116,7],[117,3,117,8],[132,3,132,8],[135,3,135,7],[136,3,136,8],[155,3,155,8],[158,3,158,7],[159,3,159,8],[178,3,178,8],[181,3,181,7],[182,3,182,8],[192,3,192,7],[193,3,193,8],[202,3,202,7],[203,3,203,8],[218,3,218,7],[219,3,219,8],[228,3,228,8],[230,3,230,8],[235,3,235,7],[236,3,236,8],[252,3,252,8],[254,3,254,8],[260,3,260,7],[261,3,261,8],[270,3,270,7],[271,3,271,8],[278,3,278,8],[281,3,281,7],[282,3,282,8],[290,3,290,7],[291,3,291,8],[299,3,299,7],[300,3,300,8],[308,3,308,7],[309,3,309,8],[315,3,315,7],[316,3,316,8],[322,3,322,7],[323,3,323,8],[329,3,329,7],[330,3,330,8],[336,3,336,7],[337,3,337,8],[344,3,344,8],[347,3,347,7],[348,3,348,8],[354,3,354,7],[355,3,355,8],[361,3,361,7],[362,3,362,8],[368,3,368,8],[371,3,371,7],[372,3,372,8],[380,3,380,8],[383,3,383,7],[384,3,384,8],[392,3,392,7],[393,3,393,8],[404,3,404,7],[405,3,405,8],[413,3,413,8],[416,3,416,7],[417,3,417,8],[423,3,423,7],[424,3,424,8],[430,3,430,8],[432,3,432,8],[436,3,436,7],[437,3,437,8],[443,3,443,8],[446,3,446,7],[447,3,447,8],[453,3,453,7],[454,3,454,8],[460,3,460,7],[461,3,461,8],[467,3,467,7],[468,3,468,8],[474,3,474,8],[476,3,476,8],[480,3,480,7],[481,3,481,8],[490,3,490,7],[491,3,491,8],[497,3,497,7],[498,3,498,8],[504,3,504,7],[505,3,505,8],[512,3,512,8],[514,3,514,8],[518,3,518,7],[519,3,519,8],[525,3,525,8],[528,3,528,7],[529,3,529,8],[535,3,535,7],[536,3,536,8],[542,3,542,8],[545,3,545,7],[546,3,546,8],[552,3,552,7],[553,3,553,8],[561,3,561,8],[563,3,563,8],[565,3,565,8],[569,3,569,7],[570,3,570,8],[580,3,580,7],[581,3,581,8],[587,3,587,7],[588,3,588,8],[597,3,597,7],[598,3,598,8],[609,3,609,7],[610,3,610,8],[616,3,616,8],[621,3,621,7],[622,3,622,8],[637,3,637,7],[638,3,638,8],[653,3,653,8],[656,3,656,7],[657,3,657,8],[679,3,679,7],[680,3,680,8],[695,3,695,7],[696,3,696,8],[715,3,715,8],[718,3,718,7],[719,3,719,8],[741,3,741,7],[742,3,742,8],[761,3,761,7],[762,3,762,8],[781,3,781,8],[783,3,783,8],[787,3,787,7],[788,3,788,8],[807,3,807,7],[808,3,808,8],[827,3,827,7],[828,3,828,8],[847,3,847,7],[848,3,848,8],[867,3,867,7],[868,3,868,8],[887,3,887,7],[888,3,888,8],[907,3,907,7],[908,3,908,8],[927,3,927,7],[928,3,928,8],[947,3,947,7],[948,3,948,8],[967,3,967,7],[968,3,968,8],[987,3,987,7],[988,3,988,8],[1007,3,1007,7],[1008,3,1008,8],[1027,3,1027,7],[1028,3,1028,8],[1036,3,1036,8],[1040,3,1040,7],[1041,3,1041,8],[1050,3,1050,7],[1051,3,1051,8],[1057,3,1057,7],[1058,3,1058,8],[1064,3,1064,7],[1065,3,1065,8],[1069,3,1069,7],[1070,3,1070,8],[1089,3,1089,7],[1090,3,1090,8],[1098,3,1098,7],[1099,3,1099,8],[1107,3,1107,7],[1108,3,1108,8],[1117,3,1117,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOV. BAJADA IPURUA. FASE II"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":48,"d":"48.00"},{"v":35.83,"d":"35.83 €"},{"v":1719.84,"d":"1,719.84 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":104.74,"d":"104.74 €"},{"v":1675.84,"d":"1,675.84 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":83,"d":"83.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":83,"d":"83.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2 - Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":86,"d":"86.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":86,"d":"86.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":115,"d":"115.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":115,"d":"115.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"       UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PU 1 - PU 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3},"         PU 3 - PU 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":101,"d":"101.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":101,"d":"101.00"}]
[{"$nulls":3},"         PU 9 - PU 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"         PU 10 - PU 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39,"d":"39.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39,"d":"39.00"}]
[{"$nulls":3},"       PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PP 1 - PP 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         AP 1 - AP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":104,"d":"104.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":104,"d":"104.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":582,"d":"582.00"},{"v":10.42,"d":"10.42 €"},{"v":6064.44,"d":"6,064.44 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":53,"d":"53.00"},{"v":5.21,"d":"5.21 €"},{"v":276.13,"d":"276.13 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":53,"d":"53.00"},{"v":7.44,"d":"7.44 €"},{"v":394.32,"d":"394.32 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39,"d":"39.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39,"d":"39.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 6 - NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"       UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PU 3' - PU 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"       PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PP 1 - PP 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":130,"d":"130.00"},{"v":10.22,"d":"10.22 €"},{"v":1328.6,"d":"1,328.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":11459.169999999998,"d":"11,459.17 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":48,"d":"48.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":3886.08,"d":"3,886.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":3886.08,"d":"3,886.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":254.66,"d":"254.66 €"},{"v":6366.5,"d":"6,366.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":6366.5,"d":"6,366.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":83,"d":"83.00"},null,null,{"v":83,"d":"83.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2 - Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":86,"d":"86.00"},null,null,{"v":86,"d":"86.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":115,"d":"115.00"},null,null,{"v":115,"d":"115.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":299,"d":"299.00"},{"v":30.29,"d":"30.29 €"},{"v":9056.71,"d":"9,056.71 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39,"d":"39.00"},null,null,{"v":39,"d":"39.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 6 - NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,null,{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"},null,null,{"v":37,"d":"37.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":112,"d":"112.00"},{"v":34.11,"d":"34.11 €"},{"v":3820.32,"d":"3,820.32 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_I_ACER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"       UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PU 1 - PU 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,null,{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3},"         PU 3 - PU 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":101,"d":"101.00"},null,null,{"v":101,"d":"101.00"}]
[{"$nulls":3},"         PU 9 - PU 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"         PU 10 - PU 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39,"d":"39.00"},null,null,{"v":39,"d":"39.00"}]
[{"$nulls":3},"       PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PP 1 - PP 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         AP 1 - AP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":104,"d":"104.00"},null,null,{"v":104,"d":"104.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":283,"d":"283.00"},{"v":49.84,"d":"49.84 €"},{"v":14104.72,"d":"14,104.72 €"}]
[]
[null,"ZJA_SAN_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"       UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PU 3' - PU 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"       PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PP 1 - PP 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":56.17,"d":"56.17 €"},{"v":1011.06,"d":"1,011.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":27992.81,"d":"27,992.81 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":49704.56,"d":"49,704.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ315",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"       UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PU 1 - PU 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,null,{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3},"         PU 3' - PU 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"         PU 3 - PU 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":101,"d":"101.00"},null,null,{"v":101,"d":"101.00"}]
[{"$nulls":3},"         PU 9 - PU 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"         PU 10 - PU 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39,"d":"39.00"},null,null,{"v":39,"d":"39.00"}]
[{"$nulls":3},"       PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PP 1 - PP 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         AP 1 - AP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":104,"d":"104.00"},null,null,{"v":104,"d":"104.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":301,"d":"301.00"},{"v":37.36,"d":"37.36 €"},{"v":11245.36,"d":"11,245.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":11245.36,"d":"11,245.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":11245.36,"d":"11,245.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø300",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 300"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 300 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":83,"d":"83.00"},null,null,{"v":83,"d":"83.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":86,"d":"86.00"},null,null,{"v":86,"d":"86.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":154,"d":"154.00"},null,null,{"v":154,"d":"154.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":323,"d":"323.00"},{"v":86.58,"d":"86.58 €"},{"v":27965.34,"d":"27,965.34 €"}]
[]
[null,"FD Ø80",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 80"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 80 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 6 - NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,null,{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"},null,null,{"v":37,"d":"37.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":73,"d":"73.00"},{"v":26.45,"d":"26.45 €"},{"v":1930.85,"d":"1,930.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":29896.19,"d":"29,896.19 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_45_Ø300",null,"UN CODO FD EE 45º Ø 300"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 300 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":537.99,"d":"537.99 €"},{"v":3227.94,"d":"3,227.94 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø300",null,"UN CODO FD EE 22º Ø 300"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 300 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":537.99,"d":"537.99 €"},{"v":6455.88,"d":"6,455.88 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø300",null,"UN CODO FD EE 11º Ø 300"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 300 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":537.99,"d":"537.99 €"},{"v":6455.88,"d":"6,455.88 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø125",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø125"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 125 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 6",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":124.36,"d":"124.36 €"},{"v":248.72,"d":"248.72 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø80",null,"UN CODO FD EE 45º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":122.3,"d":"122.30 €"},{"v":244.6,"d":"244.60 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø80",null,"UN CODO FD EE 22º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":122.3,"d":"122.30 €"},{"v":489.2,"d":"489.20 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø80",null,"UN CODO FD EE 11º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":122.3,"d":"122.30 €"},{"v":489.2,"d":"489.20 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø80",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø80"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":92.79,"d":"92.79 €"},{"v":185.58,"d":"185.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":17797.000000000004,"d":"17,797.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_300X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 300x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 300 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":636.02,"d":"636.02 €"},{"v":636.02,"d":"636.02 €"}]
[]
[null,"T_BBB_125X80",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 125x80"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 125 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":160.48,"d":"160.48 €"},{"v":160.48,"d":"160.48 €"}]
[]
[null,"T_BBB_80X80",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 80x80"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 80 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":130.08,"d":"130.08 €"},{"v":130.08,"d":"130.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":926.58,"d":"926.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_400",null,"UN CONO RED. BB 400"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 400 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":622.65,"d":"622.65 €"},{"v":1245.3,"d":"1,245.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1245.3,"d":"1,245.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ400",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø400"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 400 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":395.18,"d":"395.18 €"},{"v":790.36,"d":"790.36 €"}]
[]
[null,"BEØ300",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø300"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 300 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 4",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 5",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":290.22,"d":"290.22 €"},{"v":2321.76,"d":"2,321.76 €"}]
[]
[null,"BEØ80",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø80"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 7",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 8",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":57.91,"d":"57.91 €"},{"v":347.46,"d":"347.46 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":3459.5800000000004,"d":"3,459.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø125",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø125"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 125 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 6",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":39.91,"d":"39.91 €"},{"v":79.82,"d":"79.82 €"}]
[]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":102.74,"d":"102.74 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":53427.39000000001,"d":"53,427.39 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 63",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2 - Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":5.41,"d":"5.41 €"},{"v":81.15,"d":"81.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":81.15,"d":"81.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_115",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:125"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 6",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":31.05,"d":"31.05 €"},{"v":62.1,"d":"62.10 €"}]
[]
[null,"MAN_ES_63",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11.77,"d":"11.77 €"},{"v":11.77,"d":"11.77 €"}]
[]
[null,"VALONA_125",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 125"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 6",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":8.55,"d":"8.55 €"},{"v":17.1,"d":"17.10 €"}]
[]
[null,"VALONA_63",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3.4,"d":"3.40 €"},{"v":3.4,"d":"3.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":94.37,"d":"94.37 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":175.52,"d":"175.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø300",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø300"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø300, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1212.25,"d":"1,212.25 €"},{"v":3636.75,"d":"3,636.75 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø125",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø125"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø125, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":360.38,"d":"360.38 €"},{"v":360.38,"d":"360.38 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":224.25,"d":"224.25 €"},{"v":224.25,"d":"224.25 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø80",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 7",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":197.7,"d":"197.70 €"},{"v":593.1,"d":"593.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":4814.4800000000005,"d":"4,814.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":4814.4800000000005,"d":"4,814.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_63_2\"",null,"UN ACOM. TIPO A SOBRE PEAD 63x63"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de PEAD 63 con la acometida existente, mediante TE de derivación, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\", y p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida, según croquis adjunto Acometida Tipo A"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":352.15,"d":"352.15 €"},{"v":352.15,"d":"352.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":352.15,"d":"352.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"BRI 41",null,"UN BOCA DE RIEGO BRI 41"]
[{"$nulls":3},"Boca de riego tipo BRI 41 de Irúa o similar, instalada sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo o HM-20, incluso piezas especiales necesarias, según detalles de planos, totalmente terminada.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1320,"d":"1,320.00 €"},{"v":2640,"d":"2,640.00 €"}]
[]
[null,"HD_COL_IZA",null,"UN HIDRA.IZARO-100 2RAC-70, STORZ-100"]
[{"$nulls":3},"Hidrante de columna IZARO, con dos salidas Barcelona DN.70 y una tipo \"Storz\" DN 100, instalado sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, \"S\" de reglaje,  p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1625.9,"d":"1,625.90 €"},{"v":1625.9,"d":"1,625.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":4265.9,"d":"4,265.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":103.5,"d":"103.50 €"},{"v":310.5,"d":"310.50 €"}]
[]
[null,"CONEX_250_400",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 250/400"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN250 y DN400. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":207,"d":"207.00 €"},{"v":1242,"d":"1,242.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":1552.5,"d":"1,552.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":6170.549999999999,"d":"6,170.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":64587.94,"d":"64,587.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ARQ_40_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 40x40 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 40 x 40 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 7",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      AP 1 - AP 6",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":270.94,"d":"270.94 €"},{"v":2438.46,"d":"2,438.46 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PU 1 - PU 13",{"v":14,"d":"14.00"},{"$nulls":3},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PP 1 - PP 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":13808.16,"d":"13,808.16 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":333.6,"d":"333.60 €"}]
[]
[null,"SUM_SIFON",null,"UN SUMIDERO PREFABRICADO SIFÓNICO"]
[{"$nulls":3},"Formación de sumidero sifónico en fundición en conjunto para recogida de aguas, mediante marco y rejilla de fundición dúctil C-250, según Norma EN 124 en vigor, de dimensiones aproximadas de 670 x 254 mm,  incluso p.p. de nivelación, tuberías y conexión con pozo de registro existente, refuerzos de hormión necesarios, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      SUM 1 - SUM 5",{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":422.05,"d":"422.05 €"},{"v":2110.25,"d":"2,110.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":19122.96,"d":"19,122.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39,"d":"39.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39,"d":"39.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 6 - NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"       UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PU 3' - PU 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"       PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PP 1 - PP 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":130,"d":"130.00"},{"v":0.82,"d":"0.82 €"},{"v":106.6,"d":"106.60 €"}]
[]
[null,"MBC_SURF_D",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE AC11 SURF D 5"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC11 SURF D, de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 11 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39,"d":"39.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39,"d":"39.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 6 - NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"       UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PU 3' - PU 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"       PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PP 1 - PP 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":130,"d":"130.00"},{"v":16.59,"d":"16.59 €"},{"v":2156.7,"d":"2,156.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":2263.2999999999997,"d":"2,263.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 15",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 15 CM EN ZANJA ACERA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 15 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo acera, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":83,"d":"83.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":83,"d":"83.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2 - Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":86,"d":"86.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":86,"d":"86.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":115,"d":"115.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":115,"d":"115.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"       UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PU 1 - PU 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3},"         PU 3 - PU 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":101,"d":"101.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":101,"d":"101.00"}]
[{"$nulls":3},"         PU 9 - PU 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"         PU 10 - PU 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39,"d":"39.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39,"d":"39.00"}]
[{"$nulls":3},"       PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PP 1 - PP 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         AP 1 - AP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":104,"d":"104.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":104,"d":"104.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":582,"d":"582.00"},{"v":23.93,"d":"23.93 €"},{"v":13927.26,"d":"13,927.26 €"}]
[]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39,"d":"39.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39,"d":"39.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 6 - NUDO 7",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":36,"d":"36.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 7 - NUDO 8",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":37,"d":"37.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"       UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PU 3' - PU 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"       PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PP 1 - PP 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":130,"d":"130.00"},{"v":31.9,"d":"31.90 €"},{"v":4147,"d":"4,147.00 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":51,"d":"51.00"},{"v":113.29,"d":"113.29 €"},{"v":5777.79,"d":"5,777.79 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":23852.050000000003,"d":"23,852.05 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":83,"d":"83.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":83,"d":"83.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2 - Acom 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 2 - NUDO 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":86,"d":"86.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":86,"d":"86.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":115,"d":"115.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":115,"d":"115.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"       UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PU 1 - PU 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3},"         PU 3 - PU 9",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":101,"d":"101.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":101,"d":"101.00"}]
[{"$nulls":3},"         PU 9 - PU 10",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":3},"         PU 10 - PU 13",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39,"d":"39.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39,"d":"39.00"}]
[{"$nulls":3},"       PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PP 1 - PP 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         AP 1 - AP 6",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":104,"d":"104.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":104,"d":"104.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":582,"d":"582.00"},{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":23489.52,"d":"23,489.52 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":53,"d":"53.00"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":1640.35,"d":"1,640.35 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":53,"d":"53.00"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":1038.8,"d":"1,038.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":26168.67,"d":"26,168.67 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":52284.020000000004,"d":"52,284.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},218.25,null,0.31,67.66]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},218.25,null,0.25,54.56]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},218.25,null,0.08,17.46]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},218.25,null,0.23,{"v":50.2,"d":"50.20"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},218.25,null,0.02,4.37]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},218.25,null,0.11,24.01]
[{"$nulls":9},218.25,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":1746,"d":"1,746.00 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},43.65,null,0.31,13.53]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},43.65,null,0.25,10.91]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},43.65,null,0.08,3.49]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},43.65,null,0.23,10.04]
[{"$nulls":3},"      PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},43.65,null,0.02,0.87]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},43.65,null,0.11,{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[{"$nulls":9},43.65,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":349.2,"d":"349.20 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},8.87,null,0.31,2.75]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},8.87,null,0.25,2.22]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},8.87,null,0.08,0.71]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},8.87,null,0.23,2.04]
[{"$nulls":3},"      PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},8.87,null,0.02,0.18]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},8.87,null,0.11,0.98]
[{"$nulls":9},8.87,{"v":20,"d":"20.00 €"},{"v":177.4,"d":"177.40 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},2.22,null,0.31,0.69]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},2.22,null,0.25,0.56]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},2.22,null,0.08,0.18]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},2.22,null,0.23,0.51]
[{"$nulls":3},"      PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},2.22,null,0.02,0.04]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},2.22,null,0.11,0.24]
[{"$nulls":9},2.22,{"v":45,"d":"45.00 €"},{"v":99.9,"d":"99.90 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},6.66,null,0.31,2.06]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},6.66,null,0.25,1.67]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},6.66,null,0.08,0.53]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},6.66,null,0.23,1.53]
[{"$nulls":3},"      PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},6.66,null,0.02,0.13]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},6.66,null,0.11,0.73]
[{"$nulls":9},6.66,{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":173.16,"d":"173.16 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16.9,"d":"16.90"},null,0.31,5.24]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16.9,"d":"16.90"},null,0.25,4.23]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16.9,"d":"16.90"},null,0.08,1.35]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16.9,"d":"16.90"},null,0.23,3.89]
[{"$nulls":3},"      PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16.9,"d":"16.90"},null,0.02,0.34]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":16.9,"d":"16.90"},null,0.11,1.86]
[{"$nulls":9},{"v":16.9,"d":"16.90"},{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":253.5,"d":"253.50 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},22.19,null,0.31,6.88]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},22.19,null,0.25,5.55]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},22.19,null,0.08,1.78]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},22.19,null,0.23,{"v":5.1,"d":"5.10"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},22.19,null,0.02,0.44]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},22.19,null,0.11,2.44]
[{"$nulls":9},22.19,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},493.05,null,0.31,152.85]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},493.05,null,0.25,123.26]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},493.05,null,0.08,39.44]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},493.05,null,0.23,{"v":113.4,"d":"113.40"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},493.05,null,0.02,9.86]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},493.05,null,0.11,54.24]
[{"$nulls":9},493.05,{"v":8,"d":"8.00 €"},{"v":3944.4,"d":"3,944.40 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},29.58,null,0.31,9.17]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},29.58,null,0.25,{"v":7.4,"d":"7.40"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},29.58,null,0.08,2.37]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},29.58,null,0.23,{"v":6.8,"d":"6.80"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},29.58,null,0.02,0.59]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},29.58,null,0.11,3.25]
[{"$nulls":9},29.58,{"v":12,"d":"12.00 €"},{"v":354.96,"d":"354.96 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},2.66,null,0.31,0.82]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},2.66,null,0.25,0.67]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},2.66,null,0.08,0.21]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},2.66,null,0.23,0.61]
[{"$nulls":3},"      PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},2.66,null,0.02,0.05]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},2.66,null,0.11,0.29]
[{"$nulls":9},2.66,{"v":14,"d":"14.00 €"},{"v":37.24,"d":"37.24 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.33,null,0.31,0.41]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.33,null,0.25,0.33]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.33,null,0.08,0.11]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.33,null,0.23,0.31]
[{"$nulls":3},"      PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.33,null,0.02,0.03]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.33,null,0.11,0.15]
[{"$nulls":9},1.33,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":87.78,"d":"87.78 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.74,null,0.31,0.23]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.74,null,0.25,0.19]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.74,null,0.08,0.06]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.74,null,0.23,0.17]
[{"$nulls":3},"      PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.74,null,0.02,0.01]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.74,null,0.11,0.08]
[{"$nulls":9},0.74,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":244.2,"d":"244.20 €"}]
[]
[null,"LER_170603_170605",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.06.03* Y 17.06.05 MA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.06.03* Y 17.06.05 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},18.49,null,{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":7.4,"d":"7.40"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},18.49,null,{"v":0.6,"d":"0.60"},11.09]
[{"$nulls":9},18.49,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":6101.7,"d":"6,101.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":13569.439999999999,"d":"13,569.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.55,null,null,0.55]
[{"$nulls":3},"ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.35,null,null,0.35]
[{"$nulls":3},"EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},null,null,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5625,"d":"5,625.00 €"},{"v":5625,"d":"5,625.00 €"}]
[]
[null,"BY-PASS_EGIGUREN",null,"UN DESVIOS PROVIS DE ABAST EGIGUREN"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la ejecución de by-pass provisional para mantenimiento del servicio, a lo largo de toda la traza o por tramos, incluso conducciones, valvulería, pequeño material de conexión a acometida existente, fijaciones y protecciones, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2895,"d":"2,895.00 €"},{"v":2895,"d":"2,895.00 €"}]
[]
[null,"BY-PASS_SOSTOA",null,"UN DESVIOS PROVIS DE ABAST SOSTOA"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la ejecución de by-pass provisional para mantenimiento del servicio, a lo largo de toda la traza o por tramos, incluso conducciones, valvulería, pequeño material de conexión a acometida existente, fijaciones y protecciones, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2460,"d":"2,460.00 €"},{"v":2460,"d":"2,460.00 €"}]
[]
[null,"PLANOS_CAD",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":3},"PLANOS FIN DE OBRA CAD",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"REPOS_OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":14,"d":"14.00"},{"$nulls":3},{"v":14,"d":"14.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":12,"d":"12.00"},{"$nulls":3},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"   EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      UNITARIO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":12,"d":"12.00"},{"$nulls":3},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIAL",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PLUVIALES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"         PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":5000,"d":"5,000.00 €"}]
[]
[null,"RET_FC_CONEX",null,"UN RETIRADA Y TRANSPORTE DEL FC EN CONEXION"]
[{"$nulls":3},"Retirada y transporte del fibrocemento en conexiones con la red existente, según las indicaciones del correspondiente Plan de Desamiantado"]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":750,"d":"750.00 €"},{"v":4500,"d":"4,500.00 €"}]
[]
[null,"RET_FC_400",null,"M RETIRADA Y TRANSPORTE TUBERIA FC DN 400"]
[{"$nulls":3},"Retirada de la zanja, manipulación, gestión en obra, acopio y transporte a gestor autorizado de tubería de fibrocemento Ø 400 mm., según el correspondiente Plan de Desamiantado. Incluidas todas las operaciones necesarias para posibilitar la retirada de la conducción, tales como excavación a mano o a máquina, catas de localización, rellenos de zanja y resto de trabajos necesarios. Medida la longitud ejecutada."]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 1 - NUDO 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":83,"d":"83.00"},null,null,{"v":83,"d":"83.00"}]
[{"$nulls":3},"   ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      NUDO 4 - NUDO 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":154,"d":"154.00"},null,null,{"v":154,"d":"154.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":237,"d":"237.00"},{"v":39.05,"d":"39.05 €"},{"v":9254.85,"d":"9,254.85 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"SOSTOA KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.55,null,null,0.55]
[{"$nulls":3},"ROMUALDO GALDOS KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.35,null,null,0.35]
[{"$nulls":3},"EGIGUREN KALEA",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"      PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},null,null,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6750,"d":"6,750.00 €"},{"v":6750,"d":"6,750.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":36544.85,"d":"36,544.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":247059.13000000003,"d":"247,059.13 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":247059.13000000003,"d":"247,059.13 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOV. BAJADA IPURUA. FASE II"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":49704.56,"d":"49,704.56 €"},{"v":0.2,"d":"20.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":11245.36,"d":"11,245.36 €"},{"v":0.05,"d":"5.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":64587.94,"d":"64,587.94 €"},{"v":0.26,"d":"26.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":19122.96,"d":"19,122.96 €"},{"v":0.08,"d":"8.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":52284.02,"d":"52,284.02 €"},{"v":0.21,"d":"21.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":13569.44,"d":"13,569.44 €"},{"v":0.05,"d":"5.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":36544.85,"d":"36,544.85 €"},{"v":0.15,"d":"15.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":247059.13,"d":"247,059.13 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":51882.42,"d":"51,882.42 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":298941.5473,"d":"298,941.55 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}