{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":411,"n_cols":12,"rows_kept":411,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[18,3,18,7],[19,3,19,8],[23,3,23,7],[24,3,24,8],[31,3,31,7],[32,3,32,8],[36,3,36,8],[39,3,39,7],[40,3,40,8],[46,3,46,7],[47,3,47,8],[51,3,51,7],[52,3,52,8],[59,3,59,8],[62,3,62,7],[63,3,63,8],[69,3,69,7],[70,3,70,8],[76,3,76,7],[77,3,77,8],[81,3,81,8],[84,3,84,7],[85,3,85,8],[92,3,92,7],[93,3,93,8],[97,3,97,8],[100,3,100,7],[101,3,101,8],[105,3,105,7],[106,3,106,8],[110,3,110,7],[111,3,111,8],[117,3,117,8],[119,3,119,8],[124,3,124,7],[125,3,125,8],[129,3,129,8],[131,3,131,8],[137,3,137,7],[138,3,138,8],[142,3,142,8],[145,3,145,7],[146,3,146,8],[150,3,150,8],[153,3,153,7],[154,3,154,8],[160,3,160,8],[162,3,162,8],[166,3,166,7],[167,3,167,8],[172,3,172,7],[173,3,173,8],[181,3,181,8],[184,3,184,7],[185,3,185,8],[191,3,191,7],[192,3,192,8],[196,3,196,7],[197,3,197,8],[203,3,203,8],[205,3,205,8],[209,3,209,7],[210,3,210,8],[216,3,216,8],[218,3,218,8],[222,3,222,7],[223,3,223,8],[229,3,229,8],[231,3,231,8],[233,3,233,8],[237,3,237,7],[238,3,238,8],[244,3,244,8],[249,3,249,7],[250,3,250,8],[257,3,257,7],[258,3,258,8],[265,3,265,8],[268,3,268,7],[269,3,269,8],[276,3,276,7],[277,3,277,8],[286,3,286,8],[289,3,289,7],[290,3,290,8],[294,3,294,8],[296,3,296,8],[300,3,300,7],[301,3,301,8],[305,3,305,7],[306,3,306,8],[310,3,310,7],[311,3,311,8],[315,3,315,7],[316,3,316,8],[320,3,320,7],[321,3,321,8],[325,3,325,7],[326,3,326,8],[330,3,330,7],[331,3,331,8],[335,3,335,7],[336,3,336,8],[340,3,340,7],[341,3,341,8],[345,3,345,7],[346,3,346,8],[350,3,350,7],[351,3,351,8],[355,3,355,7],[356,3,356,8],[360,3,360,8],[364,3,364,7],[365,3,365,8],[370,3,370,7],[371,3,371,8],[375,3,375,7],[376,3,376,8],[380,3,380,7],[381,3,381,8],[390,3,390,7],[391,3,391,8],[395,3,395,7],[396,3,396,8],[400,3,400,7],[401,3,401,8],[405,3,405,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOVACION TRAMO GOROSTABALLE"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":473.04,"d":"473.04 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":460.88,"d":"460.88 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"EXTREMO PUENTE 1 - ARM. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":215,"d":"215.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":172,"d":"172.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 1 - Galartzeta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":14.5,"d":"14.50"}]
[{"$nulls":3},"Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 3 - Txaragoikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":20.5,"d":"20.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":223,"d":"223.00"},{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":2506.52,"d":"2,506.52 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"EXTREMO PUENTE 1 - ARM. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":215,"d":"215.00"},null,null,{"v":215,"d":"215.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":215,"d":"215.00"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":333.25,"d":"333.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":3773.69,"d":"3,773.69 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":3},"COMUN Acom 4 + Acom 5   (30%)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":34.8,"d":"34.80"}]
[{"$nulls":3},"Acom 4 - Chabola 1   (30%)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 5   (30%)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[{"$nulls":9},{"v":50.4,"d":"50.40"},{"v":3.52,"d":"3.52 €"},{"v":177.41,"d":"177.41 €"}]
[]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"EXTREMO PUENTE 1 - ARM. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":74,"d":"74.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"},17.76]
[{"$nulls":9},17.76,{"v":1.92,"d":"1.92 €"},{"v":34.1,"d":"34.10 €"}]
[]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"COMUN Acom 4 + Acom 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":84,"d":"84.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":25.2,"d":"25.20"}]
[{"$nulls":3},"Acom 4 - Chabola 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.4,"d":"0.40"},6.48]
[{"$nulls":3},"Acom 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.4,"d":"0.40"},2.64]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},42.32,{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":3426.23,"d":"3,426.23 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":3637.74,"d":"3,637.74 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_ZJA_TI",null,"M3 RELLENO ZANJAS TIERRA EXCAVACION"]
[{"$nulls":3},"Relleno y compactación de material seleccionado procedente de la excavación, incluso carga y transporte en obra. Extendido en capas de 20 cm de espesor, incluso humectación.\r\n"]
[{"$nulls":3},"COMUN Acom 4 + Acom 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":84,"d":"84.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":16.8,"d":"16.80"}]
[{"$nulls":3},"Acom 4 - Chabola 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":0.4,"d":"0.40"},4.32]
[{"$nulls":3},"Acom 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":0.4,"d":"0.40"},1.76]
[{"$nulls":9},22.88,{"v":12.75,"d":"12.75 €"},{"v":291.72,"d":"291.72 €"}]
[]
[null,"REL_ZJA_ARE",null,"M3 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA"]
[{"$nulls":3},"Relleno de zanjas con arena, extendida y compactada, en recubrimiento de tuberías.\r\n"]
[{"$nulls":3},"COMUN Acom 4 + Acom 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":84,"d":"84.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":12.6,"d":"12.60"}]
[{"$nulls":3},"Acom 4 - Chabola 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":27,"d":"27.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.4,"d":"0.40"},3.24]
[{"$nulls":3},"Acom 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.4,"d":"0.40"},1.32]
[{"$nulls":9},17.16,{"v":39.28,"d":"39.28 €"},{"v":674.04,"d":"674.04 €"}]
[]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"EXTREMO PUENTE 1 - ARM. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":74,"d":"74.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1.2,"d":"1.20"},17.76]
[{"$nulls":9},17.76,{"v":3.97,"d":"3.97 €"},{"v":70.51,"d":"70.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":1036.27,"d":"1,036.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"DESCONEXION CONDUCCION",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"EXTREMO PUENTE 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"LOCALIZACION SSAA",{"$nulls":4},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":1604.34,"d":"1,604.34 €"}]
[]
[null,"CATA ACOM",null,"UN CATA 0,50x0,5x0,90 M (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 0,50 x 0,50 x 0,90 m para localización de acometida existente, incluída la excavación manual, relleno con tierras procedentes de la propia excavación y reposición provisional con base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,4 m de espesor.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"LOCALIZACION ACOMETIDAS",{"$nulls":4},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":107,"d":"107.00 €"},{"v":535,"d":"535.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":2139.34,"d":"2,139.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"EXTREMO PUENTE 1 - ARM. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":215,"d":"215.00"},null,null,{"v":215,"d":"215.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":215,"d":"215.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":8434.45,"d":"8,434.45 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"EXTREMO PUENTE 1 - ARM. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":74,"d":"74.00"},null,null,{"v":74,"d":"74.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":74,"d":"74.00"},{"v":24.24,"d":"24.24 €"},{"v":1793.76,"d":"1,793.76 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_ACOM_URB",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Acom 1 - Galartzeta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"},null,null,{"v":29,"d":"29.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,null,{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 3 - Txaragoikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,null,{"v":41,"d":"41.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":102,"d":"102.00"},{"v":19.53,"d":"19.53 €"},{"v":1992.06,"d":"1,992.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":12220.27,"d":"12,220.27 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":22807.31,"d":"22,807.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC GØ110",null,"M TUBERÍA PVC GRIS Ø 110 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC GRIS de 110 mm. de diámetro exterior y espesor de 3,2 mm, incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada. PROBADA.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - EXTREMO PUENTE 1 (Vaina)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"},null,null,{"v":29,"d":"29.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":29,"d":"29.00"},{"v":12.19,"d":"12.19 €"},{"v":353.51,"d":"353.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":353.51,"d":"353.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":353.51,"d":"353.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_200X60",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 200x60"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 200 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":236.97,"d":"236.97 €"},{"v":236.97,"d":"236.97 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":236.97,"d":"236.97 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ200",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø200"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 200 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":160.34,"d":"160.34 €"},{"v":320.68,"d":"320.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":320.68,"d":"320.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS MÓVILES"]
[null,"B_MOV_Ø60",null,"UN BRIDA MÓVIL Ø60"]
[{"$nulls":3},"Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"EXTREMO PUENTE 1",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ARMARIO CONTARDOR 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":22.92,"d":"22.92 €"},{"v":91.68,"d":"91.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS MÓVILES",{"$nulls":7},{"v":91.68,"d":"91.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":649.3299999999999,"d":"649.33 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 75",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 75 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 75 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - EXTREMO PUENTE 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"},null,null,{"v":29,"d":"29.00"}]
[{"$nulls":3},"EXTREMO PUENTE 1 - ARMARIO 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":289,"d":"289.00"},null,null,{"v":289,"d":"289.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":318,"d":"318.00"},{"v":8.45,"d":"8.45 €"},{"v":2687.1,"d":"2,687.10 €"}]
[]
[null,"PEAD 50",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 50 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 50 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,null,{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 3 - Txaragoikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,null,{"v":41,"d":"41.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 1 - Galartzeta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"},null,null,{"v":29,"d":"29.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 4 - Chabola 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":111,"d":"111.00"},null,null,{"v":111,"d":"111.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":95,"d":"95.00"},null,null,{"v":95,"d":"95.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":308,"d":"308.00"},{"v":3.84,"d":"3.84 €"},{"v":1182.72,"d":"1,182.72 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":3869.8199999999997,"d":"3,869.82 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_75",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"EXTREMO PUENTE 1",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ARMARIO CONTARDOR 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":19.05,"d":"19.05 €"},{"v":76.2,"d":"76.20 €"}]
[]
[null,"TAP_ES_75",null,"UN TAPÓN ELECTROSOLADABLE DN:75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"DESCONEXION CONDUCCION",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":35.77,"d":"35.77 €"},{"v":35.77,"d":"35.77 €"}]
[]
[null,"VALONA_75",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 75"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"EXTREMO PUENTE 1",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"ARMARIO CONTARDOR 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":5.98,"d":"5.98 €"},{"v":23.92,"d":"23.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":135.89,"d":"135.89 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":4005.7099999999996,"d":"4,005.71 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø65",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"EXTREMO PUENTE 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ARMARIO CONTADOR 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":139.08,"d":"139.08 €"},{"v":417.24,"d":"417.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":417.24,"d":"417.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":417.24,"d":"417.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"E732",null,"UN CINTA SEÑALIZACION AGUAS"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"COMUN Acom 4 + Acom 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":89,"d":"89.00"},null,null,{"v":89,"d":"89.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 4 - Chabola 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":26,"d":"26.00"},null,null,{"v":26,"d":"26.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 5",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":21,"d":"21.00"},null,null,{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":136,"d":"136.00"},{"v":2.13,"d":"2.13 €"},{"v":289.68,"d":"289.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":289.68,"d":"289.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":289.68,"d":"289.68 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":5361.959999999999,"d":"5,361.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"NUDO 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"EXTREMO PUENTE 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ARMARIO CONTADOR 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":66.72,"d":"66.72 €"},{"v":200.16,"d":"200.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":200.16,"d":"200.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_AD",null,"M2 RIEGO DE ADHERENCIA"]
[{"$nulls":3},"Riego de adherencia con emulsión asfáltica, incluso barrido de la superficie.\r\n"]
[{"$nulls":3},"EXTREMO PUENTE 1 - ARM. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":215,"d":"215.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":172,"d":"172.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 1 - Galartzeta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":14.5,"d":"14.50"}]
[{"$nulls":3},"Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 3 - Txaragoikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":20.5,"d":"20.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":223,"d":"223.00"},{"v":2.02,"d":"2.02 €"},{"v":450.46,"d":"450.46 €"}]
[]
[null,"MBC_ROD_6",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE D-8 6CMS"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de 6 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente tipo D-8 ofita, para capa de rodadura, previo riego (no incluido en el precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado. "]
[{"$nulls":3},"EXTREMO PUENTE 1 - ARM. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":215,"d":"215.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":172,"d":"172.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 1 - Galartzeta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":14.5,"d":"14.50"}]
[{"$nulls":3},"Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 3 - Txaragoikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":20.5,"d":"20.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":223,"d":"223.00"},{"v":24.18,"d":"24.18 €"},{"v":5392.14,"d":"5,392.14 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":5842.6,"d":"5,842.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"Acom 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":32,"d":"32.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3},"EXTREMO PUENTE 1 - ARM. 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":215,"d":"215.00"},null,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":172,"d":"172.00"}]
[{"$nulls":3},"Acom 1 - Galartzeta",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":29,"d":"29.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":14.5,"d":"14.50"}]
[{"$nulls":3},"Acom 3 - Txaragoikoa",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":41,"d":"41.00"},null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":20.5,"d":"20.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":223,"d":"223.00"},{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":7682.35,"d":"7,682.35 €"}]
[]
[null,"HGON_RELL_20",null,"M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendidad entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"MARCO HGON REGISTRO",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   EXTREMO PUENTE 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.6,"d":"0.60"},0.07]
[{"$nulls":3},"   ARMARIO CONTADOR 1 ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.6,"d":"0.60"},0.07]
[{"$nulls":3},"ANCLAJE EXTREMO PUENTE",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},1.54]
[{"$nulls":3},"REFUERZOS Y ANCLAJES",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},5.12]
[{"$nulls":9},{"v":6.8,"d":"6.80"},{"v":118.95,"d":"118.95 €"},{"v":808.86,"d":"808.86 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":8491.210000000001,"d":"8,491.21 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"REP OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Unidad de reposición varia de obra civil, para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original.\r\n"]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"$nulls":4},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":2000,"d":"2,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":2000,"d":"2,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":16333.810000000001,"d":"16,333.81 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40.5,"d":"40.50"},null,null,{"v":40.5,"d":"40.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":40.5,"d":"40.50"},{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":526.91,"d":"526.91 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.43,null,null,1.43]
[{"$nulls":9},1.43,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":32.33,"d":"32.33 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.29,null,null,0.29]
[{"$nulls":9},0.29,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":8.97,"d":"8.97 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.14,null,null,0.14]
[{"$nulls":9},0.14,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":14.99,"d":"14.99 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.26,null,null,0.26]
[{"$nulls":9},0.26,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":27.85,"d":"27.85 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},22.87,null,null,22.87]
[{"$nulls":9},22.87,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":707.6,"d":"707.60 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},1.43,null,null,1.43]
[{"$nulls":9},1.43,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},142.66,null,null,142.66]
[{"$nulls":9},142.66,{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":3225.54,"d":"3,225.54 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},2.85,null,null,2.85]
[{"$nulls":9},2.85,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":88.18,"d":"88.18 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.13,null,null,0.13]
[{"$nulls":9},0.13,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":4.64,"d":"4.64 €"}]
[]
[null,"LER_200301_BASUR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.13,null,null,0.13]
[{"$nulls":9},0.13,{"v":66,"d":"66.00 €"},{"v":8.58,"d":"8.58 €"}]
[]
[null,"LER_170903*_OTR",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3},"PREVISION",{"v":1,"d":"1.00"},0.02,null,null,0.02]
[{"$nulls":9},0.02,{"v":330,"d":"330.00 €"},{"v":6.6,"d":"6.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":4652.190000000001,"d":"4,652.19 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"CAMION_PASARELA",null,"UN ALQUILER CAMION PASARELA"]
[{"$nulls":3},"Alquiler diarío de camion pasarela para trabajos en exterior de puentes. Incluso transporte y retirada de obra, incluso tramites y medios necesarios, totalmente preparado para su empleo. Medido el dia real de uso."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - EXTREMO PUENTE 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Prevision",{"$nulls":4},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1309,"d":"1,309.00 €"},{"v":2618,"d":"2,618.00 €"}]
[]
[null,"ARM_PREF_HGON_6-8",null,"UN ARMARIO PREFABRICADO HORMIGON 110x125x40"]
[{"$nulls":3},"Armario prefabricado de hormigón con dimensiones interiores mínimas de 110cm alto, 125cm ancho y 40cm profundidad, abierta en la parte inferior, sobre base de hormigón HM-20 de dimensiones 20cm alto, 180cm ancho y 80cm profundidad. Incluido tanto suministro, excavación, ejecución de base de hormigón, instalación de armario, puerta y cerradura homologada por Gipuzkoako Ur Kontsortzioa."]
[{"$nulls":3},"ARMARIO CONTADOR 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1518.71,"d":"1,518.71 €"},{"v":1518.71,"d":"1,518.71 €"}]
[]
[null,"BAT_GALV_8",null,"UN BATERIA ACERO GALVANIZADO 8 SALIDAS"]
[{"$nulls":3},"Batería de acero galvanizado en circuito cerrado con entrada de diámetro 63mm y 8 salidas colocadas en dos filas, instalada en interior de armario de contadores con dimensiones interiores mínimas de 110cm alto, 120cm ancho y 40cm profundidad. Incluido suministro e instalación, incluso pequeño material de conexión, fijaciones y protecciones, completamente terminado. "]
[{"$nulls":3},"ARMARIO CONTADOR 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":399.84,"d":"399.84 €"},{"v":399.84,"d":"399.84 €"}]
[]
[null,"CONEX_ACOM",null,"UN CONEXION ACOMETIDAS EN BATERIA"]
[{"$nulls":3},"Instalación de piecerio para conexion de acometidas en bateria de contadores, según el esquema establecido por el Reglamento Tecnico de la Red de Baja de GUSA. Incluido suministro y parte proporcional de tornilleria, totalmente instalado y comprobado."]
[{"$nulls":3},"   Acom 4 - Chabola 1",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"ARMARIO CONTADOR 1",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom 3 - Txaragoikoa",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom 1 - Galartzeta",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom 2",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"   Acom 5",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":123.44,"d":"123.44 €"},{"v":617.2,"d":"617.20 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD y SALUD",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1250,"d":"1,250.00 €"},{"v":1250,"d":"1,250.00 €"}]
[]
[null,"SOP_TUB_PUENTE",null,"UN INSTALACION SOPORTE PARA TUBO EN PUENTE"]
[{"$nulls":3},"Instalacion de soporte adosado a puente para tuberia vista, formada por soporte inoxidable para abarcon y abarcón inoxidable, para tuberia DN 110mm. Incluye taladro de hormigon (DN 10mm, longitud mínima 15cm), cápsula quimica de anclaje, varilla roscada (DN 8, longitud mínima 20cm), soporte para abarcon, abarcon y pequeño piecerio, todo instalado y montado. Incluso parte proporcional de colocacion y anclaje de tubería. Incluido material, mano de obra y medios auxiliares. Medido soporte instalado."]
[{"$nulls":3},"NUDO 1 - EXTREMO PUENTE 1",{"$nulls":4},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":53.3,"d":"53.30 €"},{"v":1066,"d":"1,066.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3},"SEÑALIZACION y DESVIOS",{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":750,"d":"750.00 €"},{"v":750,"d":"750.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":8219.75,"d":"8,219.75 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":57928.69,"d":"57,928.69 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":57928.69,"d":"57,928.69 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[6,2,6,9],[21,2,21,7],[23,4,23,5],[24,5,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOVACION TRAMO GOROSTABALLE"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":22807.3064,"d":"22,807.31 €"},{"v":0.39,"d":"39.00%"}]
[null,2,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":353.51,"d":"353.51 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,3,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":5361.96,"d":"5,361.96 €"},{"v":0.09,"d":"9.00%"}]
[null,4,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":200.16,"d":"200.16 €"},{"v":0,"d":"0.00%"}]
[null,5,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":16333.81,"d":"16,333.81 €"},{"v":0.28,"d":"28.00%"}]
[null,7,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":4652.1903,"d":"4,652.19 €"},{"v":0.08,"d":"8.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":8219.75,"d":"8,219.75 €"},{"v":0.14,"d":"14.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":57928.6867,"d":"57,928.69 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":12165.02,"d":"12,165.02 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":70093.710907,"d":"70,093.71 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}