{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":531,"n_cols":12,"rows_kept":531,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[18,3,18,7],[19,3,19,8],[23,3,23,7],[24,3,24,8],[28,3,28,7],[29,3,29,8],[33,3,33,7],[34,3,34,8],[40,3,40,7],[41,3,41,8],[47,3,47,7],[48,3,48,8],[53,3,53,8],[56,3,56,7],[57,3,57,8],[62,3,62,7],[63,3,63,8],[67,3,67,7],[68,3,68,8],[72,3,72,7],[73,3,73,8],[77,3,77,8],[80,3,80,7],[81,3,81,8],[87,3,87,7],[88,3,88,8],[92,3,92,7],[93,3,93,8],[97,3,97,7],[98,3,98,8],[102,3,102,7],[103,3,103,8],[107,3,107,8],[110,3,110,7],[111,3,111,8],[117,3,117,7],[118,3,118,8],[122,3,122,8],[125,3,125,7],[126,3,126,8],[130,3,130,7],[131,3,131,8],[135,3,135,7],[136,3,136,8],[140,3,140,8],[142,3,142,8],[148,3,148,7],[149,3,149,8],[153,3,153,8],[156,3,156,7],[157,3,157,8],[161,3,161,7],[162,3,162,8],[166,3,166,8],[169,3,169,7],[170,3,170,8],[176,3,176,8],[179,3,179,7],[180,3,180,8],[184,3,184,7],[185,3,185,8],[189,3,189,8],[192,3,192,7],[193,3,193,8],[197,3,197,7],[198,3,198,8],[205,3,205,8],[208,3,208,7],[209,3,209,8],[213,3,213,8],[216,3,216,7],[217,3,217,8],[221,3,221,8],[224,3,224,7],[225,3,225,8],[230,3,230,7],[231,3,231,8],[235,3,235,7],[236,3,236,8],[240,3,240,7],[241,3,241,8],[245,3,245,7],[246,3,246,8],[250,3,250,8],[252,3,252,8],[256,3,256,7],[257,3,257,8],[261,3,261,8],[264,3,264,7],[265,3,265,8],[269,3,269,7],[270,3,270,8],[274,3,274,8],[276,3,276,8],[280,3,280,7],[281,3,281,8],[285,3,285,7],[286,3,286,8],[292,3,292,7],[293,3,293,8],[297,3,297,8],[300,3,300,7],[301,3,301,8],[305,3,305,8],[307,3,307,8],[309,3,309,8],[313,3,313,7],[314,3,314,8],[318,3,318,7],[319,3,319,8],[324,3,324,7],[325,3,325,8],[329,3,329,7],[330,3,330,8],[334,3,334,7],[335,3,335,8],[339,3,339,8],[344,3,344,7],[345,3,345,8],[351,3,351,7],[352,3,352,8],[356,3,356,7],[357,3,357,8],[361,3,361,8],[364,3,364,7],[365,3,365,8],[371,3,371,7],[372,3,372,8],[376,3,376,7],[377,3,377,8],[382,3,382,8],[385,3,385,7],[386,3,386,8],[390,3,390,7],[391,3,391,8],[395,3,395,7],[396,3,396,8],[400,3,400,8],[402,3,402,8],[406,3,406,7],[407,3,407,8],[411,3,411,7],[412,3,412,8],[416,3,416,7],[417,3,417,8],[421,3,421,7],[422,3,422,8],[426,3,426,7],[427,3,427,8],[431,3,431,7],[432,3,432,8],[436,3,436,7],[437,3,437,8],[441,3,441,7],[442,3,442,8],[446,3,446,7],[447,3,447,8],[451,3,451,7],[452,3,452,8],[456,3,456,8],[460,3,460,7],[461,3,461,8],[465,3,465,7],[466,3,466,8],[473,3,473,7],[474,3,474,8],[478,3,478,7],[479,3,479,8],[484,3,484,7],[485,3,485,8],[489,3,489,7],[490,3,490,8],[494,3,494,7],[495,3,495,8],[499,3,499,7],[500,3,500,8],[505,3,505,7],[506,3,506,8],[510,3,510,7],[511,3,511,8],[515,3,515,7],[516,3,516,8],[520,3,520,7],[521,3,521,8],[525,3,525,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOV. BAJADA IPURUA. F. IV"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":10.94,"d":"10.94 €"},{"v":196.92,"d":"196.92 €"}]
[]
[null,"DEM_BORD",null,"M DEMOL BORDILLO DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de bordillo de todo tipo, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":5.47,"d":"5.47 €"},{"v":49.23,"d":"49.23 €"}]
[]
[null,"DEM_CUN",null,"M DEMOL CUNETA DE TODO TIPO"]
[{"$nulls":3},"Arranque de cuneta, incluso base de hormigón, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":8.18,"d":"8.18 €"},{"v":73.62,"d":"73.62 €"}]
[]
[null,"DEM_FIR_ASF",null,"M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO"]
[{"$nulls":3},"Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3}," Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":11.24,"d":"11.24 €"},{"v":168.6,"d":"168.60 €"}]
[]
[null,"PRE_PAV_ASF",null,"M CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HGON."]
[{"$nulls":3},"Corte de pavimento bituminoso y/o solera de hormigón previamente a su demolición, mediante cortadora, hasta 15 cm de profundidad, incluso medios auxiliares necesarios, replanteo y delimitación de las alineaciones, y limpieza final, medida la longitud real ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":80,"d":"80.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":93,"d":"93.00"},{"v":1.55,"d":"1.55 €"},{"v":144.15,"d":"144.15 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},0.75,{"v":1,"d":"1.00"},2.25]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3,"d":"3.00"},0.75,{"v":1,"d":"1.00"},2.25]
[{"$nulls":3},"Previsión afección camino superior",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":34.5,"d":"34.50"},{"v":39.42,"d":"39.42 €"},{"v":1359.99,"d":"1,359.99 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11.2,"d":"11.20"},{"v":115.22,"d":"115.22 €"},{"v":1290.46,"d":"1,290.46 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":3282.9700000000003,"d":"3,282.97 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"EXC_MANO_BCON",null,"M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES"]
[{"$nulls":3},"Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Tramo Nudo 1 - Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":32,"d":"32.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":37,"d":"37.00"},{"v":80.96,"d":"80.96 €"},{"v":2995.52,"d":"2,995.52 €"}]
[]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2 - Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":300,"d":"300.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":300,"d":"300.00"},{"v":3.52,"d":"3.52 €"},{"v":1056,"d":"1,056.00 €"}]
[]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"Nudo 2 - Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":210,"d":"210.00"},0.35,{"v":5,"d":"5.00"},{"v":367.5,"d":"367.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":367.5,"d":"367.50"},{"v":1.92,"d":"1.92 €"},{"v":705.6,"d":"705.60 €"}]
[]
[null,"EXC_PREZ_TT",null,"M3 EXCAVACION  EN PREZANJAS / PISTAS"]
[{"$nulls":3},"Excavación a cielo abierto en prezanja o apertura de pista, en cualquier clase de terreno, a cualquier profundidad, incluso agotamientos, extracción y acopio o transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"Nudo 2 - Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":210,"d":"210.00"},0.75,{"v":5,"d":"5.00"},{"v":787.5,"d":"787.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":787.5,"d":"787.50"},{"v":3.98,"d":"3.98 €"},{"v":3134.25,"d":"3,134.25 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":7891.37,"d":"7,891.37 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_URB",null,"UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":267.39,"d":"267.39 €"},{"v":1069.56,"d":"1,069.56 €"}]
[]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":3},"Trazado",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":102.9,"d":"102.90 €"},{"v":823.2,"d":"823.20 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_FIRMES",null,"M2 AMPLIACION CATAS - DEM. Y REPOS. FIRMES"]
[{"$nulls":3},"Demolición con medios mecánicos o manuales, en ampliación de catas, del pavimento y base de cualquier tipo, dimensión y profundidad, y posterior ejecución de losa base de hormigón 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido."]
[{"$nulls":3},"Catas urbanas",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":110.53,"d":"110.53 €"},{"v":1326.36,"d":"1,326.36 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"Catas urbanas",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":16.8,"d":"16.80"}]
[{"$nulls":9},{"v":16.8,"d":"16.80"},{"v":147.34,"d":"147.34 €"},{"v":2475.31,"d":"2,475.31 €"}]
[]
[null,"ENTIB LIG ALUM",null,"M ENTIB LIG ALUM H<2,40 M"]
[{"$nulls":3},"Entibación ligera de aluminio para contención de tierras en zanjas y pozos de registro de hasta 2,40 mts. de profundidad, configurada mediante guías de esquina y planchas de 0,60 mts. acodaladas con puntales telescópicos. Incluso suministro, montaje y desmontaje en obra, manipulación y coste de inmovilización durante el tiempo de duración de trabajos, así como los sistemas de protección de borde indicados por el fabricante, medida segun longitud de zanja ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Prevision Nudo 1 - Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":50,"d":"50.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":21.82,"d":"21.82 €"},{"v":1091,"d":"1,091.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":6785.43,"d":"6,785.43 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_II_CALZ",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena,  cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":3},"Prolong. punto bajo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":64,"d":"64.00"},{"v":39.23,"d":"39.23 €"},{"v":2510.72,"d":"2,510.72 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Nudo 2 - Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":198,"d":"198.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":198,"d":"198.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":198,"d":"198.00"},{"v":24.24,"d":"24.24 €"},{"v":4799.52,"d":"4,799.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":7310.24,"d":"7,310.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_PREZ_TT",null,"M3 RELLENO PREZANJAS / PISTAS"]
[{"$nulls":3},"Relleno de prezanjas o pistas provisionales, incluso extendido y compactación con tierras procedentes de la misma excavación, en trabajos de restitución de perfiles de terreno originales ."]
[{"$nulls":3},"Nudo 2 - Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":210,"d":"210.00"},0.75,{"v":5,"d":"5.00"},{"v":787.5,"d":"787.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":787.5,"d":"787.50"},{"v":3.62,"d":"3.62 €"},{"v":2850.75,"d":"2,850.75 €"}]
[]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2 - Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":210,"d":"210.00"},0.35,{"v":5,"d":"5.00"},{"v":367.5,"d":"367.50"}]
[{"$nulls":9},{"v":367.5,"d":"367.50"},{"v":3.97,"d":"3.97 €"},{"v":1458.98,"d":"1,458.98 €"}]
[]
[null,"REL_ZJA_ZAH",null,"M3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIF."]
[{"$nulls":3},"Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y compactada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Mejora accesos",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":37.24,"d":"37.24 €"},{"v":2234.4,"d":"2,234.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":6544.129999999999,"d":"6,544.13 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":31814.14,"d":"31,814.14 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø300",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 300"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 300 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 - Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":250,"d":"250.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":250,"d":"250.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":250,"d":"250.00"},{"v":138.04,"d":"138.04 €"},{"v":34510,"d":"34,510.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":34510,"d":"34,510.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_300X80",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 300x80"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 300 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":536.62,"d":"536.62 €"},{"v":536.62,"d":"536.62 €"}]
[]
[null,"T_BBB_300X150",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 300x150"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 300 mm. con salida de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":616.4,"d":"616.40 €"},{"v":616.4,"d":"616.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1153.02,"d":"1,153.02 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø300 L500",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø300 LONG. 500 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 300 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":514.08,"d":"514.08 €"},{"v":1542.24,"d":"1,542.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":1542.24,"d":"1,542.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_400",null,"UN CONO RED. BB 400"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 400 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":732.71,"d":"732.71 €"},{"v":732.71,"d":"732.71 €"}]
[]
[null,"CON_BB_150",null,"UN CONO RED. BB 150"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 150 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 (punto bajo)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":95.98,"d":"95.98 €"},{"v":95.98,"d":"95.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":828.69,"d":"828.69 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ400",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø400"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 400 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":607.56,"d":"607.56 €"},{"v":607.56,"d":"607.56 €"}]
[]
[null,"BEØ300",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø300"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 300 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":350.45,"d":"350.45 €"},{"v":3504.5,"d":"3,504.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":4112.0599999999995,"d":"4,112.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"MANGUITOS UNIVERSALES"]
[null,"MG_UNIV_Ø400",null,"UN MANGUITO UNIVERSAL FD Ø400"]
[{"$nulls":3},"Manguito universal de fundición ductil, DN 400 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":530.95,"d":"530.95 €"},{"v":530.95,"d":"530.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MANGUITOS UNIVERSALES",{"$nulls":7},{"v":530.95,"d":"530.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CARRETES DE DESMONTAJE"]
[null,"C_DES_200",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 200"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 200 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":464.8,"d":"464.80 €"},{"v":464.8,"d":"464.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CARRETES DE DESMONTAJE",{"$nulls":7},{"v":464.8,"d":"464.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS FUNDICION DUCTIL"]
[null,"C_BB_90_Ø300",null,"UN CODO FD BB 90 º Ø300"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 90º y de diámetro 300 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":612.01,"d":"612.01 €"},{"v":1836.03,"d":"1,836.03 €"}]
[]
[null,"C_BB_45_Ø300",null,"UN CODO FD BB 45 º Ø300"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil brida - brida de 45º y de diámetro 300 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":528.28,"d":"528.28 €"},{"v":1056.56,"d":"1,056.56 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø300",null,"UN CODO FD EE 11º Ø 300"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 300 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":589.96,"d":"589.96 €"},{"v":3539.76,"d":"3,539.76 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø300",null,"UN CODO FD EE 22º Ø 300"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 300 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":589.96,"d":"589.96 €"},{"v":4719.68,"d":"4,719.68 €"}]
[]
[null,"C_EE_45_Ø300",null,"UN CODO FD EE 45º Ø 300"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 300 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":633.69,"d":"633.69 €"},{"v":1267.38,"d":"1,267.38 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS FUNDICION DUCTIL",{"$nulls":7},{"v":12419.41,"d":"12,419.41 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":55561.17,"d":"55,561.17 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 110",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 110 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 110 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Punto bajo Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":17.67,"d":"17.67 €"},{"v":212.04,"d":"212.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":212.04,"d":"212.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"MAN_ES_110",null,"UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 punto bajo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22.34,"d":"22.34 €"},{"v":22.34,"d":"22.34 €"}]
[]
[null,"VALONA_110",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9.9,"d":"9.90 €"},{"v":9.9,"d":"9.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":32.24,"d":"32.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":244.28,"d":"244.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø80",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":168.01,"d":"168.01 €"},{"v":168.01,"d":"168.01 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø300",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø300"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø300, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1316.26,"d":"1,316.26 €"},{"v":3948.78,"d":"3,948.78 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 (punto bajo)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":341.58,"d":"341.58 €"},{"v":341.58,"d":"341.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":4458.37,"d":"4,458.37 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)"]
[null,"VENT_Ø80",null,"UN VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø80"]
[{"$nulls":3},"Ventosa automática trifuncional de cuerpo compacto, Ø80 y PN 16, cuerpo y tapa de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y mecanismos interiores de acero inoxidable,  incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":929.69,"d":"929.69 €"},{"v":929.69,"d":"929.69 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)",{"$nulls":7},{"v":929.69,"d":"929.69 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":5388.0599999999995,"d":"5,388.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":61193.509999999995,"d":"61,193.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ACND_ARQ",null,"UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión afecciones",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":201.64,"d":"201.64 €"},{"v":1209.84,"d":"1,209.84 €"}]
[]
[null,"ARQ_60_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 60x60 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 60 x 60 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Arq. intermedia punto bajo",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 1 (válvula)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":432.49,"d":"432.49 €"},{"v":864.98,"d":"864.98 €"}]
[]
[null,"ARQTON_1,75X1,25",null,"UN ARQUETÓN REGISTRABLE 1,75 X 1,25 HGON AR"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón armado, de dimensiones interiores 1,75 x 1,25 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 20 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapa de fundición dúctil redonda Ø65, MOD. D-400, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones,\r\nexcavaciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica,completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1338.77,"d":"1,338.77 €"},{"v":1338.77,"d":"1,338.77 €"}]
[]
[null,"PR 1 _PF-2",null,"UN P.R. 1000 BASE  Y ELEMENTOS PREF. HASTA"]
[{"$nulls":3},"Pozo de registro prefabricado de diámetro interior 1,00 m, con base prefabricada, alzados con anillos de hormigón armado y cono o losa de reducción a Ø65, de profundidad menor de 2 m., incluso excavación, hormigón de relleno, juntas de estanqueidad entre elementos, pates,  marco y tapa de fundición normalizada (D-400), completamente terminado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión descarga",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"},{"v":863.01,"d":"863.01 €"}]
[]
[null,"ARQ_CAUD_CALZ",null,"UN ARQUETA CAUDALIMETRO 1,00x0,80_REG_D400"]
[{"$nulls":3},"Arquetón registrable de hormigón armado, de dimensiones interiores 1,00 x 0,80 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 15 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapas triangulares de fundición dúctil articuladas, tipo comunicaciones de  luz 80 x 70 cm. D-400, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"Nudo 2 (ventosa)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1302,"d":"1,302.00 €"},{"v":1302,"d":"1,302.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":5578.599999999999,"d":"5,578.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTOS ASFÁLTICOS"]
[null,"RIEG_IMP",null,"M2 RIEGO DE IMPRIMACION"]
[{"$nulls":3},"Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3}," Bolera",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":4,"d":"4.00"},{"v":16,"d":"16.00"}]
[{"$nulls":3}," Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3}," Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":46,"d":"46.00"},{"v":2.05,"d":"2.05 €"},{"v":94.3,"d":"94.30 €"}]
[]
[null,"MBC_AC12_SURF_S_5",null,"M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE AC12 SURF S 5"]
[{"$nulls":3},"Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC12 SURF S (antiguo S-12), de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido ofítico de 12 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":22.4,"d":"22.40 €"},{"v":336,"d":"336.00 €"}]
[]
[null,"MARCA VIAL",null,"M2 MARCA VIAL - PINTURA REFLECTANTE"]
[{"$nulls":3},"Marca vial tales como flechas, señales letreros sobre pavimento con pintura reflectante, incluso limpieza previa de la superficie."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":20.87,"d":"20.87 €"},{"v":1252.2,"d":"1,252.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS",{"$nulls":7},{"v":1682.5,"d":"1,682.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 20",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3}," Nudo 1 - Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},null,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":64,"d":"64.00"}]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 calzada",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión afección camino",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":179,"d":"179.00"},{"v":34.45,"d":"34.45 €"},{"v":6166.55,"d":"6,166.55 €"}]
[]
[null,"HGON ARM ACE",null,"M2 SOLERA HORM. + MALLAZO 150/150/6"]
[{"$nulls":3},"Solera de hormigón HA-25 en formación de aceras, de 15 cm de espesor, incluso unión a la solera existente mediante barra corrugada DN 8 de 80 cm de longitud, recibida en solera existente mediante resina cada 50 cm., hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Nudo 3 acera",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":35.16,"d":"35.16 €"},{"v":632.88,"d":"632.88 €"}]
[]
[null,"HGON AC_CAL",null,"M3 HORMIGON EN ACERA-CALZADA"]
[{"$nulls":3},"Base de hormigón HM-20 para soleras en calzadas y aceras, vibrado y curado, incluso parte proporcional de corte de juntas de diltación.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Anclajes",{"v":40,"d":"40.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":38.4,"d":"38.40"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":48.4,"d":"48.40"},{"v":131.02,"d":"131.02 €"},{"v":6341.37,"d":"6,341.37 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":13140.8,"d":"13,140.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":40.36,"d":"40.36 €"},{"v":726.48,"d":"726.48 €"}]
[]
[null,"BOR_15",null,"M BORDILLO DE 15x25 cm"]
[{"$nulls":3},"Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":30.95,"d":"30.95 €"},{"v":278.55,"d":"278.55 €"}]
[]
[null,"CUN30",null,"M CUNETA HGÓN HM-25 \"IN SITU\" de 30-40 CMS"]
[{"$nulls":3},"Cuneta de hormigón HM-25, realizada \"in situ\" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9,"d":"9.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":19.6,"d":"19.60 €"},{"v":176.4,"d":"176.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":1181.43,"d":"1,181.43 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":16004.73,"d":"16,004.73 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},89.93,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},89.93]
[{"$nulls":9},89.93,{"v":13.01,"d":"13.01 €"},{"v":1169.99,"d":"1,169.99 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":22.61,"d":"22.61 €"},{"v":27.13,"d":"27.13 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.12,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.12]
[{"$nulls":9},0.12,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":3.71,"d":"3.71 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.13,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.13]
[{"$nulls":9},0.13,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":13.92,"d":"13.92 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.13,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.13]
[{"$nulls":9},0.13,{"v":107.1,"d":"107.10 €"},{"v":13.92,"d":"13.92 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},1.56,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.56]
[{"$nulls":9},1.56,{"v":30.94,"d":"30.94 €"},{"v":48.27,"d":"48.27 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.89,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.89]
[{"$nulls":9},0.89,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},88.94,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},88.94]
[{"$nulls":9},88.94,{"v":5.61,"d":"5.61 €"},{"v":498.95,"d":"498.95 €"}]
[]
[null,"LER_170904_RES_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},300.94,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},300.94]
[{"$nulls":9},300.94,{"v":5.94,"d":"5.94 €"},{"v":1787.58,"d":"1,787.58 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},0.11,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.11]
[{"$nulls":9},0.11,{"v":35.7,"d":"35.70 €"},{"v":3.93,"d":"3.93 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":3567.4,"d":"3,567.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[null,"PEP_1",null,"UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD "]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00 €"},{"v":60,"d":"60.00 €"}]
[]
[null,"PEP_2",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la restitución de muros, losas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original."]
[{"$nulls":3},"Arq existente Nudo 3 (Adecuación)",{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Imprevistos trazado",{"v":40,"d":"40.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":40,"d":"40.00"}]
[{"$nulls":3},"Imprevistos depósito",{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":25,"d":"25.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":100,"d":"100.00 €"},{"v":7500,"d":"7,500.00 €"}]
[]
[null,"PEP_3",null,"UN DES_IPURUA"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono íntegro para desmontaje de carretes y caudalímetro existentes en cámara dellaves del depósito de Ipurua, incluso medios auxiliares y de seguridad necesarios."]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves Ipurua",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":240,"d":"240.00 €"},{"v":240,"d":"240.00 €"}]
[]
[null,"ESC_001",null,"M3 MURO DE ESCOLLERA"]
[{"$nulls":3},"Escollera suelta con bloques de piedra caliza de 200 a 500 kg. de peso, con acabado a una cara vista, que incluye suministro y colocación con pinzas de escollera para garantizar adecuada trabazón, completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"Nudo 3",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":18,"d":"18.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión Nudo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":114,"d":"114.00 €"},{"v":3420,"d":"3,420.00 €"}]
[]
[null,"CALD001",null,"KG CALDERERIA INOX TUBOS Y PIEZAS"]
[{"$nulls":3},"Calderería INOX AISI 316L para tuberias en conexión de caudalímetro, según planos y constituido por suministro y montaje de piezas y tubos, incluso incluso conformado, reducciones, soportes, abarcones, bridas, picajes, soldaduras, juntas, tornillos y tuercas inox., completamente terminado."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":140,"d":"140.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":140,"d":"140.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":140,"d":"140.00"},{"v":24.5,"d":"24.50 €"},{"v":3430,"d":"3,430.00 €"}]
[]
[null,"CIERR01",null,"M CIERRE DE FINCAS"]
[{"$nulls":3},"Retirada y restitución de cierres perimetrales de fincas afectados por las obras, incluso aportación de estacas de acacia y triple linea de alambre de espino si fuese necesario."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":18,"d":"18.00 €"},{"v":1800,"d":"1,800.00 €"}]
[]
[null,"FC0001",null,"UN ELABORACION PLAN DE DESAMIANTADO"]
[{"$nulls":3},"Elaboración y tramitación de Plan de Desamiantado ante la entidad competente."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"FC0002",null,"UN JORNADA DE RETIRADA DE FC"]
[{"$nulls":3},"Jornada de retirada de fibrocemento, incluido desplazamiento de equipos, según indicaciones del correspondiente Plan de Desamiantado,  incluido parte proporcional de gestión."]
[{"$nulls":3},"Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1250,"d":"1,250.00 €"},{"v":2500,"d":"2,500.00 €"}]
[]
[null,"FC0003",null,"M RETIRADA Y GESTION TUBERIA FC DN400"]
[{"$nulls":3},"Retirada y gestión de tubería de fibrocemento Ø400 mm., según el correspondiente Plan de Desamiantado"]
[{"$nulls":3}," Nudo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":31.86,"d":"31.86 €"},{"v":477.9,"d":"477.90 €"}]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2975,"d":"2,975.00 €"},{"v":2975,"d":"2,975.00 €"}]
[]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1475,"d":"1,475.00 €"},{"v":1475,"d":"1,475.00 €"}]
[]
[null,"CAU001",null,"UN COLOCACION CAUDALIMETRO"]
[{"$nulls":3},"Colocación en obra de caudalímetro suministrado por Gipuzkoako Urak."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":50,"d":"50.00 €"},{"v":50,"d":"50.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":24427.9,"d":"24,427.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":142586.28,"d":"142,586.28 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":142586.28,"d":"142,586.28 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[6,2,6,9],[20,2,20,7],[22,4,22,5],[23,5,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOV. BAJADA IPURUA. F. IV"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":31814.141,"d":"31,814.14 €"},{"v":0.22,"d":"22.00%"}]
[null,2,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":61193.51,"d":"61,193.51 €"},{"v":0.43,"d":"43.00%"}]
[null,3,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":5578.6,"d":"5,578.60 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,4,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":16004.728,"d":"16,004.73 €"},{"v":0.11,"d":"11.00%"}]
[null,5,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":3567.4105,"d":"3,567.41 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,6,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":24427.9,"d":"24,427.90 €"},{"v":0.17,"d":"17.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":142586.2895,"d":"142,586.29 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":29943.12,"d":"29,943.12 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":172529.410295,"d":"172,529.41 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}